{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["ORÇAMENTO SINTÉTICO","ORÇAMENTO ANALÍTICO","MEMÓRIA DE CÁLCULO","QCI","CRONOGRAMA","% B.D.I Serviços","% B.D.I Equipamentos","COTAÇÕES","PARETO","TABELA DINAMICA","SINAPI 01-2019","EMOP 01-2019","RETRABALHO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":176,"comments":0,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"malformed","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO SINTÉTICO","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[11,0,11,4],[12,0,13,0],[12,1,13,3],[12,4,13,4],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,0,28,3]]}
[]
[]
[]
["SECRETARIA DE OBRAS "]
["REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
["Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$I$7","v":"BDI SERVIÇOS = 28,82 %"}]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I8","v":"BDI EQUIPAMENTOS = 23,02 %"}]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$I$9","v":"BASE: SINAPI/EMOP/SCO"}]
[null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!$I$10","v":"Io = JANEIRO/2019"}]
["ORÇAMENTO  SINTÉTICO - OBRA DE REFORMA"]
["ITEM","DESCRIÇÃO",null,null,"TOTAL"]
[]
[1,"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I20","v":30384.45}]
[2,"CANTEIRO DE OBRAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I30","v":12078.79}]
[3,"MOVIMENTO DE TERRA",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I36","v":14852.75}]
[4,"TRANSPORTES",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I41","v":2430.71}]
[5,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I55","v":26537.02}]
[6,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I64","v":32937.99}]
[7,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I70","v":17945.01}]
[8,"REVESTIMENTOS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I88","v":134463.3}]
[9,"ESQUADRIAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I103","v":81633}]
[10,"INSTALAÇÕES",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I154","v":135132.62}]
[11,"COBERTURAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I165","v":44475}]
[12,"PINTURAS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I174","v":91758.84}]
[13,"APARELHOS",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I207","v":428155.07}]
[14,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I210","v":51357}]
["TOTAL GERAL",null,null,null,{"$f":"SUM(E15:E28)","v":1104141.55}]

{"sheet":"ORÇAMENTO ANALÍTICO","index":1,"n_rows":213,"n_cols":12,"rows_kept":213,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,5],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[10,1,10,8],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,7,11,8],[13,2,13,7],[20,2,20,7],[30,2,30,7],[36,2,36,7],[41,2,41,7],[55,2,55,7],[64,2,64,7],[70,2,70,7],[71,1,71,8],[74,1,74,8],[77,1,77,8],[88,2,88,7],[103,2,103,7],[104,1,104,8],[116,1,116,8],[128,1,128,8],[154,2,154,7],[165,2,165,7],[174,2,174,7],[207,2,207,7],[210,1,210,7],[211,1,212,1],[211,2,211,8],[212,2,212,8]]}
[]
[]
[]
[null,"SECRETARIA DE OBRAS "]
[null,"REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
[null,"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI SERVIÇOS = 28,82 %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI EQUIPAMENTOS = 23,02 %"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"BASE: SINAPI/EMOP/SCO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Io = JANEIRO/2019"]
[null,"ORÇAMENTO  ANALÍTICO - OBRA DE REFORMA",null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI SERVIÇOS","BDI EQUIPAMENTOS"]
[null,"ITEM","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UN","QUANT","UNITÁRIO","CUSTO",null,null,{"$f":"'% B.D.I Serviços'!H45","v":""},{"$f":"'% B.D.I Equipamentos'!H45","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,"SEM BDI","UNIT + BDI","TOTAL"]
[null,1,"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO"]
[{"$f":"B15&C15","v":"1.101.050.0546-A"},"1.1","01.050.0546-A",{"$f":"VLOOKUP(C15,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},{"$f":"VLOOKUP(C15,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K12","v":355},{"$f":"VLOOKUP(C15,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":45.07},{"$f":"ROUND((G15*$K$12)+G15,2)","v":58.06},{"$f":"TRUNC(F15*H15,2)","v":20611.3}]
[{"$f":"B16&C16","v":"1.201.050.0481-A"},"1.2","01.050.0481-A",{"$f":"VLOOKUP(C16,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},{"$f":"VLOOKUP(C16,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K16","v":355},{"$f":"VLOOKUP(C16,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":4.79},{"$f":"ROUND((G16*$K$12)+G16,2)","v":6.17},{"$f":"TRUNC(F16*H16,2)","v":2190.35}]
[{"$f":"B17&C17","v":"1.301.050.0518-A"},"1.3","01.050.0518-A",{"$f":"VLOOKUP(C17,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},{"$f":"VLOOKUP(C17,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K20","v":355},{"$f":"VLOOKUP(C17,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":9.56},{"$f":"ROUND((G17*$K$12)+G17,2)","v":12.32},{"$f":"TRUNC(F17*H17,2)","v":4373.6}]
[{"$f":"B18&C18","v":"1.401.050.0455-A"},"1.4","01.050.0455-A",{"$f":"VLOOKUP(C18,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},{"$f":"VLOOKUP(C18,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K24","v":355},{"$f":"VLOOKUP(C18,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":2.64},{"$f":"ROUND((G18*$K$12)+G18,2)","v":3.4},{"$f":"TRUNC(F18*H18,2)","v":1207}]
[{"$f":"B19&C19","v":"1.501.050.0530-A"},"1.5","01.050.0530-A",{"$f":"VLOOKUP(C19,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},{"$f":"VLOOKUP(C19,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K28","v":355},{"$f":"VLOOKUP(C19,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":4.38},{"$f":"ROUND((G19*$K$12)+G19,2)","v":5.64},{"$f":"TRUNC(F19*H19,2)","v":2002.2}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 1",{"$f":"SUM(I15:I19)","v":30384.45}]
[null,2,"CANTEIRO DE OBRAS"]
[{"$f":"B22&C22","v":"2.174209/1"},"2.1","74209/1",{"$f":"VLOOKUP(C22,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"},{"$f":"VLOOKUP(C22,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K33","v":2.88},{"$f":"VLOOKUP(C22,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":435.26},{"$f":"ROUND((G22*$K$12)+G22,2)","v":560.7},{"$f":"TRUNC(F22*H22,2)","v":1614.81}]
[{"$f":"B23&C23","v":"2.2AD19.05.0450"},"2.2","AD19.05.0450","Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3\"x3\", duas vezes.(desonerado)","M2",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K37","v":116.6},28.78,{"$f":"ROUND((G23*$K$12)+G23,2)","v":37.07},0,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B24&C24","v":"2.341598"},"2.3",41598,{"$f":"VLOOKUP(C24,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA"},{"$f":"VLOOKUP(C24,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K41","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C24,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":1431.67},{"$f":"ROUND((G24*$K$12)+G24,2)","v":1844.28},0,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B25&C25","v":"2.4AD19.20.0100"},"2.4","AD19.20.0100","Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K43","v":1},1124.47,{"$f":"ROUND((G25*$K$12)+G25,2)","v":1448.54},0,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B26&C26","v":"2.510775"},"2.5",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS ","MES   ",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K45","v":6},532.35,{"$f":"ROUND((G26*$K$12)+G26,2)","v":685.77},{"$f":"TRUNC(F26*H26,2)","v":4114.62}]
[{"$f":"B27&C27","v":"2.610778"},"2.6",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO","MES   ",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K49","v":6},665.43,{"$f":"ROUND((G27*$K$12)+G27,2)","v":857.21},{"$f":"TRUNC(F27*H27,2)","v":5143.26}]
[{"$f":"B28&C28","v":"2.704.013.0015-A"},"2.7","04.013.0015-A",{"$f":"VLOOKUP(C28,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},{"$f":"VLOOKUP(C28,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K53","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C28,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":54.38},{"$f":"ROUND((G28*$K$12)+G28,2)","v":70.05},{"$f":"TRUNC(F28*H28,2)","v":140.1}]
[{"$f":"B29&C29","v":"2.804.005.0300-A"},"2.8","04.005.0300-A",{"$f":"VLOOKUP(C29,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},{"$f":"VLOOKUP(C29,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UNXKM"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K55","v":40},{"$f":"VLOOKUP(C29,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":20.69},{"$f":"ROUND((G29*$K$12)+G29,2)","v":26.65},{"$f":"TRUNC(F29*H29,2)","v":1066}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 2",{"$f":"SUM(I22:I29)","v":12078.79}]
[null,3,"MOVIMENTO DE TERRA",null,"."]
[{"$f":"B32&C32","v":"3.190084"},"3.1",90084,{"$f":"VLOOKUP(C32,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C32,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K60","v":23.94},{"$f":"VLOOKUP(C32,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":8.06},{"$f":"ROUND((G32*$K$12)+G32,2)","v":10.38},{"$f":"TRUNC(F32*H32,2)","v":248.49}]
[{"$f":"B33&C33","v":"3.293358"},"3.2",93358,{"$f":"VLOOKUP(C33,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C33,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K65","v":31.39},{"$f":"VLOOKUP(C33,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":76.23},{"$f":"ROUND((G33*$K$12)+G33,2)","v":98.2},{"$f":"TRUNC(F33*H33,2)","v":3082.49}]
[{"$f":"B34&C34","v":"3.393382"},"3.3",93382,{"$f":"VLOOKUP(C34,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C34,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K73","v":43.52},{"$f":"VLOOKUP(C34,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":28.81},{"$f":"ROUND((G34*$K$12)+G34,2)","v":37.11},{"$f":"TRUNC(F34*H34,2)","v":1615.02}]
[{"$f":"B35&C35","v":"3.403.009.0015-A"},"3.4","03.009.0015-A",{"$f":"VLOOKUP(C35,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},{"$f":"VLOOKUP(C35,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K82","v":59.5},{"$f":"VLOOKUP(C35,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":129.25},{"$f":"ROUND((G35*$K$12)+G35,2)","v":166.5},{"$f":"TRUNC(F35*H35,2)","v":9906.75}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 3",{"$f":"SUM(I32:I35)","v":14852.75}]
[null,4,"TRANSPORTES",null,"."]
[{"$f":"B38&C38","v":"4.105.001.0171-A"},"4.1","05.001.0171-A",{"$f":"VLOOKUP(C38,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA"},{"$f":"VLOOKUP(C38,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K101","v":71.26},{"$f":"VLOOKUP(C38,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":18.08},{"$f":"ROUND((G38*$K$12)+G38,2)","v":23.29},{"$f":"TRUNC(F38*H38,2)","v":1659.64}]
[{"$f":"B39&C39","v":"4.272898"},"4.2",72898,{"$f":"VLOOKUP(C39,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3"},{"$f":"VLOOKUP(C39,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K112","v":28.29},{"$f":"VLOOKUP(C39,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":3.91},{"$f":"ROUND((G39*$K$12)+G39,2)","v":5.04},{"$f":"TRUNC(F39*H39,2)","v":142.58}]
[{"$f":"B40&C40","v":"4.372884"},"4.3",72884,{"$f":"VLOOKUP(C40,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA"},{"$f":"VLOOKUP(C40,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3XKM"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K124","v":566.21},{"$f":"VLOOKUP(C40,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":0.86},{"$f":"ROUND((G40*$K$12)+G40,2)","v":1.11},{"$f":"TRUNC(F40*H40,2)","v":628.49}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 4",{"$f":"SUM(I38:I40)","v":2430.71}]
[null,5,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[{"$f":"B43&C43","v":"5.197622"},"5.1",97622,{"$f":"VLOOKUP(C43,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C43,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K137","v":33.6},{"$f":"VLOOKUP(C43,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":50.23},{"$f":"ROUND((G43*$K$12)+G43,2)","v":64.71},0,"RETRABALHO !"]
[{"$f":"B44&C44","v":"5.105.001.0002-B"},"5.1","05.001.0002-B",{"$f":"VLOOKUP(C44,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},{"$f":"VLOOKUP(C44,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K157","v":7.27},{"$f":"VLOOKUP(C44,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":244.21},{"$f":"ROUND((G44*$K$12)+G44,2)","v":314.59},{"$f":"TRUNC(F44*H44,2)","v":2287.06}]
[{"$f":"B45&C45","v":"5.205.001.0018-A"},"5.2","05.001.0018-A",{"$f":"VLOOKUP(C45,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},{"$f":"VLOOKUP(C45,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K167","v":92.6},{"$f":"VLOOKUP(C45,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":9.04},{"$f":"ROUND((G45*$K$12)+G45,2)","v":11.65},{"$f":"TRUNC(F45*H45,2)","v":1078.79}]
[{"$f":"B46&C46","v":"5.305.001.0134-A"},"5.3","05.001.0134-A",{"$f":"VLOOKUP(C46,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS"},{"$f":"VLOOKUP(C46,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K174","v":14},{"$f":"VLOOKUP(C46,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":18.26},{"$f":"ROUND((G46*$K$12)+G46,2)","v":23.52},{"$f":"TRUNC(F46*H46,2)","v":329.28}]
[{"$f":"B47&C47","v":"5.405.001.0147-A"},"5.4","05.001.0147-A",{"$f":"VLOOKUP(C47,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES"},{"$f":"VLOOKUP(C47,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K187","v":28.2},{"$f":"VLOOKUP(C47,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":12.91},{"$f":"ROUND((G47*$K$12)+G47,2)","v":16.63},{"$f":"TRUNC(F47*H47,2)","v":468.96}]
[{"$f":"B48&C48","v":"5.505.001.0050-A"},"5.5","05.001.0050-A",{"$f":"VLOOKUP(C48,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA"},{"$f":"VLOOKUP(C48,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K193","v":122.77},{"$f":"VLOOKUP(C48,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":26.19},{"$f":"ROUND((G48*$K$12)+G48,2)","v":33.74},{"$f":"TRUNC(F48*H48,2)","v":4142.25}]
[{"$f":"B49&C49","v":"5.605.005.0005-B"},"5.6","05.005.0005-B",{"$f":"VLOOKUP(C49,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C49,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K197","v":127.96},{"$f":"VLOOKUP(C49,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":8.93},{"$f":"ROUND((G49*$K$12)+G49,2)","v":11.5},{"$f":"TRUNC(F49*H49,2)","v":1471.54}]
[{"$f":"B50&C50","v":"5.705.006.0001-B"},"5.7","05.006.0001-B",{"$f":"VLOOKUP(C50,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES"},{"$f":"VLOOKUP(C50,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2XMES"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K231","v":1987.2},{"$f":"VLOOKUP(C50,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":4},{"$f":"ROUND((G50*$K$12)+G50,2)","v":5.15},{"$f":"TRUNC(F50*H50,2)","v":10234.08}]
[{"$f":"B51&C51","v":"5.897064"},"5.8",97064,{"$f":"VLOOKUP(C51,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C51,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K243","v":144.48},{"$f":"VLOOKUP(C51,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":20.62},{"$f":"ROUND((G51*$K$12)+G51,2)","v":26.56},{"$f":"TRUNC(F51*H51,2)","v":3837.38}]
[{"$f":"B52&C52","v":"5.904.020.0122-A"},"5.9","04.020.0122-A",{"$f":"VLOOKUP(C52,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)"},{"$f":"VLOOKUP(C52,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2XKM"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K254","v":4968},{"$f":"VLOOKUP(C52,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":0.11},{"$f":"ROUND((G52*$K$12)+G52,2)","v":0.14},{"$f":"TRUNC(F52*H52,2)","v":695.52}]
[{"$f":"B53&C53","v":"5.1004.021.0010-A"},"5.10","04.021.0010-A",{"$f":"VLOOKUP(C53,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL"},{"$f":"VLOOKUP(C53,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K264","v":248.4},{"$f":"VLOOKUP(C53,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":0.61},{"$f":"ROUND((G53*$K$12)+G53,2)","v":0.79},{"$f":"TRUNC(F53*H53,2)","v":196.23}]
[{"$f":"B54&C54","v":"5.1197062"},"5.11",97062,{"$f":"VLOOKUP(C54,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C54,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K271","v":248.4},{"$f":"VLOOKUP(C54,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":5.61},{"$f":"ROUND((G54*$K$12)+G54,2)","v":7.23},{"$f":"TRUNC(F54*H54,2)","v":1795.93}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 5",{"$f":"SUM(I43:I54)","v":26537.02}]
[null,6,"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS",null,"."]
[{"$f":"B57&C57","v":"6.111.016.0040-A"},"6.1","11.016.0040-A",{"$f":"VLOOKUP(C57,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO"},{"$f":"VLOOKUP(C57,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K279","v":0},{"$f":"VLOOKUP(C57,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":474.33},{"$f":"ROUND((G57*$K$12)+G57,2)","v":611.03},{"$f":"TRUNC(F57*H57,2)","v":0},"ITEM GLOSADO PELA CAIXA E COMPORÁ A PLANILHA SOMENTE APARTIR DA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO CALCULISTA E DO PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL."]
[{"$f":"B58&C58","v":"6.274141/2"},"6.2","74141/2",{"$f":"VLOOKUP(C58,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA."},{"$f":"VLOOKUP(C58,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K285","v":26.73},{"$f":"VLOOKUP(C58,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":82.46},{"$f":"ROUND((G58*$K$12)+G58,2)","v":106.22},{"$f":"TRUNC(F58*H58,2)","v":2839.26}]
[{"$f":"B59&C59","v":"6.311.013.0075-A"},"6.3","11.013.0075-A",{"$f":"VLOOKUP(C59,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS"},{"$f":"VLOOKUP(C59,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K293","v":6.98},{"$f":"VLOOKUP(C59,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":1778.05},{"$f":"ROUND((G59*$K$12)+G59,2)","v":2290.48},{"$f":"TRUNC(F59*H59,2)","v":15987.55}]
[{"$f":"B60&C60","v":"6.495969"},"6.4",95969,{"$f":"VLOOKUP(C60,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C60,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K308","v":4.78},{"$f":"VLOOKUP(C60,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":2103.25},{"$f":"ROUND((G60*$K$12)+G60,2)","v":2709.41},{"$f":"TRUNC(F60*H60,2)","v":12950.97}]
[{"$f":"B61&C61","v":"6.593188"},"6.5",93188,{"$f":"VLOOKUP(C61,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C61,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K315","v":14.2},{"$f":"VLOOKUP(C61,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":43.63},{"$f":"ROUND((G61*$K$12)+G61,2)","v":56.2},{"$f":"TRUNC(F61*H61,2)","v":798.04}]
[{"$f":"B62&C62","v":"6.693187"},"6.6",93187,{"$f":"VLOOKUP(C62,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C62,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K336","v":2.8},{"$f":"VLOOKUP(C62,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":51.63},{"$f":"ROUND((G62*$K$12)+G62,2)","v":66.51},{"$f":"TRUNC(F62*H62,2)","v":186.22}]
[{"$f":"B63&C63","v":"6.793197"},"6.7",93197,{"$f":"VLOOKUP(C63,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C63,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K340","v":2.8},{"$f":"VLOOKUP(C63,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":48.78},{"$f":"ROUND((G63*$K$12)+G63,2)","v":62.84},{"$f":"TRUNC(F63*H63,2)","v":175.95}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 6",{"$f":"SUM(I57:I63)","v":32937.99}]
[null,7,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS",null,"."]
[{"$f":"B66&C66","v":"7.187490"},"7.1",87490,{"$f":"VLOOKUP(C66,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C66,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K349","v":123.72},{"$f":"VLOOKUP(C66,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":39.2},{"$f":"ROUND((G66*$K$12)+G66,2)","v":50.5},{"$f":"TRUNC(F66*H66,2)","v":6247.86}]
[{"$f":"B67&C67","v":"7.296360"},"7.2",96360,{"$f":"VLOOKUP(C67,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P"},{"$f":"VLOOKUP(C67,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K372","v":31.86},{"$f":"VLOOKUP(C67,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":104.96},{"$f":"ROUND((G67*$K$12)+G67,2)","v":135.21},{"$f":"TRUNC(F67*H67,2)","v":4307.79}]
[{"$f":"B68&C68","v":"7.387448"},"7.3",87448,{"$f":"VLOOKUP(C68,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C68,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K377","v":28.85},{"$f":"VLOOKUP(C68,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":50.11},{"$f":"ROUND((G68*$K$12)+G68,2)","v":64.55},{"$f":"TRUNC(F68*H68,2)","v":1862.26}]
[{"$f":"B69&C69","v":"7.473774/1"},"7.4","73774/1",{"$f":"VLOOKUP(C69,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS"},{"$f":"VLOOKUP(C69,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K384","v":13.72},{"$f":"VLOOKUP(C69,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":312.72},{"$f":"ROUND((G69*$K$12)+G69,2)","v":402.85},{"$f":"TRUNC(F69*H69,2)","v":5527.1}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 7",{"$f":"SUM(I66:I69)","v":17945.01}]
[null,8,"REVESTIMENTOS",null,"."]
[null,"PAREDE"]
[{"$f":"B73&C73","v":"8.113.001.0026-A"},"8.1","13.001.0026-A",{"$f":"VLOOKUP(C73,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},{"$f":"VLOOKUP(C73,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K396","v":538.85},{"$f":"VLOOKUP(C73,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":23.11},{"$f":"ROUND((G73*$K$12)+G73,2)","v":29.77},{"$f":"TRUNC(F73*H73,2)","v":16041.56}]
[{"$f":"B74&C74","v":"8.287274"},"8.2",87274,{"$f":"VLOOKUP(C74,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C74,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K447","v":199.47},{"$f":"VLOOKUP(C74,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":63.27},{"$f":"ROUND((G74*$K$12)+G74,2)","v":81.5},{"$f":"TRUNC(F74*H74,2)","v":16256.8}]
[null,"TETO"]
[{"$f":"B76&C76","v":"8.313.196.0025-A"},"8.3","13.196.0025-A",{"$f":"VLOOKUP(C76,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC."},{"$f":"VLOOKUP(C76,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K462","v":160.37},{"$f":"VLOOKUP(C76,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":71.72},{"$f":"ROUND((G76*$K$12)+G76,2)","v":92.39},{"$f":"TRUNC(F76*H76,2)","v":14816.58}]
[{"$f":"B77&C77","v":"8.496120"},"8.4",96120,{"$f":"VLOOKUP(C77,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C77,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K478","v":187.78},{"$f":"VLOOKUP(C77,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":2.92},{"$f":"ROUND((G77*$K$12)+G77,2)","v":3.76},{"$f":"TRUNC(F77*H77,2)","v":706.05}]
[null,"PISO"]
[{"$f":"B79&C79","v":"8.594992"},"8.5",94992,{"$f":"VLOOKUP(C79,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C79,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K498","v":197.46},{"$f":"VLOOKUP(C79,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":57.19},{"$f":"ROUND((G79*$K$12)+G79,2)","v":73.67},{"$f":"TRUNC(F79*H79,2)","v":14546.87}]
[{"$f":"B80&C80","v":"8.692396"},"8.6",92396,{"$f":"VLOOKUP(C80,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C80,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K506","v":86},{"$f":"VLOOKUP(C80,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":56.7},{"$f":"ROUND((G80*$K$12)+G80,2)","v":73.04},{"$f":"TRUNC(F80*H80,2)","v":6281.44}]
[{"$f":"B81&C81","v":"8.787373"},"8.7",87373,{"$f":"VLOOKUP(C81,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C81,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M3"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K510","v":28.67},{"$f":"VLOOKUP(C81,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":482.27},{"$f":"ROUND((G81*$K$12)+G81,2)","v":621.26},{"$f":"TRUNC(F81*H81,2)","v":17811.52}]
[{"$f":"B82&C82","v":"8.887261"},"8.8",87261,{"$f":"VLOOKUP(C82,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C82,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K552","v":26.61},{"$f":"VLOOKUP(C82,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":108.79},{"$f":"ROUND((G82*$K$12)+G82,2)","v":140.14},{"$f":"TRUNC(F82*H82,2)","v":3729.12}]
[{"$f":"B83&C83","v":"8.987262"},"8.9",87262,{"$f":"VLOOKUP(C83,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C83,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},null,{"$f":"VLOOKUP(C83,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":95.55},{"$f":"ROUND((G83*$K$12)+G83,2)","v":123.09},{"$f":"TRUNC(F83*H83,2)","v":0}]
[{"$f":"B84&C84","v":"8.1087263"},"8.10",87263,{"$f":"VLOOKUP(C84,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C84,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K584","v":152},{"$f":"VLOOKUP(C84,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":87.03},{"$f":"ROUND((G84*$K$12)+G84,2)","v":112.11},{"$f":"TRUNC(F84*H84,2)","v":17040.72}]
[{"$f":"B85&C85","v":"8.1113.331.0051-A"},"8.11","13.331.0051-A",{"$f":"VLOOKUP(C85,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058"},{"$f":"VLOOKUP(C85,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K599","v":164.88},{"$f":"VLOOKUP(C85,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":29.41},{"$f":"ROUND((G85*$K$12)+G85,2)","v":37.89},{"$f":"TRUNC(F85*H85,2)","v":6247.3}]
[{"$f":"B86&C86","v":"8.1298689"},"8.12",98689,{"$f":"VLOOKUP(C86,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018"},{"$f":"VLOOKUP(C86,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K622","v":27.7},{"$f":"VLOOKUP(C86,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":89.77},{"$f":"ROUND((G86*$K$12)+G86,2)","v":115.64},{"$f":"TRUNC(F86*H86,2)","v":3203.22}]
[{"$f":"B87&C87","v":"8.1398671"},"8.13",98671,{"$f":"VLOOKUP(C87,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018"},{"$f":"VLOOKUP(C87,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K651","v":40.03},{"$f":"VLOOKUP(C87,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":344.84},{"$f":"ROUND((G87*$K$12)+G87,2)","v":444.22},{"$f":"TRUNC(F87*H87,2)","v":17782.12}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 8",{"$f":"SUM(I73:I87)","v":134463.3}]
[null,9,"ESQUADRIAS",null,"."]
[{"$f":"B90&C90","v":"9.114.006.0423-A"},"9.1","14.006.0423-A",{"$f":"VLOOKUP(C90,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C90,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K667","v":29.25},{"$f":"VLOOKUP(C90,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":591.32},{"$f":"ROUND((G90*$K$12)+G90,2)","v":761.74},{"$f":"TRUNC(F90*H90,2)","v":22280.89}]
[{"$f":"B91&C91","v":"9.214.007.0025-A"},"9.2","14.007.0025-A",{"$f":"VLOOKUP(C91,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS"},{"$f":"VLOOKUP(C91,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K679","v":9},{"$f":"VLOOKUP(C91,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":456.11},{"$f":"ROUND((G91*$K$12)+G91,2)","v":587.56},{"$f":"TRUNC(F91*H91,2)","v":5288.04}]
[{"$f":"B92&C92","v":"9.390841"},"9.3",90841,{"$f":"VLOOKUP(C92,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C92,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K691","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C92,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":711.91},{"$f":"ROUND((G92*$K$12)+G92,2)","v":917.08},{"$f":"TRUNC(F92*H92,2)","v":917.08}]
[{"$f":"B93&C93","v":"9.490842"},"9.4",90842,{"$f":"VLOOKUP(C93,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C93,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K696","v":9},{"$f":"VLOOKUP(C93,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":761.51},{"$f":"ROUND((G93*$K$12)+G93,2)","v":980.98},{"$f":"TRUNC(F93*H93,2)","v":8828.82}]
[{"$f":"B94&C94","v":"9.590843"},"9.5",90843,{"$f":"VLOOKUP(C94,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C94,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K708","v":8},{"$f":"VLOOKUP(C94,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":794.47},{"$f":"ROUND((G94*$K$12)+G94,2)","v":1023.44},{"$f":"TRUNC(F94*H94,2)","v":8187.52}]
[{"$f":"B95&C95","v":"9.614.006.0220-A"},"9.6","14.006.0220-A",{"$f":"VLOOKUP(C95,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C95,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K724","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C95,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":346.06},{"$f":"ROUND((G95*$K$12)+G95,2)","v":445.79},{"$f":"TRUNC(F95*H95,2)","v":445.79}]
[{"$f":"B96&C96","v":"9.714.007.0090-A"},"9.7","14.007.0090-A",{"$f":"VLOOKUP(C96,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO"},{"$f":"VLOOKUP(C96,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K729","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C96,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":250.16},{"$f":"ROUND((G96*$K$12)+G96,2)","v":322.26},{"$f":"TRUNC(F96*H96,2)","v":322.26}]
[{"$f":"B97&C97","v":"9.891341"},"9.8",91341,{"$f":"VLOOKUP(C97,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C97,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K734","v":2.34},{"$f":"VLOOKUP(C97,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":408.23},{"$f":"ROUND((G97*$K$12)+G97,2)","v":525.88},{"$f":"TRUNC(F97*H97,2)","v":1230.55}]
[{"$f":"B98&C98","v":"9.984844"},"9.9",84844,{"$f":"VLOOKUP(C98,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS"},{"$f":"VLOOKUP(C98,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K739","v":3.84},{"$f":"VLOOKUP(C98,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":418.68},{"$f":"ROUND((G98*$K$12)+G98,2)","v":539.34},{"$f":"TRUNC(F98*H98,2)","v":2071.06}]
[{"$f":"B99&C99","v":"9.1085010"},"9.10",85010,{"$f":"VLOOKUP(C99,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO"},{"$f":"VLOOKUP(C99,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K744","v":3.12},{"$f":"VLOOKUP(C99,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":286.31},{"$f":"ROUND((G99*$K$12)+G99,2)","v":368.82},{"$f":"TRUNC(F99*H99,2)","v":1150.71}]
[{"$f":"B100&C100","v":"9.1172120"},"9.11",72120,{"$f":"VLOOKUP(C100,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C100,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K749","v":3.12},{"$f":"VLOOKUP(C100,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":351.51},{"$f":"ROUND((G100*$K$12)+G100,2)","v":452.82},{"$f":"TRUNC(F100*H100,2)","v":1412.79}]
[{"$f":"B101&C101","v":"9.1214.002.0205-A"},"9.12","14.002.0205-A",{"$f":"VLOOKUP(C101,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C101,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K754","v":35.2},{"$f":"VLOOKUP(C101,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":597.38},{"$f":"ROUND((G101*$K$12)+G101,2)","v":769.54},{"$f":"TRUNC(F101*H101,2)","v":27087.8}]
[{"$f":"B102&C102","v":"9.1374072/2"},"9.13","74072/2",{"$f":"VLOOKUP(C102,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA"},{"$f":"VLOOKUP(C102,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K763","v":13.7},{"$f":"VLOOKUP(C102,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":136.54},{"$f":"ROUND((G102*$K$12)+G102,2)","v":175.89},{"$f":"TRUNC(F102*H102,2)","v":2409.69}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 9",{"$f":"SUM(I90:I102)","v":81633}]
[null,10,"INSTALAÇÕES",null,"."]
[null," SANITÁRIAS"]
[{"$f":"B106&C106","v":"10.115.002.0580-A"},"10.1","15.002.0580-A",{"$f":"VLOOKUP(C106,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C106,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K774","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C106,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":3648.17},{"$f":"ROUND((G106*$K$12)+G106,2)","v":4699.57},{"$f":"TRUNC(F106*H106,2)","v":4699.57}]
[{"$f":"B107&C107","v":"10.215.002.0663-A"},"10.2","15.002.0663-A",{"$f":"VLOOKUP(C107,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C107,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K776","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C107,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":1888.18},{"$f":"ROUND((G107*$K$12)+G107,2)","v":2432.35},{"$f":"TRUNC(F107*H107,2)","v":2432.35}]
[{"$f":"B108&C108","v":"10.374166/1"},"10.3","74166/1",{"$f":"VLOOKUP(C108,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C108,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K778","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C108,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":215.03},{"$f":"ROUND((G108*$K$12)+G108,2)","v":277},{"$f":"TRUNC(F108*H108,2)","v":831}]
[{"$f":"B109&C109","v":"10.483446"},"10.4",83446,{"$f":"VLOOKUP(C109,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA"},{"$f":"VLOOKUP(C109,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K780","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C109,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":169.01},{"$f":"ROUND((G109*$K$12)+G109,2)","v":217.72},{"$f":"TRUNC(F109*H109,2)","v":435.44}]
[{"$f":"B110&C110","v":"10.515.002.0062-A"},"10.5","15.002.0062-A",{"$f":"VLOOKUP(C110,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C110,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K782","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C110,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":147.24},{"$f":"ROUND((G110*$K$12)+G110,2)","v":189.67},{"$f":"TRUNC(F110*H110,2)","v":189.67}]
[{"$f":"B111&C111","v":"10.689709"},"10.6",89709,{"$f":"VLOOKUP(C111,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C111,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K784","v":8},{"$f":"VLOOKUP(C111,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":10.65},{"$f":"ROUND((G111*$K$12)+G111,2)","v":13.72},{"$f":"TRUNC(F111*H111,2)","v":109.76}]
[{"$f":"B112&C112","v":"10.789710"},"10.7",89710,{"$f":"VLOOKUP(C112,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C112,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K786","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C112,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":10.43},{"$f":"ROUND((G112*$K$12)+G112,2)","v":13.44},{"$f":"TRUNC(F112*H112,2)","v":13.44}]
[{"$f":"B113&C113","v":"10.891792"},"10.8",91792,{"$f":"VLOOKUP(C113,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C113,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K788","v":7.6},{"$f":"VLOOKUP(C113,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":48.61},{"$f":"ROUND((G113*$K$12)+G113,2)","v":62.62},{"$f":"TRUNC(F113*H113,2)","v":475.91}]
[{"$f":"B114&C114","v":"10.991793"},"10.9",91793,{"$f":"VLOOKUP(C114,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C114,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K790","v":19.6},{"$f":"VLOOKUP(C114,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":69.53},{"$f":"ROUND((G114*$K$12)+G114,2)","v":89.57},{"$f":"TRUNC(F114*H114,2)","v":1755.57}]
[{"$f":"B115&C115","v":"10.1091794"},"10.10",91794,{"$f":"VLOOKUP(C115,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C115,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K792","v":16.35},{"$f":"VLOOKUP(C115,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":30.27},{"$f":"ROUND((G115*$K$12)+G115,2)","v":38.99},{"$f":"TRUNC(F115*H115,2)","v":637.48}]
[{"$f":"B116&C116","v":"10.1191795"},"10.11",91795,{"$f":"VLOOKUP(C116,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C116,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K794","v":85.9},{"$f":"VLOOKUP(C116,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":52.02},{"$f":"ROUND((G116*$K$12)+G116,2)","v":67.01},{"$f":"TRUNC(F116*H116,2)","v":5756.15}]
[null,"HIDRÁULICAS"]
[{"$f":"B118&C118","v":"10.1215.001.0071-A"},"10.12","15.001.0071-A",{"$f":"VLOOKUP(C118,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP"},{"$f":"VLOOKUP(C118,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K797","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C118,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":562.48},{"$f":"ROUND((G118*$K$12)+G118,2)","v":724.59},{"$f":"TRUNC(F118*H118,2)","v":724.59}]
[{"$f":"B119&C119","v":"10.1315.001.0079-A"},"10.13","15.001.0079-A",{"$f":"VLOOKUP(C119,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C119,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K799","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C119,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":360.15},{"$f":"ROUND((G119*$K$12)+G119,2)","v":463.95},{"$f":"TRUNC(F119*H119,2)","v":463.95}]
[{"$f":"B120&C120","v":"10.1494496"},"10.14",94496,{"$f":"VLOOKUP(C120,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C120,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K801","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C120,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":81.1},{"$f":"ROUND((G120*$K$12)+G120,2)","v":104.47},{"$f":"TRUNC(F120*H120,2)","v":208.94}]
[{"$f":"B121&C121","v":"10.1589985"},"10.15",89985,{"$f":"VLOOKUP(C121,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C121,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K803","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C121,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":61.99},{"$f":"ROUND((G121*$K$12)+G121,2)","v":79.86},{"$f":"TRUNC(F121*H121,2)","v":239.58}]
[{"$f":"B122&C122","v":"10.1689987"},"10.16",89987,{"$f":"VLOOKUP(C122,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C122,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K805","v":6},{"$f":"VLOOKUP(C122,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":65.03},{"$f":"ROUND((G122*$K$12)+G122,2)","v":83.77},{"$f":"TRUNC(F122*H122,2)","v":502.62}]
[{"$f":"B123&C123","v":"10.1791785"},"10.17",91785,{"$f":"VLOOKUP(C123,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C123,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K807","v":60.5},{"$f":"VLOOKUP(C123,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":35.96},{"$f":"ROUND((G123*$K$12)+G123,2)","v":46.32},{"$f":"TRUNC(F123*H123,2)","v":2802.36}]
[{"$f":"B124&C124","v":"10.1891786"},"10.18",91786,{"$f":"VLOOKUP(C124,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C124,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K809","v":33.2},{"$f":"VLOOKUP(C124,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":20.97},{"$f":"ROUND((G124*$K$12)+G124,2)","v":27.01},{"$f":"TRUNC(F124*H124,2)","v":896.73}]
[{"$f":"B125&C125","v":"10.1991787"},"10.19",91787,{"$f":"VLOOKUP(C125,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C125,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K811","v":5.4},{"$f":"VLOOKUP(C125,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":20.39},{"$f":"ROUND((G125*$K$12)+G125,2)","v":26.27},{"$f":"TRUNC(F125*H125,2)","v":141.85}]
[{"$f":"B126&C126","v":"10.2083879"},"10.20",83879,{"$f":"VLOOKUP(C126,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\""},{"$f":"VLOOKUP(C126,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K813","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C126,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":53.71},{"$f":"ROUND((G126*$K$12)+G126,2)","v":69.19},{"$f":"TRUNC(F126*H126,2)","v":69.19}]
[{"$f":"B127&C127","v":"10.2118.021.0040-A"},"10.21","18.021.0040-A",{"$f":"VLOOKUP(C127,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C127,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K815","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C127,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":567.43},{"$f":"ROUND((G127*$K$12)+G127,2)","v":730.96},{"$f":"TRUNC(F127*H127,2)","v":1461.92}]
[{"$f":"B128&C128","v":"10.2294797"},"10.22",94797,{"$f":"VLOOKUP(C128,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C128,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K817","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C128,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":45.79},{"$f":"ROUND((G128*$K$12)+G128,2)","v":58.99},{"$f":"TRUNC(F128*H128,2)","v":58.99}]
[null,"ELÉTRICA"]
[{"$f":"B130&C130","v":"10.2315.015.0021-A"},"10.23","15.015.0021-A",{"$f":"VLOOKUP(C130,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C130,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K820","v":29},{"$f":"VLOOKUP(C130,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":183.64},{"$f":"ROUND((G130*$K$12)+G130,2)","v":236.57},{"$f":"TRUNC(F130*H130,2)","v":6860.53}]
[{"$f":"B131&C131","v":"10.2415.015.0041-A"},"10.24","15.015.0041-A",{"$f":"VLOOKUP(C131,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C131,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K850","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C131,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":282.14},{"$f":"ROUND((G131*$K$12)+G131,2)","v":363.45},{"$f":"TRUNC(F131*H131,2)","v":726.9}]
[{"$f":"B132&C132","v":"10.2515.015.0066-A"},"10.25","15.015.0066-A",{"$f":"VLOOKUP(C132,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C132,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K857","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C132,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":431.46},{"$f":"ROUND((G132*$K$12)+G132,2)","v":555.81},{"$f":"TRUNC(F132*H132,2)","v":1111.62}]
[{"$f":"B133&C133","v":"10.2615.015.0081-A"},"10.26","15.015.0081-A",{"$f":"VLOOKUP(C133,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C133,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K865","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C133,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":494.86},{"$f":"ROUND((G133*$K$12)+G133,2)","v":637.48},{"$f":"TRUNC(F133*H133,2)","v":1912.44}]
[{"$f":"B134&C134","v":"10.2715.015.0106-A"},"10.27","15.015.0106-A",{"$f":"VLOOKUP(C134,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},{"$f":"VLOOKUP(C134,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K871","v":8},{"$f":"VLOOKUP(C134,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":1021.87},{"$f":"ROUND((G134*$K$12)+G134,2)","v":1316.37},{"$f":"TRUNC(F134*H134,2)","v":10530.96}]
[{"$f":"B135&C135","v":"10.2818.027.0305-A"},"10.28","18.027.0305-A",{"$f":"VLOOKUP(C135,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C135,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K877","v":12},{"$f":"VLOOKUP(C135,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":94.63},{"$f":"ROUND((G135*$K$12)+G135,2)","v":121.9},{"$f":"TRUNC(F135*H135,2)","v":1462.8}]
[{"$f":"B136&C136","v":"10.2918.027.0355-A"},"10.29","18.027.0355-A",{"$f":"VLOOKUP(C136,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C136,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K889","v":17},{"$f":"VLOOKUP(C136,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":92.43},{"$f":"ROUND((G136*$K$12)+G136,2)","v":119.07},{"$f":"TRUNC(F136*H136,2)","v":2024.19}]
[{"$f":"B137&C137","v":"10.3097593"},"10.30",97593,{"$f":"VLOOKUP(C137,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C137,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K908","v":83},{"$f":"VLOOKUP(C137,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":78.96},{"$f":"ROUND((G137*$K$12)+G137,2)","v":101.72},{"$f":"TRUNC(F137*H137,2)","v":8442.76}]
[{"$f":"B138&C138","v":"10.3197605"},"10.31",97605,{"$f":"VLOOKUP(C138,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},{"$f":"VLOOKUP(C138,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K918","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C138,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":78.16},{"$f":"ROUND((G138*$K$12)+G138,2)","v":100.69},{"$f":"TRUNC(F138*H138,2)","v":302.07}]
[{"$f":"B139&C139","v":"10.32COTAÇÃO 01"},"10.32","COTAÇÃO 01","FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K926","v":24},{"$f":"COTAÇÕES!C16","v":22.35},{"$f":"ROUND((G139*$L$12)+G139,2)","v":27.49},{"$f":"TRUNC(F139*H139,2)","v":659.76}]
[{"$f":"B140&C140","v":"10.33COTAÇÃO 02"},"10.33","COTAÇÃO 02","LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS.","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K933","v":1},{"$f":"COTAÇÕES!C21","v":4758.9},{"$f":"ROUND((G140*$L$12)+G140,2)","v":5854.4},{"$f":"TRUNC(F140*H140,2)","v":5854.4}]
[{"$f":"B141&C141","v":"10.3415.015.0250-A"},"10.34","15.015.0250-A",{"$f":"VLOOKUP(C141,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},{"$f":"VLOOKUP(C141,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K937","v":48},{"$f":"VLOOKUP(C141,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":228},{"$f":"ROUND((G141*$K$12)+G141,2)","v":293.71},{"$f":"TRUNC(F141*H141,2)","v":14098.08}]
[{"$f":"B142&C142","v":"10.3515.015.0173-A"},"10.35","15.015.0173-A",{"$f":"VLOOKUP(C142,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES"},{"$f":"VLOOKUP(C142,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K958","v":18},{"$f":"VLOOKUP(C142,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":348.9},{"$f":"ROUND((G142*$K$12)+G142,2)","v":449.45},{"$f":"TRUNC(F142*H142,2)","v":8090.1}]
[{"$f":"B143&C143","v":"10.3674131/4"},"10.36","74131/4",{"$f":"VLOOKUP(C143,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C143,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K978","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C143,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":299.54},{"$f":"ROUND((G143*$K$12)+G143,2)","v":385.87},{"$f":"TRUNC(F143*H143,2)","v":771.74}]
[{"$f":"B144&C144","v":"10.3774131/7"},"10.37","74131/7",{"$f":"VLOOKUP(C144,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C144,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K986","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C144,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":547.8},{"$f":"ROUND((G144*$K$12)+G144,2)","v":705.68},{"$f":"TRUNC(F144*H144,2)","v":705.68}]
[{"$f":"B145&C145","v":"10.3874130/4"},"10.38","74130/4",{"$f":"VLOOKUP(C145,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C145,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K991","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C145,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":90.8},{"$f":"ROUND((G145*$K$12)+G145,2)","v":116.97},{"$f":"TRUNC(F145*H145,2)","v":350.91}]
[{"$f":"B146&C146","v":"10.3993661"},"10.39",93661,{"$f":"VLOOKUP(C146,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C146,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K993","v":8},{"$f":"VLOOKUP(C146,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":53.78},{"$f":"ROUND((G146*$K$12)+G146,2)","v":69.28},{"$f":"TRUNC(F146*H146,2)","v":554.24}]
[{"$f":"B147&C147","v":"10.4093663"},"10.40",93663,{"$f":"VLOOKUP(C147,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C147,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K995","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C147,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":55.79},{"$f":"ROUND((G147*$K$12)+G147,2)","v":71.87},{"$f":"TRUNC(F147*H147,2)","v":143.74}]
[{"$f":"B148&C148","v":"10.4193664"},"10.41",93664,{"$f":"VLOOKUP(C148,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C148,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K997","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C148,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":58.2},{"$f":"ROUND((G148*$K$12)+G148,2)","v":74.97},{"$f":"TRUNC(F148*H148,2)","v":74.97}]
[{"$f":"B149&C149","v":"10.4274130/1"},"10.42","74130/1",{"$f":"VLOOKUP(C149,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C149,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K999","v":13},{"$f":"VLOOKUP(C149,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":13.97},{"$f":"ROUND((G149*$K$12)+G149,2)","v":18},{"$f":"TRUNC(F149*H149,2)","v":234}]
[{"$f":"B150&C150","v":"10.4374130/2"},"10.43","74130/2",{"$f":"VLOOKUP(C150,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C150,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1001","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C150,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":21.39},{"$f":"ROUND((G150*$K$12)+G150,2)","v":27.55},{"$f":"TRUNC(F150*H150,2)","v":55.1}]
[{"$f":"B151&C151","v":"10.4473857/5"},"10.44","73857/5",{"$f":"VLOOKUP(C151,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C151,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1003","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C151,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":17436.5},{"$f":"ROUND((G151*$K$12)+G151,2)","v":22461.7},{"$f":"TRUNC(F151*H151,2)","v":22461.7}]
[{"$f":"B152&C152","v":"10.4592998"},"10.45",92998,{"$f":"VLOOKUP(C152,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C152,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1005","v":151.48},{"$f":"VLOOKUP(C152,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":116.48},{"$f":"ROUND((G152*$K$12)+G152,2)","v":150.05},{"$f":"TRUNC(F152*H152,2)","v":22729.57}]
[{"$f":"B153&C153","v":"10.46COTAÇÃO 03"},"10.46","COTAÇÃO 03","ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)","M",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1011","v":5},{"$f":"COTAÇÕES!C26","v":10.94},{"$f":"ROUND((G153*$L$12)+G153,2)","v":13.46},{"$f":"TRUNC(F153*H153,2)","v":67.3}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 10",{"$f":"SUM(I106:I153)","v":135132.62}]
[null,11,"COBERTURAS",null,"."]
[{"$f":"B156&C156","v":"11.155960"},"11.1",55960,{"$f":"VLOOKUP(C156,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR"},{"$f":"VLOOKUP(C156,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1017","v":328.56},{"$f":"VLOOKUP(C156,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":5.54},{"$f":"ROUND((G156*$K$12)+G156,2)","v":7.14},{"$f":"TRUNC(F156*H156,2)","v":2345.91}]
[{"$f":"B157&C157","v":"11.292542"},"11.2",92542,{"$f":"VLOOKUP(C157,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C157,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1021","v":164.28},{"$f":"VLOOKUP(C157,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":67.57},{"$f":"ROUND((G157*$K$12)+G157,2)","v":87.04},{"$f":"TRUNC(F157*H157,2)","v":14298.93}]
[{"$f":"B158&C158","v":"11.316.001.0085-A"},"11.3","16.001.0085-A",{"$f":"VLOOKUP(C158,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C158,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1025","v":328.56},{"$f":"VLOOKUP(C158,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":30.53},{"$f":"ROUND((G158*$K$12)+G158,2)","v":39.33},{"$f":"TRUNC(F158*H158,2)","v":12922.26}]
[{"$f":"B159&C159","v":"11.494198"},"11.4",94198,{"$f":"VLOOKUP(C159,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C159,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1029","v":98.56},{"$f":"VLOOKUP(C159,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":50.98},{"$f":"ROUND((G159*$K$12)+G159,2)","v":65.67},{"$f":"TRUNC(F159*H159,2)","v":6472.43}]
[{"$f":"B160&C160","v":"11.594219"},"11.5",94219,{"$f":"VLOOKUP(C160,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C160,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1033","v":38.31},{"$f":"VLOOKUP(C160,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":33.59},{"$f":"ROUND((G160*$K$12)+G160,2)","v":43.27},{"$f":"TRUNC(F160*H160,2)","v":1657.67}]
[{"$f":"B161&C161","v":"11.694231"},"11.6",94231,{"$f":"VLOOKUP(C161,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C161,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1037","v":12},{"$f":"VLOOKUP(C161,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":29.45},{"$f":"ROUND((G161*$K$12)+G161,2)","v":37.94},{"$f":"TRUNC(F161*H161,2)","v":455.28}]
[{"$f":"B162&C162","v":"11.798546"},"11.7",98546,{"$f":"VLOOKUP(C162,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018"},{"$f":"VLOOKUP(C162,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1041","v":27.57},{"$f":"VLOOKUP(C162,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":74.94},{"$f":"ROUND((G162*$K$12)+G162,2)","v":96.54},{"$f":"TRUNC(F162*H162,2)","v":2661.6}]
[{"$f":"B163&C163","v":"11.891790"},"11.8",91790,{"$f":"VLOOKUP(C163,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},{"$f":"VLOOKUP(C163,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1045","v":40},{"$f":"VLOOKUP(C163,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":48.62},{"$f":"ROUND((G163*$K$12)+G163,2)","v":62.63},{"$f":"TRUNC(F163*H163,2)","v":2505.2}]
[{"$f":"B164&C164","v":"11.994230"},"11.9",94230,{"$f":"VLOOKUP(C164,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C164,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1049","v":12},{"$f":"VLOOKUP(C164,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":74.76},{"$f":"ROUND((G164*$K$12)+G164,2)","v":96.31},{"$f":"TRUNC(F164*H164,2)","v":1155.72}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 11",{"$f":"SUM(I156:I164)","v":44475}]
[null,12,"PINTURAS",null,"."]
[{"$f":"B167&C167","v":"12.117.018.0060-A"},"12.1","17.018.0060-A",{"$f":"VLOOKUP(C167,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS"},{"$f":"VLOOKUP(C167,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1054","v":1227.09},{"$f":"VLOOKUP(C167,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":25.7},{"$f":"ROUND((G167*$K$12)+G167,2)","v":33.11},{"$f":"TRUNC(F167*H167,2)","v":40628.94}]
[{"$f":"B168&C168","v":"12.288487"},"12.2",88487,{"$f":"VLOOKUP(C168,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C168,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1101","v":1121.21},{"$f":"VLOOKUP(C168,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":9.38},{"$f":"ROUND((G168*$K$12)+G168,2)","v":12.08},{"$f":"TRUNC(F168*H168,2)","v":13544.21}]
[{"$f":"B169&C169","v":"12.388486"},"12.3",88486,{"$f":"VLOOKUP(C169,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},{"$f":"VLOOKUP(C169,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1104","v":105.88},{"$f":"VLOOKUP(C169,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":10.6},{"$f":"ROUND((G169*$K$12)+G169,2)","v":13.65},{"$f":"TRUNC(F169*H169,2)","v":1445.26}]
[{"$f":"B170&C170","v":"12.417.025.0005-B"},"12.4","17.025.0005-B",{"$f":"VLOOKUP(C170,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C170,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1107","v":759.17},{"$f":"VLOOKUP(C170,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":29.97},{"$f":"ROUND((G170*$K$12)+G170,2)","v":38.61},{"$f":"TRUNC(F170*H170,2)","v":29311.55}]
[{"$f":"B171&C171","v":"12.595468"},"12.5",95468,{"$f":"VLOOKUP(C171,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)"},{"$f":"VLOOKUP(C171,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1114","v":59.7},{"$f":"VLOOKUP(C171,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":42.8},{"$f":"ROUND((G171*$K$12)+G171,2)","v":55.13},{"$f":"TRUNC(F171*H171,2)","v":3291.26}]
[{"$f":"B172&C172","v":"12.674065/3"},"12.6","74065/3",{"$f":"VLOOKUP(C172,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO"},{"$f":"VLOOKUP(C172,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1120","v":59.22},{"$f":"VLOOKUP(C172,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":25.58},{"$f":"ROUND((G172*$K$12)+G172,2)","v":32.95},{"$f":"TRUNC(F172*H172,2)","v":1951.29}]
[{"$f":"B173&C173","v":"12.76082"},"12.7",6082,{"$f":"VLOOKUP(C173,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS"},{"$f":"VLOOKUP(C173,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M2"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1127","v":66.18},{"$f":"VLOOKUP(C173,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":18.61},{"$f":"ROUND((G173*$K$12)+G173,2)","v":23.97},{"$f":"TRUNC(F173*H173,2)","v":1586.33}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 12",{"$f":"SUM(I167:I173)","v":91758.84}]
[null,13,"APARELHOS",null,"."]
[{"$f":"B176&C176","v":"13.186932"},"13.1",86932,{"$f":"VLOOKUP(C176,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},{"$f":"VLOOKUP(C176,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1132","v":7},{"$f":"VLOOKUP(C176,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":417.55},{"$f":"ROUND((G176*$K$12)+G176,2)","v":537.89},{"$f":"TRUNC(F176*H176,2)","v":3765.23}]
[{"$f":"B177&C177","v":"13.295472"},"13.2",95472,{"$f":"VLOOKUP(C177,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C177,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1144","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C177,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":670.34},{"$f":"ROUND((G177*$K$12)+G177,2)","v":863.53},{"$f":"TRUNC(F177*H177,2)","v":2590.59}]
[{"$f":"B178&C178","v":"13.318.005.0030-A"},"13.3","18.005.0030-A",{"$f":"VLOOKUP(C178,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C178,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1155","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C178,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":112.34},{"$f":"ROUND((G178*$K$12)+G178,2)","v":144.72},{"$f":"TRUNC(F178*H178,2)","v":434.16}]
[{"$f":"B179&C179","v":"13.418.005.0015-A"},"13.4","18.005.0015-A",{"$f":"VLOOKUP(C179,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C179,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1158","v":7},{"$f":"VLOOKUP(C179,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":63.31},{"$f":"ROUND((G179*$K$12)+G179,2)","v":81.56},{"$f":"TRUNC(F179*H179,2)","v":570.92}]
[{"$f":"B180&C180","v":"13.574234/1"},"13.5","74234/1",{"$f":"VLOOKUP(C180,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C180,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1161","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C180,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":505.79},{"$f":"ROUND((G180*$K$12)+G180,2)","v":651.56},{"$f":"TRUNC(F180*H180,2)","v":1303.12}]
[{"$f":"B181&C181","v":"13.640729"},"13.6",40729,{"$f":"VLOOKUP(C181,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C181,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1165","v":10},{"$f":"VLOOKUP(C181,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":237.43},{"$f":"ROUND((G181*$K$12)+G181,2)","v":305.86},{"$f":"TRUNC(F181*H181,2)","v":3058.6}]
[{"$f":"B182&C182","v":"13.786942"},"13.7",86942,{"$f":"VLOOKUP(C182,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},{"$f":"VLOOKUP(C182,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1168","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C182,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":198.16},{"$f":"ROUND((G182*$K$12)+G182,2)","v":255.27},{"$f":"TRUNC(F182*H182,2)","v":510.54}]
[{"$f":"B183&C183","v":"13.818.002.0014-A"},"13.8","18.002.0014-A",{"$f":"VLOOKUP(C183,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C183,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1176","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C183,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":320.25},{"$f":"ROUND((G183*$K$12)+G183,2)","v":412.55},{"$f":"TRUNC(F183*H183,2)","v":1237.65}]
[{"$f":"B184&C184","v":"13.993396"},"13.9",93396,{"$f":"VLOOKUP(C184,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},{"$f":"VLOOKUP(C184,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1187","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C184,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":523.58},{"$f":"ROUND((G184*$K$12)+G184,2)","v":674.48},{"$f":"TRUNC(F184*H184,2)","v":2023.44}]
[{"$f":"B185&C185","v":"13.1018.016.0106-A"},"13.10","18.016.0106-A",{"$f":"VLOOKUP(C185,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C185,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1192","v":7},{"$f":"VLOOKUP(C185,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":125.23},{"$f":"ROUND((G185*$K$12)+G185,2)","v":161.32},{"$f":"TRUNC(F185*H185,2)","v":1129.24}]
[{"$f":"B186&C186","v":"13.1118.007.0090-A"},"13.11","18.007.0090-A",{"$f":"VLOOKUP(C186,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C186,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1203","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C186,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":277.12},{"$f":"ROUND((G186*$L$12)+G186,2)","v":340.91},{"$f":"TRUNC(F186*H186,2)","v":340.91}]
[{"$f":"B187&C187","v":"13.1218.007.0075-A"},"13.12","18.007.0075-A",{"$f":"VLOOKUP(C187,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C187,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1208","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C187,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":206.61},{"$f":"ROUND((G187*$L$12)+G187,2)","v":254.17},{"$f":"TRUNC(F187*H187,2)","v":254.17}]
[{"$f":"B188&C188","v":"13.1314.007.0321-A"},"13.13","14.007.0321-A",{"$f":"VLOOKUP(C188,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4\",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C188,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1213","v":3},{"$f":"VLOOKUP(C188,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":90.13},{"$f":"ROUND((G188*$L$12)+G188,2)","v":110.88},{"$f":"TRUNC(F188*H188,2)","v":332.64}]
[{"$f":"B189&C189","v":"13.1486934"},"13.14",86934,{"$f":"VLOOKUP(C189,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},{"$f":"VLOOKUP(C189,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1224","v":1},{"$f":"VLOOKUP(C189,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":341.18},{"$f":"ROUND((G189*$K$12)+G189,2)","v":439.51},{"$f":"TRUNC(F189*H189,2)","v":439.51}]
[{"$f":"B190&C190","v":"13.1588571"},"13.15",88571,{"$f":"VLOOKUP(C190,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C190,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1229","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C190,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":53.35},{"$f":"ROUND((G190*$K$12)+G190,2)","v":68.73},{"$f":"TRUNC(F190*H190,2)","v":137.46}]
[{"$f":"B191&C191","v":"13.1695547"},"13.16",95547,{"$f":"VLOOKUP(C191,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C191,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1235","v":8},{"$f":"VLOOKUP(C191,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":46.62},{"$f":"ROUND((G191*$K$12)+G191,2)","v":60.06},{"$f":"TRUNC(F191*H191,2)","v":480.48}]
[{"$f":"B192&C192","v":"13.1795544"},"13.17",95544,{"$f":"VLOOKUP(C192,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016"},{"$f":"VLOOKUP(C192,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1250","v":8},{"$f":"VLOOKUP(C192,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":37.03},{"$f":"ROUND((G192*$K$12)+G192,2)","v":47.7},{"$f":"TRUNC(F192*H192,2)","v":381.6}]
[{"$f":"B193&C193","v":"13.1818.005.0013-A"},"13.18","18.005.0013-A",{"$f":"VLOOKUP(C193,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C193,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1265","v":10},{"$f":"VLOOKUP(C193,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":28.38},{"$f":"ROUND((G193*$K$12)+G193,2)","v":36.56},{"$f":"TRUNC(F193*H193,2)","v":365.6}]
[{"$f":"B194&C194","v":"13.1974194/1"},"13.19","74194/1",{"$f":"VLOOKUP(C194,'SINAPI 01-2019'!A:E,2,0)","v":"ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS"},{"$f":"VLOOKUP(C194,'SINAPI 01-2019'!A:E,3,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1280","v":3.3},{"$f":"VLOOKUP(C194,'SINAPI 01-2019'!A:E,4,0)","v":302},{"$f":"ROUND((G194*$L$12)+G194,2)","v":371.52},{"$f":"TRUNC(F194*H194,2)","v":1226.01}]
[{"$f":"B195&C195","v":"13.2018.040.0025-A"},"13.20","18.040.0025-A",{"$f":"VLOOKUP(C195,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C195,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1284","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C195,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":50155.6},{"$f":"ROUND((G195*$K$12)+G195,2)","v":64610.44},{"$f":"TRUNC(F195*H195,2)","v":129220.88}]
[{"$f":"B196&C196","v":"13.2118.030.0001-A"},"13.21","18.030.0001-A",{"$f":"VLOOKUP(C196,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C196,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1289","v":4},{"$f":"VLOOKUP(C196,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":1076.25},{"$f":"ROUND((G196*$L$12)+G196,2)","v":1324},{"$f":"TRUNC(F196*H196,2)","v":5296}]
[{"$f":"B197&C197","v":"13.2215.005.0200-A"},"13.22","15.005.0200-A",{"$f":"VLOOKUP(C197,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C197,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1299","v":4},{"$f":"VLOOKUP(C197,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":379.84},{"$f":"ROUND((G197*$K$12)+G197,2)","v":489.31},{"$f":"TRUNC(F197*H197,2)","v":1957.24}]
[{"$f":"B198&C198","v":"13.2318.030.0002-A"},"13.23","18.030.0002-A",{"$f":"VLOOKUP(C198,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C198,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1302","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C198,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":1181.25},{"$f":"ROUND((G198*$L$12)+G198,2)","v":1453.17},{"$f":"TRUNC(F198*H198,2)","v":2906.34}]
[{"$f":"B199&C199","v":"13.2415.005.0201-A"},"13.24","15.005.0201-A",{"$f":"VLOOKUP(C199,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C199,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1308","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C199,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":422.77},{"$f":"ROUND((G199*$K$12)+G199,2)","v":544.61},{"$f":"TRUNC(F199*H199,2)","v":1089.22}]
[{"$f":"B200&C200","v":"13.2518.030.0009-A"},"13.25","18.030.0009-A",{"$f":"VLOOKUP(C200,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C200,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1311","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C200,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":6200},{"$f":"ROUND((G200*$L$12)+G200,2)","v":7627.24},{"$f":"TRUNC(F200*H200,2)","v":15254.48}]
[{"$f":"B201&C201","v":"13.2615.005.0208-A"},"13.26","15.005.0208-A",{"$f":"VLOOKUP(C201,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C201,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1316","v":2},{"$f":"VLOOKUP(C201,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":2201.75},{"$f":"ROUND((G201*$K$12)+G201,2)","v":2836.29},{"$f":"TRUNC(F201*H201,2)","v":5672.58}]
[{"$f":"B202&C202","v":"13.2718.030.0010-A"},"13.27","18.030.0010-A",{"$f":"VLOOKUP(C202,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},{"$f":"VLOOKUP(C202,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1319","v":6},{"$f":"VLOOKUP(C202,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":6500},{"$f":"ROUND((G202*$L$12)+G202,2)","v":7996.3},{"$f":"TRUNC(F202*H202,2)","v":47977.8}]
[{"$f":"B203&C203","v":"13.2815.005.0209-A"},"13.28","15.005.0209-A",{"$f":"VLOOKUP(C203,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},{"$f":"VLOOKUP(C203,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"UN"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1324","v":6},{"$f":"VLOOKUP(C203,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":2274.63},{"$f":"ROUND((G203*$K$12)+G203,2)","v":2930.18},{"$f":"TRUNC(F203*H203,2)","v":17581.08}]
[{"$f":"B204&C204","v":"13.2915.005.0255-A"},"13.29","15.005.0255-A",{"$f":"VLOOKUP(C204,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C204,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1327","v":75.7},{"$f":"VLOOKUP(C204,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":135.11},{"$f":"ROUND((G204*$K$12)+G204,2)","v":174.05},{"$f":"TRUNC(F204*H204,2)","v":13175.58}]
[{"$f":"B205&C205","v":"13.3015.005.0260-A"},"13.30","15.005.0260-A",{"$f":"VLOOKUP(C205,'EMOP 01-2019'!A:J,2,0)","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"VLOOKUP(C205,'EMOP 01-2019'!A:J,9,0)","v":"M"},{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1344","v":120},{"$f":"VLOOKUP(C205,'EMOP 01-2019'!A:J,10,0)","v":165.27},{"$f":"ROUND((G205*$K$12)+G205,2)","v":212.9},{"$f":"TRUNC(F205*H205,2)","v":25548}]
[{"$f":"B206&C206","v":"13.31COTAÇÃO 04"},"13.31","COTAÇÃO 04","POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO","UN",{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!K1350","v":150},{"$f":"COTAÇÕES!C31","v":768.95},{"$f":"ROUND((G206*$L$12)+G206,2)","v":945.96},{"$f":"TRUNC(F206*H206,2)","v":141894}]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 13",{"$f":"SUM(I176:I206)","v":428155.07}]
[null,14,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,".",null,null,null,null,"% ADM",{"$f":"I210/J212","v":0.0487820608689594}]
[null,"14.1","ADM ","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA","UR",100,{"$f":"'MEMÓRIA DE CÁLCULO'!G1361","v":59526.86},513.57,{"$f":"TRUNC(F209*H209,2)","v":51357},"PARA MANTER A ADM DENTRO DO LIMITE DE 5%, A ADM PASSOU DE R$ 595,26 PARA R$ 513,57, PORÉM MANTENDO O MESMO CRITERIO ADOTADO, PODENDO SER REAJUSTADA POSTERIORMENTE EM CONFORMIDADE COM AS DESGLOSAS."]
[null,null,null,null,null,null,null,"SUBTOTAL 14",{"$f":"I209","v":51357}]
[null,"TOTAL GERAL",null,null,null,null,null,null,{"$f":"I20+I30+I36+I41+I55+I64+I70+I88+I103+I154+I165+I174+I207+I210","v":1104141.55},{"$f":"I211*0.05","v":55207.0775}]
[null,"NOTAS:","1. B.D.I. (28,82 % PARA SERVIÇOS E 23,02 % PARA EQUIPAMENTOS), CONFORME ACORDÃO TCU PLENÁRIA 2.622/2013 , INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"I211-I210","v":1052784.55}]
[null,null,"2. PREÇOS COM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 12.844/2.013."]

{"sheet":"MEMÓRIA DE CÁLCULO","index":2,"n_rows":1378,"n_cols":13,"rows_kept":1378,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,10],[5,1,5,10],[6,1,6,10],[8,1,8,10],[9,3,9,8],[10,2,10,10],[11,3,11,8],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[19,3,19,8],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[23,3,23,8],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[27,3,27,8],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[31,2,31,10],[32,3,32,8],[36,3,36,8],[40,3,40,8],[42,3,42,8],[44,3,44,8],[48,3,48,8],[52,3,52,8],[54,3,54,8],[58,2,58,10],[59,3,59,8],[64,3,64,8],[72,3,72,8],[81,3,81,8],[82,1,82,10],[85,1,85,2],[86,1,86,10],[88,1,88,2],[90,1,90,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[95,1,95,2],[99,2,99,10],[100,3,100,8],[111,3,111,8],[123,3,123,8],[135,2,135,10],[136,3,136,8],[136,14,136,19],[137,1,137,10],[141,1,141,10],[147,1,147,10],[156,3,156,8],[157,1,157,10],[166,3,166,8],[173,3,173,8],[174,1,174,10],[179,1,179,10],[182,1,182,10],[186,3,186,8],[192,3,192,8],[196,3,196,8],[197,1,197,10],[207,1,207,10],[214,1,214,10],[228,1,228,10],[230,3,230,8],[240,1,240,10],[242,3,242,8],[252,1,252,10],[253,3,253,8],[263,3,263,8],[270,3,270,8],[277,2,277,10],[278,3,278,8],[282,1,282,10],[284,3,284,8],[292,3,292,8],[297,1,297,10],[302,1,302,10],[307,3,307,8],[309,1,309,2],[310,1,310,2],[311,1,311,2],[314,3,314,8],[316,1,316,10],[324,1,324,10],[328,1,328,10],[335,3,335,8],[339,3,339,8],[347,2,347,10],[348,3,348,8],[349,1,349,10],[358,1,358,10],[364,1,364,10],[371,3,371,8],[376,3,376,8],[383,3,383,8],[384,1,384,10],[387,1,387,10],[393,2,393,10],[394,1,394,10],[395,3,395,8],[396,1,396,10],[408,1,408,10],[422,1,422,10],[430,1,430,10],[446,3,446,8],[448,1,448,10],[452,1,452,10],[456,1,456,10],[460,1,460,10],[461,3,461,8],[477,3,477,8],[496,1,496,10],[497,3,497,8],[505,3,505,8],[509,3,509,8],[510,1,510,10],[522,1,522,10],[537,1,537,10],[551,3,551,8],[552,1,552,10],[557,1,557,10],[561,1,561,10],[567,3,567,8],[581,1,581,10],[583,3,583,8],[584,1,584,10],[589,1,589,10],[593,1,593,10],[596,1,596,10],[598,3,598,8],[599,1,599,10],[606,1,606,10],[611,1,611,10],[621,3,621,8],[622,1,622,10],[632,1,632,10],[639,1,639,10],[650,3,650,8],[651,1,651,10],[653,2,655,2],[656,1,656,10],[657,2,660,2],[661,2,663,2],[665,2,665,10],[666,3,666,8],[667,1,667,10],[670,1,670,10],[674,1,674,10],[678,3,678,8],[679,1,679,10],[682,1,682,10],[686,1,686,10],[690,3,690,8],[691,1,691,10],[695,3,695,8],[696,1,696,10],[700,1,700,10],[707,3,707,8],[708,1,708,10],[716,1,716,10],[719,1,719,10],[723,3,723,8],[724,1,724,10],[728,3,728,8],[729,1,729,10],[733,3,733,8],[738,3,738,8],[739,1,739,10],[743,3,743,8],[744,1,744,10],[748,3,748,8],[749,1,749,10],[753,3,753,8],[754,1,754,10],[755,3,755,4],[756,3,756,4],[757,3,757,4],[758,1,758,10],[759,3,759,4],[760,3,760,4],[761,1,761,2],[762,3,762,8],[763,1,763,10],[764,3,764,4],[765,3,765,4],[766,3,766,4],[767,1,767,10],[768,3,768,4],[769,3,769,4],[770,1,770,2],[771,2,771,10],[772,1,772,10],[773,3,773,8],[775,3,775,8],[777,3,777,8],[779,3,779,8],[781,3,781,8],[783,3,783,8],[785,3,785,8],[787,3,787,8],[789,3,789,8],[791,3,791,8],[793,3,793,8],[795,1,795,10],[796,3,796,8],[798,3,798,8],[800,3,800,8],[802,3,802,8],[804,3,804,8],[806,3,806,8],[808,3,808,8],[810,3,810,8],[812,3,812,8],[814,3,814,8],[816,3,816,8],[818,1,818,10],[819,3,819,8],[820,1,820,10],[829,8,829,10],[830,8,830,10],[831,8,831,10],[832,1,832,10],[840,1,840,10],[849,3,849,8],[850,1,850,10],[853,1,853,10],[856,3,856,8],[857,1,857,10],[860,1,860,10],[864,3,864,8],[865,1,865,10],[870,3,870,8],[871,1,871,10],[876,3,876,8],[877,1,877,10],[888,3,888,8],[889,1,889,10],[897,1,897,10],[907,3,907,8],[908,1,908,10],[912,1,912,10],[917,3,917,8],[918,1,918,10],[921,1,921,10],[925,3,925,8],[932,3,932,8],[936,3,936,8],[937,1,937,10],[944,1,944,10],[950,1,950,10],[957,3,957,8],[958,1,958,10],[960,2,961,2],[962,2,964,2],[966,1,966,10],[968,2,969,2],[971,1,971,10],[973,2,975,2],[977,3,977,8],[978,1,978,10],[981,1,981,10],[985,3,985,8],[986,1,986,10],[990,3,990,8],[992,3,992,8],[994,3,994,8],[996,3,996,8],[998,3,998,8],[1000,3,1000,8],[1002,3,1002,8],[1004,3,1004,8],[1010,3,1010,8],[1013,1,1013,10],[1015,2,1015,10],[1016,3,1016,8],[1019,1,1019,2],[1020,3,1020,8],[1023,1,1023,2],[1024,3,1024,8],[1028,3,1028,8],[1031,1,1031,2],[1032,3,1032,8],[1035,1,1035,2],[1036,3,1036,8],[1039,1,1039,2],[1040,3,1040,8],[1043,1,1043,2],[1044,3,1044,8],[1047,1,1047,2],[1048,3,1048,8],[1051,1,1051,2],[1052,2,1052,10],[1053,3,1053,8],[1054,1,1054,10],[1062,1,1062,10],[1069,1,1069,10],[1082,1,1082,10],[1100,3,1100,8],[1101,1,1101,10],[1103,3,1103,8],[1104,1,1104,10],[1106,3,1106,8],[1113,3,1113,8],[1115,2,1115,3],[1116,2,1116,3],[1117,2,1117,3],[1119,3,1119,8],[1121,1,1121,2],[1122,1,1122,2],[1123,1,1123,2],[1124,1,1124,2],[1126,3,1126,8],[1128,1,1128,2],[1129,1,1129,2],[1130,2,1130,10],[1131,3,1131,8],[1132,1,1132,10],[1135,1,1135,10],[1139,1,1139,10],[1143,3,1143,8],[1144,1,1144,10],[1147,1,1147,10],[1150,1,1150,10],[1154,3,1154,8],[1155,1,1155,10],[1157,3,1157,8],[1158,1,1158,10],[1160,3,1160,8],[1164,3,1164,8],[1165,1,1165,10],[1167,3,1167,8],[1168,1,1168,10],[1171,1,1171,10],[1175,3,1175,8],[1176,1,1176,10],[1179,1,1179,10],[1182,1,1182,10],[1186,3,1186,8],[1191,3,1191,8],[1192,1,1192,10],[1195,1,1195,10],[1198,1,1198,10],[1202,3,1202,8],[1203,1,1203,10],[1207,3,1207,8],[1208,1,1208,10],[1212,3,1212,8],[1213,1,1213,10],[1216,1,1216,10],[1219,1,1219,10],[1223,3,1223,8],[1224,1,1224,10],[1228,3,1228,8],[1229,1,1229,10],[1234,3,1234,8],[1235,1,1235,10],[1239,1,1239,10],[1244,1,1244,10],[1249,3,1249,8],[1250,1,1250,10],[1254,1,1254,10],[1259,1,1259,10],[1264,3,1264,8],[1265,1,1265,10],[1269,1,1269,10],[1274,1,1274,10],[1279,3,1279,8],[1282,1,1282,2],[1283,3,1283,8],[1288,3,1288,8],[1289,1,1289,10],[1292,1,1292,10],[1298,3,1298,8],[1299,1,1299,10],[1301,3,1301,8],[1302,1,1302,10],[1307,3,1307,8],[1308,1,1308,10],[1310,3,1310,8],[1311,1,1311,10],[1315,3,1315,8],[1316,1,1316,10],[1318,3,1318,8],[1319,1,1319,10],[1323,3,1323,8],[1324,1,1324,10],[1326,3,1326,8],[1327,1,1327,10],[1332,1,1332,10],[1334,1,1334,10],[1337,1,1337,10],[1341,1,1341,10],[1343,3,1343,8],[1347,1,1347,10],[1349,3,1349,8],[1350,1,1350,10],[1353,1,1353,10],[1357,1,1357,10],[1358,3,1358,8],[1359,3,1359,4],[1360,3,1360,4],[1362,2,1362,6],[1363,12,1363,13],[1364,12,1364,13],[1365,2,1365,5],[1365,12,1365,13],[1369,2,1369,5]]}
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B4","v":"SECRETARIA DE OBRAS "}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B5","v":"REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B6","v":"Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"}]
[]
[null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[null,"ITEM","CÓDIGO","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO",null,null,null,null,null,"UNID.","QUANT."]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B14","v":1},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C14:H14","v":"SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO"}]
[{"$f":"B12&C12","v":"1.101.050.0546-A"},"1.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C15","v":"01.050.0546-A"},{"$f":"VLOOKUP(A12,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A12,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H14","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D14,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B16&C16","v":"1.201.050.0481-A"},"1.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C16","v":"01.050.0481-A"},{"$f":"VLOOKUP(A16,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A16,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H18","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D18,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B20&C20","v":"1.301.050.0518-A"},"1.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C17","v":"01.050.0518-A"},{"$f":"VLOOKUP(A20,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A20,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H22","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D22,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B24&C24","v":"1.401.050.0455-A"},"1.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C18","v":"01.050.0455-A"},{"$f":"VLOOKUP(A24,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A24,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H26","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D26,2)","v":355}]
[]
[{"$f":"B28&C28","v":"1.501.050.0530-A"},"1.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C19","v":"01.050.0530-A"},{"$f":"VLOOKUP(A28,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A28,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H30","v":355}]
[null,null,null,"Área total de projeção do teatro",null,null,null,"Total"]
[null,null,null,355,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D30,2)","v":355}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B21","v":2},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C21:H21","v":"CANTEIRO DE OBRAS"}]
[{"$f":"B33&C33","v":"2.174209/1"},"2.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C22","v":"74209/1"},{"$f":"VLOOKUP(A33,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A33,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I35","v":2.88}]
[null,null,"Comprimento",null,"Largura",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,2.4,"x",1.2,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC((C35*E35)*G35,2)","v":2.88}]
[]
[{"$f":"B37&C37","v":"2.2AD19.05.0450"},"2.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C23","v":"AD19.05.0450"},{"$f":"VLOOKUP(A37,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3\"x3\", duas vezes.(desonerado)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A37,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H39","v":116.6}]
[null,null,null,"Perimetro",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,null,53,"x",2.2,"=",{"$f":"TRUNC(D39*F39,2)","v":116.6}]
[]
[{"$f":"B41&C41","v":"2.341598"},"2.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C24","v":41598},{"$f":"VLOOKUP(A41,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A41,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B43&C43","v":"2.4AD19.20.0100"},"2.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C25","v":"AD19.20.0100"},{"$f":"VLOOKUP(A43,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A43,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B45&C45","v":"2.510775"},"2.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C26","v":10775},{"$f":"VLOOKUP(A45,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS "},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A45,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"MES   "},{"$f":"H47","v":6}]
[null,null,null,"Quantidade",null,"Mês",null,"Total"]
[null,null,null,1,"x",6,"=",{"$f":"TRUNC(D47*F47,2)","v":6}]
[]
[{"$f":"B49&C49","v":"2.610778"},"2.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C27","v":10778},{"$f":"VLOOKUP(A49,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A49,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"MES   "},{"$f":"H51","v":6}]
[null,null,null,"Quantidade",null,"Mês",null,"Total"]
[null,null,null,1,"x",6,"=",{"$f":"TRUNC(D51*F51,2)","v":6}]
[]
[{"$f":"B53&C53","v":"2.704.013.0015-A"},"2.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C28","v":"04.013.0015-A"},{"$f":"VLOOKUP(A53,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A53,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"D47+D51","v":2}]
[]
[{"$f":"B55&C55","v":"2.804.005.0300-A"},"2.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C29","v":"04.005.0300-A"},{"$f":"VLOOKUP(A55,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A55,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UNXKM"},{"$f":"H57","v":40}]
[null,null,null,"Quantidade",null,"Distância",null,"Total"]
[null,null,null,2,"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(D57*F57,2)","v":40}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B31","v":3},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C31:H31","v":"MOVIMENTO DE TERRA"}]
[{"$f":"B60&C60","v":"3.190084"},"3.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C32","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A60,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A60,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I62:I63)","v":23.94}]
[null,null,"Local","Área",null,"Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Fossa (Ø 2,00) + 1m afastamento",{"$f":"(3*3*3.14)/4","v":7.065},"x",2,1,"=",{"$f":"TRUNC(D62*F62*G62,2)","v":14.13}]
[null,null,"Filtro (Ø 1,50) + 1m afastamento",{"$f":"(2.5*2.5*3.14)/4","v":4.90625},"x",2,1,"=",{"$f":"TRUNC(D63*F63*G63,2)","v":9.81}]
[]
[{"$f":"B65&C65","v":"3.293358"},"3.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C33","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A65,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A65,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I67:I71)","v":31.39}]
[null,null,"Local","Área",null,"Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Caixa de Inspeção (Ø 0,60) + 0,5 de afastamento",{"$f":"(1.1*1.1*3.14)/4","v":0.94985},"x",1,3,"=",{"$f":"TRUNC(D67*F67*G67,2)","v":2.84}]
[null,null,"Caixa de Gordura (Ø 0,40) + 0,50 de afastamento",{"$f":"(0.9*0.9*3.14)/4","v":0.63585},null,1,1,"=",{"$f":"TRUNC(D68*F68*G68,2)","v":0.63}]
[null,null,"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30) + 0,3 de afastamento",{"$f":"0.6*0.6","v":0.36},null,1,2,"=",{"$f":"TRUNC(D69*F69*G69,2)","v":0.72}]
[null,null,"Local","Comprimento","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Tubo de Esgoto",108.8,0.5,0.5,1,"=",{"$f":"TRUNC((D71*E71*F71*G71),2)","v":27.2}]
[]
[{"$f":"B73&C73","v":"3.393382"},"3.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C34","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A73,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A73,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I75:I80)","v":43.52}]
[null,null,null,"Local","Volume escavado",null,"Volume real",null,"Total"]
[null,null,null,"Fossa (Ø 2,00)",{"$f":"I62","v":14.13},"-",{"$f":"(3.14*2*2/4)*F62*G62","v":6.28},"=",{"$f":"TRUNC(E75-G75,2)","v":7.85}]
[null,null,null,"Filtro (Ø 1,50)",{"$f":"I63","v":9.81},"-",{"$f":"(3.14*1.5*1.5/4)*F63*G63","v":3.5325},"=",{"$f":"TRUNC(E76-G76,2)","v":6.27}]
[null,null,null,"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)",{"$f":"I67","v":2.84},"-",{"$f":"(3.14*0.6*0.6/4)*F67*G67","v":0.8478},"=",{"$f":"TRUNC(E77-G77,2)","v":1.99}]
[null,null,null,"Caixa de Gordura (Ø 0,40)",{"$f":"I68","v":0.63},"-",{"$f":"(3.14*0.4*0.4/4)*F68*G68","v":0.1256},"=",{"$f":"TRUNC(E78-G78,2)","v":0.5}]
[null,null,null,"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)",{"$f":"I69","v":0.72},"-",{"$f":"(3.14*0.3*0.3/4)*F69*G69","v":0.1413},"=",{"$f":"TRUNC(E79-G79,2)","v":0.57}]
[null,null,null,{"$f":"C71","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"I71","v":27.2},"-",{"$f":"(3.14*0.1*0.1/4)*D71","v":0.85408},"=",{"$f":"TRUNC(E80-G80,2)","v":26.34}]
[]
[{"$f":"B82&C82","v":"3.403.009.0015-A"},"3.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C35","v":"03.009.0015-A"},{"$f":"VLOOKUP(A82,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A82,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(J85:J86,J89:J96)","v":59.5}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa PATAMAR",1.2,0.25,1.75,1,"=",{"$f":"TRUNC(E85*F85*G85*H85,2)","v":0.52}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampa",2.05,0.25,1.75,1,"=",{"$f":"TRUNC(E86*F86*G86*H86,2)/2","v":0.445}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampas nas laterais da pláteia",9,1.13,1.2,2,"=",{"$f":"TRUNC(E89*F89*G89*H89,2)/2","v":12.2}]
[null,null,null,"Escalonamento do piso da pláteia",7.99,0.2,9.92,1,"=",{"$f":"TRUNC(E90*F90*G90*H90,2)","v":15.85}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampa na lateral do teatro (1)",12.2,1.1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E91*F91*G91*H91,2)/2","v":12.745}]
[null,null,null,"Rampa na lateral do teatro (2)",5.35,1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E92*F92*G92*H92,2)","v":10.16}]
[null,null,null,"Rampa na lateral do teatro (3)",2.05,1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E93*F93*G93*H93,2)","v":3.89}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada na lateral do teatro (4)",2.35,1,1.9,1,"=",{"$f":"TRUNC(E94*F94*G94*H94,2)/2","v":2.23}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Rampa na frente do teatro",4.8,0.25,1.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E95*F95*G95*H95,2)/2","v":0.9}]
[null,null,null,"Patamar na frente do teatro",1.5,0.25,1.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E96*F96*G96*H96,2)","v":0.56}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B37","v":4},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C37:H37","v":"TRANSPORTES"}]
[{"$f":"B101&C101","v":"4.105.001.0171-A"},"4.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C38","v":"05.001.0171-A"},{"$f":"VLOOKUP(A101,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A101,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(G103:G110)","v":71.26}]
[null,null,null,"Local","Volume",null,"Total"]
[null,null,null,{"$f":"D75","v":"Fossa (Ø 2,00)"},{"$f":"G75","v":6.28},"=",{"$f":"TRUNC(E103,2)","v":6.28}]
[null,null,null,{"$f":"D76","v":"Filtro (Ø 1,50)"},{"$f":"G76","v":3.5325},"=",{"$f":"TRUNC(E104,2)","v":3.53}]
[null,null,null,{"$f":"D77","v":"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)"},{"$f":"G77","v":0.8478},"=",{"$f":"TRUNC(E105,2)","v":0.84}]
[null,null,null,{"$f":"D78","v":"Caixa de Gordura (Ø 0,40)"},{"$f":"G78","v":0.1256},"=",{"$f":"TRUNC(E106,2)","v":0.12}]
[null,null,null,{"$f":"D79","v":"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)"},{"$f":"G79","v":0.1413},"=",{"$f":"TRUNC(E107,2)","v":0.14}]
[null,null,null,{"$f":"D80","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"G80","v":0.85408},"=",{"$f":"TRUNC(E108,2)","v":0.85}]
[null,null,null,"Idem ao item 3.4",{"$f":"K82","v":59.5},"=",{"$f":"TRUNC(E109,2)","v":59.5}]
[]
[]
[{"$f":"B112&C112","v":"4.272898"},"4.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C39","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A112,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A112,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(G114:G122)","v":28.29}]
[null,null,null,"Local","Volume",null,"Total"]
[null,null,null,{"$f":"D103","v":"Fossa (Ø 2,00)"},{"$f":"E103","v":6.28},"=",{"$f":"TRUNC(E114,2)","v":6.28}]
[null,null,null,{"$f":"D104","v":"Filtro (Ø 1,50)"},{"$f":"E104","v":3.5325},"=",{"$f":"TRUNC(E115,2)","v":3.53}]
[null,null,null,{"$f":"D105","v":"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)"},{"$f":"E105","v":0.8478},"=",{"$f":"TRUNC(E116,2)","v":0.84}]
[null,null,null,{"$f":"D106","v":"Caixa de Gordura (Ø 0,40)"},{"$f":"E106","v":0.1256},"=",{"$f":"TRUNC(E117,2)","v":0.12}]
[null,null,null,{"$f":"D107","v":"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)"},{"$f":"E107","v":0.1413},"=",{"$f":"TRUNC(E118,2)","v":0.14}]
[null,null,null,{"$f":"D108","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"E108","v":0.85408},"=",{"$f":"TRUNC(E119,2)","v":0.85}]
[null,null,null,{"$f":"D110","v":0},{"$f":"E110","v":0},"=",{"$f":"TRUNC(E120,2)","v":0}]
[null,null,null,"Idem ao item 5.2",{"$f":"K157","v":7.27},"=",{"$f":"TRUNC(E121,2)","v":7.27}]
[null,null,null,"Idem ao item 5.3 (espessura 10 cm)",{"$f":"K167*0.1","v":9.26},"=",{"$f":"TRUNC(E122,2)","v":9.26}]
[]
[{"$f":"B124&C124","v":"4.372884"},"4.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C40","v":72884},{"$f":"VLOOKUP(A124,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A124,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3XKM"},{"$f":"SUM(I126:I134)","v":566.21}]
[null,null,null,"Local","Volume",null,"Distância",null,"Total"]
[null,null,null,{"$f":"D114","v":"Fossa (Ø 2,00)"},{"$f":"E114","v":6.28},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E126*G126,2)","v":125.6}]
[null,null,null,{"$f":"D115","v":"Filtro (Ø 1,50)"},{"$f":"E115","v":3.5325},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E127*G127,2)","v":70.65}]
[null,null,null,{"$f":"D116","v":"Caixa de Inspeção (Ø 0,60)"},{"$f":"E116","v":0.8478},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E128*G128,2)","v":16.95}]
[null,null,null,{"$f":"D117","v":"Caixa de Gordura (Ø 0,40)"},{"$f":"E117","v":0.1256},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E129*G129,2)","v":2.51}]
[null,null,null,{"$f":"D118","v":"Caixa de Passagem (0,30 x 0,30)"},{"$f":"E118","v":0.1413},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E130*G130,2)","v":2.82}]
[null,null,null,{"$f":"D119","v":"Tubo de Esgoto"},{"$f":"E119","v":0.85408},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E131*G131,2)","v":17.08}]
[null,null,null,{"$f":"D120","v":0},{"$f":"E120","v":0},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E132*G132,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"D121","v":"Idem ao item 5.2"},{"$f":"E121","v":7.27},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E133*G133,2)","v":145.4}]
[null,null,null,{"$f":"D122","v":"Idem ao item 5.3 (espessura 10 cm)"},{"$f":"E122","v":9.26},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(E134*G134,2)","v":185.2}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B42","v":5},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C42:H42","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"B137&C137","v":"5.197622"},"5.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C43","v":97622},{"$f":"VLOOKUP(A137,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A137,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I140:I155)","v":33.6}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto","Espessura",null,"Total"]
[null,null,"Prisma",4.35,2.8,{"$f":"(1.9*1.2)+(0.6*0.8)","v":2.76},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D140*E140)-F140)*G140,2)","v":1.41}]
[null,null,"Deposito",0.8,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D141*E141)-F141)*G141,2)","v":0.25}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Coxia",1,4.75,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D143*E143)-F143)*G143,2)","v":0.71}]
[null,null,"Acesso foyer/pláteia",{"$f":"1+1","v":2},2.5,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D144*E144)-F144)*G144,2)","v":0.75}]
[null,null,"WC Fem.",6.42,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)*2","v":2.94},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D145*E145)-F145)*G145,2)","v":2.78}]
[null,null,"WC Masc.",2.86,3.35,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D146*E146)-F146)*G146,2)","v":1.43}]
[null,null,"Cafeteria",{"$f":"8.95+1.7","v":10.65},3.35,{"$f":"(0.7*2.1)+(0.8*2.1)","v":3.15},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D147*E147)-F147)*G147,2)","v":4.87}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Mezanino",{"$f":"12.34+(2*3)","v":18.34},3.6,{"$f":"(3.2*1.2)*3","v":11.52},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D149*E149)-F149)*G149,2)","v":8.17}]
[null,null,"Sala de apoio",{"$f":"0.7+0.6","v":1.3},3.3,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D150*E150)-F150)*G150,2)","v":0.64}]
[null,null,"Sala projeção",2.6,3.3,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D151*E151)-F151)*G151,2)","v":1.28}]
[null,null,"Circulação",{"$f":"0.8+0.7","v":1.5},2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D152*E152)-F152)*G152,2)","v":0.47}]
[null,null,"Circulação",{"$f":"2.9+3.2+1.18+3+3+2.35+2.35","v":17.98},3.3,{"$f":"(0.7*2.1)*2+(0.6*2.1)","v":4.2},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D153*E153)-F153)*G153,2)","v":8.27}]
[null,null,"Administração",1.2,3.3,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((D154*E154)-F154)*G154,2)","v":0.59}]
[null,null,"Plataforma elevatória (Subsolo)",1.8,5.5,0,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(((D155*E155)-F155)*G155,2)","v":1.98}]
[]
[{"$f":"B157&C157","v":"5.105.001.0002-B"},"5.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C44","v":"05.001.0002-B"},{"$f":"VLOOKUP(A157,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A157,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(H160:H165)","v":7.27}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Área","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa de acesso lateral",{"$f":"4.35/2","v":2.175},1.6,"=",{"$f":"TRUNC(E160*F160,2)","v":3.48}]
[null,null,null,"Escada do foyer",0.5,2,"=",{"$f":"TRUNC(E161*F161,2)","v":1}]
[null,null,null,"Escada do foyer",0.5,1.2,"=",{"$f":"TRUNC(E162*F162,2)","v":0.6}]
[null,null,null,"Escada do foyer",0.5,1.2,"=",{"$f":"TRUNC(E163*F163,2)","v":0.6}]
[null,null,null,"Local","Área","Altura",null,"Total"]
[null,null,null,"Laje do PNE/cafeteria",10.65,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(E165*F165,2)","v":1.59}]
[]
[{"$f":"B167&C167","v":"5.205.001.0018-A"},"5.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C45","v":"05.001.0018-A"},{"$f":"VLOOKUP(A167,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A167,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H169:H172)","v":92.6}]
[null,null,null,"Local","Área",null,null,"Total"]
[null,null,null,"Passeio em torno do teatro",86,null,"=",{"$f":"TRUNC(E169,2)","v":86}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma elevatória (Subsolo)",2,1.8,"=",{"$f":"TRUNC(E171*F171,2)","v":3.6}]
[null,null,null,"Plataforma elevatória (Foyer)",2,1.5,"=",{"$f":"TRUNC(E172*F172,2)","v":3}]
[]
[{"$f":"B174&C174","v":"5.305.001.0134-A"},"5.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C46","v":"05.001.0134-A"},{"$f":"VLOOKUP(A174,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A174,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H177:H185)","v":14}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F177,2)","v":1}]
[null,null,null,"Prisma",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F178,2)","v":2}]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F179,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F182,2)","v":5}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sacada",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F185,2)","v":5}]
[]
[{"$f":"B187&C187","v":"5.405.001.0147-A"},"5.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C47","v":"05.001.0147-A"},{"$f":"VLOOKUP(A187,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A187,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H189:H191)","v":28.2}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura",null,"Total"]
[null,null,null,"Guarda corpo escada do Foyer",{"$f":"2+2.5+2.5","v":7},1,"=",{"$f":"TRUNC(E189*F189,2)","v":7}]
[null,null,null,"Guarda corpo sacada",10.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E190*F190,2)","v":10.2}]
[null,null,null,"Guarda corpo rampa de acesso lateral",11,1,"=",{"$f":"TRUNC(E191*F191,2)","v":11}]
[]
[{"$f":"B193&C193","v":"5.505.001.0050-A"},"5.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C48","v":"05.001.0050-A"},{"$f":"VLOOKUP(A193,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A193,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H195","v":122.77}]
[null,null,"Local","Comprimento","Largura","Reaproveitamento (50%)",null,"Total"]
[null,null,"Telhado",27.38,12,0.37369,"=",{"$f":"TRUNC(D195*E195*F195,2)","v":122.77},null,null,null,null,{"$f":"205.12+164.28","v":369.4}]
[]
[{"$f":"B197&C197","v":"5.605.005.0005-B"},"5.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C49","v":"05.005.0005-B"},{"$f":"VLOOKUP(A197,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A197,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H200:H227)","v":127.96}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Área ",null,null,null,"Total"]
[null,null,"Deposito ",6.18,null,null,"=",{"$f":"D200","v":6.18}]
[null,null,"Camarim reversivel",3.09,null,null,"=",{"$f":"D201","v":3.09}]
[null,null,"Camarim 1",3.6,null,null,"=",{"$f":"D202","v":3.6}]
[null,null,"Banheiro PNE",1.45,null,null,"=",{"$f":"D203","v":1.45}]
[null,null,"Hall",20.99,null,null,"=",{"$f":"D204","v":20.99}]
[null,null,"Camarim 2",4.55,null,null,"=",{"$f":"D205","v":4.55}]
[null,null,"Banheiro",0.57,null,null,"=",{"$f":"D206","v":0.57}]
[null,null,"Copa",0.03,null,null,"=",{"$f":"D207","v":0.03}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",2.46,null,null,"=",{"$f":"D209","v":2.46}]
[null,null,"WC Masc.",2.98,null,null,"=",{"$f":"D210","v":2.98}]
[null,null,"Banh. PNE",1.3,null,null,"=",{"$f":"D211","v":1.3}]
[null,null,"Bomboneire",0.25,null,null,"=",{"$f":"D212","v":0.25}]
[null,null,"Circulação",0.45,null,null,"=",{"$f":"D213","v":0.45}]
[null,null,"Foyer",29.37,null,null,"=",{"$f":"D214","v":29.37}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Mezanino",27.61,null,null,"=",{"$f":"D216","v":27.61}]
[null,null,"Sala de apoio",1.16,null,null,"=",{"$f":"D217","v":1.16}]
[null,null,"Sala projeção",1.7,null,null,"=",{"$f":"D218","v":1.7}]
[null,null,"WC",0.23,null,null,"=",{"$f":"D219","v":0.23}]
[null,null,"WC PNE",0.39,null,null,"=",{"$f":"D220","v":0.39}]
[null,null,"Circulação",5.56,null,null,"=",{"$f":"D221","v":5.56}]
[null,null,"Circulação em frente a ADM",1.06]
[null,null,"ADM",0.68,null,null,"=",{"$f":"D223","v":0.68}]
[null,null,"Varanda",1.6,null,null,"=",{"$f":"D224","v":1.6}]
[null,null,"Varanda",1.6,null,null,"=",{"$f":"D225","v":1.6}]
[null,null,"Sacada",3.87,null,null,"=",{"$f":"D226","v":3.87}]
[null,null,"Escada",6.29,null,null,"=",{"$f":"D227","v":6.29}]
[]
[null,"Obs: Foram consideradas as áreas dos ambientes internos, com desconto de 0,50 m para cada lado. Em ambientes de circulação, foi descontado apenas 0,50 m na menor dimensão e 1,0 m na maior dimensão, segundo critério EMOP."]
[]
[{"$f":"B231&C231","v":"5.705.006.0001-B"},"5.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C50","v":"05.006.0001-B"},{"$f":"VLOOKUP(A231,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A231,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2XMES"},{"$f":"H239","v":1987.2}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Fachada Frontal",12.8,{"$f":"9.6-1.8","v":7.8},{"$f":"((1.2*0.7)*3)+((1.6*2.5)*2)","v":10.52},"="]
[null,null,"Fachada Lateral",27.6,{"$f":"10.5-1.8","v":8.7},{"$f":"(1.5*0.7)*3","v":3.15},"="]
[null,null,"Fachada Lateral",27.6,{"$f":"10.5-1.5","v":9},0,"=",{"$f":"TRUNC((D235*E235)-F235,2)","v":248.4}]
[null,null,"Fachada fundos",12.8,{"$f":"12.5-1.8","v":10.7},0,"="]
[null,null,null,null,"(10,5-1,5)","Total","=",{"$f":"SUM(H233:H236)","v":248.4}]
[null,null,null,"Área",null,"Mês"]
[null,null,null,{"$f":"H237","v":248.4},"x",8,"=",{"$f":"TRUNC(D239*F239,2)","v":1987.2}]
[]
[null,"Obs: Foi considerada apenas a maior fachada de trabalho e foi descontado da altura 1,50 m devido a não necessidade de utilização de andaime, segundo critério EMOP."]
[]
[{"$f":"B243&C243","v":"5.897064"},"5.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C51","v":97064},{"$f":"VLOOKUP(A243,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A243,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H245:H251)","v":144.48}]
[null,null,"Local","Extensão","Lados",null,null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C233","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D233","v":12.8},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D245,2)","v":12.8}]
[null,null,{"$f":"C234","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D234","v":27.6},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D246,2)","v":27.6}]
[null,null,{"$f":"C235","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D235","v":27.6},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D247,2)","v":27.6}]
[null,null,{"$f":"C236","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D236","v":12.8},null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D248,2)","v":12.8}]
[null,null,"Palco",26.91,null,null,"=",{"$f":"TRUNC(D249,2)","v":26.91}]
[null,null,"Laterais da plateia",13.55,2,null,"=",{"$f":"D250*E250","v":27.1}]
[null,null,"Paredes Foyer",{"$f":"2.47+2.75+4.45","v":9.67},null,null,"=",{"$f":"D251","v":9.67}]
[]
[null,"Obs: Foram consideradas todas as fachadas de trabalho, ainda sob o conceito de redução da altura, segundo critério EMOP."]
[{"$f":"B254&C254","v":"5.904.020.0122-A"},"5.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C52","v":"04.020.0122-A"},{"$f":"VLOOKUP(A254,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A254,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2XKM"},{"$f":"H262","v":4968}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C233","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D233","v":12.8},{"$f":"E233","v":7.8},{"$f":"((1.2*0.7)*3)+((1.6*2.5)*2)","v":10.52},"="]
[null,null,{"$f":"C234","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D234","v":27.6},{"$f":"E234","v":8.7},{"$f":"(1.5*0.7)*3","v":3.15},"="]
[null,null,{"$f":"C235","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D235","v":27.6},{"$f":"E235","v":9},0,"=",{"$f":"TRUNC((D258*E258)-F258,2)","v":248.4}]
[null,null,{"$f":"C236","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D236","v":12.8},{"$f":"E236","v":10.7},0,"="]
[null,null,null,null,null,"Total","=",{"$f":"SUM(H256:H259)","v":248.4}]
[null,null,null,"Área",null,"KM"]
[null,null,null,{"$f":"H260","v":248.4},"x",20,"=",{"$f":"TRUNC(D262*F262,2)","v":4968}]
[]
[{"$f":"B264&C264","v":"5.1004.021.0010-A"},"5.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C53","v":"04.021.0010-A"},{"$f":"VLOOKUP(A264,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A264,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H266:H269)","v":248.4}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C256","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D256","v":12.8},{"$f":"E256","v":7.8},{"$f":"F256","v":10.52},"="]
[null,null,{"$f":"C257","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D257","v":27.6},{"$f":"E257","v":8.7},{"$f":"F257","v":3.15},"="]
[null,null,{"$f":"C258","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D258","v":27.6},{"$f":"E258","v":9},{"$f":"F258","v":0},"=",{"$f":"TRUNC((D268*E268)-F268,2)","v":248.4}]
[null,null,{"$f":"C259","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D259","v":12.8},{"$f":"E259","v":10.7},{"$f":"F259","v":0},"="]
[]
[{"$f":"B271&C271","v":"5.1197062"},"5.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C54","v":97062},{"$f":"VLOOKUP(A271,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A271,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H273:H276)","v":248.4}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,{"$f":"C266","v":"Fachada Frontal"},{"$f":"D266","v":12.8},{"$f":"E266","v":7.8},{"$f":"F266","v":10.52},"="]
[null,null,{"$f":"C267","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D267","v":27.6},{"$f":"E267","v":8.7},{"$f":"F267","v":3.15},"="]
[null,null,{"$f":"C268","v":"Fachada Lateral"},{"$f":"D268","v":27.6},{"$f":"E268","v":9},{"$f":"F268","v":0},"=",{"$f":"TRUNC((D275*E275)-F275,2)","v":248.4}]
[null,null,{"$f":"C269","v":"Fachada fundos"},{"$f":"D269","v":12.8},{"$f":"E269","v":10.7},{"$f":"F269","v":0},"="]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B56","v":6},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C56:H56","v":"FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS"}]
[{"$f":"B279&C279","v":"6.111.016.0040-A"},"6.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C57","v":"11.016.0040-A"},{"$f":"VLOOKUP(A279,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A279,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},0]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Palco + Pláteia",16,12.34,"=",{"$f":"TRUNC(E281*F281,2)","v":197.44}]
[]
[null,"Obs: Reforço Estrutural estimado para sustentação da passarela técnica e do urdimento."]
[]
[{"$f":"B285&C285","v":"6.274141/2"},"6.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C58","v":"74141/2"},{"$f":"VLOOKUP(A285,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA."},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A285,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H287:H290)","v":26.73}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",4.4,1,"=",{"$f":"TRUNC(E287*F287,2)","v":4.4}]
[null,null,null,"Laje Técnica",5.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E288*F288,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Proscênio",8.35,1.01,"=",{"$f":"TRUNC(E289*F289,2)","v":8.43}]
[null,null,null,"Circulação",7,1.2,"=",{"$f":"TRUNC(E290*F290,2)","v":8.4}]
[]
[]
[{"$f":"B293&C293","v":"6.311.013.0075-A"},"6.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C59","v":"11.013.0075-A"},{"$f":"VLOOKUP(A293,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A293,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(I295:I305)","v":6.98}]
[null,null,null,"Local","Altura","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma subsolo (parede)",5.8,1.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E295*F295*G295,2)","v":2.08}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma subsolo (base)",2,1.8,0.3,"=",{"$f":"TRUNC(E297*F297*G297,2)","v":1.08}]
[null,"Obs: parede e base de concreto para sustentação da plataforma elevatória."]
[null,null,null,"Local","Altura","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma foyer (parede)",6,1.5,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E300*F300*G300,2)","v":1.8}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Plataforma foyer (base)",2,1.5,0.3,"=",{"$f":"TRUNC(E302*F302*G302,2)","v":0.9}]
[null,"Obs: parede e base de concreto para sustentação da plataforma elevatória."]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Altura","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Proscênio",{"$f":"1.2+6.2+1.2","v":8.6},0.875,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(E305*F305*G305,2)","v":1.12}]
[]
[]
[{"$f":"B308&C308","v":"6.495969"},"6.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C60","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A308,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A308,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"K310+J311+J312+J313","v":4.78}]
[null,null,null,"Local","Espelho + 10cm","Patamar","Largura","Quantidade (degraus)","Lados","Total"]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada do proscênio",{"$f":"0.22+0.1","v":0.32},0.42,2,5,2,"=",{"$f":"TRUNC(E310*F310*G310*H310*I310,2)/2","v":1.34}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada acesso na lateral do teatro",{"$f":"0.18+0.1","v":0.28},0.3,2,9,"=",{"$f":"TRUNC(E311*F311*G311*H311,2)/2","v":0.755}]
[null,"Valor total dividido por 2",null,"Escada Foyer",{"$f":"0.18+0.1","v":0.28},0.28,2,20,"=",{"$f":"TRUNC(E312*F312*G312*H312,2)/2","v":1.565}]
[null,null,null,"Patamar Foyer",{"$f":"0.18+0.1","v":0.28},2,2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E313*F313*G313*H313,2)","v":1.12}]
[]
[{"$f":"B315&C315","v":"6.593188"},"6.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C61","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A315,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A315,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H318:H324,H326:H328,H330:H334)","v":14.2}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Acrescimo",null,"Total"]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Copa",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E318+F318,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",0.6,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E319+F319,2)","v":0.8}]
[null,null,null,"Camarim 01",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E320+F320,2)","v":1}]
[null,null,null,"Deposito",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E321+F321,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E322+F322,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E323+F323,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E324+F324,2)","v":1}]
[null,"Terréo"]
[null,null,null,"WC Fem.",0.7,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E326+F326,2)","v":0.9}]
[null,null,null,"WC Masc.",0.7,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E327+F327,2)","v":0.9}]
[null,null,null,"Banh. PNE",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E328+F328,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Sala de apoio",0.7,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E330+F330,2)","v":0.9}]
[null,null,null,"Sala de projeção",0.7,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E331+F331,2)","v":0.9}]
[null,null,null,"WC",0.7,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E332+F332,2)","v":0.9}]
[null,null,null,"WC PNE",0.8,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E333+F333,2)","v":1}]
[null,null,null,"ADM",0.7,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E334+F334,2)","v":0.9}]
[]
[{"$f":"B336&C336","v":"6.693187"},"6.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C62","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A336,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A336,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H338","v":2.8}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Acrescimo",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E338+F338,2)","v":2.8}]
[]
[{"$f":"B340&C340","v":"6.793197"},"6.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C63","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A340,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A340,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H342","v":2.8}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Acrescimo",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,0.2,"=",{"$f":"TRUNC(E342+F342,2)","v":2.8}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B65","v":7},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C65:H65","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"}]
[{"$f":"B349&C349","v":"7.187490"},"7.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C66","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A349,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A349,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H352:H358,H360:H364,H366:H370)","v":123.72}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Extensão",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,"Copa",1.05,"x",2.8,"=",{"$f":"TRUNC((D352*F352),2)","v":2.94}]
[null,null,"Copa",1.9,"x",1.2,"=",{"$f":"TRUNC((D353*F353),2)","v":2.28}]
[null,null,"Copa",0.6,"x",0.8,"=",{"$f":"TRUNC((D354*F354),2)","v":0.48}]
[null,null,"Prisma",1.9,"x",1.2,"=",{"$f":"TRUNC((D355*F355),2)","v":2.28}]
[null,null,"Prisma",0.6,"x",0.8,"=",{"$f":"TRUNC((D356*F356),2)","v":0.48}]
[null,null,"Deposito ",2.95,"x",2.8,"=",{"$f":"TRUNC((D357*F357),2)","v":8.26}]
[null,null,"Banheiro PNE",1.35,"x",2.8,"=",{"$f":"TRUNC((D358*F358),2)","v":3.78}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",1.1,"x",2.5,"=",{"$f":"TRUNC((D360*F360),2)","v":2.75}]
[null,null,"WC Fem.",5.2,"x",3.35,"=",{"$f":"TRUNC((D361*F361),2)","v":17.42}]
[null,null,"WC Masc.",2.6,"x",3.35,"=",{"$f":"TRUNC((D362*F362),2)","v":8.71}]
[null,null,"Banh. PNE",{"$f":"4.45+2","v":6.45},"x",3.35,"=",{"$f":"TRUNC((D363*F363),2)","v":21.6}]
[null,null,"Banh. PNE",1.1,"x",2.5,"=",{"$f":"TRUNC((D364*F364),2)","v":2.75}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Sala projeção",{"$f":"1.8+0.2","v":2},"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D366*F366),2)","v":6.6}]
[null,null,"WC",1.8,"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D367*F367),2)","v":5.94}]
[null,null,"WC PNE",{"$f":"1.8+1","v":2.8},"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D368*F368),2)","v":9.24}]
[null,null,"Administração",2.35,"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D369*F369),2)","v":7.75}]
[null,null,"Escada",6.2,"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D370*F370),2)","v":20.46}]
[]
[{"$f":"B372&C372","v":"7.296360"},"7.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C67","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A372,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A372,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H374:H375)","v":31.86}]
[null,null,"Local","Extensão",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,"Bomboniere",{"$f":"4.4-0.8","v":3.6},"x",3.35,"=",{"$f":"TRUNC((D374*F374),2)","v":12.06}]
[null,null,"Acesso da passarela técnica",{"$f":"3*2","v":6},"x",3.3,"=",{"$f":"TRUNC((D375*F375),2)","v":19.8}]
[]
[{"$f":"B377&C377","v":"7.387448"},"7.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C68","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A377,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A377,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H379:H382)","v":28.85}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,null,"Rampa do subsolo",0.33,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D379*F379,2)","v":0.66}]
[null,null,"Rampa na lateral da plateia",5,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D380*F380,2)","v":10}]
[null,null,"Rampa na lateral do teatro",17.77,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D381*F381,2)","v":17.77}]
[null,null,"Rampa na frente do teatro",0.42,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D382*F382,2)","v":0.42}]
[]
[{"$f":"B384&C384","v":"7.473774/1"},"7.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C69","v":"73774/1"},{"$f":"VLOOKUP(A384,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A384,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H387:H391)","v":13.72}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Comprimento",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,"WC",1.5,"x",0.07,"=",{"$f":"TRUNC(D387*F387,2)","v":0.1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",{"$f":"(1.3*2)+1.22","v":3.82},"x",1.8,"=",{"$f":"TRUNC(D389*F389,2)","v":6.87}]
[null,null,"WC Masc.",{"$f":"(1.3*2)+0.35","v":2.95},"x",1.8,"=",{"$f":"TRUNC(D390*F390,2)","v":5.31}]
[null,null,"WC Masc.",{"$f":"0.6*2","v":1.2},"x",1.2,"=",{"$f":"TRUNC(D391*F391,2)","v":1.44}]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B71","v":8},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C71:H71","v":"REVESTIMENTOS"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B72:I72","v":"PAREDE"}]
[{"$f":"B396&C396","v":"8.113.001.0026-A"},"8.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C73","v":"13.001.0026-A"},{"$f":"VLOOKUP(A396,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A396,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H398:H408,H410:H422,H424:H430,G433:G445)","v":538.85}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Deposito ",{"$f":"14.28-7.14","v":7.14},2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D399*E399)-F399,2)","v":19.99}]
[null,null,"Camarim reversivel",{"$f":"11.07-2.6","v":8.47},2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D400*E400)-F400,2)","v":23.71}]
[null,null,"Camarim 1",{"$f":"13.62-6.8","v":6.82},2.8,{"$f":"(0.8*2.1)+(0.6*2.1)","v":2.94},"=",{"$f":"TRUNC((D401*E401)-F401,2)","v":16.15}]
[null,null,"Banheiro PNE",{"$f":"9.38+1.35-4.69","v":6.04},2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D402*E402)-F402,2)","v":16.91}]
[null,null,"Hall",{"$f":"24.1-8.95","v":15.15},2.8,{"$f":"(0.8*2.1)*5","v":8.4},"=",{"$f":"TRUNC((D403*E403)-F403,2)","v":34.02}]
[null,null,"Camarim 2",{"$f":"12.57-3.35","v":9.22},2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D404*E404)-F404,2)","v":25.81}]
[null,null,"Banheiro",7.26,2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D405*E405)-F405,2)","v":20.32}]
[null,null,"Copa",7,2.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D406*E406)-F406,2)","v":19.6}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,null,"Rampa do subsolo",0.33,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D408*F408,2)","v":0.66}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Parede da plataforma elevatória",1.8,5.5,0,"=",{"$f":"TRUNC((D411*E411)-F411,2)","v":9.9}]
[null,null,"Parte frontal do palco",12.34,1.1,0,"=",{"$f":"TRUNC((D412*E412)-F412,2)","v":13.57}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Lados",null,"Total"]
[null,null,"WC Fem.",1.1,2.5,2,"=",{"$f":"TRUNC(D414*E414*F414,2)","v":5.5}]
[null,null,"WC Fem.",5.2,3.35,2,"=",{"$f":"TRUNC(D415*E415*F415,2)","v":34.84}]
[null,null,"WC Masc.",2.6,3.35,2,"=",{"$f":"TRUNC(D416*E416*F416,2)","v":17.42}]
[null,null,"Banh. PNE",{"$f":"4.45+2","v":6.45},3.35,2,"=",{"$f":"TRUNC(D417*E417*F417,2)","v":43.21}]
[null,null,"Banh. PNE",1.1,2.5,2,"=",{"$f":"TRUNC(D418*E418*F418,2)","v":5.5}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,null,"Rampa na lateral da plateia",5,"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D420*F420,2)","v":10}]
[null,null,"Rampa na lateral do teatro",17.77,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D421*F421,2)","v":17.77}]
[null,null,"Rampa na frente do teatro",0.42,"x",1,"=",{"$f":"TRUNC(D422*F422,2)","v":0.42}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Sala projeção",{"$f":"1.8+0.2","v":2},3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D425*E425)-F425,2)","v":6.6}]
[null,null,"WC",{"$f":"1.8+1.8","v":3.6},3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D426*E426)-F426,2)","v":11.88}]
[null,null,"WC PNE",{"$f":"1.8+1.8+1.8+1+1","v":7.4},3.3,{"$f":"(0.8*2.1)*2","v":3.36},"=",{"$f":"TRUNC((D427*E427)-F427,2)","v":21.06}]
[null,null,"Administração",{"$f":"2.35*2","v":4.7},3.3,{"$f":"(0.7*2.1)*2","v":2.94},"=",{"$f":"TRUNC((D428*E428)-F428,2)","v":12.57}]
[null,null,"Escada",{"$f":"6.2*2","v":12.4},3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D429*E429)-F429,2)","v":40.92}]
[null,null,"Mureta",{"$f":"10.8*2","v":21.6},0.65,0,"=",{"$f":"TRUNC((D430*E430)-F430,2)","v":14.04}]
[null,"TETO"]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",12.32,"=",{"$f":"TRUNC(E433,2)","v":12.32}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,"=",{"$f":"TRUNC(E434,2)","v":7.62}]
[null,null,null,"Camarim 1",9.41,"=",{"$f":"TRUNC(E435,2)","v":9.41}]
[null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,"=",{"$f":"TRUNC(E436,2)","v":4.74}]
[null,null,null,"Hall",20.02,"=",{"$f":"TRUNC(E437,2)","v":20.02}]
[null,null,null,"Camarim 2",9.8,"=",{"$f":"TRUNC(E438,2)","v":9.8}]
[null,null,null,"Banheiro",3.2,"=",{"$f":"TRUNC(E439,2)","v":3.2}]
[null,null,null,"Copa",2.57,"=",{"$f":"TRUNC(E440,2)","v":2.57}]
[null,null,null,"Laje da coxia",4.4,"=",{"$f":"TRUNC(E441,2)","v":4.4}]
[null,null,null,"Laje técnica",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E442,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Circulação",8.4,"=",{"$f":"TRUNC(E443,2)","v":8.4}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E444,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Bomboniere",3,"=",{"$f":"TRUNC(E445,2)","v":3}]
[]
[{"$f":"B447&C447","v":"8.287274"},"8.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C74","v":87274},{"$f":"VLOOKUP(A447,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A447,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H450:H452,H454:H456,H458:H459)","v":199.47}]
[null,null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Banheiro",7.26,2.8,{"$f":"(0.6*2.1)","v":1.26},"=",{"$f":"TRUNC((D450*E450)-F450,2)","v":19.06}]
[null,null,"Banheiro PNE",9.4,2.8,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D451*E451)-F451,2)","v":24.64}]
[null,null,"Copa",7,2.8,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D452*E452)-F452,2)","v":17.92}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"WC Fem.",10.37,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)","v":1.47},"=",{"$f":"TRUNC((D454*E454)-F454,2)","v":33.26}]
[null,null,"WC Masc.",10.91,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)","v":1.47},"=",{"$f":"TRUNC((D455*E455)-F455,2)","v":35.07}]
[null,null,"Banh. PNE",9.52,3.35,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D456*E456)-F456,2)","v":30.21}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"WC",6.14,3.35,{"$f":"(0.7*2.1)","v":1.47},"=",{"$f":"TRUNC((D458*E458)-F458,2)","v":19.09}]
[null,null,"WC PNE",6.54,3.35,{"$f":"(0.8*2.1)","v":1.68},"=",{"$f":"TRUNC((D459*E459)-F459,2)","v":20.22}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B75:I75","v":"TETO"}]
[{"$f":"B462&C462","v":"8.313.196.0025-A"},"8.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C76","v":"13.196.0025-A"},{"$f":"VLOOKUP(A462,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC."},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A462,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(G464:G476)","v":160.37}]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",6.64,"=",{"$f":"TRUNC(E464,2)","v":6.64}]
[null,null,null,"WC Masc.",7.4,"=",{"$f":"TRUNC(E465,2)","v":7.4}]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",3.7,"=",{"$f":"TRUNC(E466,2)","v":3.7}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E467,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Foyer + circulação + escada",72.25,"=",{"$f":"TRUNC(E468,2)","v":72.25}]
[null,null,null,"Mezanino",32.76,"=",{"$f":"TRUNC(E469,2)","v":32.76}]
[null,null,null,"Sala de apoio",4.45,"=",{"$f":"TRUNC(E470,2)","v":4.45}]
[null,null,null,"Sala de projeção",5.67,"=",{"$f":"TRUNC(E471,2)","v":5.67}]
[null,null,null,"WC",2.3,"=",{"$f":"TRUNC(E472,2)","v":2.3}]
[null,null,null,"WC PNE",2.65,"=",{"$f":"TRUNC(E473,2)","v":2.65}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"3.53+2.82","v":6.35},"=",{"$f":"TRUNC(E474,2)","v":6.35}]
[null,null,null,"Varanda",5.2,"=",{"$f":"TRUNC(E475,2)","v":5.2}]
[null,null,null,"Laje ténica",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E476,2)","v":5.5}]
[]
[{"$f":"B478&C478","v":"8.496120"},"8.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C77","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A478,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A478,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(G480:G492)","v":187.78}]
[null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",10.37,"=",{"$f":"TRUNC(E480,2)","v":10.37}]
[null,null,null,"WC Masc.",10.9,"=",{"$f":"TRUNC(E481,2)","v":10.9}]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",7.22,"=",{"$f":"TRUNC(E482,2)","v":7.22}]
[null,null,null,"Banh. PNE",9.52,"=",{"$f":"TRUNC(E483,2)","v":9.52}]
[null,null,null,"Foyer + circulação + escada",{"$f":"43.12+(6.2*2)","v":55.52},"=",{"$f":"TRUNC(E484,2)","v":55.52}]
[null,null,null,"Mezanino",27.27,"=",{"$f":"TRUNC(E485,2)","v":27.27}]
[null,null,null,"Sala de apoio",8.56,"=",{"$f":"TRUNC(E486,2)","v":8.56}]
[null,null,null,"Sala de projeção",9.94,"=",{"$f":"TRUNC(E487,2)","v":9.94}]
[null,null,null,"WC",6.14,"=",{"$f":"TRUNC(E488,2)","v":6.14}]
[null,null,null,"WC PNE",6.54,"=",{"$f":"TRUNC(E489,2)","v":6.54}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"7.7+5.9","v":13.6},"=",{"$f":"TRUNC(E490,2)","v":13.6}]
[null,null,null,"Varanda",9.2,"=",{"$f":"TRUNC(E491,2)","v":9.2}]
[null,null,null,"Laje ténica",{"$f":"5.5+5.5+2","v":13},"=",{"$f":"TRUNC(E492,2)","v":13}]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B78:I78","v":"PISO"}]
[{"$f":"B498&C498","v":"8.594992"},"8.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C79","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A498,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A498,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(G500:G504)","v":197.46}]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",{"$f":"129.75-8.43","v":121.32},"=",{"$f":"TRUNC(E500,2)","v":121.32}]
[null,null,null,"Rampa na lateral da platéia",{"$f":"11*2","v":22},"=",{"$f":"TRUNC(E501,2)","v":22}]
[null,null,null,"Rampa do subsolo",5.45,"=",{"$f":"TRUNC(E502,2)","v":5.45}]
[null,null,null,"Rampa da lateral do teatro",39.24,"=",{"$f":"TRUNC(E503,2)","v":39.24}]
[null,null,null,"Rampa na frente do teatro",9.45,"=",{"$f":"TRUNC(E504,2)","v":9.45}]
[]
[{"$f":"B506&C506","v":"8.692396"},"8.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C80","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A506,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A506,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"G508","v":86}]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Passeio em torno do teatro",86,"=",{"$f":"TRUNC(E508,2)","v":86}]
[null,null,"Obs: Conforme croqui em anexo."]
[{"$f":"B510&C510","v":"8.787373"},"8.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C81","v":87373},{"$f":"VLOOKUP(A510,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A510,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M3"},{"$f":"SUM(H513:H550)","v":28.67}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Área","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",12.32,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E513*F513,2)","v":0.61}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E514*F514,2)","v":0.38}]
[null,null,null,"Camarim 1",9.41,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E515*F515,2)","v":0.47}]
[null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E516*F516,2)","v":0.23}]
[null,null,null,"Hall",{"$f":"32.19-5.41","v":26.78},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E517*F517,2)","v":1.33}]
[null,null,null,"Camarim 2",9.83,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E518*F518,2)","v":0.49}]
[null,null,null,"Banheiro",3.2,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E519*F519,2)","v":0.16}]
[null,null,null,"Copa",2.57,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E520*F520,2)","v":0.12}]
[null,null,null,"Rampa do subsolo",5.45,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E521*F521,2)","v":0.27}]
[null,null,null,"Escada do subsolo",{"$f":"7.2*1.2","v":8.64},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E522*F522,2)","v":0.43}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Área","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",4.4,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E525*F525,2)","v":0.22}]
[null,null,null,"Palco",82.58,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E526*F526,2)","v":4.12}]
[null,null,null,"Platéia",{"$f":"129.75-8.43+15.28","v":136.6},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E527*F527,2)","v":6.83}]
[null,null,null,"Rampa na lateral da platéia",{"$f":"11*2","v":22},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E528*F528,2)","v":1.1}]
[null,null,null,"Rampa da lateral do teatro",39.24,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E529*F529,2)","v":1.96}]
[null,null,null,"Rampa na frente do teatro",9.45,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E530*F530,2)","v":0.47}]
[null,null,null,"WC Fem.",6.65,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E531*F531,2)","v":0.33}]
[null,null,null,"WC Masc.",7.4,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E532*F532,2)","v":0.37}]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",3.7,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E533*F533,2)","v":0.18}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E534*F534,2)","v":0.27}]
[null,null,null,"Bomboniere",3,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E535*F535,2)","v":0.15}]
[null,null,null,"Foyer",44.93,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E536*F536,2)","v":2.24}]
[null,null,null,"Escada da lateral do teatro",{"$f":"4*2","v":8},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E537*F537,2)","v":0.4}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local","Área","Espessura",null,"Total"]
[null,null,null,"Mezanino",32.76,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E540*F540,2)","v":1.63}]
[null,null,null,"Sala de apoio",4.45,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E541*F541,2)","v":0.22}]
[null,null,null,"Sala de projeção",5.67,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E542*F542,2)","v":0.28}]
[null,null,null,"WC",2.3,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E543*F543,2)","v":0.11}]
[null,null,null,"WC PNE",2.65,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E544*F544,2)","v":0.13}]
[null,null,null,"Circulação",18.9,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E545*F545,2)","v":0.94}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"3.53+2.82","v":6.35},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E546*F546,2)","v":0.31}]
[null,null,null,"Varanda",5.2,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E547*F547,2)","v":0.26}]
[null,null,null,"Varanda",5.2,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E548*F548,2)","v":0.26}]
[null,null,null,"Sacada",9.82,0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E549*F549,2)","v":0.49}]
[null,null,null,"Escada",{"$f":"9.1*2","v":18.2},0.05,"=",{"$f":"TRUNC(E550*F550,2)","v":0.91}]
[]
[{"$f":"B552&C552","v":"8.887261"},"8.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C82","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A552,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A552,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H555:H557,H560:H561,H564:H566)","v":26.61}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,"=",{"$f":"TRUNC(F555,2)","v":4.74}]
[null,null,null,null,"Banheiro",3.2,"=",{"$f":"TRUNC(F556,2)","v":3.2}]
[null,null,null,null,"Copa",2.57,"=",{"$f":"TRUNC(F557,2)","v":2.57}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",3.7,"=",{"$f":"TRUNC(F560,2)","v":3.7}]
[null,null,null,null,"Bomboniere",3,"=",{"$f":"TRUNC(F561,2)","v":3}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Sala de apoio",4.45,"=",{"$f":"TRUNC(F564,2)","v":4.45}]
[null,null,null,null,"WC",2.3,"=",{"$f":"TRUNC(F565,2)","v":2.3}]
[null,null,null,null,"WC PNE",2.65,"=",{"$f":"TRUNC(F566,2)","v":2.65}]
[]
[{"$f":"B568&C568","v":"8.987262"},"8.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C83","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A568,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A568,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H570:H581)","v":83.72}]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Varanda",5.2,"=",{"$f":"TRUNC(F570,2)","v":5.2}]
[null,null,null,null,"Varanda",5.2,"=",{"$f":"TRUNC(F571,2)","v":5.2}]
[null,null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,"=",{"$f":"TRUNC(F572,2)","v":7.62}]
[null,null,null,null,"Camarim 1",9.41,"=",{"$f":"TRUNC(F573,2)","v":9.41}]
[null,null,null,null,"Rampa do subsolo",5.45,"=",{"$f":"TRUNC(F574,2)","v":5.45}]
[null,null,null,null,"WC Fem.",6.65,"=",{"$f":"TRUNC(F575,2)","v":6.65}]
[null,null,null,null,"WC Masc.",7.4,"=",{"$f":"TRUNC(F576,2)","v":7.4}]
[null,null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(F577,2)","v":5.5}]
[null,null,null,null,"Rampa na frente do teatro",9.45,"=",{"$f":"TRUNC(F578,2)","v":9.45}]
[null,null,null,null,"Sala de projeção",5.67,"=",{"$f":"TRUNC(F579,2)","v":5.67}]
[null,null,null,null,"ADM + Circulação",{"$f":"3.53+2.82","v":6.35},"=",{"$f":"TRUNC(F580,2)","v":6.35}]
[null,null,null,null,"Sacada",9.82,"=",{"$f":"TRUNC(F581,2)","v":9.82}]
[null,"Obs: Nos banheiros e nas rampas deverá ser utilizado porcelanato antiderrapante."]
[]
[{"$f":"B584&C584","v":"8.1087263"},"8.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C84","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A584,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A584,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H587:H589,H592:H593,H596:H596)","v":152}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Deposito ",12.32,"=",{"$f":"TRUNC(F587,2)","v":12.32}]
[null,null,null,null,"Hall",{"$f":"32.19-5.41","v":26.78},"=",{"$f":"TRUNC(F588,2)","v":26.78}]
[null,null,null,null,"Camarim 2",9.83,"=",{"$f":"TRUNC(F589,2)","v":9.83}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Foyer",44.93,"=",{"$f":"TRUNC(F592,2)","v":44.93}]
[null,null,null,null,"Rampa da lateral do teatro",39.24,"=",{"$f":"TRUNC(F593,2)","v":39.24}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Circulação",18.9,"=",{"$f":"TRUNC(F596,2)","v":18.9}]
[null,"Obs: Nos banheiros e nas rampas deverá ser utilizado porcelanato antiderrapante."]
[]
[{"$f":"B599&C599","v":"8.1113.331.0051-A"},"8.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C85","v":"13.331.0051-A"},{"$f":"VLOOKUP(A599,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A599,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H602:H606,H609:H611,H614:H620)","v":164.88}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",14.28,0.8,"=",{"$f":"TRUNC(E602-F602,2)","v":13.48}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",11.07,0.8,"=",{"$f":"TRUNC(E603-F603,2)","v":10.27}]
[null,null,null,"Camarim 1",13.62,{"$f":"0.8+0.6","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(E604-F604,2)","v":12.22}]
[null,null,null,"Hall",24.1,{"$f":"(0.8*5)+1.5","v":5.5},"=",{"$f":"TRUNC(E605-F605,2)","v":18.6}]
[null,null,null,"Camarim 2",12.57,{"$f":"0.8*2","v":1.6},"=",{"$f":"TRUNC(E606-F606,2)","v":10.97}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Entrada do wc fem e wc masc",7.24,{"$f":"0.8*2","v":1.6},"=",{"$f":"TRUNC(E609-F609,2)","v":5.64}]
[null,null,null,"Bomboniere",7,0.6,"=",{"$f":"TRUNC(E610-F610,2)","v":6.4}]
[null,null,null,"Foyer",27.28,{"$f":"(1.2*4)+2+0.8","v":7.6},"=",{"$f":"TRUNC(E611-F611,2)","v":19.68}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",8.56,0.7,"=",{"$f":"TRUNC(E614-F614,2)","v":7.86}]
[null,null,null,"Sala de projeção",9.94,0,"=",{"$f":"TRUNC(E615-F615,2)","v":9.94}]
[null,null,null,"Circulação",20.23,6.1,"=",{"$f":"TRUNC(E616-F616,2)","v":14.13}]
[null,null,null,"ADM + Circulação",13.6,{"$f":"1.2+0.8+0.8","v":2.8},"=",{"$f":"TRUNC(E617-F617,2)","v":10.8}]
[null,null,null,"Varanda",9.2,{"$f":"0.7*2","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(E618-F618,2)","v":7.8}]
[null,null,null,"Sacada",7.28,0.7,"=",{"$f":"TRUNC(E619-F619,2)","v":6.58}]
[null,null,null,"Sacada",14.11,{"$f":"1.2*3","v":3.6},"=",{"$f":"TRUNC(E620-F620,2)","v":10.51}]
[]
[{"$f":"B622&C622","v":"8.1298689"},"8.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C86","v":98689},{"$f":"VLOOKUP(A622,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A622,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H625:H632,H635:H639,H642:H649)","v":27.7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Deposito ",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F625,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Camarim reversivel",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F626,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Camarim 1",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F627,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Hall",1.5,"=",{"$f":"TRUNC(F628,2)","v":1.5}]
[null,null,null,null,"Camarim 2",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F629,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Banheiro PNE",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F630,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Banheiro",0.6,"=",{"$f":"TRUNC(F631,2)","v":0.6}]
[null,null,null,null,"Copa",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F632,2)","v":0.8}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Pláteia",{"$f":"1.5*2","v":3},"=",{"$f":"TRUNC(F635,2)","v":3}]
[null,null,null,null,"Wc Fem.",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F636,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Wc Masc.",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F637,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Foyer",{"$f":"(1.2*3)+2","v":5.6},"=",{"$f":"TRUNC(F638,2)","v":5.6}]
[null,null,null,null,"Banh. PNE",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F639,2)","v":0.8}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,null,"Local","Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Sala de apoio",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F642,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Sala de projeção",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F643,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"WC",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F644,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"WC PNE",0.8,"=",{"$f":"TRUNC(F645,2)","v":0.8}]
[null,null,null,null,"Acesso passarela técnica",{"$f":"0.7*2","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(F646,2)","v":1.4}]
[null,null,null,null,"ADM",0.7,"=",{"$f":"TRUNC(F647,2)","v":0.7}]
[null,null,null,null,"Varanda",{"$f":"0.7*2","v":1.4},"=",{"$f":"TRUNC(F648,2)","v":1.4}]
[null,null,null,null,"Sacada",{"$f":"1.2*3","v":3.6},"=",{"$f":"TRUNC(F649,2)","v":3.6}]
[]
[{"$f":"B651&C651","v":"8.1398671"},"8.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C87","v":98671},{"$f":"VLOOKUP(A651,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A651,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(I654:I656,I659:I661,I663:I664)","v":40.03}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Escada do subsolo","Patamar",0.275,1.2,15,"=",{"$f":"TRUNC(E654*F654*G654,2)","v":4.95}]
[null,null,null,"10º Patamar",1.2,1.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E655*F655*G655,2)","v":1.44}]
[null,null,null,"Espelho",0.175,1.2,16,"=",{"$f":"TRUNC(E656*F656*G656,2)","v":3.36}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Escada do Foyer","Local","Comprimento","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Patamar",0.28,2,19,"=",{"$f":"TRUNC(E659*F659*G659,2)","v":10.64}]
[null,null,null,"4º Patamar",2,2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E660*F660*G660,2)","v":4}]
[null,null,null,"Espelho",0.175,2,20,"=",{"$f":"TRUNC(E661*F661*G661,2)","v":7}]
[null,null,"Escada da lateral do teatro","Local","Comprimento","Largura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Patamar",0.3,2,9,"=",{"$f":"TRUNC(E663*F663*G663,2)","v":5.4}]
[null,null,null,"Espelho",0.18,2,9,"=",{"$f":"TRUNC(E664*F664*G664,2)","v":3.24}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B89","v":9},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C89:H89","v":"ESQUADRIAS"}]
[{"$f":"B667&C667","v":"9.114.006.0423-A"},"9.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C90","v":"14.006.0423-A"},{"$f":"VLOOKUP(A667,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A667,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(I670:I677)","v":29.25}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",1.5,2.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E670*F670*G670,2)","v":3.75}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Lateral do teatro",1.5,2.5,2,"=",{"$f":"TRUNC(E673*F673*G673,2)","v":7.5}]
[null,null,null,"Foyer",1.2,2.5,3,"=",{"$f":"TRUNC(E674*F674*G674,2)","v":9}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sacada",1.2,2.5,3,"=",{"$f":"TRUNC(E677*F677*G677,2)","v":9}]
[]
[{"$f":"B679&C679","v":"9.214.007.0025-A"},"9.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C91","v":"14.007.0025-A"},{"$f":"VLOOKUP(A679,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A679,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H682:H689)","v":9}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"F682","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Lateral do teatro",null,2,"=",{"$f":"F685","v":2}]
[null,null,null,"Foyer",null,3,"=",{"$f":"F686","v":3}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sacada",null,3,"=",{"$f":"F689","v":3}]
[]
[{"$f":"B691&C691","v":"9.390841"},"9.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C92","v":90841},{"$f":"VLOOKUP(A691,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A691,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H694:H694)","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F694,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B696&C696","v":"9.490842"},"9.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C93","v":90842},{"$f":"VLOOKUP(A696,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A696,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H699:H706)","v":9}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F699,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F700,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Acesso passarela técnica",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F703,2)","v":2}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F704,2)","v":1}]
[null,null,null,"Administração",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F705,2)","v":1}]
[null,null,null,"Varanda",null,3,"=",{"$f":"TRUNC(F706,2)","v":3}]
[]
[{"$f":"B708&C708","v":"9.590843"},"9.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C94","v":90843},{"$f":"VLOOKUP(A708,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A708,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H711:H722)","v":8}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F711,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F712,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F713,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F714,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F715,2)","v":1}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F716,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F719,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F722,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B724&C724","v":"9.614.006.0220-A"},"9.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C95","v":"14.006.0220-A"},{"$f":"VLOOKUP(A724,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A724,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H725:H727)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F727,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B729&C729","v":"9.714.007.0090-A"},"9.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C96","v":"14.007.0090-A"},{"$f":"VLOOKUP(A729,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A729,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H730:H732)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F732,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B734&C734","v":"9.891341"},"9.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C97","v":91341},{"$f":"VLOOKUP(A734,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A734,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I736+I737","v":2.34}]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Laje técnica",0.8,1.8,1,"=",{"$f":"TRUNC(E736*F736*G736,2)","v":1.44}]
[null,null,null,"Bomboniere",0.6,1.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E737*F737*G737,2)","v":0.9}]
[]
[{"$f":"B739&C739","v":"9.984844"},"9.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C98","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A739,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A739,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I742","v":3.84}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",1.2,1.6,2,"=",{"$f":"TRUNC(E742*F742*G742,2)","v":3.84}]
[]
[{"$f":"B744&C744","v":"9.1085010"},"9.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C99","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A744,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A744,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I747","v":3.12}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,1.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E747*F747*G747,2)","v":3.12}]
[]
[{"$f":"B749&C749","v":"9.1172120"},"9.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C100","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A749,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A749,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I752","v":3.12}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local","Largura","Altura","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de projeção",2.6,1.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E752*F752*G752,2)","v":3.12}]
[]
[{"$f":"B754&C754","v":"9.1214.002.0205-A"},"9.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C101","v":"14.002.0205-A"},{"$f":"VLOOKUP(A754,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A754,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H757+H758+H761","v":35.2}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Vão da escada no palco",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F757,2)","v":5}]
[null,null,null,"Rampa e escada da lateral do teatro",null,23,"=",{"$f":"TRUNC(F758,2)","v":23}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Circulação",null,7.2,"=",{"$f":"TRUNC(F761,2)","v":7.2}]
[]
[{"$f":"B763&C763","v":"9.1374072/2"},"9.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C102","v":"74072/2"},{"$f":"VLOOKUP(A763,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A763,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H766+H767+H770","v":13.7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa",null,3.4,"=",{"$f":"TRUNC(F766,2)","v":3.4}]
[null,null,null,"Escada",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F767,2)","v":4}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Extensão",null,"Total"]
[null,null,null,"Rampa na frente do teatro",null,6.3,"=",{"$f":"TRUNC(F770,2)","v":6.3}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B104","v":10},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C104:H104","v":"INSTALAÇÕES"}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B105:I105","v":" SANITÁRIAS"}]
[{"$f":"B774&C774","v":"10.115.002.0580-A"},"10.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C106","v":"15.002.0580-A"},{"$f":"VLOOKUP(A774,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A774,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B776&C776","v":"10.215.002.0663-A"},"10.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C107","v":"15.002.0663-A"},{"$f":"VLOOKUP(A776,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A776,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B778&C778","v":"10.374166/1"},"10.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C108","v":"74166/1"},{"$f":"VLOOKUP(A778,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A778,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},3]
[]
[{"$f":"B780&C780","v":"10.483446"},"10.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C109","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A780,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A780,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B782&C782","v":"10.515.002.0062-A"},"10.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C110","v":"15.002.0062-A"},{"$f":"VLOOKUP(A782,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A782,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B784&C784","v":"10.689709"},"10.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C111","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A784,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A784,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},8]
[]
[{"$f":"B786&C786","v":"10.789710"},"10.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C112","v":89710},{"$f":"VLOOKUP(A786,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A786,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B788&C788","v":"10.891792"},"10.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C113","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A788,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A788,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},7.6]
[]
[{"$f":"B790&C790","v":"10.991793"},"10.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C114","v":91793},{"$f":"VLOOKUP(A790,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A790,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},19.6]
[]
[{"$f":"B792&C792","v":"10.1091794"},"10.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C115","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A792,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A792,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},16.35]
[]
[{"$f":"B794&C794","v":"10.1191795"},"10.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C116","v":91795},{"$f":"VLOOKUP(A794,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A794,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},85.9]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B117:I117","v":"HIDRÁULICAS"}]
[{"$f":"B797&C797","v":"10.1215.001.0071-A"},"10.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C118","v":"15.001.0071-A"},{"$f":"VLOOKUP(A797,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A797,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B799&C799","v":"10.1315.001.0079-A"},"10.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C119","v":"15.001.0079-A"},{"$f":"VLOOKUP(A799,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A799,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B801&C801","v":"10.1494496"},"10.14",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C120","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A801,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A801,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B803&C803","v":"10.1589985"},"10.15",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C121","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A803,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A803,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},3]
[]
[{"$f":"B805&C805","v":"10.1689987"},"10.16",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C122","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A805,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A805,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},6]
[]
[{"$f":"B807&C807","v":"10.1791785"},"10.17",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C123","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A807,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A807,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},60.5]
[]
[{"$f":"B809&C809","v":"10.1891786"},"10.18",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C124","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A809,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A809,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},33.2]
[]
[{"$f":"B811&C811","v":"10.1991787"},"10.19",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C125","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A811,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A811,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},5.4]
[]
[{"$f":"B813&C813","v":"10.2083879"},"10.20",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C126","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A813,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\""},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A813,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B815&C815","v":"10.2118.021.0040-A"},"10.21",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C127","v":"18.021.0040-A"},{"$f":"VLOOKUP(A815,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A815,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B817&C817","v":"10.2294797"},"10.22",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C128","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A817,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A817,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B129:I129","v":"ELÉTRICA"}]
[{"$f":"B820&C820","v":"10.2315.015.0021-A"},"10.23",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C130","v":"15.015.0021-A"},{"$f":"VLOOKUP(A820,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A820,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H823:H832,H835:H840,H843:H848)","v":29}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F823,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F824,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F825,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F826,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F827,2)","v":1}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F828,2)","v":1}]
[null,null,null,"Arandela (escada)",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F829,2)","v":1}]
[null,null,null,"Fita led (laterais da pláteia)",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F830,2)","v":2},"Obs: 1 ponto lado esquerdo + 1 ponto lado direito"]
[null,null,null,"Fita led (degraus da platéia)",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F831,2)","v":5},"Obs: 1 ponto para cada 2 degraus."]
[null,null,null,"Fita led (degraus escada do palco)",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F832,2)","v":2},"Obs: 1 ponto lado esquerdo + 1 ponto lado direito"]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F835,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Fem.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F836,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F837,2)","v":1}]
[null,null,null,"Circulação dos WC's",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F838,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F839,2)","v":1}]
[null,null,null,"Bomboniere",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F840,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F843,2)","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F844,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F845,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F846,2)","v":1}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F847,2)","v":1}]
[null,null,null,"Varanda",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F848,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B850&C850","v":"10.2415.015.0041-A"},"10.24",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C131","v":"15.015.0041-A"},{"$f":"VLOOKUP(A850,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A850,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H853+H855","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim 01",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F853,2)","v":1}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Arandela (escada foyer)",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F855,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B857&C857","v":"10.2515.015.0066-A"},"10.25",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C132","v":"15.015.0066-A"},{"$f":"VLOOKUP(A857,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A857,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H860+H863","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F860,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Circulação",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F863,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B865&C865","v":"10.2615.015.0081-A"},"10.26",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C133","v":"15.015.0081-A"},{"$f":"VLOOKUP(A865,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A865,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H868)","v":3}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia (em baixo do mezanino)",null,3,"=",{"$f":"TRUNC(F868,2)","v":3}]
[null,null,null,"Foyer",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F869,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B871&C871","v":"10.2715.015.0106-A"},"10.27",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C134","v":"15.015.0106-A"},{"$f":"VLOOKUP(A871,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A871,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H874+H875","v":8}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia",null,6,"=",{"$f":"TRUNC(F874,2)","v":6}]
[null,null,null,"Mezanino",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F875,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B877&C877","v":"10.2818.027.0305-A"},"10.28",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C135","v":"18.027.0305-A"},{"$f":"VLOOKUP(A877,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A877,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H880:H887)","v":12}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F880,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F881,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F882,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F883,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F884,2)","v":2}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F885,2)","v":1}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F886,2)","v":1}]
[null,null,null,"Hall",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F887,2)","v":4}]
[]
[{"$f":"B889&C889","v":"10.2918.027.0355-A"},"10.29",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C136","v":"18.027.0355-A"},{"$f":"VLOOKUP(A889,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A889,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H892:H897,H900:H906)","v":17}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Coxia",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F892,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Fem.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F893,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F894,2)","v":1}]
[null,null,null,"Circulação dos WC's",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F895,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F896,2)","v":1}]
[null,null,null,"Bomboniere",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F897,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F900,2)","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F901,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F902,2)","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F903,2)","v":1}]
[null,null,null,"Circulação",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F904,2)","v":4}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F905,2)","v":1}]
[null,null,null,"Varanda",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F906,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B908&C908","v":"10.3097593"},"10.30",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C137","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A908,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A908,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H911+H912+H915+H916","v":83}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia (em baixo do mezanino)",null,{"$f":"3*5","v":15},"=",{"$f":"TRUNC(F911,2)","v":15}]
[null,null,null,"Foyer",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F912,2)","v":4}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia",null,{"$f":"6*8","v":48},"=",{"$f":"TRUNC(F915,2)","v":48}]
[null,null,null,"Mezanino",null,{"$f":"2*8","v":16},"=",{"$f":"TRUNC(F916,2)","v":16}]
[]
[{"$f":"B918&C918","v":"10.3197605"},"10.31",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C138","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A918,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A918,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H921+H924","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Arandela (escada)",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F921,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Arandela (escada foyer)",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F924,2)","v":2}]
[]
[{"$f":"B926&C926","v":"10.32COTAÇÃO 01"},"10.32",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C139","v":"COTAÇÃO 01"},{"$f":"VLOOKUP(A926,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A926,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H928:H931)","v":24}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","metro/unidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Pláteia lado direito",{"$f":"0.3*6","v":1.8},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E928/F928,0)","v":1}]
[null,null,null,"Pláteia lado Esquerdo",{"$f":"0.3*6","v":1.8},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E929/F929,0)","v":1}]
[null,null,null,"Degraus da pláteia",{"$f":"9.9*9","v":89.1},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E930/F930,0)","v":18}]
[null,null,null,"Degraus escadas do palco",{"$f":"2*8","v":16},5,"=",{"$f":"ROUNDUP(E931/F931,0)","v":4}]
[]
[{"$f":"B933&C933","v":"10.33COTAÇÃO 02"},"10.33",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C140","v":"COTAÇÃO 02"},{"$f":"VLOOKUP(A933,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS."},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A933,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H935","v":1}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F935,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B937&C937","v":"10.3415.015.0250-A"},"10.34",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C141","v":"15.015.0250-A"},{"$f":"VLOOKUP(A937,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A937,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H940:H944,H947:H950,H953:H956)","v":48}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F940,2)","v":4}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F941,2)","v":4}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F942,2)","v":4}]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F943,2)","v":1}]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F944,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Palco",null,12,"=",{"$f":"TRUNC(F947,2)","v":12}]
[null,null,null,"Plateia",null,6,"=",{"$f":"TRUNC(F948,2)","v":6}]
[null,null,null,"Foyer",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F949,2)","v":2}]
[null,null,null,"Bomboniere",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F950,2)","v":2}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Mezanino",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F953,2)","v":2}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F954,2)","v":4}]
[null,null,null,"Circulação",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F955,2)","v":2}]
[null,null,null,"ADM",null,4,"=",{"$f":"TRUNC(F956,2)","v":4}]
[]
[{"$f":"B958&C958","v":"10.3515.015.0173-A"},"10.35",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C142","v":"15.015.0173-A"},{"$f":"VLOOKUP(A958,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A958,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H961:H966,H969:H971,H974:H976)","v":18}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Chuveiro","WC",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F961,2)","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F962,2)","v":1}]
[null,null,"Ar condicionado","Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F963,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 01",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F964,2)","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 02",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F965,2)","v":1}]
[null,null,null,"Plataforma elevatória",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F966,2)","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Ar condicionado","Plateia",null,6,"=",{"$f":"TRUNC(F969,2)","v":6}]
[null,null,null,"Foyer",null,2,"=",{"$f":"TRUNC(F970,2)","v":2}]
[null,null,null,"Plataforma elevatória",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F971,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,"Ar condicionado","Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F974,2)","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F975,2)","v":1}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F976,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B978&C978","v":"10.3674131/4"},"10.36",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C143","v":"74131/4"},{"$f":"VLOOKUP(A978,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A978,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H981+H984","v":2}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F981,2)","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Circulação",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F984,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B986&C986","v":"10.3774131/7"},"10.37",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C144","v":"74131/7"},{"$f":"VLOOKUP(A986,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A986,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H989","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,1,"=",{"$f":"TRUNC(F989,2)","v":1}]
[]
[{"$f":"B991&C991","v":"10.3874130/4"},"10.38",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C145","v":"74130/4"},{"$f":"VLOOKUP(A991,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A991,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},3]
[]
[{"$f":"B993&C993","v":"10.3993661"},"10.39",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C146","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A993,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A993,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},8]
[]
[{"$f":"B995&C995","v":"10.4093663"},"10.40",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C147","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A995,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A995,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B997&C997","v":"10.4193664"},"10.41",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C148","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A997,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A997,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B999&C999","v":"10.4274130/1"},"10.42",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C149","v":"74130/1"},{"$f":"VLOOKUP(A999,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A999,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},13]
[]
[{"$f":"B1001&C1001","v":"10.4374130/2"},"10.43",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C150","v":"74130/2"},{"$f":"VLOOKUP(A1001,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1001,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},2]
[]
[{"$f":"B1003&C1003","v":"10.4473857/5"},"10.44",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C151","v":"73857/5"},{"$f":"VLOOKUP(A1003,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1003,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},1]
[]
[{"$f":"B1005&C1005","v":"10.4592998"},"10.45",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C152","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1005,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1005,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1007+I1009","v":151.48}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Quantidade de cabo","Quantidade de fase",null,"Total"]
[null,null,null,"Ramal subterrâneo",{"$f":"4.82+6","v":10.82},4,3,"=",{"$f":"TRUNC(E1007*F1007*G1007,2)","v":129.84}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Quantidade de cabo","Quantidade de neutro",null,"Total"]
[null,null,null,"Ramal subterrâneo",{"$f":"4.82+6","v":10.82},2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1009*F1009*G1009,2)","v":21.64}]
[]
[{"$f":"B1011&C1011","v":"10.46COTAÇÃO 03"},"10.46",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C153","v":"COTAÇÃO 03"},{"$f":"VLOOKUP(A1011,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1011,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H1013","v":5}]
[null,null,null,"Local",null,"Comprimento",null,"Total"]
[null,null,null,"Hall",null,5,"=",{"$f":"TRUNC(F1013,2)","v":5}]
[null,"Obs: Do poste até o quadro geral situado ao lado da escada do subsolo."]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B155","v":11},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C155:H155","v":"COBERTURAS"}]
[{"$f":"B1017&C1017","v":"11.155960"},"11.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C156","v":55960},{"$f":"VLOOKUP(A1017,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1017,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1019","v":328.56}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura",null,null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",27.38,12,null,"=",{"$f":"TRUNC(E1019*F1019,2)","v":328.56}]
[]
[{"$f":"B1021&C1021","v":"11.292542"},"11.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C157","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1021,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1021,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1023","v":164.28}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Reaproveitamento (50%)",null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",27.38,12,0.5,"=",{"$f":"TRUNC(E1023*F1023*G1023,2)","v":164.28}]
[]
[{"$f":"B1025&C1025","v":"11.316.001.0085-A"},"11.3","16.001.0085-A",{"$f":"VLOOKUP(A1025,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1025,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1027","v":328.56}]
[null,null,null,"Local",null,"Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",null,{"$f":"I1019","v":328.56},"=",{"$f":"TRUNC(F1027,2)","v":328.56}]
[]
[{"$f":"B1029&C1029","v":"11.494198"},"11.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C159","v":94198},{"$f":"VLOOKUP(A1029,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1029,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1031","v":98.56}]
[null,null,null,"Local","Comprimento","Largura","Reaproveitamento (30%)",null,"Total"]
[null,null,null,"Telhado",27.38,12,0.3,"=",{"$f":"TRUNC(E1031*F1031*G1031,2)","v":98.56}]
[]
[{"$f":"B1033&C1033","v":"11.594219"},"11.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C160","v":94219},{"$f":"VLOOKUP(A1033,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1033,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1035","v":38.31}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Cumeeira",{"$f":"22.11+16.2","v":38.31},null,"=",{"$f":"TRUNC(F1035,2)","v":38.31}]
[]
[{"$f":"B1037&C1037","v":"11.694231"},"11.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C161","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1037,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1037,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1039","v":12}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Proteção da platibanda frontal",12,null,"=",{"$f":"TRUNC(F1039,2)","v":12}]
[]
[{"$f":"B1041&C1041","v":"11.798546"},"11.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C162","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1041,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1041,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1043","v":27.57}]
[null,null,null,null,"Local","Perimetro","Comprimento",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Calha do telhado",{"$f":"0.3+0.4+0.3","v":1},27.57,"=",{"$f":"TRUNC(F1043*G1043,2)","v":27.57}]
[]
[{"$f":"B1045&C1045","v":"11.891790"},"11.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C163","v":91790},{"$f":"VLOOKUP(A1045,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1045,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1047","v":40}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,null,"Tubo de queda",10,4,"=",{"$f":"TRUNC(G1047*F1047,2)","v":40}]
[]
[{"$f":"B1049&C1049","v":"11.994230"},"11.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C164","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1049,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1049,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1051","v":12}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Calha frontal do telhado",12,null,"=",{"$f":"TRUNC(F1051,2)","v":12}]
[]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B166","v":12},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C166:H166","v":"PINTURAS"}]
[{"$f":"B1054&C1054","v":"12.117.018.0060-A"},"12.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C167","v":"17.018.0060-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1054,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1054,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1081+G1099","v":1227.09}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,"Local","Perimetro","Altura","Desconto",null,"Total"]
[null,null,"Deposito ",14.28,{"$f":"2.8","v":2.8},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1057*E1057)-F1057,2)","v":39.98}]
[null,null,"Camarim reversivel",11.07,{"$f":"2.8","v":2.8},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1058*E1058)-F1058,2)","v":30.99}]
[null,null,"Camarim 1",13.62,{"$f":"2.8","v":2.8},{"$f":"(0.8*2.1)+(0.6*2.1)","v":2.94},"=",{"$f":"TRUNC((D1059*E1059)-F1059,2)","v":35.19}]
[null,null,"Camarim 2",12.57,{"$f":"2.8","v":2.8},{"$f":"(0.8*2.1)*2","v":3.36},"=",{"$f":"TRUNC((D1060*E1060)-F1060,2)","v":31.83}]
[null,null,"Hall",24.1,{"$f":"2.8","v":2.8},{"$f":"((0.8*2.1)*5)+(1.5*2.1)","v":11.55},"=",{"$f":"TRUNC((D1061*E1061)-F1061,2)","v":55.93}]
[null,null,"Copa",7,{"$f":"2.8","v":2.8},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1062*E1062)-F1062,2)","v":19.6}]
[null,"Térreo"]
[null,null,"Laterais do palco",{"$f":"7.3*2","v":14.6},{"$f":"6.6","v":6.6},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1064*E1064)-F1064,2)","v":96.36}]
[null,null,"Fundos do palco",12.34,8.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1065*E1065)-F1065,2)","v":108.59}]
[null,null,"Coxia",{"$f":"7.6+6.8","v":14.4},8.8,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1066*E1066)-F1066,2)","v":126.72}]
[null,null,"Laterais da pláteia",13.52,7,{"$f":"(1.5*2.1)*2","v":6.3},"=",{"$f":"TRUNC((D1067*E1067)-F1067,2)","v":88.34}]
[null,null,"Fundos da pláteia",12.34,3.2,{"$f":"(2*2.5)","v":5},"=",{"$f":"TRUNC((D1068*E1068)-F1068,2)","v":34.48}]
[null,null,"Foyer",{"$f":"25.32+11.63","v":36.95},{"$f":"3.35","v":3.35},{"$f":"(0.7*2.1)*2+(0.8*2.1)+(2*2.5)+(1.2*2.5)*3","v":18.62},"=",{"$f":"TRUNC((D1069*E1069)-F1069,2)","v":105.16}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,"Mureta do mezanino",12.34,{"$f":"1+0.65","v":1.65},0,"=",{"$f":"TRUNC((D1071*E1071)-F1071,2)","v":20.36}]
[null,null,"Mezanino",18.34,3.3,{"$f":"(0.7*2.1)*2+(2*2.5)+(2.5*1.2)","v":10.94},"=",{"$f":"TRUNC((D1072*E1072)-F1072,2)","v":49.58}]
[null,null,"Sala apoio",8.56,3.3,{"$f":"(0.7*2.1)+(0.6*2.1)","v":2.73},"=",{"$f":"TRUNC((D1073*E1073)-F1073,2)","v":25.51}]
[null,null,"Sala projeção",9.94,3.3,{"$f":"2.5*1.2","v":3},"=",{"$f":"TRUNC((D1074*E1074)-F1074,2)","v":29.8}]
[null,null,"Circulação",15.54,3.3,{"$f":"(1.2*3.3)","v":3.96},"=",{"$f":"TRUNC((D1075*E1075)-F1075,2)","v":47.32}]
[null,null,"Circulação em frente a ADM",5.9,3.3,{"$f":"(1.2*3.3)","v":3.96},"=",{"$f":"TRUNC((D1076*E1076)-F1076,2)","v":15.51}]
[null,null,"ADM",7.7,3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1077*E1077)-F1077,2)","v":25.41}]
[null,null,"Varanda",9.2,3.3,{"$f":"(1.6*3.3)","v":5.28},"=",{"$f":"TRUNC((D1078*E1078)-F1078,2)","v":25.08}]
[null,null,"Sacada",20.3,3.3,{"$f":"(1.2*2.5)*3","v":9},"=",{"$f":"TRUNC((D1079*E1079)-F1079,2)","v":57.99}]
[null,null,"Escada",15.6,3.3,0,"=",{"$f":"TRUNC((D1080*E1080)-F1080,2)","v":51.48}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL PAREDE","=",{"$f":"SUM(H1057:H1062,H1064:H1069,H1071:H1080)","v":1121.21}]
[]
[null,"TETO"]
[null,null,null,"Local","Área",null,"Total"]
[null,null,null,"Deposito ",12.32,"=",{"$f":"TRUNC(E1085,2)","v":12.32}]
[null,null,null,"Camarim reversivel",7.62,"=",{"$f":"TRUNC(E1086,2)","v":7.62}]
[null,null,null,"Camarim 1",9.41,"=",{"$f":"TRUNC(E1087,2)","v":9.41}]
[null,null,null,"Banheiro PNE",4.74,"=",{"$f":"TRUNC(E1088,2)","v":4.74}]
[null,null,null,"Hall",20.02,"=",{"$f":"TRUNC(E1089,2)","v":20.02}]
[null,null,null,"Camarim 2",9.8,"=",{"$f":"TRUNC(E1090,2)","v":9.8}]
[null,null,null,"Banheiro",3.2,"=",{"$f":"TRUNC(E1091,2)","v":3.2}]
[null,null,null,"Copa",2.57,"=",{"$f":"TRUNC(E1092,2)","v":2.57}]
[null,null,null,"Laje da coxia",4.4,"=",{"$f":"TRUNC(E1093,2)","v":4.4}]
[null,null,null,"Laje técnica",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E1094,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Circulação",8.4,"=",{"$f":"TRUNC(E1095,2)","v":8.4}]
[null,null,null,"Banh. PNE",5.5,"=",{"$f":"TRUNC(E1096,2)","v":5.5}]
[null,null,null,"Bomboniere",3,"=",{"$f":"TRUNC(E1097,2)","v":3}]
[null,null,null,"Sacada",9.4,"=",{"$f":"TRUNC(E1098,2)","v":9.4}]
[null,null,null,null,"TOTAL TETO","=",{"$f":"SUM(G1085:G1098)","v":105.88}]
[]
[{"$f":"B1101&C1101","v":"12.288487"},"12.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C168","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1101,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1101,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1081","v":1121.21}]
[null,"Idem ao item 12.1 (Área total de parede)"]
[]
[{"$f":"B1104&C1104","v":"12.388486"},"12.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C169","v":88486},{"$f":"VLOOKUP(A1104,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1104,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"G1099","v":105.88}]
[null,"Idem ao item 12.1 (Área total do teto)"]
[]
[{"$f":"B1107&C1107","v":"12.417.025.0005-B"},"12.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C170","v":"17.025.0005-B"},{"$f":"VLOOKUP(A1107,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1107,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"SUM(H1109:H1112)","v":759.17}]
[null,null,null,"Local","Área","Desconto",null,"Total"]
[null,null,null,"Fachada Frontal",120,{"$f":"(1.2*2.5)*6+(1.6*2.5)*2+(1.2*1.7)*2","v":30.08},"=",{"$f":"TRUNC(E1109-F1109,2)","v":89.92}]
[null,null,null,"Fachada Lateral",260,{"$f":"(1.5*2.5)*3","v":11.25},"=",{"$f":"TRUNC(E1110-F1110,2)","v":248.75}]
[null,null,null,"Fachada Lateral",260,0,"=",{"$f":"TRUNC(E1111-F1111,2)","v":260}]
[null,null,null,"Fachada fundos",{"$f":"12.5*12.84","v":160.5},0,"=",{"$f":"TRUNC(E1112-F1112,2)","v":160.5}]
[]
[{"$f":"B1114&C1114","v":"12.595468"},"12.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C171","v":95468},{"$f":"VLOOKUP(A1114,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1114,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1116+H1117+H1118","v":59.7}]
[null,null,null,"Local","Extensão","Altura",null,"Total"]
[null,null,"Idem ao item 9.12  (guarda-corpo)",null,{"$f":"K754","v":35.2},1,"=",{"$f":"TRUNC(E1116*F1116,2)","v":35.2}]
[null,null,"Idem ao item 9.13 (Corrimão)",null,{"$f":"K763","v":13.7},1,"=",{"$f":"TRUNC(E1117*F1117,2)","v":13.7}]
[null,null,"Guarda-corpo da sacada",null,10.8,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1118*F1118,2)","v":10.8}]
[]
[{"$f":"B1120&C1120","v":"12.674065/3"},"12.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C172","v":"74065/3"},{"$f":"VLOOKUP(A1120,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1120,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"I1122+I1123+I1124+I1125","v":59.22}]
[null,null,"Local","Comprimento","Altura","Quantidade","Lados",null,"Total"]
[null,"Item 9.3 (porta de 0,60)",null,0.6,2.1,1,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1122*E1122*F1122,2)*G1122","v":2.52}]
[null,"Item 9.4 (porta de 0,70)",null,0.7,2.1,9,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1123*E1123*F1123,2)*G1123","v":26.46}]
[null,"Item 9.5 (porta de 0,80)",null,0.8,2.1,8,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1124*E1124*F1124,2)*G1124","v":26.88}]
[null,"Item 9.6 (porta de correr 0,80)",null,0.8,2.1,1,2,"=",{"$f":"TRUNC(D1125*E1125*F1125,2)*G1125","v":3.36}]
[]
[{"$f":"B1127&C1127","v":"12.76082"},"12.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C173","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1127,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1127,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M2"},{"$f":"H1129+H1130","v":66.18}]
[null,null,"Local","Área",null,"Lados",null,"Total"]
[null,"Idem ao item 9.1",null,{"$f":"K667","v":29.25},"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D1129*F1129,2)","v":58.5}]
[null,"Idem ao item 9.9",null,{"$f":"K739","v":3.84},"x",2,"=",{"$f":"TRUNC(D1130*F1130,2)","v":7.68}]
[null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B175","v":13},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C175:H175","v":"APARELHOS"}]
[{"$f":"B1132&C1132","v":"13.186932"},"13.1",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C176","v":86932},{"$f":"VLOOKUP(A1132,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1132,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1135:H1142)","v":7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1135","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,3,"=",{"$f":"F1138","v":3}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,2,"=",{"$f":"F1139","v":2}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1142","v":1}]
[]
[{"$f":"B1144&C1144","v":"13.295472"},"13.2",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C177","v":""},{"$f":"VLOOKUP(A1144,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1144,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1147:H1153)","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1147","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1150","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1153","v":1}]
[]
[{"$f":"B1155&C1155","v":"13.318.005.0030-A"},"13.3",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C178","v":"18.005.0030-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1155,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1155,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1144","v":3}]
[null,"Idem ao item 13.2"]
[]
[{"$f":"B1158&C1158","v":"13.418.005.0015-A"},"13.4",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C179","v":"18.005.0015-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1158,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1158,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1132","v":7}]
[null,"Idem ao item 13.1"]
[]
[{"$f":"B1161&C1161","v":"13.574234/1"},"13.5",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C180","v":"74234/1"},{"$f":"VLOOKUP(A1161,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1161,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1163","v":2}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Masc.",null,2,"=",{"$f":"F1163","v":2}]
[]
[{"$f":"B1165&C1165","v":"13.640729"},"13.6",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C181","v":40729},{"$f":"VLOOKUP(A1165,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1165,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1132+K1144","v":10}]
[null,"Idem ao item 13.1 e 13.2"]
[]
[{"$f":"B1168&C1168","v":"13.786942"},"13.7",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C182","v":86942},{"$f":"VLOOKUP(A1168,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1168,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1171:H1174)","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1171","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1174","v":1}]
[]
[{"$f":"B1176&C1176","v":"13.818.002.0014-A"},"13.8",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C183","v":"18.002.0014-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1176,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1176,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1179+H1182+H1185","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1179","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1182","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1185","v":1}]
[]
[{"$f":"B1187&C1187","v":"13.993396"},"13.9",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C184","v":93396},{"$f":"VLOOKUP(A1187,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1187,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1189+H1190","v":3}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,2,"=",{"$f":"F1189","v":2}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"F1190","v":1}]
[]
[{"$f":"B1192&C1192","v":"13.1018.016.0106-A"},"13.10",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C185","v":"18.016.0106-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1192,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1192,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1195:H1201)","v":7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,3,"=",{"$f":"F1195","v":3}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,2,"=",{"$f":"F1198","v":2}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,2,"=",{"$f":"F1201","v":2}]
[]
[{"$f":"B1203&C1203","v":"13.1118.007.0090-A"},"13.11",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C186","v":"18.007.0090-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1203,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1203,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1206","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1206","v":1}]
[]
[{"$f":"B1208&C1208","v":"13.1218.007.0075-A"},"13.12",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C187","v":"18.007.0075-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1208,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1208,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1211","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1211","v":1}]
[]
[{"$f":"B1213&C1213","v":"13.1314.007.0321-A"},"13.13",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C188","v":"14.007.0321-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1213,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4\",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1213,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1216:H1222)","v":3}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1216","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1219","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1222","v":1}]
[]
[{"$f":"B1224&C1224","v":"13.1486934"},"13.14",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C189","v":86934},{"$f":"VLOOKUP(A1224,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1224,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1227","v":1}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Copa",null,1,"=",{"$f":"F1227","v":1}]
[]
[{"$f":"B1229&C1229","v":"13.1588571"},"13.15",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C190","v":88571},{"$f":"VLOOKUP(A1229,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1229,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1232+H1233","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1232","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1233","v":1}]
[]
[{"$f":"B1235&C1235","v":"13.1695547"},"13.16",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C191","v":95547},{"$f":"VLOOKUP(A1235,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1235,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1238:H1248)","v":8}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1238","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1239","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,2,"=",{"$f":"F1242","v":2}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"F1243","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1244","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1247","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1248","v":1}]
[]
[{"$f":"B1250&C1250","v":"13.1795544"},"13.17",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C192","v":95544},{"$f":"VLOOKUP(A1250,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1250,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1253:H1263)","v":8}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1253","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1254","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,2,"=",{"$f":"F1257","v":2}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,1,"=",{"$f":"F1258","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1259","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1262","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1263","v":1}]
[]
[{"$f":"B1265&C1265","v":"13.1818.005.0013-A"},"13.18",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C193","v":"18.005.0013-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1265,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1265,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1268:H1278)","v":10}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1268","v":1}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1269","v":1}]
[null,"Térreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC Fem.",null,3,"=",{"$f":"F1272","v":3}]
[null,null,null,"WC Masc.",null,2,"=",{"$f":"F1273","v":2}]
[null,null,null,"Banh. PNE",null,1,"=",{"$f":"F1274","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"WC",null,1,"=",{"$f":"F1277","v":1}]
[null,null,null,"WC PNE",null,1,"=",{"$f":"F1278","v":1}]
[]
[{"$f":"B1280&C1280","v":"13.1974194/1"},"13.19",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C194","v":"74194/1"},{"$f":"VLOOKUP(A1280,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1280,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"I1282","v":3.3}]
[null,null,null,null,"Local","Comprimento",null,null,"Total"]
[null,null,null,null,"Sala de projeção",3.3,null,"=",{"$f":"TRUNC(F1282,2)","v":3.3}]
[]
[{"$f":"B1284&C1284","v":"13.2018.040.0025-A"},"13.20",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C195","v":"18.040.0025-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1284,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1284,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1286+H1287","v":2}]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Subsolo",null,1,"=",{"$f":"F1286","v":1}]
[null,null,null,"Terreo",null,1,"=",{"$f":"F1287","v":1}]
[]
[{"$f":"B1289&C1289","v":"13.2118.030.0001-A"},"13.21",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C196","v":"18.030.0001-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1289,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1289,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1292:H1297)","v":4}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim reversivel",null,1,"=",{"$f":"F1292","v":1}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Sala de apoio",null,1,"=",{"$f":"F1295","v":1}]
[null,null,null,"Sala de projeção",null,1,"=",{"$f":"F1296","v":1}]
[null,null,null,"ADM",null,1,"=",{"$f":"F1297","v":1}]
[]
[{"$f":"B1299&C1299","v":"13.2215.005.0200-A"},"13.22",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C197","v":"15.005.0200-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1299,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1299,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1289","v":4}]
[null,"Idem ao item 13.21"]
[]
[{"$f":"B1302&C1302","v":"13.2318.030.0002-A"},"13.23",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C198","v":"18.030.0002-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1302,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1302,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"SUM(H1305:H1306)","v":2}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim 1",null,1,"=",{"$f":"F1305","v":1}]
[null,null,null,"Camarim 2",null,1,"=",{"$f":"F1306","v":1}]
[]
[{"$f":"B1308&C1308","v":"13.2415.005.0201-A"},"13.24",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C199","v":"15.005.0201-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1308,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1308,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1302","v":2}]
[null,"Idem ao item 13.23"]
[]
[{"$f":"B1311&C1311","v":"13.2518.030.0009-A"},"13.25",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C200","v":"18.030.0009-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1311,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1311,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1314","v":2}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",null,2,"=",{"$f":"F1314","v":2}]
[]
[{"$f":"B1316&C1316","v":"13.2615.005.0208-A"},"13.26",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C201","v":"15.005.0208-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1316,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1316,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1311","v":2}]
[null,"Idem ao item 13.25"]
[]
[{"$f":"B1319&C1319","v":"13.2718.030.0010-A"},"13.27",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C202","v":"18.030.0010-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1319,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1319,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1322","v":6}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",null,6,"=",{"$f":"F1322","v":6}]
[]
[{"$f":"B1324&C1324","v":"13.2815.005.0209-A"},"13.28",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C203","v":"15.005.0209-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1324,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1324,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"K1319","v":6}]
[null,"Idem ao item 13.27"]
[]
[{"$f":"B1327&C1327","v":"13.2915.005.0255-A"},"13.29",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C204","v":"15.005.0255-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1327,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1327,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"SUM(H1330:H1332,H1337,H1339:H1341)","v":75.7}]
[null,"Subsolo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Camarim reversivel",8.3,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1330*F1330,2)","v":8.3}]
[null,null,null,"Camarim 02",8.3,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1331*F1331,2)","v":8.3}]
[null,null,null,"Camarim 01",6.8,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1332*F1332,2)","v":6.8}]
[null,"Obs: Quantidade estimada levando em consideração uma possível localização dos condensadores no prisma."]
[]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local","Extensão","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Foyer",12.2,2,"=",{"$f":"TRUNC(E1337*F1337,2)","v":24.4}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Sala de apoio",10.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1339*F1339,2)","v":10.2}]
[null,null,null,"Sala de projeção",10.2,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1340*F1340,2)","v":10.2}]
[null,null,null,"ADM",7.5,1,"=",{"$f":"TRUNC(E1341*F1341,2)","v":7.5}]
[null,"Obs: Quantidade estimada levando em consideração uma possível localização dos condensadores na parte interna da platibanda frontal ."]
[]
[{"$f":"B1344&C1344","v":"13.3015.005.0260-A"},"13.30",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C205","v":"15.005.0260-A"},{"$f":"VLOOKUP(A1344,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1344,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"M"},{"$f":"H1346","v":120}]
[null,null,null,"Local","Extensão","Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",20,6,"=",{"$f":"TRUNC(E1346*F1346,2)","v":120}]
[]
[null,"Obs: Quantidade estimada levando em consideração uma possível localização dos condensadores no prisma."]
[]
[{"$f":"B1350&C1350","v":"13.31COTAÇÃO 04"},"13.31",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C206","v":"COTAÇÃO 04"},{"$f":"VLOOKUP(A1350,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,4,0)","v":"POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO"},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(A1350,'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!A:I,5,0)","v":"UN"},{"$f":"H1353+H1356","v":150}]
[null,"Terreo"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Platéia",null,130,"=",{"$f":"F1353","v":130}]
[null,"1º Pavimento"]
[null,null,null,"Local",null,"Quantidade",null,"Total"]
[null,null,null,"Mezanino",null,20,"=",{"$f":"F1356","v":20}]
[]
[null,"14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA"]
[null,"14.1",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,null,null,null,null,"UR",100]
[null,null,null,"Somatório Mão de Obra",null,"B.D.I.","Total "]
[null,null,null,{"$f":"SUM(H1365,H1368)","v":46209.6},null,0.2882,{"$f":"TRUNC((D1361*F1361)+D1361,2)-0.34","v":59526.86}]
[]
[null,90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"]
[null,null,"Horas","Dias úteis","Meses","Quantidade","Preço Unitário","Subtotal"]
[null,null,2,10,8,1,87.14,{"$f":"TRUNC(C1365*D1365*E1365*F1365*G1365,2)","v":13942.4}]
[null,"05.105.0063-A",{"$f":"'EMOP 01-2019'!B3873","v":0}]
[null,null,"Horas","Dias úteis","Meses","Quantidade","Preço Unitário","Subtotal"]
[null,null,7,20,8,1,{"$f":"'EMOP 01-2019'!J3873","v":28.81},{"$f":"TRUNC(C1368*D1368*E1368*F1368*G1368,2)","v":32267.2},{"$f":"H1368*(1+F1361)","v":41566.60704}]
[]
[null,88326,"VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"]
[null,null,"Horas","Dias úteis","Meses","Quantidade","Preço Unitário","Subtotal"]
[null,null,8,15,7,1,"20,87",{"$f":"TRUNC(C1372*D1372*E1372*F1372*G1372,2)","v":17530.8}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(H1368+H1365)*1.2882","v":59527.20672}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H1377-H1365-H1368","v":{"$error":"#N/A"}}]

{"sheet":"QCI","index":3,"n_rows":38,"n_cols":27,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,5],[4,6,4,11],[4,13,4,17],[4,19,4,23],[4,24,4,25],[7,13,7,17],[7,18,7,22],[7,23,7,25],[10,13,10,16],[10,17,10,21],[11,0,11,10],[11,13,11,16],[11,17,11,22],[12,1,12,9],[13,1,13,9],[14,1,14,9],[15,1,15,9],[16,1,16,9],[17,1,17,9],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9],[22,1,22,9],[23,1,23,9],[24,1,24,9],[25,1,25,9],[25,26,25,27],[26,1,26,9],[26,26,26,27],[27,5,27,9],[28,5,28,9],[29,20,29,24],[31,0,31,16],[36,0,36,9]],"read":"malformed"}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"QCI - Quadro de Composição do Investimento - OBRA DE REFORMA"]
[]
[{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,"Proponente/Tomador",null,null,null,null,null,null,"Município/UF",null,null,null,null,null,"Empreendimento ( nome/apelido)",null,null,null,null,"Aprovação  (data)"]
["1006253-79/2013",null,null,null,null,null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ",null,null,null,null,null,null,"ITABORAÍ / RJ",null,null,null,null,null,"REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
[]
["Operação",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Programa/Modalidade/Ação"]
[null,null,"Financiamento",null,null,null,null,null,"X","Repassse",null,null,null,"MINISTÉRIO DA CULTURA"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ocultar","OCULTAR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Limite"]
["Discriminação",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B8<>0,\"Financiamento\",\"Repasse\")","v":0},null,null,null,"Contrapartida",null,null,null,null,null,"Total","Execução","Contrapartida"]
["Item","Descição",null,null,null,null,null,null,null,null,"Quant./unid","Superior","Inferior","R$","VERIFIC USO REP","SOMENTE CP","%","Próprios       (R$)","CONTA PREENCH","(%)","CP Adicional (R$)","(%)","Total %"," R$","EF ou AD","OS ou FIN"]
[1,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B15:D15","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25506.09,null,null,{"$f":"N14/X14","v":0.839445505842627},{"$f":"X14-N14","v":4878.36},null,{"$f":"R14/X14","v":0.160554494157373},null,null,{"$f":"Q14+T14","v":1},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E15","v":30384.45}]
[2,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B16:D16","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10139.48,null,null,{"$f":"N15/X15","v":0.839445010634343},{"$f":"X15-N15","v":1939.31},null,{"$f":"R15/X15","v":0.160554989365657},null,null,{"$f":"Q15+T15","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E16","v":12078.79}]
[3,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B17:D17","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12468.07,null,null,{"$f":"N16/X16","v":0.839445220582047},{"$f":"X16-N16","v":2384.68},null,{"$f":"R16/X16","v":0.160554779417953},null,null,{"$f":"Q16+T16","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E17","v":14852.75}]
[4,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B18:D18","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2040.45,null,null,{"$f":"N17/X17","v":0.839446087768594},{"$f":"X17-N17","v":390.26},null,{"$f":"R17/X17","v":0.160553912231406},null,null,{"$f":"Q17+T17","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E18","v":2430.71}]
[5,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B19:D19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22276.38,null,null,{"$f":"N18/X18","v":0.839445423789107},{"$f":"X18-N18","v":4260.64},null,{"$f":"R18/X18","v":0.160554576210893},null,null,{"$f":"Q18+T18","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E19","v":26537.02}]
[6,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B20:D20","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27649.64,null,null,{"$f":"N19/X19","v":0.839445272768618},{"$f":"X19-N19","v":5288.35},null,{"$f":"R19/X19","v":0.160554727231382},null,null,{"$f":"Q19+T19","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E20","v":32937.99}]
[7,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B21:D21","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15063.86,null,null,{"$f":"N20/X20","v":0.839445617472489},{"$f":"X20-N20","v":2881.15},null,{"$f":"R20/X20","v":0.160554382527511},null,null,{"$f":"Q20+T20","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E21","v":17945.01}]
[8,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B22:D22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,112874.6,null,null,{"$f":"N21/X21","v":0.839445410011505},{"$f":"X21-N21","v":21588.7},null,{"$f":"R21/X21","v":0.160554589988495},null,null,{"$f":"Q21+T21","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E22","v":134463.3}]
[9,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B23:D23","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68526.45,null,null,{"$f":"N22/X22","v":0.839445444856859},{"$f":"X22-N22","v":13106.55},null,{"$f":"R22/X22","v":0.160554555143141},null,null,{"$f":"Q22+T22","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E23","v":81633}]
[10,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B24:D24","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,113436.46,null,null,{"$f":"N23/X23","v":0.839445427758301},{"$f":"X23-N23","v":21696.16},null,{"$f":"R23/X23","v":0.160554572241699},null,null,{"$f":"Q23+T23","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E24","v":135132.62}]
[11,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B25:D25","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37334.34,null,null,{"$f":"N24/X24","v":0.839445531197302},{"$f":"X24-N24","v":7140.66},null,{"$f":"R24/X24","v":0.160554468802698},null,null,{"$f":"Q24+T24","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E25","v":44475}]
[12,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B26:D26","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77026.54,null,null,{"$f":"N25/X25","v":0.839445441986843},{"$f":"X25-N25","v":14732.3},null,{"$f":"R25/X25","v":0.160554558013157},null,null,{"$f":"Q25+T25","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E26","v":91758.84}]
[13,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B27:D27","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,337889.85,null,null,{"$f":"N26/X26","v":0.789176337442413},{"$f":"X26-N26","v":90265.22},null,{"$f":"R26/X26","v":0.210823662557587},null,null,{"$f":"Q26+T26","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E27","v":428155.07},null,null,{"$f":"N28+R28","v":1104141.55}]
[14,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!B28:D28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,43111.4,null,null,{"$f":"N27/X27","v":0.839445450474132},{"$f":"X27-N27","v":8245.6},null,{"$f":"R27/X27","v":0.160554549525868},null,null,{"$f":"Q27+T27","v":""},{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E28","v":51357}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(N14:N27)","v":905343.61},{"$f":"SUM(O14:O27)","v":0},{"$f":"SUM(P14:P27)","v":0},{"$f":"N28/X28","v":0.819952487070159},{"$f":"SUM(R14:R27)","v":198797.94},{"$f":"SUM(S14:S27)","v":0},{"$f":"R28/X28","v":0.180047512929841},null,null,{"$f":"Q28+T28","v":1},{"$f":"SUM(X14:X27)","v":1104141.55}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços."]
["Local/Data"]
[]
[]
[]
[]
["Nome do Prefeito e da Cidade/UF"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":4,"n_rows":43,"n_cols":30,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,2],[5,3,5,6],[5,12,5,14],[5,16,5,18],[8,1,8,6],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[11,13,11,14],[11,15,11,16],[11,17,11,18],[12,2,12,4],[13,2,13,4],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[18,2,18,4],[19,2,19,4],[20,2,20,4],[21,2,21,4],[22,2,22,4],[23,2,23,4],[24,2,24,4],[25,2,25,4],[26,2,26,4],[32,1,32,4]]}
[]
[]
[null,"CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - OBRA DEREFORMA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I10","v":"Io = JANEIRO/2019"}]
[]
[null,"Nº do CT",null,{"$error":"#N/A"}]
[null,"1006253-79/2013",null,"PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ",null,null,null,null,"ITABORAÍ / RJ"]
[]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,"Aprovação  (data)",null,"Parcela  (n.º)",null,"Fim vigência (data)",null,"Mês Cronog"]
[null,"Ministério da Cultura"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Valor ","Peso","Parcela 1",null,"Parcela 2",null,"Parcela 3",null,"Parcela 4",null,"Parcela 5",null,"Parcela 6"]
[null,"Item","Discriminação",null,null,"R$","%","SIMPLES","ACUM",{"$f":"H13","v":0},"ACUM","SIMPLES","ACUM",{"$f":"L13","v":0},"ACUM","SIMPLES","ACUM",{"$f":"P13","v":0},"ACUM"]
[null,1,{"$f":"QCI!B14","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E15","v":30384.45},{"$f":"IF($F$29=0,0,F14/$F$29)","v":0.0275186184235164},{"$f":"F14","v":30384.45},{"$f":"H14","v":30384.45},null,{"$f":"I14+J14","v":30384.45},null,{"$f":"K14+L14","v":30384.45},null,{"$f":"M14+N14","v":30384.45},null,{"$f":"O14+P14","v":30384.45},null,{"$f":"Q14+R14","v":30384.45},{"$f":"F14-S14","v":0},null,null,null,{"$f":"I14","v":30384.45}]
[null,2,{"$f":"QCI!B15","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E16","v":12078.79},{"$f":"IF($F$29=0,0,F15/$F$29)","v":0.0109395303527886},{"$f":"F15","v":12078.79},{"$f":"H15","v":12078.79},null,{"$f":"I15+J15","v":12078.79},null,{"$f":"K15+L15","v":12078.79},null,{"$f":"M15+N15","v":12078.79},null,{"$f":"O15+P15","v":12078.79},null,{"$f":"Q15+R15","v":12078.79},{"$f":"F15-S15","v":0},null,null,null,{"$f":"I15","v":12078.79},{"$f":"K15","v":12078.79},{"$f":"M15","v":12078.79}]
[null,3,{"$f":"QCI!B16","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E17","v":14852.75},{"$f":"IF($F$29=0,0,F16/$F$29)","v":0.0134518531613995},{"$f":"F16*0.8","v":11882.2},{"$f":"H16","v":11882.2},{"$f":"F16*0.2","v":2970.55},{"$f":"I16+J16","v":14852.75},null,{"$f":"K16+L16","v":14852.75},null,{"$f":"M16+N16","v":14852.75},null,{"$f":"O16+P16","v":14852.75},null,{"$f":"Q16+R16","v":14852.75},{"$f":"F16-S16","v":0},null,null,null,null,{"$f":"K16","v":14852.75},{"$f":"M16","v":14852.75}]
[null,4,{"$f":"QCI!B17","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E18","v":2430.71},{"$f":"IF($F$29=0,0,F17/$F$29)","v":0.00220144781255628},{"$f":"F17*0.8","v":1944.568},{"$f":"H17","v":1944.568},{"$f":"F17*0.2","v":486.142},{"$f":"I17+J17","v":2430.71},null,{"$f":"K17+L17","v":2430.71},null,{"$f":"M17+N17","v":2430.71},null,{"$f":"O17+P17","v":2430.71},null,{"$f":"Q17+R17","v":2430.71},{"$f":"F17-S17","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"M17","v":2430.71},{"$f":"O17","v":2430.71}]
[null,5,{"$f":"QCI!B18","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E19","v":26537.02},{"$f":"IF($F$29=0,0,F18/$F$29)","v":0.0240340742543381},{"$f":"F18*0.5","v":13268.51},{"$f":"H18","v":13268.51},null,{"$f":"I18+J18","v":13268.51},null,{"$f":"K18+L18","v":13268.51},null,{"$f":"M18+N18","v":13268.51},{"$f":"F18*0.3","v":7961.106},{"$f":"O18+P18","v":21229.616},{"$f":"F18*0.2","v":5307.404},{"$f":"Q18+R18","v":26537.02},{"$f":"F18-S18","v":0},null,null,null,null,{"$f":"K18","v":13268.51},{"$f":"M18","v":13268.51},{"$f":"O18","v":13268.51}]
[null,6,{"$f":"QCI!B19","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E20","v":32937.99},{"$f":"IF($F$29=0,0,F19/$F$29)","v":0.0298313110307279},null,{"$f":"H19","v":0},{"$f":"F19*0.7","v":23056.593},{"$f":"I19+J19","v":23056.593},{"$f":"F19*0.3","v":9881.397},{"$f":"K19+L19","v":32937.99},null,{"$f":"M19+N19","v":32937.99},null,{"$f":"O19+P19","v":32937.99},null,{"$f":"Q19+R19","v":32937.99},{"$f":"F19-S19","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O19","v":32937.99},{"$f":"Q19","v":32937.99},{"$f":"S19","v":32937.99},{"$f":"#ref!","v":{"$error":"#NAME?"}}]
[null,7,{"$f":"QCI!B20","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E21","v":17945.01},{"$f":"IF($F$29=0,0,F20/$F$29)","v":0.016252454225638},null,{"$f":"H20","v":0},null,{"$f":"I20+J20","v":0},{"$f":"F20","v":17945.01},{"$f":"K20+L20","v":17945.01},null,{"$f":"M20+N20","v":17945.01},null,{"$f":"O20+P20","v":17945.01},null,{"$f":"Q20+R20","v":17945.01},{"$f":"F20-S20","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"#ref!","v":{"$error":"#NAME?"}}]
[null,8,{"$f":"QCI!B21","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E22","v":134463.3},{"$f":"IF($F$29=0,0,F21/$F$29)","v":0.121780853188615},null,{"$f":"H21","v":0},null,{"$f":"I21+J21","v":0},{"$f":"F21*0.5","v":67231.65},{"$f":"K21+L21","v":67231.65},{"$f":"F21*0.5","v":67231.65},{"$f":"M21+N21","v":134463.3},null,{"$f":"O21+P21","v":134463.3},null,{"$f":"Q21+R21","v":134463.3},{"$f":"F21-S21","v":0},null,null,null,{"$f":"I21","v":0},{"$f":"K21","v":0},{"$f":"M21","v":67231.65},{"$f":"O21","v":134463.3},{"$f":"Q21","v":134463.3},{"$f":"S21","v":134463.3},{"$f":"#ref!","v":{"$error":"#NAME?"}}]
[null,9,{"$f":"QCI!B22","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E23","v":81633},{"$f":"IF($F$29=0,0,F22/$F$29)","v":0.0739334553617695},null,{"$f":"H22","v":0},null,{"$f":"I22+J22","v":0},{"$f":"F22*0.3","v":24489.9},{"$f":"K22+L22","v":24489.9},{"$f":"F22*0.4","v":32653.2},{"$f":"M22+N22","v":57143.1},{"$f":"F22*0.3","v":24489.9},{"$f":"O22+P22","v":81633},null,{"$f":"Q22+R22","v":81633},{"$f":"F22-S22","v":0}]
[null,10,{"$f":"QCI!B23","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E24","v":135132.62},{"$f":"IF($F$29=0,0,F23/$F$29)","v":0.122387043581505},null,{"$f":"H23","v":0},{"$f":"F23*0.3","v":40539.786},{"$f":"I23+J23","v":40539.786},{"$f":"F23*0.2","v":27026.524},{"$f":"K23+L23","v":67566.31},null,{"$f":"M23+N23","v":67566.31},null,{"$f":"O23+P23","v":67566.31},{"$f":"F23*0.5","v":67566.31},{"$f":"Q23+R23","v":135132.62},{"$f":"F23-S23","v":0}]
[null,11,{"$f":"QCI!B24","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E25","v":44475},{"$f":"IF($F$29=0,0,F24/$F$29)","v":0.0402801615426935},null,{"$f":"H24","v":0},null,{"$f":"I24+J24","v":0},null,{"$f":"K24+L24","v":0},{"$f":"F24*0.6","v":26685},{"$f":"M24+N24","v":26685},{"$f":"F24*0.4","v":17790},{"$f":"O24+P24","v":44475},null,{"$f":"Q24+R24","v":44475},{"$f":"F24-S24","v":0}]
[null,12,{"$f":"QCI!B25","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E26","v":91758.84},{"$f":"IF($F$29=0,0,F25/$F$29)","v":0.0831042360465467},null,{"$f":"H25","v":0},null,{"$f":"I25+J25","v":0},null,{"$f":"K25+L25","v":0},{"$f":"F25*0.5","v":45879.42},{"$f":"M25+N25","v":45879.42},{"$f":"F25*0.4","v":36703.536},{"$f":"O25+P25","v":82582.956},{"$f":"F25*0.1","v":9175.884},{"$f":"Q25+R25","v":91758.84},{"$f":"F25-S25","v":0}]
[null,13,{"$f":"QCI!B26","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E27","v":428155.07},{"$f":"IF($F$29=0,0,F26/$F$29)","v":0.387771902977476},null,{"$f":"H26","v":0},null,{"$f":"I26+J26","v":0},null,{"$f":"K26+L26","v":0},null,{"$f":"M26+N26","v":0},{"$f":"F26*0.3","v":128446.521},{"$f":"O26+P26","v":128446.521},{"$f":"F26*0.7","v":299708.549},{"$f":"Q26+R26","v":428155.07},{"$f":"F26-S26","v":0}]
[null,14,{"$f":"QCI!B27","v":0},null,null,{"$f":"'ORÇAMENTO SINTÉTICO'!E28","v":51357},{"$f":"IF($F$29=0,0,F27/$F$29)","v":0.0465130580404297},{"$f":"H43","v":3393.20785903061},{"$f":"H27","v":3393.20785903061},{"$f":"J43","v":3270.98699097265},{"$f":"I27+J27","v":6664.19485000326},{"$f":"L43","v":7150.20525397813},{"$f":"K27+L27","v":13814.4001039814},{"$f":"N43","v":8412.43078594761},{"$f":"M27+N27","v":22226.830889929},{"$f":"P43","v":10507.2199458959},{"$f":"O27+P27","v":32734.0508358249},{"$f":"R43","v":18622.9491641751},{"$f":"Q27+R27","v":51357},{"$f":"F27-S27","v":0}]
[null,null,"Total (%):",null,null,null,null,{"$f":"H29/$F$29","v":0.0660709904984833},{"$f":"H28","v":0.0660709904984833},{"$f":"J29/$F$29","v":0.0636911616911551},{"$f":"I28+J28","v":0.129762152189638},{"$f":"L29/$F$29","v":0.139225524348738},{"$f":"K28+L28","v":0.268987676538376},{"$f":"N29/$F$29","v":0.163803002238207},{"$f":"M28+N28","v":0.432790678776583},{"$f":"P29/$F$29","v":0.204591778061333},{"$f":"O28+P28","v":0.637382456837916},{"$f":"R29/$F$29","v":0.362617543162084},{"$f":"Q28+R28","v":1}]
[null,null,"Total (R$):",null,null,{"$f":"SUM(F14:F27)","v":1104141.55},{"$f":"IF(F29=0,0,F29/F29)","v":1},{"$f":"SUM(H14:H27)","v":72951.7258590306},{"$f":"H29","v":72951.7258590306},{"$f":"SUM(J14:J27)","v":70324.0579909727},{"$f":"I29+J29","v":143275.783850003},{"$f":"SUM(L14:L27)","v":153724.686253978},{"$f":"K29+L29","v":297000.470103981},{"$f":"SUM(N14:N27)","v":180861.700785948},{"$f":"M29+N29","v":477862.170889929},{"$f":"SUM(P14:P27)","v":225898.282945896},{"$f":"O29+P29","v":703760.453835825},{"$f":"SUM(R14:R27)","v":400381.096164175},{"$f":"Q29+R29","v":1104141.55}]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Representante Tomador / Agente Promotor"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H14:H26)","v":69558.518},null,{"$f":"SUM(J14:J26)","v":67053.071},null,{"$f":"SUM(L14:L26)","v":146574.481},null,{"$f":"SUM(N14:N26)","v":172449.27},null,{"$f":"SUM(P14:P26)","v":215391.063},null,{"$f":"SUM(R14:R26)","v":381758.147}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F14:F26)","v":1052784.55},null,{"$f":"H41/$F$42","v":0.0660709904984833},null,{"$f":"J41/$F$42","v":0.0636911616911551},null,{"$f":"L41/$F$42","v":0.139225524348738},null,{"$f":"N41/$F$42","v":0.163803002238207},null,{"$f":"P41/$F$42","v":0.204591778061333},null,{"$f":"R41/$F$42","v":0.362617543162084}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H42*$F$27","v":3393.20785903061},null,{"$f":"J42*$F$27","v":3270.98699097265},null,{"$f":"L42*$F$27","v":7150.20525397813},null,{"$f":"N42*$F$27","v":8412.43078594761},null,{"$f":"P42*$F$27","v":10507.2199458959},null,{"$f":"R42*$F$27","v":18622.9491641751}]

{"sheet":"% B.D.I Serviços","index":5,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,7],[4,0,5,7],[6,0,6,7],[8,0,8,7],[10,0,10,7],[11,0,11,6],[15,0,15,6],[16,0,16,7],[17,0,17,6],[19,0,19,6],[20,0,20,7],[21,0,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,6],[24,0,24,7],[25,0,25,6],[30,0,30,6],[32,0,32,7],[35,0,37,0],[35,1,35,5],[35,6,37,6],[35,7,37,7],[36,1,37,1],[36,2,37,5],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[44,5,45,6],[44,7,45,7]]}
[]
[]
[null,null,null,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"]
[]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"]
[]
["BDI PARA SERVIÇOS"]
[]
["COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração"]
[]
["X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["X.1 - Administração Central",null,null,null,null,null,null,3]
["X.2 - Garantia",null,null,null,null,null,null,0.8]
["X.3 - Seguro contra Riscos",null,null,null,null,null,null,0.97]
["X =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H13:H15)","v":4.77}]
["Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Y.1 - Despesas Financeiras",null,null,null,null,null,null,0.59]
["Y =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H19:H19)","v":0.59}]
["Z . Taxa representativa do LUCRO"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Z.1 - Lucro Presumido",null,null,null,null,null,null,6.16]
["Z =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H23)","v":6.16}]
["I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal",null,null,null,null,null,null,5]
["I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal",null,null,null,null,null,null,3]
["I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal",null,null,null,null,null,null,0.65]
["I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013",null,null,null,null,null,null,4.5]
["I =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H27:H30)","v":13.15}]
[]
["B D I - Benefício e Despesas Indiretas"]
[]
[]
["B D I  =","( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )",null,null,null,null," - 1","ç  Fórmula do BDI"]
[null,null,"( 1 - I )"]
[]
[]
["X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;"]
["Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;"]
["Z é a Taxa representativa do LUCRO;"]
["I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS."]
[]
[null,null,null,null,null,"B.D.I           è",null,{"$f":"(ROUND((1+H16/100)*(1+H20/100)*(1+H24/100)/(1-H31/100),4))-1","v":0.2882}]

{"sheet":"% B.D.I Equipamentos","index":6,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,7],[4,0,5,7],[6,0,6,7],[8,0,8,7],[10,0,10,7],[11,0,11,6],[15,0,15,6],[16,0,16,7],[17,0,17,6],[19,0,19,6],[20,0,20,7],[21,0,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,6],[24,0,24,7],[25,0,25,6],[30,0,30,6],[32,0,32,7],[35,0,37,0],[35,1,35,5],[35,6,37,6],[35,7,37,7],[36,1,37,1],[36,2,37,5],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[44,5,45,6],[44,7,45,7]]}
[]
[]
[null,null,null,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS"]
[]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ"]
[]
["BDI PARA EQUIPAMENTOS"]
[]
["COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração"]
[]
["X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["X.1 - Administração Central",null,null,null,null,null,null,1.5]
["X.2 - Garantia",null,null,null,null,null,null,0.3]
["X.3 - Seguro contra Riscos",null,null,null,null,null,null,0.56]
["X =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H13:H15)","v":2.36}]
["Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Y.1 - Despesas Financeiras",null,null,null,null,null,null,0.85]
["Y =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H19:H19)","v":0.85}]
["Z . Taxa representativa do LUCRO"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["Z.1 - Lucro Presumido",null,null,null,null,null,null,3.5]
["Z =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H23)","v":3.5}]
["I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )"]
["TIPO",null,null,null,null,null,null,"ALÍQUOTA (%)"]
["I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal",null,null,null,null,null,null,5]
["I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal",null,null,null,null,null,null,3]
["I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal",null,null,null,null,null,null,0.65]
["I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013",null,null,null,null,null,null,4.5]
["I =",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H27:H30)","v":13.15}]
[]
["B D I - Benefício e Despesas Indiretas"]
[]
[]
["B D I  =","( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )",null,null,null,null," - 1","ç  Fórmula do BDI"]
[null,null,"( 1 - I )"]
[]
[]
["X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;"]
["Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;"]
["Z é a Taxa representativa do LUCRO;"]
["I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS."]
[]
[null,null,null,null,null,"B.D.I           è",null,{"$f":"(ROUND((1+H16/100)*(1+H20/100)*(1+H24/100)/(1-H31/100),4))-1","v":0.2302}]

{"sheet":"COTAÇÕES","index":7,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[16,0,16,4],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[21,0,21,4],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[26,0,26,4],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[31,0,31,4]]}
[]
[]
[]
["SECRETARIA DE OBRAS "]
["REFORMA DO TEATRO JOÃO CAETANO"]
["Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, bairro Centro, Itaboraí, RJ"]
[]
[]
[]
[]
["COTAÇÕES"]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!D139","v":"FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE"}]
["ITEM","CÓDIGO","CORUJAMIX","LUSTRE AMANDINI","KIT LED"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B139","v":"10.32"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C139","v":"COTAÇÃO 01"},21.9,22.35,24.88]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C15:E15)","v":22.35}]
["LUSTRE"]
["ITEM","CÓDIGO","CASA & CONSTRUÇÃO","KITLED","CASA CENTER"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B140","v":"10.33"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C140","v":"COTAÇÃO 02"},6999.99,4758.9,4399.9]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C20:E20)","v":4758.9}]
["ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 150 MM"]
["ITEM","CÓDIGO","TECHDUTO","DAKRON","SPTUBOS"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B153","v":"10.46"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C153","v":"COTAÇÃO 03"},8.46,{"$f":"598/50","v":11.96},10.94]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C25:E25)","v":10.94}]
["POLTRONAS"]
["ITEM","CÓDIGO","SANTA CLARA","TRINITY","KASTRUP"]
[]
[{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!B206","v":"13.31"},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!C206","v":"COTAÇÃO 04"},768.95,717.95,1405]
[null,"MEDIANA",{"$f":"MEDIAN(C30:E30)","v":768.95}]
["NOTA: COTAÇÕES EM ANEXO"]

{"sheet":"PARETO","index":8,"n_rows":161,"n_cols":7,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[3,6,11,6],[12,6,36,6],[158,0,158,2]]}
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO","PREÇO TOTAL","%","% ACUMULADA"]
["13.20","18.040.0025-A","PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CA",129220.88,{"$f":"D2/$D$159","v":0.10946344050179},{"$f":"E2","v":""},"GRUPO A"]
["6.1","11.016.0040-A","ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS ",120641.76,{"$f":"D3/$D$159","v":0.10219603919886},{"$f":"F2+E3","v":""}]
["13.31","COTAÇÃO 04","POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO",116254.5,{"$f":"D4/$D$159","v":0.0984795765499768},{"$f":"F3+E4","v":""},"GRUPO B"]
["13.27","18.030.0010-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",47977.8,{"$f":"D5/$D$159","v":0.0406421551664622},{"$f":"F4+E5","v":""}]
["12.1","17.018.0060-A","PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS",40628.94,{"$f":"D6/$D$159","v":0.0344169112324634},{"$f":"F5+E6","v":""}]
["12.4","17.025.0005-B","PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO",29311.55,{"$f":"D7/$D$159","v":0.0248299122358573},{"$f":"F6+E7","v":""}]
["9.12","14.002.0205-A","GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UM",27087.8,{"$f":"D8/$D$159","v":0.0229461661584752},{"$f":"F7+E8","v":""}]
["13.30","15.005.0260-A","TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO",25548,{"$f":"D9/$D$159","v":0.0216417964181929},{"$f":"F8+E9","v":""}]
["8.10",87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014",25260.62,{"$f":"D10/$D$159","v":0.0213983558571055},{"$f":"F9+E10","v":""}]
["10.45",92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015",25208.4,{"$f":"D11/$D$159","v":0.0213541201201023},{"$f":"F10+E11","v":""}]
["10.44","73857/5","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO",22461.7,{"$f":"D12/$D$159","v":0.0190273813451747},{"$f":"F11+E12","v":""}]
["9.1","14.006.0423-A","PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",22280.89,{"$f":"D13/$D$159","v":0.018874216588232},{"$f":"F12+E13","v":""},"GRUPO C"]
["8.1 e 8.3","13.001.0026-A","EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3",20939.31,{"$f":"D14/$D$159","v":0.0177377596742379},{"$f":"F13+E14","v":""}]
["1.1","01.050.0546-A","PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",20611.3,{"$f":"D15/$D$159","v":0.0174599013039885},{"$f":"F14+E15","v":""}]
["8.8",87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014",17811.52,{"$f":"D16/$D$159","v":0.0150881982831756},{"$f":"F15+E16","v":""}]
["8.13",98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018",17782.12,{"$f":"D17/$D$159","v":0.0150632934446484},{"$f":"F16+E17","v":""}]
["13.28","15.005.0209-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADO",17581.08,{"$f":"D18/$D$159","v":0.0148929917869095},{"$f":"F17+E18","v":""}]
["8.2",87274,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014",16256.8,{"$f":"D19/$D$159","v":0.0137711897608924},{"$f":"F18+E19","v":""}]
["6.3","11.013.0075-A","CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MO",15987.55,{"$f":"D20/$D$159","v":0.0135431071835635},{"$f":"F19+E20","v":""}]
["13.25","18.030.0009-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",15254.48,{"$f":"D21/$D$159","v":0.0129221211298495},{"$f":"F20+E21","v":""}]
["8.4","13.196.0025-A","FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M",14816.58,{"$f":"D22/$D$159","v":0.0125511745723293},{"$f":"F21+E22","v":""}]
["6.4",95969,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017",14712.09,{"$f":"D23/$D$159","v":0.0124626607431553},{"$f":"F22+E23","v":""}]
["8.6",94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016",14546.87,{"$f":"D24/$D$159","v":0.0123227023274588},{"$f":"F23+E24","v":""}]
["11.2",92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015",14298.93,{"$f":"D25/$D$159","v":0.0121126715225454},{"$f":"F24+E25","v":""}]
["10.34","15.015.0250-A","INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS",14098.08,{"$f":"D26/$D$159","v":0.0119425308144433},{"$f":"F25+E26","v":""}]
["12.2",88487,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014",13544.21,{"$f":"D27/$D$159","v":0.0114733456812765},{"$f":"F26+E27","v":""}]
["11.3",92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015",13333.95,{"$f":"D28/$D$159","v":0.0112952337306389},{"$f":"F27+E28","v":""}]
["13.29","15.005.0255-A","TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO",13175.58,{"$f":"D29/$D$159","v":0.0111610779728986},{"$f":"F28+E29","v":""}]
["10.27","15.015.0106-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,",10530.96,{"$f":"D30/$D$159","v":0.00892081150806845},{"$f":"F29+E30","v":""}]
["8.7",92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015",9933.44,{"$f":"D31/$D$159","v":0.00841465031361884},{"$f":"F30+E31","v":""}]
["5.7","05.005.0005-B","ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO",8835.68,{"$f":"D32/$D$159","v":0.00748473413873096},{"$f":"F31+E32","v":""}]
["9.4",90842,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",8828.82,{"$f":"D33/$D$159","v":0.00747892300974127},{"$f":"F32+E33","v":""}]
["3.4","03.009.0015-A","ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS",8641.35,{"$f":"D34/$D$159","v":0.00732011654447907},{"$f":"F33+E34","v":""}]
["10.30",97593,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017",8442.76,{"$f":"D35/$D$159","v":0.00715189028995077},{"$f":"F34+E35","v":""}]
["9.5",90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",8187.52,{"$f":"D36/$D$159","v":0.00693567563057315},{"$f":"F35+E36","v":""}]
["10.35","15.015.0173-A","INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES",8090.1,{"$f":"D37/$D$159","v":0.00685315082209263},{"$f":"F36+E37","v":""}]
["5.8","05.006.0001-B","ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA ",7244.71,{"$f":"D38/$D$159","v":0.00613701811996424},{"$f":"F37+E38","v":""}]
["10.23","15.015.0021-A","INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",6860.53,{"$f":"D39/$D$159","v":0.00581157795447412},{"$f":"F38+E39","v":""}]
["11.4",94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",6472.43,{"$f":"D40/$D$159","v":0.00548281714384704},{"$f":"F39+E40","v":""}]
["7.1",87490,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014",6247.86,{"$f":"D41/$D$159","v":0.00529258314425281},{"$f":"F40+E41","v":""}]
["8.11","13.331.0051-A","RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058",6247.3,{"$f":"D42/$D$159","v":0.0052921087663761},{"$f":"F41+E42","v":""}]
["10.33","COTAÇÃO 02","LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS.",5854.4,{"$f":"D43/$D$159","v":0.00495928185966293},{"$f":"F42+E43","v":""}]
["10.11",91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015",5756.15,{"$f":"D44/$D$159","v":0.00487605395540086},{"$f":"F43+E44","v":""}]
["13.26","15.005.0208-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADO",5672.58,{"$f":"D45/$D$159","v":0.0048052615283354},{"$f":"F44+E45","v":""}]
["5.6","05.001.0050-A","REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA",5542.8,{"$f":"D46/$D$159","v":0.00469532445540784},{"$f":"F45+E46","v":""}]
["7.4","73774/1","DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS",5527.1,{"$f":"D47/$D$159","v":0.00468202493279294},{"$f":"F46+E47","v":""}]
["13.21","18.030.0001-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",5296,{"$f":"D48/$D$159","v":0.00448625934831492},{"$f":"F47+E48","v":""}]
["9.2","14.007.0025-A","FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVAN",5288.04,{"$f":"D49/$D$159","v":0.00447951640563883},{"$f":"F48+E49","v":""}]
["8.9",87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014",5186.58,{"$f":"D50/$D$159","v":0.00439356929961918},{"$f":"F49+E50","v":""}]
["2.6",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                          ",5143.26,{"$f":"D51/$D$159","v":0.00435687278244226},{"$f":"F50+E51","v":""}]
["5.12",97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017",5085.36,{"$f":"D52/$D$159","v":0.00430782549840385},{"$f":"F51+E52","v":""}]
["10.1","15.002.0580-A","FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",4699.57,{"$f":"D53/$D$159","v":0.00398102149651819},{"$f":"F52+E53","v":""}]
["1.3","01.050.0518-A","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",4373.6,{"$f":"D54/$D$159","v":0.00370489121710539},{"$f":"F53+E54","v":""}]
["7.2",96360,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P",4307.79,{"$f":"D55/$D$159","v":0.00364914334555845},{"$f":"F54+E55","v":""}]
["2.5",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                         ",4114.62,{"$f":"D56/$D$159","v":0.00348550839119402},{"$f":"F55+E56","v":""}]
["13.1",86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",3765.23,{"$f":"D57/$D$159","v":0.00318953895129452},{"$f":"F56+E57","v":""}]
["12.5",95468,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)",3291.26,{"$f":"D58/$D$159","v":0.00278803737589406},{"$f":"F57+E58","v":""}]
["8.12",98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018",3203.22,{"$f":"D59/$D$159","v":0.00271345839684844},{"$f":"F58+E59","v":""}]
["3.2",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016",3082.49,{"$f":"D60/$D$159","v":0.00261118760924986},{"$f":"F59+E60","v":""}]
["13.6",40729,"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO",3058.6,{"$f":"D61/$D$159","v":0.00259095031018807},{"$f":"F60+E61","v":""}]
["13.23","18.030.0002-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",2906.34,{"$f":"D62/$D$159","v":0.00246197035392402},{"$f":"F61+E62","v":""}]
["6.2","74141/2","LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.",2839.26,{"$f":"D63/$D$159","v":0.00240514666112096},{"$f":"F62+E63","v":""}]
["10.17",91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",2802.36,{"$f":"D64/$D$159","v":0.00237388854745918},{"$f":"F63+E64","v":""}]
["11.7",98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018",2661.6,{"$f":"D65/$D$159","v":0.0022546502797347},{"$f":"F64+E65","v":""}]
["13.2",95472,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016",2590.59,{"$f":"D66/$D$159","v":0.00219449747076117},{"$f":"F65+E66","v":""}]
["11.8",91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",2505.2,{"$f":"D67/$D$159","v":0.0021221633155964},{"$f":"F66+E67","v":""}]
["10.2","15.002.0663-A","FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",2432.35,{"$f":"D68/$D$159","v":0.00206045183645653},{"$f":"F67+E68","v":""}]
["9.13","74072/2","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA",2409.69,{"$f":"D69/$D$159","v":0.0020412564745168},{"$f":"F68+E69","v":""}]
["5.2","05.001.0002-B","DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",2394.02,{"$f":"D70/$D$159","v":0.00202798236500243},{"$f":"F69+E70","v":""}]
["11.1",55960,"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR",2345.91,{"$f":"D71/$D$159","v":0.00198722822277293},{"$f":"F70+E71","v":""}]
["4.1","05.001.0171-A","TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA",2265.18,{"$f":"D72/$D$159","v":0.00191884156922507},{"$f":"F71+E72","v":""}]
["1.2","01.050.0481-A","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",2190.35,{"$f":"D73/$D$159","v":0.0018554528254497},{"$f":"F72+E73","v":""}]
["5.9",97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017",2146.04,{"$f":"D74/$D$159","v":0.00181791767595501},{"$f":"F73+E74","v":""}]
["9.9",84844,"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS",2071.06,{"$f":"D75/$D$159","v":0.00175440186667694},{"$f":"F74+E75","v":""}]
["10.29","18.027.0355-A","LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",2024.19,{"$f":"D76/$D$159","v":0.00171469813260302},{"$f":"F75+E76","v":""}]
["13.9",93396,"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",2023.44,{"$f":"D77/$D$159","v":0.00171406280508957},{"$f":"F76+E77","v":""}]
["1.5","01.050.0530-A","PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",2002.2,{"$f":"D78/$D$159","v":0.00169607032990864},{"$f":"F77+E78","v":""}]
["5.10","04.020.0122-A","TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)",1969.43,{"$f":"D79/$D$159","v":0.00166831075308759},{"$f":"F78+E79","v":""}]
["13.22","15.005.0200-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR",1957.24,{"$f":"D80/$D$159","v":0.00165798456323563},{"$f":"F79+E80","v":""}]
["12.6","74065/3","PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO",1951.29,{"$f":"D81/$D$159","v":0.00165294429829559},{"$f":"F80+E81","v":""}]
["10.26","15.015.0081-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",1912.44,{"$f":"D82/$D$159","v":0.00162003433309883},{"$f":"F81+E82","v":""}]
["7.3",87448,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014",1862.26,{"$f":"D83/$D$159","v":0.0015775266869322},{"$f":"F82+E83","v":""}]
["10.9",91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015",1755.57,{"$f":"D84/$D$159","v":0.00148714923038543},{"$f":"F83+E84","v":""}]
["5.3","05.001.0018-A","DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",1661.29,{"$f":"D85/$D$159","v":0.00140728432642789},{"$f":"F84+E85","v":""}]
["11.5",94219,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",1657.67,{"$f":"D86/$D$159","v":0.0014042178122963},{"$f":"F85+E86","v":""}]
["3.3",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016",1615.02,{"$f":"D87/$D$159","v":0.00136808885436472},{"$f":"F86+E87","v":""}]
["12.7",6082,"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS",1586.33,{"$f":"D88/$D$159","v":0.00134378545921684},{"$f":"F87+E88","v":""}]
["4.3",72884,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA",1492.96,{"$f":"D89/$D$159","v":0.00126469141930896},{"$f":"F88+E89","v":""}]
["10.28","18.027.0305-A","LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",1462.8,{"$f":"D90/$D$159","v":0.00123914278223472},{"$f":"F89+E90","v":""}]
["10.21","18.021.0040-A","RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO",1461.92,{"$f":"D91/$D$159","v":0.0012383973312856},{"$f":"F90+E91","v":""}]
["12.3",88486,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014",1445.26,{"$f":"D92/$D$159","v":0.00122428458945348},{"$f":"F91+E92","v":""}]
["9.11",72120,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO",1412.79,{"$f":"D93/$D$159","v":0.00119677914363781},{"$f":"F92+E93","v":""}]
["2.1","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO",1345.68,{"$f":"D94/$D$159","v":0.00113993003773422},{"$f":"F93+E94","v":""}]
["13.5","74234/1","MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO",1303.12,{"$f":"D95/$D$159","v":0.00110387731910426},{"$f":"F94+E95","v":""}]
["13.8","18.002.0014-A","LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO",1237.65,{"$f":"D96/$D$159","v":0.00104841746269675},{"$f":"F95+E96","v":""}]
["9.8",91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",1230.55,{"$f":"D97/$D$159","v":0.00104240302890274},{"$f":"F96+E97","v":""}]
["13.19","74194/1","ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS",1226.01,{"$f":"D98/$D$159","v":0.00103855717968799},{"$f":"F97+E98","v":""}]
["1.4","01.050.0455-A","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",1207,{"$f":"D99/$D$159","v":0.00102245374498038},{"$f":"F98+E99","v":""}]
["11.9",94230,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",1155.72,{"$f":"D100/$D$159","v":0.000979014285127364},{"$f":"F99+E100","v":""}]
["9.10",85010,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO",1150.71,{"$f":"D101/$D$159","v":0.000974770297337512},{"$f":"F100+E101","v":""}]
["13.10","18.016.0106-A","BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",1129.24,{"$f":"D102/$D$159","v":0.000956582988385789},{"$f":"F101+E102","v":""}]
["10.25","15.015.0066-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",1111.62,{"$f":"D103/$D$159","v":0.000941657027336449},{"$f":"F102+E103","v":""}]
["13.24","15.005.0201-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADO",1089.22,{"$f":"D104/$D$159","v":0.000922681912268047},{"$f":"F103+E104","v":""}]
["2.8","04.005.0300-A","TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)",1066,{"$f":"D105/$D$159","v":0.000903012172451606},{"$f":"F104+E105","v":""}]
["9.3",90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",917.08,{"$f":"D106/$D$159","v":0.000776861541380787},{"$f":"F105+E106","v":""}]
["10.18",91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",896.73,{"$f":"D107/$D$159","v":0.000759622988182485},{"$f":"F106+E107","v":""}]
["10.3","74166/1","CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO",831,{"$f":"D108/$D$159","v":0.000703942884903644},{"$f":"F107+E108","v":""}]
["6.5",93188,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016",798.04,{"$f":"D109/$D$159","v":0.000676022358445853},{"$f":"F108+E109","v":""}]
["10.36","74131/4","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO",771.74,{"$f":"D110/$D$159","v":0.000653743540307507},{"$f":"F109+E110","v":""}]
["10.24","15.015.0041-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",726.9,{"$f":"D111/$D$159","v":0.000615759426036653},{"$f":"F110+E111","v":""}]
["10.12","15.001.0071-A","ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X50CM EM ",724.59,{"$f":"D112/$D$159","v":0.000613802617295224},{"$f":"F111+E112","v":""}]
["8.5",96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017",706.05,{"$f":"D113/$D$159","v":0.000598097321162717},{"$f":"F112+E113","v":""}]
["10.37","74131/7","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO",705.68,{"$f":"D114/$D$159","v":0.000597783892922748},{"$f":"F113+E114","v":""}]
["10.32","COTAÇÃO 01","FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE",659.76,{"$f":"D115/$D$159","v":0.000558884907032525},{"$f":"F114+E115","v":""}]
["10.10",91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015",637.48,{"$f":"D116/$D$159","v":0.000540011444366276},{"$f":"F115+E116","v":""}]
["13.4","18.005.0015-A","ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",570.92,{"$f":"D117/$D$159","v":0.000483628245305883},{"$f":"F116+E117","v":""}]
["5.11","04.021.0010-A","CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL",555.66,{"$f":"D118/$D$159","v":0.000470701448165534},{"$f":"F117+E118","v":""}]
["10.39",93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",554.24,{"$f":"D119/$D$159","v":0.000469498561406734},{"$f":"F118+E119","v":""}]
["13.7",86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",510.54,{"$f":"D120/$D$159","v":0.000432480144956326},{"$f":"F119+E120","v":""}]
["10.16",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014",502.62,{"$f":"D121/$D$159","v":0.000425771086414284},{"$f":"F120+E121","v":""}]
["13.16",95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016",480.48,{"$f":"D122/$D$159","v":0.000407016218217212},{"$f":"F121+E122","v":""}]
["10.8",91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",475.91,{"$f":"D123/$D$159","v":0.000403144955901917},{"$f":"F122+E123","v":""}]
["5.5","05.001.0147-A","ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES",468.96,{"$f":"D124/$D$159","v":0.000397257587610605},{"$f":"F123+E124","v":""}]
["10.13","15.001.0079-A","HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO",463.95,{"$f":"D125/$D$159","v":0.000393013599820753},{"$f":"F124+E125","v":""}]
["11.6",94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",455.28,{"$f":"D126/$D$159","v":0.00038566921376526},{"$f":"F125+E126","v":""}]
["9.6","14.006.0220-A","PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",445.79,{"$f":"D127/$D$159","v":0.000377630202961727},{"$f":"F126+E127","v":""}]
["13.14",86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",439.51,{"$f":"D128/$D$159","v":0.000372310393915765},{"$f":"F127+E128","v":""}]
["10.4",83446,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA",435.44,{"$f":"D129/$D$159","v":0.000368862683276104},{"$f":"F128+E129","v":""}]
["13.3","18.005.0030-A","ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",434.16,{"$f":"D130/$D$159","v":0.000367778390986481},{"$f":"F129+E130","v":""}]
["13.17",95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016",381.6,{"$f":"D131/$D$159","v":0.000323254638843839},{"$f":"F130+E131","v":""}]
["13.18","18.005.0013-A","PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO",365.6,{"$f":"D132/$D$159","v":0.000309700985223553},{"$f":"F131+E132","v":""}]
["10.38","74130/4","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO",350.91,{"$f":"D133/$D$159","v":0.000297257036993427},{"$f":"F132+E133","v":""}]
["13.11","18.007.0090-A","CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO",340.91,{"$f":"D134/$D$159","v":0.000288786003480748},{"$f":"F133+E134","v":""}]
["4.2",72898,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3",338.83,{"$f":"D135/$D$159","v":0.00028702402851011},{"$f":"F134+E135","v":""}]
["13.13","14.007.0321-A","PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4\",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO",332.64,{"$f":"D136/$D$159","v":0.000281780458765762},{"$f":"F135+E136","v":""}]
["5.4","05.001.0134-A","ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS",329.28,{"$f":"D137/$D$159","v":0.000278934191505502},{"$f":"F136+E137","v":""}]
["9.7","14.007.0090-A","FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE AL",322.26,{"$f":"D138/$D$159","v":0.000272987525979601},{"$f":"F137+E138","v":""}]
["10.31",97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017",302.07,{"$f":"D139/$D$159","v":0.000255884509317501},{"$f":"F138+E139","v":""}]
["13.12","18.007.0075-A","CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",254.17,{"$f":"D140/$D$159","v":0.000215308258791768},{"$f":"F139+E140","v":""}]
["3.1",90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.",248.49,{"$f":"D141/$D$159","v":0.000210496711756566},{"$f":"F140+E141","v":""}]
["10.15",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014",239.58,{"$f":"D142/$D$159","v":0.000202949020896769},{"$f":"F141+E142","v":""}]
["10.42","74130/1","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO",234,{"$f":"D143/$D$159","v":0.000198222184196694},{"$f":"F142+E143","v":""}]
["10.14",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016",208.94,{"$f":"D144/$D$159","v":0.00017699377421392},{"$f":"F143+E144","v":""}]
["10.5","15.002.0062-A","CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",189.67,{"$f":"D145/$D$159","v":0.000160670092634987},{"$f":"F144+E145","v":""}]
["6.6",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016",186.22,{"$f":"D146/$D$159","v":0.000157747586073113},{"$f":"F145+E146","v":""}]
["6.7",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016",175.95,{"$f":"D147/$D$159","v":0.000149047834655591},{"$f":"F146+E147","v":""}]
["10.40",93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",143.74,{"$f":"D148/$D$159","v":0.000121762635711251},{"$f":"F147+E148","v":""}]
["10.19",91787,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",141.85,{"$f":"D149/$D$159","v":0.000120161610377355},{"$f":"F148+E149","v":""}]
["2.7","04.013.0015-A","CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006",140.1,{"$f":"D150/$D$159","v":0.000118679179512636},{"$f":"F149+E150","v":""}]
["13.15",88571,"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO",137.46,{"$f":"D151/$D$159","v":0.000116442826665289},{"$f":"F150+E151","v":""}]
["10.6",89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014",109.76,{"$f":"D152/$D$159","v":9.29780638351672E-005},{"$f":"F151+E152","v":""}]
["10.41",93664,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",74.97,{"$f":"D153/$D$159","v":6.35073382445562E-005},{"$f":"F152+E153","v":""}]
["10.20",83879,"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"",69.19,{"$f":"D154/$D$159","v":5.86110808742276E-005},{"$f":"F153+E154","v":""}]
["10.46","COTAÇÃO 03","ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)",67.3,{"$f":"D155/$D$159","v":5.70100555403312E-005},{"$f":"F154+E155","v":""}]
["10.22",94797,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016",58.99,{"$f":"D156/$D$159","v":4.99706266912948E-005},{"$f":"F155+E156","v":""}]
["10.43","74130/2","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO",55.1,{"$f":"D157/$D$159","v":4.66753946548626E-005},{"$f":"F156+E157","v":""}]
["10.7",89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014",13.44,{"$f":"D158/$D$159","v":1.13850690410409E-005},{"$f":"F157+E158","v":""}]
["Total Geral:",null,null,{"$f":"SUM(D2:D158)","v":1180493.5},{"$f":"SUM(E2:E158)","v":1}]
[]
["14.1","ADM","ADMINISTRAÇÃO LOCAL:",{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!I210","v":51357}]

{"sheet":"TABELA DINAMICA","index":9,"n_rows":476,"n_cols":14,"rows_kept":476,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO","PREÇO UNIT","PREÇO TOTAL"]
["13.20","18.040.0025-A","PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO",64610.44,129220.88,null,null,null,null,null,null,null,"Dados"]
["6.1","11.016.0040-A","ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO",611.03,120641.76,null,null,null,null,"DESCRIÇÃO","CODIGO","ITEM","Soma -  PREÇO UNIT ","Soma -  PREÇO TOTAL "]
["13.31","COTAÇÃO 04","POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO",775.03,116254.5,null,null,null,null,"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO","18.040.0025-A","13.20",64610.44,129220.88]
["13.27","18.030.0010-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",7996.3,47977.8,null,null,null,null,null,"18.040.0025-A Resultado",null,64610.44,129220.88]
["12.1","17.018.0060-A","PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS",33.11,40628.94,null,null,null,null,"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO Resultado",null,null,64610.44,129220.88]
["12.4","17.025.0005-B","PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO",38.61,29311.55,null,null,null,null,"TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","73857/5","10.44",22461.7,22461.7]
["9.12","14.002.0205-A","GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",769.54,27087.8,null,null,null,null,null,"73857/5 Resultado",null,22461.7,22461.7]
["13.30","15.005.0260-A","TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO",212.9,25548,null,null,null,null,"TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,22461.7,22461.7]
["8.10",87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014",112.11,25260.62,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO","18.030.0010-A","13.27",7996.3,47977.8]
["10.45",92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015",150.05,25208.4,null,null,null,null,null,"18.030.0010-A Resultado",null,7996.3,47977.8]
["10.44","73857/5","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO",22461.7,22461.7,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO Resultado",null,null,7996.3,47977.8]
["9.1","14.006.0423-A","PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",761.74,22280.89,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO","18.030.0009-A","13.25",7627.24,15254.48]
["1.1","01.050.0546-A","PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",58.06,20611.3,null,null,null,null,null,"18.030.0009-A Resultado",null,7627.24,15254.48]
["8.1","13.001.0026-A","EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3",29.77,18067.11,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO Resultado",null,null,7627.24,15254.48]
["8.8",87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014",621.26,17811.52,null,null,null,null,"LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS.","COTAÇÃO 02","10.33",5854.4,5854.4]
["8.13",98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018",444.22,17782.12,null,null,null,null,null,"COTAÇÃO 02 Resultado",null,5854.4,5854.4]
["13.28","15.005.0209-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",2930.18,17581.08,null,null,null,null,"LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS. Resultado",null,null,5854.4,5854.4]
["8.2",87274,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014",81.5,16256.8,null,null,null,null,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO","15.002.0580-A","10.1",4699.57,4699.57]
["6.3","11.013.0075-A","CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS",2290.48,15987.55,null,null,null,null,null,"15.002.0580-A Resultado",null,4699.57,4699.57]
["13.25","18.030.0009-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",7627.24,15254.48,null,null,null,null,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,4699.57,4699.57]
["8.4","13.196.0025-A","FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.",92.39,14816.58,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)","15.005.0209-A","13.28",2930.18,17581.08]
["6.4",95969,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017",2709.41,14712.09,null,null,null,null,null,"15.005.0209-A Resultado",null,2930.18,17581.08]
["8.6",94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016",73.67,14546.87,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Resultado",null,null,2930.18,17581.08]
["11.2",92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015",87.04,14298.93,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)","15.005.0208-A","13.26",2836.29,5672.58]
["10.34","15.015.0250-A","INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",293.71,14098.08,null,null,null,null,null,"15.005.0208-A Resultado",null,2836.29,5672.58]
["12.2",88487,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014",12.08,13544.21,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Resultado",null,null,2836.29,5672.58]
["11.3",92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015",2666.79,13333.95,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017",95969,"6.4",2709.41,14712.09]
["13.29","15.005.0255-A","TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO",174.05,13175.58,null,null,null,null,null,"95969 Resultado",null,2709.41,14712.09]
["10.27","15.015.0106-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",1316.37,10530.96,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 Resultado",null,null,2709.41,14712.09]
["8.7",92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015",73.04,9933.44,null,null,null,null,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015",92554,"11.3",2666.79,13333.95]
["5.7","05.005.0005-B","ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO",11.5,8835.68,null,null,null,null,null,"92554 Resultado",null,2666.79,13333.95]
["9.4",90842,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",980.98,8828.82,null,null,null,null,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 Resultado",null,null,2666.79,13333.95]
["3.4","03.009.0015-A","ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS",166.5,8641.35,null,null,null,null,"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO","15.002.0663-A","10.2",2432.35,2432.35]
["10.30",97593,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017",101.72,8442.76,null,null,null,null,null,"15.002.0663-A Resultado",null,2432.35,2432.35]
["9.5",90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",1023.44,8187.52,null,null,null,null,"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,2432.35,2432.35]
["10.35","15.015.0173-A","INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES",449.45,8090.1,null,null,null,null,"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS","11.013.0075-A","6.3",2290.48,15987.55]
["5.8","05.006.0001-B","ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES",5.15,7244.71,null,null,null,null,null,"11.013.0075-A Resultado",null,2290.48,15987.55]
["10.23","15.015.0021-A","INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",236.57,6860.53,null,null,null,null,"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS Resultado",null,null,2290.48,15987.55]
["2.6",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ",857.21,5143.26,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO","18.030.0002-A","13.23",1453.17,2906.34]
["11.4",94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",65.67,6472.43,null,null,null,null,null,"18.030.0002-A Resultado",null,1453.17,2906.34]
["7.1",87490,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014",50.5,6247.86,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO Resultado",null,null,1453.17,2906.34]
["8.11","13.331.0051-A","RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058",37.89,6247.3,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO","18.030.0001-A","13.21",1324,5296]
["10.33","COTAÇÃO 02","LUSTRE DE CRISTAL TRANSPARENTE 28 BRAÇOS.",5854.4,5854.4,null,null,null,null,null,"18.030.0001-A Resultado",null,1324,5296]
["10.11",91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015",67.01,5756.15,null,null,null,null,"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO Resultado",null,null,1324,5296]
["13.26","15.005.0208-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",2836.29,5672.58,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR","15.015.0106-A","10.27",1316.37,10530.96]
["5.6","05.001.0050-A","REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA",33.74,5542.8,null,null,null,null,null,"15.015.0106-A Resultado",null,1316.37,10530.96]
["7.4","73774/1","DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS",402.85,5527.1,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR Resultado",null,null,1316.37,10530.96]
["2.5",10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ",685.77,4114.62,null,null,null,null,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",90843,"9.5",1023.44,8187.52]
["13.21","18.030.0001-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",1324,5296,null,null,null,null,null,"90843 Resultado",null,1023.44,8187.52]
["9.2","14.007.0025-A","FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS",587.56,5288.04,null,null,null,null,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 Resultado",null,null,1023.44,8187.52]
["8.9",87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014",140.14,5186.58,null,null,null,null,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",90842,"9.4",980.98,8828.82]
["5.12",97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017",7.23,5085.36,null,null,null,null,null,"90842 Resultado",null,980.98,8828.82]
["10.1","15.002.0580-A","FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",4699.57,4699.57,null,null,null,null,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 Resultado",null,null,980.98,8828.82]
["1.3","01.050.0518-A","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",12.32,4373.6,null,null,null,null,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",90841,"9.3",917.08,917.08]
["7.2",96360,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P",135.21,4307.79,null,null,null,null,null,"90841 Resultado",null,917.08,917.08]
["13.1",86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",537.89,3765.23,null,null,null,null,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 Resultado",null,null,917.08,917.08]
["12.5",95468,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)",55.13,3291.26,null,null,null,null,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016",95472,"13.2",863.53,2590.59]
["8.12",98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018",115.64,3203.22,null,null,null,null,null,"95472 Resultado",null,863.53,2590.59]
["3.2",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016",98.2,3082.49,null,null,null,null,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 Resultado",null,null,863.53,2590.59]
["13.6",40729,"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO",305.86,3058.6,null,null,null,null,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ",10778,"2.6",857.21,5143.26]
["13.23","18.030.0002-A","CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",1453.17,2906.34,null,null,null,null,null,"10778 Resultado",null,857.21,5143.26]
["8.3","13.001.0026-A","EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3",29.77,2872.2,null,null,null,null,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Resultado",null,null,857.21,5143.26]
["6.2","74141/2","LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.",106.22,2839.26,null,null,null,null,"POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO","COTAÇÃO 04","13.31",775.03,116254.5]
["10.17",91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",46.32,2802.36,null,null,null,null,null,"COTAÇÃO 04 Resultado",null,775.03,116254.5]
["11.7",98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018",96.54,2661.6,null,null,null,null,"POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL E ENCOSTO FIXO REVESTIDA EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO Resultado",null,null,775.03,116254.5]
["13.2",95472,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016",863.53,2590.59,null,null,null,null,"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","14.002.0205-A","9.12",769.54,27087.8]
["11.8",91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",62.63,2505.2,null,null,null,null,null,"14.002.0205-A Resultado",null,769.54,27087.8]
["10.2","15.002.0663-A","FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",2432.35,2432.35,null,null,null,null,"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3\"X1/2\" E 2\"X3/8\",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4\"X3/8\",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,769.54,27087.8]
["9.13","74072/2","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA",175.89,2409.69,null,null,null,null,"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO","14.006.0423-A","9.1",761.74,22280.89]
["5.2","05.001.0002-B","DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",314.59,2394.02,null,null,null,null,null,"14.006.0423-A Resultado",null,761.74,22280.89]
["11.1",55960,"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR",7.14,2345.91,null,null,null,null,"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,761.74,22280.89]
["4.1","05.001.0171-A","TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA",23.29,2265.18,null,null,null,null,"RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO","18.021.0040-A","10.21",730.96,1461.92]
["1.2","01.050.0481-A","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",6.17,2190.35,null,null,null,null,null,"18.021.0040-A Resultado",null,730.96,1461.92]
["5.9",97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017",26.56,2146.04,null,null,null,null,"RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO Resultado",null,null,730.96,1461.92]
["9.9",84844,"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS",539.34,2071.06,null,null,null,null,"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP","15.001.0071-A","10.12",724.59,724.59]
["10.29","18.027.0355-A","LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",119.07,2024.19,null,null,null,null,null,"15.001.0071-A Resultado",null,724.59,724.59]
["13.9",93396,"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",674.48,2023.44,null,null,null,null,"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP Resultado",null,null,724.59,724.59]
["1.5","01.050.0530-A","PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",5.64,2002.2,null,null,null,null,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","74131/7","10.37",705.68,705.68]
["5.10","04.020.0122-A","TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)",0.14,1969.43,null,null,null,null,null,"74131/7 Resultado",null,705.68,705.68]
["13.22","15.005.0200-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)",489.31,1957.24,null,null,null,null,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,705.68,705.68]
["12.6","74065/3","PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO",32.95,1951.29,null,null,null,null,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ",10775,"2.5",685.77,4114.62]
["10.26","15.015.0081-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",637.48,1912.44,null,null,null,null,null,"10775 Resultado",null,685.77,4114.62]
["7.3",87448,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014",64.55,1862.26,null,null,null,null,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Resultado",null,null,685.77,4114.62]
["10.9",91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015",89.57,1755.57,null,null,null,null,"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",93396,"13.9",674.48,2023.44]
["5.3","05.001.0018-A","DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",11.65,1661.29,null,null,null,null,null,"93396 Resultado",null,674.48,2023.44]
["11.5",94219,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",43.27,1657.67,null,null,null,null,"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 Resultado",null,null,674.48,2023.44]
["3.3",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016",37.11,1615.02,null,null,null,null,"MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO","74234/1","13.5",651.56,1303.12]
["12.7",6082,"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS",23.97,1586.33,null,null,null,null,null,"74234/1 Resultado",null,651.56,1303.12]
["4.3",72884,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA",1.11,1492.96,null,null,null,null,"MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,651.56,1303.12]
["10.28","18.027.0305-A","LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",121.9,1462.8,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR","15.015.0081-A","10.26",637.48,1912.44]
["10.21","18.021.0040-A","RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO",730.96,1461.92,null,null,null,null,null,"15.015.0081-A Resultado",null,637.48,1912.44]
["12.3",88486,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014",13.65,1445.26,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR Resultado",null,null,637.48,1912.44]
["9.11",72120,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO",452.82,1412.79,null,null,null,null,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014",87373,"8.8",621.26,17811.52]
["2.1","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO",560.7,1345.68,null,null,null,null,null,"87373 Resultado",null,621.26,17811.52]
["13.5","74234/1","MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO",651.56,1303.12,null,null,null,null,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 Resultado",null,null,621.26,17811.52]
["13.8","18.002.0014-A","LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO",412.55,1237.65,null,null,null,null,"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO","11.016.0040-A","6.1",611.03,120641.76]
["9.8",91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",525.88,1230.55,null,null,null,null,null,"11.016.0040-A Resultado",null,611.03,120641.76]
["13.19","74194/1","ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS",371.52,1226.01,null,null,null,null,"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA,CONSIDERANDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO Resultado",null,null,611.03,120641.76]
["1.4","01.050.0455-A","PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",3.4,1207,null,null,null,null,"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS","14.007.0025-A","9.2",587.56,5288.04]
["11.9",94230,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",96.31,1155.72,null,null,null,null,null,"14.007.0025-A Resultado",null,587.56,5288.04]
["9.10",85010,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO",368.82,1150.71,null,null,null,null,"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3\"X3\" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS Resultado",null,null,587.56,5288.04]
["13.10","18.016.0106-A","BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",161.32,1129.24,null,null,null,null,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","74209/1","2.1",560.7,1345.68]
["10.25","15.015.0066-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",555.81,1111.62,null,null,null,null,null,"74209/1 Resultado",null,560.7,1345.68]
["13.24","15.005.0201-A","INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",544.61,1089.22,null,null,null,null,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Resultado",null,null,560.7,1345.68]
["2.8","04.005.0300-A","TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)",26.65,1066,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR","15.015.0066-A","10.25",555.81,1111.62]
["9.3",90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",917.08,917.08,null,null,null,null,null,"15.015.0066-A Resultado",null,555.81,1111.62]
["10.18",91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",27.01,896.73,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR Resultado",null,null,555.81,1111.62]
["10.3","74166/1","CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO",277,831,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)","15.005.0201-A","13.24",544.61,1089.22]
["6.5",93188,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016",56.2,798.04,null,null,null,null,null,"15.005.0201-A Resultado",null,544.61,1089.22]
["10.36","74131/4","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO",385.87,771.74,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) Resultado",null,null,544.61,1089.22]
["10.24","15.015.0041-A","INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",363.45,726.9,null,null,null,null,"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS",84844,"9.9",539.34,2071.06]
["10.12","15.001.0071-A","ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1\",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP",724.59,724.59,null,null,null,null,null,"84844 Resultado",null,539.34,2071.06]
["8.5",96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017",3.76,706.05,null,null,null,null,"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS Resultado",null,null,539.34,2071.06]
["10.37","74131/7","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO",705.68,705.68,null,null,null,null,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",86932,"13.1",537.89,3765.23]
["10.32","COTAÇÃO 01","FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE",27.49,659.76,null,null,null,null,null,"86932 Resultado",null,537.89,3765.23]
["10.10",91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015",38.99,637.48,null,null,null,null,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 Resultado",null,null,537.89,3765.23]
["13.4","18.005.0015-A","ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",81.56,570.92,null,null,null,null,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015",91341,"9.8",525.88,1230.55]
["5.11","04.021.0010-A","CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL",0.79,555.66,null,null,null,null,null,"91341 Resultado",null,525.88,1230.55]
["10.39",93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",69.28,554.24,null,null,null,null,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 Resultado",null,null,525.88,1230.55]
["13.7",86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",255.27,510.54,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)","15.005.0200-A","13.22",489.31,1957.24]
["10.16",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014",83.77,502.62,null,null,null,null,null,"15.005.0200-A Resultado",null,489.31,1957.24]
["13.16",95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016",60.06,480.48,null,null,null,null,"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255) Resultado",null,null,489.31,1957.24]
["10.8",91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",62.62,475.91,null,null,null,null,"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO","15.001.0079-A","10.13",463.95,463.95]
["5.5","05.001.0147-A","ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES",16.63,468.96,null,null,null,null,null,"15.001.0079-A Resultado",null,463.95,463.95]
["10.13","15.001.0079-A","HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO",463.95,463.95,null,null,null,null,"HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO Resultado",null,null,463.95,463.95]
["11.6",94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",37.94,455.28,null,null,null,null,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO",72120,"9.11",452.82,1412.79]
["9.6","14.006.0220-A","PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",445.79,445.79,null,null,null,null,null,"72120 Resultado",null,452.82,1412.79]
["13.14",86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",439.51,439.51,null,null,null,null,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO Resultado",null,null,452.82,1412.79]
["10.4",83446,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA",217.72,435.44,null,null,null,null,"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES","15.015.0173-A","10.35",449.45,8090.1]
["13.3","18.005.0030-A","ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",144.72,434.16,null,null,null,null,null,"15.015.0173-A Resultado",null,449.45,8090.1]
["13.17",95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016",47.7,381.6,null,null,null,null,"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES Resultado",null,null,449.45,8090.1]
["13.18","18.005.0013-A","PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO",36.56,365.6,null,null,null,null,"PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","14.006.0220-A","9.6",445.79,445.79]
["10.38","74130/4","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO",116.97,350.91,null,null,null,null,null,"14.006.0220-A Resultado",null,445.79,445.79]
["13.11","18.007.0090-A","CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO",340.91,340.91,null,null,null,null,"PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,445.79,445.79]
["4.2",72898,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3",5.04,338.83,null,null,null,null,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018",98671,"8.13",444.22,17782.12]
["13.13","14.007.0321-A","PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4\",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO",110.88,332.64,null,null,null,null,null,"98671 Resultado",null,444.22,17782.12]
["5.4","05.001.0134-A","ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS",23.52,329.28,null,null,null,null,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 Resultado",null,null,444.22,17782.12]
["9.7","14.007.0090-A","FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO",322.26,322.26,null,null,null,null,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",86934,"13.14",439.51,439.51]
["10.31",97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017",100.69,302.07,null,null,null,null,null,"86934 Resultado",null,439.51,439.51]
["13.12","18.007.0075-A","CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",254.17,254.17,null,null,null,null,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 Resultado",null,null,439.51,439.51]
["3.1",90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015",10.38,248.49,null,null,null,null,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO","18.002.0014-A","13.8",412.55,1237.65]
["10.15",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014",79.86,239.58,null,null,null,null,null,"18.002.0014-A Resultado",null,412.55,1237.65]
["10.42","74130/1","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO",18,234,null,null,null,null,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO Resultado",null,null,412.55,1237.65]
["10.14",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016",104.47,208.94,null,null,null,null,"DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS","73774/1","7.4",402.85,5527.1]
["10.5","15.002.0062-A","CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",189.67,189.67,null,null,null,null,null,"73774/1 Resultado",null,402.85,5527.1]
["6.6",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016",66.51,186.22,null,null,null,null,"DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS Resultado",null,null,402.85,5527.1]
["6.7",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016",62.84,175.95,null,null,null,null,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","74131/4","10.36",385.87,771.74]
["10.40",93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",71.87,143.74,null,null,null,null,null,"74131/4 Resultado",null,385.87,771.74]
["10.19",91787,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",26.27,141.85,null,null,null,null,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,385.87,771.74]
["2.7","04.013.0015-A","CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006",70.05,140.1,null,null,null,null,"ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS","74194/1","13.19",371.52,1226.01]
["13.15",88571,"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO",68.73,137.46,null,null,null,null,null,"74194/1 Resultado",null,371.52,1226.01]
["10.6",89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014",13.72,109.76,null,null,null,null,"ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS Resultado",null,null,371.52,1226.01]
["10.41",93664,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",74.97,74.97,null,null,null,null,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO",85010,"9.10",368.82,1150.71]
["10.20",83879,"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"",69.19,69.19,null,null,null,null,null,"85010 Resultado",null,368.82,1150.71]
["10.46","COTAÇÃO 03","ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)",13.46,67.3,null,null,null,null,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO Resultado",null,null,368.82,1150.71]
["10.22",94797,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016",58.99,58.99,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR","15.015.0041-A","10.24",363.45,726.9]
["10.43","74130/2","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO",27.55,55.1,null,null,null,null,null,"15.015.0041-A Resultado",null,363.45,726.9]
["10.7",89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014",13.44,13.44,null,null,null,null,"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR Resultado",null,null,363.45,726.9]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO","18.007.0090-A","13.11",340.91,340.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.007.0090-A Resultado",null,340.91,340.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO Resultado",null,null,340.91,340.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO","14.007.0090-A","9.7",322.26,322.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14.007.0090-A Resultado",null,322.26,322.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO Resultado",null,null,322.26,322.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO","05.001.0002-B","5.2",314.59,2394.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.001.0002-B Resultado",null,314.59,2394.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO Resultado",null,null,314.59,2394.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO",40729,"13.6",305.86,3058.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"40729 Resultado",null,305.86,3058.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,305.86,3058.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA","15.015.0250-A","10.34",293.71,14098.08]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.015.0250-A Resultado",null,293.71,14098.08]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA Resultado",null,null,293.71,14098.08]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","74166/1","10.3",277,831]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74166/1 Resultado",null,277,831]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,277,831]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013",86942,"13.7",255.27,510.54]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"86942 Resultado",null,255.27,510.54]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 Resultado",null,null,255.27,510.54]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO","18.007.0075-A","13.12",254.17,254.17]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.007.0075-A Resultado",null,254.17,254.17]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO Resultado",null,null,254.17,254.17]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR","15.015.0021-A","10.23",236.57,6860.53]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.015.0021-A Resultado",null,236.57,6860.53]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR Resultado",null,null,236.57,6860.53]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA",83446,"10.4",217.72,435.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"83446 Resultado",null,217.72,435.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA Resultado",null,null,217.72,435.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO","15.005.0260-A","13.30",212.9,25548]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.005.0260-A Resultado",null,212.9,25548]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,212.9,25548]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","15.002.0062-A","10.5",189.67,189.67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.002.0062-A Resultado",null,189.67,189.67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,189.67,189.67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA","74072/2","9.13",175.89,2409.69]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74072/2 Resultado",null,175.89,2409.69]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA Resultado",null,null,175.89,2409.69]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO","15.005.0255-A","13.29",174.05,13175.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.005.0255-A Resultado",null,174.05,13175.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,174.05,13175.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS","03.009.0015-A","3.4",166.5,8641.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"03.009.0015-A Resultado",null,166.5,8641.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS Resultado",null,null,166.5,8641.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","18.016.0106-A","13.10",161.32,1129.24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.016.0106-A Resultado",null,161.32,1129.24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,161.32,1129.24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015",92998,"10.45",150.05,25208.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"92998 Resultado",null,150.05,25208.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Resultado",null,null,150.05,25208.4]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","18.005.0030-A","13.3",144.72,434.16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.005.0030-A Resultado",null,144.72,434.16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,144.72,434.16]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014",87261,"8.9",140.14,5186.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87261 Resultado",null,140.14,5186.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 Resultado",null,null,140.14,5186.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P",96360,"7.2",135.21,4307.79]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"96360 Resultado",null,135.21,4307.79]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P Resultado",null,null,135.21,4307.79]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO","18.027.0305-A","10.28",121.9,1462.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.027.0305-A Resultado",null,121.9,1462.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,121.9,1462.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO","18.027.0355-A","10.29",119.07,2024.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.027.0355-A Resultado",null,119.07,2024.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,119.07,2024.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","74130/4","10.38",116.97,350.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74130/4 Resultado",null,116.97,350.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,116.97,350.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018",98689,"8.12",115.64,3203.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"98689 Resultado",null,115.64,3203.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 Resultado",null,null,115.64,3203.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014",87263,"8.10",112.11,25260.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87263 Resultado",null,112.11,25260.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 Resultado",null,null,112.11,25260.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4\",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO","14.007.0321-A","13.13",110.88,332.64]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14.007.0321-A Resultado",null,110.88,332.64]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4\",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO Resultado",null,null,110.88,332.64]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.","74141/2","6.2",106.22,2839.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74141/2 Resultado",null,106.22,2839.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. Resultado",null,null,106.22,2839.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016",94496,"10.14",104.47,208.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94496 Resultado",null,104.47,208.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 Resultado",null,null,104.47,208.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017",97593,"10.30",101.72,8442.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"97593 Resultado",null,101.72,8442.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 Resultado",null,null,101.72,8442.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017",97605,"10.31",100.69,302.07]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"97605 Resultado",null,100.69,302.07]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 Resultado",null,null,100.69,302.07]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016",93358,"3.2",98.2,3082.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93358 Resultado",null,98.2,3082.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 Resultado",null,null,98.2,3082.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018",98546,"11.7",96.54,2661.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"98546 Resultado",null,96.54,2661.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 Resultado",null,null,96.54,2661.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",94230,"11.9",96.31,1155.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94230 Resultado",null,96.31,1155.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 Resultado",null,null,96.31,1155.72]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.","13.196.0025-A","8.4",92.39,14816.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13.196.0025-A Resultado",null,92.39,14816.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC. Resultado",null,null,92.39,14816.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015",91793,"10.9",89.57,1755.57]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91793 Resultado",null,89.57,1755.57]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,89.57,1755.57]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015",92542,"11.2",87.04,14298.93]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"92542 Resultado",null,87.04,14298.93]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 Resultado",null,null,87.04,14298.93]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014",89987,"10.16",83.77,502.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"89987 Resultado",null,83.77,502.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 Resultado",null,null,83.77,502.62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","18.005.0015-A","13.4",81.56,570.92]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.005.0015-A Resultado",null,81.56,570.92]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO Resultado",null,null,81.56,570.92]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014",87274,"8.2",81.5,16256.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87274 Resultado",null,81.5,16256.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 Resultado",null,null,81.5,16256.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014",89985,"10.15",79.86,239.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"89985 Resultado",null,79.86,239.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 Resultado",null,null,79.86,239.58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",93664,"10.41",74.97,74.97]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93664 Resultado",null,74.97,74.97]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 Resultado",null,null,74.97,74.97]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016",94992,"8.6",73.67,14546.87]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94992 Resultado",null,73.67,14546.87]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 Resultado",null,null,73.67,14546.87]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015",92396,"8.7",73.04,9933.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"92396 Resultado",null,73.04,9933.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 Resultado",null,null,73.04,9933.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",93663,"10.40",71.87,143.74]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93663 Resultado",null,71.87,143.74]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 Resultado",null,null,71.87,143.74]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006","04.013.0015-A","2.7",70.05,140.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04.013.0015-A Resultado",null,70.05,140.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 Resultado",null,null,70.05,140.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016",93661,"10.39",69.28,554.24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93661 Resultado",null,69.28,554.24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 Resultado",null,null,69.28,554.24]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"",83879,"10.20",69.19,69.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"83879 Resultado",null,69.19,69.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\" Resultado",null,null,69.19,69.19]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO",88571,"13.15",68.73,137.46]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"88571 Resultado",null,68.73,137.46]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,68.73,137.46]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015",91795,"10.11",67.01,5756.15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91795 Resultado",null,67.01,5756.15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,67.01,5756.15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016",93187,"6.6",66.51,186.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93187 Resultado",null,66.51,186.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 Resultado",null,null,66.51,186.22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",94198,"11.4",65.67,6472.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94198 Resultado",null,65.67,6472.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 Resultado",null,null,65.67,6472.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014",87448,"7.3",64.55,1862.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87448 Resultado",null,64.55,1862.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 Resultado",null,null,64.55,1862.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016",93197,"6.7",62.84,175.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93197 Resultado",null,62.84,175.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 Resultado",null,null,62.84,175.95]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",91790,"11.8",62.63,2505.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91790 Resultado",null,62.63,2505.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,62.63,2505.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",91792,"10.8",62.62,475.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91792 Resultado",null,62.62,475.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,62.62,475.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016",95547,"13.16",60.06,480.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"95547 Resultado",null,60.06,480.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 Resultado",null,null,60.06,480.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3","13.001.0026-A","8.1",29.77,18067.11]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.3",29.77,2872.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13.001.0026-A Resultado",null,59.54,20939.31]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 Resultado",null,null,59.54,20939.31]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016",94797,"10.22",58.99,58.99]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94797 Resultado",null,58.99,58.99]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 Resultado",null,null,58.99,58.99]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT","01.050.0546-A","1.1",58.06,20611.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.050.0546-A Resultado",null,58.06,20611.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT Resultado",null,null,58.06,20611.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016",93188,"6.5",56.2,798.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93188 Resultado",null,56.2,798.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 Resultado",null,null,56.2,798.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)",95468,"12.5",55.13,3291.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"95468 Resultado",null,55.13,3291.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) Resultado",null,null,55.13,3291.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014",87490,"7.1",50.5,6247.86]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87490 Resultado",null,50.5,6247.86]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 Resultado",null,null,50.5,6247.86]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016",95544,"13.17",47.7,381.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"95544 Resultado",null,47.7,381.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 Resultado",null,null,47.7,381.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",91785,"10.17",46.32,2802.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91785 Resultado",null,46.32,2802.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,46.32,2802.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",94219,"11.5",43.27,1657.67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94219 Resultado",null,43.27,1657.67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 Resultado",null,null,43.27,1657.67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015",91794,"10.10",38.99,637.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91794 Resultado",null,38.99,637.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,38.99,637.48]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO","17.025.0005-B","12.4",38.61,29311.55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17.025.0005-B Resultado",null,38.61,29311.55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO Resultado",null,null,38.61,29311.55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016",94231,"11.6",37.94,455.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"94231 Resultado",null,37.94,455.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 Resultado",null,null,37.94,455.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058","13.331.0051-A","8.11",37.89,6247.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13.331.0051-A Resultado",null,37.89,6247.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 Resultado",null,null,37.89,6247.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016",93382,"3.3",37.11,1615.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"93382 Resultado",null,37.11,1615.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 Resultado",null,null,37.11,1615.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO","18.005.0013-A","13.18",36.56,365.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.005.0013-A Resultado",null,36.56,365.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO Resultado",null,null,36.56,365.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA","05.001.0050-A","5.6",33.74,5542.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.001.0050-A Resultado",null,33.74,5542.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA Resultado",null,null,33.74,5542.8]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS","17.018.0060-A","12.1",33.11,40628.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17.018.0060-A Resultado",null,33.11,40628.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS Resultado",null,null,33.11,40628.94]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","74065/3","12.6",32.95,1951.29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74065/3 Resultado",null,32.95,1951.29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO Resultado",null,null,32.95,1951.29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","74130/2","10.43",27.55,55.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74130/2 Resultado",null,27.55,55.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,27.55,55.1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE","COTAÇÃO 01","10.32",27.49,659.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COTAÇÃO 01 Resultado",null,27.49,659.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FITA LED BRANCO QUENTE 5 METROS + FONTE Resultado",null,null,27.49,659.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",91786,"10.18",27.01,896.73]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91786 Resultado",null,27.01,896.73]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,27.01,896.73]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","04.005.0300-A","2.8",26.65,1066]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04.005.0300-A Resultado",null,26.65,1066]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) Resultado",null,null,26.65,1066]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017",97064,"5.9",26.56,2146.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"97064 Resultado",null,26.56,2146.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 Resultado",null,null,26.56,2146.04]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015",91787,"10.19",26.27,141.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91787 Resultado",null,26.27,141.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 Resultado",null,null,26.27,141.85]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS",6082,"12.7",23.97,1586.33]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6082 Resultado",null,23.97,1586.33]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS Resultado",null,null,23.97,1586.33]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS","05.001.0134-A","5.4",23.52,329.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.001.0134-A Resultado",null,23.52,329.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS Resultado",null,null,23.52,329.28]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA","05.001.0171-A","4.1",23.29,2265.18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.001.0171-A Resultado",null,23.29,2265.18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA Resultado",null,null,23.29,2265.18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","74130/1","10.42",18,234]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"74130/1 Resultado",null,18,234]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO Resultado",null,null,18,234]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES","05.001.0147-A","5.5",16.63,468.96]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.001.0147-A Resultado",null,16.63,468.96]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES Resultado",null,null,16.63,468.96]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014",89709,"10.6",13.72,109.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"89709 Resultado",null,13.72,109.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 Resultado",null,null,13.72,109.76]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014",88486,"12.3",13.65,1445.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"88486 Resultado",null,13.65,1445.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Resultado",null,null,13.65,1445.26]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM)","COTAÇÃO 03","10.46",13.46,67.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COTAÇÃO 03 Resultado",null,13.46,67.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 6\" (150MM) Resultado",null,null,13.46,67.3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014",89710,"10.7",13.44,13.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"89710 Resultado",null,13.44,13.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 Resultado",null,null,13.44,13.44]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES","01.050.0518-A","1.3",12.32,4373.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.050.0518-A Resultado",null,12.32,4373.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES Resultado",null,null,12.32,4373.6]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014",88487,"12.2",12.08,13544.21]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"88487 Resultado",null,12.08,13544.21]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Resultado",null,null,12.08,13544.21]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO","05.001.0018-A","5.3",11.65,1661.29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.001.0018-A Resultado",null,11.65,1661.29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO Resultado",null,null,11.65,1661.29]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO","05.005.0005-B","5.7",11.5,8835.68]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.005.0005-B Resultado",null,11.5,8835.68]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO Resultado",null,null,11.5,8835.68]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015",90084,"3.1",10.38,248.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"90084 Resultado",null,10.38,248.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 Resultado",null,null,10.38,248.49]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017",97062,"5.12",7.23,5085.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"97062 Resultado",null,7.23,5085.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 Resultado",null,null,7.23,5085.36]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR",55960,"11.1",7.14,2345.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"55960 Resultado",null,7.14,2345.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR Resultado",null,null,7.14,2345.91]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES","01.050.0481-A","1.2",6.17,2190.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.050.0481-A Resultado",null,6.17,2190.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES Resultado",null,null,6.17,2190.35]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2","01.050.0530-A","1.5",5.64,2002.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.050.0530-A Resultado",null,5.64,2002.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2 Resultado",null,null,5.64,2002.2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES","05.006.0001-B","5.8",5.15,7244.71]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05.006.0001-B Resultado",null,5.15,7244.71]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES Resultado",null,null,5.15,7244.71]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3",72898,"4.2",5.04,338.83]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"72898 Resultado",null,5.04,338.83]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Resultado",null,null,5.04,338.83]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017",96120,"8.5",3.76,706.05]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"96120 Resultado",null,3.76,706.05]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 Resultado",null,null,3.76,706.05]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES","01.050.0455-A","1.4",3.4,1207]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.050.0455-A Resultado",null,3.4,1207]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES Resultado",null,null,3.4,1207]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA",72884,"4.3",1.11,1492.96]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"72884 Resultado",null,1.11,1492.96]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA Resultado",null,null,1.11,1492.96]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL","04.021.0010-A","5.11",0.79,555.66]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04.021.0010-A Resultado",null,0.79,555.66]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL Resultado",null,null,0.79,555.66]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)","04.020.0122-A","5.10",0.14,1969.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04.020.0122-A Resultado",null,0.14,1969.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) Resultado",null,null,0.14,1969.43]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total Resultado",null,null,164316.88,1180493.5]

{"sheet":"SINAPI 01-2019","index":10,"n_rows":6388,"n_cols":4,"rows_kept":6388,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3]]}
["PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 14/02/2019 23:33:51            DATA DE RT: 13/02/2019"]
["ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,18%(HORA)   49,39%(MÊS)"]
["ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : RIO DE JANEIRO                                                                                                      DATA DE PREÇO   : 01/2019 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO"]
[]
["CODIGO  DA COMPOSICAO","DESCRICAO DA COMPOSICAO","UNIDADE","CUSTO TOTAL"]
[]
[97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",6.9]
[97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.72]
[97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",9.79]
[97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",11.83]
[97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",13.91]
[97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",15.98]
[97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",18.06]
[97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",20.13]
[97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",22.22]
[97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",26.71]
[97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",31.22]
[97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",35.59]
[97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",40.05]
[97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",44.53]
[97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",49.01]
[97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",58.22]
[97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.18]
[97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.68]
[97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",5.94]
[97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.18]
[97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",8.46]
[97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",9.71]
[97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",10.99]
[97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",12.26]
[97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",13.55]
[97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",16.3]
[97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",19.07]
[97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",21.68]
[97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",24.41]
[97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",27.14]
[97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",29.89]
[97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",35.61]
[97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",29.83]
[97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",34.48]
[97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",39.14]
[97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",43.78]
[97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",53.09]
[97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",62.39]
[97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",71.69]
[97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",81]
[97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",93.1]
[97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",102.71]
[97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",24.71]
[97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",28.62]
[97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",32.55]
[97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",36.47]
[97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",44.33]
[97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",52.17]
[97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",60.01]
[97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",67.86]
[97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",77.9]
[97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",86]
[90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",22.17]
[90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",45.27]
[90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",66.91]
[90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",111.9]
[90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",178.56]
[90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",220.53]
[90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",290.18]
[90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",39.71]
[90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",61.25]
[90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",98.08]
[90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",134.3]
[90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",187.41]
[90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",225.29]
[90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",604.54]
[90709,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",24.22]
[90710,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",47.33]
[90711,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",68.95]
[90712,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",113.95]
[90713,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",180.6]
[90714,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",222.57]
[90715,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",294.15]
[90716,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",41.76]
[90717,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",63.29]
[90718,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",100.13]
[90719,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",136.34]
[90720,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",189.45]
[90721,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",229.26]
[90723,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",606.96]
[90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",23.47]
[90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",28.93]
[90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",34.38]
[90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",39.83]
[90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",45.29]
[90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",50.75]
[90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",56.25]
[90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",61.7]
[90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",78.08]
[90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",2.58]
[90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.14]
[90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.74]
[90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.31]
[90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.89]
[90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.47]
[90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",11.69]
[90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.76]
[90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.34]
[90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.91]
[90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",7.49]
[90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",8.07]
[90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",16.72]
[90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.5]
[90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",12.69]
[90748,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.63]
[90749,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.2]
[90750,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.78]
[90751,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.36]
[90752,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.93]
[90753,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",7.51]
[90754,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",15.66]
[90755,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",7.81]
[90756,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",8.38]
[90757,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",8.96]
[90758,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",9.53]
[90759,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",10.11]
[90760,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",20.69]
[90761,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.29]
[90762,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",15.11]
[94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",122.61]
[94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",0.85]
[94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",145.45]
[94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",1.5]
[94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",854.53]
[94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",19.22]
[94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",22.57]
[94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",1139.01]
[94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",27.63]
[94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",1775.2]
[94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",32.77]
[94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",43.21]
[94885,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",122.86]
[94886,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",1.1]
[94887,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",145.86]
[94888,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",1.91]
[94891,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",857.63]
[94892,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",22.32]
[94894,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",25.92]
[94895,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",1142.7]
[94896,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",31.32]
[94897,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",1779.16]
[94898,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",36.73]
[94900,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",47.54]
[97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1.89]
[97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",2.62]
[97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",3.33]
[97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",0.81]
[97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1.14]
[97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1.46]
[92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",112.96]
[92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",7.08]
[92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",148.51]
[92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",9.03]
[92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",187.08]
[92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",10.86]
[92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",245.15]
[92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",12.84]
[92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",277.63]
[92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",14.7]
[92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",16.67]
[92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",18.51]
[92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",483.02]
[92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",20.53]
[92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",119.17]
[92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",13.39]
[92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",156.27]
[92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",16.92]
[92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",196.66]
[92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",20.6]
[92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",256.39]
[92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",24.29]
[92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",290.51]
[92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",27.8]
[92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",31.55]
[92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",35.22]
[92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",501.07]
[92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",38.88]
[92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",99.7]
[92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",127.41]
[92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",161.9]
[92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",212.69]
[92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",242.61]
[92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",292.06]
[92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",327.09]
[92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",107.59]
[92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",137.16]
[92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",173.32]
[92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",225.96]
[92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",257.48]
[92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",308.57]
[92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",345.53]
[92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",31.83]
[92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",40.75]
[92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",49.56]
[92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",58.9]
[92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",68.12]
[92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",78.67]
[92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",89.66]
[92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",102.06]
[92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",446.61]
[92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",127.7]
[92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",646.26]
[92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",171.9]
[92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",37.98]
[92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",48.64]
[92822,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",59.31]
[92824,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",70.32]
[92825,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",81.39]
[92826,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",93.54]
[92827,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",106.17]
[92828,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",120.5]
[92829,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",468.4]
[92830,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",149.49]
[92831,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",673.07]
[92832,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",198.71]
[95565,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",87.09]
[95566,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",93.14]
[95567,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",69.92]
[95568,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",91.12]
[95569,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",122.71]
[95570,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",75.97]
[95571,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",98.88]
[95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",132.3]
[73606,"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM","UN",142.35]
[73607,"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM","UN",94.9]
[83623,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",195.28]
[83624,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",137.84]
[83626,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",109.12]
[83627,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","UN",402.24]
[83724,"ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.","KG",1.8]
[83725,"ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.","KG",1.09]
[83726,"ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM.","KG",0.84]
[97127,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.74]
[97128,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",8.7]
[97129,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",10.7]
[97130,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",12.71]
[97131,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",14.7]
[97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",16.68]
[97133,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",20.7]
[97134,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",2.09]
[97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.24]
[97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",5.22]
[97137,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",6.2]
[97138,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.17]
[97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",8.14]
[97140,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",10.11]
[83520,"TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.","UN",85.69]
[83531,"CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA","UN",354.01]
[83535,"CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.","UN",292.84]
[92235,"FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.","M2",61.92]
[93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",845.95]
[93207,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",743.95]
[93208,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",571.85]
[93209,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",673.22]
[93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",396.44]
[93211,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",415.97]
[93212,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2",685.84]
[93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2",760.32]
[93214,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN",4205.89]
[93243,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN",6254.85]
[93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2",188.07]
[93583,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2",309.9]
[93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2",578.67]
[93585,"EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2",781.72]
[98441,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",88.8]
[98442,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",91.77]
[98443,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",75.04]
[98444,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",77.15]
[98445,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",107.69]
[98446,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",141.54]
[98447,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",88.77]
[98448,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",114.36]
[98449,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",110.78]
[98450,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",115.14]
[98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",94.47]
[98452,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2",97.1]
[98453,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",134.74]
[98454,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",180.93]
[98455,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",113.24]
[98456,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2",150.35]
[98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2",83.83]
[98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2",78.6]
[98460,"PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018","M2",68.09]
[98461,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D\u0092ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018","UN",3654.13]
[98462,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D\u0092ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018","UN",5336.24]
["74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","M2",435.26]
[5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",134.49]
[5678,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",99.23]
[5680,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",92.57]
[5684,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",99.02]
[5689,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",3.76]
[5795,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",24.84]
[5811,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",159.46]
[5823,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",194.6]
[5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",129.19]
[5835,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",225.49]
[5839,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",5.57]
[5843,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",101.53]
[5847,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",161.88]
[5851,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",152.84]
[5855,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",376.38]
[5863,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",11.51]
[5867,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",97.41]
[5875,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",91.6]
[5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",83.37]
[5882,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",82.17]
[5890,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",128.91]
[5894,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",127.26]
[5901,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",160.45]
[5909,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",26.91]
[5921,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2.95]
[5928,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",130.7]
[5932,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",158.99]
[5940,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",136.7]
[5944,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",189.1]
[5953,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",33.99]
[6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",134.26]
[6879,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",135.06]
[7030,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",158.49]
[7042,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",4.94]
[7049,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",134.87]
[67826,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",137.21]
[73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",106.2]
[73436,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",147.22]
[73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",131.1]
[73536,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",4.16]
[83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",167.11]
[83765,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",74.67]
[87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",3.02]
[88386,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",4.03]
[88393,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",5.56]
[88399,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2.96]
[88418,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",12.85]
[88433,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",15.82]
[88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",1.49]
[88843,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",130.05]
[88907,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",161.48]
[89021,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",1.94]
[89028,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",146.63]
[89032,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",116.26]
[89035,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",79.02]
[89225,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",4.07]
[89234,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",343.17]
[89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",798.73]
[89250,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",671.07]
[89257,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",195.8]
[89272,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",159.53]
[89278,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",7.23]
[89843,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",155.54]
[89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",206.81]
[89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",230.52]
[90586,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",1.46]
[90625,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",5.26]
[90631,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",93.36]
[90637,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",11.93]
[90643,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",15.54]
[90650,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",8.76]
[90656,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",11.87]
[90662,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",12.35]
[90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",16.5]
[90674,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",417.39]
[90680,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",225.46]
[90686,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",126.17]
[90692,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",75.61]
[90964,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",15.75]
[90972,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",43.96]
[90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",113.66]
[90991,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",131.39]
[90999,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",58.57]
[91031,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",156.95]
[91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",5.43]
[91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",10.61]
[91386,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",163.91]
[91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",30.44]
[91634,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",115.05]
[91645,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",248.6]
[91692,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",27.91]
[92043,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",8.39]
[92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",166.06]
[92112,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",2.38]
[92118,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",0.17]
[92138,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",117.17]
[92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",92.72]
[92242,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",219.87]
[92716,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",14.16]
[92960,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",18.06]
[92966,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",24.89]
[93224,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP",603.73]
[93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",4.55]
[93272,"GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",84.04]
[93281,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",26.08]
[93287,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",341.23]
[93402,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",128.45]
[93408,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",64.13]
[93415,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",9.54]
[93421,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",42.84]
[93427,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",96.76]
[93433,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",1963.22]
[93439,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",126.98]
[95121,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",235.15]
[95127,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",133.96]
[95133,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",106.9]
[95139,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",0.06]
[95212,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP",90.93]
[95218,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP",25.25]
[95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",24.6]
[95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",3.79]
[95270,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",4.8]
[95276,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",2.8]
[95282,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",4.77]
[95620,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",24.26]
[95631,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",139.05]
[95702,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",33.98]
[95708,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",108.49]
[95714,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",164.9]
[95720,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",162.41]
[95872,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP",163.99]
[96013,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",106.5]
[96020,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",106.22]
[96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",83.71]
[96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",171.46]
[96157,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",83.99]
[96158,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",83.36]
[96245,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP",71.07]
[96303,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017","CHP",163.72]
[96309,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017","CHP",1.23]
[96463,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",138.23]
[98764,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP",3.76]
[5632,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",54.1]
[5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",40.9]
[5681,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",39.2]
[5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",42.53]
[5690,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",2.43]
[5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.15]
[5826,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",30.28]
[5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",140.8]
[5837,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",93.7]
[5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",2.79]
[5845,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",35.76]
[5849,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",50.36]
[5853,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",50.51]
[5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",108.76]
[5865,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",5.78]
[5869,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",46.89]
[5877,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",40.36]
[5881,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",49.55]
[5884,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",39.63]
[5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",30.98]
[5896,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",29.43]
[5903,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",35.71]
[5911,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",22.56]
[5923,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",1.91]
[5930,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",28.52]
[5934,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",61.05]
[5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",50.81]
[5946,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",60.88]
[5952,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",23.78]
[5954,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",2.43]
[5961,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",34.45]
[6260,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",32.52]
[6880,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",53.32]
[7031,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",3.8]
[7043,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",0.19]
[7050,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",49.93]
[67827,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",33.83]
[73395,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",5.53]
[83766,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",35.95]
[84013,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",52.79]
[87446,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.39]
[88392,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.77]
[88398,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.92]
[88404,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.73]
[88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",4.8]
[88438,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",6.37]
[88831,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",0.29]
[88844,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",45.59]
[88908,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",57.31]
[89022,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.22]
[89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",3.09]
[89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",44.67]
[89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",32.86]
[89218,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",67.38]
[89226,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",1.19]
[89235,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",117.87]
[89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",242.33]
[89251,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",213.81]
[89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",81.25]
[89273,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",59.36]
[89279,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",1.45]
[89877,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",43.71]
[89884,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",45.16]
[90587,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",0.29]
[90626,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",1.38]
[90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",54.45]
[90638,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.69]
[90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",5.52]
[90651,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",0.56]
[90657,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.59]
[90663,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.84]
[90669,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.83]
[90675,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",159.14]
[90681,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",95]
[90687,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",57.3]
[90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",38.84]
[90965,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.27]
[90973,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.27]
[90982,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",8.32]
[91001,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.88]
[91032,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",33.97]
[91278,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",0.78]
[91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",0.65]
[91387,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",36.37]
[91395,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",31.94]
[91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",37.59]
[91534,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",26.46]
[91635,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",27.53]
[91646,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",51.04]
[91693,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",25.37]
[92044,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",4.95]
[92107,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",38.18]
[92113,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",0.85]
[92119,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",0.08]
[92139,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",25.49]
[92146,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",19.08]
[92243,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",44.47]
[92717,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",0.2]
[92961,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",6.13]
[92967,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",23.8]
[93225,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI",233.42]
[93234,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",0.36]
[93244,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",43.28]
[93274,"GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",52.24]
[93282,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",25.22]
[93288,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",91.18]
[93403,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",27.53]
[93409,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",30.43]
[93416,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",0.25]
[93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",3.47]
[93428,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",4.92]
[93434,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",185.14]
[93440,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",104.06]
[95122,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",143.53]
[95128,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",40.11]
[95140,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",0.04]
[95213,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI",55.88]
[95219,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI",24.45]
[95259,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",23.66]
[95265,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.91]
[95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.49]
[95277,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.49]
[95283,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.52]
[95621,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",23.49]
[95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",52.03]
[95703,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",28.37]
[95709,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",53.24]
[95715,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",59.02]
[95721,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",57.77]
[95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI",7.86]
[96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",38.42]
[96021,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",38.27]
[96029,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",35.37]
[96036,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",39.62]
[96155,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",35.52]
[96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI",42.62]
[96159,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",51.17]
[96246,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI",41.34]
[96302,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017","CHI",68.93]
[96308,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V \u0096 CHI DIURNO. AF_05/2017","CHI",0.11]
[96464,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",55.16]
[98765,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI",0.07]
[5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",19.76]
[5627,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",22.69]
[5628,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H",5.83]
[5629,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",28.36]
[5630,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",52.03]
[5658,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",1.33]
[5664,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",15.23]
[5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",13.55]
[5668,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",39.82]
[5674,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",19.01]
[5692,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.14]
[5693,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",3.87]
[5695,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",18.67]
[5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",18.8]
[5705,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",11.53]
[5707,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",41.26]
[5710,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",82.59]
[5711,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",49.2]
[5714,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",6.87]
[5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",39.29]
[5718,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",79.67]
[5721,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",70.28]
[5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",162.63]
[5724,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",24.72]
[5727,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",5.73]
[5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",23.34]
[5730,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",27.18]
[5735,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",14.7]
[5736,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",36.54]
[5738,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",20.75]
[5739,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",25.97]
[5741,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",27.29]
[5742,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",15.25]
[5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",87.38]
[5751,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",12.4]
[5754,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",10.45]
[5763,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",18.4]
[5765,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",1.92]
[5766,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",2.43]
[5779,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",39.35]
[5787,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",92.31]
[5797,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",2.42]
[5800,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.2]
[7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",2.72]
[7033,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H",1.08]
[7034,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",5.11]
[7035,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",149.58]
[7038,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H",23.74]
[7039,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H",6.23]
[7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",29.71]
[7044,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",0.16]
[7045,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H",0.03]
[7046,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",0.17]
[7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",4.58]
[7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",21.05]
[7052,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H",5.53]
[7053,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",26.35]
[7054,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",58.59]
[7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",9.51]
[7059,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",3.33]
[7060,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",17.85]
[7061,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",85.53]
[7063,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",8.58]
[7064,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H",2.25]
[7065,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",9.38]
[7066,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",56.39]
[53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",43.1]
[53788,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",37.48]
[53792,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",106.34]
[53794,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",35]
[53797,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",87.38]
[53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",2.78]
[53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",31.85]
[53810,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",32.05]
[53814,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",104.99]
[53817,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",46.87]
[53818,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",4.58]
[53827,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",85.53]
[53829,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",87.38]
[53831,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",106.34]
[53840,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",1.51]
[53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",1.04]
[53849,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",58.59]
[53857,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",25.9]
[53858,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",59.99]
[53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",35.91]
[53863,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",1.06]
[53865,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",29.14]
[53866,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",1.52]
[53882,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",14.36]
[55263,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",52.03]
[73303,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",4.12]
[73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",3.67]
[73309,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",15.79]
[73311,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",98.41]
[73313,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H",4.14]
[73315,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",37.48]
[73335,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",13.63]
[73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",85.53]
[83361,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",9.09]
[83761,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",8.78]
[83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",10.98]
[83763,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",27.74]
[83764,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H",1.97]
[87026,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",0.4]
[87441,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.32]
[87442,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H",0.07]
[87443,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.3]
[87444,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2.33]
[88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.63]
[88389,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H",0.14]
[88390,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.79]
[88391,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2.47]
[88394,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.75]
[88395,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H",0.17]
[88396,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.94]
[88397,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",3.7]
[88400,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.6]
[88401,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H",0.13]
[88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.75]
[88403,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",1.48]
[88419,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",3.92]
[88422,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",0.88]
[88425,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.29]
[88427,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",3.76]
[88434,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",5.2]
[88435,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",1.17]
[88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",5.69]
[88437,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",3.76]
[88569,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H",2.46]
[88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H",0.83]
[88826,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",0.24]
[88827,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H",0.05]
[88828,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",0.22]
[88829,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",0.98]
[88832,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",21.65]
[88834,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H",5.56]
[88835,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",27.06]
[88836,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",51.54]
[88839,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",14.47]
[88840,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H",6.19]
[88841,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",25.87]
[88842,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",58.59]
[88847,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",14.55]
[88848,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H",5.81]
[88853,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.13]
[88854,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",0.02]
[88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",1.92]
[88856,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",0.51]
[88857,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",12.19]
[88858,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.13]
[88859,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",10.84]
[88860,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",2.78]
[88900,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",25.24]
[88902,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H",6.49]
[88903,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",31.55]
[88904,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",72.62]
[89009,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",17.92]
[89010,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",7.66]
[89011,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",11.76]
[89012,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.02]
[89013,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",58.72]
[89014,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",25.11]
[89015,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",2.22]
[89016,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H",0.57]
[89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",17.81]
[89018,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",7.62]
[89019,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.18]
[89020,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",0.04]
[89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",2.21]
[89024,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H",0.88]
[89025,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.15]
[89026,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",139.39]
[89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",13.83]
[89030,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",5.91]
[89033,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.28]
[89034,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H",1.65]
[89128,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",20.72]
[89129,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H",5.32]
[89130,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",28.73]
[89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",7.38]
[89210,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",15.19]
[89211,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.99]
[89212,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",14.02]
[89213,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H",4.2]
[89214,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",13.16]
[89215,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",75]
[89221,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",0.97]
[89222,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H",0.22]
[89223,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",0.91]
[89224,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",1.97]
[89228,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",24.48]
[89229,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H",8.38]
[89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",71.66]
[89231,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H",21.48]
[89232,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",127.83]
[89233,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",97.47]
[89236,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",167.41]
[89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H",50.19]
[89238,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",298.63]
[89239,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",257.77]
[89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",51.38]
[89241,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",17.59]
[89246,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",145.47]
[89247,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H",43.61]
[89248,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",259.49]
[89249,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",197.77]
[89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",42.1]
[89254,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",14.42]
[89255,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",67.68]
[89256,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",46.87]
[89259,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",7.89]
[89260,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H",3.14]
[89262,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",14.8]
[89264,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.15]
[89265,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",2.45]
[89266,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.49]
[89267,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",24.41]
[89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H",8.36]
[89269,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H",1.7]
[89270,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",39.24]
[89271,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",60.93]
[89274,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",1.19]
[89275,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H",0.26]
[89276,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",1.11]
[89277,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",4.67]
[89280,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",18.65]
[89281,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H",4.89]
[89870,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",16.46]
[89871,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",5.75]
[89872,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",1.19]
[89873,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",30.87]
[89874,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H",132.23]
[89878,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",17.48]
[89879,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",6.11]
[89880,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",1.26]
[89881,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",32.78]
[89882,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H",152.58]
[90582,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",0.24]
[90583,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.05]
[90584,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",0.19]
[90585,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",0.98]
[90621,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",1.13]
[90622,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H",0.25]
[90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",1.41]
[90624,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",2.47]
[90627,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",23.09]
[90628,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H",6.06]
[90629,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",28.9]
[90630,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",10.01]
[90633,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.02]
[90634,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H",0.67]
[90635,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.3]
[90636,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",4.94]
[90639,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",4.51]
[90640,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H",1.01]
[90641,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",4.93]
[90642,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.09]
[90646,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",0.46]
[90647,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.1]
[90648,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",0.5]
[90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",7.7]
[90652,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.93]
[90653,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.66]
[90654,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.21]
[90655,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.07]
[90658,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.14]
[90659,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.7]
[90660,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.44]
[90661,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.07]
[90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.14]
[90665,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.69]
[90666,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.43]
[90667,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",9.24]
[90670,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",106]
[90671,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",27.84]
[90672,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",132.65]
[90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",125.6]
[90676,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",52.93]
[90677,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",13.9]
[90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",66.25]
[90679,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",64.21]
[90682,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",26.56]
[90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H",5.97]
[90684,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",29.05]
[90685,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",39.82]
[90688,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",11.8]
[90689,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H",2.27]
[90690,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",14.75]
[90691,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",22.02]
[90957,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",1.93]
[90958,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.5]
[90960,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.59]
[90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.68]
[90962,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.24]
[90963,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",9.24]
[90968,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.59]
[90969,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.68]
[90970,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.25]
[90971,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",37.44]
[90975,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",6.59]
[90976,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H",1.73]
[90977,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",8.25]
[90978,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",97.09]
[90992,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.08]
[90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.8]
[90994,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.85]
[90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",50.84]
[91021,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",2.87]
[91026,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",8.64]
[91027,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H",3.44]
[91028,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",0.7]
[91029,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",16.19]
[91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",106.79]
[91273,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.62]
[91274,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H",0.16]
[91275,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.78]
[91276,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",3.87]
[91279,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.54]
[91280,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H",0.11]
[91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.69]
[91282,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",9.27]
[91354,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.61]
[91355,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H",2.64]
[91356,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.54]
[91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",7.66]
[91360,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",3.06]
[91361,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.61]
[91367,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",9.95]
[91368,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",3.48]
[91369,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.71]
[91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",5.57]
[91376,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H",2.22]
[91377,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.45]
[91380,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",11.3]
[91381,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",3.95]
[91382,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.81]
[91383,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",21.2]
[91384,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",106.34]
[91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",7.27]
[91391,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",2.9]
[91392,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.58]
[91396,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",9.81]
[91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H",3.91]
[91398,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.8]
[91402,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.68]
[91466,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",0.63]
[91467,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",87.38]
[91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",11.65]
[91469,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H",3.95]
[91484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",0.8]
[91485,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",120.43]
[91529,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.92]
[91530,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H",0.24]
[91531,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",1.16]
[91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",2.82]
[91629,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",7.22]
[91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H",2.87]
[91631,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",0.58]
[91632,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",13.54]
[91633,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",73.98]
[91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",16.6]
[91641,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H",6.62]
[91642,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",1.35]
[91643,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",31.13]
[91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",166.43]
[91688,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.06]
[91689,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H",0.01]
[91690,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.04]
[91691,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",2.5]
[92040,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",4.13]
[92041,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H",0.82]
[92042,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",3.44]
[92101,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",11.48]
[92102,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H",4.58]
[92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.93]
[92104,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",21.54]
[92105,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",106.34]
[92108,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",0.7]
[92109,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H",0.15]
[92110,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",0.55]
[92111,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",0.98]
[92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",0.07]
[92115,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H",0.01]
[92116,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",0.09]
[92133,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",6.76]
[92134,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H",2.02]
[92135,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.42]
[92136,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",8.45]
[92137,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",83.23]
[92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",2.06]
[92141,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H",0.61]
[92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.12]
[92143,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",2.57]
[92144,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",71.07]
[92237,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",12.16]
[92238,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H",4.85]
[92239,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H",0.99]
[92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",22.82]
[92241,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",152.58]
[92712,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",0.17]
[92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H",0.03]
[92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",0.21]
[92715,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",13.75]
[92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",5.01]
[92957,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H",1.12]
[92958,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",5.48]
[92959,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",6.45]
[92963,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",0.87]
[92964,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H",0.19]
[92965,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",1.09]
[93220,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H",164.83]
[93221,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H",43.29]
[93222,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H",206.28]
[93223,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H",164.03]
[93229,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",0.3]
[93230,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H",0.06]
[93231,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",0.28]
[93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",3.91]
[93235,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H",1.41]
[93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",1.2]
[93239,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H",5.45]
[93240,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",7.85]
[93267,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",22.33]
[93269,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H",5.02]
[93270,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",24.42]
[93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",7.38]
[93277,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.27]
[93278,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H",0.06]
[93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.25]
[93280,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",0.61]
[93283,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",46.94]
[93284,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H",16.07]
[93285,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",75.46]
[93286,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",174.59]
[93296,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",3.28]
[93397,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",7.22]
[93398,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H",2.87]
[93399,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",0.58]
[93400,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",13.54]
[93401,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",87.38]
[93404,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",3.65]
[93405,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016","H",0.72]
[93406,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",4.56]
[93407,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",29.14]
[93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.19]
[93412,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H",0.06]
[93413,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.17]
[93414,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",9.12]
[93417,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",2.59]
[93418,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H",0.88]
[93419,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",2.31]
[93420,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",37.06]
[93423,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",3.67]
[93424,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H",1.25]
[93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",3.27]
[93426,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",88.57]
[93429,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",64]
[93430,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H",21.92]
[93431,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",102.88]
[93432,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",1675.2]
[93435,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",3.46]
[93436,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H",1.38]
[93437,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",6.49]
[93438,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",16.43]
[95114,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",0.85]
[95115,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H",0.19]
[95116,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",31.99]
[95117,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H",9.59]
[95118,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",33.01]
[95119,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H",11.3]
[95120,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",50.36]
[95123,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",11.4]
[95124,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H",3.41]
[95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",12.47]
[95126,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",81.38]
[95129,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",20.23]
[95130,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H",7.08]
[95131,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",37.94]
[95132,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",17.79]
[95136,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",0.03]
[95137,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H",0.01]
[95138,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",0.02]
[95208,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H",25.3]
[95209,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H",5.69]
[95210,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H",27.67]
[95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H",7.38]
[95214,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H",0.44]
[95215,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016","H",0.08]
[95216,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H",0.31]
[95217,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H",0.49]
[95255,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.75]
[95256,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H",0.17]
[95257,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.94]
[95260,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.75]
[95261,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H",0.16]
[95262,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.78]
[95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",2.1]
[95266,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.41]
[95267,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H",0.08]
[95268,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.4]
[95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",3.91]
[95272,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.4]
[95273,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H",0.09]
[95274,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.31]
[95275,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",2]
[95278,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.43]
[95279,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H",0.09]
[95280,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.34]
[95281,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",3.91]
[95617,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",0.62]
[95618,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H",0.13]
[95619,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",0.77]
[95627,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",22.72]
[95628,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H",5.96]
[95629,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",28.43]
[95630,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",58.59]
[95698,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",2.51]
[95699,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H",0.56]
[95700,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",3.14]
[95701,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",2.47]
[95704,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",22.13]
[95705,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H",5.81]
[95706,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",27.7]
[95707,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",27.55]
[95710,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",26.6]
[95711,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",6.84]
[95712,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",33.26]
[95713,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",72.62]
[95716,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",25.61]
[95717,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",6.58]
[95718,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",32.02]
[95719,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",72.62]
[95869,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H",2]
[95870,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H",5.23]
[95871,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H",150.9]
[95874,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H",5.86]
[96008,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",10.69]
[96009,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",2.8]
[96011,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",11.69]
[96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",56.39]
[96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",10.57]
[96016,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",2.77]
[96018,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",11.56]
[96019,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",56.39]
[96023,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",8.27]
[96024,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",2.17]
[96026,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",9.05]
[96027,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",39.29]
[96030,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",13.59]
[96031,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H",4.75]
[96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H",0.97]
[96033,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",25.5]
[96034,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",106.34]
[96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",8.39]
[96054,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",14.97]
[96055,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H",2.2]
[96056,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",9.18]
[96057,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",39.29]
[96060,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H",2.88]
[96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",18.72]
[96062,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",22.02]
[96241,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H",12.54]
[96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H",3.22]
[96243,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H",15.67]
[96244,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H",14.06]
[96298,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",34.56]
[96299,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017","H",9.07]
[96300,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",43.25]
[96301,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",51.54]
[96304,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",0.09]
[96305,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017","H",0.02]
[96306,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",0.12]
[96307,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",1]
[96457,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H",51.54]
[96458,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H",31.53]
[96459,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H",6.61]
[96460,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H",25.2]
[98760,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H",0.06]
[98761,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H",0.01]
[98762,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H",0.07]
[98763,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H",3.62]
[55960,"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR","M2",5.54]
[72085,"RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M",2.2]
[72086,"RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M",6.72]
[92259,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",312.16]
[92260,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",369.25]
[92261,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",424.59]
[92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",513.69]
[92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",50.08]
[92540,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",58.44]
[92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",54.36]
[92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",67.57]
[92543,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",14.1]
[92544,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",11.91]
[92545,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",696.12]
[92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",860.13]
[92547,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",897.68]
[92548,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",996.91]
[92549,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1282.71]
[92550,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1525.82]
[92551,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1575.58]
[92552,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1721.9]
[92553,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2013.58]
[92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2070.17]
[92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",688.67]
[92556,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",847.82]
[92557,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",885.37]
[92558,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",992.33]
[92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1269.59]
[92560,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1505.81]
[92561,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1556.46]
[92562,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1690.47]
[92563,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1975.35]
[92564,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2023.68]
[92565,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",25.97]
[92566,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",14.97]
[92567,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",22.67]
[72089,"RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M2",12.84]
[94189,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",34.07]
[94192,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",36.29]
[94195,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",48.04]
[94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",50.98]
[94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",67.57]
[94204,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",72.56]
[94224,"EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016","M",21.35]
[94225,"ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",21.16]
[94226,"SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",16.67]
[94232,"AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016","UN",2.31]
[94440,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",48.04]
[94441,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",50.98]
[94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",48.04]
[94443,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",50.98]
[94445,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",67.57]
[94446,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",72.56]
[94447,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",67.57]
[94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",72.56]
[94207,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",37.31]
[94210,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",39.63]
[94218,"TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",80.13]
["73866/4","ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M","M2",448.31]
["73866/5","ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M","M2",476.92]
["73866/6","ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M","M2",499.63]
["73866/7","ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M","M2",541.45]
["73866/8","ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M","M2",647.28]
["73866/9","ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M","M2",671.25]
["73867/1","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M","M2",224.58]
["73867/2","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M","M2",249.05]
["73867/3","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M","M2",303.43]
["73867/4","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M","M2",314.31]
[75220,"CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO","M",39.85]
[94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",39.51]
[94216,"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",125.12]
[94219,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",33.59]
[94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",40.64]
[94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",27.79]
[94222,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",34.84]
["74045/2","CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO","M",47.8]
[94223,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016","M",49.49]
[94451,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016","M",106.8]
[94230,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",74.76]
[94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",40.77]
[94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",56.8]
[94229,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",109.99]
[94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",29.45]
[94450,"RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",49.91]
[94449,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",45.07]
["73970/1","ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL \u0094I\u0094 12\u0092\u0092 X 5 1/4\u0092\u0092","KG",11.32]
["73970/2","ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL \u0094I\u0094 6\u0092\u0092 X 3 3/8\u0092\u0092","KG",7.86]
[92255,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",159.61]
[92256,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",201.04]
[92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",241.96]
[92258,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",307.78]
[92568,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",70.8]
[92569,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",32.12]
[92570,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",14.66]
[92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",78.43]
[92572,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",36.79]
[92573,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",17.91]
[92574,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",77.27]
[92575,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",32.19]
[92576,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",11.92]
[92577,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",85.19]
[92578,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",36.59]
[92579,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",14.52]
[92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",34.5]
[92581,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",35.71]
[92582,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",508.44]
[92584,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",586.04]
[92586,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",663.64]
[92588,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",836.25]
[92590,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",913.85]
[92592,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1032.37]
[92593,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG",7.81]
[92594,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1178.67]
[92596,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1324.64]
[92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1402.25]
[92600,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1494.96]
[92602,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN",508.44]
[92604,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",570.92]
[92606,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",648.53]
[92608,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",806.02]
[92610,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",883.62]
[92612,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1002.14]
[92614,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1118.2]
[92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1279.3]
[92618,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1356.9]
[92620,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1434.5]
[94444,"TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",438.16]
["73891/1","ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE","H",6.08]
["73882/1","CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM","M",33.41]
["73882/5","CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM","M",94.45]
["73816/1","EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100","M",31.91]
["73816/2","EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM","M",28.51]
["73881/1","EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2","M2",5.54]
["73881/3","EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2","M2",10.74]
["73883/1","EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA","M3",90.61]
["73883/2","EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2","M3",107.54]
["73883/3","EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO","M3",66.86]
["73902/1","CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3","M3",114.17]
["73968/1","MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M2",44.27]
["73969/1","EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL","M",73.93]
["74017/1","EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL","M",49.04]
["74017/2","EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL","M",68]
["75029/1","TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",49.79]
[83651,"TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.","M",36.31]
[83656,"COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT","M2",36.95]
[83658,"EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO","M",186.99]
[83661,"EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M","M",116.24]
[83662,"EXECUCAO DE DRENO CEGO","M3",102.39]
[83664,"EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS","M",72.64]
[83665,"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14","M2",7.2]
[83667,"CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA","M3",107.31]
[83668,"CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2","M3",113.21]
[83669,"FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16","M2",8.52]
[83670,"TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",56.16]
[83671,"TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",60.18]
[83675,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.","M",108.11]
[83676,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M","M",133.11]
[83677,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M","M",166.51]
[83678,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M","M",213.65]
[83679,"TUBO PVC D=2\u0094 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",15.76]
[83680,"TUBO PVC D=3\" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",18.52]
[83681,"TUBO PVC D=4\" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",19.77]
[83682,"CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2","M3",114.17]
[83683,"CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2","M3",126.21]
[83729,"FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31","M2",16.56]
[83739,"FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10","M2",5.88]
[6454,"FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO","M3",184.62]
[73611,"ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO","M3",405.07]
[73697,"ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL","M3",182.69]
[73698,"ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL","M3",248.03]
["73890/1","ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES","M2",138.79]
["73890/2","ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA","M2",349.77]
[92743,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",509.21]
[92744,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",483.12]
[92745,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",634.98]
[92746,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",576.5]
[92747,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",706.62]
[92748,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",630.06]
[92749,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",728.12]
[92750,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",1259.24]
[92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",1567.96]
[92752,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",1875.43]
[92753,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",486.55]
[92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",445.2]
[92755,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2",187.65]
[92756,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2",212.79]
[92757,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2",243.3]
[92758,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",583.43]
["73843/1","MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO","M3",358.97]
["73844/1","MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA","M3",566.04]
["73844/2","MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS","M3",486.41]
["73846/1","MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL   CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.","M3",302.54]
["73846/2","MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E   FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO)","M3",152.02]
[91069,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",79.11]
[91070,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",87.28]
[91071,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",118.52]
[91072,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",126.67]
[91073,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",93.79]
[91074,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",103.43]
[91075,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",136.23]
[91076,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",145.92]
[91077,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",123.71]
[91078,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",145.76]
[91079,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",129.22]
[91080,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",151.09]
[91081,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",139.84]
[91082,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",163.19]
[91083,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",149.68]
[91084,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",172.83]
[91086,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",89.34]
[91087,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",97.77]
[91088,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",130.16]
[91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",138.77]
[91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",102.24]
[91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",112.37]
[91092,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",145.64]
[91093,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",156.09]
[91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",130.09]
[91095,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",152.51]
[91096,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",132.8]
[91097,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",155.05]
[91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",146.19]
[91099,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",170.04]
[91100,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",153.96]
[91101,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",177.7]
[93952,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",167.29]
[93953,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",154.72]
[93954,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",147.22]
[93955,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",141.95]
[93956,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",137.75]
[93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",173.13]
[93958,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",159.9]
[93959,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",152.08]
[93960,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",146.6]
[93961,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",142.28]
[93962,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",158.52]
[93963,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",145.97]
[93964,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",138.5]
[93965,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",130.74]
[93966,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",129.13]
[93967,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",164.36]
[93968,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",151.15]
[93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",143.36]
[93970,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",137.92]
[93971,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",129.69]
[95108,"EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN",26.06]
[83690,"DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA","M3",572.46]
["73799/1","GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.","UN",308.72]
["73856/1","BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE","UN",629.29]
["73856/2","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1026.97]
["73856/3","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1533.99]
["73856/4","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2157.28]
["73856/5","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2902.34]
["73856/6","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",886.69]
["73856/7","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1456.03]
["73856/8","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2179.42]
["73856/9","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2742.48]
["73856/10","BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",4118.77]
["73856/11","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1143.62]
["73856/12","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1884.58]
["73856/13","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2824.47]
["73856/14","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",3971.92]
["73856/15","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",5335.3]
["74224/1","POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.","UN",1459.71]
[83659,"BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO","UN",821.71]
[83716,"GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",307.74]
[97976,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",883.67]
[97977,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",1284.99]
[97980,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",1645.04]
[97981,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018","M",986.85]
[97983,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018","M",333.9]
[97985,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018","M",1196.68]
[97987,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018","M",375.35]
[97988,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2369.9]
[97989,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018","M",1406.52]
[97991,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018","M",580.55]
[97992,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2995.22]
[97993,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018","M",1721.29]
[97994,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2077.36]
[97995,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_05/2018","M",1080.63]
[97996,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2619.88]
[97997,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_05/2018","M",1294.7]
[97999,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_05/2018","M",1508.78]
[98001,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_05/2018","M",1722.86]
[98002,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4271.03]
[98003,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_05/2018","M",1936.97]
[98005,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_05/2018","M",2151.07]
[98006,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5361.94]
[98007,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_05/2018","M",2365.15]
[98008,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_05/2018","UN",3226.77]
[98009,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018","M",1508.78]
[98010,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3920.33]
[98011,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_05/2018","M",1722.86]
[98012,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4595.13]
[98013,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_05/2018","M",1936.97]
[98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5269.86]
[98015,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_05/2018","M",2151.07]
[98016,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5944.68]
[98017,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_05/2018","M",2365.15]
[98018,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6619.48]
[98019,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_05/2018","M",2606.72]
[98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4725.04]
[98021,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_05/2018","M",1964.48]
[98022,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5522.2]
[98023,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_05/2018","M",2178.58]
[98024,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6362.02]
[98025,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_05/2018","M",2392.66]
[98026,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",7164.46]
[98027,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_05/2018","M",2606.72]
[98028,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",7966.86]
[98029,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_05/2018","M",2826.49]
[98030,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6482]
[98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_05/2018","M",2398.4]
[98032,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",7437.16]
[98033,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_05/2018","M",2612.46]
[98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",8392.35]
[98035,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_05/2018","M",2826.49]
[98036,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",9347.57]
[98037,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_05/2018","M",3046.31]
[98038,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",8568.55]
[98039,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_05/2018","M",2832.23]
[98040,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",9662.84]
[98041,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_05/2018","M",3046.31]
[98042,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",10757.1]
[98043,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_05/2018","M",3266.12]
[98044,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",10939.99]
[98045,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_05/2018","M",3266.12]
[98046,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",12174.3]
[98047,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_05/2018","M",3485.95]
[98048,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",13599.33]
[98049,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_05/2018","M",3649.58]
[98050,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018","M",180.19]
[98051,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018","M",776.96]
[98405,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2011.69]
[98406,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4816.45]
[98407,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3162.3]
[98408,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3704.78]
[98409,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018","M",276.01]
[98414,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_P","UN",902.13]
[98415,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",902.13]
[98416,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",1069.08]
[98417,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",1236.03]
[98418,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",1326.12]
[98419,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",1416.22]
[98420,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",1284.79]
[98421,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",1451.74]
[98422,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",1618.69]
[98423,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",1708.78]
[98424,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",1798.88]
[98425,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",2369.9]
[98426,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",3073.16]
[98427,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",3776.42]
[98428,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",4164.9]
[98429,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN",4553.38]
[98430,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",2752.56]
[98431,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",3455.82]
[98432,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",4159.08]
[98433,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",4547.56]
[98434,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN",4936.04]
[99240,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018","M",366.99]
[99241,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018","M",1464.96]
[99242,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2299.48]
[99243,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018","M",1350.09]
[99244,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3830.16]
[99246,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018","M",569.14]
[99247,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_05/2018","M",1672.61]
[99248,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2907.8]
[99249,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018","M",1656.08]
[99252,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2031.13]
[99254,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_05/2018","M",1049.7]
[99256,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4488.64]
[99259,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",2561.22]
[99261,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_05/2018","M",1257.33]
[99263,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_05/2018","M",1880.27]
[99265,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3091.21]
[99266,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_05/2018","M",1464.96]
[99267,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3621.26]
[99269,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_05/2018","M",1672.61]
[99271,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5147.06]
[99272,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",853.92]
[99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",1234.5]
[99274,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4175.08]
[99276,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_05/2018","M",2087.92]
[99277,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_05/2018","M",1880.27]
[99278,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018","M",270.94]
[99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4708.07]
[99280,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",1591.5]
[99281,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_05/2018","M",2087.92]
[99282,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_05/2018","M",2324.13]
[99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018","M",942.12]
[99284,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5805.58]
[99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5241.13]
[99287,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",7250.65]
[99288,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018","M",327.25]
[99289,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_05/2018","M",2295.55]
[99290,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",3152.89]
[99291,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_05/2018","M",2295.55]
[99292,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",1949.57]
[99293,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018","M",1146.1]
[99294,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6464.07]
[99296,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_05/2018","M",2531.74]
[99297,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_05/2018","M",2526.8]
[99298,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",8180.04]
[99299,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_05/2018","M",2739.33]
[99300,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",9109.46]
[99301,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",4613.56]
[99302,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_05/2018","M",2951.9]
[99303,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",8348.73]
[99304,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_05/2018","M",2744.26]
[99305,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",9412.64]
[99306,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_05/2018","M",2951.9]
[99307,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_05/2018","M",1903.91]
[99308,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",10476.52]
[99309,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_05/2018","M",3164.46]
[99310,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",10651.33]
[99311,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_05/2018","M",3164.46]
[99312,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",5390.81]
[99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",11850.58]
[99314,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_05/2018","M",3377.04]
[99315,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",13231.81]
[99317,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_05/2018","M",2111.56]
[99318,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018","M",177.91]
[99319,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018","M",739.55]
[99320,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6210.72]
[99321,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_05/2018","M",2319.19]
[99322,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6993.26]
[99323,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_05/2018","M",2526.8]
[99324,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",7775.75]
[99325,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_05/2018","M",2739.33]
[99326,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",6321.28]
[99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_05/2018","M",3541.32]
[94263,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M",25.2]
[94264,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M",28.68]
[94265,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M",31.41]
[94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M",35.4]
[94267,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M",36.42]
[94268,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M",40.8]
[94269,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M",50.4]
[94270,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M",56.52]
[94271,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M",61.41]
[94272,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M",69.55]
[94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",35.9]
[94274,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",39.76]
[94275,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P","M",34]
[94276,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P","M",37.88]
[94281,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",38]
[94282,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",49.78]
[94283,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",47.28]
[94284,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",59.06]
[94285,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",55.99]
[94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",67.78]
[94287,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",30.81]
[94288,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",41.12]
[94289,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",37.6]
[94290,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",47.91]
[94291,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",43.88]
[94292,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",54.19]
[94293,"EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M",105.29]
[94294,"EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M",6.26]
[94037,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",19.11]
[94038,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",26.8]
[94039,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",15]
[94040,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",22.73]
[94041,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",11.39]
[94042,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",19.35]
[94043,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",17.92]
[94044,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",25.65]
[94045,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",13.85]
[94046,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",21.53]
[94047,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",10.25]
[94048,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",18.16]
[94049,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",30.14]
[94050,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",40.07]
[94051,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",24.52]
[94052,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",34.32]
[94053,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",20.59]
[94054,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",30.61]
[94055,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",28.6]
[94056,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",38.56]
[94057,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",23.02]
[94058,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",32.8]
[94059,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",19.09]
[94060,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",29.09]
[83770,"ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8\"","M2",149.98]
[73301,"ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.","M3",10.31]
[83515,"ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X","M3",17.13]
[83516,"ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.","M3",19.78]
[72144,"RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","UN",97.85]
["73910/8","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS","UN",682.33]
["73910/9","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL","UN",901.17]
[84874,"ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA","UN",218.98]
[84876,"PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR","M2",587.69]
[90800,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",182.14]
[90801,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",190.95]
[90802,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",199.81]
[90803,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",208.64]
[90804,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",253.53]
[90805,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",71.39]
[90806,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",268.59]
[90807,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",77.64]
[90816,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",283.68]
[90817,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",83.87]
[90818,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",298.8]
[90819,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",90.16]
[90820,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",319.37]
[90821,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",343.52]
[90822,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",341.64]
[90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",357.42]
[90826,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",26.82]
[90827,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",28.42]
[90828,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",30.04]
[90829,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",31.7]
[90830,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",109.07]
[90831,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",85.37]
[90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",711.91]
[90842,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",761.51]
[90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",794.47]
[90844,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",828.69]
[90847,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",626.54]
[90848,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",668.95]
[90849,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",685.4]
[90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",719.62]
[91009,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",325.48]
[91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",276.47]
[91011,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",364.55]
[91012,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",352.72]
[91013,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",632.65]
[91014,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",601.9]
[91015,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",708.31]
[91016,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",714.92]
[91286,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",149.58]
[91287,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",158.39]
[91288,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",167.25]
[91290,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",176.08]
[91291,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",220.97]
[91292,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",236.03]
[91293,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",251.12]
[91294,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",266.24]
[91295,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",309.05]
[91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",325.64]
[91297,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",366.23]
[91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",553.7]
[91299,"PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",745.56]
[91300,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",23.06]
[91301,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",24.6]
[91302,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",26.15]
[91303,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",27.74]
[91304,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",83.91]
[91305,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",63.38]
[91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",92.56]
[91307,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",66.34]
[91312,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",649.84]
[91313,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",695.09]
[91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",728.97]
[91315,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",763.05]
[91318,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",586.46]
[91319,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",628.75]
[91320,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",645.06]
[91321,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",679.14]
[91324,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",592.57]
[91325,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",561.7]
[91326,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",667.97]
[91327,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",674.44]
[91328,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",616.22]
[91329,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",576.14]
[91330,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",651.07]
[91331,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",610.87]
[91332,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",709.99]
[91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",669.65]
[91334,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",897.46]
[91335,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",857.12]
[91336,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1089.32]
[91337,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1048.98]
["73813/1","JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS","UN",1475.28]
[84844,"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",418.68]
[84845,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS","M2",619.07]
[84846,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",628.72]
[84847,"JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",628.72]
[84848,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",505.7]
[84849,"CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL","UN",87.55]
["73933/1","PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES","M2",571.09]
["73933/3","PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS","M2",396.29]
["73933/4","PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA","M2",532.45]
["74073/1","ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS","UN",130.84]
["74073/2","ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS","UN",145.29]
["74136/1","PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16","M2",419.76]
["74136/2","PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL","M2",364.99]
["74136/3","PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL","M2",275.48]
[84854,"BATENTE FERRO 1X1/8\"","M",38.99]
[94559,"JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",567]
[94560,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",492.42]
[94562,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",519.99]
[94563,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",651.36]
[94564,"JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",502.43]
[94565,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",470.42]
[94567,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",491.38]
[94568,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",617.94]
["73932/1","GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16\"","M2",318.42]
[73631,"GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\"","M2",404.56]
["74195/1","GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16\"","M",378.48]
[73665,"ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO","M",71.13]
["74072/2","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA","M",136.54]
["74072/3","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4\" COM BRACADEIRA","M",99.93]
["74194/1","ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS","M",302]
[84862,"GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\"","M",257.71]
[68050,"PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2",351.72]
[90838,"PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1079.26]
[91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","M2",549]
[91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","M2",408.23]
[94805,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",644.28]
[94806,"PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",510.8]
[94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",613.05]
["73737/1","GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M","M",158.79]
["73737/2","GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M","M",319.08]
["73737/3","GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M","M",370.74]
[85096,"GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA","M2",321.86]
["73736/1","DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3\"","UN",123.88]
[84885,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR","UN",733.24]
[84886,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO","UN",1259.18]
[84889,"PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO","UN",20.59]
[84891,"CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M","UN",222.54]
["74046/2","TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO","UN",38.12]
["74047/2","DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",34.45]
["74084/1","PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM","UN",159.17]
[84950,"FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO","UN",54.21]
[84952,"FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO","UN",41.55]
[72116,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM","M2",76.16]
[72117,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM","M2",96.23]
[72118,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",218.86]
[72119,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",277.18]
[72120,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",351.51]
[72122,"VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM","M2",84.12]
[72123,"VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM","M2",206.62]
["73838/1","PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS","UN",2282.39]
["74125/1","ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA","M2",306.3]
["74125/2","ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO","M2",336.45]
[84957,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM","M2",117.65]
[84959,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM","M2",135.15]
[85001,"VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM","M2",129.32]
[85002,"VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM","M2",175.99]
[85004,"VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM","M2",94.32]
[85005,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA","M2",268.4]
[68054,"PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG","M2",240.4]
["74100/1","PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2\", COM REQUADRO","M2",480.63]
["74238/2","PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2\" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS","M2",837.2]
[85188,"PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO","UN",756.08]
[85189,"PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO","UN",1556.29]
[85010,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO","M2",286.31]
[85014,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM","M2",403.43]
[94569,"JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",390.99]
[94570,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",239.23]
[94572,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",358.44]
[94573,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",280.81]
[94574,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",409.21]
[94575,"JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",437.21]
[94576,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",251.73]
[94578,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",371.18]
[94579,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",294.74]
[94580,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",422.63]
[94581,"JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",439.44]
[94582,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",253.72]
[94584,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",380.7]
[94585,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",295.62]
[94586,"JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",433.2]
["73908/1","CANTONEIRA DE ALUMINIO 2\"X2\", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE","M",46.44]
["73908/2","CANTONEIRA DE ALUMINIO 1\"X1\u0094, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE","M",36.85]
[85015,"CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM","M",26.15]
[85016,"CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM","M",30.89]
[97751,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",646.91]
[97752,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",610.79]
[97753,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",560.59]
[97754,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",527.67]
[97755,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",629.12]
[97756,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",595.65]
[97757,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",542.66]
[97758,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",504.27]
[97759,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",629.3]
[97760,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",588.13]
[97761,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",530.15]
[97762,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",487.91]
[97763,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",605.14]
[97764,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",492.39]
[97765,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",463.82]
[97766,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",445.88]
[97767,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",464.55]
[97768,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",452.33]
[97769,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",428.35]
[97770,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",408.71]
[97771,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",444.94]
[97772,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",429.28]
[97773,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",405.01]
[97774,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",384.33]
[97775,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",634.28]
[97776,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",597.75]
[97777,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",547.67]
[97778,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",515.38]
[97779,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",609.89]
[97780,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",576.94]
[97781,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",525.04]
[97782,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",487.65]
[97783,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",610.86]
[97784,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",570.35]
[97785,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",513.59]
[97786,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",472.32]
[97787,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",501.07]
[97788,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",479.35]
[97789,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",450.9]
[97790,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",433.59]
[97791,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",445.32]
[97792,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",433.62]
[97793,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",410.73]
[97794,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",392.09]
[97795,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",426.5]
[97796,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",411.5]
[97797,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",388.45]
[97798,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",368.74]
[97799,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",548.32]
[97800,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",539.15]
[89198,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",77.66]
[89199,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",101.81]
[89200,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",238.25]
[89201,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",61.14]
[89202,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",78.78]
[89203,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",181.92]
[89204,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",55.16]
[89205,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",71.79]
[89206,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",168.53]
[90808,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",61.2]
[90809,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",58.98]
[90810,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",128.97]
[90811,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",122.19]
[90812,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",220.02]
[90813,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",210.68]
[90814,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",265.22]
[90815,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",320.88]
[90877,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",39.13]
[90878,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",37.42]
[90880,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",55.62]
[90881,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",50.77]
[90883,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",65.29]
[90884,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",63.27]
[90885,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",62.34]
[90886,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",125.28]
[90887,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",122.94]
[90888,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",121.94]
[90889,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",148.13]
[90890,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",144.44]
[90891,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",142.8]
[95601,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016","UN",21.47]
[95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016","UN",27.25]
[95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016","UN",35.78]
[95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_11/2016","UN",47.11]
[95605,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016","UN",73.85]
[95607,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO \u0093I\u0094 FAMÍLIA 250. AF_11/2016","UN",5.89]
[95608,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO \u0093H\u0094 FAMÍLIA 250. AF_11/2016","UN",6.79]
[95609,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO \u0093H\u0094 FAMÍLIA 310. AF_11/2016","UN",7.58]
[96160,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017","M",171.94]
[96161,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",254.52]
[96162,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",332.37]
[96163,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",378.88]
[96164,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",155.39]
[96165,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",231.91]
[96166,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",297.98]
[96167,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",330.43]
[96168,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",147.44]
[96169,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",221.71]
[96170,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",285.48]
[96171,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",313.81]
[96172,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",182.96]
[96173,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",268.34]
[96174,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",350.04]
[96175,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",399.45]
[96176,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",162.72]
[96177,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",240.39]
[96178,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",307.99]
[96179,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",341.29]
[96180,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",152.84]
[96181,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",228.01]
[96182,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",291.55]
[96183,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",321.19]
[98228,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",52.28]
[98229,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",71.5]
[98230,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",96.31]
[83534,"LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO","M3",518.87]
[95240,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016","M2",12.95]
[95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2",21.59]
[96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3",454.92]
[96617,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017","M2",13.63]
[96619,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017","M2",22.74]
[96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017","M3",432.08]
[96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3",172.1]
[96622,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3",105.05]
[96623,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3",156.48]
[96624,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3",99.53]
[97082,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017","M3",55.96]
[97083,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017","M2",2.91]
[97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017","M2",0.59]
[97086,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017","M2",99.11]
[97094,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017","M3",388.59]
[97095,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017","M3",364.45]
[97096,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017","M3",352.06]
[90996,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015","M2",14.38]
[90997,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015","M2",19.73]
[90998,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015","M2",23.93]
[91000,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015","M2",18.14]
[91002,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015","M2",16.64]
[91003,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015","M2",19.35]
[91004,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015","M2",15.12]
[91005,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015","M2",18.25]
[91006,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015","M2",13.93]
[91007,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015","M2",12.44]
[91008,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015","M2",15.15]
[92263,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015","M2",103.63]
[92264,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015","M2",110.6]
[92265,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015","M2",81.37]
[92266,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015","M2",87.58]
[92267,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015","M2",29]
[92268,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015","M2",34.48]
[92269,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015","M2",79.78]
[92270,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015","M2",63.98]
[92271,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015","M2",43.46]
[92272,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015","M",18.47]
[92273,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015","M",7.88]
[92408,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",176.25]
[92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",165.22]
[92410,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",126.09]
[92411,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",116.34]
[92412,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",86.49]
[92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",78.99]
[92414,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",106.22]
[92415,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",96.47]
[92416,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",126.26]
[92417,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",116.55]
[92418,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",69.65]
[92419,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",62.19]
[92420,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",85.06]
[92421,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",77.58]
[92422,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",57.75]
[92423,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.26]
[92424,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",71.16]
[92425,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",64.65]
[92426,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.76]
[92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",45.74]
[92428,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",64.17]
[92429,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",58.14]
[92430,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",46.55]
[92431,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",40.84]
[92432,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",58.33]
[92433,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",52.62]
[92434,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",44.52]
[92435,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",38.99]
[92436,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",55.88]
[92437,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",50.37]
[92438,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",43.05]
[92439,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",37.67]
[92440,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.11]
[92441,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",48.77]
[92442,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",40.16]
[92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",34.96]
[92444,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",50.87]
[92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",45.67]
[92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",155.24]
[92447,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",113.67]
[92448,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",91.7]
[92449,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",169.6]
[92450,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",209.88]
[92451,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",119.45]
[92452,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",118.49]
[92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",144.36]
[92454,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",225.75]
[92455,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",97.49]
[92456,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",100.93]
[92457,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",125.06]
[92458,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",211.66]
[92459,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",82.51]
[92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",83.43]
[92461,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",114.6]
[92462,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",202.48]
[92463,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",74.27]
[92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",79.04]
[92465,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",90.67]
[92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",193.81]
[92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",59.44]
[92468,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",70.98]
[92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",82.68]
[92470,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",188.73]
[92471,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.26]
[92472,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",66.71]
[92473,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",76.1]
[92474,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",184.28]
[92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",49.99]
[92476,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",63.01]
[92477,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",62.4]
[92478,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",175.7]
[92479,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",41.08]
[92480,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",55.81]
[92481,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",203.48]
[92482,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",190.63]
[92483,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",158.7]
[92484,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",147.35]
[92485,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",115.42]
[92486,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",106.7]
[92487,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",79.31]
[92488,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",76.31]
[92489,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",46.12]
[92490,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",43.38]
[92491,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",76.51]
[92492,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",73.63]
[92493,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",41.42]
[92494,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",41.15]
[92495,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",74.59]
[92496,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",71.83]
[92497,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",42.21]
[92498,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",39.65]
[92499,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",73.43]
[92500,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",70.74]
[92501,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",41.26]
[92502,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",38.76]
[92503,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",71.59]
[92504,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",45.45]
[92505,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",39.74]
[92506,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",37.33]
[92507,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",71.23]
[92508,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",68.83]
[92509,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",40.8]
[92510,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",38.59]
[92511,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",64.53]
[92512,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",62.68]
[92513,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",30.29]
[92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",28.58]
[92515,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",58.18]
[92516,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",56.6]
[92517,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",25.39]
[92518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",23.9]
[92519,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.96]
[92520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",53.48]
[92521,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",22.86]
[92522,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",21.49]
[92523,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",52.87]
[92524,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.47]
[92525,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",21.22]
[92526,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",19.9]
[92527,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.69]
[92528,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",50.34]
[92529,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",20.3]
[92530,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",19.01]
[92531,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",50.8]
[92532,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",49.47]
[92533,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",19.62]
[92534,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",18.4]
[92535,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",49.29]
[92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",48.01]
[92537,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",18.37]
[92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",17.18]
[95934,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017","M2",103.58]
[95935,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017","M2",96.56]
[95936,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2017","M2",110.04]
[95937,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017","M2",279]
[95938,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",230.26]
[95939,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",165.34]
[95940,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",129.63]
[95941,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",115.67]
[95942,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",107.03]
[96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017","M2",160.19]
[96257,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",146]
[96258,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",135.67]
[96259,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",167.72]
[96529,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2",226.42]
[96530,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2",108.48]
[96531,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",83.38]
[96532,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",152.17]
[96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",72.25]
[96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",63.34]
[96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",113.48]
[96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",53.39]
[96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",131.76]
[96538,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",205.65]
[96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",90.86]
[96540,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",97.82]
[96541,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",151.36]
[96542,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",72.01]
[96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",13.29]
[97747,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017","M2",154.25]
["73771/1","PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS","UN",25.35]
["73990/1","ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO","UN",539.55]
[85662,"ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM","M2",10.67]
[89996,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015","KG",6.73]
[89997,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015","KG",5.68]
[89998,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015","KG",6.23]
[89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015","KG",10.87]
[90000,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015","KG",8.04]
[91593,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015","KG",7.16]
[91594,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015","KG",7.69]
[91595,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015","KG",8.71]
[91596,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015","KG",7.35]
[91597,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015","KG",5.23]
[91598,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015","KG",7.37]
[91599,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015","KG",7.83]
[91600,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2015","KG",8.59]
[91601,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015","KG",8.91]
[91602,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015","KG",8.07]
[91603,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015","KG",6.38]
[92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.61]
[92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.11]
[92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.67]
[92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.03]
[92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.2]
[92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.74]
[92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.26]
[92766,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.71]
[92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.87]
[92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.25]
[92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.06]
[92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.88]
[92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.39]
[92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.73]
[92773,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.4]
[92774,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.01]
[92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",13.34]
[92776,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",11.18]
[92777,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.22]
[92778,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.19]
[92779,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.06]
[92780,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.31]
[92781,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.64]
[92782,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.93]
[92783,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",13.17]
[92784,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",11.13]
[92785,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.49]
[92786,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.92]
[92787,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.16]
[92788,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.27]
[92789,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.74]
[92790,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.23]
[92791,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",6.68]
[92792,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",6.02]
[92793,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",6.29]
[92794,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",5.18]
[92795,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",4.78]
[92796,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",4.69]
[92797,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",4.47]
[92798,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",5.13]
[92799,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",7.11]
[92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",6.17]
[92801,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",5.72]
[92802,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",6.13]
[92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",5.08]
[92804,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",4.73]
[92805,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",4.67]
[92806,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",4.46]
[92875,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015","KG",6.43]
[92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015","KG",6.05]
[92877,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015","KG",5.44]
[92878,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015","KG",5.32]
[92879,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015","KG",5.23]
[92880,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015","KG",5.32]
[92881,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015","KG",5.3]
[92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.52]
[92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.43]
[92884,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.29]
[92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.74]
[92886,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.28]
[92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.11]
[92888,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.88]
[92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",11.97]
[92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.15]
[92917,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.45]
[92919,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.6]
[92921,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.63]
[92922,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.03]
[92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.45]
[92924,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.82]
[95445,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016","KG",5]
[95446,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016","KG",5.08]
[95576,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016","KG",8.81]
[95577,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016","KG",7.26]
[95578,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016","KG",6.51]
[95579,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016","KG",6.08]
[95580,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016","KG",5.65]
[95581,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016","KG",6.12]
[95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016","KG",12.54]
[95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016","KG",9.86]
[95585,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016","KG",9.28]
[95586,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016","KG",7.61]
[95587,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016","KG",6.81]
[95588,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016","KG",6.32]
[95589,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016","KG",5.84]
[95590,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016","KG",6.29]
[95592,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016","KG",15.68]
[95593,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016","KG",11.7]
[95943,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",16.6]
[95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",14.24]
[95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",11.3]
[95946,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",8.02]
[95947,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",6.24]
[95948,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",5.18]
[96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",11.14]
[96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",10.23]
[96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",8.27]
[96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",7.19]
[96548,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",6.53]
[96549,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",5.89]
[96550,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",6.24]
[40780,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE","M2",11.41]
["74157/4","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES","M3",127.1]
[89993,"GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015","M3",665.96]
[89994,"GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015","M3",538.46]
[89995,"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015","M3",633.35]
[90278,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",286.69]
[90279,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",298.75]
[90280,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",327.99]
[90281,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",365.88]
[90282,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",290.01]
[90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",302.98]
[90284,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",333.77]
[90285,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",374.03]
[90853,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",375.44]
[90854,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",363.44]
[90855,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",402.05]
[90856,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",379.8]
[90857,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",366.32]
[90858,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",422.06]
[90859,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",355.6]
[90860,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",361.65]
[90861,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",369.86]
[90862,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",332.96]
[92718,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",485.04]
[92719,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",325.84]
[92720,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",368.99]
[92721,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",316.11]
[92722,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",364.95]
[92723,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",356.14]
[92724,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",352.59]
[92725,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",351.09]
[92726,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",348.57]
[92727,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",416]
[92728,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",390.56]
[92729,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",379.77]
[92730,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",361.83]
[92731,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",382.7]
[92732,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",365.27]
[92733,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",357.84]
[92734,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",345.52]
[92735,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",352.45]
[92736,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",339.18]
[92739,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",319.91]
[92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",313.32]
[92741,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",555.39]
[92742,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",809.88]
[92873,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",196.82]
[92874,"LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",32.64]
[94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",248.41]
[94963,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",268.11]
[94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",292.87]
[94965,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",300.45]
[94966,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",309.7]
[94967,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",350.88]
[94968,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",240.56]
[94969,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",261.29]
[94970,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",280.16]
[94971,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",293.27]
[94972,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",304.75]
[94973,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",341.74]
[94974,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016","M3",370.11]
[94975,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016","M3",388.72]
[96555,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",456.16]
[96556,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",533.75]
[96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",381.9]
[96558,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016","M3",388.88]
[99235,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",344.15]
[99431,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",411.23]
[99432,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",385.52]
[99433,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",439.14]
[99434,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",415.59]
[99435,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",401.15]
[99436,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",459.15]
[99437,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",367.41]
[99438,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",373.46]
[99439,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3",405.01]
["74141/1","LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.","M2",74.48]
["74141/2","LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.","M2",82.46]
["74141/3","LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.","M2",97.71]
["74141/4","LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.","M2",111.04]
["74202/1","LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA","M2",66.18]
["74202/2","LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA","M2",73.14]
["73817/1","EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA","M3",90.91]
["73817/2","EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO","M3",123.44]
["74078/1","AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM","M2",35.17]
[83518,"ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO","M3",329.24]
[95467,"EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4","M3",422.9]
[68328,"JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM","M2",15.44]
["73898/1","JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA","M",99.53]
[79471,"PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )","KG",65.93]
[98576,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018","M",14.28]
[93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",24.9]
[93183,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",31.08]
[93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",19.6]
[93185,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",30.49]
[93186,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",45.77]
[93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",51.63]
[93188,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",43.63]
[93189,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",51.9]
[93190,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",28.68]
[93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",29.7]
[93192,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",31.38]
[93193,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",30.03]
[93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",24.52]
[93195,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",28.8]
[93196,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",44.44]
[93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",48.78]
[93198,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",25.94]
[93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",25.39]
[93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M",2.52]
[93201,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016","M",5.51]
[93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016","M",19.6]
[93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016","M",12.01]
[93204,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016","M",35.57]
[93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M",23.56]
[71623,"CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.","M",29.43]
["74144/2","SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1","UN",18.64]
[83513,"FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES \"I\" OU \"H\" ATE 8\" INCLUSIVE PERDAS","KG",7.52]
[83514,"FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES \"I\" OU \"H\" 8 A 12\" INCLUSIVE PERDAS","KG",6.42]
[84153,"APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)","KG",48.3]
[84154,"APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO","DM3",97.76]
[85233,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO","M3",2454.3]
[95952,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1439.08]
[95953,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",2465.38]
[95954,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1708.6]
[95955,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",2157.66]
[95956,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1656.9]
[95957,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",2091.41]
[95969,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017","M3",2103.25]
[97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",2729.83]
[97734,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",2377.22]
[97735,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",1924.52]
[97736,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",1089.7]
[97737,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018","M3",2625.02]
[97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3",3634.05]
[97739,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",2182.04]
[97740,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3",1462.42]
[98615,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",81.4]
[98616,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2",63.33]
[98617,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",57.94]
[98618,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",79.89]
[98619,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2",71.74]
[98620,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",67.62]
[98621,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",89.22]
[98622,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2",82.67]
[98623,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",79.33]
[98624,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2",99.77]
[98625,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2",94.25]
[98626,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2",91.41]
[98655,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",421.77]
[98656,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",427.91]
[98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",434.05]
[98658,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",440.19]
[98659,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M",452.47]
[98746,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M",56.63]
[98749,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M",66.27]
[98750,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M",77.78]
[98751,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M",107.79]
[98752,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M",143.74]
[98753,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018","M",188.24]
[98560,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2",39.11]
[98561,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2",33.88]
[98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2",33.73]
[83735,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM","M2",63.32]
[98555,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2",32.36]
[98556,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","M2",53.89]
[98558,"TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL REFORÇADO COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","UN",8.21]
[98559,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018","M",3.49]
[68053,"FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.","M2",5.74]
["74033/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.","M2",47.15]
[98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018","M2",74.94]
[98547,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018","M2",136.7]
["73762/4","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.","M2",144.74]
["74066/2","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.","M2",87.95]
["74106/1","IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.","M2",10.54]
[98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2",28.93]
["73872/1","IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO.","M2",32.04]
["73872/2","IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.","M2",62.36]
[72124,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.","DM3",112.15]
["74025/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.","M",51.05]
["74190/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.","M2",169.37]
[98563,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2",26.19]
[98564,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2",37.87]
[98565,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2",38.14]
[98566,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2",49.79]
[98567,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2",49.58]
[98568,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2",61.23]
[98569,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2",61.51]
[98570,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2",73.19]
[98571,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018","M2",30.44]
[98572,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2",37.71]
[98573,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2",49]
["73798/1","DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2\") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES","M",25.43]
["73798/3","DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3\") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES","M",39.93]
[91831,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.25]
[91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.04]
[91836,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.21]
[91842,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",4.81]
[91844,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.59]
[91846,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.76]
[91852,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.12]
[91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.9]
[91856,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.97]
[91862,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.58]
[91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",8.95]
[91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",11.79]
[91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",14.68]
[91866,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.26]
[91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.64]
[91868,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.48]
[91869,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",13.37]
[91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.15]
[91871,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.55]
[91872,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",13.41]
[91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",16.24]
[93008,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",12.79]
[93009,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",18.57]
[93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",25.62]
[93011,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",31.17]
[93012,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",46.68]
[95726,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",5.06]
[95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",5.81]
[95728,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",7.36]
[95729,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",6.9]
[95730,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",7.65]
[95731,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",9.2]
[95732,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",3.6]
[95745,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",16.19]
[95746,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",20.1]
[95747,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",32.55]
[95748,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",35.54]
[95749,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",22.18]
[95750,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",25.95]
[95751,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",38.21]
[95752,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",40.99]
[72263,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",23.1]
[72271,"CONECTOR PARAFUSO FENDIDO \u0094SPLIT-BOLT\u0094 - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",13.34]
[72272,"CONECTOR PARAFUSO FENDIDO \u0094SPLIT-BOLT\u0094 - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",14.83]
["73782/2","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",40.59]
["73782/3","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",62.72]
["73782/4","TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",142.72]
["73782/5","TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",25.02]
[83377,"CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",11.69]
[91874,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4.18]
[91875,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",5.49]
[91876,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.22]
[91877,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.5]
[91878,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",5.43]
[91879,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.71]
[91880,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.48]
[91881,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.75]
[91882,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.77]
[91884,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.74]
[91885,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.08]
[91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.88]
[91887,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.39]
[91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.17]
[91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.92]
[91892,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.37]
[91893,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.08]
[91896,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.85]
[91898,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.42]
[91899,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.2]
[91901,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.98]
[91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.74]
[91904,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.19]
[91905,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.9]
[91908,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.71]
[91910,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.28]
[91911,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.28]
[91913,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.06]
[91914,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.35]
[91916,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.8]
[91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.85]
[91920,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.93]
[91922,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.5]
[93013,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.28]
[93014,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.93]
[93015,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.7]
[93016,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.04]
[93017,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.21]
[93018,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.7]
[93020,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.51]
[93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.32]
[93024,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.5]
[93026,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.45]
[95733,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",4.69]
[95734,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",6.23]
[95735,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",5.52]
[95736,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",6.38]
[95738,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",7.61]
[95753,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",6.05]
[95754,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",7.57]
[95755,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",10.7]
[95756,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",14.12]
[95757,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",9.37]
[95758,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",10.51]
[95759,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",13.09]
[95760,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",15.87]
[91924,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2.05]
[91925,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2.8]
[91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2.95]
[91927,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",3.74]
[91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",4.64]
[91929,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.2]
[91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.33]
[91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.99]
[91932,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.28]
[91933,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.9]
[91934,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",15.66]
[91935,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",16.56]
[92979,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.39]
[92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.93]
[92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.79]
[92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.57]
[92983,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",17.38]
[92984,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",17.81]
[92985,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",23.22]
[92986,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",23.87]
[92987,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",33.2]
[92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",33.28]
[92989,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",45.94]
[92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",45.42]
[92991,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",59.8]
[92992,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",59.83]
[92993,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",76.5]
[92994,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",77.24]
[92995,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",95.03]
[92996,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",95.29]
[92997,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",115.39]
[92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",116.48]
[92999,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",151.77]
[93000,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",152.67]
[93001,"CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",185.22]
[93002,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",190.28]
[83446,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA","UN",169.01]
[91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.67]
[91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.29]
[91939,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.55]
[91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.78]
[91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.37]
[91942,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.72]
[91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.17]
[91944,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.12]
[92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.82]
[92866,"CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.02]
[92867,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.59]
[92868,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.82]
[92869,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.41]
[92870,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.9]
[92871,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.35]
[92872,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.3]
[95777,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",24.53]
[95778,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",25.1]
[95779,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",23.19]
[95780,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",27.78]
[95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",28.2]
[95782,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",29.31]
[95785,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",33.23]
[95787,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",24.91]
[95789,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",30.62]
[95791,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",39.14]
[95795,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",28.79]
[95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",36.07]
[95797,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",45.56]
[95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",34.48]
[95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",38.44]
[95803,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",50.56]
[95804,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",19.8]
[95805,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",20.01]
[95806,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",20.61]
[95807,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",22.87]
[95808,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",23.48]
[95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",25.66]
[95810,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",11.55]
[95811,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",12.16]
[95812,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",14.33]
[95813,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",14.13]
[95814,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",15.05]
[95815,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",19.17]
[95816,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",28.22]
[95817,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",29.12]
[95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",34.66]
[97886,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018","UN",137.46]
[97887,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018","UN",216.75]
[97888,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018","UN",413.88]
[97889,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018","UN",555.15]
[97890,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018","UN",626]
[97891,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018","UN",167.18]
[97892,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018","UN",309.08]
[97893,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018","UN",421.51]
[97894,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018","UN",464.05]
[68066,"CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",109.26]
[72319,"DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO  800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",4628.77]
[72341,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",302.9]
[72343,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",360.68]
[72344,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",590.51]
[72345,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",1778.28]
["74130/1","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",13.97]
["74130/2","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",21.39]
["74130/3","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",62.56]
["74130/4","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",90.8]
["74130/5","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",120.86]
["74130/6","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",341.17]
["74130/7","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",880.81]
["74130/8","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1203.45]
["74130/9","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1970.89]
["74130/10","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",532.94]
["74131/1","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",58.32]
["74131/4","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",299.54]
["74131/5","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",349.62]
["74131/6","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",632.33]
["74131/7","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",547.8]
["74131/8","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",814.12]
[83463,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",223.53]
[84402,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",63.97]
[93653,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",10.56]
[93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",11.13]
[93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",12.08]
[93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",12.08]
[93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",13.32]
[93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",19.39]
[93659,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",21.9]
[93660,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",52.7]
[93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",53.78]
[93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",55.79]
[93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",55.79]
[93664,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",58.2]
[93665,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",61.44]
[93666,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",66.48]
[93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",65.73]
[93668,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",67.38]
[93669,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",70.34]
[93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",70.34]
[93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",73.99]
[93672,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",79.99]
[93673,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",87.57]
[72339,"TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",54.12]
[83403,"INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",17.57]
[83465,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",45.89]
[91945,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.99]
[91946,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.59]
[91947,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",5.72]
[91949,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.05]
[91950,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.35]
[91951,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.33]
[91952,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.31]
[91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.9]
[91954,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.59]
[91955,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.18]
[91956,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.26]
[91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.85]
[91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.02]
[91959,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",34.61]
[91960,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.54]
[91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.13]
[91962,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.26]
[91963,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.85]
[91964,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.98]
[91965,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",52.57]
[91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.74]
[91967,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",47.33]
[91968,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.51]
[91969,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",63.1]
[91970,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",59.01]
[91971,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.36]
[91972,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",64.29]
[91973,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",74.64]
[91974,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",53.73]
[91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",64.08]
[91976,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",79.25]
[91977,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",89.6]
[91978,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",32.31]
[91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",38.9]
[91980,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",31.33]
[91981,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",37.92]
[91982,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",71.9]
[91983,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",78.49]
[91984,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",14.41]
[91985,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",21]
[91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",30.15]
[91987,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",36.74]
[91988,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",17.7]
[91989,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",24.29]
[91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.8]
[91991,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.58]
[91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",34.39]
[91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.17]
[91994,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.67]
[91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.45]
[91996,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.26]
[91997,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.04]
[91998,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.51]
[91999,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.29]
[92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.1]
[92001,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.88]
[92002,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.7]
[92003,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.26]
[92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",43.29]
[92005,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.85]
[92006,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",30.39]
[92007,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.95]
[92008,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.98]
[92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.54]
[92010,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",53.75]
[92011,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",59.09]
[92012,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",60.34]
[92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",65.68]
[92014,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",44.27]
[92015,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.61]
[92016,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",50.86]
[92017,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.2]
[92018,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",58.58]
[92019,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",68.93]
[92020,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",86.55]
[92021,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.9]
[92022,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.34]
[92023,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.93]
[92024,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.42]
[92025,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.01]
[92026,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.06]
[92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.65]
[92028,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.62]
[92029,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",44.21]
[92030,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",54.67]
[92031,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",61.26]
[92032,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.59]
[92033,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.18]
[92034,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",50.34]
[92035,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.93]
[72278,"LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",111.42]
[72280,"IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W","UN",50.63]
["73953/4","LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",140.83]
["73953/8","LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",184.08]
["73953/9","LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",53.72]
[83391,"REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",28.75]
[83392,"REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",21.14]
[83393,"REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",27.33]
[83470,"LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",108.69]
[93040,"LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",17.14]
[93041,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",108.17]
[93042,"LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",34.92]
[93043,"LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",46.55]
[93044,"LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",19.3]
[93045,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",60.63]
[97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",43.7]
[97584,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",58.91]
[97585,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",59.46]
[97586,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",77.82]
[97587,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",131.07]
[97589,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",35.46]
[97590,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",60.83]
[97591,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",85.58]
[97592,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",96.28]
[97593,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",78.96]
[97594,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",84.19]
[97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",48]
[97596,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",34.29]
[97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",43.14]
[97598,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",41.39]
[97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",36.1]
[97609,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",40.6]
[97610,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",52.23]
[97611,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",22.82]
[97612,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",24.98]
[97613,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",32.11]
[97614,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",57.89]
[97615,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",34.72]
[97616,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",38.54]
[97617,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",38.21]
[97618,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",37.74]
[41598,"ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA","UN",1431.67]
[72941,"APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",179.71]
[73624,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR","UN",90.49]
["73767/1","GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.","UN",10.77]
["73767/2","ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",10.95]
["73767/3","LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",7.95]
["73767/4","ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",5.22]
["73767/5","ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)  CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",4.78]
["73781/1","MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",359.02]
["73781/2","ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",31.44]
["73781/3","ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",96.06]
[88543,"ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",146.91]
[88544,"ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",95.58]
[88545,"ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",171.58]
[83397,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1133.21]
["73769/1","POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1176.12]
["73769/2","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1177.58]
["73769/3","POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1212.38]
["73769/4","POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1223.22]
["73855/1","CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",914.08]
[72281,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W","UN",105.29]
[72282,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO","UN",138.21]
["73831/2","LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",48.57]
["73831/3","LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",64.52]
["73831/4","LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",31.14]
["73831/5","LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",40.62]
["73831/6","LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",72.75]
["73831/7","LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",57.99]
["73831/8","LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",66.29]
["73831/9","LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",76.49]
["74231/1","LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",143.2]
["74246/1","REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W","UN",305.19]
[83399,"RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",31.48]
[83400,"BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1\" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",101.06]
[83401,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4\u0094, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",101.06]
[83402,"ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",53.08]
[83475,"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",369.82]
[83478,"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)","UN",260.45]
[83479,"LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE","UN",107.41]
[83480,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W  USO EXTERNO","UN",86.06]
[83481,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO","UN",95.97]
[97600,"REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",220.5]
[97601,"REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",239.7]
[97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",78.16]
[97606,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",60.38]
[97607,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",120.83]
[97608,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",85.27]
["73857/1","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",6855]
["73857/2","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",8471.46]
["73857/3","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",10677.89]
["73857/4","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",14948.67]
["73857/5","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",17436.5]
["73857/6","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",28365.41]
["73857/7","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",4729.03]
["73857/8","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",5298.79]
["73857/9","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",38857.02]
["73857/10","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",54339.39]
[93128,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",123.03]
[93137,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",144.35]
[93138,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",136.92]
[93139,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",172.09]
[93140,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",162.5]
[93141,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",147.34]
[93142,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",164.37]
[93143,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",149.12]
[93144,"PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",185.04]
[93145,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",177.23]
[93146,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",191.12]
[93147,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",216.75]
[8260,"INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO","UN",2672.26]
[72315,"TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM","UN",29.17]
[96971,"CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",21.38]
[96972,"CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",29.15]
[96973,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",36.29]
[96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",45.37]
[96975,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",56.98]
[96976,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",71.84]
[96977,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",23.67]
[96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",33.06]
[96979,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",46.12]
[96984,"ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",48.26]
[96985,"HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",48.88]
[96986,"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",73.25]
[96987,"BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",96.88]
[96988,"MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",116.57]
[96989,"CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",77.09]
[98463,"SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",20.23]
[9535,"CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",67.77]
[72327,"FUSÍVEL TIPO \"DIAZED\", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",7.23]
[72328,"FUSÍVEL TIPO \"DIAZED\", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",8.55]
[72330,"FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",37.18]
["73780/2","CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",222.49]
["73780/3","CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",339.73]
["73780/4","CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",623.89]
[83482,"FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",37.18]
[83487,"BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A","UN",107.44]
[83490,"CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",218.07]
[83491,"CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",312.05]
[83492,"CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",467.27]
[83493,"FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",37.18]
[85195,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA","UN",71.19]
[88547,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",79.47]
[72283,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2\", ADAPTADOR STORZ 2.1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",955.12]
[72287,"CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",212.61]
[72288,"CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",263]
[72553,"EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",119.17]
[72554,"EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",388.41]
["73775/1","EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",127.5]
["73775/2","EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",131.11]
[83633,"HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM","UN",1397.16]
[83634,"EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",367.89]
[83635,"EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",146.74]
[96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017","UN",1110.74]
[72337,"TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",24.17]
["73749/1","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL","UN",190.86]
["73749/2","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL","UN",344.73]
["73749/3","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL","UN",1127.32]
["73768/1","FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",1.79]
[83366,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",63.17]
[83367,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",305.07]
[83368,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",874.07]
[83369,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",221.78]
[83370,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",151.52]
[83371,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",98.61]
[83639,"CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",49.26]
[84676,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",291.74]
[84796,"TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",483.03]
[84798,"TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",227.01]
[98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.1]
[98262,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.56]
[98263,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",4.1]
[98264,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",4.54]
[98265,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",5.16]
[98266,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",5.51]
[98267,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",8.76]
[98268,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",13.82]
[98269,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",17.61]
[98270,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",28]
[98271,"CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",42.8]
[98272,"CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",98.85]
[98273,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.93]
[98274,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.56]
[98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.9]
[98276,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",6.16]
[98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",11.21]
[98278,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",15.02]
[98279,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",25.39]
[98280,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",6.46]
[98281,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",6.91]
[98282,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",7.46]
[98283,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",7.9]
[98284,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",8.51]
[98285,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",8.86]
[98286,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",12.12]
[98287,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.09]
[98288,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.54]
[98289,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.09]
[98290,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.53]
[98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.15]
[98292,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.49]
[98293,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",6.76]
[98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","M",10.2]
[98401,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","M",15.36]
[98402,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","M",19.67]
[98397,"PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018","M2",10.05]
["74003/1","INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS","UN",6322.85]
[85120,"MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",128.29]
[83486,"BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV","UN",1168.7]
[83643,"BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",2731.08]
[83644,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP","UN",4671.34]
[83645,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP","UN",1551.89]
[83646,"BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP","UN",1785.6]
[83647,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP","UN",1202.13]
[83648,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP","UN",806.99]
[83649,"BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD","UN",4709.07]
[83650,"BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD","UN",4009.55]
[98294,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.27]
[98295,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.66]
[98296,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.5]
[98297,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.52]
[98301,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",507.05]
[98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",684.43]
[98304,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",1094.41]
[98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",37.96]
[98308,"TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",25.37]
[98593,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","UN",882.55]
[89355,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",15.73]
[89356,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",18.44]
[89357,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",24.55]
[89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",6.08]
[89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",7.32]
[89403,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",11.26]
[89446,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",3.1]
[89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",6.29]
[89448,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",8.96]
[89449,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",10.33]
[89450,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",16.81]
[89451,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",27.51]
[89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",34.15]
[89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",15.57]
[89509,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",20.85]
[89511,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",30.88]
[89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",48]
[89576,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M",17.15]
[89578,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M",29.45]
[89580,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M",57.6]
[89633,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",16.68]
[89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",23.76]
[89635,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",31.95]
[89636,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",38.51]
[89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",16.6]
[89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",23.64]
[89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",35.59]
[89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",45.83]
[89716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",13.63]
[89717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",20.02]
[89770,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",19.2]
[89771,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",26.16]
[89773,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",60.52]
[89775,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",95.23]
[89798,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",8.54]
[89799,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",14.32]
[89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",18.05]
[89848,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",23.05]
[89849,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",43.17]
[89865,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",10.65]
[91784,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",36.52]
[91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",35.96]
[91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",20.97]
[91787,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",20.39]
[91788,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",27.1]
[91789,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",31.31]
[91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",48.62]
[91791,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",61.3]
[91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",48.61]
[91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015","M",69.53]
[91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",30.27]
[91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",52.02]
[91796,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",54.83]
[92275,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",33.81]
[92276,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",42.76]
[92277,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",61.45]
[92278,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",82.42]
[92279,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",118.84]
[92280,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",166.51]
[92281,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",127.28]
[92282,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",140.01]
[92283,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",184.43]
[92284,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",222.68]
[92285,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",286.48]
[92286,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",336.52]
[92305,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",23.84]
[92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",37.97]
[92307,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",47.22]
[92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",45.58]
[92309,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",133.55]
[92310,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",146.62]
[92320,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",32.99]
[92321,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",53.68]
[92322,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",68.63]
[92323,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",52.53]
[92324,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",147.07]
[92325,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",165.81]
[92335,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",68.61]
[92336,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",84.16]
[92337,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",110.43]
[92338,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",91.41]
[92339,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",134.93]
[92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",77.74]
[92342,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",93.35]
[92343,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",119.7]
[92361,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",72.47]
[92362,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",115.24]
[92364,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",41.8]
[92365,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",48.02]
[92366,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",66.46]
[92367,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",81.55]
[92368,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",107.43]
[92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",62.35]
[92649,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",75.88]
[92650,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",118.65]
[92652,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",45.97]
[92653,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",52.22]
[92654,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",70.67]
[92655,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",85.83]
[92656,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",111.72]
[92687,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",21.84]
[92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",30.98]
[92689,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",31.62]
[92690,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",45.89]
[94462,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",77.67]
[94463,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",90.39]
[94464,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",126.69]
[94602,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",136.3]
[94603,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",180.06]
[94604,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",243.52]
[94605,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",343.96]
[94648,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",8.08]
[94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",11.06]
[94650,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",15.8]
[94651,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",16.92]
[94652,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",27.51]
[94653,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",37.19]
[94654,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",51.64]
[94655,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",68.88]
[94716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",14.23]
[94717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",19.62]
[94718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",24.51]
[94719,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",30.99]
[94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",47.6]
[94721,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",66.58]
[94722,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",117.81]
[95697,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",58.94]
[96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",24.27]
[96636,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",25.81]
[96644,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",14.78]
[96645,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",19.26]
[96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",29.99]
[96647,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",13.06]
[96648,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",24.25]
[96649,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",36.16]
[96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",8.17]
[96669,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",10.13]
[96670,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",15.36]
[96671,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",20.65]
[96672,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",30.41]
[96673,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",49.28]
[96674,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",69.28]
[96675,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",119.52]
[96676,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",8.12]
[96677,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",13.35]
[96678,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",18.57]
[96679,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",27.14]
[96680,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",36.82]
[96681,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",67.71]
[96682,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",99.74]
[96683,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",136.98]
[96718,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",5.17]
[96719,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",12.24]
[96720,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",14.76]
[96721,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",19.07]
[96722,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",26.4]
[96723,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",33.93]
[96724,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",55.46]
[96725,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",71.16]
[96726,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",115.68]
[96727,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",11]
[96728,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",12.74]
[96729,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",18.8]
[96730,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",23.01]
[96731,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",33.85]
[96732,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",40.99]
[96733,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",74.5]
[96734,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",100.79]
[96735,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",133.28]
[96794,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",6.33]
[96795,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",7.99]
[96796,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",10.95]
[96797,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",16.14]
[96798,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",6.47]
[96799,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",8.74]
[96800,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",12.49]
[96801,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",18.8]
[97327,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",20.67]
[97328,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",37.45]
[97329,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",33.01]
[97330,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",59.52]
[97331,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",20.97]
[97332,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",37.79]
[97333,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",46.13]
[97334,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",55.9]
[97335,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",48.33]
[97336,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",61.32]
[97337,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",91.83]
[97338,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",110.34]
[97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",118.84]
[97340,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",119.57]
[97341,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",33.98]
[97342,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",52.49]
[97343,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",65.78]
[97344,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",43.13]
[97345,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",68.2]
[97346,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",87.19]
[97347,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",58.06]
[97348,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",80.06]
[97349,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",115.16]
[97350,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",139.76]
[97351,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",193.05]
[97352,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",250.01]
[97353,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",39.74]
[97354,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",62.22]
[97355,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",84.52]
[97356,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",48.89]
[97357,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",77.93]
[97358,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",105.93]
[97498,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",34.07]
[97535,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",38.24]
[97536,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",47.81]
[72293,"CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",5.92]
[72294,"CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",8.74]
[72295,"CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",11.99]
[72306,"COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",189.56]
[72307,"COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",264.22]
[72313,"COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",607.85]
[72482,"UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",263.02]
[72619,"LUVA DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",110.21]
[72620,"LUVA DE ACO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",190.91]
[72621,"LUVA DE ACO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",305.18]
[72667,"LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",153.91]
[72668,"LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",153.01]
[72669,"LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",158.26]
[72681,"NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",107.51]
[72682,"NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",213.38]
[72683,"NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",340.99]
[72719,"TE DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",237.17]
[72720,"TE DE ACO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",324.9]
[72721,"TE DE ACO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",695.39]
[89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.38]
[89359,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.6]
[89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.53]
[89361,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.17]
[89362,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.55]
[89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.02]
[89364,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.99]
[89365,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.56]
[89366,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.57]
[89367,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.91]
[89368,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.23]
[89369,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.87]
[89370,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.95]
[89371,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.6]
[89372,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.96]
[89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5]
[89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.36]
[89375,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.79]
[89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.65]
[89377,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.76]
[89378,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.43]
[89379,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.25]
[89380,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.22]
[89381,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.11]
[89382,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.44]
[89383,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.49]
[89384,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.2]
[89385,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.95]
[89386,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.16]
[89387,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.04]
[89388,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.73]
[89389,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.27]
[89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.99]
[89391,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.1]
[89392,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.38]
[89393,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.76]
[89394,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.2]
[89395,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.37]
[89396,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.03]
[89397,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.62]
[89398,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.13]
[89399,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.03]
[89400,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.36]
[89404,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.12]
[89405,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.34]
[89406,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.27]
[89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.91]
[89408,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.93]
[89409,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.4]
[89410,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.37]
[89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.94]
[89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.53]
[89413,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.77]
[89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.09]
[89415,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.73]
[89416,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.81]
[89417,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.12]
[89418,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.48]
[89419,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.52]
[89420,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.88]
[89421,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.31]
[89422,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.17]
[89423,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.66]
[89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.67]
[89425,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.49]
[89426,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.46]
[89427,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.35]
[89428,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.68]
[89429,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.73]
[89430,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.44]
[89431,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.06]
[89432,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.94]
[89433,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.63]
[89434,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.17]
[89435,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.89]
[89436,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5]
[89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.28]
[89438,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.76]
[89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.01]
[89440,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.88]
[89441,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.54]
[89442,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.13]
[89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.98]
[89444,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.88]
[89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.21]
[89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.62]
[89485,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.09]
[89489,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.06]
[89490,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.63]
[89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.28]
[89493,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.6]
[89494,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.24]
[89496,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.32]
[89497,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.07]
[89498,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.67]
[89499,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.52]
[89500,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.79]
[89501,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.7]
[89502,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.79]
[89503,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.56]
[89504,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.83]
[89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.69]
[89506,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",25.29]
[89507,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",30.72]
[89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.76]
[89513,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",66.82]
[89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",6.94]
[89515,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",50.94]
[89516,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",6.1]
[89517,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",43.22]
[89518,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",9.83]
[89519,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.89]
[89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",8.72]
[89521,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",78.61]
[89522,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",19.47]
[89523,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",59.91]
[89524,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",17.34]
[89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",58.96]
[89526,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",25.12]
[89527,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",45.84]
[89528,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.79]
[89529,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",28.88]
[89530,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.61]
[89531,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",23.68]
[89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.58]
[89533,"JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",23.68]
[89534,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.31]
[89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",37.02]
[89536,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.8]
[89538,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.85]
[89540,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.56]
[89541,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.08]
[89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.96]
[89544,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",5.97]
[89545,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",8.73]
[89546,"BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",7.6]
[89547,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",13.09]
[89548,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",14.15]
[89549,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",10.24]
[89550,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",24.75]
[89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.19]
[89552,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.91]
[89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.02]
[89554,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",16.24]
[89555,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.3]
[89556,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",23.51]
[89557,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",18.73]
[89558,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.99]
[89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",40.82]
[89561,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",9.01]
[89562,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.33]
[89563,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",14.48]
[89564,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.86]
[89565,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",34.71]
[89566,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",30.1]
[89567,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",51.37]
[89568,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.13]
[89569,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",48.69]
[89570,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.92]
[89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",47.33]
[89572,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.72]
[89573,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",43.23]
[89574,"JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",84.04]
[89575,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.53]
[89577,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.79]
[89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.69]
[89581,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",17.75]
[89582,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",15.62]
[89583,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",23.4]
[89584,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",27.16]
[89585,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",21.96]
[89586,"JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",21.96]
[89587,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",35.3]
[89590,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",83.84]
[89591,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",68.93]
[89592,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",112.3]
[89593,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.82]
[89594,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",23.71]
[89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.7]
[89596,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.42]
[89597,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.21]
[89598,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",32.53]
[89599,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",11.8]
[89600,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",12.86]
[89605,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.93]
[89609,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",53.67]
[89610,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.22]
[89611,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.02]
[89612,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",104.72]
[89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.92]
[89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",38.73]
[89615,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",157.78]
[89616,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.99]
[89617,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.12]
[89618,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.78]
[89619,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.37]
[89620,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.01]
[89621,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.91]
[89622,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.24]
[89623,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.26]
[89624,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.88]
[89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.8]
[89626,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.59]
[89627,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.08]
[89628,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.11]
[89629,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",51.69]
[89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",45.16]
[89631,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",77.51]
[89632,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",64.15]
[89637,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.3]
[89638,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.94]
[89639,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.19]
[89641,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.02]
[89642,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.26]
[89643,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.67]
[89645,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.91]
[89646,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.88]
[89647,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.59]
[89648,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.92]
[89649,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.31]
[89650,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.31]
[89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.94]
[89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.77]
[89653,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.13]
[89654,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.84]
[89655,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.17]
[89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.22]
[89657,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.36]
[89658,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.65]
[89659,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.99]
[89660,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.28]
[89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.29]
[89662,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.35]
[89663,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.52]
[89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.99]
[89665,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",8.95]
[89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.63]
[89667,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",23.46]
[89668,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.31]
[89669,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",15.16]
[89670,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.47]
[89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",22.43]
[89672,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.44]
[89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",17.65]
[89674,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.77]
[89675,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",39.74]
[89676,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",31.09]
[89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",42.39]
[89678,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.27]
[89679,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",68.32]
[89680,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.36]
[89681,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",46.98]
[89682,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.78]
[89684,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.74]
[89685,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",32.35]
[89686,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",108.48]
[89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",27.74]
[89689,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",23.38]
[89690,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",49.01]
[89691,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.42]
[89692,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",46.33]
[89693,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",44.97]
[89694,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.28]
[89695,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.37]
[89696,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",40.87]
[89697,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.67]
[89698,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",142.64]
[89699,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",123.16]
[89700,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.83]
[89701,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",97.62]
[89702,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.83]
[89703,"TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",32.72]
[89704,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",77.79]
[89705,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18]
[89706,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",36.63]
[89718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",24.48]
[89719,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.62]
[89720,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.86]
[89721,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.27]
[89723,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.09]
[89724,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",7.65]
[89725,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.8]
[89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",5.96]
[89727,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.13]
[89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.06]
[89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.02]
[89730,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.61]
[89731,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.68]
[89732,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",9.08]
[89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",13.36]
[89734,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.02]
[89735,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",14.02]
[89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.06]
[89737,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",14.49]
[89738,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.4]
[89739,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",15.06]
[89740,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.69]
[89741,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.7]
[89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",22.61]
[89743,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",30.76]
[89744,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",18.89]
[89745,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.76]
[89746,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",18.85]
[89747,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.93]
[89748,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",27.72]
[89749,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.4]
[89750,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",43.39]
[89751,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.04]
[89752,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",4.83]
[89753,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",6.77]
[89754,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",11.53]
[89755,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.63]
[89756,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.6]
[89757,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.93]
[89758,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.25]
[89759,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.43]
[89760,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.18]
[89761,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.6]
[89762,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",27.56]
[89763,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",106.3]
[89764,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.2]
[89765,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.85]
[89766,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.01]
[89767,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.01]
[89768,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.27]
[89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",32.21]
[89772,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",39.59]
[89774,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",11.22]
[89776,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",14.9]
[89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.51]
[89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",14.18]
[89779,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",21]
[89780,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.51]
[89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",24.39]
[89782,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",9.45]
[89783,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",9.63]
[89784,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",14.85]
[89785,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",15.98]
[89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",24.11]
[89787,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",24.39]
[89788,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",47.19]
[89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",47.92]
[89790,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",115.68]
[89791,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",118.37]
[89792,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",135.75]
[89793,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",139.38]
[89794,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.19]
[89795,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",25.67]
[89796,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",30.08]
[89797,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",33.74]
[89801,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.81]
[89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.21]
[89803,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.49]
[89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.15]
[89805,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.76]
[89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.33]
[89807,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.88]
[89808,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.03]
[89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.31]
[89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.27]
[89811,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.14]
[89812,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",37.81]
[89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.62]
[89814,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.38]
[89815,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.61]
[89816,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.57]
[89817,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.21]
[89818,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",105.31]
[89819,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.89]
[89820,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.21]
[89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.31]
[89822,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.63]
[89823,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.13]
[89824,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",25.21]
[89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.12]
[89826,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",107.55]
[89827,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.25]
[89828,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",38.26]
[89829,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.1]
[89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.66]
[89831,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",128.55]
[89832,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.41]
[89833,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.78]
[89834,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.44]
[89835,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.09]
[89836,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",173.67]
[89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",86.65]
[89838,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",94.83]
[89839,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",125.39]
[89840,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",108.84]
[89841,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",183.65]
[89842,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",30.23]
[89844,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",38.41]
[89845,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",59.42]
[89846,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",132.76]
[89847,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",162.68]
[89850,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",18.46]
[89851,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",18.42]
[89852,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",27.29]
[89853,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",42.96]
[89854,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",55.72]
[89855,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",58.87]
[89856,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",13.75]
[89857,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",20.57]
[89859,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",58.94]
[89860,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",29.65]
[89861,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",33.31]
[89862,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",61.03]
[89863,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",122.03]
[89866,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.06]
[89867,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.53]
[89868,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.8]
[89869,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.13]
[89979,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.3]
[89980,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.47]
[89981,"LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.22]
[90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.87]
[90374,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN",16.39]
[90375,"BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN",7.19]
[92287,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.04]
[92288,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.11]
[92289,"COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",30.77]
[92290,"COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.04]
[92291,"COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.83]
[92292,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",212.69]
[92293,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.06]
[92294,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.21]
[92295,"LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.06]
[92296,"LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.5]
[92297,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.48]
[92298,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",110.6]
[92299,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.91]
[92300,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.17]
[92301,"TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",43.64]
[92302,"TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.3]
[92303,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",103.11]
[92304,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",262.81]
[92311,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.56]
[92312,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.72]
[92313,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.77]
[92314,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.24]
[92315,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.88]
[92316,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.01]
[92317,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.96]
[92318,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.49]
[92319,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.75]
[92326,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.42]
[92327,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.2]
[92328,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.15]
[92329,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.41]
[92330,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.49]
[92331,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.94]
[92332,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.23]
[92333,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",22.76]
[92334,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.58]
[92344,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.49]
[92345,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.47]
[92346,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",63.38]
[92347,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.64]
[92348,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",86.41]
[92349,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",91.99]
[92350,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",73.68]
[92351,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.29]
[92352,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",107.09]
[92353,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",100.96]
[92354,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",139.23]
[92355,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",127.41]
[92356,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.38]
[92357,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",137.7]
[92358,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",168.75]
[92369,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.26]
[92370,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.39]
[92371,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.5]
[92372,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",34.55]
[92373,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.06]
[92374,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.26]
[92375,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.44]
[92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.42]
[92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",64.84]
[92378,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",71.1]
[92379,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",89.42]
[92380,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",95]
[92381,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",42.72]
[92382,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.22]
[92383,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",52.41]
[92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.43]
[92385,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",59.59]
[92386,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.54]
[92387,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",73.6]
[92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.21]
[92389,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",109.33]
[92390,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",103.2]
[92635,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",143.74]
[92636,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",131.92]
[92637,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.55]
[92638,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",66.29]
[92639,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",75.93]
[92640,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.24]
[92642,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",140.62]
[92644,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",174.77]
[92657,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.15]
[92658,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.28]
[92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.27]
[92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.32]
[92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.54]
[92662,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.74]
[92663,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.33]
[92664,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.31]
[92665,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",50.34]
[92666,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.6]
[92667,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.55]
[92668,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",78.13]
[92669,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",30.54]
[92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.04]
[92671,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.58]
[92672,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",35.6]
[92673,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",43.83]
[92674,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.78]
[92675,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.48]
[92676,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",54.09]
[92677,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",87.61]
[92678,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",81.48]
[92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",118.46]
[92680,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",106.64]
[92681,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.27]
[92682,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",47.79]
[92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",54.94]
[92684,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.08]
[92685,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",111.7]
[92686,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",141.03]
[92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.97]
[92693,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.22]
[92694,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.68]
[92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.93]
[92696,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.92]
[92697,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.05]
[92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.26]
[92699,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.44]
[92700,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.81]
[92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.59]
[92702,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",42.25]
[92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.75]
[92704,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.78]
[92705,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.87]
[92706,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",54.9]
[92889,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",90.15]
[92890,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",133.31]
[92891,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",192.22]
[92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.5]
[92893,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.05]
[92894,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",67.51]
[92895,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",90.1]
[92896,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",134.77]
[92897,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",195.23]
[92898,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.39]
[92899,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",47.82]
[92900,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.99]
[92901,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",77.99]
[92902,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",120.27]
[92903,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",178.36]
[92904,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",22.33]
[92905,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.51]
[92906,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.16]
[92907,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.84]
[92908,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.84]
[92909,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.84]
[92910,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.29]
[92911,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.29]
[92912,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",94.13]
[92913,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.61]
[92914,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.61]
[92918,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.3]
[92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.45]
[92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",35.39]
[92926,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",35.38]
[92927,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",35.38]
[92928,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.13]
[92929,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.13]
[92930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.13]
[92931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.79]
[92932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.79]
[92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.79]
[92934,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",73.75]
[92935,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",73.75]
[92936,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",99.62]
[92937,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",99.62]
[92938,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.19]
[92939,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.34]
[92940,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.16]
[92941,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.15]
[92942,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.15]
[92943,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.61]
[92944,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.61]
[92945,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.61]
[92946,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.68]
[92947,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.68]
[92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.68]
[92949,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",59.25]
[92950,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",59.25]
[92951,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",82.75]
[92952,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",82.75]
[92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.75]
[93050,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",7.84]
[93051,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",7.31]
[93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",308.05]
[93054,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",14.1]
[93055,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",27.72]
[93056,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",11.21]
[93057,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",9.94]
[93058,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",338.85]
[93059,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",19.19]
[93060,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",47.77]
[93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",20.13]
[93062,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",17.66]
[93063,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",388.13]
[93064,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",30.55]
[93065,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",28.73]
[93066,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",487.09]
[93067,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",44.89]
[93068,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",39.53]
[93069,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",674.79]
[93070,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",110.6]
[93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",102.87]
[93072,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",890.05]
[93073,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",50.87]
[93074,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",9.54]
[93075,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",14.64]
[93076,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",14.55]
[93077,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",20.28]
[93078,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",21.78]
[93079,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",19.72]
[93080,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",6.26]
[93081,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",12.73]
[93082,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",15.3]
[93083,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",266.83]
[93084,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",9.66]
[93085,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",9.13]
[93086,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",309.87]
[93087,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",13.92]
[93088,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",16.01]
[93089,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",29.54]
[93090,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",13.01]
[93091,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",11.74]
[93092,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",340.65]
[93093,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",20.99]
[93094,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",49.57]
[93095,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",38.69]
[93096,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",54.45]
[93097,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",9.76]
[93098,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",14.86]
[93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",17.03]
[93100,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",22.76]
[93101,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",24.26]
[93102,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",21.97]
[93103,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",6.43]
[93104,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",12.9]
[93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",15.47]
[93106,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",267]
[93107,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",11.27]
[93108,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",10.74]
[93109,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",311.48]
[93110,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",15.53]
[93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",17.53]
[93112,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",31.15]
[93113,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",15.94]
[93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",23.92]
[93115,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",52.5]
[93116,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",343.58]
[93117,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",38.96]
[93118,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",57.72]
[93119,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",11.87]
[93120,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",17.6]
[93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",19.1]
[93122,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",17.06]
[93123,"CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",35.89]
[93124,"CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",55.67]
[93125,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",80.49]
[93126,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",175.61]
[93133,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",14.67]
[94465,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.67]
[94466,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.69]
[94467,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",54.32]
[94468,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",48.06]
[94469,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",78.02]
[94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",72.44]
[94471,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",53.15]
[94472,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",54.54]
[94473,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",78.09]
[94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",84.22]
[94475,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",106.48]
[94476,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",118.3]
[94477,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",70.73]
[94478,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",107.08]
[94479,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",140.73]
[94606,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",53.09]
[94608,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",121.03]
[94610,"LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",177.22]
[94612,"LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",245.81]
[94614,"COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",88.55]
[94615,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",99.21]
[94616,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",228.72]
[94617,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",191.64]
[94618,"COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",225.65]
[94620,"COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",503.03]
[94622,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",128.3]
[94623,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",284.21]
[94624,"TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",426.88]
[94625,"TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",873.02]
[94656,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.88]
[94657,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.82]
[94658,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",5.46]
[94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",5.52]
[94660,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.68]
[94661,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.95]
[94662,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.26]
[94663,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.37]
[94664,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.93]
[94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.92]
[94666,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",22.29]
[94667,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",24.39]
[94668,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",38.36]
[94669,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",50.1]
[94670,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",48.81]
[94671,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",68.4]
[94672,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.11]
[94673,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.95]
[94674,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.41]
[94675,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.37]
[94676,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.19]
[94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",16.64]
[94678,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.45]
[94679,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.31]
[94680,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",30.53]
[94681,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",38.56]
[94682,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",71.89]
[94683,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",48.29]
[94684,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",94.42]
[94685,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",74.77]
[94686,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",168.48]
[94687,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",138.86]
[94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.95]
[94689,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.08]
[94690,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.74]
[94691,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.97]
[94692,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.83]
[94693,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.45]
[94694,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.49]
[94695,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",23.28]
[94696,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",39.92]
[94697,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",58.49]
[94698,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",51.96]
[94699,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",98.98]
[94700,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",85.62]
[94701,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",141.37]
[94702,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",134.54]
[94703,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.75]
[94704,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",15.8]
[94705,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.91]
[94706,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",26.95]
[94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",32.71]
[94708,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.7]
[94709,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",22.79]
[94710,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",32.94]
[94711,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",39.9]
[94712,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",51.56]
[94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",125.52]
[94714,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",168.17]
[94715,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",230.01]
[94724,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.96]
[94725,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",5.3]
[94726,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",28.73]
[94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.11]
[94728,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",106.23]
[94729,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.11]
[94730,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",128.77]
[94731,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",14.85]
[94733,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",28.53]
[94737,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",114.31]
[94740,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.29]
[94741,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.94]
[94742,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.79]
[94743,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.83]
[94744,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.38]
[94746,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",25.34]
[94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",51.6]
[94750,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",117.39]
[94752,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",146.03]
[94756,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.59]
[94757,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.71]
[94758,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",32.49]
[94759,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",39.42]
[94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",65.03]
[94761,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",134.58]
[94762,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",175.74]
[94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.85]
[94785,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",23.08]
[94786,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",28.88]
[94787,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",38.37]
[94788,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",52.95]
[94789,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",154.1]
[94790,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",177.37]
[94791,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",246.21]
[94863,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",95.71]
[95141,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",21.82]
[95237,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.2]
[95693,"LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",36.75]
[95694,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",45.83]
[95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",44.11]
[95696,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.56]
[96637,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.89]
[96638,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.56]
[96639,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.19]
[96640,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",17.29]
[96641,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",14.04]
[96642,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.78]
[96643,"TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",34.83]
[96650,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.63]
[96651,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.3]
[96652,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",16.78]
[96653,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",16.75]
[96654,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",27.46]
[96655,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",27.1]
[96656,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",6.04]
[96657,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.14]
[96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.89]
[96659,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.31]
[96660,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",26.48]
[96661,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",21.48]
[96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.47]
[96663,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",19.75]
[96664,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",20.82]
[96665,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.4]
[96666,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",22.45]
[96667,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",38.12]
[96684,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",3.74]
[96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",3.41]
[96686,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",5.57]
[96687,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",5.54]
[96688,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",9.34]
[96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.98]
[96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",16.86]
[96691,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",17.35]
[96692,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",25.56]
[96693,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",24.37]
[96694,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",53.73]
[96695,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",52.33]
[96696,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",80.55]
[96697,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",120.4]
[96698,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",2.78]
[96699,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.88]
[96700,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.63]
[96701,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",3.84]
[96702,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",4]
[96703,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",7.65]
[96704,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.72]
[96705,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.52]
[96706,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",17.36]
[96707,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",34.64]
[96708,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",54.19]
[96709,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",85.19]
[96710,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",4.92]
[96711,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",7.55]
[96712,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",13.91]
[96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",19.49]
[96714,"TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",32.45]
[96715,"TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",58.96]
[96716,"TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",88.07]
[96717,"TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",137.9]
[96736,"LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.64]
[96737,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",5.14]
[96738,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",14.24]
[96739,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6.63]
[96740,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",21.8]
[96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.58]
[96742,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",14.57]
[96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",18.17]
[96744,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",37.63]
[96745,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",53.45]
[96746,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",85.15]
[96747,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6.68]
[96748,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.3]
[96749,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.78]
[96750,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.22]
[96751,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",21.41]
[96752,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",26.76]
[96753,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",58.23]
[96754,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",79.43]
[96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",120.36]
[96756,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.26]
[96757,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.93]
[96758,"TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.13]
[96759,"TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.77]
[96760,"TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",25.53]
[96761,"TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",34.08]
[96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",64.92]
[96763,"TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",86.56]
[96764,"TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",137.81]
[96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",176.23]
[96803,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",91.67]
[96804,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",167.31]
[96805,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",184.23]
[96806,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",91.92]
[96807,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",155.31]
[96808,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",9.56]
[96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",10.73]
[96810,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.51]
[96811,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",12.54]
[96812,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",12.13]
[96813,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",13.69]
[96814,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.86]
[96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",19.1]
[96816,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.12]
[96817,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.01]
[96818,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.93]
[96819,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.93]
[96820,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",29.44]
[96821,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.5]
[96822,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.8]
[96823,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.72]
[96824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.93]
[96825,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.73]
[96826,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",14.61]
[96827,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.1]
[96828,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.58]
[96829,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",14.59]
[96830,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.82]
[96831,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",17.31]
[96832,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",19.73]
[96833,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.59]
[96834,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",29.96]
[96835,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",26.19]
[96836,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",27.76]
[96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.31]
[96838,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.19]
[96839,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",14.99]
[96840,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",19.1]
[96841,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",17.08]
[96842,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.95]
[96843,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.26]
[96844,"JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",26.57]
[96845,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",28.82]
[96846,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",23.42]
[96847,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.4]
[96848,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",37.12]
[96849,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",13.81]
[96850,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.83]
[96851,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.35]
[96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.09]
[96853,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.06]
[96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",23.56]
[96855,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",22.36]
[96856,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",22.65]
[96857,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1\u0094, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",34.47]
[96858,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",35.44]
[96859,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",43.13]
[96860,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",19.36]
[96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.64]
[96862,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",23.27]
[96863,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",23.06]
[96864,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",35]
[96865,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",34.38]
[96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",45.6]
[96867,"TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",52.05]
[96868,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.98]
[96869,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.03]
[96870,"TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",38.39]
[96871,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",54.87]
[96872,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",53.6]
[96873,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",60.72]
[96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",65.89]
[96875,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\u0094 X 3 SAÍDAS DE 1/2\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",77.34]
[96876,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",127.63]
[96877,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",135.94]
[96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",137.49]
[96879,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",139.71]
[96880,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",158.31]
[96881,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",166.74]
[97425,"FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",22.62]
[97426,"FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",26.72]
[97427,"FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",29.82]
[97428,"FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",37.02]
[97429,"FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",43.64]
[97430,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.46]
[97431,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.95]
[97432,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.07]
[97433,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",60.63]
[97434,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",61.61]
[97435,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",70.77]
[97436,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",72.65]
[97437,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",80.89]
[97438,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",82.91]
[97439,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",90.25]
[97440,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",107.66]
[97442,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",119.27]
[97443,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",67.45]
[97444,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\u0094 X 1 1/2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",76.42]
[97446,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",121.94]
[97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",121.94]
[97449,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",130.64]
[97450,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",155.06]
[97452,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",108.33]
[97453,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",113.45]
[97454,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",169.67]
[97455,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",177.86]
[97456,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",351.79]
[97457,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",315.06]
[97458,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",165.09]
[97459,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",263.16]
[97460,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",388.16]
[97461,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.96]
[97462,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\u0094 X 3/4\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.33]
[97464,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.38]
[97465,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\u0094  X 1\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.81]
[97467,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.15]
[97468,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\u0094 X 1 1/4\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",42.83]
[97470,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",53.09]
[97471,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\u0094 X 1 1/2\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.06]
[97474,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",91.89]
[97475,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\u0094 X 2\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",110.02]
[97477,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",121.17]
[97478,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\u0094 X 2 1/2\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",145.59]
[97479,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.15]
[97480,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.15]
[97481,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.77]
[97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\u0094), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.77]
[97483,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",64.05]
[97484,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",64.05]
[97485,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",86.8]
[97486,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",91.92]
[97487,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",151.83]
[97488,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",160.02]
[97489,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",337.55]
[97490,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",300.82]
[97491,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.61]
[97492,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",70.98]
[97493,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",91]
[97494,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",136.36]
[97495,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",239.31]
[97496,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",369.22]
[97499,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.64]
[97500,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.01]
[97502,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.08]
[97503,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.73]
[97505,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.09]
[97506,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.77]
[97508,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",44.5]
[97509,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",53.47]
[97511,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",79.56]
[97512,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",97.69]
[97514,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",104.96]
[97515,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",129.38]
[97517,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.67]
[97518,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.67]
[97519,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.64]
[97520,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.64]
[97521,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",54.92]
[97522,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",54.92]
[97523,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",73.92]
[97524,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",79.04]
[97525,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",133.24]
[97526,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",141.43]
[97527,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",313.29]
[97528,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",276.56]
[97529,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.05]
[97530,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.81]
[97531,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",78.81]
[97532,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",119.18]
[97533,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",218.18]
[97534,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",336.87]
[97537,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.83]
[97540,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.3]
[97541,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 \" X 1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.12]
[97543,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.69]
[97544,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",34.06]
[97546,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.11]
[97547,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.11]
[97548,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.55]
[97549,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.55]
[97550,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.78]
[97551,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.78]
[97552,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",30.05]
[97553,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.32]
[97554,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",81.21]
[98602,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN",12.1]
[6171,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA","UN",23.03]
["74166/1","CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",215.03]
["74166/2","CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",268.51]
[88503,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS","UN",720.71]
[88504,"CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS","UN",601.47]
[97900,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",150.58]
[97901,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",238.73]
[97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",467.43]
[97903,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",645.52]
[97904,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",751.14]
[97905,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",194.35]
[97906,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",360.97]
[97907,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",509.67]
[97908,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018","UN",590.4]
[98102,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018","UN",65.94]
[98103,"CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018","UN",137.6]
[98104,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018","UN",315.21]
[98105,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018","UN",547.39]
[98106,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018","UN",904.19]
[98107,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018","UN",232.36]
[98108,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018","UN",413.84]
[99250,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",147.82]
[99251,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",233.99]
[99253,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",456.79]
[99255,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",630.95]
[99257,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",732.29]
[99258,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",190.44]
[99260,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",354.27]
[99262,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",500.12]
[99264,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018","UN",577.49]
[89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",22.53]
[89491,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",56.57]
[89495,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",9.14]
[89707,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",27.65]
[89708,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",63.66]
[89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",10.65]
[89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",10.43]
[72739,"VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",483.9]
["74234/1","MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",505.79]
[86872,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",653.7]
[86874,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",399.7]
[86875,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",397.94]
[86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",227.17]
[86877,"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",24.51]
[86878,"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",40.95]
[86879,"VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",6.95]
[86880,"VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",19.57]
[86881,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",113.22]
[86882,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4\u0094 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",20.22]
[86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1\u0094 X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",11.5]
[86884,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",8.59]
[86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",9.79]
[86886,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2\u0094 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",28.64]
[86887,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",30.92]
[86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",386.63]
[86889,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",650.28]
[86893,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",442.8]
[86894,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",270.87]
[86895,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",316.55]
[86899,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",238.72]
[86900,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",147.02]
[86901,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",116.5]
[86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",227.32]
[86903,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",300.52]
[86904,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",116.47]
[86905,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",196.79]
[86906,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",45.93]
[86908,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",233.65]
[86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",91.6]
[86910,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",87.68]
[86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",39.24]
[86912,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",39.24]
[86913,"TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",18.19]
[86914,"TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",35.96]
[86915,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",76.83]
[86916,"TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",27.63]
[86919,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",725.67]
[86920,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",690.34]
[86921,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",699.78]
[86922,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",573.39]
[86923,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",445.06]
[86924,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",454.5]
[86925,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",434.58]
[86926,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",444.02]
[86927,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",272.53]
[86928,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",281.97]
[86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",263.81]
[86930,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",273.25]
[86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",396.42]
[86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",417.55]
[86933,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",349.9]
[86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",341.18]
[86935,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",199.47]
[86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",301.19]
[86937,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",152.51]
[86938,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",254.23]
[86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",300.29]
[86940,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",696.88]
[86941,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",546]
[86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",198.16]
[86943,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",189.44]
[86947,"BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50X0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",751.58]
[88571,"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",53.35]
[93396,"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",523.58]
[93441,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013","UN",897.58]
[93442,"BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO  TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA  CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013","UN",844.18]
[95469,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",186.84]
[95470,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",192.89]
[95471,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",664.29]
[95472,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",670.34]
[95542,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",29.31]
[95543,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",47.55]
[95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",37.03]
[95545,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",36.21]
[95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",109.96]
[95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",46.62]
[6087,"TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA","UN",22.58]
[98052,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",1154.69]
[98053,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",1686.21]
[98054,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",2446.14]
[98055,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3246.84]
[98056,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3746.62]
[98057,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",4929.47]
[98066,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3797.07]
[98067,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",5074.38]
[98068,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",7180.71]
[98069,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",9646.87]
[98070,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",11044.48]
[98071,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",12094.5]
[98072,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3173.86]
[98073,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",4967.47]
[98074,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",7717.69]
[98075,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",10036.69]
[98076,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",11569.39]
[98077,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",13621.51]
[98078,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3158.03]
[98079,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",5538.83]
[98080,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",7136.72]
[98081,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",10583.8]
[98082,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3012.62]
[98083,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3990.3]
[98084,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",5615.94]
[98085,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",7618.63]
[98086,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",8622.26]
[98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",9240.85]
[98088,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",2562.51]
[98089,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",4059.11]
[98090,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",6380.45]
[98091,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",8240.18]
[98092,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",9679.94]
[98093,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",11426.96]
[98094,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",2113.59]
[98099,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",3633.33]
[98100,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",4752.8]
[98101,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018","UN",7039.28]
[98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018","UN",673.74]
[98110,"CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018","UN",473.54]
[98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018","UN",24.56]
[98114,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018","UN",382.66]
[98115,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018","UN",99.46]
[89957,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN",119.88]
[89959,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN",175.67]
[40729,"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",237.43]
["73795/5","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",112.32]
["73795/9","VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",89.03]
["73795/10","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",120.28]
["74093/1","VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",75.94]
["74169/1","REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2\u0094, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",236.78]
[89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",23.39]
[89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4\u0094, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",26.24]
[89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",29.44]
[89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",30.57]
[89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",223.5]
[89969,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",33.92]
[89970,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",37.68]
[89971,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",38.74]
[89972,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",41.55]
[89973,"KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾\" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",367.16]
[89974,"KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾\" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",208.55]
[89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",60.35]
[89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",61.99]
[89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",58.97]
[89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",65.03]
[90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015","UN",26.49]
[94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",21.68]
[94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.84]
[94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",50.57]
[94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",51.83]
[94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",93.82]
[94494,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",55.19]
[94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",67.85]
[94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",81.1]
[94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",93.45]
[94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",118.21]
[94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",207.09]
[94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",244.68]
[94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",469.85]
[94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",98.65]
[94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",124.87]
[94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",129.04]
[94795,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2\u0094 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",25.73]
[94796,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4\u0094 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",30.25]
[94797,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",45.79]
[94798,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",97.68]
[94799,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2\u0094 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",95.3]
[94800,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",161.28]
[95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",64.41]
[95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",69.2]
[95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",81.76]
[95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",106.25]
[95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",121.05]
[95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",169.63]
[99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",54.89]
[99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",96.1]
[99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",128.02]
[99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",139.07]
[99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",182.61]
[99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",245.89]
[99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",327.54]
[99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",487.7]
[99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",61.79]
[99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",38.31]
[99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",65.67]
[99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",82.57]
[99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",89.95]
[99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",116.93]
[99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",215.17]
[99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",346.31]
[99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 \", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019","UN",233.95]
[95634,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",105.66]
[95635,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",116.95]
[95637,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",428.53]
[95638,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",516.16]
[95639,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",640.27]
[95641,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",217.72]
[95642,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",322.03]
[95643,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",421.32]
[95644,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",155.06]
[95645,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",283.95]
[95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",422.98]
[95647,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",554.61]
[95673,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 1,5 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",162.65]
[95674,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 3,0 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",173.16]
[95675,"HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",212]
[95676,"CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",73.52]
[97741,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",121.63]
[72285,"CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO","UN",87.75]
[90436,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN",13.29]
[90437,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN",32.3]
[90438,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",46.29]
[90439,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN",59.8]
[90440,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN",95.79]
[90441,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",122.34]
[90443,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",12.08]
[90444,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",25.65]
[90445,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",27.4]
[90446,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M",29.76]
[90447,"RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",5.87]
[90451,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",3.77]
[90452,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",13.06]
[90453,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",2.33]
[90454,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",4.03]
[90455,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",5.43]
[90456,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015","UN",3.88]
[90457,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015","UN",8.84]
[90458,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015","UN",25.1]
[90459,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015","UN",35.4]
[90460,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015","M",25.26]
[90461,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015","M",13.86]
[90462,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015","M",3.04]
[90463,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015","M",2.45]
[90466,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",11.63]
[90467,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",18.34]
[90468,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",4.86]
[90469,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",7.74]
[90470,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M",10.48]
[91166,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015","M",2.85]
[91167,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",8.58]
[91168,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",6.42]
[91169,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",7.64]
[91170,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\u0094, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",2.2]
[91171,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",2.73]
[91172,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",4.03]
[91173,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M",1.11]
[91174,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M",2.16]
[91175,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M",3.54]
[91176,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",36.26]
[91177,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",16.52]
[91178,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",15.46]
[91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",9.3]
[91180,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO \u0093D\u0094 1 1/2\u0094, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",7.27]
[91181,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",7.89]
[91182,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",25.09]
[91183,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",12.41]
[91184,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",11.61]
[91185,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",6.43]
[91186,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",5.29]
[91187,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",6.12]
[91188,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN",6.06]
[91189,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN",37.36]
[91190,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015","UN",4.52]
[91191,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015","UN",4.8]
[91192,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",5.34]
[91222,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",13.01]
[94480,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½\u0094) E DN RECALQUE 50 (2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1857.93]
[94481,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2\u0094) E DN RECALQUE 40 (1 1/2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1355.98]
[94482,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2\u0094) E DN RECALQUE 32 (1 1/4\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1098.94]
[94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",940.72]
[95541,"FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016","UN",4.31]
[95573,"MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",40.88]
[95574,"MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",30.98]
[96559,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017","M2",71.43]
[96560,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017","M2",36.28]
[96561,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017","M2",22.03]
[96562,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017","M",37.01]
[96563,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017","M",39.52]
[98113,"TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300 X 200 MM. AF_05/2018","UN",1809.52]
["73826/1","INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV","UN",526.5]
["73826/2","INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV","UN",684.45]
["73834/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV","UN",211.39]
["73834/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV","UN",338.24]
["73834/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV","UN",676.48]
["73834/4","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV","UN",1014.72]
["73835/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV","UN",1331.87]
["73835/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV","UN",1811.35]
["73835/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV","UN",2024.45]
["73836/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV","UN",532.75]
["73836/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV","UN",692.57]
["73836/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV","UN",1065.5]
["73836/4","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV","UN",1704.8]
["73837/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV","UN",211.39]
["73837/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV","UN",422.8]
["73837/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV","UN",845.6]
[73612,"INSTALACAO DE CLORADOR","UN",432.1]
[73660,"LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD","M2",77.54]
[73693,"LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA","M2",23.14]
[73694,"INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA","UN",169.53]
[73695,"INSTALACAO DE AGITADOR","UN",87.18]
["73824/1","INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL","UN",432.1]
["73825/2","VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO","M2",943.62]
["73873/1","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO","M3",91.32]
["73873/2","LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4","M3",177.45]
["73873/3","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS","M3",91.32]
["73873/4","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS","M3",100.02]
["73873/5","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS","M3",91.32]
["73827/1","KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",57.84]
["74218/1","KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",54.35]
["74253/1","RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO","M",27.27]
[83878,"LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"","UN",46.05]
[83879,"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"","UN",53.71]
[73658,"LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",584.64]
[93350,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",870.36]
[93351,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",708.06]
[93352,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",547.55]
[93353,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",390.71]
[93354,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",519.78]
[93355,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",431.7]
[93356,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",343.33]
[93357,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",256.62]
[83335,"ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA","M3",38.83]
[88548,"DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)","M3",28.38]
["73903/1","LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA","M2",0.33]
["74151/1","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.","M3",3.03]
["74153/1","ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA","M2",0.22]
["74154/1","ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M","M3",4.5]
["74155/1","ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR","M3",1.35]
["74155/2","ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR","M3",2.62]
["74205/1","ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)","M3",1.41]
[79472,"REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA","M2",0.47]
[79473,"CORTE E ATERRO COMPENSADO","M3",4.92]
[79480,"ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE","M3",2.04]
[83336,"ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",4.49]
[83338,"ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3","M3",2.42]
[89885,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",7.61]
[89886,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013","M3",7.65]
[89887,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",7.91]
[89888,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",7.82]
[89889,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",8.1]
[89890,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",11.22]
[89893,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",13.78]
[89894,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",15.34]
[89895,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",18.6]
[89903,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",6.7]
[89904,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013","M3",6.74]
[89905,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",6.97]
[89906,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",6.89]
[89907,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",7.76]
[89908,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",10.56]
[89911,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",12.87]
[89912,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",13.71]
[89913,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",16.65]
[89921,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",6.18]
[89922,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013","M3",6.22]
[89923,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",6.48]
[89924,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",6.4]
[89925,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",6.67]
[89926,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",10.06]
[89929,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",12.91]
[89930,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",13.82]
[89931,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",17.37]
[89939,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",5.8]
[89940,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013","M3",5.82]
[89941,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",6.06]
[89942,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",5.99]
[89943,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",6.22]
[89944,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",9.27]
[89947,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",11.41]
[89948,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",12.65]
[89949,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",15.4]
[96520,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",81.68]
[96521,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",32.64]
[96522,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",137.09]
[96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",87.62]
[96524,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",157.42]
[96525,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",30.69]
[96526,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",276.67]
[96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",115.06]
[96528,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2",121.71]
[98116,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",11.71]
[98117,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",10.99]
[98118,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",11]
[98119,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",9.7]
[72915,"ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",10.61]
[72917,"ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",12.13]
[72918,"ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",14.15]
["73965/9","ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.","M3",192.7]
["79506/2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE","M3",289.05]
[83343,"ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.","M3",13.3]
[90082,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",8.29]
[90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",8.06]
[90085,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",7.57]
[90086,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",7.67]
[90087,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.6]
[90088,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.74]
[90090,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.48]
[90091,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.95]
[90092,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.81]
[90093,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.52]
[90094,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.57]
[90095,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",3.95]
[90096,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.03]
[90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",3.86]
[90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",11.35]
[90100,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",9.65]
[90101,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015","M3",9.53]
[90102,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",8.67]
[90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.78]
[90106,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",5.76]
[90107,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",5.68]
[90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",5.17]
[93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",76.23]
[79482,"ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO","M3",77.73]
[94304,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",26.18]
[94305,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",23.05]
[94306,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",19.09]
[94307,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",19.99]
[94308,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",17.66]
[94309,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",18.69]
[94310,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",16.96]
[94315,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",34.41]
[94316,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",26.65]
[94317,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",23.21]
[94318,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",18.78]
[94319,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3",39.84]
[94327,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",83.16]
[94328,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",80.03]
[94329,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",76.07]
[94330,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",76.97]
[94331,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",74.64]
[94332,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",75.67]
[94333,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",73.94]
[94338,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",91.39]
[94339,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",83.63]
[94340,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",80.19]
[94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",75.76]
[94342,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3",96.82]
[96385,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",5.73]
[96386,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",5.46]
[83346,"UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.","M3",0.9]
[93360,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",16.11]
[93361,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",13.07]
[93362,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",9.04]
[93363,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",9.92]
[93364,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.6]
[93365,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.57]
[93366,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",6.91]
[93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",15.13]
[93368,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",12.02]
[93369,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.06]
[93370,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.96]
[93371,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",6.63]
[93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.66]
[93373,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",5.94]
[93374,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",20.74]
[93375,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",15.91]
[93376,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",12.86]
[93377,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.24]
[93378,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",19.55]
[93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",15]
[93380,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",12.16]
[93381,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.74]
[93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",28.81]
[96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",46.22]
[72838,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL","TXKM",0.86]
[72839,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO","TXKM",0.69]
[72840,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","TXKM",0.58]
[72844,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)","T",0.74]
[72845,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",4.48]
[72846,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",3.69]
[72847,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",7.97]
[72848,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",1.99]
[72849,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",2.55]
[72850,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)","T",10.89]
[72882,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL","M3XKM",1.29]
[72883,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO","M3XKM",1.03]
[72884,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","M3XKM",0.86]
[72888,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)","M3",1.11]
[72890,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR","M3",6.72]
[72891,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA","M3",5.54]
[72892,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA","M3",11.95]
[72893,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR","M3",2.98]
[72894,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR","M3",3.82]
[72895,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)","M3",20.17]
[72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",22.09]
[72898,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",3.91]
[72899,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM","M3",5.21]
[72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",5.74]
["74010/1","CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG","M3",1.71]
[83356,"TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA","M3XKM",0.75]
[83358,"TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)","M3XKM",1.56]
[95303,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA","M3XKM",0.96]
[97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",2.1]
[97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",1.61]
[97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",1.5]
[97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",1.07]
[97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",1.4]
[97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",1.07]
[97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",1]
[97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",0.71]
[94097,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",5.67]
[94098,"PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",6.48]
[94099,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",2.86]
[94100,"PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",3.65]
[94102,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",173.57]
[94103,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",223.31]
[94104,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",178.05]
[94105,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",227.83]
[94106,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",150.67]
[94107,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",200.43]
[94108,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",155.18]
[94110,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",204.91]
[94111,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",136.58]
[94112,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",177.72]
[94113,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",143.23]
[94114,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",185.22]
[94115,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",105.06]
[94116,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",141.68]
[94117,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",111.23]
[94118,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",148.93]
[6514,"FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4","M3",107.27]
[88549,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM","M3",82.27]
[41721,"COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA","M3",3.05]
[41722,"COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA","M3",4.53]
["74005/1","COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)","M3",5.48]
["74005/2","COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)","M3",5.34]
["74034/1","ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP","M3",1.58]
[83344,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP","M3",0.97]
[95606,"UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016","M3",1.23]
[72131,"ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M2",120.14]
[72132,"ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M2",62.33]
[72133,"ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M2",218.59]
[87471,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",38.44]
[87472,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",39.62]
[87473,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",53.6]
[87474,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",54.94]
[87475,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",62.76]
[87476,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",64.33]
[87477,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",34.05]
[87478,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",35.23]
[87479,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",48.72]
[87480,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",50.06]
[87481,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",57.9]
[87482,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",59.47]
[87483,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",45.47]
[87484,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",46.65]
[87485,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",60.71]
[87487,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",69.59]
[87488,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",71.16]
[87489,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",38.02]
[87490,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",39.2]
[87491,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",52.77]
[87492,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",54.11]
[87493,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",62.02]
[87494,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",63.59]
[87495,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",73.68]
[87496,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",74.8]
[87497,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",68.86]
[87498,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",70.28]
[87499,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",81.48]
[87500,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",82.69]
[87501,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",126.68]
[87502,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",128.21]
[87503,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",62.17]
[87504,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",63.29]
[87505,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",57.47]
[87506,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",58.89]
[87507,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",66.27]
[87508,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",67.48]
[87509,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",102.28]
[87510,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",103.81]
[87511,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",83.64]
[87512,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",84.76]
[87513,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",79.2]
[87514,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",80.62]
[87515,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",95.37]
[87516,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",96.58]
[87517,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",148.33]
[87518,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",149.86]
[87519,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",68.42]
[87520,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",69.54]
[87521,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",63.75]
[87522,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",65.17]
[87523,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",74.7]
[87524,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",75.91]
[87525,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",115.36]
[87526,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",116.89]
[89043,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",69.87]
[89168,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",72.11]
[89977,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2",123.47]
[90112,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",62.05]
[95474,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M3",615.22]
[89282,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",47.34]
[89283,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",49.73]
[89284,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",42.46]
[89285,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",44.85]
[89286,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",51.9]
[89287,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",54.29]
[89288,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",45.07]
[89289,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",47.46]
[89290,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",57.14]
[89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",59.79]
[89292,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",52.29]
[89293,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",54.94]
[89294,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",63.51]
[89295,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",66.16]
[89296,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",55.91]
[89297,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",58.56]
[89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",58.65]
[89299,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",62.03]
[89300,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",53.77]
[89301,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",57.15]
[89302,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",66.79]
[89303,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",70.17]
[89304,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",58.6]
[89305,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",61.98]
[89306,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",68.62]
[89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",72.38]
[89308,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",63.77]
[89309,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",67.53]
[89310,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",78.53]
[89311,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",82.29]
[89312,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",69.62]
[89313,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",73.38]
[95465,"COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA","M2",115.26]
[87447,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",49.52]
[87448,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",50.11]
[87449,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",63.81]
[87450,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",64.98]
[87451,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",77.22]
[87452,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",77.56]
[87453,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",45.47]
[87454,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",46.47]
[87455,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",59]
[87456,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",60.44]
[87457,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",71.22]
[87458,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",72.69]
[87459,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",56.45]
[87460,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",57.45]
[87461,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",70.76]
[87462,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",71.93]
[87463,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",83.09]
[87464,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",84.56]
[87465,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",49.35]
[87466,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",50.35]
[87467,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",63.17]
[87468,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",64.34]
[87469,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",75.51]
[87470,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",76.98]
[89044,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",49.45]
[89169,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",50.34]
[89978,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2",64.33]
["73937/1","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)","M2",106.4]
["73937/3","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)","M2",106.54]
["73937/5","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)","M2",179.72]
[89453,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",53.67]
[89454,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",51.11]
[89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",65.65]
[89456,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",62.45]
[89457,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",57.74]
[89458,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",53.4]
[89459,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",71.02]
[89460,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",65.72]
[89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",62.33]
[89463,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",59.95]
[89464,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",81]
[89465,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",78.17]
[89466,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",66.85]
[89467,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",62.4]
[89468,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",86.37]
[89469,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",81.16]
[89470,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",67.42]
[89471,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",64.85]
[89472,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",78.91]
[89473,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",75.95]
[89474,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",75.45]
[89475,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",69.31]
[89476,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",88.48]
[89477,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",81.64]
[89478,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",76.3]
[89479,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",73.93]
[89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",94.47]
[89483,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",91.88]
[89484,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",84.79]
[89486,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",78.79]
[89487,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",104.03]
[89488,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",97.28]
[91815,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2",53.84]
[91816,"COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2",62.72]
[72139,"BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO","M2",429.9]
[72175,"BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO","M2",432.65]
[72176,"BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO","M2",435.15]
[72178,"RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS","M2",30.25]
[72179,"RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",60.55]
[72180,"RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",18.6]
[72181,"RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",37.62]
["73774/1","DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",312.72]
["73909/1","DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3\"X3\"","M2",242.66]
["74229/1","DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",531.34]
[79627,"DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",712.38]
[96358,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",83.86]
[96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P","M2",91.89]
[96360,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",104.96]
[96361,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",120.42]
[96362,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",110.59]
[96363,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",119.03]
[96364,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",131.69]
[96365,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",147.54]
[96366,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",137.32]
[96367,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",146.13]
[96368,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017","M2",158.42]
[96369,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",174.66]
[96370,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",53.04]
[96371,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",60.86]
[96372,"INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017","M2",20.23]
[96373,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M",7.56]
[96374,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M",22.09]
["73863/1","ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL","M2",61.81]
["73863/2","ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL","M2",126.18]
["73790/2","REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO","M2",57.24]
["73790/4","REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO","M2",47.06]
[83694,"RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M2",17.41]
["83695/1","REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS","M2",26.47]
[83771,"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO","M3",7.69]
[92970,"DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE","M2",13.77]
[72916,"BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO","M3",28.35]
[72919,"BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO","M3",39.5]
[72922,"BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO","M3",53.44]
[72923,"BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE","M3",63.14]
[72924,"BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE","M3",54.29]
[72961,"REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA","M2",1.33]
[96387,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",7.2]
[96388,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",6.8]
[96389,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",28.95]
[96390,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",47.4]
[96391,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 6%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",65.66]
[96392,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 8%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",87.26]
[96396,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",106.92]
[96397,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",139.9]
[96398,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",152.9]
[96399,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",87.71]
[96400,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",96.19]
[96401,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017","M2",6.31]
[96402,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017","M2",1.51]
[72799,"PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)","M2",82.27]
[72942,"PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C","M2",1.6]
[72943,"PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C","M2",2.02]
[72972,"CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M2",1.02]
[72973,"CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M",1.92]
[72974,"CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M2",6.42]
[72975,"DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M2",0.72]
[72978,"EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA","M",6.41]
[72979,"EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA","M2",12.27]
["73760/1","CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO","M2",4.51]
["73849/1","AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","M3",782.06]
["73849/2","AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","M3",666.05]
[92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",48.62]
[92392,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",51.14]
[92393,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",44.28]
[92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",48.38]
[92395,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",61.91]
[92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",56.7]
[92397,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",44.23]
[92398,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",52.81]
[92399,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",54.05]
[92400,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",62.94]
[92401,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",64.24]
[92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",56.92]
[92403,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",44.43]
[92404,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",52.59]
[92405,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",53.79]
[92406,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",64.66]
[92407,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",65.95]
[93679,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",61.24]
[93680,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",48.57]
[93681,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",59.54]
[93682,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",60.85]
[97114,"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017","M",0.39]
[97115,"APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017","KG",46.57]
[97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG",6.36]
[97802,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",4.06]
[97803,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",4.91]
[97805,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",8.71]
[97806,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",10.71]
[97807,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",12.39]
[97809,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",15.5]
[97810,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",17.51]
[97811,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",19.22]
[97813,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",4.24]
[97814,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",5.09]
[97816,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",9.23]
[97817,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",11.23]
[97818,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",13.08]
[97820,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",16.54]
[97821,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",18.55]
[97822,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",20.42]
[72947,"SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO","M2",24.45]
[83693,"CAIACAO EM MEIO FIO","M2",3.98]
["73770/1","BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M  FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.","M",501.22]
["73770/2","BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.","M",435.74]
["83696/1","PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).","M2",6.37]
[72962,"USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO","T",271.92]
[72963,"USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER","T",228.55]
["73759/2","PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","M3",408.82]
[95990,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",911.32]
[95992,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",846.77]
[95993,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",876.57]
[95994,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",821.75]
[95995,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",855.11]
[95996,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",806.3]
[95997,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",841.75]
[95998,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",796.7]
[95999,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",832.24]
[96000,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",789.86]
[96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017","M2",5.04]
[96002,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017","M2",5.88]
[96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017","M3",100.51]
[96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017","M3",132.71]
[96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_06/2017","M3",146.52]
[73445,"CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS","M2",9.96]
[73446,"PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE","M2",22.15]
["74133/1","EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO","M2",18.41]
["74133/2","EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS","M2",23.01]
[79462,"EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS","M2",57.33]
["79494/1","PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA","M2",13.41]
[84651,"PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS","M2",10.83]
[88411,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",2.59]
[88412,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",1.94]
[88413,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",3.88]
[88414,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",4.29]
[88415,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014","M2",2.79]
[88416,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",15.54]
[88417,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",13.26]
[88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",20.14]
[88421,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",21.59]
[88423,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014","M2",16.25]
[88424,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",18.67]
[88426,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",14.73]
[88428,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",26.58]
[88429,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",29.1]
[88431,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",19.91]
[88432,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014","M2",15.24]
[88482,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",3.46]
[88483,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",3.18]
[88484,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",2.82]
[88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",2.43]
[88486,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",10.6]
[88487,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",9.38]
[88488,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",13.73]
[88489,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",11.98]
[88490,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",7.28]
[88491,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",7]
[88492,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",8.79]
[88493,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",8.36]
[88494,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",18.21]
[88495,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",9.83]
[88496,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",24.69]
[88497,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",13.51]
[95305,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2",12.39]
[95306,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2",14.61]
[95622,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",12.62]
[95623,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",9.51]
[95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",18.94]
[95625,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",20.95]
[95626,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",13.63]
[96126,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",16.24]
[96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",12.36]
[96128,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",24.11]
[96129,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",26.62]
[96130,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",17.47]
[96131,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",22.43]
[96132,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",17.25]
[96133,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",32.9]
[96134,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",36.22]
[96135,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",24.08]
[79460,"PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS","M2",47.98]
[79465,"PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS","M2",42.33]
["79514/1","PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS","M2",66.97]
[84647,"PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR","M2",150.7]
[84656,"TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO","M2",37.75]
[6082,"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS","M2",18.61]
[40905,"VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",23.02]
["73739/1","PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",18.51]
["74065/1","PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","M2",26.14]
["74065/2","PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","M2",25.71]
["74065/3","PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","M2",25.58]
[79463,"PINTURA A OLEO, 1 DEMAO","M2",15.84]
[79464,"PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS","M2",21.13]
[79466,"PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS","M2",19.79]
["79497/1","PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS","M2",26.14]
[84645,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS","M2",19.55]
[84657,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO","M2",10.55]
[84659,"PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",17.23]
[84679,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",20.36]
[95464,"PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS","M2",23.11]
[73656,"JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA","M2",16.11]
["73794/1","PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS","M2",39.38]
["73865/1","FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.","M2",9.84]
["73924/1","PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",28.38]
["73924/2","PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",28.51]
["73924/3","PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",28.94]
["74064/1","FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS","M2",21.86]
["74064/2","FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO","M2",14.27]
["74145/1","PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).","M2",19.01]
["79498/1","PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO","M2",17.82]
["79499/1","PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO","UN",22.81]
["79515/1","PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS","M2",36.45]
[84660,"FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA","M2",7.01]
[84661,"PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA","M2",18.36]
[84662,"PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",29.09]
[95468,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)","M2",42.8]
[41595,"PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA","M",12.52]
["73978/1","PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO","M2",18.86]
["74245/1","PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS","M2",15.3]
[79467,"PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.","ML",14.92]
["79500/2","PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS","M2",21.23]
[84663,"APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS","M2",23.34]
[84665,"PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO","M2",23.27]
[84666,"POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA","M2",24.1]
[75889,"PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA","M2",20.84]
[72191,"RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)","M2",89.55]
[72192,"RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO","M2",24.9]
[72193,"RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO","M2",69.38]
[73655,"PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)","M2",182.39]
["73734/1","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)","M2",143.64]
[84181,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA","M2",112.61]
[87246,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",42.82]
[87247,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",35.98]
[87248,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",30.19]
[87249,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",49.2]
[87250,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",38.37]
[87251,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",31.2]
[87255,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",73.72]
[87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",61.26]
[87257,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",52.95]
[87258,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2",95.48]
[87259,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2",83.72]
[87260,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2",76.51]
[87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2",108.79]
[87262,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2",95.55]
[87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2",87.03]
[89046,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",35.6]
[89171,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",32.81]
[93389,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",39.7]
[93390,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",32.92]
[93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",27.13]
["73743/1","PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO","M2",149.71]
["73921/2","PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM","M2",33.83]
[84183,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM","M2",115.72]
[98670,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018","M2",141.24]
[98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018","M2",344.84]
[98672,"PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018","M2",340.69]
[98673,"PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018","M2",145.21]
[98679,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018","M2",26.37]
[98680,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018","M2",32.52]
[98681,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018","M2",24.27]
[98682,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018","M2",30.42]
[98685,"RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018","M",62.99]
[98686,"RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018","M",36.22]
[98688,"RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018","M",42.6]
[98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018","M",89.77]
[72187,"PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)","M2",188.54]
[72188,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)","M2",188.54]
["73876/1","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA","M2",172.63]
[84186,"PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA","M2",76.58]
[84187,"ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA","M2",17.36]
[72136,"PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO","M2",91.12]
[72137,"PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO","M2",106.5]
[72815,"APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO","M2",54.35]
[84191,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS","M2",100.85]
["74111/1","SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE","M",29.93]
[98695,"SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018","M",63.4]
[98697,"RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_06/2018","M",41.42]
["73886/1","RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA","M",15.4]
[84162,"RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA","M",16]
[88648,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014","M",5.02]
[88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014","M",5.58]
[88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M",9.81]
[96467,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017","M",4.66]
["73850/1","RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM","M",28.01]
[84168,"RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM","M",16.58]
[68325,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO","M2",46.11]
[68333,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA","M2",47.81]
[72183,"PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA","M2",81.43]
[84175,"JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS","M",14.06]
[84176,"JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS","M",25.01]
[94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3",559.16]
[94991,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3",434.11]
[94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",57.19]
[94993,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",49.69]
[94994,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",70.05]
[94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",60.05]
[94996,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",81.49]
[94997,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",68.99]
[94998,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",92.62]
[94999,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",77.62]
[87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",25.38]
[87622,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",28.89]
[87623,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",55.03]
[87624,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",61.45]
[87630,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",31.2]
[87632,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",36.07]
[87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",72.42]
[87634,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",81.35]
[87640,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",35.86]
[87642,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",41.86]
[87643,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",86.56]
[87644,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",97.53]
[87680,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",29.37]
[87682,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",35.37]
[87683,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",80.07]
[87684,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",91.04]
[87690,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",34.24]
[87692,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",41.11]
[87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",92.31]
[87694,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",104.87]
[87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",36.92]
[87702,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",44.39]
[87703,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",100.14]
[87704,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",113.83]
[87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",35.53]
[87737,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",39.04]
[87738,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",65.18]
[87739,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",71.6]
[87745,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",41.36]
[87747,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",46.23]
[87748,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",82.58]
[87749,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",91.51]
[87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",38.44]
[87757,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",43.31]
[87758,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",79.66]
[87759,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",88.59]
[87765,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",43.11]
[87767,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",49.11]
[87768,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",93.81]
[87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",104.78]
[88470,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",19.65]
[88471,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",24.33]
[88472,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",28]
[88476,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",16.02]
[88477,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",22.11]
[88478,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",27.04]
[90900,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",62.73]
[90902,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",69.6]
[90903,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",120.8]
[90904,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",133.36]
[90910,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",66.32]
[90912,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",73.79]
[90913,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",129.54]
[90914,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",143.23]
[90920,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",72.95]
[90922,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",81.55]
[90923,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",145.65]
[90924,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",161.39]
[90930,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",56.34]
[90932,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",63.21]
[90933,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",114.41]
[90934,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",126.97]
[90940,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",59.96]
[90942,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",67.43]
[90943,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",123.18]
[90944,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",136.87]
[90950,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",66.56]
[90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",75.16]
[90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",139.26]
[90954,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",155]
[94438,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",34.38]
[94439,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",38.12]
[94779,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",33.15]
[94782,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",37.28]
[72190,"RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA","M",33.51]
[87871,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",15.83]
[87872,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",15.06]
[87873,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",4.17]
[87874,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",4.02]
[87876,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",8.22]
[87877,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",7.87]
[87878,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",3.71]
[87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",3.21]
[87881,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",4.07]
[87882,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",3.92]
[87884,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",8.12]
[87885,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",7.77]
[87886,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",22.18]
[87887,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",21.41]
[87888,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",5.53]
[87889,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",5.38]
[87891,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",9.58]
[87892,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",9.23]
[87893,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.08]
[87894,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",5.58]
[87896,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",5.27]
[87897,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2",4.77]
[87899,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.73]
[87900,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",6.58]
[87902,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",10.78]
[87903,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",10.43]
[87904,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",8.07]
[87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",7.57]
[87907,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.94]
[87908,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2",6.44]
[87910,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",22.03]
[87911,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",21.26]
[5991,"BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA","M2",48.26]
[84023,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",45.64]
[84024,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",43.61]
[84026,"BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",53.54]
[84027,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",37.22]
[84028,"BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",59.8]
[84072,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",37.68]
[87411,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",14.35]
[87412,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",20.85]
[87413,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",24.56]
[87414,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",21.06]
[87415,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",27.37]
[87416,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",31.32]
[87417,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",15.26]
[87418,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",15.74]
[87419,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",17.15]
[87420,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",22.7]
[87421,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",23.18]
[87422,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",24.58]
[87423,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",30.6]
[87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",31.32]
[87425,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",32.48]
[87426,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",35.76]
[87427,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",36.48]
[87428,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",37.63]
[87429,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",17.34]
[87430,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",17.82]
[87431,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",18.06]
[87432,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",24.73]
[87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",25.7]
[87434,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",26.37]
[87435,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",27.76]
[87436,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",29.4]
[87437,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",30.56]
[87438,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",34.13]
[87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",36.2]
[87440,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",37.17]
[87527,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",32.98]
[87528,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",37.25]
[87529,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",29.55]
[87530,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",33.82]
[87531,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",28.33]
[87532,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",32.6]
[87535,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",24.9]
[87536,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",29.17]
[87537,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",49.95]
[87538,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",47.02]
[87539,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",45.97]
[87541,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",43.04]
[87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",16.01]
[87545,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",22.78]
[87546,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",25.2]
[87547,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",19.36]
[87548,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",21.78]
[87549,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",18.12]
[87550,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",20.54]
[87553,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",14.69]
[87554,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",17.11]
[87555,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",31.33]
[87556,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",28.41]
[87557,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",27.34]
[87559,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",24.41]
[87561,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",27.61]
[87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",47.83]
[87777,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",51.4]
[87778,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",59.47]
[87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",55.54]
[87781,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",60.33]
[87783,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",73.08]
[87784,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",63.25]
[87786,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",69.26]
[87787,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",86.67]
[87788,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",82.31]
[87790,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",88.92]
[87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",104.74]
[87792,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",30.67]
[87794,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",34]
[87795,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",41.16]
[87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",38.11]
[87799,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",42.58]
[87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",54.11]
[87801,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",45.56]
[87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",51.16]
[87804,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",67.05]
[87805,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",52.75]
[87807,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",58.92]
[87808,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",73.09]
[87809,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",78.99]
[87811,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",82.32]
[87812,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",89.05]
[87813,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",86.43]
[87815,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",90.9]
[87816,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",101.99]
[87817,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",93.43]
[87819,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",99.03]
[87820,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",114.93]
[87821,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",135.86]
[87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",142.03]
[87824,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",155.75]
[87825,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",61.59]
[87827,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",65.68]
[87828,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",75.72]
[87829,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",69.9]
[87831,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",75.37]
[87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",90.75]
[87834,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",135.68]
[87835,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",93.18]
[87836,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",127.85]
[87837,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",86.28]
[87838,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",143.15]
[87839,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",98.56]
[87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",133.56]
[87841,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",89.87]
[87842,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",143.51]
[87843,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",107.76]
[87844,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",129.23]
[87845,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",94.44]
[87846,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",147.67]
[87847,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",105.17]
[87848,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",138.45]
[87849,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",96.88]
[87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",155.17]
[87851,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",110.57]
[87852,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",144.13]
[87853,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",100.44]
[87854,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",155.52]
[87855,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",119.78]
[87856,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",139.83]
[87857,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",105.01]
[87858,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",102.73]
[87859,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",120.4]
[89048,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",30.28]
[89049,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",20.29]
[89173,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2",29.73]
[90406,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",39.57]
[90407,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",43.84]
[90408,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",29.09]
[90409,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",31.51]
[5998,"PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM","M2",0.72]
[84084,"APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO","M2",7.7]
[87242,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014","M2",163.62]
[87243,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014","M2",148.25]
[87244,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2",160.62]
[87245,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2",192.64]
[87264,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",52.66]
[87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",44.86]
[87266,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",55.47]
[87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",51.96]
[87268,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",57.38]
[87269,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",48.89]
[87270,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",59.74]
[87271,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",55.77]
[87272,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",61.61]
[87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",51.2]
[87274,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",63.27]
[87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",59.71]
[88786,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014","M2",180.57]
[88787,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014","M2",164.47]
[88788,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2",176.84]
[88789,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2",211.34]
[89045,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",52.47]
[89170,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014","M2",50.5]
[93392,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",43.14]
[93393,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",35.43]
[93394,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",45.95]
[93395,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",42.44]
[99194,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",48.2]
[99195,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",40.49]
[99196,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",51.01]
[99198,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",47.5]
[84088,"PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M",80.89]
[84089,"PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M",114.53]
[40675,"ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE","M",5.1]
[84093,"TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO","M",33.03]
[96112,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2",103.7]
[96117,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2",118.17]
[96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017","M",27.65]
[96109,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P","M2",43.03]
[96110,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",61.47]
[96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P","M2",38.05]
[96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",61.64]
[96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017","M",2.92]
[96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P","M",25.16]
[99054,"ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P","M2",53.02]
[72200,"REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA","M2",88.14]
["73807/1","CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM","M",104.94]
[72201,"RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",13.34]
[96111,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",41.27]
[96116,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",44.13]
[96121,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017","M",8.72]
[96485,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",47.21]
[96486,"FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",50.43]
[72198,"ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",111.89]
["73833/1","ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM","M2",58.88]
[83730,"REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM","M2",208.76]
[83736,"REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM","M2",194.63]
[91514,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2",6.33]
[91515,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2",8.38]
[91516,"ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2",12.26]
[91517,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2",13.65]
[91519,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2",15.68]
[91520,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2",2.27]
[91522,"ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2",2.74]
[91525,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2",4.92]
[73548,"ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M3",499.22]
[73549,"ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M3",484.68]
[87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",282.08]
[87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",277.01]
[87283,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",303.93]
[87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",280.92]
[87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",298.34]
[87287,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",376.13]
[87289,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",373.46]
[87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",367.8]
[87292,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",395.78]
[87294,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",376.14]
[87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",393.13]
[87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",370.23]
[87298,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",409.57]
[87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",392.97]
[87301,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",369.15]
[87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",355.82]
[87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",347.55]
[87305,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",333.17]
[87307,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",324.59]
[87308,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",313.4]
[87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",285.63]
[87311,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",277.9]
[87313,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",331.67]
[87314,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",324.54]
[87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",309.87]
[87317,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",297.1]
[87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",1932.03]
[87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",1931.72]
[87322,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",1984.14]
[87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",1970.58]
[87325,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",1955.04]
[87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",1947.08]
[87327,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",305.11]
[87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",262.66]
[87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",328.61]
[87330,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",282.97]
[87331,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",402.85]
[87332,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",357.76]
[87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",381.83]
[87334,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",348.72]
[87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",393.14]
[87336,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",368.48]
[87337,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",373.93]
[87338,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",367.46]
[87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",504.19]
[87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",399.92]
[87341,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",380.68]
[87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",436.93]
[87343,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",370.06]
[87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",342.53]
[87345,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",382.49]
[87346,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",336.29]
[87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",321.4]
[87348,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",357.57]
[87349,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",298.67]
[87350,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",322.6]
[87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",280]
[87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",399.74]
[87353,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",339.43]
[87354,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",311.79]
[87355,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",349.61]
[87356,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",300.63]
[87357,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",289.61]
[87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",1911.35]
[87359,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",1888.29]
[87360,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",1980.52]
[87361,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",1943.04]
[87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",1935.8]
[87363,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",1952.34]
[87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",1907.78]
[87365,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",393.4]
[87366,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",406.5]
[87367,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",486.18]
[87368,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",491.67]
[87369,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",509.53]
[87370,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",492.07]
[87371,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",492.54]
[87372,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",520.83]
[87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",482.27]
[87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",456.3]
[87375,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",432.45]
[87376,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",407.41]
[87377,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",450.46]
[87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",424.59]
[87379,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2036.08]
[87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2082.04]
[87381,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2055.51]
[87382,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",934.38]
[87383,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",924.1]
[87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",915]
[87385,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",1337.96]
[87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",1325.71]
[87387,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",1319.46]
[87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",3103.1]
[87389,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",3109.73]
[87390,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",3113.19]
[87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",4477.64]
[87393,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",4523.11]
[87394,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",4539.3]
[87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",3525.91]
[87396,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",3558.89]
[87397,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",3565.67]
[87398,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",1113.34]
[87399,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",1532.78]
[87401,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",4755.61]
[87402,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",3798.01]
[87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",3223.21]
[87405,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",3218.94]
[87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",946.58]
[87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",929.78]
[87410,"ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",831.1]
[88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3",333.33]
[88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014","M3",421.29]
[88628,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3",314.26]
[88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014","M3",407.24]
[88630,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3",282.16]
[88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014","M3",378.28]
[88715,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014","M3",374.19]
[95563,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016","M3",518.92]
[96920,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M3",406.24]
[88036,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014","M3",33.42]
[88037,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014","M3",46.82]
[88038,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014","M3",63.58]
[88039,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014","M3",80.33]
[88040,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014","M3",9.84]
[88041,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014","M3",15.26]
[88042,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014","M3",22.03]
[88043,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014","M3",28.8]
[88044,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014","UN",0.69]
[88045,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014","UN",0.34]
[88046,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","UN",0.3]
[88047,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","UN",0.11]
[88048,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","UN",0.4]
[88049,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","UN",0.13]
[88050,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","UN",0.52]
[88051,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","UN",0.16]
[88052,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","UN",0.64]
[88053,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","UN",0.19]
[88054,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014","UN",0.12]
[88055,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014","UN",0.03]
[88056,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014","UN",0.2]
[88057,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014","UN",0.05]
[88058,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014","UN",0.3]
[88059,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014","UN",0.07]
[88060,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014","UN",0.4]
[88061,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014","UN",0.1]
[88074,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014","M2",0.99]
[88075,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","M2",0.67]
[88076,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","M2",0.77]
[88077,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","M2",0.9]
[88078,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","M2",1.02]
[88079,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014","M2",0.17]
[88080,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014","M2",0.29]
[88081,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014","M2",0.43]
[88082,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014","M2",0.57]
[88083,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","M2",0.07]
[88084,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","M2",0.11]
[88085,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","M2",0.17]
[88086,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","M2",0.23]
[88087,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014","L",0.07]
[88099,"TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","UN",0.28]
[88100,"TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","UN",0.14]
[88101,"TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","M2",0.44]
[88102,"TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","L",0.03]
[88103,"TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","L",0.05]
[89176,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","T",9.63]
[89177,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","T",13.48]
[89178,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","T",15.41]
[89179,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","T",15.41]
[89180,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","T",17.34]
[89181,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","T",21.19]
[89182,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","T",21.19]
[89183,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","T",23.12]
[89184,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","T",26.97]
[89185,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","T",26.97]
[89186,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","T",28.9]
[89187,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","T",32.75]
[89188,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","18L",0.48]
[89189,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","18L",0.62]
[89190,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","18L",0.83]
[89191,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","18L",1]
[89192,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014","T",28.9]
[89193,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014","T",48.17]
[89194,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014","T",71.29]
[89195,"TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","T",11.56]
[89196,"TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","T",19.27]
[89197,"TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","T",28.9]
[91104,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.07]
[91105,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.18]
[91106,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.07]
[91107,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.09]
[91108,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.18]
[91109,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.15]
[91110,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.18]
[91111,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.25]
[91112,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.14]
[91113,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.28]
[91114,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.53]
[91115,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.09]
[91116,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.15]
[91117,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.22]
[91118,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.18]
[91119,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.35]
[91120,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.53]
[91121,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.88]
[91122,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",1.24]
[91123,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",1.59]
[91124,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M3",81.89]
[91125,"TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015","KG",0.09]
[91128,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","18L",0.15]
[91129,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","18L",0.23]
[91130,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","18L",0.31]
[91132,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","18L",0.42]
[91134,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","T",2.59]
[91135,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","T",4.61]
[91136,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","T",6.64]
[91137,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","T",8.67]
[91138,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","MIL",86.81]
[91139,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","MIL",46.27]
[91140,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","MIL",20.26]
[91141,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","MIL",133.1]
[91142,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","MIL",86.81]
[91143,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","MIL",20.26]
[91144,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","MIL",179.37]
[91145,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","MIL",133.1]
[91146,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","MIL",25.99]
[91147,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","MIL",245.92]
[91148,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","MIL",159.09]
[91149,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","MIL",40.54]
[92121,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3",27.18]
[92122,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3",46.2]
[92123,"ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015","M3",43.15]
[94926,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF_07/2016","M2",1.39]
[94927,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016","M2",0.72]
[94928,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016","UN",2.2]
[94929,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016","UN",3.88]
[94930,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016","UN",1.14]
[94931,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016","UN",2.01]
[94932,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",4.11]
[94934,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",1.42]
[94935,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",2.22]
[94936,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",3.57]
[94937,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",5.26]
[94938,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",6.94]
[94939,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE VIDRO. AF_07/2016","M2",2.16]
[94940,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016","M2",1.12]
[94941,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELA DE AÇO. AF_07/2016","KG",0.07]
[94942,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_07/2016","M2",0.87]
[94943,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016","M2",0.47]
[94944,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016","M2",1.21]
[94945,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016","M2",0.24]
[94946,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",1.23]
[94947,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE 1 PAVIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.91]
[94948,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.65]
[94949,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.99]
[94950,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",1.41]
[94951,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",1.84]
[94952,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.3]
[94953,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",5.6]
[94954,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",0.9]
[94955,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",1.35]
[94956,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",1.92]
[94957,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",2.48]
[94958,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",0.55]
[94959,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016","M",1.54]
[94960,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016","M",1.26]
[94961,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016","M",0.57]
["73806/1","LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA","M2",1.96]
["73948/2","LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA","M2",10.08]
["73948/3","LIMPEZA AZULEJO","M2",7.06]
["73948/8","LIMPEZA VIDRO COMUM","M2",13.69]
["73948/9","LIMPEZA FORRO","M2",29.35]
["73948/11","LIMPEZA PISO CERAMICO","M2",24.71]
["73948/15","LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE","M2",15.81]
["73948/16","LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)","M2",4.81]
["74086/1","LIMPEZA LOUCAS E METAIS","UN",30.12]
[84117,"RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA","M2",23.26]
[84120,"ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS","M2",13.3]
[84123,"LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO","M2",6.93]
[84125,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA","M2",8.82]
["74163/1","PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA","M",47.53]
["74163/2","PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO","M",93.15]
[84127,"REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO","M",333.17]
[40841,"ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS","UN",129.14]
[71516,"CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA","UN",464]
[73361,"CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO","M3",392.92]
[73714,"CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.","UN",1382.11]
[86957,"MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2\" X 1/4\", REFORÇADA, 40 X 30 CM","UN",23.21]
[86958,"MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2\" X 1/4\", REFORÇADA, 30 X 25 CM","UN",19.25]
[97010,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",43.52]
[97011,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",34.73]
[97012,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",30.33]
[97013,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",50.55]
[97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",39.67]
[97015,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",34.16]
[97016,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",37.03]
[97017,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",28.69]
[97018,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",24.34]
[97031,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M",60.88]
[97032,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M",39.51]
[97033,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M",70.04]
[97034,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M",43.31]
[97039,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2",31.81]
[97040,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA \u0096 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017","M2",12.52]
[97041,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2",125.87]
[97046,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017","M2",0.37]
[97047,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017","M2",0.15]
[97048,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017","M2",0.11]
[97051,"SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017","M",0.6]
[97053,"SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017","M",22.56]
[97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017","M2",5.61]
[97063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M2",10.92]
[97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M",20.62]
[97065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M3",7.58]
[97066,"COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M2",55.73]
[97067,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M",536.61]
["73916/2","PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM","UN",123.6]
[73672,"DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS","M2",0.33]
["73822/2","LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA","M2",0.52]
["73859/1","DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS","M2",0.13]
["73859/2","CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO","M2",1.54]
[85331,"CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE","M2",1.49]
[85422,"PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL","M2",7.7]
["74220/1","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X","M2",58.65]
["74221/1","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA","M",2.94]
["74219/1","PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES","M2",63.37]
["74219/2","PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS","M2",56.86]
[84126,"CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO","M2",40.8]
[85421,"REMOCAO DE VIDRO COMUM","M2",15.47]
[97621,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",103.08]
[97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",50.23]
[97623,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",153.91]
[97624,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",94.46]
[97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",39.88]
[97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",521.07]
[97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",247.71]
[97628,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",248.29]
[97629,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",117.26]
[97631,"DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.92]
[97632,"DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",2.32]
[97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",20.35]
[97634,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",11.27]
[97635,"DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",14.09]
[97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",9.82]
[97637,"REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.48]
[97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",7.23]
[97639,"REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",17.64]
[97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",1.56]
[97641,"REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",4.4]
[97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.8]
[97643,"REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",21.61]
[97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",8.15]
[97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",23.64]
[97647,"REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.94]
[97648,"REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",1.69]
[97649,"REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",3.6]
[97650,"REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",6.33]
[97651,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",70.11]
[97652,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",158.93]
[97653,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",92.33]
[97654,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",116.65]
[97655,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",16.94]
[97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",172.76]
[97657,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",342.43]
[97658,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",134.16]
[97659,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",183.68]
[97660,"REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",0.59]
[97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",0.59]
[97662,"REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",0.43]
[97663,"REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",10.84]
[97664,"REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",1.35]
[97665,"REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",1.13]
[97666,"REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",7.9]
[85423,"ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM","M2",7.84]
[85424,"ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA","M2",24.17]
[72742,"ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND","UN",755.68]
[72743,"ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO","UN",377.84]
["74020/1","ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO","M3",28.49]
["74021/3","ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO","M2",1.04]
["74021/6","ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE","M3",2]
["74022/3","ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA","UN",188.92]
["74022/6","ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS","UN",151.13]
["74022/8","ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS","UN",94.46]
["74022/9","ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS","UN",85]
["74022/10","ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS","UN",179.46]
["74022/15","ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS","UN",75.56]
["74022/19","ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS","UN",217.25]
["74022/23","ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS","UN",56.67]
["74022/25","ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO","UN",151.13]
["74022/27","ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO","UN",66.11]
["74022/30","ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO","UN",170.02]
["74022/32","ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO","UN",188.92]
["74022/37","ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO","UN",94.46]
["74022/42","ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS","UN",85]
["74022/58","ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE","UN",66.64]
[95967,"SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H",121.34]
[99058,"LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018","UN",7.48]
[99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M",40.84]
[99060,"CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN",107.25]
[99061,"CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN",73.16]
[99062,"MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018","UN",2.22]
[99063,"LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018","M",3.65]
[99064,"LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018","M",0.37]
[78472,"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","M2",0.37]
[93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.49]
[93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.15]
[93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",0.76]
[93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.34]
[93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.03]
[93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",0.68]
[93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",1]
[93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.76]
[93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.5]
[93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.89]
[93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.68]
[93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.45]
[95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016","M3XKM",1.16]
[95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016","M3XKM",0.89]
[95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016","M3XKM",0.58]
[95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016","TXKM",0.77]
[95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016","TXKM",0.58]
[95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016","TXKM",0.39]
[95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016","M3XKM",1.07]
[95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016","M3XKM",0.96]
[95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016","M3XKM",0.82]
[95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016","TXKM",0.71]
[95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016","TXKM",0.64]
[95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016","TXKM",0.55]
[93176,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",0.45]
[93177,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",1.58]
[93178,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",0.51]
[93179,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",1.76]
["74038/1","PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS","M",31.85]
["74039/1","CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",31.85]
["74142/1","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",56.52]
["74142/2","CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",23.06]
["74142/3","CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",36.82]
["74142/4","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16","M",69.91]
["74143/1","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17","M",69.07]
["74143/2","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17","M",66.6]
[85171,"RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM","M",4.55]
["73787/1","ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2\", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM","M2",227.75]
["74244/1","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2\", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM","M2",144.25]
["73788/2","GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES","UN",118.64]
[98509,"PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018","UN",18.4]
[98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN",37.18]
[98511,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN",65]
[98516,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN",216.18]
[98519,"REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018","M2",1.9]
[98520,"APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2",3.63]
[98521,"APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018","M2",0.33]
[98522,"ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M",142.47]
[98524,"LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018","M2",3.06]
[85179,"PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS","M2",14.68]
[85180,"PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO","M2",14.68]
[98503,"PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018","M2",13.73]
[98504,"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018","M2",9.63]
[98505,"PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018","M2",27.54]
[85184,"RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS","M2",4.81]
[85185,"PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA","M2",5.85]
[98525,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2",0.28]
[98526,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",63.54]
[98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN",136.81]
[98528,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN",200.07]
[98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",65.94]
[98530,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN",117.46]
[98531,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN",234.57]
[98532,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018","UN",70.19]
[98533,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",195.65]
[98534,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN",497.25]
[98535,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN",793.87]
[88236,"FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.41]
[88237,"EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.89]
[88238,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.86]
[88239,"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.28]
[88240,"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.66]
[88241,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.27]
[88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.34]
[88243,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.86]
[88245,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.08]
[88246,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.94]
[88247,"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.04]
[88248,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.95]
[88249,"AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.82]
[88250,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.23]
[88251,"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.72]
[88252,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.12]
[88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",13.55]
[88255,"AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.35]
[88256,"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.43]
[88257,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.8]
[88258,"CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.43]
[88259,"CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.9]
[88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.08]
[88261,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.21]
[88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.88]
[88263,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.38]
[88264,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.23]
[88265,"ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.85]
[88266,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.55]
[88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.97]
[88268,"ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.93]
[88269,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.08]
[88270,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.22]
[88272,"MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.41]
[88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.3]
[88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.46]
[88275,"MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.49]
[88277,"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.99]
[88278,"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.2]
[88279,"MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",29.17]
[88281,"MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.31]
[88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.19]
[88283,"MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.47]
[88284,"MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.29]
[88285,"MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.17]
[88286,"MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.86]
[88288,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",15.3]
[88291,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.58]
[88292,"OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.38]
[88293,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.86]
[88294,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.58]
[88295,"OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.89]
[88296,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.89]
[88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.3]
[88298,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.74]
[88299,"OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.16]
[88300,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.19]
[88301,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.77]
[88302,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.73]
[88303,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.35]
[88304,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.14]
[88306,"OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.06]
[88307,"OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.58]
[88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.73]
[88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.22]
[88310,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.93]
[88311,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.74]
[88312,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.21]
[88313,"POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.8]
[88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.17]
[88315,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.08]
[88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.27]
[88317,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.2]
[88318,"SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.03]
[88320,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.75]
[88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.82]
[88322,"TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.58]
[88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.85]
[88324,"TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.93]
[88325,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.24]
[88326,"VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.31]
[88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.09]
[88441,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.43]
[88597,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.24]
[90766,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.65]
[90767,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",31.43]
[90768,"ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",56.29]
[90769,"ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",79.79]
[90770,"ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",105.34]
[90771,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.03]
[90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.18]
[90773,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.42]
[90775,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.11]
[90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",34.2]
[90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",76.62]
[90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",87.14]
[90779,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",118.97]
[90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",43.91]
[90781,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.09]
[91677,"ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",78.57]
[91678,"ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",73.22]
[93556,"FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",89.59]
[93557,"EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",175.19]
[93558,"MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4388.13]
[93559,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3589.47]
[93560,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3491.86]
[93561,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3766.11]
[93562,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3213.46]
[93563,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4574.91]
[93564,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5577.99]
[93565,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",13424.31]
[93566,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3789.68]
[93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",15268.27]
[93568,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",20841.21]
[93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",9877.66]
[93570,"ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",13995.89]
[93571,"ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",18477.36]
[93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6057.97]
[94295,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",7686.91]
[94296,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4087.81]
[95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1]
[95311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14]
[95313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14]
[95314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2]
[95316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.35]
[95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13]
[95319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95321,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12]
[95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.04]
[95323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21]
[95325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22]
[95326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.04]
[95327,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24]
[95328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21]
[95330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09]
[95332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.5]
[95333,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.43]
[95334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.47]
[95335,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24]
[95336,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16]
[95337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.29]
[95339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25]
[95340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2]
[95341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14]
[95343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.54]
[95346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06]
[95347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06]
[95348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08]
[95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.04]
[95350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.07]
[95351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14]
[95352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.05]
[95354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09]
[95355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09]
[95356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24]
[95359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24]
[95360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1]
[95362,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14]
[95364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12]
[95365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12]
[95366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1]
[95368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18]
[95369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12]
[95370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19]
[95371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.29]
[95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2]
[95373,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22]
[95374,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21]
[95375,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21]
[95376,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.05]
[95377,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15]
[95378,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2]
[95379,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16]
[95380,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18]
[95381,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SONDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95382,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19]
[95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21]
[95384,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17]
[95385,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13]
[95386,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16]
[95387,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19]
[95388,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06]
[95389,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09]
[95390,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06]
[95391,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08]
[95392,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08]
[95393,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.43]
[95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.37]
[95395,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.52]
[95396,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.69]
[95397,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.07]
[95398,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06]
[95399,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08]
[95400,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1]
[95401,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.48]
[95402,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.89]
[95403,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.01]
[95404,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.39]
[95405,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.73]
[95406,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11]
[95407,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",2.09]
[95408,"CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",10.35]
[95409,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",7.88]
[95410,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",7.58]
[95411,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",9.33]
[95412,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",6.72]
[95413,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",10.9]
[95414,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",58.14]
[95415,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",120.31]
[95416,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",8.5]
[95417,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",136.94]
[95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",187.2]
[95419,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",49.7]
[95420,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",70.6]
[95421,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",93.33]
[95422,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",64.3]
[95423,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",97.59]
[95424,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",15.42]

{"sheet":"EMOP 01-2019","index":11,"n_rows":23566,"n_cols":10,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["DATA DE PREÇO 01/2019"]
["CODIGO","DESCRIÇÃO","DESCR1","DESCR2","DESCR3","DESCR4","DESCR5","DESCR6","UNID","PREÇO"]
["01.001.0001-0",{"$f":"C3&D3&E3&F3&G3&H3","v":0},"LIMITE DE PLASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",139.11]
["01.001.0001-A",{"$f":"C4&D4&E4&F4&G4&H4","v":"LIMITE DE PLASTICIDADE"},"LIMITE DE PLASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",127.03]
["01.001.0002-0",{"$f":"C5&D5&E5&F5&G5&H5","v":"LIMITE DE LIQUIDEZ"},"LIMITE DE LIQUIDEZ",null,null,null,null,null,"UN",139.11]
["01.001.0002-A",{"$f":"C6&D6&E6&F6&G6&H6","v":"LIMITE DE LIQUIDEZ"},"LIMITE DE LIQUIDEZ",null,null,null,null,null,"UN",127.03]
["01.001.0003-0",{"$f":"C7&D7&E7&F7&G7&H7","v":"LIMITE DE CONTRACAO"},"LIMITE DE CONTRACAO",null,null,null,null,null,"UN",81.21]
["01.001.0003-A",{"$f":"C8&D8&E8&F8&G8&H8","v":"LIMITE DE CONTRACAO"},"LIMITE DE CONTRACAO",null,null,null,null,null,"UN",74.16]
["01.001.0004-0",{"$f":"C9&D9&E9&F9&G9&H9","v":"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)"},"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0004-A",{"$f":"C10&D10&E10&F10&G10&H10","v":"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)"},"ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO)",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0005-0",{"$f":"C11&D11&E11&F11&G11&H11","v":"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO"},"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO",null,null,null,null,null,"UN",364.17]
["01.001.0005-A",{"$f":"C12&D12&E12&F12&G12&H12","v":"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO"},"ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO",null,null,null,null,null,"UN",332.54]
["01.001.0006-0",{"$f":"C13&D13&E13&F13&G13&H13","v":"MASSA ESPECIFICA REAL"},"MASSA ESPECIFICA REAL",null,null,null,null,null,"UN",192.11]
["01.001.0006-A",{"$f":"C14&D14&E14&F14&G14&H14","v":"MASSA ESPECIFICA REAL"},"MASSA ESPECIFICA REAL",null,null,null,null,null,"UN",175.43]
["01.001.0007-0",{"$f":"C15&D15&E15&F15&G15&H15","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\""},"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\"",null,null,null,null,null,"UN",77.34]
["01.001.0007-A",{"$f":"C16&D16&E16&F16&G16&H16","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\""},"MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\"",null,null,null,null,null,"UN",70.62]
["01.001.0008-0",{"$f":"C17&D17&E17&F17&G17&H17","v":"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA"},"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA",null,null,null,null,null,"UN",72.35]
["01.001.0008-A",{"$f":"C18&D18&E18&F18&G18&H18","v":"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA"},"UMIDADE NATURAL EM ESTUFA",null,null,null,null,null,"UN",66.07]
["01.001.0009-0",{"$f":"C19&D19&E19&F19&G19&H19","v":"EQUIVALENTE DE AREIA"},"EQUIVALENTE DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",172.15]
["01.001.0009-A",{"$f":"C20&D20&E20&F20&G20&H20","v":"EQUIVALENTE DE AREIA"},"EQUIVALENTE DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",157.2]
["01.001.0010-0",{"$f":"C21&D21&E21&F21&G21&H21","v":"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\""},"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\"",null,null,null,null,null,"UN",48.64]
["01.001.0010-A",{"$f":"C22&D22&E22&F22&G22&H22","v":"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\""},"UMIDADE PELO METODO EXPEDITO \"SPEEDY\"",null,null,null,null,null,"UN",44.42]
["01.001.0011-0",{"$f":"C23&D23&E23&F23&G23&H23","v":"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,null,"UN",303.56]
["01.001.0011-A",{"$f":"C24&D24&E24&F24&G24&H24","v":"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,null,"UN",277.19]
["01.001.0012-0",{"$f":"C25&D25&E25&F25&G25&H25","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,null,"UN",364.17]
["01.001.0012-A",{"$f":"C26&D26&E26&F26&G26&H26","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,null,"UN",332.54]
["01.001.0013-0",{"$f":"C27&D27&E27&F27&G27&H27","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,null,"UN",586.1]
["01.001.0013-A",{"$f":"C28&D28&E28&F28&G28&H28","v":"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,null,"UN",535.2]
["01.001.0014-0",{"$f":"C29&D29&E29&F29&G29&H29","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",669.03]
["01.001.0014-A",{"$f":"C30&D30&E30&F30&G30&H30","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",610.93]
["01.001.0015-0",{"$f":"C31&D31&E31&F31&G31&H31","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",876.37]
["01.001.0015-A",{"$f":"C32&D32&E32&F32&G32&H32","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",800.26]
["01.001.0016-0",{"$f":"C33&D33&E33&F33&G33&H33","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",876.37]
["01.001.0016-A",{"$f":"C34&D34&E34&F34&G34&H34","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGI","A AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",800.26]
["01.001.0017-0",{"$f":"C35&D35&E35&F35&G35&H35","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",1402.37]
["01.001.0017-A",{"$f":"C36&D36&E36&F36&G36&H36","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",1280.58]
["01.001.0018-0",{"$f":"C37&D37&E37&F37&G37&H37","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",1519.35]
["01.001.0018-A",{"$f":"C38&D38&E38&F38&G38&H38","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",1387.4]
["01.001.0019-0",{"$f":"C39&D39&E39&F39&G39&H39","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",1636.35]
["01.001.0019-A",{"$f":"C40&D40&E40&F40&G40&H40","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",1494.23]
["01.001.0020-0",{"$f":"C41&D41&E41&F41&G41&H41","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",2221.31]
["01.001.0020-A",{"$f":"C42&D42&E42&F42&G42&H42","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA PROCTOR NORMAL",null,null,null,null,"UN",2028.39]
["01.001.0021-0",{"$f":"C43&D43&E43&F43&G43&H43","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",2453.77]
["01.001.0021-A",{"$f":"C44&D44&E44&F44&G44&H44","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO INTERMEDIARIA",null,null,null,null,"UN",2240.67]
["01.001.0022-0",{"$f":"C45&D45&E45&F45&G45&H45","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",2570.76]
["01.001.0022-A",{"$f":"C46&D46&E46&F46&G46&H46","v":"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA"},"INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERG","IA AASHO MODIFICADA",null,null,null,null,"UN",2347.5]
["01.001.0023-0",{"$f":"C47&D47&E47&F47&G47&H47","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",846.16]
["01.001.0023-A",{"$f":"C48&D48&E48&F48&G48&H48","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",772.68]
["01.001.0024-0",{"$f":"C49&D49&E49&F49&G49&H49","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA",null,null,null,null,null,"UN",846.16]
["01.001.0024-A",{"$f":"C50&D50&E50&F50&G50&H50","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA",null,null,null,null,null,"UN",772.68]
["01.001.0025-0",{"$f":"C51&D51&E51&F51&G51&H51","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",819.01]
["01.001.0025-A",{"$f":"C52&D52&E52&F52&G52&H52","v":"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA"},"PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA",null,null,null,null,null,"UN",747.88]
["01.001.0026-0",{"$f":"C53&D53&E53&F53&G53&H53","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",546.01]
["01.001.0026-A",{"$f":"C54&D54&E54&F54&G54&H54","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",498.59]
["01.001.0027-0",{"$f":"C55&D55&E55&F55&G55&H55","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",546.01]
["01.001.0027-A",{"$f":"C56&D56&E56&F56&G56&H56","v":"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",498.59]
["01.001.0028-0",{"$f":"C57&D57&E57&F57&G57&H57","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",1722.67]
["01.001.0028-A",{"$f":"C58&D58&E58&F58&G58&H58","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL",null,null,null,null,null,"UN",1573.06]
["01.001.0029-0",{"$f":"C59&D59&E59&F59&G59&H59","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA",null,null,null,null,null,"UN",1722.67]
["01.001.0029-A",{"$f":"C60&D60&E60&F60&G60&H60","v":"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA"},"ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA",null,null,null,null,null,"UN",1573.06]
["01.001.0030-0",{"$f":"C61&D61&E61&F61&G61&H61","v":"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE"},"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE COR","RECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE",null,null,null,null,"UN",1995.67]
["01.001.0030-A",{"$f":"C62&D62&E62&F62&G62&H62","v":"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE"},"ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE COR","RECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE",null,null,null,null,"UN",1822.35]
["01.001.0031-0",{"$f":"C63&D63&E63&F63&G63&H63","v":"CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA"},"CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0031-A",{"$f":"C64&D64&E64&F64&G64&H64","v":"CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA"},"CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0032-0",{"$f":"C65&D65&E65&F65&G65&H65","v":"CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA"},"CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0032-A",{"$f":"C66&D66&E66&F66&G66&H66","v":"CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA"},"CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0033-0",{"$f":"C67&D67&E67&F67&G67&H67","v":"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",5079.12]
["01.001.0033-A",{"$f":"C68&D68&E68&F68&G68&H68","v":"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",4638.01]
["01.001.0034-0",{"$f":"C69&D69&E69&F69&G69&H69","v":"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",5462.2]
["01.001.0034-A",{"$f":"C70&D70&E70&F70&G70&H70","v":"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",4987.82]
["01.001.0035-0",{"$f":"C71&D71&E71&F71&G71&H71","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1905.49]
["01.001.0035-A",{"$f":"C72&D72&E72&F72&G72&H72","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1740]
["01.001.0036-0",{"$f":"C73&D73&E73&F73&G73&H73","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",2159.78]
["01.001.0036-A",{"$f":"C74&D74&E74&F74&G74&H74","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,null,"UN",1972.21]
["01.001.0037-0",{"$f":"C75&D75&E75&F75&G75&H75","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR COR","PO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2793.84]
["01.001.0037-A",{"$f":"C76&D76&E76&F76&G76&H76","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR COR","PO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2551.21]
["01.001.0038-0",{"$f":"C77&D77&E77&F77&G77&H77","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR COR","PO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2972.17]
["01.001.0038-A",{"$f":"C78&D78&E78&F78&G78&H78","v":"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA"},"TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR COR","PO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2714.04]
["01.001.0039-0",{"$f":"C79&D79&E79&F79&G79&H79","v":"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSAIO"},"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSA","IO",null,null,null,null,"UN",1069.97]
["01.001.0039-A",{"$f":"C80&D80&E80&F80&G80&H80","v":"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSAIO"},"DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSA","IO",null,null,null,null,"UN",977.05]
["01.001.0040-0",{"$f":"C81&D81&E81&F81&G81&H81","v":"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC","AO",null,null,null,null,"M",148.76]
["01.001.0040-A",{"$f":"C82&D82&E82&F82&G82&H82","v":"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC","AO",null,null,null,null,"M",134.87]
["01.001.0042-0",{"$f":"C83&D83&E83&F83&G83&H83","v":"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO",null,null,null,null,null,"M",154.72]
["01.001.0042-A",{"$f":"C84&D84&E84&F84&G84&H84","v":"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO"},"SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO",null,null,null,null,null,"M",140.04]
["01.001.0043-0",{"$f":"C85&D85&E85&F85&G85&H85","v":"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO DE 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM"},"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO D","E 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM",null,null,null,null,"M",76.01]
["01.001.0043-A",{"$f":"C86&D86&E86&F86&G86&H86","v":"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO DE 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM"},"SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4\".PARA TRADO D","E 6\",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM",null,null,null,null,"M",65.87]
["01.001.0044-0",{"$f":"C87&D87&E87&F87&G87&H87","v":"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E INSTALACAO"},"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCL","USIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO"," E INSTALACAO",null,null,null,"M",60.28]
["01.001.0044-A",{"$f":"C88&D88&E88&F88&G88&H88","v":"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO E INSTALACAO"},"SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCL","USIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO"," E INSTALACAO",null,null,null,"M",52.24]
["01.001.0046-0",{"$f":"C89&D89&E89&F89&G89&H89","v":"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)"},"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)",null,null,null,null,null,"UN",155.22]
["01.001.0046-A",{"$f":"C90&D90&E90&F90&G90&H90","v":"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)"},"FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER)",null,null,null,null,null,"UN",141.74]
["01.001.0047-0",{"$f":"C91&D91&E91&F91&G91&H91","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE P","ERFURACAO",null,null,null,null,"UN",147.1]
["01.001.0047-A",{"$f":"C92&D92&E92&F92&G92&H92","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE P","ERFURACAO",null,null,null,null,"UN",127.47]
["01.001.0048-0",{"$f":"C93&D93&E93&F93&G93&H93","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",99.04]
["01.001.0048-A",{"$f":"C94&D94&E94&F94&G94&H94","v":"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO"},"ENSAIO DE PALHETA(\"VANE TEST\"),REALIZADO EM LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",85.82]
["01.001.0049-0",{"$f":"C95&D95&E95&F95&G95&H95","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA",null,null,null,null,null,"M",272.4]
["01.001.0049-A",{"$f":"C96&D96&E96&F96&G96&H96","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA",null,null,null,null,null,"M",248.74]
["01.001.0050-0",{"$f":"C97&D97&E97&F97&G97&H97","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,COM LAMINA DE ROCHA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,","COM LAMINA DE ROCHA",null,null,null,null,"M",2539.56]
["01.001.0050-A",{"$f":"C98&D98&E98&F98&G98&H98","v":"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,COM LAMINA DE ROCHA"},"CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,","COM LAMINA DE ROCHA",null,null,null,null,"M",2319]
["01.001.0051-0",{"$f":"C99&D99&E99&F99&G99&H99","v":"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTEMUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA"},"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTE","MUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA",null,null,null,null,"UN",254.27]
["01.001.0051-A",{"$f":"C100&D100&E100&F100&G100&H100","v":"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTEMUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA"},"BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTE","MUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA",null,null,null,null,"UN",232.19]
["01.001.0052-0",{"$f":"C101&D101&E101&F101&G101&H101","v":"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIAT","URA",null,null,null,null,"UN",83.99]
["01.001.0052-A",{"$f":"C102&D102&E102&F102&G102&H102","v":"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIAT","URA",null,null,null,null,"UN",76.69]
["01.001.0053-0",{"$f":"C103&D103&E103&F103&G103&H103","v":"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",83.99]
["01.001.0053-A",{"$f":"C104&D104&E104&F104&G104&H104","v":"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",76.69]
["01.001.0054-0",{"$f":"C105&D105&E105&F105&G105&H105","v":"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTA","DOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,"UN",83.99]
["01.001.0054-A",{"$f":"C106&D106&E106&F106&G106&H106","v":"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTA","DOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,"UN",76.69]
["01.001.0055-0",{"$f":"C107&D107&E107&F107&G107&H107","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCL","USIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",658.06]
["01.001.0055-A",{"$f":"C108&D108&E108&F108&G108&H108","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCL","USIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",600.91]
["01.001.0056-0",{"$f":"C109&D109&E109&F109&G109&H109","v":"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIAS,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA","S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI","ATURA",null,null,null,"UN",84.57]
["01.001.0056-A",{"$f":"C110&D110&E110&F110&G110&H110","v":"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIAS,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIA","S,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINI","ATURA",null,null,null,"UN",77.22]
["01.001.0057-0",{"$f":"C111&D111&E111&F111&G111&H111","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE T","RANSPORTE",null,null,null,null,"UN",363.25]
["01.001.0057-A",{"$f":"C112&D112&E112&F112&G112&H112","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE T","RANSPORTE",null,null,null,null,"UN",331.7]
["01.001.0059-0",{"$f":"C113&D113&E113&F113&G113&H113","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGE","M DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",144.65]
["01.001.0059-A",{"$f":"C114&D114&E114&F114&G114&H114","v":"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE"},"EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO \"SHELBY\" DURANTE SERVICO DE SONDAGE","M DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE",null,null,null,null,"UN",131.12]
["01.001.0060-0",{"$f":"C115&D115&E115&F115&G115&H115","v":"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO"},"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E","NSAIOS DE CARACTERIZACAO",null,null,null,null,"UN",419.96]
["01.001.0060-A",{"$f":"C116&D116&E116&F116&G116&H116","v":"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO"},"AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E E","NSAIOS DE CARACTERIZACAO",null,null,null,null,"UN",383.48]
["01.001.0061-0",{"$f":"C117&D117&E117&F117&G117&H117","v":"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA"},"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERM","INACAO DA MASSA ESPECIFICA",null,null,null,null,"UN",84.57]
["01.001.0061-A",{"$f":"C118&D118&E118&F118&G118&H118","v":"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA"},"GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERM","INACAO DA MASSA ESPECIFICA",null,null,null,null,"UN",77.22]
["01.001.0062-0",{"$f":"C119&D119&E119&F119&G119&H119","v":"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL"},"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL",null,null,null,null,null,"UN",84.57]
["01.001.0062-A",{"$f":"C120&D120&E120&F120&G120&H120","v":"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL"},"ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL",null,null,null,null,null,"UN",77.22]
["01.001.0063-0",{"$f":"C121&D121&E121&F121&G121&H121","v":"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)"},"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",84.57]
["01.001.0063-A",{"$f":"C122&D122&E122&F122&G122&H122","v":"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)"},"METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",77.22]
["01.001.0064-0",{"$f":"C123&D123&E123&F123&G123&H123","v":"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",84.57]
["01.001.0064-A",{"$f":"C124&D124&E124&F124&G124&H124","v":"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA"},"COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA",null,null,null,null,null,"UN",77.22]
["01.001.0065-0",{"$f":"C125&D125&E125&F125&G125&H125","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,"," CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",155.16]
["01.001.0065-A",{"$f":"C126&D126&E126&F126&G126&H126","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA, CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,"," CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",134.48]
["01.001.0066-0",{"$f":"C127&D127&E127&F127&G127&H127","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,","CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",215.43]
["01.001.0066-A",{"$f":"C128&D128&E128&F128&G128&H128","v":"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO"},"ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,","CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO",null,null,null,null,"UN",186.71]
["01.001.0068-0",{"$f":"C129&D129&E129&F129&G129&H129","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\""},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\"",null,null,null,null,null,"M",427.76]
["01.001.0068-A",{"$f":"C130&D130&E130&F130&G130&H130","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\""},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO \"DEEP SOUNDING\"",null,null,null,null,null,"M",387.76]
["01.001.0069-0",{"$f":"C131&D131&E131&F131&G131&H131","v":"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO"},"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO",null,null,null,null,null,"UN",347.33]
["01.001.0069-A",{"$f":"C132&D132&E132&F132&G132&H132","v":"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO"},"ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO",null,null,null,null,null,"UN",316.42]
["01.001.0071-0",{"$f":"C133&D133&E133&F133&G133&H133","v":"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAO","DE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,null,null,"UN",448.11]
["01.001.0071-A",{"$f":"C134&D134&E134&F134&G134&H134","v":"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAO","DE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,null,null,"UN",409.19]
["01.001.0073-0",{"$f":"C135&D135&E135&F135&G135&H135","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT"},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT",null,null,null,null,null,"UN",102.29]
["01.001.0073-A",{"$f":"C136&D136&E136&F136&G136&H136","v":"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT"},"ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT",null,null,null,null,null,"UN",92.72]
["01.001.0075-1",{"$f":"C137&D137&E137&F137&G137&H137","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\"",null,null,null,null,null,"M",11.17]
["01.001.0075-B",{"$f":"C138&D138&E138&F138&G138&H138","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6\"",null,null,null,null,null,"M",9.68]
["01.001.0076-0",{"$f":"C139&D139&E139&F139&G139&H139","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\"",null,null,null,null,null,"M",14.15]
["01.001.0076-A",{"$f":"C140&D140&E140&F140&G140&H140","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8\"",null,null,null,null,null,"M",12.27]
["01.001.0077-0",{"$f":"C141&D141&E141&F141&G141&H141","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\"",null,null,null,null,null,"M",17.13]
["01.001.0077-A",{"$f":"C142&D142&E142&F142&G142&H142","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10\"",null,null,null,null,null,"M",14.85]
["01.001.0078-0",{"$f":"C143&D143&E143&F143&G143&H143","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\"",null,null,null,null,null,"M",20.86]
["01.001.0078-A",{"$f":"C144&D144&E144&F144&G144&H144","v":"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\""},"PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10\"",null,null,null,null,null,"M",18.08]
["01.001.0081-0",{"$f":"C145&D145&E145&F145&G145&H145","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0081-A",{"$f":"C146&D146&E146&F146&G146&H146","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0082-0",{"$f":"C147&D147&E147&F147&G147&H147","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",110.02]
["01.001.0082-A",{"$f":"C148&D148&E148&F148&G148&H148","v":"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO"},"ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",100.47]
["01.001.0083-0",{"$f":"C149&D149&E149&F149&G149&H149","v":"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS"},"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0083-A",{"$f":"C150&D150&E150&F150&G150&H150","v":"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS"},"AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0084-0",{"$f":"C151&D151&E151&F151&G151&H151","v":"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MATERIA ORGANICA"},"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MA","TERIA ORGANICA",null,null,null,null,"UN",3053.26]
["01.001.0084-A",{"$f":"C152&D152&E152&F152&G152&H152","v":"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MATERIA ORGANICA"},"QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MA","TERIA ORGANICA",null,null,null,null,"UN",2788.09]
["01.001.0085-0",{"$f":"C153&D153&E153&F153&G153&H153","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0085-A",{"$f":"C154&D154&E154&F154&G154&H154","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0086-0",{"$f":"C155&D155&E155&F155&G155&H155","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0086-A",{"$f":"C156&D156&E156&F156&G156&H156","v":"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0087-0",{"$f":"C157&D157&E157&F157&G157&H157","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",110.14]
["01.001.0087-A",{"$f":"C158&D158&E158&F158&G158&H158","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",100.57]
["01.001.0088-0",{"$f":"C159&D159&E159&F159&G159&H159","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",150.71]
["01.001.0088-A",{"$f":"C160&D160&E160&F160&G160&H160","v":"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)"},"TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",137.62]
["01.001.0089-0",{"$f":"C161&D161&E161&F161&G161&H161","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",40.56]
["01.001.0089-A",{"$f":"C162&D162&E162&F162&G162&H162","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",37.04]
["01.001.0090-0",{"$f":"C163&D163&E163&F163&G163&H163","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",81.15]
["01.001.0090-A",{"$f":"C164&D164&E164&F164&G164&H164","v":"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",74.1]
["01.001.0091-0",{"$f":"C165&D165&E165&F165&G165&H165","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",40.56]
["01.001.0091-A",{"$f":"C166&D166&E166&F166&G166&H166","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO)",null,null,null,null,null,"UN",37.04]
["01.001.0092-0",{"$f":"C167&D167&E167&F167&G167&H167","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",81.15]
["01.001.0092-A",{"$f":"C168&D168&E168&F168&G168&H168","v":"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)"},"DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO)",null,null,null,null,null,"UN",74.1]
["01.001.0093-0",{"$f":"C169&D169&E169&F169&G169&H169","v":"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\""},"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\"",null,null,null,null,null,"UN",586.1]
["01.001.0093-A",{"$f":"C170&D170&E170&F170&G170&H170","v":"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\""},"DESGASTE A ABRASAO \"LOS ANGELES\"",null,null,null,null,null,"UN",535.2]
["01.001.0094-0",{"$f":"C171&D171&E171&F171&G171&H171","v":"ESMAGAMENTO"},"ESMAGAMENTO",null,null,null,null,null,"UN",534.58]
["01.001.0094-A",{"$f":"C172&D172&E172&F172&G172&H172","v":"ESMAGAMENTO"},"ESMAGAMENTO",null,null,null,null,null,"UN",488.15]
["01.001.0095-0",{"$f":"C173&D173&E173&F173&G173&H173","v":"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\""},"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\"",null,null,null,null,null,"UN",534.58]
["01.001.0095-A",{"$f":"C174&D174&E174&F174&G174&H174","v":"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\""},"RESISTENCIA AO IMPACTO \"TRETON\"",null,null,null,null,null,"UN",488.15]
["01.001.0096-0",{"$f":"C175&D175&E175&F175&G175&H175","v":"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)"},"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",379.38]
["01.001.0096-A",{"$f":"C176&D176&E176&F176&G176&H176","v":"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)"},"INDICE DE FORMA(CUBICIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",346.43]
["01.001.0097-0",{"$f":"C177&D177&E177&F177&G177&H177","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,"UN",876.37]
["01.001.0097-A",{"$f":"C178&D178&E178&F178&G178&H178","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO",null,null,null,null,"UN",800.26]
["01.001.0098-0",{"$f":"C179&D179&E179&F179&G179&H179","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,"UN",1213.84]
["01.001.0098-A",{"$f":"C180&D180&E180&F180&G180&H180","v":"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO"},"QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODI","O OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,"UN",1108.42]
["01.001.0121-0",{"$f":"C181&D181&E181&F181&G181&H181","v":"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM POR TOPO"},"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM"," POR TOPO",null,null,null,null,"UN",11.53]
["01.001.0121-A",{"$f":"C182&D182&E182&F182&G182&H182","v":"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM POR TOPO"},"REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CM"," POR TOPO",null,null,null,null,"UN",10.53]
["01.001.0123-0",{"$f":"C183&D183&E183&F183&G183&H183","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X30CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X","30CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",34.88]
["01.001.0123-A",{"$f":"C184&D184&E184&F184&G184&H184","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X30CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X","30CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",31.85]
["01.001.0124-0",{"$f":"C185&D185&E185&F185&G185&H185","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMASSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMA","SSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",89.98]
["01.001.0124-A",{"$f":"C186&D186&E186&F186&G186&H186","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMASSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMA","SSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",82.16]
["01.001.0125-0",{"$f":"C187&D187&E187&F187&G187&H187","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO ATE 5T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",159.21]
["01.001.0125-A",{"$f":"C188&D188&E188&F188&G188&H188","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO ATE 5T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",145.38]
["01.001.0126-0",{"$f":"C189&D189&E189&F189&G189&H189","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",159.21]
["01.001.0126-A",{"$f":"C190&D190&E190&F190&G190&H190","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",145.38]
["01.001.0127-0",{"$f":"C191&D191&E191&F191&G191&H191","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",159.21]
["01.001.0127-A",{"$f":"C192&D192&E192&F192&G192&H192","v":"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,","COM ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",145.38]
["01.001.0128-0",{"$f":"C193&D193&E193&F193&G193&H193","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXILIO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL","IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",48.45]
["01.001.0128-A",{"$f":"C194&D194&E194&F194&G194&H194","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXILIO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXIL","IO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",44.24]
["01.001.0129-0",{"$f":"C195&D195&E195&F195&G195&H195","v":"\"SLUMP TEST\""},"\"SLUMP TEST\"",null,null,null,null,null,"UN",23.25]
["01.001.0129-A",{"$f":"C196&D196&E196&F196&G196&H196","v":"\"SLUMP TEST\""},"\"SLUMP TEST\"",null,null,null,null,null,"UN",21.23]
["01.001.0130-0",{"$f":"C197&D197&E197&F197&G197&H197","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGREGADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGRE","GADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO",null,"UN",12662.91]
["01.001.0130-A",{"$f":"C198&D198&E198&F198&G198&H198","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGREGADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGRE","GADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO",null,"UN",11563.17]
["01.001.0131-0",{"$f":"C199&D199&E199&F199&G199&H199","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITE","M 01.001.0130",null,"UN",4220.96]
["01.001.0131-A",{"$f":"C200&D200&E200&F200&G200&H200","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITE","M 01.001.0130",null,"UN",3854.38]
["01.001.0132-0",{"$f":"C201&D201&E201&F201&G201&H201","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO IT","EM 01.001.0130",null,"UN",4220.96]
["01.001.0132-A",{"$f":"C202&D202&E202&F202&G202&H202","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPER","IMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7","E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO IT","EM 01.001.0130",null,"UN",3854.38]
["01.001.0133-0",{"$f":"C203&D203&E203&F203&G203&H203","v":"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,MENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO"},"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,M","ENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO",null,null,null,null,"UN",12662.91]
["01.001.0133-A",{"$f":"C204&D204&E204&F204&G204&H204","v":"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,MENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO"},"DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,M","ENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO",null,null,null,null,"UN",11563.17]
["01.001.0134-0",{"$f":"C205&D205&E205&F205&G205&H205","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM AGREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM A","GREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO","UN",12662.91]
["01.001.0134-A",{"$f":"C206&D206&E206&F206&G206&H206","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM AGREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM A","GREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO","UN",11563.17]
["01.001.0135-0",{"$f":"C207&D207&E207&F207&G207&H207","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS"," DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",12662.91]
["01.001.0135-A",{"$f":"C208&D208&E208&F208&G208&H208","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO AD","ICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE"," MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 1","5X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA ME","SMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS"," DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",11563.17]
["01.001.0136-0",{"$f":"C209&D209&E209&F209&G209&H209","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EX","PERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3",",7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDAD","E,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREG","ADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",12662.91]
["01.001.0136-A",{"$f":"C210&D210&E210&F210&G210&H210","v":"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO"},"DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAO"," DE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EX","PERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3",",7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDAD","E,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREG","ADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO","UN",11563.17]
["01.001.0137-0",{"$f":"C211&D211&E211&F211&G211&H211","v":"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRESSAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1:8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)"},"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRES","SAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA"," CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1",":8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,","7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)",null,"UN",82884.57]
["01.001.0137-A",{"$f":"C212&D212&E212&F212&G212&H212","v":"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRESSAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1:8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)"},"TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRES","SAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVA"," CILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1",":8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,","7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO)",null,"UN",75686.26]
["01.001.0138-0",{"$f":"C213&D213&E213&F213&G213&H213","v":"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO"},"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO",null,null,null,null,null,"UN",30358.11]
["01.001.0138-A",{"$f":"C214&D214&E214&F214&G214&H214","v":"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO"},"RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO,POR TRACO",null,null,null,null,null,"UN",27721.59]
["01.001.0139-0",{"$f":"C215&D215&E215&F215&G215&H215","v":"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE SOLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA"},"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTUR","AS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE S","OLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA",null,null,null,"UN",256.72]
["01.001.0139-A",{"$f":"C216&D216&E216&F216&G216&H216","v":"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE SOLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA"},"AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTUR","AS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE S","OLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA",null,null,null,"UN",256.72]
["01.001.0140-0",{"$f":"C217&D217&E217&F217&G217&H217","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31","-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",277.43]
["01.001.0140-A",{"$f":"C218&D218&E218&F218&G218&H218","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31","-BR36,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",277.43]
["01.001.0141-0",{"$f":"C219&D219&E219&F219&G219&H219","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT",",INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",277.43]
["01.001.0141-A",{"$f":"C220&D220&E220&F220&G220&H220","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA"},"DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS D","E CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT",",INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA",null,null,null,"UN",277.43]
["01.001.0143-0",{"$f":"C221&D221&E221&F221&G221&H221","v":"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMET","RAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORP","O DE PROVA",null,null,null,"UN",1414.27]
["01.001.0143-A",{"$f":"C222&D222&E222&F222&G222&H222","v":"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMET","RAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORP","O DE PROVA",null,null,null,"UN",1291.44]
["01.001.0144-0",{"$f":"C223&D223&E223&F223&G223&H223","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DINAMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DIN","AMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2370.88]
["01.001.0144-A",{"$f":"C224&D224&E224&F224&G224&H224","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DINAMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DIN","AMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",2164.98]
["01.001.0145-0",{"$f":"C225&D225&E225&F225&G225&H225","v":"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO D","E PROVA",null,null,null,null,"UN",2370.88]
["01.001.0145-A",{"$f":"C226&D226&E226&F226&G226&H226","v":"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO D","E PROVA",null,null,null,null,"UN",2164.98]
["01.001.0147-0",{"$f":"C227&D227&E227&F227&G227&H227","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",44.07]
["01.001.0147-A",{"$f":"C228&D228&E228&F228&G228&H228","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",40.93]
["01.001.0148-0",{"$f":"C229&D229&E229&F229&G229&H229","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 51 A 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 51 A 100KM",null,null,null,"UN",69.3]
["01.001.0148-A",{"$f":"C230&D230&E230&F230&G230&H230","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 51 A 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 51 A 100KM",null,null,null,"UN",65.23]
["01.001.0149-0",{"$f":"C231&D231&E231&F231&G231&H231","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 101 A 250KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 101 A 250KM",null,null,null,"UN",145.88]
["01.001.0149-A",{"$f":"C232&D232&E232&F232&G232&H232","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 101 A 250KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO PO","R FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCI","A DE 101 A 250KM",null,null,null,"UN",138.97]
["01.001.0150-0",{"$f":"C233&D233&E233&F233&G233&H233","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI","OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MED","IDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",16.91]
["01.001.0150-A",{"$f":"C234&D234&E234&F234&G234&H234","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI","OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MED","IDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",15.52]
["01.001.0151-0",{"$f":"C235&D235&E235&F235&G235&H235","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",ME","DIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",21.1]
["01.001.0151-A",{"$f":"C236&D236&E236&F236&G236&H236","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",ME","DIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",19.5]
["01.001.0152-0",{"$f":"C237&D237&E237&F237&G237&H237","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",ME","DIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",30.29]
["01.001.0152-A",{"$f":"C238&D238&E238&F238&G238&H238","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND","O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG","EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA","IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E\"SLUMP TEST\",ME","DIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS",null,"M3",28.35]
["01.001.0160-0",{"$f":"C239&D239&E239&F239&G239&H239","v":"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S"},"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0160-A",{"$f":"C240&D240&E240&F240&G240&H240","v":"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S"},"PENETRACAO A 25°C,100G E 5S",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0161-0",{"$f":"C241&D241&E241&F241&G241&H241","v":"PONTO DE FULGOR CLEVELAND"},"PONTO DE FULGOR CLEVELAND",null,null,null,null,null,"UN",115.93]
["01.001.0161-A",{"$f":"C242&D242&E242&F242&G242&H242","v":"PONTO DE FULGOR CLEVELAND"},"PONTO DE FULGOR CLEVELAND",null,null,null,null,null,"UN",105.86]
["01.001.0162-0",{"$f":"C243&D243&E243&F243&G243&H243","v":"DUCTIBILIDADE A 25°C"},"DUCTIBILIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0162-A",{"$f":"C244&D244&E244&F244&G244&H244","v":"DUCTIBILIDADE A 25°C"},"DUCTIBILIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0163-0",{"$f":"C245&D245&E245&F245&G245&H245","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO",null,null,null,null,null,"UN",170.01]
["01.001.0163-A",{"$f":"C246&D246&E246&F246&G246&H246","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO",null,null,null,null,null,"UN",155.24]
["01.001.0164-0",{"$f":"C247&D247&E247&F247&G247&H247","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO",null,null,null,null,null,"UN",170.01]
["01.001.0164-A",{"$f":"C248&D248&E248&F248&G248&H248","v":"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO"},"VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO",null,null,null,null,null,"UN",155.24]
["01.001.0165-0",{"$f":"C249&D249&E249&F249&G249&H249","v":"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",334.22]
["01.001.0165-A",{"$f":"C250&D250&E250&F250&G250&H250","v":"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",305.19]
["01.001.0166-0",{"$f":"C251&D251&E251&F251&G251&H251","v":"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",278.99]
["01.001.0166-A",{"$f":"C252&D252&E252&F252&G252&H252","v":"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA"},"VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",254.76]
["01.001.0167-0",{"$f":"C253&D253&E253&F253&G253&H253","v":"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)"},"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",235.4]
["01.001.0167-A",{"$f":"C254&D254&E254&F254&G254&H254","v":"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)"},"TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE)",null,null,null,null,null,"UN",214.95]
["01.001.0168-0",{"$f":"C255&D255&E255&F255&G255&H255","v":"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA"},"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA",null,null,null,null,null,"UN",255.75]
["01.001.0168-A",{"$f":"C256&D256&E256&F256&G256&H256","v":"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA"},"INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA",null,null,null,null,null,"UN",233.54]
["01.001.0169-0",{"$f":"C257&D257&E257&F257&G257&H257","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGINAL"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGIN","AL",null,null,null,null,"UN",446.11]
["01.001.0169-A",{"$f":"C258&D258&E258&F258&G258&H258","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGINAL"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGIN","AL",null,null,null,null,"UN",407.36]
["01.001.0170-0",{"$f":"C259&D259&E259&F259&G259&H259","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO",null,null,null,null,null,"UN",222.32]
["01.001.0170-A",{"$f":"C260&D260&E260&F260&G260&H260","v":"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO"},"EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO",null,null,null,null,null,"UN",203.01]
["01.001.0171-0",{"$f":"C261&D261&E261&F261&G261&H261","v":"PONTO DE AMOLECIMENTO"},"PONTO DE AMOLECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",156.93]
["01.001.0171-A",{"$f":"C262&D262&E262&F262&G262&H262","v":"PONTO DE AMOLECIMENTO"},"PONTO DE AMOLECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",143.3]
["01.001.0172-0",{"$f":"C263&D263&E263&F263&G263&H263","v":"DENSIDADE A 25°C"},"DENSIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",145.3]
["01.001.0172-A",{"$f":"C264&D264&E264&F264&G264&H264","v":"DENSIDADE A 25°C"},"DENSIDADE A 25°C",null,null,null,null,null,"UN",132.68]
["01.001.0173-0",{"$f":"C265&D265&E265&F265&G265&H265","v":"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA"},"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",569.62]
["01.001.0173-A",{"$f":"C266&D266&E266&F266&G266&H266","v":"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA"},"DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA",null,null,null,null,null,"UN",520.15]
["01.001.0174-0",{"$f":"C267&D267&E267&F267&G267&H267","v":"PONTO DE FULGOR TAG"},"PONTO DE FULGOR TAG",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0174-A",{"$f":"C268&D268&E268&F268&G268&H268","v":"PONTO DE FULGOR TAG"},"PONTO DE FULGOR TAG",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0175-0",{"$f":"C269&D269&E269&F269&G269&H269","v":"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS"},"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS",null,null,null,null,null,"UN",208.68]
["01.001.0175-A",{"$f":"C270&D270&E270&F270&G270&H270","v":"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS"},"DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS",null,null,null,null,null,"UN",190.56]
["01.001.0176-0",{"$f":"C271&D271&E271&F271&G271&H271","v":"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO"},"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",208.68]
["01.001.0176-A",{"$f":"C272&D272&E272&F272&G272&H272","v":"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO"},"DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",190.56]
["01.001.0177-0",{"$f":"C273&D273&E273&F273&G273&H273","v":"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO"},"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",166.16]
["01.001.0177-A",{"$f":"C274&D274&E274&F274&G274&H274","v":"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO"},"ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO",null,null,null,null,null,"UN",151.73]
["01.001.0178-0",{"$f":"C275&D275&E275&F275&G275&H275","v":"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER"},"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER",null,null,null,null,null,"UN",180.86]
["01.001.0178-A",{"$f":"C276&D276&E276&F276&G276&H276","v":"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER"},"VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER",null,null,null,null,null,"UN",165.15]
["01.001.0179-0",{"$f":"C277&D277&E277&F277&G277&H277","v":"FLUTUACAO"},"FLUTUACAO",null,null,null,null,null,"UN",202.49]
["01.001.0179-A",{"$f":"C278&D278&E278&F278&G278&H278","v":"FLUTUACAO"},"FLUTUACAO",null,null,null,null,null,"UN",184.91]
["01.001.0180-0",{"$f":"C279&D279&E279&F279&G279&H279","v":"DESTILACAO DO ALCATRAO"},"DESTILACAO DO ALCATRAO",null,null,null,null,null,"UN",208.68]
["01.001.0180-A",{"$f":"C280&D280&E280&F280&G280&H280","v":"DESTILACAO DO ALCATRAO"},"DESTILACAO DO ALCATRAO",null,null,null,null,null,"UN",190.56]
["01.001.0181-0",{"$f":"C281&D281&E281&F281&G281&H281","v":"INDICE DE SULFONACAO"},"INDICE DE SULFONACAO",null,null,null,null,null,"UN",208.68]
["01.001.0181-A",{"$f":"C282&D282&E282&F282&G282&H282","v":"INDICE DE SULFONACAO"},"INDICE DE SULFONACAO",null,null,null,null,null,"UN",190.56]
["01.001.0182-0",{"$f":"C283&D283&E283&F283&G283&H283","v":"BETUME TOTAL"},"BETUME TOTAL",null,null,null,null,null,"UN",235.4]
["01.001.0182-A",{"$f":"C284&D284&E284&F284&G284&H284","v":"BETUME TOTAL"},"BETUME TOTAL",null,null,null,null,null,"UN",214.95]
["01.001.0183-0",{"$f":"C285&D285&E285&F285&G285&H285","v":"SEDIMENTACAO A 5 DIAS"},"SEDIMENTACAO A 5 DIAS",null,null,null,null,null,"UN",379.26]
["01.001.0183-A",{"$f":"C286&D286&E286&F286&G286&H286","v":"SEDIMENTACAO A 5 DIAS"},"SEDIMENTACAO A 5 DIAS",null,null,null,null,null,"UN",346.32]
["01.001.0184-0",{"$f":"C287&D287&E287&F287&G287&H287","v":"PENEIRACAO"},"PENEIRACAO",null,null,null,null,null,"UN",166.95]
["01.001.0184-A",{"$f":"C288&D288&E288&F288&G288&H288","v":"PENEIRACAO"},"PENEIRACAO",null,null,null,null,null,"UN",152.45]
["01.001.0185-0",{"$f":"C289&D289&E289&F289&G289&H289","v":"RESISTENCIA A AGUA"},"RESISTENCIA A AGUA",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0185-A",{"$f":"C290&D290&E290&F290&G290&H290","v":"RESISTENCIA A AGUA"},"RESISTENCIA A AGUA",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0186-0",{"$f":"C291&D291&E291&F291&G291&H291","v":"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO"},"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",347.81]
["01.001.0186-A",{"$f":"C292&D292&E292&F292&G292&H292","v":"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO"},"MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",317.6]
["01.001.0187-0",{"$f":"C293&D293&E293&F293&G293&H293","v":"CARGA DAS PARTICULAS"},"CARGA DAS PARTICULAS",null,null,null,null,null,"UN",202.49]
["01.001.0187-A",{"$f":"C294&D294&E294&F294&G294&H294","v":"CARGA DAS PARTICULAS"},"CARGA DAS PARTICULAS",null,null,null,null,null,"UN",184.91]
["01.001.0188-0",{"$f":"C295&D295&E295&F295&G295&H295","v":"DESEMULSIBILIDADE"},"DESEMULSIBILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0188-A",{"$f":"C296&D296&E296&F296&G296&H296","v":"DESEMULSIBILIDADE"},"DESEMULSIBILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0189-0",{"$f":"C297&D297&E297&F297&G297&H297","v":"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO"},"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO",null,null,null,null,null,"UN",198.75]
["01.001.0189-A",{"$f":"C298&D298&E298&F298&G298&H298","v":"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO"},"DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO",null,null,null,null,null,"UN",181.49]
["01.001.0190-0",{"$f":"C299&D299&E299&F299&G299&H299","v":"RESISTENCIA AO CALOR"},"RESISTENCIA AO CALOR",null,null,null,null,null,"UN",309.17]
["01.001.0190-A",{"$f":"C300&D300&E300&F300&G300&H300","v":"RESISTENCIA AO CALOR"},"RESISTENCIA AO CALOR",null,null,null,null,null,"UN",282.32]
["01.001.0191-0",{"$f":"C301&D301&E301&F301&G301&H301","v":"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO"},"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",309.17]
["01.001.0191-A",{"$f":"C302&D302&E302&F302&G302&H302","v":"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO"},"ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO",null,null,null,null,null,"UN",282.32]
["01.001.0192-0",{"$f":"C303&D303&E303&F303&G303&H303","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS",null,null,null,null,null,"UN",309.17]
["01.001.0192-A",{"$f":"C304&D304&E304&F304&G304&H304","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS",null,null,null,null,null,"UN",282.32]
["01.001.0193-0",{"$f":"C305&D305&E305&F305&G305&H305","v":"ENSAIO LCPC"},"ENSAIO LCPC",null,null,null,null,null,"UN",231.88]
["01.001.0193-A",{"$f":"C306&D306&E306&F306&G306&H306","v":"ENSAIO LCPC"},"ENSAIO LCPC",null,null,null,null,null,"UN",211.74]
["01.001.0194-0",{"$f":"C307&D307&E307&F307&G307&H307","v":"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)"},"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)",null,null,null,null,null,"UN",207.58]
["01.001.0194-A",{"$f":"C308&D308&E308&F308&G308&H308","v":"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)"},"MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA)",null,null,null,null,null,"UN",189.55]
["01.001.0195-0",{"$f":"C309&D309&E309&F309&G309&H309","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",386.46]
["01.001.0195-A",{"$f":"C310&D310&E310&F310&G310&H310","v":"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO"},"DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",352.9]
["01.001.0196-0",{"$f":"C311&D311&E311&F311&G311&H311","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",154.58]
["01.001.0196-A",{"$f":"C312&D312&E312&F312&G312&H312","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",141.15]
["01.001.0197-0",{"$f":"C313&D313&E313&F313&G313&H313","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",92.75]
["01.001.0197-A",{"$f":"C314&D314&E314&F314&G314&H314","v":"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE"},"MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE",null,null,null,null,null,"UN",84.69]
["01.001.0198-0",{"$f":"C315&D315&E315&F315&G315&H315","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME"},"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME",null,null,null,null,null,"UN",364.17]
["01.001.0198-A",{"$f":"C316&D316&E316&F316&G316&H316","v":"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME"},"DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME",null,null,null,null,null,"UN",332.54]
["01.001.0199-0",{"$f":"C317&D317&E317&F317&G317&H317","v":"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL"},"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",876.37]
["01.001.0199-A",{"$f":"C318&D318&E318&F318&G318&H318","v":"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL"},"DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",800.26]
["01.001.0200-0",{"$f":"C319&D319&E319&F319&G319&H319","v":"DENSIDADE APARENTE"},"DENSIDADE APARENTE",null,null,null,null,null,"UN",130.29]
["01.001.0200-A",{"$f":"C320&D320&E320&F320&G320&H320","v":"DENSIDADE APARENTE"},"DENSIDADE APARENTE",null,null,null,null,null,"UN",118.97]
["01.001.0201-0",{"$f":"C321&D321&E321&F321&G321&H321","v":"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE"},"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE",null,null,null,null,null,"UN",219.98]
["01.001.0201-A",{"$f":"C322&D322&E322&F322&G322&H322","v":"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE"},"PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE",null,null,null,null,null,"UN",200.88]
["01.001.0202-0",{"$f":"C323&D323&E323&F323&G323&H323","v":"DOSAGEM MARSHALL"},"DOSAGEM MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0202-A",{"$f":"C324&D324&E324&F324&G324&H324","v":"DOSAGEM MARSHALL"},"DOSAGEM MARSHALL",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0203-0",{"$f":"C325&D325&E325&F325&G325&H325","v":"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)"},"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)",null,null,null,null,null,"UN",276.09]
["01.001.0203-A",{"$f":"C326&D326&E326&F326&G326&H326","v":"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)"},"RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON)",null,null,null,null,null,"UN",252.12]
["01.001.0204-0",{"$f":"C327&D327&E327&F327&G327&H327","v":"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE"},"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",137.82]
["01.001.0204-A",{"$f":"C328&D328&E328&F328&G328&H328","v":"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE"},"AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",125.85]
["01.001.0205-0",{"$f":"C329&D329&E329&F329&G329&H329","v":"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE M","ISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",39.36]
["01.001.0205-A",{"$f":"C330&D330&E330&F330&G330&H330","v":"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA"},"DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE M","ISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,null,"UN",35.95]
["01.001.0206-0",{"$f":"C331&D331&E331&F331&G331&H331","v":"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)"},"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)",null,null,null,null,null,"UN",47.25]
["01.001.0206-A",{"$f":"C332&D332&E332&F332&G332&H332","v":"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)"},"CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL)",null,null,null,null,null,"UN",43.14]
["01.001.0208-0",{"$f":"C333&D333&E333&F333&G333&H333","v":"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRA","L DE MISTURAS BETUMINOSAS",null,null,null,null,"UN",137.54]
["01.001.0208-A",{"$f":"C334&D334&E334&F334&G334&H334","v":"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRA","L DE MISTURAS BETUMINOSAS",null,null,null,null,"UN",125.59]
["01.001.0209-0",{"$f":"C335&D335&E335&F335&G335&H335","v":"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSA","S",null,null,null,null,"UN",137.54]
["01.001.0209-A",{"$f":"C336&D336&E336&F336&G336&H336","v":"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS"},"DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSA","S",null,null,null,null,"UN",125.59]
["01.001.0210-0",{"$f":"C337&D337&E337&F337&G337&H337","v":"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA"},"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPR","EGO DO FRASCO DE AREIA",null,null,null,null,"UN",83.99]
["01.001.0210-A",{"$f":"C338&D338&E338&F338&G338&H338","v":"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA"},"DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE \"IN SITU\" COM EMPR","EGO DO FRASCO DE AREIA",null,null,null,null,"UN",76.69]
["01.001.0220-0",{"$f":"C339&D339&E339&F339&G339&H339","v":"ENSAIO NORMAL COMPLETO"},"ENSAIO NORMAL COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",3029.82]
["01.001.0220-A",{"$f":"C340&D340&E340&F340&G340&H340","v":"ENSAIO NORMAL COMPLETO"},"ENSAIO NORMAL COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",2766.69]
["01.001.0221-0",{"$f":"C341&D341&E341&F341&G341&H341","v":"ENSAIO DE PEGA"},"ENSAIO DE PEGA",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0221-A",{"$f":"C342&D342&E342&F342&G342&H342","v":"ENSAIO DE PEGA"},"ENSAIO DE PEGA",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0222-0",{"$f":"C343&D343&E343&F343&G343&H343","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0222-A",{"$f":"C344&D344&E344&F344&G344&H344","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER)",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0223-0",{"$f":"C345&D345&E345&F345&G345&H345","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE",null,null,null,null,null,"UN",364.17]
["01.001.0223-A",{"$f":"C346&D346&E346&F346&G346&H346","v":"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE"},"ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE",null,null,null,null,null,"UN",332.54]
["01.001.0224-0",{"$f":"C347&D347&E347&F347&G347&H347","v":"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200"},"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200",null,null,null,null,null,"UN",139.08]
["01.001.0224-A",{"$f":"C348&D348&E348&F348&G348&H348","v":"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200"},"ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200",null,null,null,null,null,"UN",127]
["01.001.0225-0",{"$f":"C349&D349&E349&F349&G349&H349","v":"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE"},"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE",null,null,null,null,null,"UN",364.17]
["01.001.0225-A",{"$f":"C350&D350&E350&F350&G350&H350","v":"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE"},"ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE",null,null,null,null,null,"UN",332.54]
["01.001.0226-0",{"$f":"C351&D351&E351&F351&G351&H351","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",876.37]
["01.001.0226-A",{"$f":"C352&D352&E352&F352&G352&H352","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",800.26]
["01.001.0227-0",{"$f":"C353&D353&E353&F353&G353&H353","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR",null,null,null,null,null,"UN",586.1]
["01.001.0227-A",{"$f":"C354&D354&E354&F354&G354&H354","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR",null,null,null,null,null,"UN",535.2]
["01.001.0228-0",{"$f":"C355&D355&E355&F355&G355&H355","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0228-A",{"$f":"C356&D356&E356&F356&G356&H356","v":"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND"},"MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0229-0",{"$f":"C357&D357&E357&F357&G357&H357","v":"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE"},"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",852.93]
["01.001.0229-A",{"$f":"C358&D358&E358&F358&G358&H358","v":"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE"},"CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE",null,null,null,null,null,"UN",778.85]
["01.001.0230-0",{"$f":"C359&D359&E359&F359&G359&H359","v":"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)"},"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0230-A",{"$f":"C360&D360&E360&F360&G360&H360","v":"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)"},"PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM)",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0231-0",{"$f":"C361&D361&E361&F361&G361&H361","v":"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)"},"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0231-A",{"$f":"C362&D362&E362&F362&G362&H362","v":"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)"},"PERDA AO FOGO(POZOLANICO)",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0232-0",{"$f":"C363&D363&E363&F363&G363&H363","v":"RESIDUO INSOLUVEL"},"RESIDUO INSOLUVEL",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0232-A",{"$f":"C364&D364&E364&F364&G364&H364","v":"RESIDUO INSOLUVEL"},"RESIDUO INSOLUVEL",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0233-0",{"$f":"C365&D365&E365&F365&G365&H365","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0233-A",{"$f":"C366&D366&E366&F366&G366&H366","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0234-0",{"$f":"C367&D367&E367&F367&G367&H367","v":"QUANTIDADE DE SILICA"},"QUANTIDADE DE SILICA",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0234-A",{"$f":"C368&D368&E368&F368&G368&H368","v":"QUANTIDADE DE SILICA"},"QUANTIDADE DE SILICA",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0235-0",{"$f":"C369&D369&E369&F369&G369&H369","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0235-A",{"$f":"C370&D370&E370&F370&G370&H370","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0236-0",{"$f":"C371&D371&E371&F371&G371&H371","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0236-A",{"$f":"C372&D372&E372&F372&G372&H372","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0237-0",{"$f":"C373&D373&E373&F373&G373&H373","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0237-A",{"$f":"C374&D374&E374&F374&G374&H374","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0238-0",{"$f":"C375&D375&E375&F375&G375&H375","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0238-A",{"$f":"C376&D376&E376&F376&G376&H376","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0239-0",{"$f":"C377&D377&E377&F377&G377&H377","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0239-A",{"$f":"C378&D378&E378&F378&G378&H378","v":"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO"},"QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0240-0",{"$f":"C379&D379&E379&F379&G379&H379","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0240-A",{"$f":"C380&D380&E380&F380&G380&H380","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0241-0",{"$f":"C381&D381&E381&F381&G381&H381","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0241-A",{"$f":"C382&D382&E382&F382&G382&H382","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0242-0",{"$f":"C383&D383&E383&F383&G383&H383","v":"QUANTIDADE DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0242-A",{"$f":"C384&D384&E384&F384&G384&H384","v":"QUANTIDADE DE CALCIO"},"QUANTIDADE DE CALCIO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0243-0",{"$f":"C385&D385&E385&F385&G385&H385","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0243-A",{"$f":"C386&D386&E386&F386&G386&H386","v":"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES"},"QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0244-0",{"$f":"C387&D387&E387&F387&G387&H387","v":"QUANTIDADE DE SULFATO"},"QUANTIDADE DE SULFATO",null,null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0244-A",{"$f":"C388&D388&E388&F388&G388&H388","v":"QUANTIDADE DE SULFATO"},"QUANTIDADE DE SULFATO",null,null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0245-0",{"$f":"C389&D389&E389&F389&G389&H389","v":"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO PORTLAND"},"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO P","ORTLAND",null,null,null,null,"UN",131.35]
["01.001.0245-A",{"$f":"C390&D390&E390&F390&G390&H390","v":"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO PORTLAND"},"DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO P","ORTLAND",null,null,null,null,"UN",119.94]
["01.001.0246-0",{"$f":"C391&D391&E391&F391&G391&H391","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2746.46]
["01.001.0246-A",{"$f":"C392&D392&E392&F392&G392&H392","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2507.94]
["01.001.0247-0",{"$f":"C393&D393&E393&F393&G393&H393","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID","O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",128.55]
["01.001.0247-A",{"$f":"C394&D394&E394&F394&G394&H394","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID","O POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",117.39]
["01.001.0248-0",{"$f":"C395&D395&E395&F395&G395&H395","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",133.5]
["01.001.0248-A",{"$f":"C396&D396&E396&F396&G396&H396","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",121.9]
["01.001.0249-0",{"$f":"C397&D397&E397&F397&G397&H397","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",148.33]
["01.001.0249-A",{"$f":"C398&D398&E398&F398&G398&H398","v":"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE"," DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP","ORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI","DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,"T",135.45]
["01.001.0250-0",{"$f":"C399&D399&E399&F399&G399&H399","v":"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO"},"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO",null,null,null,null,null,"UN",78.46]
["01.001.0250-A",{"$f":"C400&D400&E400&F400&G400&H400","v":"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO"},"DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO",null,null,null,null,null,"UN",71.64]
["01.001.0251-0",{"$f":"C401&D401&E401&F401&G401&H401","v":"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)"},"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)",null,null,null,null,null,"UN",90.08]
["01.001.0251-A",{"$f":"C402&D402&E402&F402&G402&H402","v":"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)"},"DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO)",null,null,null,null,null,"UN",82.26]
["01.001.0252-0",{"$f":"C403&D403&E403&F403&G403&H403","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,null,"UN",130.78]
["01.001.0252-A",{"$f":"C404&D404&E404&F404&G404&H404","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,null,"UN",119.42]
["01.001.0253-0",{"$f":"C405&D405&E405&F405&G405&H405","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,null,"UN",156.93]
["01.001.0253-A",{"$f":"C406&D406&E406&F406&G406&H406","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,null,"UN",143.3]
["01.001.0254-0",{"$f":"C407&D407&E407&F407&G407&H407","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T",null,null,null,null,null,"UN",188.32]
["01.001.0254-A",{"$f":"C408&D408&E408&F408&G408&H408","v":"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T"},"TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T",null,null,null,null,null,"UN",171.96]
["01.001.0255-0",{"$f":"C409&D409&E409&F409&G409&H409","v":"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA"},"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA",null,null,null,null,null,"UN",225.98]
["01.001.0255-A",{"$f":"C410&D410&E410&F410&G410&H410","v":"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA"},"TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA",null,null,null,null,null,"UN",206.35]
["01.001.0256-0",{"$f":"C411&D411&E411&F411&G411&H411","v":"MODULO DE ELASTICIDADE"},"MODULO DE ELASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",390.9]
["01.001.0256-A",{"$f":"C412&D412&E412&F412&G412&H412","v":"MODULO DE ELASTICIDADE"},"MODULO DE ELASTICIDADE",null,null,null,null,null,"UN",356.95]
["01.001.0257-0",{"$f":"C413&D413&E413&F413&G413&H413","v":"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMACAO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE"},"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMAC","AO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE",null,null,null,null,"UN",85.5]
["01.001.0257-A",{"$f":"C414&D414&E414&F414&G414&H414","v":"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMACAO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE"},"FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMAC","AO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE",null,null,null,null,"UN",78.08]
["01.001.0258-0",{"$f":"C415&D415&E415&F415&G415&H415","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",256.53]
["01.001.0258-A",{"$f":"C416&D416&E416&F416&G416&H416","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T",null,null,null,null,"UN",234.25]
["01.001.0259-0",{"$f":"C417&D417&E417&F417&G417&H417","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",307.82]
["01.001.0259-A",{"$f":"C418&D418&E418&F418&G418&H418","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T",null,null,null,null,"UN",281.09]
["01.001.0260-0",{"$f":"C419&D419&E419&F419&G419&H419","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",369.39]
["01.001.0260-A",{"$f":"C420&D420&E420&F420&G420&H420","v":"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T"},"TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DE","GRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T",null,null,null,null,"UN",337.31]
["01.001.0261-0",{"$f":"C421&D421&E421&F421&G421&H421","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL"},"COMPRESSAO DIAMETRAL",null,null,null,null,null,"UN",156.75]
["01.001.0261-A",{"$f":"C422&D422&E422&F422&G422&H422","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL"},"COMPRESSAO DIAMETRAL",null,null,null,null,null,"UN",143.14]
["01.001.0262-0",{"$f":"C423&D423&E423&F423&G423&H423","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",118.08]
["01.001.0262-A",{"$f":"C424&D424&E424&F424&G424&H424","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",107.83]
["01.001.0263-0",{"$f":"C425&D425&E425&F425&G425&H425","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",118.08]
["01.001.0263-A",{"$f":"C426&D426&E426&F426&G426&H426","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",107.83]
["01.001.0264-0",{"$f":"C427&D427&E427&F427&G427&H427","v":"DIMENSAO"},"DIMENSAO",null,null,null,null,null,"UN",46.82]
["01.001.0264-A",{"$f":"C428&D428&E428&F428&G428&H428","v":"DIMENSAO"},"DIMENSAO",null,null,null,null,null,"UN",42.75]
["01.001.0265-0",{"$f":"C429&D429&E429&F429&G429&H429","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ATE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ATE 0,30M",null,null,null,null,"UN",3287.49]
["01.001.0265-A",{"$f":"C430&D430&E430&F430&G430&H430","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ATE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ATE 0,30M",null,null,null,null,"UN",3001.98]
["01.001.0266-0",{"$f":"C431&D431&E431&F431&G431&H431","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ACIMA DE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ACIMA DE 0,30M",null,null,null,null,"UN",4109.35]
["01.001.0266-A",{"$f":"C432&D432&E432&F432&G432&H432","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ACIMA DE 0,30M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,","DIAMETRO ACIMA DE 0,30M",null,null,null,null,"UN",3752.47]
["01.001.0267-0",{"$f":"C433&D433&E433&F433&G433&H433","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,30 A 0,60M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,30 A 0,60M",null,null,null,null,"UN",4109.35]
["01.001.0267-A",{"$f":"C434&D434&E434&F434&G434&H434","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,30 A 0,60M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,30 A 0,60M",null,null,null,null,"UN",3752.47]
["01.001.0268-0",{"$f":"C435&D435&E435&F435&G435&H435","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,60 A 1,20M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,60 A 1,20M",null,null,null,null,"UN",6164.04]
["01.001.0268-A",{"$f":"C436&D436&E436&F436&G436&H436","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,60 A 1,20M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 0,60 A 1,20M",null,null,null,null,"UN",5628.71]
["01.001.0269-0",{"$f":"C437&D437&E437&F437&G437&H437","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20 A 2,00M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 1,20 A 2,00M",null,null,null,null,"UN",5091.05]
["01.001.0269-A",{"$f":"C438&D438&E438&F438&G438&H438","v":"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20 A 2,00M"},"COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,D","IAMETRO DE 1,20 A 2,00M",null,null,null,null,"UN",4648.9]
["01.001.0270-0",{"$f":"C439&D439&E439&F439&G439&H439","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0270-A",{"$f":"C440&D440&E440&F440&G440&H440","v":"ABSORCAO"},"ABSORCAO",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0271-0",{"$f":"C441&D441&E441&F441&G441&H441","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0271-A",{"$f":"C442&D442&E442&F442&G442&H442","v":"PERMEABILIDADE"},"PERMEABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0272-0",{"$f":"C443&D443&E443&F443&G443&H443","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS",null,null,null,null,null,"UN",139.07]
["01.001.0272-A",{"$f":"C444&D444&E444&F444&G444&H444","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS",null,null,null,null,null,"UN",126.99]
["01.001.0273-0",{"$f":"C445&D445&E445&F445&G445&H445","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS",null,null,null,null,null,"UN",139.07]
["01.001.0273-A",{"$f":"C446&D446&E446&F446&G446&H446","v":"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS"},"RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS",null,null,null,null,null,"UN",126.99]
["01.001.0274-0",{"$f":"C447&D447&E447&F447&G447&H447","v":"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA"},"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA",null,null,null,null,null,"UN",235.03]
["01.001.0274-A",{"$f":"C448&D448&E448&F448&G448&H448","v":"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA"},"INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA",null,null,null,null,null,"UN",214.61]
["01.001.0275-0",{"$f":"C449&D449&E449&F449&G449&H449","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0275-A",{"$f":"C450&D450&E450&F450&G450&H450","v":"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL"},"ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0278-0",{"$f":"C451&D451&E451&F451&G451&H451","v":"FINURA"},"FINURA",null,null,null,null,null,"UN",156.88]
["01.001.0278-A",{"$f":"C452&D452&E452&F452&G452&H452","v":"FINURA"},"FINURA",null,null,null,null,null,"UN",143.26]
["01.001.0279-0",{"$f":"C453&D453&E453&F453&G453&H453","v":"ESTABILIDADE"},"ESTABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0279-A",{"$f":"C454&D454&E454&F454&G454&H454","v":"ESTABILIDADE"},"ESTABILIDADE",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0280-0",{"$f":"C455&D455&E455&F455&G455&H455","v":"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PREPARO DE CONCRETO"},"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PR","EPARO DE CONCRETO",null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0280-A",{"$f":"C456&D456&E456&F456&G456&H456","v":"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PREPARO DE CONCRETO"},"VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PR","EPARO DE CONCRETO",null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0281-0",{"$f":"C457&D457&E457&F457&G457&H457","v":"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DEPROVA DE ARGAMASSA"},"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DE","PROVA DE ARGAMASSA",null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0281-A",{"$f":"C458&D458&E458&F458&G458&H458","v":"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DEPROVA DE ARGAMASSA"},"ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DE","PROVA DE ARGAMASSA",null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0290-0",{"$f":"C459&D459&E459&F459&G459&H459","v":"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)"},"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONST","RUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)",null,null,null,null,"UN",229.68]
["01.001.0290-A",{"$f":"C460&D460&E460&F460&G460&H460","v":"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)"},"DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONST","RUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO)",null,null,null,null,"UN",209.73]
["01.001.0298-0",{"$f":"C461&D461&E461&F461&G461&H461","v":"ENSAIO COMPLETO"},"ENSAIO COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",1574.71]
["01.001.0298-A",{"$f":"C462&D462&E462&F462&G462&H462","v":"ENSAIO COMPLETO"},"ENSAIO COMPLETO",null,null,null,null,null,"UN",1437.95]
["01.001.0300-0",{"$f":"C463&D463&E463&F463&G463&H463","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE"},"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",277.2]
["01.001.0300-A",{"$f":"C464&D464&E464&F464&G464&H464","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE"},"DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE",null,null,null,null,null,"UN",253.12]
["01.001.0301-0",{"$f":"C465&D465&E465&F465&G465&H465","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO"},"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO",null,null,null,null,null,"UN",277.2]
["01.001.0301-A",{"$f":"C466&D466&E466&F466&G466&H466","v":"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO"},"DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO",null,null,null,null,null,"UN",253.12]
["01.001.0302-0",{"$f":"C467&D467&E467&F467&G467&H467","v":"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO"},"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI","GA BENKELMANN,POR PONTO",null,null,null,null,"UN",96.79]
["01.001.0302-A",{"$f":"C468&D468&E468&F468&G468&H468","v":"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO"},"DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VI","GA BENKELMANN,POR PONTO",null,null,null,null,"UN",88.38]
["01.001.0303-0",{"$f":"C469&D469&E469&F469&G469&H469","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",96.79]
["01.001.0303-A",{"$f":"C470&D470&E470&F470&G470&H470","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",88.38]
["01.001.0304-0",{"$f":"C471&D471&E471&F471&G471&H471","v":"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",144.47]
["01.001.0304-A",{"$f":"C472&D472&E472&F472&G472&H472","v":"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINO","SO,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",131.93]
["01.001.0305-0",{"$f":"C473&D473&E473&F473&G473&H473","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",633.61]
["01.001.0305-A",{"$f":"C474&D474&E474&F474&G474&H474","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",578.58]
["01.001.0306-0",{"$f":"C475&D475&E475&F475&G475&H475","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",665.29]
["01.001.0306-A",{"$f":"C476&D476&E476&F476&G476&H476","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",607.51]
["01.001.0307-0",{"$f":"C477&D477&E477&F477&G477&H477","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",792.02]
["01.001.0307-A",{"$f":"C478&D478&E478&F478&G478&H478","v":"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA"},"EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVA","COM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,CO","M MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA",null,null,null,"UN",723.23]
["01.001.0400-0",{"$f":"C479&D479&E479&F479&G479&H479","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO ELEMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO EL","EMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA",null,null,null,"UN",80.39]
["01.001.0400-A",{"$f":"C480&D480&E480&F480&G480&H480","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO ELEMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO EL","EMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA",null,null,null,"UN",77.27]
["01.001.0405-0",{"$f":"C481&D481&E481&F481&G481&H481","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRENTE DE CARBONATACAO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO"," DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRE","NTE DE CARBONATACAO",null,null,null,"UN",10.33]
["01.001.0405-A",{"$f":"C482&D482&E482&F482&G482&H482","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRENTE DE CARBONATACAO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAO"," DE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRE","NTE DE CARBONATACAO",null,null,null,"UN",9.13]
["01.001.0410-0",{"$f":"C483&D483&E483&F483&G483&H483","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINOS LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINO","S LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO",null,null,null,"UN",23.39]
["01.001.0410-A",{"$f":"C484&D484&E484&F484&G484&H484","v":"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINOS LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO"},"ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDO","DE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINO","S LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO",null,null,null,"UN",20.27]
["01.002.0001-0",{"$f":"C485&D485&E485&F485&G485&H485","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",97.73]
["01.002.0001-A",{"$f":"C486&D486&E486&F486&G486&H486","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",87.99]
["01.002.0002-0",{"$f":"C487&D487&E487&F487&G487&H487","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",128.55]
["01.002.0002-A",{"$f":"C488&D488&E488&F488&G488&H488","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",115.74]
["01.002.0003-0",{"$f":"C489&D489&E489&F489&G489&H489","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",105.69]
["01.002.0003-A",{"$f":"C490&D490&E490&F490&G490&H490","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",95.16]
["01.002.0004-0",{"$f":"C491&D491&E491&F491&G491&H491","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",142.69]
["01.002.0004-A",{"$f":"C492&D492&E492&F492&G492&H492","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",128.47]
["01.002.0005-0",{"$f":"C493&D493&E493&F493&G493&H493","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",114.14]
["01.002.0005-A",{"$f":"C494&D494&E494&F494&G494&H494","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VER","TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",102.77]
["01.002.0006-0",{"$f":"C495&D495&E495&F495&G495&H495","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",158.55]
["01.002.0006-A",{"$f":"C496&D496&E496&F496&G496&H496","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HOR","IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",142.75]
["01.002.0007-0",{"$f":"C497&D497&E497&F497&G497&H497","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT","ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",132.1]
["01.002.0007-A",{"$f":"C498&D498&E498&F498&G498&H498","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERT","ICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",118.94]
["01.002.0008-0",{"$f":"C499&D499&E499&F499&G499&H499","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI","ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",184.96]
["01.002.0008-A",{"$f":"C500&D500&E500&F500&G500&H500","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORI","ZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",166.53]
["01.002.0009-0",{"$f":"C501&D501&E501&F501&G501&H501","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,D","IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",131.81]
["01.002.0009-A",{"$f":"C502&D502&E502&F502&G502&H502","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,D","IAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",118.67]
["01.002.0010-0",{"$f":"C503&D503&E503&F503&G503&H503","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",143.27]
["01.002.0010-A",{"$f":"C504&D504&E504&F504&G504&H504","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",128.98]
["01.002.0011-0",{"$f":"C505&D505&E505&F505&G505&H505","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",154.72]
["01.002.0011-A",{"$f":"C506&D506&E506&F506&G506&H506","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",139.3]
["01.002.0012-0",{"$f":"C507&D507&E507&F507&G507&H507","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",186.75]
["01.002.0012-A",{"$f":"C508&D508&E508&F508&G508&H508","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,","DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",168.13]
["01.002.0013-0",{"$f":"C509&D509&E509&F509&G509&H509","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",205.18]
["01.002.0013-A",{"$f":"C510&D510&E510&F510&G510&H510","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",186.17]
["01.002.0014-0",{"$f":"C511&D511&E511&F511&G511&H511","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",227.98]
["01.002.0014-A",{"$f":"C512&D512&E512&F512&G512&H512","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",206.85]
["01.002.0015-0",{"$f":"C513&D513&E513&F513&G513&H513","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",245.08]
["01.002.0015-A",{"$f":"C514&D514&E514&F514&G514&H514","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX",",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",222.37]
["01.002.0016-0",{"$f":"C515&D515&E515&F515&G515&H515","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",341.99]
["01.002.0016-A",{"$f":"C516&D516&E516&F516&G516&H516","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",310.3]
["01.002.0021-0",{"$f":"C517&D517&E517&F517&G517&H517","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",75.16]
["01.002.0021-A",{"$f":"C518&D518&E518&F518&G518&H518","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",67.67]
["01.002.0022-0",{"$f":"C519&D519&E519&F519&G519&H519","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",105.7]
["01.002.0022-A",{"$f":"C520&D520&E520&F520&G520&H520","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",95.17]
["01.002.0023-0",{"$f":"C521&D521&E521&F521&G521&H521","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",81.3]
["01.002.0023-A",{"$f":"C522&D522&E522&F522&G522&H522","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",73.2]
["01.002.0024-0",{"$f":"C523&D523&E523&F523&G523&H523","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",117.34]
["01.002.0024-A",{"$f":"C524&D524&E524&F524&G524&H524","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",105.65]
["01.002.0025-0",{"$f":"C525&D525&E525&F525&G525&H525","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",87.8]
["01.002.0025-A",{"$f":"C526&D526&E526&F526&G526&H526","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",79.05]
["01.002.0026-0",{"$f":"C527&D527&E527&F527&G527&H527","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",120.81]
["01.002.0026-A",{"$f":"C528&D528&E528&F528&G528&H528","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H","ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",108.77]
["01.002.0027-0",{"$f":"C529&D529&E529&F529&G529&H529","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VE","RTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",101.62]
["01.002.0027-A",{"$f":"C530&D530&E530&F530&G530&H530","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VE","RTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACA","O DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",91.5]
["01.002.0028-0",{"$f":"C531&D531&E531&F531&G531&H531","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO","RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",142.28]
["01.002.0028-A",{"$f":"C532&D532&E532&F532&G532&H532","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO","RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",128.1]
["01.002.0039-0",{"$f":"C533&D533&E533&F533&G533&H533","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",121.96]
["01.002.0039-A",{"$f":"C534&D534&E534&F534&G534&H534","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",109.8]
["01.002.0041-0",{"$f":"C535&D535&E535&F535&G535&H535","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",138.2]
["01.002.0041-A",{"$f":"C536&D536&E536&F536&G536&H536","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",124.43]
["01.002.0042-0",{"$f":"C537&D537&E537&F537&G537&H537","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",162.6]
["01.002.0042-A",{"$f":"C538&D538&E538&F538&G538&H538","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8\",V","ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC","AO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",146.39]
["01.002.0043-0",{"$f":"C539&D539&E539&F539&G539&H539","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",203.25]
["01.002.0043-A",{"$f":"C540&D540&E540&F540&G540&H540","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",183]
["01.002.0044-0",{"$f":"C541&D541&E541&F541&G541&H541","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",243.91]
["01.002.0044-A",{"$f":"C542&D542&E542&F542&G542&H542","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",219.6]
["01.002.0045-0",{"$f":"C543&D543&E543&F543&G543&H543","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",284.57]
["01.002.0045-A",{"$f":"C544&D544&E544&F544&G544&H544","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",256.21]
["01.002.0046-0",{"$f":"C545&D545&E545&F545&G545&H545","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",325.23]
["01.002.0046-A",{"$f":"C546&D546&E546&F546&G546&H546","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16\",","VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA","CAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",292.81]
["01.002.0060-0",{"$f":"C547&D547&E547&F547&G547&H547","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",101.38]
["01.002.0060-A",{"$f":"C548&D548&E548&F548&G548&H548","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",91.27]
["01.002.0061-0",{"$f":"C549&D549&E549&F549&G549&H549","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",110.22]
["01.002.0061-A",{"$f":"C550&D550&E550&F550&G550&H550","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",99.23]
["01.002.0062-0",{"$f":"C551&D551&E551&F551&G551&H551","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",119.03]
["01.002.0062-A",{"$f":"C552&D552&E552&F552&G552&H552","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",107.16]
["01.002.0063-0",{"$f":"C553&D553&E553&F553&G553&H553","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA",",DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",143.66]
["01.002.0063-A",{"$f":"C554&D554&E554&F554&G554&H554","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA",",DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",129.34]
["01.002.0064-0",{"$f":"C555&D555&E555&F555&G555&H555","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",175.25]
["01.002.0064-A",{"$f":"C556&D556&E556&F556&G556&H556","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",157.78]
["01.002.0065-0",{"$f":"C557&D557&E557&F557&G557&H557","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",193.93]
["01.002.0065-A",{"$f":"C558&D558&E558&F558&G558&H558","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",174.6]
["01.002.0066-0",{"$f":"C559&D559&E559&F559&G559&H559","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",237.04]
["01.002.0066-A",{"$f":"C560&D560&E560&F560&G560&H560","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",213.41]
["01.002.0067-0",{"$f":"C561&D561&E561&F561&G561&H561","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",272.95]
["01.002.0067-A",{"$f":"C562&D562&E562&F562&G562&H562","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",245.73]
["01.002.0068-0",{"$f":"C563&D563&E563&F563&G563&H563","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",327.55]
["01.002.0068-A",{"$f":"C564&D564&E564&F564&G564&H564","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",294.89]
["01.002.0069-0",{"$f":"C565&D565&E565&F565&G565&H565","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",382.12]
["01.002.0069-A",{"$f":"C566&D566&E566&F566&G566&H566","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",344.02]
["01.002.0070-0",{"$f":"C567&D567&E567&F567&G567&H567","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",436.72]
["01.002.0070-A",{"$f":"C568&D568&E568&F568&G568&H568","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA",",DIAMETRO 16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",393.18]
["01.002.0075-0",{"$f":"C569&D569&E569&F569&G569&H569","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROAX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",157.48]
["01.002.0075-A",{"$f":"C570&D570&E570&F570&G570&H570","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROAX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",142.98]
["01.002.0076-0",{"$f":"C571&D571&E571&F571&G571&H571","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROBX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",175.35]
["01.002.0076-A",{"$f":"C572&D572&E572&F572&G572&H572","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROBX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",159.1]
["01.002.0077-0",{"$f":"C573&D573&E573&F573&G573&H573","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",188.52]
["01.002.0077-A",{"$f":"C574&D574&E574&F574&G574&H574","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",171.05]
["01.002.0078-0",{"$f":"C575&D575&E575&F575&G575&H575","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",263.05]
["01.002.0078-A",{"$f":"C576&D576&E576&F576&G576&H576","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",238.68]
["01.002.0079-0",{"$f":"C577&D577&E577&F577&G577&H577","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",318.46]
["01.002.0079-A",{"$f":"C578&D578&E578&F578&G578&H578","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","5\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",288.95]
["01.002.0080-0",{"$f":"C579&D579&E579&F579&G579&H579","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",382.15]
["01.002.0080-A",{"$f":"C580&D580&E580&F580&G580&H580","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","6\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",346.74]
["01.002.0081-0",{"$f":"C581&D581&E581&F581&G581&H581","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",509.55]
["01.002.0081-A",{"$f":"C582&D582&E582&F582&G582&H582","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","8\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",462.33]
["01.002.0082-0",{"$f":"C583&D583&E583&F583&G583&H583","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",636.94]
["01.002.0082-A",{"$f":"C584&D584&E584&F584&G584&H584","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","10\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",577.92]
["01.002.0083-0",{"$f":"C585&D585&E585&F585&G585&H585","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",764.34]
["01.002.0083-A",{"$f":"C586&D586&E586&F586&G586&H586","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","12\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",693.51]
["01.002.0084-0",{"$f":"C587&D587&E587&F587&G587&H587","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",891.74]
["01.002.0084-A",{"$f":"C588&D588&E588&F588&G588&H588","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","14\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",809.1]
["01.002.0085-0",{"$f":"C589&D589&E589&F589&G589&H589","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1019.13]
["01.002.0085-A",{"$f":"C590&D590&E590&F590&G590&H590","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO","16\",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",924.69]
["01.003.0001-0",{"$f":"C591&D591&E591&F591&G591&H591","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",101.09]
["01.003.0001-A",{"$f":"C592&D592&E592&F592&G592&H592","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",87.8]
["01.003.0002-0",{"$f":"C593&D593&E593&F593&G593&H593","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",117.02]
["01.003.0002-A",{"$f":"C594&D594&E594&F594&G594&H594","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",101.64]
["01.003.0003-0",{"$f":"C595&D595&E595&F595&G595&H595","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",158.95]
["01.003.0003-A",{"$f":"C596&D596&E596&F596&G596&H596","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",138.06]
["01.003.0005-0",{"$f":"C597&D597&E597&F597&G597&H597","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",211.89]
["01.003.0005-A",{"$f":"C598&D598&E598&F598&G598&H598","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I","NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",184.04]
["01.003.0006-0",{"$f":"C599&D599&E599&F599&G599&H599","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",255.99]
["01.003.0006-A",{"$f":"C600&D600&E600&F600&G600&H600","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC","AO,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",222.33]
["01.003.0011-0",{"$f":"C601&D601&E601&F601&G601&H601","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1517.25]
["01.003.0011-A",{"$f":"C602&D602&E602&F602&G602&H602","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1517.25]
["01.003.0012-0",{"$f":"C603&D603&E603&F603&G603&H603","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTODENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO","DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1821.75]
["01.003.0012-A",{"$f":"C604&D604&E604&F604&G604&H604","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTODENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO","DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1821.75]
["01.003.0013-0",{"$f":"C605&D605&E605&F605&G605&H605","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",2184]
["01.003.0013-A",{"$f":"C606&D606&E606&F606&G606&H606","v":"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM","ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT","RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",2184]
["01.003.0021-0",{"$f":"C607&D607&E607&F607&G607&H607","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",77.75]
["01.003.0021-A",{"$f":"C608&D608&E608&F608&G608&H608","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",67.53]
["01.003.0022-0",{"$f":"C609&D609&E609&F609&G609&H609","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAEM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCL","USIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA","EM CADA FURO",null,null,null,"M",90.04]
["01.003.0022-A",{"$f":"C610&D610&E610&F610&G610&H610","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAEM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2\",INCL","USIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA","EM CADA FURO",null,null,null,"M",78.2]
["01.003.0023-0",{"$f":"C611&D611&E611&F611&G611&H611","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",122.28]
["01.003.0023-A",{"$f":"C612&D612&E612&F612&G612&H612","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",106.2]
["01.003.0029-0",{"$f":"C613&D613&E613&F613&G613&H613","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",163.04]
["01.003.0029-A",{"$f":"C614&D614&E614&F614&G614&H614","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8\",INCLUSIV","E DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM C","ADA FURO",null,null,null,"M",141.61]
["01.003.0030-0",{"$f":"C615&D615&E615&F615&G615&H615","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",196.93]
["01.003.0030-A",{"$f":"C616&D616&E616&F616&G616&H616","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",171.04]
["01.003.0032-0",{"$f":"C617&D617&E617&F617&G617&H617","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",104.97]
["01.003.0032-A",{"$f":"C618&D618&E618&F618&G618&H618","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",91.17]
["01.003.0034-0",{"$f":"C619&D619&E619&F619&G619&H619","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INC","LUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA"," EM CADA FURO",null,null,null,"M",121.55]
["01.003.0034-A",{"$f":"C620&D620&E620&F620&G620&H620","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2\",INC","LUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA"," EM CADA FURO",null,null,null,"M",105.57]
["01.003.0036-0",{"$f":"C621&D621&E621&F621&G621&H621","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",165.07]
["01.003.0036-A",{"$f":"C622&D622&E622&F622&G622&H622","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",143.37]
["01.003.0038-0",{"$f":"C623&D623&E623&F623&G623&H623","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",220.1]
["01.003.0038-A",{"$f":"C624&D624&E624&F624&G624&H624","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8\",INCLUSI","VE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM","CADA FURO",null,null,null,"M",191.16]
["01.003.0040-0",{"$f":"C625&D625&E625&F625&G625&H625","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUS","IVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM"," CADA FURO",null,null,null,"M",265.85]
["01.003.0040-A",{"$f":"C626&D626&E626&F626&G626&H626","v":"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10\",INCLUS","IVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM"," CADA FURO",null,null,null,"M",230.9]
["01.003.0050-0",{"$f":"C627&D627&E627&F627&G627&H627","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITOOU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITO","OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",125.87]
["01.003.0050-A",{"$f":"C628&D628&E628&F628&G628&H628","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITOOU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" DIAMETRO ATE 2.1/2\",EM GRANITO","OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",116.33]
["01.003.0052-0",{"$f":"C629&D629&E629&F629&G629&H629","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM G","RANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",118.22]
["01.003.0052-A",{"$f":"C630&D630&E630&F630&G630&H630","v":"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO"},"PERFURACAO COM \"WAGON DRILL\" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2\",EM G","RANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M",112.28]
["01.003.0054-0",{"$f":"C631&D631&E631&F631&G631&H631","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,"M",32.74]
["01.003.0054-A",{"$f":"C632&D632&E632&F632&G632&H632","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,"M",31.36]
["01.003.0056-0",{"$f":"C633&D633&E633&F633&G633&H633","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,"M",132.72]
["01.003.0056-A",{"$f":"C634&D634&E634&F634&G634&H634","v":"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1","/4\",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA"," EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,"M",127.22]
["01.004.0001-0",{"$f":"C635&D635&E635&F635&G635&H635","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",296.42]
["01.004.0001-A",{"$f":"C636&D636&E636&F636&G636&H636","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",296.42]
["01.004.0002-0",{"$f":"C637&D637&E637&F637&G637&H637","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",326.59]
["01.004.0002-A",{"$f":"C638&D638&E638&F638&G638&H638","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",326.59]
["01.004.0003-0",{"$f":"C639&D639&E639&F639&G639&H639","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",363.86]
["01.004.0003-A",{"$f":"C640&D640&E640&F640&G640&H640","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",363.86]
["01.004.0004-0",{"$f":"C641&D641&E641&F641&G641&H641","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",401.18]
["01.004.0004-A",{"$f":"C642&D642&E642&F642&G642&H642","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI","RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",401.18]
["01.004.0005-0",{"$f":"C643&D643&E643&F643&G643&H643","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",487.16]
["01.004.0005-A",{"$f":"C644&D644&E644&F644&G644&H644","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",439.2]
["01.004.0011-0",{"$f":"C645&D645&E645&F645&G645&H645","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E"," INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",770.24]
["01.004.0011-A",{"$f":"C646&D646&E646&F646&G646&H646","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH","A,DIAMETRO DE SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E"," INSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",770.24]
["01.004.0012-0",{"$f":"C647&D647&E647&F647&G647&H647","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",474.21]
["01.004.0012-A",{"$f":"C648&D648&E648&F648&G648&H648","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL","ACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",474.21]
["01.004.0013-0",{"$f":"C649&D649&E649&F649&G649&H649","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",522.6]
["01.004.0013-A",{"$f":"C650&D650&E650&F650&G650&H650","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",522.6]
["01.004.0014-0",{"$f":"C651&D651&E651&F651&G651&H651","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",610.65]
["01.004.0014-A",{"$f":"C652&D652&E652&F652&G652&H652","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",610.65]
["01.004.0015-0",{"$f":"C653&D653&E653&F653&G653&H653","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",675.36]
["01.004.0015-A",{"$f":"C654&D654&E654&F654&G654&H654","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTA","LACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",675.36]
["01.004.0016-0",{"$f":"C655&D655&E655&F655&G655&H655","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",914.92]
["01.004.0016-A",{"$f":"C656&D656&E656&F656&G656&H656","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO"," HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",821.57]
["01.004.0017-0",{"$f":"C657&D657&E657&F657&G657&H657","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE"," SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1469.02]
["01.004.0017-A",{"$f":"C658&D658&E658&F658&G658&H658","v":"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO"},"SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE"," SW, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO","DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1469.02]
["01.004.0021-0",{"$f":"C659&D659&E659&F659&G659&H659","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",221.94]
["01.004.0021-A",{"$f":"C660&D660&E660&F660&G660&H660","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE","IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",221.94]
["01.004.0022-0",{"$f":"C661&D661&E661&F661&G661&H661","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",243.42]
["01.004.0022-A",{"$f":"C662&D662&E662&F662&G662&H662","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",243.42]
["01.004.0023-0",{"$f":"C663&D663&E663&F663&G663&H663","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",270.02]
["01.004.0023-A",{"$f":"C664&D664&E664&F664&G664&H664","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",270.02]
["01.004.0024-0",{"$f":"C665&D665&E665&F665&G665&H665","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",296.1]
["01.004.0024-A",{"$f":"C666&D666&E666&F666&G666&H666","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT","EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",296.1]
["01.004.0025-0",{"$f":"C667&D667&E667&F667&G667&H667","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN","TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",361.72]
["01.004.0025-A",{"$f":"C668&D668&E668&F668&G668&H668","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN","TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",327.15]
["01.004.0031-0",{"$f":"C669&D669&E669&F669&G669&H669","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",602.15]
["01.004.0031-A",{"$f":"C670&D670&E670&F670&G670&H670","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO","CHA DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E","INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",602.15]
["01.004.0035-0",{"$f":"C671&D671&E671&F671&G671&H671","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",366.91]
["01.004.0035-A",{"$f":"C672&D672&E672&F672&G672&H672","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST","ALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",366.91]
["01.004.0037-0",{"$f":"C673&D673&E673&F673&G673&H673","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",405.23]
["01.004.0037-A",{"$f":"C674&D674&E674&F674&G674&H674","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO AWG(45MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",405.23]
["01.004.0039-0",{"$f":"C675&D675&E675&F675&G675&H675","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",448.84]
["01.004.0039-A",{"$f":"C676&D676&E676&F676&G676&H676","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO BWG(60MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",448.84]
["01.004.0041-0",{"$f":"C677&D677&E677&F677&G677&H677","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",501.7]
["01.004.0041-A",{"$f":"C678&D678&E678&F678&G678&H678","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS","TALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",501.7]
["01.004.0043-0",{"$f":"C679&D679&E679&F679&G679&H679","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",686.14]
["01.004.0043-A",{"$f":"C680&D680&E680&F680&G680&H680","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN","STALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",617.38]
["01.004.0045-0",{"$f":"C681&D681&E681&F681&G681&H681","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1169.02]
["01.004.0045-A",{"$f":"C682&D682&E682&F682&G682&H682","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET","RO SW,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO"," DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",1169.02]
["01.004.0070-0",{"$f":"C683&D683&E683&F683&G683&H683","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",309.26]
["01.004.0070-A",{"$f":"C684&D684&E684&F684&G684&H684","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 45MM(2\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",309.26]
["01.004.0073-0",{"$f":"C685&D685&E685&F685&G685&H685","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",350.1]
["01.004.0073-A",{"$f":"C686&D686&E686&F686&G686&H686","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 75MM(3\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO"," E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",350.1]
["01.004.0075-0",{"$f":"C687&D687&E687&F687&G687&H687","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",534.7]
["01.004.0075-A",{"$f":"C688&D688&E688&F688&G688&H688","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 100MM(4\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",534.7]
["01.004.0079-0",{"$f":"C689&D689&E689&F689&G689&H689","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",820.61]
["01.004.0079-A",{"$f":"C690&D690&E690&F690&G690&H690","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DI","AMETRO DE 150MM(6\"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR","O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO",null,null,null,"M",820.61]
["01.004.0100-0",{"$f":"C691&D691&E691&F691&G691&H691","v":"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROC","ESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO"," DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"UN",1057.33]
["01.004.0100-A",{"$f":"C692&D692&E692&F692&G692&H692","v":"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROC","ESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAO"," DOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"UN",930.85]
["01.004.0105-0",{"$f":"C693&D693&E693&F693&G693&H693","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES ORIGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAM","INHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO"," DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES OR","IGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",6.84]
["01.004.0105-A",{"$f":"C694&D694&E694&F694&G694&H694","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES ORIGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAM","INHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO"," DAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES OR","IGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",6.05]
["01.004.0110-0",{"$f":"C695&D695&E695&F695&G695&H695","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLEXAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLE","XAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",5.52]
["01.004.0110-A",{"$f":"C696&D696&E696&F696&G696&H696","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLEXAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLE","XAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",5.02]
["01.004.0115-0",{"$f":"C697&D697&E697&F697&G697&H697","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRACAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRA","CAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",4.89]
["01.004.0115-A",{"$f":"C698&D698&E698&F698&G698&H698","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRACAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRA","CAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO P","ULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DA","DOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E I","NTERPRETACAO DOS DADOS",null,"M",4.48]
["01.004.0120-0",{"$f":"C699&D699&E699&F699&G699&H699","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO S","OLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES"," PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSA","MENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS",null,null,"M",1.69]
["01.004.0120-A",{"$f":"C700&D700&E700&F700&G700&H700","v":"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS"},"EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO S","OLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES"," PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSA","MENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS",null,null,"M",1.57]
["01.004.0125-0",{"$f":"C701&D701&E701&F701&G701&H701","v":"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL EEM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRES","ENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E","EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",8.18]
["01.004.0125-A",{"$f":"C702&D702&E702&F702&G702&H702","v":"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL EEM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRES","ENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E","EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",7.08]
["01.004.0130-0",{"$f":"C703&D703&E703&F703&G703&H703","v":"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRA","VES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO"," COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",6.03]
["01.004.0130-A",{"$f":"C704&D704&E704&F704&G704&H704","v":"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),I","NCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRA","VES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO"," COM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,"M",5.22]
["01.004.0135-0",{"$f":"C705&D705&E705&F705&G705&H705","v":"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALI","SE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO REL","ATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITA","L",null,null,"M",7.37]
["01.004.0135-A",{"$f":"C706&D706&E706&F706&G706&H706","v":"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALI","SE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO REL","ATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITA","L",null,null,"M",6.39]
["01.004.0140-0",{"$f":"C707&D707&E707&F707&G707&H707","v":"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EMMEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECA","O TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRAC","AO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESE","NTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EM","MEIO DIGITAL",null,"M",5.9]
["01.004.0140-A",{"$f":"C708&D708&E708&F708&G708&H708","v":"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EMMEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECA","O TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRAC","AO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESE","NTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EM","MEIO DIGITAL",null,"M",5.11]
["01.004.0145-0",{"$f":"C709&D709&E709&F709&G709&H709","v":"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,I","NCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSAD","AS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"M",8.71]
["01.004.0145-A",{"$f":"C710&D710&E710&F710&G710&H710","v":"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL"},"PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,I","NCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSAD","AS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL",null,null,null,"M",7.55]
["01.005.0001-0",{"$f":"C711&D711&E711&F711&G711&H711","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO",null,null,null,"M2",7.45]
["01.005.0001-A",{"$f":"C712&D712&E712&F712&G712&H712","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO",null,null,null,"M2",6.45]
["01.005.0003-0",{"$f":"C713&D713&E713&F713&G713&H713","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA",null,null,null,"M2",9.27]
["01.005.0003-A",{"$f":"C714&D714&E714&F714&G714&H714","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO"," MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA",null,null,null,"M2",8.22]
["01.005.0004-0",{"$f":"C715&D715&E715&F715&G715&H715","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE","RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL",null,null,null,"M2",14.9]
["01.005.0004-A",{"$f":"C716&D716&E716&F716&G716&H716","v":"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL"},"PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN","TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE","RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL",null,null,null,"M2",12.91]
["01.005.0005-0",{"$f":"C717&D717&E717&F717&G717&H717","v":"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM","A DOS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.89]
["01.005.0005-A",{"$f":"C718&D718&E718&F718&G718&H718","v":"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIM","A DOS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.77]
["01.005.0006-0",{"$f":"C719&D719&E719&F719&G719&H719","v":"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D","OS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.25]
["01.005.0006-A",{"$f":"C720&D720&E720&F720&G720&H720","v":"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS"},"ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA D","OS RESIDUOS",null,null,null,null,"M2",0.21]
["01.005.0007-0",{"$f":"C721&D721&E721&F721&G721&H721","v":"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA DOS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO"},"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D","OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO",null,null,null,null,"M2",1.78]
["01.005.0007-A",{"$f":"C722&D722&E722&F722&G722&H722","v":"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA DOS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO"},"ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA D","OS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO",null,null,null,null,"M2",1.54]
["01.005.0008-0",{"$f":"C723&D723&E723&F723&G723&H723","v":"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM REMOCAO E AUXILIO MECANICO"},"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE","M REMOCAO E AUXILIO MECANICO",null,null,null,null,"UN",184.81]
["01.005.0008-A",{"$f":"C724&D724&E724&F724&G724&H724","v":"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM REMOCAO E AUXILIO MECANICO"},"DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE","M REMOCAO E AUXILIO MECANICO",null,null,null,null,"UN",160.16]
["01.005.0009-0",{"$f":"C725&D725&E725&F725&G725&H725","v":"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,null,"M",2.14]
["01.005.0009-A",{"$f":"C726&D726&E726&F726&G726&H726","v":"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,null,"M",1.85]
["01.005.0013-0",{"$f":"C727&D727&E727&F727&G727&H727","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE"," O USO APENAS DE FACAO E FOICE",null,null,null,null,"KM",1937.53]
["01.005.0013-A",{"$f":"C728&D728&E728&F728&G728&H728","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE O USO APENAS DE FACAO E FOICE"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITE"," O USO APENAS DE FACAO E FOICE",null,null,null,null,"KM",1679.1]
["01.005.0014-0",{"$f":"C729&D729&E729&F729&G729&H729","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACAO E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACA","O E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA",null,null,null,null,"KM",1863.01]
["01.005.0014-A",{"$f":"C730&D730&E730&F730&G730&H730","v":"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACAO E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA"},"ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACA","O E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA",null,null,null,null,"KM",1614.52]
["01.005.0020-0",{"$f":"C731&D731&E731&F731&G731&H731","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M",null,null,null,null,"M3",38]
["01.005.0020-A",{"$f":"C732&D732&E732&F732&G732&H732","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M",null,null,null,null,"M3",32.93]
["01.005.0021-0",{"$f":"C733&D733&E733&F733&G733&H733","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M",null,null,null,null,"M3",55.14]
["01.005.0021-A",{"$f":"C734&D734&E734&F734&G734&H734","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M",null,null,null,null,"M3",47.78]
["01.005.0022-0",{"$f":"C735&D735&E735&F735&G735&H735","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M",null,null,null,null,"M3",74.52]
["01.005.0022-A",{"$f":"C736&D736&E736&F736&G736&H736","v":"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M"},"SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES","MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M",null,null,null,null,"M3",64.58]
["01.006.0001-0",{"$f":"C737&D737&E737&F737&G737&H737","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",31.43]
["01.006.0001-A",{"$f":"C738&D738&E738&F738&G738&H738","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",31.04]
["01.006.0002-0",{"$f":"C739&D739&E739&F739&G739&H739","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",56.23]
["01.006.0002-A",{"$f":"C740&D740&E740&F740&G740&H740","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",55.53]
["01.006.0003-0",{"$f":"C741&D741&E741&F741&G741&H741","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",94.13]
["01.006.0003-A",{"$f":"C742&D742&E742&F742&G742&H742","v":"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO"},"DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",92.97]
["01.006.0004-0",{"$f":"C743&D743&E743&F743&G743&H743","v":"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV"},"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO","M POTENCIA EM TORNO DE 200CV",null,null,null,null,"M2",0.27]
["01.006.0004-A",{"$f":"C744&D744&E744&F744&G744&H744","v":"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV"},"DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO","M POTENCIA EM TORNO DE 200CV",null,null,null,null,"M2",0.26]
["01.006.0010-0",{"$f":"C745&D745&E745&F745&G745&H745","v":"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE"},"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE","NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA","DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE",null,null,null,"M2",0.95]
["01.006.0010-A",{"$f":"C746&D746&E746&F746&G746&H746","v":"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE"},"REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE","NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA","DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE",null,null,null,"M2",0.92]
["01.007.0010-0",{"$f":"C747&D747&E747&F747&G747&H747","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA","ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)",null,null,null,null,"UN",3685.08]
["01.007.0010-A",{"$f":"C748&D748&E748&F748&G748&H748","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARAATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA","ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)",null,null,null,null,"UN",3454.46]
["01.007.0020-0",{"$f":"C749&D749&E749&F749&G749&H749","v":"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE"},"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE",null,null,null,null,null,"UN",267.23]
["01.007.0020-A",{"$f":"C750&D750&E750&F750&G750&H750","v":"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE"},"CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE",null,null,null,null,null,"UN",231.54]
["01.007.0025-0",{"$f":"C751&D751&E751&F751&G751&H751","v":"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA"},"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,","PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA",null,null,null,null,"DIA",350.72]
["01.007.0025-A",{"$f":"C752&D752&E752&F752&G752&H752","v":"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA"},"OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,","PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA",null,null,null,null,"DIA",303.88]
["01.007.0030-0",{"$f":"C753&D753&E753&F753&G753&H753","v":"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO"},"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD","A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO",null,null,null,null,"CV X H",0.06]
["01.007.0030-A",{"$f":"C754&D754&E754&F754&G754&H754","v":"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO"},"ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD","A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO",null,null,null,null,"CV X H",0.06]
["01.007.0080-0",{"$f":"C755&D755&E755&F755&G755&H755","v":"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURAC","AO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,null,"M",297.4]
["01.007.0080-A",{"$f":"C756&D756&E756&F756&G756&H756","v":"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURAC","AO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,null,"M",297.4]
["01.007.0081-0",{"$f":"C757&D757&E757&F757&G757&H757","v":"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 ME","TROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXC","LUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,"M",214.7]
["01.007.0081-A",{"$f":"C758&D758&E758&F758&G758&H758","v":"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 ME","TROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXC","LUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,"M",214.7]
["01.007.0085-0",{"$f":"C759&D759&E759&F759&G759&H759","v":"POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E A","NALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,null,"M",179.3]
["01.007.0085-A",{"$f":"C760&D760&E760&F760&G760&H760","v":"POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA"},"POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E A","NALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA",null,null,null,null,"M",179.3]
["01.008.0050-0",{"$f":"C761&D761&E761&F761&G761&H761","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",5738.35]
["01.008.0050-A",{"$f":"C762&D762&E762&F762&G762&H762","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",5097.05]
["01.008.0100-0",{"$f":"C763&D763&E763&F763&G763&H763","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",5887.63]
["01.008.0100-A",{"$f":"C764&D764&E764&F764&G764&H764","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",5242.99]
["01.008.0200-0",{"$f":"C765&D765&E765&F765&G765&H765","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",6186.19]
["01.008.0200-A",{"$f":"C766&D766&E766&F766&G766&H766","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",5534.88]
["01.009.0050-0",{"$f":"C767&D767&E767&F767&G767&H767","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",9315.79]
["01.009.0050-A",{"$f":"C768&D768&E768&F768&G768&H768","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM",null,null,null,null,"UN",8233.35]
["01.009.0100-0",{"$f":"C769&D769&E769&F769&G769&H769","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",9465.07]
["01.009.0100-A",{"$f":"C770&D770&E770&F770&G770&H770","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM",null,null,null,null,"UN",8379.29]
["01.009.0200-0",{"$f":"C771&D771&E771&F771&G771&H771","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",9763.63]
["01.009.0200-A",{"$f":"C772&D772&E772&F772&G772&H772","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND","AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM",null,null,null,null,"UN",8671.17]
["01.016.0001-0",{"$f":"C773&D773&E773&F773&G773&H773","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DE","NSA (ESCALA 1:500)",null,null,null,"HA",14755.73]
["01.016.0001-A",{"$f":"C774&D774&E774&F774&G774&H774","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DE","NSA (ESCALA 1:500)",null,null,null,"HA",13129.96]
["01.016.0002-0",{"$f":"C775&D775&E775&F775&G775&H775","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO ME","DIA",null,null,null,"HA",11288.54]
["01.016.0002-A",{"$f":"C776&D776&E776&F776&G776&H776","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO ME","DIA",null,null,null,"HA",10044.78]
["01.016.0003-0",{"$f":"C777&D777&E777&F777&G777&H777","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE","VE",null,null,null,"HA",9595.26]
["01.016.0003-A",{"$f":"C778&D778&E778&F778&G778&H778","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE","VE",null,null,null,"HA",8538.06]
["01.016.0004-0",{"$f":"C779&D779&E779&F779&G779&H779","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DEN","SA",null,null,null,"HA",8869.56]
["01.016.0004-A",{"$f":"C780&D780&E780&F780&G780&H780","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DEN","SA",null,null,null,"HA",7892.33]
["01.016.0005-0",{"$f":"C781&D781&E781&F781&G781&H781","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MED","IA",null,null,null,"HA",6773.12]
["01.016.0005-A",{"$f":"C782&D782&E782&F782&G782&H782","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MED","IA",null,null,null,"HA",6026.86]
["01.016.0006-0",{"$f":"C783&D783&E783&F783&G783&H783","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV","E",null,null,null,"HA",5765.22]
["01.016.0006-A",{"$f":"C784&D784&E784&F784&G784&H784","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV","E",null,null,null,"HA",5130.02]
["01.016.0007-0",{"$f":"C785&D785&E785&F785&G785&H785","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O DENSA",null,null,null,"HA",10320.95]
["01.016.0007-A",{"$f":"C786&D786&E786&F786&G786&H786","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O DENSA",null,null,null,"HA",9183.8]
["01.016.0008-0",{"$f":"C787&D787&E787&F787&G787&H787","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO M","EDIA",null,null,null,"HA",7901.98]
["01.016.0008-A",{"$f":"C788&D788&E788&F788&G788&H788","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO M","EDIA",null,null,null,"HA",7031.35]
["01.016.0009-0",{"$f":"C789&D789&E789&F789&G789&H789","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O LEVE",null,null,null,"HA",6732.81]
["01.016.0009-A",{"$f":"C790&D790&E790&F790&G790&H790","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACA","O LEVE",null,null,null,"HA",5991]
["01.016.0010-0",{"$f":"C791&D791&E791&F791&G791&H791","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," DENSA",null,null,null,"HA",6208.7]
["01.016.0010-A",{"$f":"C792&D792&E792&F792&G792&H792","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," DENSA",null,null,null,"HA",5524.63]
["01.016.0011-0",{"$f":"C793&D793&E793&F793&G793&H793","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," MEDIA",null,null,null,"HA",4757.31]
["01.016.0011-A",{"$f":"C794&D794&E794&F794&G794&H794","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," MEDIA",null,null,null,"HA",4233.16]
["01.016.0012-0",{"$f":"C795&D795&E795&F795&G795&H795","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," LEVE",null,null,null,"HA",4031.62]
["01.016.0012-A",{"$f":"C796&D796&E796&F796&G796&H796","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER","RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO"," LEVE",null,null,null,"HA",3587.42]
["01.016.0020-0",{"$f":"C797&D797&E797&F797&G797&H797","v":"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETADE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOLUTAS"},"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA","DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL","UTAS",null,null,null,"UN",358.79]
["01.016.0020-A",{"$f":"C798&D798&E798&F798&G798&H798","v":"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETADE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOLUTAS"},"DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA","DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL","UTAS",null,null,null,"UN",312.34]
["01.016.0021-0",{"$f":"C799&D799&E799&F799&G799&H799","v":"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052"},"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO",",E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA"," ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA"," DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG","OS 01.016.0050 A 01.016.0052",null,"UN",190.41]
["01.016.0021-A",{"$f":"C800&D800&E800&F800&G800&H800","v":"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052"},"IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO",",E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA"," ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA"," DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG","OS 01.016.0050 A 01.016.0052",null,"UN",166.42]
["01.016.0030-0",{"$f":"C801&D801&E801&F801&G801&H801","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIG","ONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",2061.82]
["01.016.0030-A",{"$f":"C802&D802&E802&F802&G802&H802","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIG","ONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1802.03]
["01.016.0031-0",{"$f":"C803&D803&E803&F803&G803&H803","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGO","NAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1238.83]
["01.016.0031-A",{"$f":"C804&D804&E804&F804&G804&H804","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGO","NAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1082.73]
["01.016.0032-0",{"$f":"C805&D805&E805&F805&G805&H805","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1446.74]
["01.016.0032-A",{"$f":"C806&D806&E806&F806&G806&H806","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",1264.45]
["01.016.0033-0",{"$f":"C807&D807&E807&F807&G807&H807","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",866.31]
["01.016.0033-A",{"$f":"C808&D808&E808&F808&G808&H808","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME","NTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EM","TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA","POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO",null,null,"KM",757.15]
["01.016.0034-0",{"$f":"C809&D809&E809&F809&G809&H809","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO DENSA",null,null,null,"KM",1649.46]
["01.016.0034-A",{"$f":"C810&D810&E810&F810&G810&H810","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO DENSA",null,null,null,"KM",1441.62]
["01.016.0035-0",{"$f":"C811&D811&E811&F811&G811&H811","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO RALA",null,null,null,"KM",991.06]
["01.016.0035-A",{"$f":"C812&D812&E812&F812&G812&H812","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETA","CAO RALA",null,null,null,"KM",866.18]
["01.016.0036-0",{"$f":"C813&D813&E813&F813&G813&H813","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO DENSA",null,null,null,"KM",1157.39]
["01.016.0036-A",{"$f":"C814&D814&E814&F814&G814&H814","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO DENSA",null,null,null,"KM",1011.55]
["01.016.0037-0",{"$f":"C815&D815&E815&F815&G815&H815","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO RALA",null,null,null,"KM",693.05]
["01.016.0037-A",{"$f":"C816&D816&E816&F816&G816&H816","v":"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA"},"LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL","ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE","GETACAO RALA",null,null,null,"KM",605.72]
["01.016.0050-0",{"$f":"C817&D817&E817&F817&G817&H817","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCA","LA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",1414.16]
["01.016.0050-A",{"$f":"C818&D818&E818&F818&G818&H818","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCA","LA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",1226.39]
["01.016.0051-0",{"$f":"C819&D819&E819&F819&G819&H819","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA"," 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",989.91]
["01.016.0051-A",{"$f":"C820&D820&E820&F820&G820&H820","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA"," 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)",null,null,null,"KM",858.47]
["01.016.0052-0",{"$f":"C821&D821&E821&F821&G821&H821","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C","USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2","00(V) OU 1:100(V)",null,null,"KM",707.08]
["01.016.0052-A",{"$f":"C822&D822&E822&F822&G822&H822","v":"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)"},"NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR","ENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C","USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2","00(V) OU 1:100(V)",null,null,"KM",613.19]
["01.016.0060-0",{"$f":"C823&D823&E823&F823&G823&H823","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO","DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S","ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",2.58]
["01.016.0060-A",{"$f":"C824&D824&E824&F824&G824&H824","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO","DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S","ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",2.25]
["01.016.0061-0",{"$f":"C825&D825&E825&F825&G825&H825","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEOD","OLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SE","CAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",1.8]
["01.016.0061-A",{"$f":"C826&D826&E826&F826&G826&H826","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC","IDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEOD","OLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SE","CAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200",null,null,"M",1.57]
["01.016.0062-0",{"$f":"C827&D827&E827&F827&G827&H827","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O"," NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDID","O POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",2.28]
["01.016.0062-A",{"$f":"C828&D828&E828&F828&G828&H828","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O"," NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDID","O POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",1.98]
["01.016.0063-0",{"$f":"C829&D829&E829&F829&G829&H829","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E ONIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O","NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO"," POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",1.37]
["01.016.0063-A",{"$f":"C830&D830&E830&F830&G830&H830","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E ONIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO"},"LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NA","O ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O","NIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO"," POR METRO LINEAR DE SECAO",null,null,"M",1.19]
["01.016.0064-0",{"$f":"C831&D831&E831&F831&G831&H831","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAOINCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE","AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO","INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS"," DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",2.73]
["01.016.0064-A",{"$f":"C832&D832&E832&F832&G832&H832","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAOINCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE","AS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO","INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS"," DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",2.42]
["01.016.0067-0",{"$f":"C833&D833&E833&F833&G833&H833","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT","ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.","ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE","STADAS DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",4.34]
["01.016.0067-A",{"$f":"C834&D834&E834&F834&G834&H834","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUT","ADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.","ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TE","STADAS DAS EDIFICACOES",null,null,"M2",3.85]
["01.016.0070-0",{"$f":"C835&D835&E835&F835&G835&H835","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO","GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE","NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)",null,null,null,"KM",5.52]
["01.016.0070-A",{"$f":"C836&D836&E836&F836&G836&H836","v":"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)"},"MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO","GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE","NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)",null,null,null,"KM",4.93]
["01.016.0080-0",{"$f":"C837&D837&E837&F837&G837&H837","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2",null,"UN",5836.51]
["01.016.0080-A",{"$f":"C838&D838&E838&F838&G838&H838","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2",null,"UN",5182.09]
["01.016.0081-0",{"$f":"C839&D839&E839&F839&G839&H839","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 A","TE 10000M2","M2",1.88]
["01.016.0081-A",{"$f":"C840&D840&E840&F840&G840&H840","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 A","TE 10000M2","M2",1.67]
["01.016.0082-0",{"$f":"C841&D841&E841&F841&G841&H841","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE"," 10000M2","M2",1.3]
["01.016.0082-A",{"$f":"C842&D842&E842&F842&G842&H842","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREAS","MEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE"," 10000M2","M2",1.15]
["01.016.0083-0",{"$f":"C843&D843&E843&F843&G843&H843","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2",null,"UN",5246.43]
["01.016.0083-A",{"$f":"C844&D844&E844&F844&G844&H844","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2",null,"UN",4658.62]
["01.016.0084-0",{"$f":"C845&D845&E845&F845&G845&H845","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 2001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 200","1 ATE 10000M2","M2",2.56]
["01.016.0084-A",{"$f":"C846&D846&E846&F846&G846&H846","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 2001 ATE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 200","1 ATE 10000M2","M2",2.28]
["01.016.0085-0",{"$f":"C847&D847&E847&F847&G847&H847","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMADE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMA","DE 10000M2","M2",2.09]
["01.016.0085-A",{"$f":"C848&D848&E848&F848&G848&H848","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMADE 10000M2"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU","BURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOS","E DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO PO","LIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREAS","DENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMA","DE 10000M2","M2",1.86]
["01.016.0086-0",{"$f":"C849&D849&E849&F849&G849&H849","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ATE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ATE 1HA",null,"HA",5836.51]
["01.016.0086-A",{"$f":"C850&D850&E850&F850&G850&H850","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ATE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ATE 1HA",null,"HA",5182.09]
["01.016.0087-0",{"$f":"C851&D851&E851&F851&G851&H851","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ACIMA DE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ACIMA DE 1HA",null,"HA",4861.05]
["01.016.0087-A",{"$f":"C852&D852&E852&F852&G852&H852","v":"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS ACIMA DE 1HA"},"LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTIN","ADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMI","SSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDEND","O CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREAS"," ACIMA DE 1HA",null,"HA",4315.96]
["01.016.0090-0",{"$f":"C853&D853&E853&F853&G853&H853","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E","ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20"," METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H","A (ESCALA 1:500)",null,null,"HA",3502.6]
["01.016.0090-A",{"$f":"C854&D854&E854&F854&G854&H854","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E","ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20"," METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H","A (ESCALA 1:500)",null,null,"HA",3156.54]
["01.016.0092-0",{"$f":"C855&D855&E855&F855&G855&H855","v":"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRESSAO COLORIDA"},"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRE","SSAO COLORIDA",null,null,null,null,"UN",1.56]
["01.016.0092-A",{"$f":"C856&D856&E856&F856&G856&H856","v":"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRESSAO COLORIDA"},"LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRE","SSAO COLORIDA",null,null,null,null,"UN",1.35]
["01.016.0100-0",{"$f":"C857&D857&E857&F857&G857&H857","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS"," DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D","E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS","DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS","TEACAO,ARVORES,ETC",null,"M2",1.31]
["01.016.0100-A",{"$f":"C858&D858&E858&F858&G858&H858","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS"," DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D","E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS","DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS","TEACAO,ARVORES,ETC",null,"M2",1.17]
["01.016.0150-0",{"$f":"C859&D859&E859&F859&G859&H859","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE",null,null,null,"M",8.54]
["01.016.0150-A",{"$f":"C860&D860&E860&F860&G860&H860","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE",null,null,null,"M",7.56]
["01.016.0152-0",{"$f":"C861&D861&E861&F861&G861&H861","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,"M",11.6]
["01.016.0152-A",{"$f":"C862&D862&E862&F862&G862&H862","v":"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA"},"IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA A"," SER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLU","INDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA",null,null,null,"M",10.28]
["01.016.0155-0",{"$f":"C863&D863&E863&F863&G863&H863","v":"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM ENCOSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM EN","COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",60.78]
["01.016.0155-A",{"$f":"C864&D864&E864&F864&G864&H864","v":"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM ENCOSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM EN","COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",53.86]
["01.016.0160-0",{"$f":"C865&D865&E865&F865&G865&H865","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE"," CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",14.78]
["01.016.0160-A",{"$f":"C866&D866&E866&F866&G866&H866","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DE"," CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",13.1]
["01.016.0165-0",{"$f":"C867&D867&E867&F867&G867&H867","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS D","E CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",19.96]
["01.016.0165-A",{"$f":"C868&D868&E868&F868&G868&H868","v":"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS"},"EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTO"," DE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS D","E CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS",null,null,null,"M",17.68]
["01.016.0190-0",{"$f":"C869&D869&E869&F869&G869&H869","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUP","ERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS",null,null,null,null,"M2",0.22]
["01.016.0190-A",{"$f":"C870&D870&E870&F870&G870&H870","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUP","ERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS",null,null,null,null,"M2",0.19]
["01.016.0200-0",{"$f":"C871&D871&E871&F871&G871&H871","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(","ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6873.91]
["01.016.0200-A",{"$f":"C872&D872&E872&F872&G872&H872","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(","ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6116.55]
["01.016.0203-0",{"$f":"C873&D873&E873&F873&G873&H873","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(E","SCALA 1:250/500)",null,null,"UN",5499.13]
["01.016.0203-A",{"$f":"C874&D874&E874&F874&G874&H874","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(E","SCALA 1:250/500)",null,null,"UN",4893.24]
["01.016.0206-0",{"$f":"C875&D875&E875&F875&G875&H875","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,0","0M2(ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",5499.13]
["01.016.0206-A",{"$f":"C876&D876&E876&F876&G876&H876","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,0","0M2(ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",4893.24]
["01.016.0209-0",{"$f":"C877&D877&E877&F877&G877&H877","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00","M2(ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",4123.55]
["01.016.0209-A",{"$f":"C878&D878&E878&F878&G878&H878","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00","M2(ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",3669.22]
["01.016.0220-0",{"$f":"C879&D879&E879&F879&G879&H879","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:200/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 1","0000,00M2 (ESCALA 1:200/500)",null,null,"UN",8264.83]
["01.016.0220-A",{"$f":"C880&D880&E880&F880&G880&H880","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:200/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 1","0000,00M2 (ESCALA 1:200/500)",null,null,"UN",7354.22]
["01.016.0223-0",{"$f":"C881&D881&E881&F881&G881&H881","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10","000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6873.91]
["01.016.0223-A",{"$f":"C882&D882&E882&F882&G882&H882","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10","000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6116.55]
["01.016.0226-0",{"$f":"C883&D883&E883&F883&G883&H883","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00"," A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6873.91]
["01.016.0226-A",{"$f":"C884&D884&E884&F884&G884&H884","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00"," A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6116.55]
["01.016.0229-0",{"$f":"C885&D885&E885&F885&G885&H885","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00","A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",5499.13]
["01.016.0229-A",{"$f":"C886&D886&E886&F886&G886&H886","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00","A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",4893.24]
["01.016.0240-0",{"$f":"C887&D887&E887&F887&G887&H887","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A","20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",9635.57]
["01.016.0240-A",{"$f":"C888&D888&E888&F888&G888&H888","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A","20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8573.94]
["01.016.0243-0",{"$f":"C889&D889&E889&F889&G889&H889","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CUEVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","EVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 2","0000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8264.83]
["01.016.0243-A",{"$f":"C890&D890&E890&F890&G890&H890","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CUEVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","EVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 2","0000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7354.22]
["01.016.0246-0",{"$f":"C891&D891&E891&F891&G891&H891","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,0","0 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",8264.83]
["01.016.0246-A",{"$f":"C892&D892&E892&F892&G892&H892","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,0","0 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",7354.22]
["01.016.0249-0",{"$f":"C893&D893&E893&F893&G893&H893","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A"," 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6873.91]
["01.016.0249-A",{"$f":"C894&D894&E894&F894&G894&H894","v":"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)"},"LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CU","RVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA"," NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A"," 20.000M2 (ESCALA 1:250/500)",null,null,"UN",6116.55]
["01.017.0001-0",{"$f":"C895&D895&E895&F895&G895&H895","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENS","A",null,"KM",24411.6]
["01.017.0001-A",{"$f":"C896&D896&E896&F896&G896&H896","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENS","A",null,"KM",21664.58]
["01.017.0002-0",{"$f":"C897&D897&E897&F897&G897&H897","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,"KM",13331.71]
["01.017.0002-A",{"$f":"C898&D898&E898&F898&G898&H898","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,"KM",11858.69]
["01.017.0003-0",{"$f":"C899&D899&E899&F899&G899&H899","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAODENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","DENSA",null,"KM",17090.87]
["01.017.0003-A",{"$f":"C900&D900&E900&F900&G900&H900","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAODENSA"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","DENSA",null,"KM",15189.28]
["01.017.0004-0",{"$f":"C901&D901&E901&F901&G901&H901","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAOLEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","LEVE",null,"KM",9729.16]
["01.017.0004-A",{"$f":"C902&D902&E902&F902&G902&H902","v":"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAOLEVE"},"LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A IN","STRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TR","ANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE"," DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO","LEVE",null,"KM",8683.22]
["01.017.0005-0",{"$f":"C903&D903&E903&F903&G903&H903","v":"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO MENOR QUE 500 VEICULOS/DIA"},"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORD","O COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E"," SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME","NOR QUE 500 VEICULOS/DIA",null,null,"KM",10873.76]
["01.017.0005-A",{"$f":"C904&D904&E904&F904&G904&H904","v":"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO MENOR QUE 500 VEICULOS/DIA"},"RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORD","O COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E"," SECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO ME","NOR QUE 500 VEICULOS/DIA",null,null,"KM",9774.87]
["01.017.0010-0",{"$f":"C905&D905&E905&F905&G905&H905","v":"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA"},"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO"," COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,","NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADAST","RO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES"," DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIAR","IO ATE 1000 VEICULOS/DIA","KM",9665.56]
["01.017.0010-A",{"$f":"C906&D906&E906&F906&G906&H906","v":"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA"},"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDO"," COM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,","NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADAST","RO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOES"," DE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIAR","IO ATE 1000 VEICULOS/DIA","KM",8688.78]
["01.018.0001-0",{"$f":"C907&D907&E907&F907&G907&H907","v":"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE"},"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P","ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE",null,null,null,null,"M2",2.41]
["01.018.0001-A",{"$f":"C908&D908&E908&F908&G908&H908","v":"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE"},"MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P","ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE",null,null,null,null,"M2",2.16]
["01.018.0002-0",{"$f":"C909&D909&E909&F909&G909&H909","v":"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR"},"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC","ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC","IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU","IR",null,null,"M",16.22]
["01.018.0002-A",{"$f":"C910&D910&E910&F910&G910&H910","v":"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR"},"LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC","ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC","IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU","IR",null,null,"M",14.57]
["01.019.0010-0",{"$f":"C911&D911&E911&F911&G911&H911","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 1500M2"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15","00M2",null,null,null,null,"M2",5.05]
["01.019.0010-A",{"$f":"C912&D912&E912&F912&G912&H912","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 1500M2"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ATE 15","00M2",null,null,null,null,"M2",4.41]
["01.019.0012-0",{"$f":"C913&D913&E913&F913&G913&H913","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ANTERIOR"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE","1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO"," DO ANTERIOR",null,null,null,"M2",1.62]
["01.019.0012-A",{"$f":"C914&D914&E914&F914&G914&H914","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ANTERIOR"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ENTRE","1501 E 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO"," DO ANTERIOR",null,null,null,"M2",1.42]
["01.019.0015-0",{"$f":"C915&D915&E915&F915&G915&H915","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMADE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS ANTERIORES"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMA","DE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS"," ANTERIORES",null,null,null,"M2",0.66]
["01.019.0015-A",{"$f":"C916&D916&E916&F916&G916&H916","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMADE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS ANTERIORES"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS COM AREA ACIMA","DE 3000M2. ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DOS"," ANTERIORES",null,null,null,"M2",0.58]
["01.019.0040-0",{"$f":"C917&D917&E917&F917&G917&H917","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMED","IATA",null,"UN",5.55]
["01.019.0040-A",{"$f":"C918&D918&E918&F918&G918&H918","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMED","IATA",null,"UN",4.81]
["01.019.0045-0",{"$f":"C919&D919&E919&F919&G919&H919","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSAFAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA","FAZER A LEITURA",null,"UN",48.43]
["01.019.0045-A",{"$f":"C920&D920&E920&F920&G920&H920","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSAFAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA","FAZER A LEITURA",null,"UN",45.97]
["01.019.0050-0",{"$f":"C921&D921&E921&F921&G921&H921","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FA","ZER A LEITURA",null,"UN",46.54]
["01.019.0050-A",{"$f":"C922&D922&E922&F922&G922&H922","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EN","CONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FA","ZER A LEITURA",null,"UN",44.09]
["01.019.0055-0",{"$f":"C923&D923&E923&F923&G923&H923","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOESDE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES","DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA",null,"UN",118.97]
["01.019.0055-A",{"$f":"C924&D924&E924&F924&G924&H924","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOESDE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES","DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA",null,"UN",111.92]
["01.019.0060-0",{"$f":"C925&D925&E925&F925&G925&H925","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TEND","O QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",161.85]
["01.019.0060-A",{"$f":"C926&D926&E926&F926&G926&H926","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TEND","O QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",153.08]
["01.019.0065-0",{"$f":"C927&D927&E927&F927&G927&H927","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TEN","DO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",159.97]
["01.019.0065-A",{"$f":"C928&D928&E928&F928&G928&H928","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TEN","DO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA",null,"UN",151.2]
["01.019.0070-0",{"$f":"C929&D929&E929&F929&G929&H929","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITU","RA IMEDIATA","UN",131.7]
["01.019.0070-A",{"$f":"C930&D930&E930&F930&G930&H930","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITU","RA IMEDIATA","UN",123.82]
["01.019.0075-0",{"$f":"C931&D931&E931&F931&G931&H931","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE"," POSSA FAZER A LEITURA","UN",174.58]
["01.019.0075-A",{"$f":"C932&D932&E932&F932&G932&H932","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE"," POSSA FAZER A LEITURA","UN",164.99]
["01.019.0080-0",{"$f":"C933&D933&E933&F933&G933&H933","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE P","OSSA FAZER A LEITURA","UN",172.69]
["01.019.0080-A",{"$f":"C934&D934&E934&F934&G934&H934","v":"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA"},"LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA","S QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED","IDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM"," MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFAL","TICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE P","OSSA FAZER A LEITURA","UN",163.1]
["01.020.0010-0",{"$f":"C935&D935&E935&F935&G935&H935","v":"LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFINICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG)"},"LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIM","A E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFIN","ICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG)",null,null,null,"UN",6270]
["01.020.0010-A",{"$f":"C936&D936&E936&F936&G936&H936","v":"LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFINICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG)"},"LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIM","A E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFIN","ICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG)",null,null,null,"UN",6270]
["01.050.0010-0",{"$f":"C937&D937&E937&F937&G937&H937","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE","1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBIL","IZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",63.62]
["01.050.0010-A",{"$f":"C938&D938&E938&F938&G938&H938","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE","1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBIL","IZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",55.12]
["01.050.0011-0",{"$f":"C939&D939&E939&F939&G939&H939","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1.001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1",".001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C","OMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",58.11]
["01.050.0011-A",{"$f":"C940&D940&E940&F940&G940&H940","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1.001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1",".001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C","OMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",50.34]
["01.050.0012-0",{"$f":"C941&D941&E941&F941&G941&H941","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIM","A DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",54.81]
["01.050.0012-A",{"$f":"C942&D942&E942&F942&G942&H942","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIM","A DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",47.49]
["01.050.0013-0",{"$f":"C943&D943&E943&F943&G943&H943","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E"," DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",69.35]
["01.050.0013-A",{"$f":"C944&D944&E944&F944&G944&H944","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E"," DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",60.09]
["01.050.0014-0",{"$f":"C945&D945&E945&F945&G945&H945","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,A","RMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",60.89]
["01.050.0014-A",{"$f":"C946&D946&E946&F946&G946&H946","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,A","RMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",52.76]
["01.050.0015-0",{"$f":"C947&D947&E947&F947&G947&H947","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA"," DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD N","OS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMA","CAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",52.39]
["01.050.0015-A",{"$f":"C948&D948&E948&F948&G948&H948","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA"," DE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD N","OS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMA","CAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",45.39]
["01.050.0016-0",{"$f":"C949&D949&E949&F949&G949&H949","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"M2",159.09]
["01.050.0016-A",{"$f":"C950&D950&E950&F950&G950&H950","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","TE 1000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"M2",137.83]
["01.050.0017-0",{"$f":"C951&D951&E951&F951&G951&H951","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D","E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU","TOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",145.34]
["01.050.0017-A",{"$f":"C952&D952&E952&F952&G952&H952","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES D","E 1001 ATE 4000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU","TOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",125.92]
["01.050.0018-0",{"$f":"C953&D953&E953&F953&G953&H953","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","CIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD NO PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL","EMENTARES",null,"M2",137.06]
["01.050.0018-A",{"$f":"C954&D954&E954&F954&G954&H954","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES A","CIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD NO PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL","EMENTARES",null,"M2",118.75]
["01.050.0019-0",{"$f":"C955&D955&E955&F955&G955&H955","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500","M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACA","O COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",50.12]
["01.050.0019-A",{"$f":"C956&D956&E956&F956&G956&H956","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500","M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACA","O COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",43.42]
["01.050.0020-0",{"$f":"C957&D957&E957&F957&G957&H957","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501","ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPAT","IBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",44.59]
["01.050.0020-A",{"$f":"C958&D958&E958&F958&G958&H958","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501","ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANT","E,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPAT","IBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",38.63]
["01.050.0021-0",{"$f":"C959&D959&E959&F959&G959&H959","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA D","E 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIB","ILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",35.29]
["01.050.0021-A",{"$f":"C960&D960&E960&F960&G960&H960","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA D","E 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIB","ILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",30.58]
["01.050.0022-0",{"$f":"C961&D961&E961&F961&G961&H961","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE","500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C","OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",125.35]
["01.050.0022-A",{"$f":"C962&D962&E962&F962&G962&H962","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE","500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C","OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",108.6]
["01.050.0023-0",{"$f":"C963&D963&E963&F963&G963&H963","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 5","01 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC","AD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL","EMENTARES",null,"M2",111.51]
["01.050.0023-A",{"$f":"C964&D964&E964&F964&G964&H964","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 5","01 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC","AD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPL","EMENTARES",null,"M2",96.61]
["01.050.0024-0",{"$f":"C965&D965&E965&F965&G965&H965","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIM","A DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM","ENTARES",null,"M2",88.31]
["01.050.0024-A",{"$f":"C966&D966&E966&F966&G966&H966","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIM","A DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM","ENTARES",null,"M2",76.51]
["01.050.0025-0",{"$f":"C967&D967&E967&F967&G967&H967","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROE","S DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DET","ALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",69.38]
["01.050.0025-A",{"$f":"C968&D968&E968&F968&G968&H968","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROE","S DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DET","ALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",60.11]
["01.050.0026-0",{"$f":"C969&D969&E969&F969&G969&H969","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAC","AO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",60.92]
["01.050.0026-A",{"$f":"C970&D970&E970&F970&G970&H970","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMAC","AO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",52.78]
["01.050.0027-0",{"$f":"C971&D971&E971&F971&G971&H971","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS","PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO"," E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",54.65]
["01.050.0027-A",{"$f":"C972&D972&E972&F972&G972&H972","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS","PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO"," E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",47.35]
["01.050.0028-0",{"$f":"C973&D973&E973&F973&G973&H973","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",36.19]
["01.050.0028-A",{"$f":"C974&D974&E974&F974&G974&H974","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",31.36]
["01.050.0029-0",{"$f":"C975&D975&E975&F975&G975&H975","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",",COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTAR","ES",null,"M2",26.27]
["01.050.0029-A",{"$f":"C976&D976&E976&F976&G976&H976","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",",COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTAR","ES",null,"M2",22.76]
["01.050.0030-0",{"$f":"C977&D977&E977&F977&G977&H977","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C","OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",21.1]
["01.050.0030-A",{"$f":"C978&D978&E978&F978&G978&H978","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU AD","MINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,C","OORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",18.28]
["01.050.0031-0",{"$f":"C979&D979&E979&F979&G979&H979","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",90.49]
["01.050.0031-A",{"$f":"C980&D980&E980&F980&G980&H980","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",78.4]
["01.050.0032-0",{"$f":"C981&D981&E981&F981&G981&H981","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAOCOM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO","COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",65.7]
["01.050.0032-A",{"$f":"C982&D982&E982&F982&G982&H982","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAOCOM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE"," AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO","COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",56.92]
["01.050.0033-0",{"$f":"C983&D983&E983&F983&G983&H983","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,A","PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO CO","M OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",52.81]
["01.050.0033-A",{"$f":"C984&D984&E984&F984&G984&H984","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU"," ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,A","PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO CO","M OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",45.75]
["01.050.0034-0",{"$f":"C985&D985&E985&F985&G985&H985","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE F","ORMA,ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",60.73]
["01.050.0034-A",{"$f":"C986&D986&E986&F986&G986&H986","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE F","ORMA,ARMACAO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",52.62]
["01.050.0035-0",{"$f":"C987&D987&E987&F987&G987&H987","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA","NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",53.72]
["01.050.0035-A",{"$f":"C988&D988&E988&F988&G988&H988","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA","NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",46.55]
["01.050.0036-0",{"$f":"C989&D989&E989&F989&G989&H989","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT","AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",45.22]
["01.050.0036-A",{"$f":"C990&D990&E990&F990&G990&H990","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANT","AS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",39.18]
["01.050.0037-0",{"$f":"C991&D991&E991&F991&G991&H991","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM"," AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"M2",9.98]
["01.050.0037-A",{"$f":"C992&D992&E992&F992&G992&H992","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM"," AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"M2",8.65]
["01.050.0038-0",{"$f":"C993&D993&E993&F993&G993&H993","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRE","SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O","S PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",6.88]
["01.050.0038-A",{"$f":"C994&D994&E994&F994&G994&H994","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRE","SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM O","S PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",5.96]
["01.050.0039-0",{"$f":"C995&D995&E995&F995&G995&H995","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM  OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTA","DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM  OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",6.91]
["01.050.0039-A",{"$f":"C996&D996&E996&F996&G996&H996","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM  OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADE","S UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTA","DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM  OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",5.99]
["01.050.0040-0",{"$f":"C997&D997&E997&F997&G997&H997","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUS","IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CON","TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E"," COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",25]
["01.050.0040-A",{"$f":"C998&D998&E998&F998&G998&H998","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,INCLUS","IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CON","TRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E"," COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",21.66]
["01.050.0041-0",{"$f":"C999&D999&E999&F999&G999&H999","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.00","0M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COO","RDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",17.28]
["01.050.0041-A",{"$f":"C1000&D1000&E1000&F1000&G1000&H1000","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.00","0M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR","OES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COO","RDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",14.97]
["01.050.0042-0",{"$f":"C1001&D1001&E1001&F1001&G1001&H1001","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,I","NCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",17.3]
["01.050.0042-A",{"$f":"C1002&D1002&E1002&F1002&G1002&H1002","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNID","ADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,I","NCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES D","A CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENA","CAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",14.99]
["01.050.0043-0",{"$f":"C1003&D1003&E1003&F1003&G1003&H1003","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6",".000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI","ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",33.89]
["01.050.0043-A",{"$f":"C1004&D1004&E1004&F1004&G1004&H1004","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6",".000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI","ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",29.36]
["01.050.0044-0",{"$f":"C1005&D1005&E1005&F1005&G1005&H1005","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E CCOMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.","001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C","COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",23.5]
["01.050.0044-A",{"$f":"C1006&D1006&E1006&F1006&G1006&H1006","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E CCOMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.","001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR","ATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E C","COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",20.36]
["01.050.0045-0",{"$f":"C1007&D1007&E1007&F1007&G1007&H1007","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA"," DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",18.79]
["01.050.0045-A",{"$f":"C1008&D1008&E1008&F1008&G1008&H1008","v":"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA"," DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,null,"M2",16.28]
["01.050.0046-0",{"$f":"C1009&D1009&E1009&F1009&G1009&H1009","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT","E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"M2",84.8]
["01.050.0046-A",{"$f":"C1010&D1010&E1010&F1010&G1010&H1010","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AT","E 6.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENT","ARES",null,"M2",73.48]
["01.050.0047-0",{"$f":"C1011&D1011&E1011&F1011&G1011&H1011","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE"," 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",58.76]
["01.050.0047-A",{"$f":"C1012&D1012&E1012&F1012&G1012&H1012","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE"," 6.001 ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS C","OMPLEMENTARES",null,"M2",50.91]
["01.050.0048-0",{"$f":"C1013&D1013&E1013&F1013&G1013&H1013","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AC","IMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPL","EMENTARES",null,"M2",47]
["01.050.0048-A",{"$f":"C1014&D1014&E1014&F1014&G1014&H1014","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS AC","IMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPL","EMENTARES",null,"M2",40.72]
["01.050.0049-0",{"$f":"C1015&D1015&E1015&F1015&G1015&H1015","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",6.58]
["01.050.0049-A",{"$f":"C1016&D1016&E1016&F1016&G1016&H1016","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",5.7]
["01.050.0050-0",{"$f":"C1017&D1017&E1017&F1017&G1017&H1017","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS","IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.62]
["01.050.0050-A",{"$f":"C1018&D1018&E1018&F1018&G1018&H1018","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUS","IVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.13]
["01.050.0051-0",{"$f":"C1019&D1019&E1019&F1019&G1019&H1019","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0051-A",{"$f":"C1020&D1020&E1020&F1020&G1020&H1020","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALILIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIL","IZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.57]
["01.050.0052-0",{"$f":"C1021&D1021&E1021&F1021&G1021&H1021","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",16.51]
["01.050.0052-A",{"$f":"C1022&D1022&E1022&F1022&G1022&H1022","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14.3]
["01.050.0053-0",{"$f":"C1023&D1023&E1023&F1023&G1023&H1023","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.03]
["01.050.0053-A",{"$f":"C1024&D1024&E1024&F1024&G1024&H1024","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESE","NTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.56]
["01.050.0054-0",{"$f":"C1025&D1025&E1025&F1025&G1025&H1025","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES",null,null,null,"M2",13.21]
["01.050.0054-A",{"$f":"C1026&D1026&E1026&F1026&G1026&H1026","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED","IOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES",null,null,null,"M2",11.44]
["01.050.0055-0",{"$f":"C1027&D1027&E1027&F1027&G1027&H1027","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.09]
["01.050.0055-A",{"$f":"C1028&D1028&E1028&F1028&G1028&H1028","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.01]
["01.050.0056-0",{"$f":"C1029&D1029&E1029&F1029&G1029&H1029","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",3.87]
["01.050.0056-A",{"$f":"C1030&D1030&E1030&F1030&G1030&H1030","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO",",APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",3.35]
["01.050.0057-0",{"$f":"C1031&D1031&E1031&F1031&G1031&H1031","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2]
["01.050.0057-A",{"$f":"C1032&D1032&E1032&F1032&G1032&H1032","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.73]
["01.050.0058-0",{"$f":"C1033&D1033&E1033&F1033&G1033&H1033","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.15]
["01.050.0058-A",{"$f":"C1034&D1034&E1034&F1034&G1034&H1034","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.86]
["01.050.0059-0",{"$f":"C1035&D1035&E1035&F1035&G1035&H1035","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0059-A",{"$f":"C1036&D1036&E1036&F1036&G1036&H1036","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABI","TACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.92]
["01.050.0060-0",{"$f":"C1037&D1037&E1037&F1037&G1037&H1037","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESNTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESNTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.62]
["01.050.0060-A",{"$f":"C1038&D1038&E1038&F1038&G1038&H1038","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESNTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,AP","RESNTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.13]
["01.050.0061-0",{"$f":"C1039&D1039&E1039&F1039&G1039&H1039","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASI","CO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0061-A",{"$f":"C1040&D1040&E1040&F1040&G1040&H1040","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARE","S E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASI","CO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",1.57]
["01.050.0062-0",{"$f":"C1041&D1041&E1041&F1041&G1041&H1041","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAI","S,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.1]
["01.050.0062-A",{"$f":"C1042&D1042&E1042&F1042&G1042&H1042","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAI","S,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.28]
["01.050.0063-0",{"$f":"C1043&D1043&E1043&F1043&G1043&H1043","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",13.21]
["01.050.0063-A",{"$f":"C1044&D1044&E1044&F1044&G1044&H1044","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.44]
["01.050.0064-0",{"$f":"C1045&D1045&E1045&F1045&G1045&H1045","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.58]
["01.050.0064-A",{"$f":"C1046&D1046&E1046&F1046&G1046&H1046","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITAL","ARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.7]
["01.050.0065-0",{"$f":"C1047&D1047&E1047&F1047&G1047&H1047","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.87]
["01.050.0065-A",{"$f":"C1048&D1048&E1048&F1048&G1048&H1048","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.35]
["01.050.0066-0",{"$f":"C1049&D1049&E1049&F1049&G1049&H1049","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSEVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD,INCLUSEVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2]
["01.050.0066-A",{"$f":"C1050&D1050&E1050&F1050&G1050&H1050","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSEVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFI","CIOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD,INCLUSEVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.73]
["01.050.0067-0",{"$f":"C1051&D1051&E1051&F1051&G1051&H1051","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.15]
["01.050.0067-A",{"$f":"C1052&D1052&E1052&F1052&G1052&H1052","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.86]
["01.050.0068-0",{"$f":"C1053&D1053&E1053&F1053&G1053&H1053","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO","EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0068-A",{"$f":"C1054&D1054&E1054&F1054&G1054&H1054","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAM","ENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO","EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.92]
["01.050.0078-0",{"$f":"C1055&D1055&E1055&F1055&G1055&H1055","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BA","SICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",3.62]
["01.050.0078-A",{"$f":"C1056&D1056&E1056&F1056&G1056&H1056","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BA","SICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",3.13]
["01.050.0079-0",{"$f":"C1057&D1057&E1057&F1057&G1057&H1057","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",3.25]
["01.050.0079-A",{"$f":"C1058&D1058&E1058&F1058&G1058&H1058","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS E","SCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJE","TO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",2.82]
["01.050.0080-0",{"$f":"C1059&D1059&E1059&F1059&G1059&H1059","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A","UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.22]
["01.050.0080-A",{"$f":"C1060&D1060&E1060&F1060&G1060&H1060","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A","UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.99]
["01.050.0081-0",{"$f":"C1061&D1061&E1061&F1061&G1061&H1061","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.29]
["01.050.0081-A",{"$f":"C1062&D1062&E1062&F1062&G1062&H1062","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS C","ULTURAIS ACIMA DE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.18]
["01.050.0082-0",{"$f":"C1063&D1063&E1063&F1063&G1063&H1063","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H","OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.22]
["01.050.0082-A",{"$f":"C1064&D1064&E1064&F1064&G1064&H1064","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS H","OSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.99]
["01.050.0083-0",{"$f":"C1065&D1065&E1065&F1065&G1065&H1065","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.84]
["01.050.0083-A",{"$f":"C1066&D1066&E1066&F1066&G1066&H1066","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.33]
["01.050.0084-0",{"$f":"C1067&D1067&E1067&F1067&G1067&H1067","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE","SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.48]
["01.050.0084-A",{"$f":"C1068&D1068&E1068&F1068&G1068&H1068","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOE","S/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRE","SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.02]
["01.050.0085-0",{"$f":"C1069&D1069&E1069&F1069&G1069&H1069","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.15]
["01.050.0085-A",{"$f":"C1070&D1070&E1070&F1070&G1070&H1070","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.86]
["01.050.0086-0",{"$f":"C1071&D1071&E1071&F1071&G1071&H1071","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0086-A",{"$f":"C1072&D1072&E1072&F1072&G1072&H1072","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO","/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.92]
["01.050.0087-0",{"$f":"C1073&D1073&E1073&F1073&G1073&H1073","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500","M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.58]
["01.050.0087-A",{"$f":"C1074&D1074&E1074&F1074&G1074&H1074","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500","M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.7]
["01.050.0088-0",{"$f":"C1075&D1075&E1075&F1075&G1075&H1075","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501","ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",6.1]
["01.050.0088-A",{"$f":"C1076&D1076&E1076&F1076&G1076&H1076","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501","ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.28]
["01.050.0089-0",{"$f":"C1077&D1077&E1077&F1077&G1077&H1077","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA D","E 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.62]
["01.050.0089-A",{"$f":"C1078&D1078&E1078&F1078&G1078&H1078","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA D","E 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.13]
["01.050.0090-0",{"$f":"C1079&D1079&E1079&F1079&G1079&H1079","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.1]
["01.050.0090-A",{"$f":"C1080&D1080&E1080&F1080&G1080&H1080","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.28]
["01.050.0091-0",{"$f":"C1081&D1081&E1081&F1081&G1081&H1081","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO","JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",19.76]
["01.050.0091-A",{"$f":"C1082&D1082&E1082&F1082&G1082&H1082","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO","JETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",17.12]
["01.050.0092-0",{"$f":"C1083&D1083&E1083&F1083&G1083&H1083","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",16.5]
["01.050.0092-A",{"$f":"C1084&D1084&E1084&F1084&G1084&H1084","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIV","E PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",14.29]
["01.050.0093-0",{"$f":"C1085&D1085&E1085&F1085&G1085&H1085","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BAS","ICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.09]
["01.050.0093-A",{"$f":"C1086&D1086&E1086&F1086&G1086&H1086","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BAS","ICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",0.94]
["01.050.0094-0",{"$f":"C1087&D1087&E1087&F1087&G1087&H1087","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",0.68]
["01.050.0094-A",{"$f":"C1088&D1088&E1088&F1088&G1088&H1088","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",0.59]
["01.050.0095-0",{"$f":"C1089&D1089&E1089&F1089&G1089&H1089","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",5.99]
["01.050.0095-A",{"$f":"C1090&D1090&E1090&F1090&G1090&H1090","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PR","OJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",5.19]
["01.050.0096-0",{"$f":"C1091&D1091&E1091&F1091&G1091&H1091","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,IN","CLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.35]
["01.050.0096-A",{"$f":"C1092&D1092&E1092&F1092&G1092&H1092","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,IN","CLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.77]
["01.050.0097-0",{"$f":"C1093&D1093&E1093&F1093&G1093&H1093","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSI","VE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.15]
["01.050.0097-A",{"$f":"C1094&D1094&E1094&F1094&G1094&H1094","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSI","VE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.86]
["01.050.0098-0",{"$f":"C1095&D1095&E1095&F1095&G1095&H1095","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC","O,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",11.03]
["01.050.0098-A",{"$f":"C1096&D1096&E1096&F1096&G1096&H1096","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASIC","O,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",9.56]
["01.050.0099-0",{"$f":"C1097&D1097&E1097&F1097&G1097&H1097","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",6.58]
["01.050.0099-A",{"$f":"C1098&D1098&E1098&F1098&G1098&H1098","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",5.7]
["01.050.0100-0",{"$f":"C1099&D1099&E1099&F1099&G1099&H1099","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",6.1]
["01.050.0100-A",{"$f":"C1100&D1100&E1100&F1100&G1100&H1100","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",5.28]
["01.050.0101-0",{"$f":"C1101&D1101&E1101&F1101&G1101&H1101","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULT","URAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.03]
["01.050.0101-A",{"$f":"C1102&D1102&E1102&F1102&G1102&H1102","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULT","URAIS,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.56]
["01.050.0102-0",{"$f":"C1103&D1103&E1103&F1103&G1103&H1103","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM"," AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",19.76]
["01.050.0102-A",{"$f":"C1104&D1104&E1104&F1104&G1104&H1104","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM"," AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",17.12]
["01.050.0103-0",{"$f":"C1105&D1105&E1105&F1105&G1105&H1105","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",16.5]
["01.050.0103-A",{"$f":"C1106&D1106&E1106&F1106&G1106&H1106","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES ACIMA DE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14.29]
["01.050.0104-0",{"$f":"C1107&D1107&E1107&F1107&G1107&H1107","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A","UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",12.03]
["01.050.0104-A",{"$f":"C1108&D1108&E1108&F1108&G1108&H1108","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM A","UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.42]
["01.050.0105-0",{"$f":"C1109&D1109&E1109&F1109&G1109&H1109","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.09]
["01.050.0105-A",{"$f":"C1110&D1110&E1110&F1110&G1110&H1110","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.01]
["01.050.0106-0",{"$f":"C1111&D1111&E1111&F1111&G1111&H1111","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.1]
["01.050.0106-A",{"$f":"C1112&D1112&E1112&F1112&G1112&H1112","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.29]
["01.050.0107-0",{"$f":"C1113&D1113&E1113&F1113&G1113&H1113","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0107-A",{"$f":"C1114&D1114&E1114&F1114&G1114&H1114","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.92]
["01.050.0108-0",{"$f":"C1115&D1115&E1115&F1115&G1115&H1115","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.68]
["01.050.0108-A",{"$f":"C1116&D1116&E1116&F1116&G1116&H1116","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO","ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.59]
["01.050.0109-0",{"$f":"C1117&D1117&E1117&F1117&G1117&H1117","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.58]
["01.050.0109-A",{"$f":"C1118&D1118&E1118&F1118&G1118&H1118","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.7]
["01.050.0110-0",{"$f":"C1119&D1119&E1119&F1119&G1119&H1119","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.35]
["01.050.0110-A",{"$f":"C1120&D1120&E1120&F1120&G1120&H1120","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.77]
["01.050.0111-0",{"$f":"C1121&D1121&E1121&F1121&G1121&H1121","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0111-A",{"$f":"C1122&D1122&E1122&F1122&G1122&H1122","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0112-0",{"$f":"C1123&D1123&E1123&F1123&G1123&H1123","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTER","NA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR","ATADA,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"UN",1211.3]
["01.050.0112-A",{"$f":"C1124&D1124&E1124&F1124&G1124&H1124","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTER","NA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTR","ATADA,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"UN",1049.5]
["01.050.0113-0",{"$f":"C1125&D1125&E1125&F1125&G1125&H1125","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",13.21]
["01.050.0113-A",{"$f":"C1126&D1126&E1126&F1126&G1126&H1126","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.44]
["01.050.0114-0",{"$f":"C1127&D1127&E1127&F1127&G1127&H1127","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",11.03]
["01.050.0114-A",{"$f":"C1128&D1128&E1128&F1128&G1128&H1128","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJET","O BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",9.56]
["01.050.0115-0",{"$f":"C1129&D1129&E1129&F1129&G1129&H1129","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETOBASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO","BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",6.58]
["01.050.0115-A",{"$f":"C1130&D1130&E1130&F1130&G1130&H1130","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETOBASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLA","RES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO","BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",5.7]
["01.050.0116-0",{"$f":"C1131&D1131&E1131&F1131&G1131&H1131","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",22.08]
["01.050.0116-A",{"$f":"C1132&D1132&E1132&F1132&G1132&H1132","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",19.13]
["01.050.0117-0",{"$f":"C1133&D1133&E1133&F1133&G1133&H1133","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM"," AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",16.5]
["01.050.0117-A",{"$f":"C1134&D1134&E1134&F1134&G1134&H1134","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTUR","AIS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM"," AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",14.29]
["01.050.0118-0",{"$f":"C1135&D1135&E1135&F1135&G1135&H1135","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT","ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",26.39]
["01.050.0118-A",{"$f":"C1136&D1136&E1136&F1136&G1136&H1136","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPIT","ALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",22.87]
["01.050.0119-0",{"$f":"C1137&D1137&E1137&F1137&G1137&H1137","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",16.07]
["01.050.0119-A",{"$f":"C1138&D1138&E1138&F1138&G1138&H1138","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",13.92]
["01.050.0120-0",{"$f":"C1139&D1139&E1139&F1139&G1139&H1139","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",12.03]
["01.050.0120-A",{"$f":"C1140&D1140&E1140&F1140&G1140&H1140","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",10.42]
["01.050.0121-0",{"$f":"C1141&D1141&E1141&F1141&G1141&H1141","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.09]
["01.050.0121-A",{"$f":"C1142&D1142&E1142&F1142&G1142&H1142","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDI","FICIOS ACIMA DE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.01]
["01.050.0122-0",{"$f":"C1143&D1143&E1143&F1143&G1143&H1143","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AT","E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.45]
["01.050.0122-A",{"$f":"C1144&D1144&E1144&F1144&G1144&H1144","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AT","E 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.26]
["01.050.0123-0",{"$f":"C1145&D1145&E1145&F1145&G1145&H1145","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AC","IMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0123-A",{"$f":"C1146&D1146&E1146&F1146&G1146&H1146","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO AC","IMA DE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.92]
["01.050.0124-0",{"$f":"C1147&D1147&E1147&F1147&G1147&H1147","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.58]
["01.050.0124-A",{"$f":"C1148&D1148&E1148&F1148&G1148&H1148","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ATE 12.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM","AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.7]
["01.050.0125-0",{"$f":"C1149&D1149&E1149&F1149&G1149&H1149","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.35]
["01.050.0125-A",{"$f":"C1150&D1150&E1150&F1150&G1150&H1150","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.77]
["01.050.0126-0",{"$f":"C1151&D1151&E1151&F1151&G1151&H1151","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0126-A",{"$f":"C1152&D1152&E1152&F1152&G1152&H1152","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTE","AMENTO ACIMA DE 36.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0127-0",{"$f":"C1153&D1153&E1153&F1153&G1153&H1153","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMAN","DOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"UN",1211.28]
["01.050.0127-A",{"$f":"C1154&D1154&E1154&F1154&G1154&H1154","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMAN","DOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA","DROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"UN",1049.49]
["01.050.0128-0",{"$f":"C1155&D1155&E1155&F1155&G1155&H1155","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COMAREA DE ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM","AREA DE ATE 500M2",null,null,null,"M2",10.1]
["01.050.0128-A",{"$f":"C1156&D1156&E1156&F1156&G1156&H1156","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COMAREA DE ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM","AREA DE ATE 500M2",null,null,null,"M2",8.75]
["01.050.0129-0",{"$f":"C1157&D1157&E1157&F1157&G1157&H1157","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COMAREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM","AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",8.41]
["01.050.0129-A",{"$f":"C1158&D1158&E1158&F1158&G1158&H1158","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COMAREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM","AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",7.29]
["01.050.0130-0",{"$f":"C1159&D1159&E1159&F1159&G1159&H1159","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COMAREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM","AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",5.06]
["01.050.0130-A",{"$f":"C1160&D1160&E1160&F1160&G1160&H1160","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COMAREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM","AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",4.38]
["01.050.0137-0",{"$f":"C1161&D1161&E1161&F1161&G1161&H1161","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COMA ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (","GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRE","SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM","A ABNT",null,null,"M2",40.41]
["01.050.0137-A",{"$f":"C1162&D1162&E1162&F1162&G1162&H1162","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COMA ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (","GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRE","SENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM","A ABNT",null,null,"M2",35.01]
["01.050.0138-0",{"$f":"C1163&D1163&E1163&F1163&G1163&H1163","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG","AR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE","RIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO","NTRATANTE",null,null,"UN",8625.06]
["01.050.0138-A",{"$f":"C1164&D1164&E1164&F1164&G1164&H1164","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIG","AR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHE","RIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO","NTRATANTE",null,null,"UN",7473.1]
["01.050.0139-0",{"$f":"C1165&D1165&E1165&F1165&G1165&H1165","v":"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS"},"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARA"," PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS",null,null,null,null,"UN",1169.52]
["01.050.0139-A",{"$f":"C1166&D1166&E1166&F1166&G1166&H1166","v":"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARA PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS"},"DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARA"," PROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS",null,null,null,null,"UN",1013.35]
["01.050.0140-0",{"$f":"C1167&D1167&E1167&F1167&G1167&H1167","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIRO","S DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMEN","TO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",2.54]
["01.050.0140-A",{"$f":"C1168&D1168&E1168&F1168&G1168&H1168","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIRO","S DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMEN","TO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P","ADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",2.2]
["01.050.0141-0",{"$f":"C1169&D1169&E1169&F1169&G1169&H1169","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APR","ESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM"," A ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"UN",605.65]
["01.050.0141-A",{"$f":"C1170&D1170&E1170&F1170&G1170&H1170","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APR","ESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM"," A ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"UN",524.75]
["01.050.0142-0",{"$f":"C1171&D1171&E1171&F1171&G1171&H1171","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARI","ZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO","RDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"UN",605.65]
["01.050.0142-A",{"$f":"C1172&D1172&E1172&F1172&G1172&H1172","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARI","ZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO","RDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"UN",524.75]
["01.050.0143-0",{"$f":"C1173&D1173&E1173&F1173&G1173&H1173","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IM","PLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.00","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO","RDO COM A ABNT",null,null,"M2",1.47]
["01.050.0143-A",{"$f":"C1174&D1174&E1174&F1174&G1174&H1174","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IM","PLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.00","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACO","RDO COM A ABNT",null,null,"M2",1.27]
["01.050.0147-0",{"$f":"C1175&D1175&E1175&F1175&G1175&H1175","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO","JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA","E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,"M2",116.43]
["01.050.0147-A",{"$f":"C1176&D1176&E1176&F1176&G1176&H1176","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO","JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA","E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,"M2",100.88]
["01.050.0148-0",{"$f":"C1177&D1177&E1177&F1177&G1177&H1177","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO","JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA","E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 A","TE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,"M2",94.31]
["01.050.0148-A",{"$f":"C1178&D1178&E1178&F1178&G1178&H1178","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO","JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA","E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 A","TE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,"M2",81.71]
["01.050.0149-0",{"$f":"C1179&D1179&E1179&F1179&G1179&H1179","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO","JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA","E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE"," 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,"M2",55.77]
["01.050.0149-A",{"$f":"C1180&D1180&E1180&F1180&G1180&H1180","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PRO","JETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIA","E PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE"," 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,"M2",48.32]
["01.050.0150-0",{"$f":"C1181&D1181&E1181&F1181&G1181&H1181","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.4]
["01.050.0150-A",{"$f":"C1182&D1182&E1182&F1182&G1182&H1182","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTO","CAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.82]
["01.050.0151-0",{"$f":"C1183&D1183&E1183&F1183&G1183&H1183","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.02]
["01.050.0151-A",{"$f":"C1184&D1184&E1184&F1184&G1184&H1184","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),DE 501 ATE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.62]
["01.050.0152-0",{"$f":"C1185&D1185&E1185&F1185&G1185&H1185","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.81]
["01.050.0152-A",{"$f":"C1186&D1186&E1186&F1186&G1186&H1186","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZ","ACAO),ACIMA DE 3000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.56]
["01.050.0153-0",{"$f":"C1187&D1187&E1187&F1187&G1187&H1187","v":"ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD (ORIGINAL EM MEIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)"},"ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EM","CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERV","ICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUA","IS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEM","ORIA CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD (ORIGINAL EM M","EIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)","KM",18431.46]
["01.050.0153-A",{"$f":"C1188&D1188&E1188&F1188&G1188&H1188","v":"ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD (ORIGINAL EM MEIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)"},"ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EM","CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERV","ICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUA","IS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEM","ORIA CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD (ORIGINAL EM M","EIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)","KM",15970.84]
["01.050.0154-0",{"$f":"C1189&D1189&E1189&F1189&G1189&H1189","v":"ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM CONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD(ORIGINAL EM MEIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)"},"ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM C","ONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDI","DOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS A","PROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE C","ALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD(ORIGINAL EM MEIO DIG","ITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)","KM",24809.41]
["01.050.0154-A",{"$f":"C1190&D1190&E1190&F1190&G1190&H1190","v":"ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM CONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD(ORIGINAL EM MEIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)"},"ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM C","ONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDI","DOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS A","PROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE C","ALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD(ORIGINAL EM MEIO DIG","ITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO)","KM",21497.3]
["01.050.0156-0",{"$f":"C1191&D1191&E1191&F1191&G1191&H1191","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESE","NTADO EM AUTOCAD",null,null,null,null,"M2",0.95]
["01.050.0156-A",{"$f":"C1192&D1192&E1192&F1192&G1192&H1192","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESE","NTADO EM AUTOCAD",null,null,null,null,"M2",0.82]
["01.050.0157-0",{"$f":"C1193&D1193&E1193&F1193&G1193&H1193","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,null,null,"M2",0.65]
["01.050.0157-A",{"$f":"C1194&D1194&E1194&F1194&G1194&H1194","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,null,null,"M2",0.56]
["01.050.0160-0",{"$f":"C1195&D1195&E1195&F1195&G1195&H1195","v":"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN","DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST","EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITER","IOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U","RBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR","OES DA CONTRATANTE","HA",61486.63]
["01.050.0160-A",{"$f":"C1196&D1196&E1196&F1196&G1196&H1196","v":"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISAN","DO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SIST","EMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITER","IOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO U","RBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADR","OES DA CONTRATANTE","HA",53277.39]
["01.050.0162-0",{"$f":"C1197&D1197&E1197&F1197&G1197&H1197","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VI","SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:S","ISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI","TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI","O URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P","ADROES DA CONTRATANTE","HA",99043.41]
["01.050.0162-A",{"$f":"C1198&D1198&E1198&F1198&G1198&H1198","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VI","SANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:S","ISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRI","TERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARI","O URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P","ADROES DA CONTRATANTE","HA",85819.87]
["01.050.0165-0",{"$f":"C1199&D1199&E1199&F1199&G1199&H1199","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO",",CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PU","BLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"HA",46838.86]
["01.050.0165-A",{"$f":"C1200&D1200&E1200&F1200&G1200&H1200","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO",",CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PU","BLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"HA",40586.94]
["01.050.0168-0",{"$f":"C1201&D1201&E1201&F1201&G1201&H1201","v":"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M"},"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DE","ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M",null,null,null,null,"KM",7377.64]
["01.050.0168-A",{"$f":"C1202&D1202&E1202&F1202&G1202&H1202","v":"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M"},"PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DE","ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M",null,null,null,null,"KM",6392.56]
["01.050.0170-0",{"$f":"C1203&D1203&E1203&F1203&G1203&H1203","v":"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E OU ESCADAS"},"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E"," OU ESCADAS",null,null,null,null,"M2",123.81]
["01.050.0170-A",{"$f":"C1204&D1204&E1204&F1204&G1204&H1204","v":"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E OU ESCADAS"},"PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS E"," OU ESCADAS",null,null,null,null,"M2",107.27]
["01.050.0175-0",{"$f":"C1205&D1205&E1205&F1205&G1205&H1205","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFIC","ACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONS","IDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",22034.83]
["01.050.0175-A",{"$f":"C1206&D1206&E1206&F1206&G1206&H1206","v":"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFIC","ACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONS","IDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NO","S PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",19093.58]
["01.050.0180-0",{"$f":"C1207&D1207&E1207&F1207&G1207&H1207","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,","EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA"," MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE",null,null,"HA",4425.95]
["01.050.0180-A",{"$f":"C1208&D1208&E1208&F1208&G1208&H1208","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,","EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURA"," MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE",null,null,"HA",3835]
["01.050.0185-0",{"$f":"C1209&D1209&E1209&F1209&G1209&H1209","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OSSENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCADNOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS","SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCAD","NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"HA",8809.97]
["01.050.0185-A",{"$f":"C1210&D1210&E1210&F1210&G1210&H1210","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OSSENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCADNOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS","SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCAD","NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,"HA",7633.69]
["01.050.0190-0",{"$f":"C1211&D1211&E1211&F1211&G1211&H1211","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E"," AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS","DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",8151.55]
["01.050.0190-A",{"$f":"C1212&D1212&E1212&F1212&G1212&H1212","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E"," AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS","DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",7063.19]
["01.050.0195-0",{"$f":"C1213&D1213&E1213&F1213&G1213&H1213","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E"," AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS","DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",7469.08]
["01.050.0195-A",{"$f":"C1214&D1214&E1214&F1214&G1214&H1214","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E"," AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXAS","DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",6471.85]
["01.050.0200-0",{"$f":"C1215&D1215&E1215&F1215&G1215&H1215","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS"," E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM"," LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA"," CONTRATANTE","HA",8412.85]
["01.050.0200-A",{"$f":"C1216&D1216&E1216&F1216&G1216&H1216","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAIS"," E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COM"," LARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA"," CONTRATANTE","HA",7289.57]
["01.050.0205-0",{"$f":"C1217&D1217&E1217&F1217&G1217&H1217","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E"," AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXAS","DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",5295.04]
["01.050.0205-A",{"$f":"C1218&D1218&E1218&F1218&G1218&H1218","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS E"," AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXAS","DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCA","D NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,"HA",4588.06]
["01.050.0210-0",{"$f":"C1219&D1219&E1219&F1219&G1219&H1219","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SE","NTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P","ADROES DA CONTRATANTE",null,"HA",8568.13]
["01.050.0210-A",{"$f":"C1220&D1220&E1220&F1220&G1220&H1220","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES","EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CA","NTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SE","NTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS P","ADROES DA CONTRATANTE",null,"HA",7424.12]
["01.050.0215-0",{"$f":"C1221&D1221&E1221&F1221&G1221&H1221","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DE","ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCAD"," NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",7337.53]
["01.050.0215-A",{"$f":"C1222&D1222&E1222&F1222&G1222&H1222","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DE","ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCAD"," NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",6357.7]
["01.050.0220-0",{"$f":"C1223&D1223&E1223&F1223&G1223&H1223","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE R","OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS"," PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",10957.45]
["01.050.0220-A",{"$f":"C1224&D1224&E1224&F1224&G1224&H1224","v":"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE R","OLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS"," PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"HA",9494.24]
["01.050.0230-0",{"$f":"C1225&D1225&E1225&F1225&G1225&H1225","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,"M2",120.42]
["01.050.0230-A",{"$f":"C1226&D1226&E1226&F1226&G1226&H1226","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,"M2",104.58]
["01.050.0232-0",{"$f":"C1227&D1227&E1227&F1227&G1227&H1227","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,"M2",110.39]
["01.050.0232-A",{"$f":"C1228&D1228&E1228&F1228&G1228&H1228","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,"M2",95.89]
["01.050.0235-0",{"$f":"C1229&D1229&E1229&F1229&G1229&H1229","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,"M2",105.55]
["01.050.0235-A",{"$f":"C1230&D1230&E1230&F1230&G1230&H1230","v":"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"},"PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE","CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU"," PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON","TAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",null,null,"M2",91.7]
["01.050.0245-0",{"$f":"C1231&D1231&E1231&F1231&G1231&H1231","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS"," PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",6.59]
["01.050.0245-A",{"$f":"C1232&D1232&E1232&F1232&G1232&H1232","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS"," PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",5.71]
["01.050.0250-0",{"$f":"C1233&D1233&E1233&F1233&G1233&H1233","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",5.51]
["01.050.0250-A",{"$f":"C1234&D1234&E1234&F1234&G1234&H1234","v":"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE"},"PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE",null,null,null,"M2",4.77]
["01.050.0300-0",{"$f":"C1235&D1235&E1235&F1235&G1235&H1235","v":"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO"},"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE","NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM","ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R","ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR","IO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO"," PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO","UN",1392.86]
["01.050.0300-A",{"$f":"C1236&D1236&E1236&F1236&G1236&H1236","v":"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO"},"RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE","NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM","ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R","ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR","IO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO"," PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO","UN",1207]
["01.050.0315-0",{"$f":"C1237&D1237&E1237&F1237&G1237&H1237","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M","2",null,"M2",19.11]
["01.050.0315-A",{"$f":"C1238&D1238&E1238&F1238&G1238&H1238","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M","2",null,"M2",16.75]
["01.050.0320-0",{"$f":"C1239&D1239&E1239&F1239&G1239&H1239","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 100","0M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERT","INENTE","M2",12.77]
["01.050.0320-A",{"$f":"C1240&D1240&E1240&F1240&G1240&H1240","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 100","0M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERT","INENTE","M2",11.18]
["01.050.0322-0",{"$f":"C1241&D1241&E1241&F1241&G1241&H1241","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 200","0M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PE","RTINENTES","M2",10.07]
["01.050.0322-A",{"$f":"C1242&D1242&E1242&F1242&G1242&H1242","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 200","0M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PE","RTINENTES","M2",8.83]
["01.050.0324-0",{"$f":"C1243&D1243&E1243&F1243&G1243&H1243","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE","5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINEN","TES","M2",8.61]
["01.050.0324-A",{"$f":"C1244&D1244&E1244&F1244&G1244&H1244","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-","DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE","5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINEN","TES","M2",7.55]
["01.050.0325-0",{"$f":"C1245&D1245&E1245&F1245&G1245&H1245","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2",null,null,"M2",8.32]
["01.050.0325-A",{"$f":"C1246&D1246&E1246&F1246&G1246&H1246","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2",null,null,"M2",7.4]
["01.050.0326-0",{"$f":"C1247&D1247&E1247&F1247&G1247&H1247","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2","000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE",null,"M2",5.54]
["01.050.0326-A",{"$f":"C1248&D1248&E1248&F1248&G1248&H1248","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2","000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE",null,"M2",4.92]
["01.050.0327-0",{"$f":"C1249&D1249&E1249&F1249&G1249&H1249","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5","000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENT","ES","M2",4.4]
["01.050.0327-A",{"$f":"C1250&D1250&E1250&F1250&G1250&H1250","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5","000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENT","ES","M2",3.91]
["01.050.0328-0",{"$f":"C1251&D1251&E1251&F1251&G1251&H1251","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.","PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES",null,"M2",3.49]
["01.050.0328-A",{"$f":"C1252&D1252&E1252&F1252&G1252&H1252","v":"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES"},"SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ","ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO F","OTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO","S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.","PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES",null,"M2",3.11]
["01.050.0350-0",{"$f":"C1253&D1253&E1253&F1253&G1253&H1253","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTAD","O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ","ETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",95.44]
["01.050.0350-A",{"$f":"C1254&D1254&E1254&F1254&G1254&H1254","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTAD","O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJ","ETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",82.69]
["01.050.0351-0",{"$f":"C1255&D1255&E1255&F1255&G1255&H1255","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,AP","RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM"," OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",87.19]
["01.050.0351-A",{"$f":"C1256&D1256&E1256&F1256&G1256&H1256","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,AP","RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM"," OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",75.54]
["01.050.0352-0",{"$f":"C1257&D1257&E1257&F1257&G1257&H1257","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS"," PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",82.21]
["01.050.0352-A",{"$f":"C1258&D1258&E1258&F1258&G1258&H1258","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS"," PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",71.23]
["01.050.0353-0",{"$f":"C1259&D1259&E1259&F1259&G1259&H1259","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM"," AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"M2",75.17]
["01.050.0353-A",{"$f":"C1260&D1260&E1260&F1260&G1260&H1260","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM"," AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS"," COMPLEMENTARES",null,"M2",65.13]
["01.050.0354-0",{"$f":"C1261&D1261&E1261&F1261&G1261&H1261","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OSPROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESE","NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS","PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",66.89]
["01.050.0354-A",{"$f":"C1262&D1262&E1262&F1262&G1262&H1262","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OSPROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,APRESE","NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS","PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",57.95]
["01.050.0355-0",{"$f":"C1263&D1263&E1263&F1263&G1263&H1263","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENT","ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",52.97]
["01.050.0355-A",{"$f":"C1264&D1264&E1264&F1264&G1264&H1264","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENT","ADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PR","OJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",45.89]
["01.050.0356-0",{"$f":"C1265&D1265&E1265&F1265&G1265&H1265","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE"," 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI","ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",54.29]
["01.050.0356-A",{"$f":"C1266&D1266&E1266&F1266&G1266&H1266","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE"," 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INC","LUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILI","ZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",47.03]
["01.050.0357-0",{"$f":"C1267&D1267&E1267&F1267&G1267&H1267","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE","501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COM","PATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",39.42]
["01.050.0357-A",{"$f":"C1268&D1268&E1268&F1268&G1268&H1268","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE","501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRAT","ANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COM","PATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",34.15]
["01.050.0358-0",{"$f":"C1269&D1269&E1269&F1269&G1269&H1269","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI","MA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",31.67]
["01.050.0358-A",{"$f":"C1270&D1270&E1270&F1270&G1270&H1270","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACI","MA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN","TE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPA","TIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",27.44]
["01.050.0359-0",{"$f":"C1271&D1271&E1271&F1271&G1271&H1271","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI","ARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",",COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARE","S","M2",15]
["01.050.0359-A",{"$f":"C1272&D1272&E1272&F1272&G1272&H1272","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI","ARES TIPO PARA AREAS ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS","PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",",COORDENACAO E COMPATIBLIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARE","S","M2",12.99]
["01.050.0360-0",{"$f":"C1273&D1273&E1273&F1273&G1273&H1273","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI","ARES TIPO PARA AREAS DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COM","PLEMENTARES","M2",10.36]
["01.050.0360-A",{"$f":"C1274&D1274&E1274&F1274&G1274&H1274","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI","ARES TIPO PARA AREAS DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COM","PLEMENTARES","M2",8.97]
["01.050.0361-0",{"$f":"C1275&D1275&E1275&F1275&G1275&H1275","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI","ARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM","ENTARES","M2",10.36]
["01.050.0361-A",{"$f":"C1276&D1276&E1276&F1276&G1276&H1276","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILI","ARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD"," NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM","ENTARES","M2",8.98]
["01.050.0362-0",{"$f":"C1277&D1277&E1277&F1277&G1277&H1277","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO"," EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJE","TOS COMPLEMENTARES",null,"M2",50.86]
["01.050.0362-A",{"$f":"C1278&D1278&E1278&F1278&G1278&H1278","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6000M2,APRESENTADO"," EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJE","TOS COMPLEMENTARES",null,"M2",44.07]
["01.050.0363-0",{"$f":"C1279&D1279&E1279&F1279&G1279&H1279","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,AP","RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM"," OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",35.25]
["01.050.0363-A",{"$f":"C1280&D1280&E1280&F1280&G1280&H1280","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6001 ATE 12000M2,AP","RESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM"," OS PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",30.54]
["01.050.0364-0",{"$f":"C1281&D1281&E1281&F1281&G1281&H1281","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS"," PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",28.18]
["01.050.0364-A",{"$f":"C1282&D1282&E1282&F1282&G1282&H1282","v":"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES"},"PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASI","CO EXISTENTE,PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS"," PROJETOS COMPLEMENTARES",null,"M2",24.42]
["01.050.0365-0",{"$f":"C1283&D1283&E1283&F1283&G1283&H1283","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0365-A",{"$f":"C1284&D1284&E1284&F1284&G1284&H1284","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0366-0",{"$f":"C1285&D1285&E1285&F1285&G1285&H1285","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.81]
["01.050.0366-A",{"$f":"C1286&D1286&E1286&F1286&G1286&H1286","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.56]
["01.050.0367-0",{"$f":"C1287&D1287&E1287&F1287&G1287&H1287","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO","EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.9]
["01.050.0367-A",{"$f":"C1288&D1288&E1288&F1288&G1288&H1288","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO","EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.78]
["01.050.0368-0",{"$f":"C1289&D1289&E1289&F1289&G1289&H1289","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.26]
["01.050.0368-A",{"$f":"C1290&D1290&E1290&F1290&G1290&H1290","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.16]
["01.050.0369-0",{"$f":"C1291&D1291&E1291&F1291&G1291&H1291","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.52]
["01.050.0369-A",{"$f":"C1292&D1292&E1292&F1292&G1292&H1292","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.79]
["01.050.0370-0",{"$f":"C1293&D1293&E1293&F1293&G1293&H1293","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.6]
["01.050.0370-A",{"$f":"C1294&D1294&E1294&F1294&G1294&H1294","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS"," HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.72]
["01.050.0371-0",{"$f":"C1295&D1295&E1295&F1295&G1295&H1295","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.04]
["01.050.0371-A",{"$f":"C1296&D1296&E1296&F1296&G1296&H1296","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.5]
["01.050.0372-0",{"$f":"C1297&D1297&E1297&F1297&G1297&H1297","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.93]
["01.050.0372-A",{"$f":"C1298&D1298&E1298&F1298&G1298&H1298","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.67]
["01.050.0373-0",{"$f":"C1299&D1299&E1299&F1299&G1299&H1299","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1]
["01.050.0373-A",{"$f":"C1300&D1300&E1300&F1300&G1300&H1300","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","OES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.87]
["01.050.0374-0",{"$f":"C1301&D1301&E1301&F1301&G1301&H1301","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0374-A",{"$f":"C1302&D1302&E1302&F1302&G1302&H1302","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.93]
["01.050.0375-0",{"$f":"C1303&D1303&E1303&F1303&G1303&H1303","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0375-A",{"$f":"C1304&D1304&E1304&F1304&G1304&H1304","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA HABITAC","AO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0376-0",{"$f":"C1305&D1305&E1305&F1305&G1305&H1305","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.29]
["01.050.0376-A",{"$f":"C1306&D1306&E1306&F1306&G1306&H1306","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.85]
["01.050.0377-0",{"$f":"C1307&D1307&E1307&F1307&G1307&H1307","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0377-A",{"$f":"C1308&D1308&E1308&F1308&G1308&H1308","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.56]
["01.050.0378-0",{"$f":"C1309&D1309&E1309&F1309&G1309&H1309","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.9]
["01.050.0378-A",{"$f":"C1310&D1310&E1310&F1310&G1310&H1310","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.78]
["01.050.0379-0",{"$f":"C1311&D1311&E1311&F1311&G1311&H1311","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",8.26]
["01.050.0379-A",{"$f":"C1312&D1312&E1312&F1312&G1312&H1312","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",7.16]
["01.050.0380-0",{"$f":"C1313&D1313&E1313&F1313&G1313&H1313","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",5.52]
["01.050.0380-A",{"$f":"C1314&D1314&E1314&F1314&G1314&H1314","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",4.79]
["01.050.0381-0",{"$f":"C1315&D1315&E1315&F1315&G1315&H1315","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.6]
["01.050.0381-A",{"$f":"C1316&D1316&E1316&F1316&G1316&H1316","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.72]
["01.050.0382-0",{"$f":"C1317&D1317&E1317&F1317&G1317&H1317","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",4.04]
["01.050.0382-A",{"$f":"C1318&D1318&E1318&F1318&G1318&H1318","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",3.5]
["01.050.0383-0",{"$f":"C1319&D1319&E1319&F1319&G1319&H1319","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 50","1 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",1.93]
["01.050.0383-A",{"$f":"C1320&D1320&E1320&F1320&G1320&H1320","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 50","1 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",1.67]
["01.050.0384-0",{"$f":"C1321&D1321&E1321&F1321&G1321&H1321","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMADE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA","DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",1]
["01.050.0384-A",{"$f":"C1322&D1322&E1322&F1322&G1322&H1322","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMADE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA","DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",0.87]
["01.050.0385-0",{"$f":"C1323&D1323&E1323&F1323&G1323&H1323","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 3","6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",1.07]
["01.050.0385-A",{"$f":"C1324&D1324&E1324&F1324&G1324&H1324","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 3","6000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",0.93]
["01.050.0386-0",{"$f":"C1325&D1325&E1325&F1325&G1325&H1325","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMADE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA","DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",0.54]
["01.050.0386-A",{"$f":"C1326&D1326&E1326&F1326&G1326&H1326","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMADE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA","NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA","DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES","PERTINENTES",null,null,"M2",0.47]
["01.050.0387-0",{"$f":"C1327&D1327&E1327&F1327&G1327&H1327","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.81]
["01.050.0387-A",{"$f":"C1328&D1328&E1328&F1328&G1328&H1328","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSI","VE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.56]
["01.050.0388-0",{"$f":"C1329&D1329&E1329&F1329&G1329&H1329","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.9]
["01.050.0388-A",{"$f":"C1330&D1330&E1330&F1330&G1330&H1330","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E","/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.78]
["01.050.0389-0",{"$f":"C1331&D1331&E1331&F1331&G1331&H1331","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,null,"M2",3.05]
["01.050.0389-A",{"$f":"C1332&D1332&E1332&F1332&G1332&H1332","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,null,"M2",2.64]
["01.050.0390-0",{"$f":"C1333&D1333&E1333&F1333&G1333&H1333","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.6]
["01.050.0390-A",{"$f":"C1334&D1334&E1334&F1334&G1334&H1334","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.72]
["01.050.0391-0",{"$f":"C1335&D1335&E1335&F1335&G1335&H1335","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0391-A",{"$f":"C1336&D1336&E1336&F1336&G1336&H1336","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARE","S ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0392-0",{"$f":"C1337&D1337&E1337&F1337&G1337&H1337","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.93]
["01.050.0392-A",{"$f":"C1338&D1338&E1338&F1338&G1338&H1338","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.67]
["01.050.0393-0",{"$f":"C1339&D1339&E1339&F1339&G1339&H1339","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1]
["01.050.0393-A",{"$f":"C1340&D1340&E1340&F1340&G1340&H1340","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIO","S ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.87]
["01.050.0394-0",{"$f":"C1341&D1341&E1341&F1341&G1341&H1341","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0394-A",{"$f":"C1342&D1342&E1342&F1342&G1342&H1342","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.93]
["01.050.0395-0",{"$f":"C1343&D1343&E1343&F1343&G1343&H1343","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0395-A",{"$f":"C1344&D1344&E1344&F1344&G1344&H1344","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENT","O ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0396-0",{"$f":"C1345&D1345&E1345&F1345&G1345&H1345","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0396-A",{"$f":"C1346&D1346&E1346&F1346&G1346&H1346","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,"M2",1.56]
["01.050.0397-0",{"$f":"C1347&D1347&E1347&F1347&G1347&H1347","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.9]
["01.050.0397-A",{"$f":"C1348&D1348&E1348&F1348&G1348&H1348","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIV","OS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.78]
["01.050.0398-0",{"$f":"C1349&D1349&E1349&F1349&G1349&H1349","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.05]
["01.050.0398-A",{"$f":"C1350&D1350&E1350&F1350&G1350&H1350","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.64]
["01.050.0399-0",{"$f":"C1351&D1351&E1351&F1351&G1351&H1351","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRE","SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.6]
["01.050.0399-A",{"$f":"C1352&D1352&E1352&F1352&G1352&H1352","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRE","SENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.72]
["01.050.0400-0",{"$f":"C1353&D1353&E1353&F1353&G1353&H1353","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2",",APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",3.29]
["01.050.0400-A",{"$f":"C1354&D1354&E1354&F1354&G1354&H1354","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2",",APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",2.85]
["01.050.0401-0",{"$f":"C1355&D1355&E1355&F1355&G1355&H1355","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.93]
["01.050.0401-A",{"$f":"C1356&D1356&E1356&F1356&G1356&H1356","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.67]
["01.050.0402-0",{"$f":"C1357&D1357&E1357&F1357&G1357&H1357","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1]
["01.050.0402-A",{"$f":"C1358&D1358&E1358&F1358&G1358&H1358","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.87]
["01.050.0403-0",{"$f":"C1359&D1359&E1359&F1359&G1359&H1359","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0403-A",{"$f":"C1360&D1360&E1360&F1360&G1360&H1360","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.93]
["01.050.0404-0",{"$f":"C1361&D1361&E1361&F1361&G1361&H1361","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",0.54]
["01.050.0404-A",{"$f":"C1362&D1362&E1362&F1362&G1362&H1362","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O PROJET","O BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",0.47]
["01.050.0423-0",{"$f":"C1363&D1363&E1363&F1363&G1363&H1363","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.81]
["01.050.0423-A",{"$f":"C1364&D1364&E1364&F1364&G1364&H1364","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,","INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.56]
["01.050.0424-0",{"$f":"C1365&D1365&E1365&F1365&G1365&H1365","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.62]
["01.050.0424-A",{"$f":"C1366&D1366&E1366&F1366&G1366&H1366","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS ESCO","LARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.41]
["01.050.0425-0",{"$f":"C1367&D1367&E1367&F1367&G1367&H1367","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.62]
["01.050.0425-A",{"$f":"C1368&D1368&E1368&F1368&G1368&H1368","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4]
["01.050.0426-0",{"$f":"C1369&D1369&E1369&F1369&G1369&H1369","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.16]
["01.050.0426-A",{"$f":"C1370&D1370&E1370&F1370&G1370&H1370","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS CULT","URAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.6]
["01.050.0427-0",{"$f":"C1371&D1371&E1371&F1371&G1371&H1371","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,null,"M2",4.62]
["01.050.0427-A",{"$f":"C1372&D1372&E1372&F1372&G1372&H1372","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA PREDIOS HOSP","ITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,null,"M2",4]
["01.050.0428-0",{"$f":"C1373&D1373&E1373&F1373&G1373&H1373","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.93]
["01.050.0428-A",{"$f":"C1374&D1374&E1374&F1374&G1374&H1374","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.67]
["01.050.0429-0",{"$f":"C1375&D1375&E1375&F1375&G1375&H1375","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.74]
["01.050.0429-A",{"$f":"C1376&D1376&E1376&F1376&G1376&H1376","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACOES/E","DIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.51]
["01.050.0430-0",{"$f":"C1377&D1377&E1377&F1377&G1377&H1377","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0430-A",{"$f":"C1378&D1378&E1378&F1378&G1378&H1378","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.93]
["01.050.0431-0",{"$f":"C1379&D1379&E1379&F1379&G1379&H1379","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0431-A",{"$f":"C1380&D1380&E1380&F1380&G1380&H1380","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE TELEMATICA PARA HABITACAO/LO","TEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0432-0",{"$f":"C1381&D1381&E1381&F1381&G1381&H1381","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0432-A",{"$f":"C1382&D1382&E1382&F1382&G1382&H1382","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.56]
["01.050.0433-0",{"$f":"C1383&D1383&E1383&F1383&G1383&H1383","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.62]
["01.050.0433-A",{"$f":"C1384&D1384&E1384&F1384&G1384&H1384","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.41]
["01.050.0434-0",{"$f":"C1385&D1385&E1385&F1385&G1385&H1385","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.62]
["01.050.0434-A",{"$f":"C1386&D1386&E1386&F1386&G1386&H1386","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4]
["01.050.0435-0",{"$f":"C1387&D1387&E1387&F1387&G1387&H1387","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 50","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",4.16]
["01.050.0435-A",{"$f":"C1388&D1388&E1388&F1388&G1388&H1388","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 50","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",3.6]
["01.050.0436-0",{"$f":"C1389&D1389&E1389&F1389&G1389&H1389","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.62]
["01.050.0436-A",{"$f":"C1390&D1390&E1390&F1390&G1390&H1390","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4]
["01.050.0437-0",{"$f":"C1391&D1391&E1391&F1391&G1391&H1391","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",1.93]
["01.050.0437-A",{"$f":"C1392&D1392&E1392&F1392&G1392&H1392","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M","2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENT","ES",null,null,"M2",1.67]
["01.050.0438-0",{"$f":"C1393&D1393&E1393&F1393&G1393&H1393","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 A","TE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",1.74]
["01.050.0438-A",{"$f":"C1394&D1394&E1394&F1394&G1394&H1394","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 A","TE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",1.51]
["01.050.0439-0",{"$f":"C1395&D1395&E1395&F1395&G1395&H1395","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 1200","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.07]
["01.050.0439-A",{"$f":"C1396&D1396&E1396&F1396&G1396&H1396","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 1200","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",0.93]
["01.050.0440-0",{"$f":"C1397&D1397&E1397&F1397&G1397&H1397","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE"," 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",0.54]
["01.050.0440-A",{"$f":"C1398&D1398&E1398&F1398&G1398&H1398","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O"," PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE"," 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,"M2",0.47]
["01.050.0441-0",{"$f":"C1399&D1399&E1399&F1399&G1399&H1399","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0441-A",{"$f":"C1400&D1400&E1400&F1400&G1400&H1400","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0442-0",{"$f":"C1401&D1401&E1401&F1401&G1401&H1401","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE"," 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",3.05]
["01.050.0442-A",{"$f":"C1402&D1402&E1402&F1402&G1402&H1402","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE"," 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",2.64]
["01.050.0443-0",{"$f":"C1403&D1403&E1403&F1403&G1403&H1403","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3","000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0443-A",{"$f":"C1404&D1404&E1404&F1404&G1404&H1404","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3","000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",1.56]
["01.050.0444-0",{"$f":"C1405&D1405&E1405&F1405&G1405&H1405","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.05]
["01.050.0444-A",{"$f":"C1406&D1406&E1406&F1406&G1406&H1406","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIV","E AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.64]
["01.050.0445-0",{"$f":"C1407&D1407&E1407&F1407&G1407&H1407","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.89]
["01.050.0445-A",{"$f":"C1408&D1408&E1408&F1408&G1408&H1408","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.57]
["01.050.0446-0",{"$f":"C1409&D1409&E1409&F1409&G1409&H1409","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO","EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.25]
["01.050.0446-A",{"$f":"C1410&D1410&E1410&F1410&G1410&H1410","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO","EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.14]
["01.050.0447-0",{"$f":"C1411&D1411&E1411&F1411&G1411&H1411","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0447-A",{"$f":"C1412&D1412&E1412&F1412&G1412&H1412","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,IN","CLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0448-0",{"$f":"C1413&D1413&E1413&F1413&G1413&H1413","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.35]
["01.050.0448-A",{"$f":"C1414&D1414&E1414&F1414&G1414&H1414","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.3]
["01.050.0449-0",{"$f":"C1415&D1415&E1415&F1415&G1415&H1415","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM A","UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3]
["01.050.0449-A",{"$f":"C1416&D1416&E1416&F1416&G1416&H1416","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM A","UTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.6]
["01.050.0450-0",{"$f":"C1417&D1417&E1417&F1417&G1417&H1417","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESEN","TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.18]
["01.050.0450-A",{"$f":"C1418&D1418&E1418&F1418&G1418&H1418","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESEN","TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.89]
["01.050.0451-0",{"$f":"C1419&D1419&E1419&F1419&G1419&H1419","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.07]
["01.050.0451-A",{"$f":"C1420&D1420&E1420&F1420&G1420&H1420","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLU","VIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.93]
["01.050.0452-0",{"$f":"C1421&D1421&E1421&F1421&G1421&H1421","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.29]
["01.050.0452-A",{"$f":"C1422&D1422&E1422&F1422&G1422&H1422","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AU","TOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.85]
["01.050.0453-0",{"$f":"C1423&D1423&E1423&F1423&G1423&H1423","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.05]
["01.050.0453-A",{"$f":"C1424&D1424&E1424&F1424&G1424&H1424","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTA","DO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.64]
["01.050.0454-0",{"$f":"C1425&D1425&E1425&F1425&G1425&H1425","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.81]
["01.050.0454-A",{"$f":"C1426&D1426&E1426&F1426&G1426&H1426","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO"," EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.56]
["01.050.0455-0",{"$f":"C1427&D1427&E1427&F1427&G1427&H1427","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",3.05]
["01.050.0455-A",{"$f":"C1428&D1428&E1428&F1428&G1428&H1428","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,"M2",2.64]
["01.050.0456-0",{"$f":"C1429&D1429&E1429&F1429&G1429&H1429","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",9.89]
["01.050.0456-A",{"$f":"C1430&D1430&E1430&F1430&G1430&H1430","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A","S LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.57]
["01.050.0457-0",{"$f":"C1431&D1431&E1431&F1431&G1431&H1431","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",8.25]
["01.050.0457-A",{"$f":"C1432&D1432&E1432&F1432&G1432&H1432","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO","S HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUS","IVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",7.14]
["01.050.0458-0",{"$f":"C1433&D1433&E1433&F1433&G1433&H1433","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.54]
["01.050.0458-A",{"$f":"C1434&D1434&E1434&F1434&G1434&H1434","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.47]
["01.050.0459-0",{"$f":"C1435&D1435&E1435&F1435&G1435&H1435","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.35]
["01.050.0459-A",{"$f":"C1436&D1436&E1436&F1436&G1436&H1436","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANI","ZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.3]
["01.050.0460-0",{"$f":"C1437&D1437&E1437&F1437&G1437&H1437","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3]
["01.050.0460-A",{"$f":"C1438&D1438&E1438&F1438&G1438&H1438","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.6]
["01.050.0461-0",{"$f":"C1439&D1439&E1439&F1439&G1439&H1439","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.18]
["01.050.0461-A",{"$f":"C1440&D1440&E1440&F1440&G1440&H1440","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,I","NCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.89]
["01.050.0462-0",{"$f":"C1441&D1441&E1441&F1441&G1441&H1441","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",1.07]
["01.050.0462-A",{"$f":"C1442&D1442&E1442&F1442&G1442&H1442","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS","PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITA","CAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",0.93]
["01.050.0463-0",{"$f":"C1443&D1443&E1443&F1443&G1443&H1443","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INC","LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.52]
["01.050.0463-A",{"$f":"C1444&D1444&E1444&F1444&G1444&H1444","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INC","LUSIVE EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.79]
["01.050.0464-0",{"$f":"C1445&D1445&E1445&F1445&G1445&H1445","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0464-A",{"$f":"C1446&D1446&E1446&F1446&G1446&H1446","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUT","OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0465-0",{"$f":"C1447&D1447&E1447&F1447&G1447&H1447","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.05]
["01.050.0465-A",{"$f":"C1448&D1448&E1448&F1448&G1448&H1448","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLAR","ES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.64]
["01.050.0466-0",{"$f":"C1449&D1449&E1449&F1449&G1449&H1449","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURA","IS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,null,"M2",5.52]
["01.050.0466-A",{"$f":"C1450&D1450&E1450&F1450&G1450&H1450","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURA","IS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,null,"M2",4.79]
["01.050.0467-0",{"$f":"C1451&D1451&E1451&F1451&G1451&H1451","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.89]
["01.050.0467-A",{"$f":"C1452&D1452&E1452&F1452&G1452&H1452","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.57]
["01.050.0468-0",{"$f":"C1453&D1453&E1453&F1453&G1453&H1453","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.25]
["01.050.0468-A",{"$f":"C1454&D1454&E1454&F1454&G1454&H1454","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITA","LARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.14]
["01.050.0469-0",{"$f":"C1455&D1455&E1455&F1455&G1455&H1455","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.03]
["01.050.0469-A",{"$f":"C1456&D1456&E1456&F1456&G1456&H1456","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.22]
["01.050.0470-0",{"$f":"C1457&D1457&E1457&F1457&G1457&H1457","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.04]
["01.050.0470-A",{"$f":"C1458&D1458&E1458&F1458&G1458&H1458","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS","LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.5]
["01.050.0471-0",{"$f":"C1459&D1459&E1459&F1459&G1459&H1459","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.06]
["01.050.0471-A",{"$f":"C1460&D1460&E1460&F1460&G1460&H1460","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIF","ICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.65]
["01.050.0472-0",{"$f":"C1461&D1461&E1461&F1461&G1461&H1461","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE"," 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0472-A",{"$f":"C1462&D1462&E1462&F1462&G1462&H1462","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ATE"," 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PE","RTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0473-0",{"$f":"C1463&D1463&E1463&F1463&G1463&H1463","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACI","MA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.35]
["01.050.0473-A",{"$f":"C1464&D1464&E1464&F1464&G1464&H1464","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO ACI","MA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.3]
["01.050.0474-0",{"$f":"C1465&D1465&E1465&F1465&G1465&H1465","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0474-A",{"$f":"C1466&D1466&E1466&F1466&G1466&H1466","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALI","ZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0475-0",{"$f":"C1467&D1467&E1467&F1467&G1467&H1467","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.18]
["01.050.0475-A",{"$f":"C1468&D1468&E1468&F1468&G1468&H1468","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE","AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.89]
["01.050.0476-0",{"$f":"C1469&D1469&E1469&F1469&G1469&H1469","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.65]
["01.050.0476-A",{"$f":"C1470&D1470&E1470&F1470&G1470&H1470","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEA","MENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.43]
["01.050.0478-0",{"$f":"C1471&D1471&E1471&F1471&G1471&H1471","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.52]
["01.050.0478-A",{"$f":"C1472&D1472&E1472&F1472&G1472&H1472","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.79]
["01.050.0479-0",{"$f":"C1473&D1473&E1473&F1473&G1473&H1473","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.29]
["01.050.0479-A",{"$f":"C1474&D1474&E1474&F1474&G1474&H1474","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.85]
["01.050.0480-0",{"$f":"C1475&D1475&E1475&F1475&G1475&H1475","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.05]
["01.050.0480-A",{"$f":"C1476&D1476&E1476&F1476&G1476&H1476","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTR","ATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.64]
["01.050.0481-0",{"$f":"C1477&D1477&E1477&F1477&G1477&H1477","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM"," AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.52]
["01.050.0481-A",{"$f":"C1478&D1478&E1478&F1478&G1478&H1478","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM"," AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.79]
["01.050.0482-0",{"$f":"C1479&D1479&E1479&F1479&G1479&H1479","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.89]
["01.050.0482-A",{"$f":"C1480&D1480&E1480&F1480&G1480&H1480","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.57]
["01.050.0483-0",{"$f":"C1481&D1481&E1481&F1481&G1481&H1481","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 40","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",8.25]
["01.050.0483-A",{"$f":"C1482&D1482&E1482&F1482&G1482&H1482","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 40","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",7.14]
["01.050.0484-0",{"$f":"C1483&D1483&E1483&F1483&G1483&H1483","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.03]
["01.050.0484-A",{"$f":"C1484&D1484&E1484&F1484&G1484&H1484","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.22]
["01.050.0485-0",{"$f":"C1485&D1485&E1485&F1485&G1485&H1485","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",4.04]
["01.050.0485-A",{"$f":"C1486&D1486&E1486&F1486&G1486&H1486","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,"M2",3.5]
["01.050.0486-0",{"$f":"C1487&D1487&E1487&F1487&G1487&H1487","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",3.06]
["01.050.0486-A",{"$f":"C1488&D1488&E1488&F1488&G1488&H1488","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",2.65]
["01.050.0487-0",{"$f":"C1489&D1489&E1489&F1489&G1489&H1489","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0487-A",{"$f":"C1490&D1490&E1490&F1490&G1490&H1490","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENT","ADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0488-0",{"$f":"C1491&D1491&E1491&F1491&G1491&H1491","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.35]
["01.050.0488-A",{"$f":"C1492&D1492&E1492&F1492&G1492&H1492","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.3]
["01.050.0489-0",{"$f":"C1493&D1493&E1493&F1493&G1493&H1493","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0489-A",{"$f":"C1494&D1494&E1494&F1494&G1494&H1494","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0490-0",{"$f":"C1495&D1495&E1495&F1495&G1495&H1495","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 AT","E 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",2.18]
["01.050.0490-A",{"$f":"C1496&D1496&E1496&F1496&G1496&H1496","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 AT","E 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES P","ERTINENTES",null,null,"M2",1.89]
["01.050.0491-0",{"$f":"C1497&D1497&E1497&F1497&G1497&H1497","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36","000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",1.65]
["01.050.0491-A",{"$f":"C1498&D1498&E1498&F1498&G1498&H1498","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR","OJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36","000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTI","NENTES",null,null,"M2",1.43]
["01.050.0493-0",{"$f":"C1499&D1499&E1499&F1499&G1499&H1499","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES"," E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.6]
["01.050.0493-A",{"$f":"C1500&D1500&E1500&F1500&G1500&H1500","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES"," E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLU","SIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.72]
["01.050.0494-0",{"$f":"C1501&D1501&E1501&F1501&G1501&H1501","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES"," E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.52]
["01.050.0494-A",{"$f":"C1502&D1502&E1502&F1502&G1502&H1502","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES"," E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOC","AD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.79]
["01.050.0495-0",{"$f":"C1503&D1503&E1503&F1503&G1503&H1503","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES"," E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0495-A",{"$f":"C1504&D1504&E1504&F1504&G1504&H1504","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES"," E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD",",INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0496-0",{"$f":"C1505&D1505&E1505&F1505&G1505&H1505","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.04]
["01.050.0496-A",{"$f":"C1506&D1506&E1506&F1506&G1506&H1506","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.56]
["01.050.0497-0",{"$f":"C1507&D1507&E1507&F1507&G1507&H1507","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.25]
["01.050.0497-A",{"$f":"C1508&D1508&E1508&F1508&G1508&H1508","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS"," ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZ","ACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.14]
["01.050.0498-0",{"$f":"C1509&D1509&E1509&F1509&G1509&H1509","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALA","RES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,null,"M2",13.21]
["01.050.0498-A",{"$f":"C1510&D1510&E1510&F1510&G1510&H1510","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALA","RES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,null,"M2",11.44]
["01.050.0499-0",{"$f":"C1511&D1511&E1511&F1511&G1511&H1511","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.03]
["01.050.0499-A",{"$f":"C1512&D1512&E1512&F1512&G1512&H1512","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACO","ES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.96]
["01.050.0500-0",{"$f":"C1513&D1513&E1513&F1513&G1513&H1513","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.03]
["01.050.0500-A",{"$f":"C1514&D1514&E1514&F1514&G1514&H1514","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LE","GALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",5.22]
["01.050.0501-0",{"$f":"C1515&D1515&E1515&F1515&G1515&H1515","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",4.04]
["01.050.0501-A",{"$f":"C1516&D1516&E1516&F1516&G1516&H1516","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFIC","IOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGA","LIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.5]
["01.050.0502-0",{"$f":"C1517&D1517&E1517&F1517&G1517&H1517","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 1","5000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,null,"M2",0.73]
["01.050.0502-A",{"$f":"C1518&D1518&E1518&F1518&G1518&H1518","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 1","5000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT","INENTES",null,null,null,"M2",0.63]
["01.050.0503-0",{"$f":"C1519&D1519&E1519&F1519&G1519&H1519","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA"," DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0503-A",{"$f":"C1520&D1520&E1520&F1520&G1520&H1520","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA"," DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES"," PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0504-0",{"$f":"C1521&D1521&E1521&F1521&G1521&H1521","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0504-A",{"$f":"C1522&D1522&E1522&F1522&G1522&H1522","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZA","COES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0505-0",{"$f":"C1523&D1523&E1523&F1523&G1523&H1523","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.18]
["01.050.0505-A",{"$f":"C1524&D1524&E1524&F1524&G1524&H1524","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO DE 12001 ATE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS"," LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.89]
["01.050.0506-0",{"$f":"C1525&D1525&E1525&F1525&G1525&H1525","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.65]
["01.050.0506-A",{"$f":"C1526&D1526&E1526&F1526&G1526&H1526","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAME","NTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.43]
["01.050.0508-0",{"$f":"C1527&D1527&E1527&F1527&G1527&H1527","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA","NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,null,"M2",5.06]
["01.050.0508-A",{"$f":"C1528&D1528&E1528&F1528&G1528&H1528","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA","NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,null,"M2",4.38]
["01.050.0509-0",{"$f":"C1529&D1529&E1529&F1529&G1529&H1529","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA","NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,null,"M2",4.21]
["01.050.0509-A",{"$f":"C1530&D1530&E1530&F1530&G1530&H1530","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA","NICA,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,null,"M2",3.64]
["01.050.0510-0",{"$f":"C1531&D1531&E1531&F1531&G1531&H1531","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA","NICA,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,null,"M2",2.54]
["01.050.0510-A",{"$f":"C1532&D1532&E1532&F1532&G1532&H1532","v":"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO BASICO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECA","NICA,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,null,"M2",2.2]
["01.050.0515-0",{"$f":"C1533&D1533&E1533&F1533&G1533&H1533","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",6.6]
["01.050.0515-A",{"$f":"C1534&D1534&E1534&F1534&G1534&H1534","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZAC","OES PERTINENTES",null,null,"M2",5.72]
["01.050.0516-0",{"$f":"C1535&D1535&E1535&F1535&G1535&H1535","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",5.52]
["01.050.0516-A",{"$f":"C1536&D1536&E1536&F1536&G1536&H1536","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L","EGALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",4.79]
["01.050.0517-0",{"$f":"C1537&D1537&E1537&F1537&G1537&H1537","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",3.29]
["01.050.0517-A",{"$f":"C1538&D1538&E1538&F1538&G1538&H1538","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRAT","IVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,"M2",2.85]
["01.050.0518-0",{"$f":"C1539&D1539&E1539&F1539&G1539&H1539","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.04]
["01.050.0518-A",{"$f":"C1540&D1540&E1540&F1540&G1540&H1540","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",9.56]
["01.050.0519-0",{"$f":"C1541&D1541&E1541&F1541&G1541&H1541","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.25]
["01.050.0519-A",{"$f":"C1542&D1542&E1542&F1542&G1542&H1542","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",7.14]
["01.050.0520-0",{"$f":"C1543&D1543&E1543&F1543&G1543&H1543","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",13.21]
["01.050.0520-A",{"$f":"C1544&D1544&E1544&F1544&G1544&H1544","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO E","M AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",11.44]
["01.050.0521-0",{"$f":"C1545&D1545&E1545&F1545&G1545&H1545","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",8.03]
["01.050.0521-A",{"$f":"C1546&D1546&E1546&F1546&G1546&H1546","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APR","ESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",6.96]
["01.050.0522-0",{"$f":"C1547&D1547&E1547&F1547&G1547&H1547","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 30","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",6.03]
["01.050.0522-A",{"$f":"C1548&D1548&E1548&F1548&G1548&H1548","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 30","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIN","ENTES",null,null,"M2",5.22]
["01.050.0523-0",{"$f":"C1549&D1549&E1549&F1549&G1549&H1549","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000","M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",4.04]
["01.050.0523-A",{"$f":"C1550&D1550&E1550&F1550&G1550&H1550","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000","M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEN","TES",null,null,"M2",3.5]
["01.050.0524-0",{"$f":"C1551&D1551&E1551&F1551&G1551&H1551","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.74]
["01.050.0524-A",{"$f":"C1552&D1552&E1552&F1552&G1552&H1552","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 15000M2,APRESENTAD","O EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.64]
["01.050.0525-0",{"$f":"C1553&D1553&E1553&F1553&G1553&H1553","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.54]
["01.050.0525-A",{"$f":"C1554&D1554&E1554&F1554&G1554&H1554","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRES","ENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.47]
["01.050.0526-0",{"$f":"C1555&D1555&E1555&F1555&G1555&H1555","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",3.29]
["01.050.0526-A",{"$f":"C1556&D1556&E1556&F1556&G1556&H1556","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.85]
["01.050.0527-0",{"$f":"C1557&D1557&E1557&F1557&G1557&H1557","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE","36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",2.18]
["01.050.0527-A",{"$f":"C1558&D1558&E1558&F1558&G1558&H1558","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12001 ATE","36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PER","TINENTES",null,null,"M2",1.89]
["01.050.0528-0",{"$f":"C1559&D1559&E1559&F1559&G1559&H1559","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 3600","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.65]
["01.050.0528-A",{"$f":"C1560&D1560&E1560&F1560&G1560&H1560","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ","ETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 3600","0M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE","NTES",null,null,"M2",1.43]
["01.050.0530-0",{"$f":"C1561&D1561&E1561&F1561&G1561&H1561","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P","ARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,"M2",5.06]
["01.050.0530-A",{"$f":"C1562&D1562&E1562&F1562&G1562&H1562","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P","ARA PREDIOS COM AREA ATE 500M2",null,null,null,"M2",4.38]
["01.050.0531-0",{"$f":"C1563&D1563&E1563&F1563&G1563&H1563","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P","ARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",4.21]
["01.050.0531-A",{"$f":"C1564&D1564&E1564&F1564&G1564&H1564","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P","ARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2",null,null,null,"M2",3.64]
["01.050.0532-0",{"$f":"C1565&D1565&E1565&F1565&G1565&H1565","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P","ARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",2.54]
["01.050.0532-A",{"$f":"C1566&D1566&E1566&F1566&G1566&H1566","v":"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,PARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2"},"PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO M","ECANICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,EM AUTOCAD,P","ARA PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3000M2",null,null,null,"M2",2.2]
["01.050.0537-0",{"$f":"C1567&D1567&E1567&F1567&G1567&H1567","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000","M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACOR","DO COM A ABNT",null,null,null,"M2",34.69]
["01.050.0537-A",{"$f":"C1568&D1568&E1568&F1568&G1568&H1568","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000","M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACOR","DO COM A ABNT",null,null,null,"M2",30.05]
["01.050.0538-0",{"$f":"C1569&D1569&E1569&F1569&G1569&H1569","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001","ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE",",DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",30.45]
["01.050.0538-A",{"$f":"C1570&D1570&E1570&F1570&G1570&H1570","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001","ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE",",DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",26.38]
["01.050.0539-0",{"$f":"C1571&D1571&E1571&F1571&G1571&H1571","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONSTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE"," 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONSTRATANTE,D","E ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",26.2]
["01.050.0539-A",{"$f":"C1572&D1572&E1572&F1572&G1572&H1572","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONSTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE"," 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONSTRATANTE,D","E ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",22.7]
["01.050.0540-0",{"$f":"C1573&D1573&E1573&F1573&G1573&H1573","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DEFORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM"," AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE","FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",34.69]
["01.050.0540-A",{"$f":"C1574&D1574&E1574&F1574&G1574&H1574","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DEFORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1","000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM"," AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE","FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",30.05]
["01.050.0541-0",{"$f":"C1575&D1575&E1575&F1575&G1575&H1575","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESE","NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA","NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",30.45]
["01.050.0541-A",{"$f":"C1576&D1576&E1576&F1576&G1576&H1576","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1001 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 10","01 ATE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESE","NTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLA","NTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",26.38]
["01.050.0542-0",{"$f":"C1577&D1577&E1577&F1577&G1577&H1577","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA"," DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTA","DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTA","S DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",26.2]
["01.050.0542-A",{"$f":"C1578&D1578&E1578&F1578&G1578&H1578","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA"," DE 4000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTA","DO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTA","S DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",22.7]
["01.050.0543-0",{"$f":"C1579&D1579&E1579&F1579&G1579&H1579","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C","OM A ABNT",null,null,null,"M2",34.69]
["01.050.0543-A",{"$f":"C1580&D1580&E1580&F1580&G1580&H1580","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,A","PRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C","OM A ABNT",null,null,null,"M2",30.05]
["01.050.0544-0",{"$f":"C1581&D1581&E1581&F1581&G1581&H1581","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DEACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE","ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",30.47]
["01.050.0544-A",{"$f":"C1582&D1582&E1582&F1582&G1582&H1582","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DEACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE","3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE","ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",26.4]
["01.050.0545-0",{"$f":"C1583&D1583&E1583&F1583&G1583&H1583","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE AC","ORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",27.33]
["01.050.0545-A",{"$f":"C1584&D1584&E1584&F1584&G1584&H1584","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 30","00M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE AC","ORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",23.68]
["01.050.0546-0",{"$f":"C1585&D1585&E1585&F1585&G1585&H1585","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUT","OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORM","A,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",52.02]
["01.050.0546-A",{"$f":"C1586&D1586&E1586&F1586&G1586&H1586","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M","2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUT","OCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORM","A,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",45.07]
["01.050.0547-0",{"$f":"C1587&D1587&E1587&F1587&G1587&H1587","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTAD","O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS"," DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",30.47]
["01.050.0547-A",{"$f":"C1588&D1588&E1588&F1588&G1588&H1588","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 A","TE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTAD","O EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS"," DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",26.4]
["01.050.0548-0",{"$f":"C1589&D1589&E1589&F1589&G1589&H1589","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADOEM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO","EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS D","E FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",27.33]
["01.050.0548-A",{"$f":"C1590&D1590&E1590&F1590&G1590&H1590","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADOEM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE"," 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO","EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS D","E FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,"M2",23.68]
["01.050.0549-0",{"$f":"C1591&D1591&E1591&F1591&G1591&H1591","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",30.38]
["01.050.0549-A",{"$f":"C1592&D1592&E1592&F1592&G1592&H1592","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CO","NTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",26.32]
["01.050.0550-0",{"$f":"C1593&D1593&E1593&F1593&G1593&H1593","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",26.87]
["01.050.0550-A",{"$f":"C1594&D1594&E1594&F1594&G1594&H1594","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRO","ES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",23.28]
["01.050.0551-0",{"$f":"C1595&D1595&E1595&F1595&G1595&H1595","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",22.61]
["01.050.0551-A",{"$f":"C1596&D1596&E1596&F1596&G1596&H1596","v":"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINI","STRATIVOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES"," DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT",null,null,null,"M2",19.59]
["01.050.0552-0",{"$f":"C1597&D1597&E1597&F1597&G1597&H1597","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN","TE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTAN","DO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A AB","NT",null,"M2",30.38]
["01.050.0552-A",{"$f":"C1598&D1598&E1598&F1598&G1598&H1598","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTEN","TE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTAN","DO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A AB","NT",null,"M2",26.32]
["01.050.0553-0",{"$f":"C1599&D1599&E1599&F1599&G1599&H1599","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDOCOM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO"," EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE",",CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO","COM A ABNT",null,"M2",26.87]
["01.050.0553-A",{"$f":"C1600&D1600&E1600&F1600&G1600&H1600","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDOCOM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO"," EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE",",CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO","COM A ABNT",null,"M2",23.28]
["01.050.0554-0",{"$f":"C1601&D1601&E1601&F1601&G1601&H1601","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO E","XISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,C","ONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO CO","M A ABNT",null,"M2",22.61]
["01.050.0554-A",{"$f":"C1602&D1602&E1602&F1602&G1602&H1602","v":"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT"},"PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADM","INISTRATIVOS ACIMA DE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO E","XISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,C","ONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO CO","M A ABNT",null,"M2",19.59]
["01.050.0560-0",{"$f":"C1603&D1603&E1603&F1603&G1603&H1603","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.19]
["01.050.0560-A",{"$f":"C1604&D1604&E1604&F1604&G1604&H1604","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOE","S PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.9]
["01.050.0561-0",{"$f":"C1605&D1605&E1605&F1605&G1605&H1605","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.52]
["01.050.0561-A",{"$f":"C1606&D1606&E1606&F1606&G1606&H1606","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEG","ALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.32]
["01.050.0562-0",{"$f":"C1607&D1607&E1607&F1607&G1607&H1607","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.9]
["01.050.0562-A",{"$f":"C1608&D1608&E1608&F1608&G1608&H1608","v":"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO BASICO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACA","O),ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGAL","IZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.78]
["01.050.0563-0",{"$f":"C1609&D1609&E1609&F1609&G1609&H1609","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESEN","TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",2.19]
["01.050.0563-A",{"$f":"C1610&D1610&E1610&F1610&G1610&H1610","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ATE 500M2,APRESEN","TADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",1.9]
["01.050.0564-0",{"$f":"C1611&D1611&E1611&F1611&G1611&H1611","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2",",APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",1.52]
["01.050.0564-A",{"$f":"C1612&D1612&E1612&F1612&G1612&H1612","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,DE 501 ATE 3000M2",",APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTE","S",null,null,"M2",1.32]
["01.050.0565-0",{"$f":"C1613&D1613&E1613&F1613&G1613&H1613","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.9]
["01.050.0565-A",{"$f":"C1614&D1614&E1614&F1614&G1614&H1614","v":"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZACAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES"},"PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA(CFTV E SONORIZA","CAO),CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,ACIMA DE 3000M2,","APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES",null,null,null,"M2",0.78]
["01.050.0600-0",{"$f":"C1615&D1615&E1615&F1615&G1615&H1615","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",63.71]
["01.050.0600-A",{"$f":"C1616&D1616&E1616&F1616&G1616&H1616","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",55.2]
["01.050.0601-0",{"$f":"C1617&D1617&E1617&F1617&G1617&H1617","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",93.88]
["01.050.0601-A",{"$f":"C1618&D1618&E1618&F1618&G1618&H1618","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",81.35]
["01.050.0602-0",{"$f":"C1619&D1619&E1619&F1619&G1619&H1619","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",134.12]
["01.050.0602-A",{"$f":"C1620&D1620&E1620&F1620&G1620&H1620","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",116.2]
["01.050.0603-0",{"$f":"C1621&D1621&E1621&F1621&G1621&H1621","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",91.01]
["01.050.0603-A",{"$f":"C1622&D1622&E1622&F1622&G1622&H1622","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",78.86]
["01.050.0604-0",{"$f":"C1623&D1623&E1623&F1623&G1623&H1623","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",134.12]
["01.050.0604-A",{"$f":"C1624&D1624&E1624&F1624&G1624&H1624","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",116.21]
["01.050.0605-0",{"$f":"C1625&D1625&E1625&F1625&G1625&H1625","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",191.6]
["01.050.0605-A",{"$f":"C1626&D1626&E1626&F1626&G1626&H1626","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",166]
["01.050.0606-0",{"$f":"C1627&D1627&E1627&F1627&G1627&H1627","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",63.71]
["01.050.0606-A",{"$f":"C1628&D1628&E1628&F1628&G1628&H1628","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",55.2]
["01.050.0607-0",{"$f":"C1629&D1629&E1629&F1629&G1629&H1629","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",93.88]
["01.050.0607-A",{"$f":"C1630&D1630&E1630&F1630&G1630&H1630","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",81.35]
["01.050.0608-0",{"$f":"C1631&D1631&E1631&F1631&G1631&H1631","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",134.12]
["01.050.0608-A",{"$f":"C1632&D1632&E1632&F1632&G1632&H1632","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",116.2]
["01.050.0610-0",{"$f":"C1633&D1633&E1633&F1633&G1633&H1633","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL","TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",42.77]
["01.050.0610-A",{"$f":"C1634&D1634&E1634&F1634&G1634&H1634","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL","TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",37.06]
["01.050.0611-0",{"$f":"C1635&D1635&E1635&F1635&G1635&H1635","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA"," DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",20.02]
["01.050.0611-A",{"$f":"C1636&D1636&E1636&F1636&G1636&H1636","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA"," DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",17.35]
["01.050.0612-0",{"$f":"C1637&D1637&E1637&F1637&G1637&H1637","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN","GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",30.94]
["01.050.0612-A",{"$f":"C1638&D1638&E1638&F1638&G1638&H1638","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN","GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",26.81]
["01.050.0613-0",{"$f":"C1639&D1639&E1639&F1639&G1639&H1639","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV","ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,"H",220.34]
["01.050.0613-A",{"$f":"C1640&D1640&E1640&F1640&G1640&H1640","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV","ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,"H",190.9]
["01.050.0614-0",{"$f":"C1641&D1641&E1641&F1641&G1641&H1641","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"H",91.01]
["01.050.0614-A",{"$f":"C1642&D1642&E1642&F1642&G1642&H1642","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"H",78.86]
["01.050.0615-0",{"$f":"C1643&D1643&E1643&F1643&G1643&H1643","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D","E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS"," SOCIAIS",null,null,null,"H",134.12]
["01.050.0615-A",{"$f":"C1644&D1644&E1644&F1644&G1644&H1644","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D","E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS"," SOCIAIS",null,null,null,"H",116.21]
["01.050.0616-0",{"$f":"C1645&D1645&E1645&F1645&G1645&H1645","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"H",191.6]
["01.050.0616-A",{"$f":"C1646&D1646&E1646&F1646&G1646&H1646","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"H",166]
["01.050.0617-0",{"$f":"C1647&D1647&E1647&F1647&G1647&H1647","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",24.84]
["01.050.0617-A",{"$f":"C1648&D1648&E1648&F1648&G1648&H1648","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",21.53]
["01.050.0618-0",{"$f":"C1649&D1649&E1649&F1649&G1649&H1649","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"H",28.39]
["01.050.0618-A",{"$f":"C1650&D1650&E1650&F1650&G1650&H1650","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"H",24.61]
["01.050.0619-0",{"$f":"C1651&D1651&E1651&F1651&G1651&H1651","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",35.49]
["01.050.0619-A",{"$f":"C1652&D1652&E1652&F1652&G1652&H1652","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",30.76]
["01.050.0620-0",{"$f":"C1653&D1653&E1653&F1653&G1653&H1653","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",41.41]
["01.050.0620-A",{"$f":"C1654&D1654&E1654&F1654&G1654&H1654","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",35.88]
["01.050.0621-0",{"$f":"C1655&D1655&E1655&F1655&G1655&H1655","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIA","IS",null,null,null,"H",47.33]
["01.050.0621-A",{"$f":"C1656&D1656&E1656&F1656&G1656&H1656","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIA","IS",null,null,null,"H",41.01]
["01.050.0622-0",{"$f":"C1657&D1657&E1657&F1657&G1657&H1657","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",59.16]
["01.050.0622-A",{"$f":"C1658&D1658&E1658&F1658&G1658&H1658","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",51.26]
["01.050.0623-0",{"$f":"C1659&D1659&E1659&F1659&G1659&H1659","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",117.09]
["01.050.0623-A",{"$f":"C1660&D1660&E1660&F1660&G1660&H1660","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",117.09]
["01.050.0624-0",{"$f":"C1661&D1661&E1661&F1661&G1661&H1661","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",258.66]
["01.050.0624-A",{"$f":"C1662&D1662&E1662&F1662&G1662&H1662","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",224.1]
["01.050.0625-0",{"$f":"C1663&D1663&E1663&F1663&G1663&H1663","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",35.02]
["01.050.0625-A",{"$f":"C1664&D1664&E1664&F1664&G1664&H1664","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",35.02]
["01.050.0626-0",{"$f":"C1665&D1665&E1665&F1665&G1665&H1665","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",77.36]
["01.050.0626-A",{"$f":"C1666&D1666&E1666&F1666&G1666&H1666","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",67.03]
["01.050.0627-0",{"$f":"C1667&D1667&E1667&F1667&G1667&H1667","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"H",37.31]
["01.050.0627-A",{"$f":"C1668&D1668&E1668&F1668&G1668&H1668","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"H",32.33]
["01.050.0628-0",{"$f":"C1669&D1669&E1669&F1669&G1669&H1669","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO","S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,"H",42.77]
["01.050.0628-A",{"$f":"C1670&D1670&E1670&F1670&G1670&H1670","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO","S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,"H",37.06]
["01.050.0629-0",{"$f":"C1671&D1671&E1671&F1671&G1671&H1671","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"H",53.7]
["01.050.0629-A",{"$f":"C1672&D1672&E1672&F1672&G1672&H1672","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"H",46.53]
["01.050.0630-0",{"$f":"C1673&D1673&E1673&F1673&G1673&H1673","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"H",50.97]
["01.050.0630-A",{"$f":"C1674&D1674&E1674&F1674&G1674&H1674","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"H",44.16]
["01.050.0631-0",{"$f":"C1675&D1675&E1675&F1675&G1675&H1675","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",58.25]
["01.050.0631-A",{"$f":"C1676&D1676&E1676&F1676&G1676&H1676","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"H",50.47]
["01.050.0632-0",{"$f":"C1677&D1677&E1677&F1677&G1677&H1677","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"H",72.81]
["01.050.0632-A",{"$f":"C1678&D1678&E1678&F1678&G1678&H1678","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"H",63.09]
["01.050.0633-0",{"$f":"C1679&D1679&E1679&F1679&G1679&H1679","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",18.29]
["01.050.0633-A",{"$f":"C1680&D1680&E1680&F1680&G1680&H1680","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",15.85]
["01.050.0650-0",{"$f":"C1681&D1681&E1681&F1681&G1681&H1681","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",37.08]
["01.050.0650-A",{"$f":"C1682&D1682&E1682&F1682&G1682&H1682","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",37.08]
["01.050.0651-0",{"$f":"C1683&D1683&E1683&F1683&G1683&H1683","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",81.91]
["01.050.0651-A",{"$f":"C1684&D1684&E1684&F1684&G1684&H1684","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",70.97]
["01.050.0698-0",{"$f":"C1685&D1685&E1685&F1685&G1685&H1685","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"H",60.71]
["01.050.0698-A",{"$f":"C1686&D1686&E1686&F1686&G1686&H1686","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"H",60.71]
["01.050.0699-0",{"$f":"C1687&D1687&E1687&F1687&G1687&H1687","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"H",134.12]
["01.050.0699-A",{"$f":"C1688&D1688&E1688&F1688&G1688&H1688","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"H",116.21]
["01.050.0700-0",{"$f":"C1689&D1689&E1689&F1689&G1689&H1689","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",11212.96]
["01.050.0700-A",{"$f":"C1690&D1690&E1690&F1690&G1690&H1690","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",9715.2]
["01.050.0701-0",{"$f":"C1691&D1691&E1691&F1691&G1691&H1691","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",16522.88]
["01.050.0701-A",{"$f":"C1692&D1692&E1692&F1692&G1692&H1692","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",14317.6]
["01.050.0702-0",{"$f":"C1693&D1693&E1693&F1693&G1693&H1693","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",23605.12]
["01.050.0702-A",{"$f":"C1694&D1694&E1694&F1694&G1694&H1694","v":"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",20451.2]
["01.050.0703-0",{"$f":"C1695&D1695&E1695&F1695&G1695&H1695","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",16017.76]
["01.050.0703-A",{"$f":"C1696&D1696&E1696&F1696&G1696&H1696","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",13879.36]
["01.050.0704-0",{"$f":"C1697&D1697&E1697&F1697&G1697&H1697","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",23605.12]
["01.050.0704-A",{"$f":"C1698&D1698&E1698&F1698&G1698&H1698","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",20452.96]
["01.050.0705-0",{"$f":"C1699&D1699&E1699&F1699&G1699&H1699","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",33721.6]
["01.050.0705-A",{"$f":"C1700&D1700&E1700&F1700&G1700&H1700","v":"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA","DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",29216]
["01.050.0706-0",{"$f":"C1701&D1701&E1701&F1701&G1701&H1701","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",11212.96]
["01.050.0706-A",{"$f":"C1702&D1702&E1702&F1702&G1702&H1702","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",9715.2]
["01.050.0707-0",{"$f":"C1703&D1703&E1703&F1703&G1703&H1703","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",16522.88]
["01.050.0707-A",{"$f":"C1704&D1704&E1704&F1704&G1704&H1704","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE"," ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",14317.6]
["01.050.0708-0",{"$f":"C1705&D1705&E1705&F1705&G1705&H1705","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",23605.12]
["01.050.0708-A",{"$f":"C1706&D1706&E1706&F1706&G1706&H1706","v":"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA D","E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",20451.2]
["01.050.0710-0",{"$f":"C1707&D1707&E1707&F1707&G1707&H1707","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL","TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",7527.52]
["01.050.0710-A",{"$f":"C1708&D1708&E1708&F1708&G1708&H1708","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSUL","TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",6522.56]
["01.050.0711-0",{"$f":"C1709&D1709&E1709&F1709&G1709&H1709","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA"," DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",3523.52]
["01.050.0711-A",{"$f":"C1710&D1710&E1710&F1710&G1710&H1710","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA"," DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",3053.6]
["01.050.0712-0",{"$f":"C1711&D1711&E1711&F1711&G1711&H1711","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN","GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",5445.44]
["01.050.0712-A",{"$f":"C1712&D1712&E1712&F1712&G1712&H1712","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE EN","GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",4718.56]
["01.050.0713-0",{"$f":"C1713&D1713&E1713&F1713&G1713&H1713","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV","ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",38779.84]
["01.050.0713-A",{"$f":"C1714&D1714&E1714&F1714&G1714&H1714","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV","ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",33598.4]
["01.050.0714-0",{"$f":"C1715&D1715&E1715&F1715&G1715&H1715","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",16017.76]
["01.050.0714-A",{"$f":"C1716&D1716&E1716&F1716&G1716&H1716","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",13879.36]
["01.050.0715-0",{"$f":"C1717&D1717&E1717&F1717&G1717&H1717","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D","E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS"," SOCIAIS",null,null,null,"MES",23605.12]
["01.050.0715-A",{"$f":"C1718&D1718&E1718&F1718&G1718&H1718","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D","E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS"," SOCIAIS",null,null,null,"MES",20452.96]
["01.050.0716-0",{"$f":"C1719&D1719&E1719&F1719&G1719&H1719","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",33721.6]
["01.050.0716-A",{"$f":"C1720&D1720&E1720&F1720&G1720&H1720","v":"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS","DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,"MES",29216]
["01.050.0717-0",{"$f":"C1721&D1721&E1721&F1721&G1721&H1721","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",4371.84]
["01.050.0717-A",{"$f":"C1722&D1722&E1722&F1722&G1722&H1722","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",3789.28]
["01.050.0718-0",{"$f":"C1723&D1723&E1723&F1723&G1723&H1723","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",4996.64]
["01.050.0718-A",{"$f":"C1724&D1724&E1724&F1724&G1724&H1724","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",4331.36]
["01.050.0719-0",{"$f":"C1725&D1725&E1725&F1725&G1725&H1725","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",6246.24]
["01.050.0719-A",{"$f":"C1726&D1726&E1726&F1726&G1726&H1726","v":"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",5413.76]
["01.050.0720-0",{"$f":"C1727&D1727&E1727&F1727&G1727&H1727","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",7288.16]
["01.050.0720-A",{"$f":"C1728&D1728&E1728&F1728&G1728&H1728","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",6314.88]
["01.050.0721-0",{"$f":"C1729&D1729&E1729&F1729&G1729&H1729","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",8330.08]
["01.050.0721-A",{"$f":"C1730&D1730&E1730&F1730&G1730&H1730","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON","SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI","AIS",null,null,null,"MES",7217.76]
["01.050.0722-0",{"$f":"C1731&D1731&E1731&F1731&G1731&H1731","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",10412.16]
["01.050.0722-A",{"$f":"C1732&D1732&E1732&F1732&G1732&H1732","v":"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",9021.76]
["01.050.0723-0",{"$f":"C1733&D1733&E1733&F1733&G1733&H1733","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",25759.8]
["01.050.0723-A",{"$f":"C1734&D1734&E1734&F1734&G1734&H1734","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",25759.8]
["01.050.0724-0",{"$f":"C1735&D1735&E1735&F1735&G1735&H1735","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",45524.16]
["01.050.0724-A",{"$f":"C1736&D1736&E1736&F1736&G1736&H1736","v":"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",39441.6]
["01.050.0726-0",{"$f":"C1737&D1737&E1737&F1737&G1737&H1737","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",6566.56]
["01.050.0726-A",{"$f":"C1738&D1738&E1738&F1738&G1738&H1738","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",5690.08]
["01.050.0727-0",{"$f":"C1739&D1739&E1739&F1739&G1739&H1739","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO","S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",7527.52]
["01.050.0727-A",{"$f":"C1740&D1740&E1740&F1740&G1740&H1740","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICO","S DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",6522.56]
["01.050.0728-0",{"$f":"C1741&D1741&E1741&F1741&G1741&H1741","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",9451.2]
["01.050.0728-A",{"$f":"C1742&D1742&E1742&F1742&G1742&H1742","v":"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVIC","OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCA","RGOS SOCIAIS",null,null,null,"MES",8189.28]
["01.050.0729-0",{"$f":"C1743&D1743&E1743&F1743&G1743&H1743","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null," MES",8970.72]
["01.050.0729-A",{"$f":"C1744&D1744&E1744&F1744&G1744&H1744","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null," MES",7772.16]
["01.050.0730-0",{"$f":"C1745&D1745&E1745&F1745&G1745&H1745","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",10252]
["01.050.0730-A",{"$f":"C1746&D1746&E1746&F1746&G1746&H1746","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CO","NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,"MES",8882.72]
["01.050.0731-0",{"$f":"C1747&D1747&E1747&F1747&G1747&H1747","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"MES",12814.56]
["01.050.0731-A",{"$f":"C1748&D1748&E1748&F1748&G1748&H1748","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE C","ONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SO","CIAIS",null,null,null,"MES",11103.84]
["01.050.0732-0",{"$f":"C1749&D1749&E1749&F1749&G1749&H1749","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",3219.04]
["01.050.0732-A",{"$f":"C1750&D1750&E1750&F1750&G1750&H1750","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG","ENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",2789.6]
["01.050.0735-0",{"$f":"C1751&D1751&E1751&F1751&G1751&H1751","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",7704.4]
["01.050.0735-A",{"$f":"C1752&D1752&E1752&F1752&G1752&H1752","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",7704.4]
["01.050.0736-0",{"$f":"C1753&D1753&E1753&F1753&G1753&H1753","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",13615.36]
["01.050.0736-A",{"$f":"C1754&D1754&E1754&F1754&G1754&H1754","v":"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGE","NHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",11797.28]
["01.050.0740-0",{"$f":"C1755&D1755&E1755&F1755&G1755&H1755","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",13356.2]
["01.050.0740-A",{"$f":"C1756&D1756&E1756&F1756&G1756&H1756","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",13356.2]
["01.050.0741-0",{"$f":"C1757&D1757&E1757&F1757&G1757&H1757","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",23605.12]
["01.050.0741-A",{"$f":"C1758&D1758&E1758&F1758&G1758&H1758","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSU","LTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,"MES",20452.96]
["01.050.0750-0",{"$f":"C1759&D1759&E1759&F1759&G1759&H1759","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",8157.6]
["01.050.0750-A",{"$f":"C1760&D1760&E1760&F1760&G1760&H1760","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",8157.6]
["01.050.0751-0",{"$f":"C1761&D1761&E1761&F1761&G1761&H1761","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",14416.16]
["01.050.0751-A",{"$f":"C1762&D1762&E1762&F1762&G1762&H1762","v":"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTOR","IA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",12490.72]
["01.050.9999-0",{"$f":"C1763&D1763&E1763&F1763&G1763&H1763","v":"FAMILIA 01.050PROJETOS E CONSULTORIA"},"FAMILIA 01.050","PROJETOS E CONSULTORIA",null,null,null,null,null,4352]
["01.050.9999-A",{"$f":"C1764&D1764&E1764&F1764&G1764&H1764","v":"FAMILIA 01.050PROJETOS E CONSULTORIA"},"FAMILIA 01.050","PROJETOS E CONSULTORIA",null,null,null,null,null,3994]
["02.001.0001-0",{"$f":"C1765&D1765&E1765&F1765&G1765&H1765","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA",null,"M2",45.45]
["02.001.0001-A",{"$f":"C1766&D1766&E1766&F1766&G1766&H1766","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA",null,"M2",41.5]
["02.001.0002-0",{"$f":"C1767&D1767&E1767&F1767&G1767&H1767","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES",null,"M2",37.5]
["02.001.0002-A",{"$f":"C1768&D1768&E1768&F1768&G1768&H1768","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA","COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,","COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEI","RA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU","SIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES",null,"M2",33.55]
["02.001.0003-0",{"$f":"C1769&D1769&E1769&F1769&G1769&H1769","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR","A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU","A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA","DEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX","CLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PE","CAS DE MADEIRA","M2",32.2]
["02.001.0003-A",{"$f":"C1770&D1770&E1770&F1770&G1770&H1770","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIR","A COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGU","A,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MA","DEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EX","CLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PE","CAS DE MADEIRA","M2",28.25]
["02.002.0005-0",{"$f":"C1771&D1771&E1771&F1771&G1771&H1771","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",21.07]
["02.002.0005-A",{"$f":"C1772&D1772&E1772&F1772&G1772&H1772","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",19.53]
["02.002.0006-0",{"$f":"C1773&D1773&E1773&F1773&G1773&H1773","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",27.64]
["02.002.0006-A",{"$f":"C1774&D1774&E1774&F1774&G1774&H1774","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",25.56]
["02.002.0007-0",{"$f":"C1775&D1775&E1775&F1775&G1775&H1775","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",14.49]
["02.002.0007-A",{"$f":"C1776&D1776&E1776&F1776&G1776&H1776","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",13.51]
["02.002.0010-0",{"$f":"C1777&D1777&E1777&F1777&G1777&H1777","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",25.74]
["02.002.0010-A",{"$f":"C1778&D1778&E1778&F1778&G1778&H1778","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA",null,null,"M2",24.2]
["02.002.0011-0",{"$f":"C1779&D1779&E1779&F1779&G1779&H1779","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",32.31]
["02.002.0011-A",{"$f":"C1780&D1780&E1780&F1780&G1780&H1780","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN","A",null,"M2",30.23]
["02.002.0012-0",{"$f":"C1781&D1781&E1781&F1781&G1781&H1781","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",19.17]
["02.002.0012-A",{"$f":"C1782&D1782&E1782&F1782&G1782&H1782","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID","AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES","DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2","VEZES,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,"M2",18.18]
["02.003.0001-1",{"$f":"C1783&D1783&E1783&F1783&G1783&H1783","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIR","A DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª"," DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,null,"M2",67.5]
["02.003.0001-B",{"$f":"C1784&D1784&E1784&F1784&G1784&H1784","v":"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA"},"TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIR","A DE 3ª DE 1\"X9\" E 1\"X12\" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª"," DE 3\"X3\" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA",null,null,null,"M2",62.07]
["02.004.0001-0",{"$f":"C1785&D1785&E1785&F1785&G1785&H1785","v":"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE","3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,","EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES",null,null,null,"M2",362.83]
["02.004.0001-A",{"$f":"C1786&D1786&E1786&F1786&G1786&H1786","v":"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE","3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,","EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES",null,null,null,"M2",321.96]
["02.004.0002-1",{"$f":"C1787&D1787&E1787&F1787&G1787&H1787","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI","TOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",378.76]
["02.004.0002-B",{"$f":"C1788&D1788&E1788&F1788&G1788&H1788","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI","TOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",339.14]
["02.004.0003-0",{"$f":"C1789&D1789&E1789&F1789&G1789&H1789","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,"," EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",366.17]
["02.004.0003-A",{"$f":"C1790&D1790&E1790&F1790&G1790&H1790","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,"," EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",326.45]
["02.004.0004-0",{"$f":"C1791&D1791&E1791&F1791&G1791&H1791","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",315.35]
["02.004.0004-A",{"$f":"C1792&D1792&E1792&F1792&G1792&H1792","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,L","ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRU","TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,","EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUA","DRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOS","ITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES","M2",282.68]
["02.004.0005-0",{"$f":"C1793&D1793&E1793&F1793&G1793&H1793","v":"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS","ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ","UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS D","E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM",",INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPR","OVEITADO 2 VEZES"," M2",342.57]
["02.004.0005-A",{"$f":"C1794&D1794&E1794&F1794&G1794&H1794","v":"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES"},"BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOS","ITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ","UEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3\"X3\",PAREDES DE TABUAS D","E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM",",INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPR","OVEITADO 2 VEZES"," M2",309.28]
["02.004.0006-0",{"$f":"C1795&D1795&E1795&F1795&G1795&H1795","v":"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE"},"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI","SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC","AS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG","UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL"," PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO EN","TRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE","M2",301.43]
["02.004.0006-A",{"$f":"C1796&D1796&E1796&F1796&G1796&H1796","v":"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE"},"BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI","SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC","AS MAD.3ª,3\"X4.1/2\",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG","UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL"," PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO EN","TRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE","M2",267.5]
["02.004.0007-0",{"$f":"C1797&D1797&E1797&F1797&G1797&H1797","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM"," FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª",",COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PR","OVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRI","T.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVE","ITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M","M2",393.63]
["02.004.0007-A",{"$f":"C1798&D1798&E1798&F1798&G1798&H1798","v":"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M"},"BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM"," FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª",",COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PR","OVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRI","T.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVE","ITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M","M2",349.97]
["02.004.0010-0",{"$f":"C1799&D1799&E1799&F1799&G1799&H1799","v":"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES"},"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES","PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM","CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,","ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES",null,null,"M2",395.57]
["02.004.0010-A",{"$f":"C1800&D1800&E1800&F1800&G1800&H1800","v":"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES"},"BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ES","PESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM","CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,","ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES",null,null,"M2",354.7]
["02.004.0012-0",{"$f":"C1801&D1801&E1801&F1801&G1801&H1801","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M","2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D","E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO","ES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",1775.35]
["02.004.0012-A",{"$f":"C1802&D1802&E1802&F1802&G1802&H1802","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M","2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D","E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD","RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO","ES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",1638.78]
["02.004.0013-0",{"$f":"C1803&D1803&E1803&F1803&G1803&H1803","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO","DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª",",E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALA","COES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEI","TAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",3197.73]
["02.004.0013-A",{"$f":"C1804&D1804&E1804&F1804&G1804&H1804","v":"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES"},"SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVO","DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª",",E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALA","COES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEI","TAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES",null,"UN",2946.29]
["02.006.0010-0",{"$f":"C1805&D1805&E1805&F1805&G1805&H1805","v":"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6",",20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/","NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA","SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA","COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E"," CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",460]
["02.006.0010-A",{"$f":"C1806&D1806&E1806&F1806&G1806&H1806","v":"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6",",20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/","NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA","SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA","COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E"," CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",460]
["02.006.0015-0",{"$f":"C1807&D1807&E1807&F1807&G1807&H1807","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA",",6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP","EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E"," PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS",",ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE"," ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",500]
["02.006.0015-A",{"$f":"C1808&D1808&E1808&F1808&G1808&H1808","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)"},"ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA",",6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP","EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E"," PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS",",ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE"," ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)","UNXMES",500]
["02.006.0020-0",{"$f":"C1809&D1809&E1809&F1809&G1809&H1809","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA","UNXMES",620]
["02.006.0020-A",{"$f":"C1810&D1810&E1810&F1810&G1810&H1810","v":"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA","UNXMES",620]
["02.006.0025-0",{"$f":"C1811&D1811&E1811&F1811&G1811&H1811","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",620]
["02.006.0025-A",{"$f":"C1812&D1812&E1812&F1812&G1812&H1812","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E"," 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",620]
["02.006.0030-0",{"$f":"C1813&D1813&E1813&F1813&G1813&H1813","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO",",EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",620]
["02.006.0030-A",{"$f":"C1814&D1814&E1814&F1814&G1814&H1814","v":"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA"},"ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR","GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS","TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA","DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT","ARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO",",EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA","UNXMES",620]
["02.006.0050-0",{"$f":"C1815&D1815&E1815&F1815&G1815&H1815","v":"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA"},"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X","1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE","TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,","BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP","RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA",null,"UNXMES",867.22]
["02.006.0050-A",{"$f":"C1816&D1816&E1816&F1816&G1816&H1816","v":"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA"},"ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X","1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE","TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,","BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP","RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA",null,"UNXMES",867.22]
["02.010.0001-0",{"$f":"C1817&D1817&E1817&F1817&G1817&H1817","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO",null,null,"M2",244.41]
["02.010.0001-A",{"$f":"C1818&D1818&E1818&F1818&G1818&H1818","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO",null,null,"M2",217.65]
["02.010.0002-0",{"$f":"C1819&D1819&E1819&F1819&G1819&H1819","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS"," 3 VEZES",null,"M2",218.03]
["02.010.0002-A",{"$f":"C1820&D1820&E1820&F1820&G1820&H1820","v":"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES"},"GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS",",ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT","O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E"," PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS"," 3 VEZES",null,"M2",191.26]
["02.011.0001-0",{"$f":"C1821&D1821&E1821&F1821&G1821&H1821","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M"," ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE","1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO","DE UMA VEZ DA MADEIRA",null,"M",20.16]
["02.011.0001-A",{"$f":"C1822&D1822&E1822&F1822&G1822&H1822","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M"," ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE","1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO","DE UMA VEZ DA MADEIRA",null,"M",19.12]
["02.011.0002-0",{"$f":"C1823&D1823&E1823&F1823&G1823&H1823","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5","0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE"," 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO"," DE 3 VEZES DA MADEIRA",null,"M",11.91]
["02.011.0002-A",{"$f":"C1824&D1824&E1824&F1824&G1824&H1824","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES DA MADEIRA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE"," 3\"X3\" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,5","0M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE"," 1\"X12\",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO"," DE 3 VEZES DA MADEIRA",null,"M",10.87]
["02.011.0003-0",{"$f":"C1825&D1825&E1825&F1825&G1825&H1825","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,S","EGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS",null,null,null,null,"M",11.79]
["02.011.0003-A",{"$f":"C1826&D1826&E1826&F1826&G1826&H1826","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,S","EGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS",null,null,null,null,"M",10.22]
["02.011.0010-0",{"$f":"C1827&D1827&E1827&F1827&G1827&H1827","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,","INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",0.79]
["02.011.0010-A",{"$f":"C1828&D1828&E1828&F1828&G1828&H1828","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,","INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",0.79]
["02.011.0014-0",{"$f":"C1829&D1829&E1829&F1829&G1829&H1829","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN","CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",1.58]
["02.011.0014-A",{"$f":"C1830&D1830&E1830&F1830&G1830&H1830","v":"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA"},"CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N","A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,IN","CLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA",null,null,null,"M2",1.58]
["02.015.0001-0",{"$f":"C1831&D1831&E1831&F1831&G1831&H1831","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E"," ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA","CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC","O",null,null,"UN",2984.44]
["02.015.0001-A",{"$f":"C1832&D1832&E1832&F1832&G1832&H1832","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E"," ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA","CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC","O",null,null,"UN",2866.25]
["02.016.0001-0",{"$f":"C1833&D1833&E1833&F1833&G1833&H1833","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL","ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,","CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR",null,null,null,"UN",1473.94]
["02.016.0001-A",{"$f":"C1834&D1834&E1834&F1834&G1834&H1834","v":"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR"},"INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL","ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,","CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR",null,null,null,"UN",1360.23]
["02.016.0003-0",{"$f":"C1835&D1835&E1835&F1835&G1835&H1835","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",8538.48]
["02.016.0003-A",{"$f":"C1836&D1836&E1836&F1836&G1836&H1836","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",8051.23]
["02.016.0004-0",{"$f":"C1837&D1837&E1837&F1837&G1837&H1837","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",9721.91]
["02.016.0004-A",{"$f":"C1838&D1838&E1838&F1838&G1838&H1838","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",9234.66]
["02.016.0006-0",{"$f":"C1839&D1839&E1839&F1839&G1839&H1839","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",10707.86]
["02.016.0006-A",{"$f":"C1840&D1840&E1840&F1840&G1840&H1840","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,IN","CLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSA","RIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014",")",null,null,"UN",10220.61]
["02.016.0008-0",{"$f":"C1841&D1841&E1841&F1841&G1841&H1841","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA",",INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECE","SSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.","014)",null,null,"UN",11397.12]
["02.016.0008-A",{"$f":"C1842&D1842&E1842&F1842&G1842&H1842","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA",",INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECE","SSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.","014)",null,null,"UN",10904.87]
["02.016.0010-0",{"$f":"C1843&D1843&E1843&F1843&G1843&H1843","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,I","NCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESS","ARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.01","4)",null,null,"UN",11925.07]
["02.016.0010-A",{"$f":"C1844&D1844&E1844&F1844&G1844&H1844","v":"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)"},"ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,I","NCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESS","ARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.01","4)",null,null,"UN",11432.83]
["02.020.0001-0",{"$f":"C1845&D1845&E1845&F1845&G1845&H1845","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S","UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",329.73]
["02.020.0001-A",{"$f":"C1846&D1846&E1846&F1846&G1846&H1846","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S","UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",306.2]
["02.020.0002-0",{"$f":"C1847&D1847&E1847&F1847&G1847&H1847","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D","E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",168.32]
["02.020.0002-A",{"$f":"C1848&D1848&E1848&F1848&G1848&H1848","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D","E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",158.45]
["02.020.0003-0",{"$f":"C1849&D1849&E1849&F1849&G1849&H1849","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE"," MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",98.53]
["02.020.0003-A",{"$f":"C1850&D1850&E1850&F1850&G1850&H1850","v":"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C","ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DE"," MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",94.56]
["02.020.0005-0",{"$f":"C1851&D1851&E1851&F1851&G1851&H1851","v":"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES"},"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA","CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D","O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES",null,null,"M",2.63]
["02.020.0005-A",{"$f":"C1852&D1852&E1852&F1852&G1852&H1852","v":"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES"},"BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA","CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D","O CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES",null,null,"M",2.36]
["02.020.0009-0",{"$f":"C1853&D1853&E1853&F1853&G1853&H1853","v":"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA"},"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA",",DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO","RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC","LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI","TAMENTO DA MADEIRA",null,"UN",81.69]
["02.020.0009-A",{"$f":"C1854&D1854&E1854&F1854&G1854&H1854","v":"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA"},"SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA",",DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FO","RNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INC","LUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEI","TAMENTO DA MADEIRA",null,"UN",75.8]
["02.025.0010-0",{"$f":"C1855&D1855&E1855&F1855&G1855&H1855","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INC","LUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTU","RA","UN",17595.67]
["02.025.0010-A",{"$f":"C1856&D1856&E1856&F1856&G1856&H1856","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INC","LUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTU","RA","UN",15714.03]
["02.025.0012-0",{"$f":"C1857&D1857&E1857&F1857&G1857&H1857","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",15972.61]
["02.025.0012-A",{"$f":"C1858&D1858&E1858&F1858&G1858&H1858","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",14090.97]
["02.025.0015-0",{"$f":"C1859&D1859&E1859&F1859&G1859&H1859","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",9839.78]
["02.025.0015-A",{"$f":"C1860&D1860&E1860&F1860&G1860&H1860","v":"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNAS EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MED","INDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E COLUNA","S EM \"I\" 10\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BAS","E DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,I","NCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRU","TURA","UN",8666.19]
["02.025.0020-0",{"$f":"C1861&D1861&E1861&F1861&G1861&H1861","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCL","USIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTUR","A","UN",34936.19]
["02.025.0020-A",{"$f":"C1862&D1862&E1862&F1862&G1862&H1862","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCL","USIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTUR","A","UN",31055.83]
["02.025.0025-0",{"$f":"C1863&D1863&E1863&F1863&G1863&H1863","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",26388.55]
["02.025.0025-A",{"$f":"C1864&D1864&E1864&F1864&G1864&H1864","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",23281.51]
["02.025.0030-0",{"$f":"C1865&D1865&E1865&F1865&G1865&H1865","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",22098.96]
["02.025.0030-A",{"$f":"C1866&D1866&E1866&F1866&G1866&H1866","v":"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNAS EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA"},"GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDIN","DO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM \"I\" 8\" E 3 COLUNA","S EM \"I\" 8\" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4\")ASSENTES EM BASE"," DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,IN","CLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUT","URA","UN",19380.62]
["02.030.0005-0",{"$f":"C1867&D1867&E1867&F1867&G1867&H1867","v":"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE","ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE","CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",67.08]
["02.030.0005-A",{"$f":"C1868&D1868&E1868&F1868&G1868&H1868","v":"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE","ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE","CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",60.41]
["02.030.0010-0",{"$f":"C1869&D1869&E1869&F1869&G1869&H1869","v":"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA"},"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAI","NEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M",",DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIM","EIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA",null,null,"UNXMES",75]
["02.030.0010-A",{"$f":"C1870&D1870&E1870&F1870&G1870&H1870","v":"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA"},"BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAI","NEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M",",DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIM","EIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA",null,null,"UNXMES",75]
["02.030.0020-0",{"$f":"C1871&D1871&E1871&F1871&G1871&H1871","v":"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOSDE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRICA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADOR)"},"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOS","DE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRI","CA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADO","R)",null,null,"UNXMES",41]
["02.030.0020-A",{"$f":"C1872&D1872&E1872&F1872&G1872&H1872","v":"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOSDE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRICA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADOR)"},"CAVALETE MINICADE (ALUGUEL),EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOS","DE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRI","CA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADO","R)",null,null,"UNXMES",41]
["02.030.0025-0",{"$f":"C1873&D1873&E1873&F1873&G1873&H1873","v":"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUALDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA"},"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (","ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIM","ENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALE","RTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUA","LDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRI","MEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA","UNXMES",52]
["02.030.0025-A",{"$f":"C1874&D1874&E1874&F1874&G1874&H1874","v":"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUALDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA"},"CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO (","ALUGUEL),NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIM","ENSOES (1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALE","RTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUA","LDA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRI","MEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA","UNXMES",52]
["02.030.0035-0",{"$f":"C1875&D1875&E1875&F1875&G1875&H1875","v":"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS"},"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A","LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS",null,null,null,null,"UNXMES",23.33]
["02.030.0035-A",{"$f":"C1876&D1876&E1876&F1876&G1876&H1876","v":"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS"},"SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA A","LERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E BARREIRAS",null,null,null,null,"UNXMES",23.33]
["02.030.0040-0",{"$f":"C1877&D1877&E1877&F1877&G1877&H1877","v":"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO"},"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID","AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO",null,null,null,null,"M2XMES",27]
["02.030.0040-A",{"$f":"C1878&D1878&E1878&F1878&G1878&H1878","v":"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO"},"PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTID","AS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO",null,null,null,null,"M2XMES",27]
["02.030.0060-0",{"$f":"C1879&D1879&E1879&F1879&G1879&H1879","v":"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PARA DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIEDEMARCADA"},"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PAR","A DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIE","DEMARCADA",null,null,"M2",8.31]
["02.030.0060-A",{"$f":"C1880&D1880&E1880&F1880&G1880&H1880","v":"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PARA DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIEDEMARCADA"},"DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PAR","A DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A","RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIE","DEMARCADA",null,null,"M2",7.36]
["02.050.0001-0",{"$f":"C1881&D1881&E1881&F1881&G1881&H1881","v":"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS"},"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS",null,null,null,null,null,"M2",79.48]
["02.050.0001-A",{"$f":"C1882&D1882&E1882&F1882&G1882&H1882","v":"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS"},"REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS",null,null,null,null,null,"M2",70]
["03.001.0001-1",{"$f":"C1883&D1883&E1883&F1883&G1883&H1883","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV","E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",50.67]
["03.001.0001-B",{"$f":"C1884&D1884&E1884&F1884&G1884&H1884","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV","E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",43.91]
["03.001.0002-1",{"$f":"C1885&D1885&E1885&F1885&G1885&H1885","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",64.08]
["03.001.0002-B",{"$f":"C1886&D1886&E1886&F1886&G1886&H1886","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",55.53]
["03.001.0003-1",{"$f":"C1887&D1887&E1887&F1887&G1887&H1887","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",86.44]
["03.001.0003-B",{"$f":"C1888&D1888&E1888&F1888&G1888&H1888","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",74.91]
["03.001.0004-1",{"$f":"C1889&D1889&E1889&F1889&G1889&H1889","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",116.25]
["03.001.0004-B",{"$f":"C1890&D1890&E1890&F1890&G1890&H1890","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",100.74]
["03.001.0009-1",{"$f":"C1891&D1891&E1891&F1891&G1891&H1891","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",144.56]
["03.001.0009-B",{"$f":"C1892&D1892&E1892&F1892&G1892&H1892","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A","REIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",125.28]
["03.001.0010-0",{"$f":"C1893&D1893&E1893&F1893&G1893&H1893","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX","CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",111.78]
["03.001.0010-A",{"$f":"C1894&D1894&E1894&F1894&G1894&H1894","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EX","CLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",96.87]
["03.001.0011-0",{"$f":"C1895&D1895&E1895&F1895&G1895&H1895","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",141.58]
["03.001.0011-A",{"$f":"C1896&D1896&E1896&F1896&G1896&H1896","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",122.7]
["03.001.0012-0",{"$f":"C1897&D1897&E1897&F1897&G1897&H1897","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",163.94]
["03.001.0012-A",{"$f":"C1898&D1898&E1898&F1898&G1898&H1898","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",142.07]
["03.001.0021-0",{"$f":"C1899&D1899&E1899&F1899&G1899&H1899","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",193.75]
["03.001.0021-A",{"$f":"C1900&D1900&E1900&F1900&G1900&H1900","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",167.91]
["03.001.0022-0",{"$f":"C1901&D1901&E1901&F1901&G1901&H1901","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",223.56]
["03.001.0022-A",{"$f":"C1902&D1902&E1902&F1902&G1902&H1902","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGO","RIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",193.74]
["03.001.0041-0",{"$f":"C1903&D1903&E1903&F1903&G1903&H1903","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",71.53]
["03.001.0041-A",{"$f":"C1904&D1904&E1904&F1904&G1904&H1904","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,E","XCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",61.99]
["03.001.0042-0",{"$f":"C1905&D1905&E1905&F1905&G1905&H1905","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",83.46]
["03.001.0042-A",{"$f":"C1906&D1906&E1906&F1906&G1906&H1906","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",72.33]
["03.001.0043-0",{"$f":"C1907&D1907&E1907&F1907&G1907&H1907","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",134.13]
["03.001.0043-A",{"$f":"C1908&D1908&E1908&F1908&G1908&H1908","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",116.24]
["03.001.0044-0",{"$f":"C1909&D1909&E1909&F1909&G1909&H1909","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",163.94]
["03.001.0044-A",{"$f":"C1910&D1910&E1910&F1910&G1910&H1910","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",142.07]
["03.001.0045-0",{"$f":"C1911&D1911&E1911&F1911&G1911&H1911","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",193.75]
["03.001.0045-A",{"$f":"C1912&D1912&E1912&F1912&G1912&H1912","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI","O DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFU","NDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",167.91]
["03.001.0047-0",{"$f":"C1913&D1913&E1913&F1913&G1913&H1913","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID","ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",81.97]
["03.001.0047-A",{"$f":"C1914&D1914&E1914&F1914&G1914&H1914","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDID","ADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",71.03]
["03.001.0048-0",{"$f":"C1915&D1915&E1915&F1915&G1915&H1915","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",149.04]
["03.001.0048-A",{"$f":"C1916&D1916&E1916&F1916&G1916&H1916","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",129.16]
["03.001.0049-0",{"$f":"C1917&D1917&E1917&F1917&G1917&H1917","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",223.56]
["03.001.0049-A",{"$f":"C1918&D1918&E1918&F1918&G1918&H1918","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",193.74]
["03.001.0050-0",{"$f":"C1919&D1919&E1919&F1919&G1919&H1919","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE"," PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",268.27]
["03.001.0050-A",{"$f":"C1920&D1920&E1920&F1920&G1920&H1920","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DE"," PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",232.49]
["03.001.0051-0",{"$f":"C1921&D1921&E1921&F1921&G1921&H1921","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",312.98]
["03.001.0051-A",{"$f":"C1922&D1922&E1922&F1922&G1922&H1922","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DE","PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,null,"M3",271.24]
["03.001.0061-0",{"$f":"C1923&D1923&E1923&F1923&G1923&H1923","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUM","E MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE"," O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",40.3]
["03.001.0061-A",{"$f":"C1924&D1924&E1924&F1924&G1924&H1924","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUM","E MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE"," O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",34.92]
["03.001.0065-1",{"$f":"C1925&D1925&E1925&F1925&G1925&H1925","v":"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA"},"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI","VA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.","PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA",null,null,null,"M3",107.32]
["03.001.0065-B",{"$f":"C1926&D1926&E1926&F1926&G1926&H1926","v":"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA"},"DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VI","VA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.","PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA",null,null,null,"M3",92.98]
["03.001.0070-1",{"$f":"C1927&D1927&E1927&F1927&G1927&H1927","v":"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0065"},"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA D","ECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0","065",null,null,null,"M3",96.59]
["03.001.0070-B",{"$f":"C1928&D1928&E1928&F1928&G1928&H1928","v":"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0065"},"DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA D","ECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0","065",null,null,null,"M3",83.68]
["03.001.0071-1",{"$f":"C1929&D1929&E1929&F1929&G1929&H1929","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM"," VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERI","NDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",36.27]
["03.001.0071-B",{"$f":"C1930&D1930&E1930&F1930&G1930&H1930","v":"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO"},"MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COM"," VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERI","NDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO",null,null,null,"M3",31.42]
["03.001.0080-1",{"$f":"C1931&D1931&E1931&F1931&G1931&H1931","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE"," 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",35.76]
["03.001.0080-B",{"$f":"C1932&D1932&E1932&F1932&G1932&H1932","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE"," 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",30.99]
["03.001.0085-1",{"$f":"C1933&D1933&E1933&F1933&G1933&H1933","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR","A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",48.43]
["03.001.0085-B",{"$f":"C1934&D1934&E1934&F1934&G1934&H1934","v":"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM"},"ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PAR","A PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM",null,null,null,null,"M3",41.97]
["03.001.0090-0",{"$f":"C1935&D1935&E1935&F1935&G1935&H1935","v":"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVICO SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCA","TEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVIC","O SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null,null,null,"M3",154.84]
["03.001.0090-A",{"$f":"C1936&D1936&E1936&F1936&G1936&H1936","v":"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVICO SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCA","TEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVIC","O SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null,null,null,"M3",134.59]
["03.001.0095-0",{"$f":"C1937&D1937&E1937&F1937&G1937&H1937","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",36.66]
["03.001.0095-A",{"$f":"C1938&D1938&E1938&F1938&G1938&H1938","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",31.77]
["03.001.0096-0",{"$f":"C1939&D1939&E1939&F1939&G1939&H1939","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",78.24]
["03.001.0096-A",{"$f":"C1940&D1940&E1940&F1940&G1940&H1940","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO",null,null,null,null,"M",67.81]
["03.001.0098-0",{"$f":"C1941&D1941&E1941&F1941&G1941&H1941","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",7.45]
["03.001.0098-A",{"$f":"C1942&D1942&E1942&F1942&G1942&H1942","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA"," LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",6.45]
["03.001.0099-0",{"$f":"C1943&D1943&E1943&F1943&G1943&H1943","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PAR","A LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",15.64]
["03.001.0099-A",{"$f":"C1944&D1944&E1944&F1944&G1944&H1944","v":"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL"},"ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PAR","A LIGACAO DE AGUA POTAVEL",null,null,null,null,"M",13.56]
["03.001.0100-0",{"$f":"C1945&D1945&E1945&F1945&G1945&H1945","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE"," 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM","IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORI","ZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAME","NTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",62.59]
["03.001.0100-A",{"$f":"C1946&D1946&E1946&F1946&G1946&H1946","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE"," 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM","IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORI","ZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAME","NTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",54.24]
["03.001.0101-0",{"$f":"C1947&D1947&E1947&F1947&G1947&H1947","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",80.48]
["03.001.0101-A",{"$f":"C1948&D1948&E1948&F1948&G1948&H1948","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",69.74]
["03.001.0102-0",{"$f":"C1949&D1949&E1949&F1949&G1949&H1949","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",107.3]
["03.001.0102-A",{"$f":"C1950&D1950&E1950&F1950&G1950&H1950","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENT","RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LAR","GURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMEN","TO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE"," ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,"M3",92.99]
["03.001.0110-0",{"$f":"C1951&D1951&E1951&F1951&G1951&H1951","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P","ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL","USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",94.34]
["03.001.0110-A",{"$f":"C1952&D1952&E1952&F1952&G1952&H1952","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE P","ROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCL","USIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",81.75]
["03.001.0111-0",{"$f":"C1953&D1953&E1953&F1953&G1953&H1953","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDA","DE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FA","VELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",171.39]
["03.001.0111-A",{"$f":"C1954&D1954&E1954&F1954&G1954&H1954","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDA","DE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FA","VELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO",null,null,null,"M3",148.53]
["03.002.0001-1",{"$f":"C1955&D1955&E1955&F1955&G1955&H1955","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO","RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"M3",141.9]
["03.002.0001-B",{"$f":"C1956&D1956&E1956&F1956&G1956&H1956","v":"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL"},"ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO","RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"M3",128.98]
["03.004.0001-1",{"$f":"C1957&D1957&E1957&F1957&G1957&H1957","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAOA BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MO","LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO","A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",182.5]
["03.004.0001-B",{"$f":"C1958&D1958&E1958&F1958&G1958&H1958","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAOA BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MO","LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO","A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",158.13]
["03.004.0002-0",{"$f":"C1959&D1959&E1959&F1959&G1959&H1959","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",188.09]
["03.004.0002-A",{"$f":"C1960&D1960&E1960&F1960&G1960&H1960","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",162.97]
["03.004.0003-0",{"$f":"C1961&D1961&E1961&F1961&G1961&H1961","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",195.17]
["03.004.0003-A",{"$f":"C1962&D1962&E1962&F1962&G1962&H1962","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",169.1]
["03.004.0012-0",{"$f":"C1963&D1963&E1963&F1963&G1963&H1963","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",200.76]
["03.004.0012-A",{"$f":"C1964&D1964&E1964&F1964&G1964&H1964","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",173.94]
["03.004.0013-0",{"$f":"C1965&D1965&E1965&F1965&G1965&H1965","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",210.07]
["03.004.0013-A",{"$f":"C1966&D1966&E1966&F1966&G1966&H1966","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOL","EDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,","FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA"," REMOCAO",null,null,"M3",182.01]
["03.004.0020-1",{"$f":"C1967&D1967&E1967&F1967&G1967&H1967","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCL","USIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",316.59]
["03.004.0020-B",{"$f":"C1968&D1968&E1968&F1968&G1968&H1968","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCL","USIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",274.31]
["03.004.0021-0",{"$f":"C1969&D1969&E1969&F1969&G1969&H1969","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO",null,null,null,"M3",326.28]
["03.004.0021-A",{"$f":"C1970&D1970&E1970&F1970&G1970&H1970","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO",null,null,null,"M3",282.7]
["03.004.0022-0",{"$f":"C1971&D1971&E1971&F1971&G1971&H1971","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",338.94]
["03.004.0022-A",{"$f":"C1972&D1972&E1972&F1972&G1972&H1972","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",293.67]
["03.004.0023-0",{"$f":"C1973&D1973&E1973&F1973&G1973&H1973","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",348.25]
["03.004.0023-A",{"$f":"C1974&D1974&E1974&F1974&G1974&H1974","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",301.74]
["03.004.0024-0",{"$f":"C1975&D1975&E1975&F1975&G1975&H1975","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",364.27]
["03.004.0024-A",{"$f":"C1976&D1976&E1976&F1976&G1976&H1976","v":"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROC","HA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA","MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",315.61]
["03.004.0025-0",{"$f":"C1977&D1977&E1977&F1977&G1977&H1977","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",104.29]
["03.004.0025-A",{"$f":"C1978&D1978&E1978&F1978&G1978&H1978","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",90.36]
["03.004.0028-0",{"$f":"C1979&D1979&E1979&F1979&G1979&H1979","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",221.61]
["03.004.0028-A",{"$f":"C1980&D1980&E1980&F1980&G1980&H1980","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,FURACAO A BARRA MINA",null,null,null,null,"M3",192.01]
["03.004.0030-0",{"$f":"C1981&D1981&E1981&F1981&G1981&H1981","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA V","IVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A B","ROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO",null,null,null,"M3",238.45]
["03.004.0030-A",{"$f":"C1982&D1982&E1982&F1982&G1982&H1982","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA V","IVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A B","ROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO",null,null,null,"M3",206.6]
["03.004.0031-0",{"$f":"C1983&D1983&E1983&F1983&G1983&H1983","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA M","EDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO O","S FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A"," PEDRA DE MAO",null,null,"M3",205.86]
["03.004.0031-A",{"$f":"C1984&D1984&E1984&F1984&G1984&H1984","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA M","EDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO O","S FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A"," PEDRA DE MAO",null,null,"M3",178.36]
["03.005.0011-0",{"$f":"C1985&D1985&E1985&F1985&G1985&H1985","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",151.61]
["03.005.0011-A",{"$f":"C1986&D1986&E1986&F1986&G1986&H1986","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",138.41]
["03.005.0013-0",{"$f":"C1987&D1987&E1987&F1987&G1987&H1987","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAOE TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO","E TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR",null,null,"M3",168.97]
["03.005.0013-A",{"$f":"C1988&D1988&E1988&F1988&G1988&H1988","v":"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAOE TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR"},"ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH B","LASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A AR"," COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO","E TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR",null,null,"M3",155.46]
["03.005.0020-1",{"$f":"C1989&D1989&E1989&F1989&G1989&H1989","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SE","NDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO M","ATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",96.82]
["03.005.0020-B",{"$f":"C1990&D1990&E1990&F1990&G1990&H1990","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SE","NDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO M","ATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",87.88]
["03.005.0021-0",{"$f":"C1991&D1991&E1991&F1991&G1991&H1991","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",99.74]
["03.005.0021-A",{"$f":"C1992&D1992&E1992&F1992&G1992&H1992","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",90.53]
["03.005.0022-0",{"$f":"C1993&D1993&E1993&F1993&G1993&H1993","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",103.57]
["03.005.0022-A",{"$f":"C1994&D1994&E1994&F1994&G1994&H1994","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",94.01]
["03.005.0023-0",{"$f":"C1995&D1995&E1995&F1995&G1995&H1995","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",106.48]
["03.005.0023-A",{"$f":"C1996&D1996&E1996&F1996&G1996&H1996","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",96.65]
["03.005.0024-0",{"$f":"C1997&D1997&E1997&F1997&G1997&H1997","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",111.35]
["03.005.0024-A",{"$f":"C1998&D1998&E1998&F1998&G1998&H1998","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA","DECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUN","DIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAM","ENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",101.07]
["03.005.0025-0",{"$f":"C1999&D1999&E1999&F1999&G1999&H1999","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP","ORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA",null,null,null,"M3",54.08]
["03.005.0025-A",{"$f":"C2000&D2000&E2000&F2000&G2000&H2000","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSP","ORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA",null,null,null,"M3",52.29]
["03.005.0031-A",{"$f":"C2006&D2006&E2006&F2006&G2006&H2006","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TA","LUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A P","ERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL"," PARA REMOCAO",null,null,"M3",105.33]
["03.005.0038-1",{"$f":"C2013&D2013&E2013&F2013&G2013&H2013","v":"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE CARGACOM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA"},"ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CE","U ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE CARGA","COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINA"," COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA",null,null,"M3",55.41]
["03.005.0046-0",{"$f":"C2023&D2023&E2023&F2023&G2023&H2023","v":"DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO E A REDUCAO A PEDRA DE MAO A ROMPEDOR,ESTA ULTIMA AINDA COM O AUXILIO DE CUNHA E PALMETA"},"DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,COM VOL","UME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO E A"," REDUCAO A PEDRA DE MAO A ROMPEDOR,ESTA ULTIMA AINDA COM O A","UXILIO DE CUNHA E PALMETA",null,null,"M3",223.01]
["03.008.0021-A",{"$f":"C2039&D2039&E2039&F2039&G2039&H2039","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPO","STA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLO","SIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDAD","E,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,"M3",401.61]
["03.008.0052-0",{"$f":"C2050&D2050&E2050&F2050&G2050&H2050","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM"," EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEM"," UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E","4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PAR","A REMOCAO",null,"M3",511.42]
["03.008.0062-A",{"$f":"C2061&D2061&E2061&F2061&G2061&H2061","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAM","ENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNH","AMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENT","RE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MA","TERIAL PARA REMOCAO",null,"M3",1072.11]
["03.008.0080-B",{"$f":"C2067&D2067&E2067&F2067&G2067&H2067","v":"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO"},"ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COM"," EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE","EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO",null,null,null,"M3",260.9]
["03.008.0125-1",{"$f":"C2076&D2076&E2076&F2076&G2076&H2076","v":"DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM UTILIZACAODE EXPLOSIVOS,COM ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO"},"DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM UTILIZACAO","DE EXPLOSIVOS,COM ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO",null,null,null,null,"M3",130.27]
["03.009.0009-0",{"$f":"C2094&D2094&E2094&F2094&G2094&H2094","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E","M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA"," DISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA","MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS",null,null,"M3",132.83]
["03.009.0030-0",{"$f":"C2102&D2102&E2102&F2102&G2102&H2102","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E","M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA"," DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C","AMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS",null,null,"M3",174.65]
["03.010.0018-A",{"$f":"C2115&D2115&E2115&F2115&G2115&H2115","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV","ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA","MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON","VENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,","INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TER","RA","M3",5.62]
["03.010.0019-A",{"$f":"C2117&D2117&E2117&F2117&G2117&H2117","v":"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA"},"ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAV","ADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CA","MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTE","RVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA",null,null,"M3",5.08]
["03.010.0040-0",{"$f":"C2132&D2132&E2132&F2132&G2132&H2132","v":"MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO"},"MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACA","O,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,","CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MAT","ERIAL COMPACTADO",null,null,"M3",38.63]
["03.010.0100-A",{"$f":"C2139&D2139&E2139&F2139&G2139&H2139","v":"COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR"},"COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTA","DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR",null,null,null,null,"M3",23.33]
["03.012.0010-A",{"$f":"C2149&D2149&E2149&F2149&G2149&H2149","v":"REATERRO DE VALA/CAVA COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EXCLUSIVE COMPACTACAO E MATERIAL"},"REATERRO DE VALA/CAVA COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 20","0CV,EXCLUSIVE COMPACTACAO E MATERIAL",null,null,null,null,"M3",2.06]
["03.015.0012-A",{"$f":"C2165&D2165&E2165&F2165&G2165&H2165","v":"REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS"},"REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE L","ARGURA,EM FAVELAS",null,null,null,"M3",96.2]
["03.016.0005-B",{"$f":"C2175&D2175&E2175&F2175&G2175&H2175","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCAT","EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES D","E PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA","DE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO",null,null,"M3",15.58]
["03.016.0020-1",{"$f":"C2182&D2182&E2182&F2182&G2182&H2182","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR","IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR","ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U","TILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAME","NTO",null,"M3",19.93]
["03.020.0045-B",{"$f":"C2197&D2197&E2197&F2197&G2197&H2197","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS,OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT","EGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS,OU OUTROS REDUTORES D","E PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE P","ROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCL","USIVE ESGOTAMENTO",null,"M3",18.12]
["03.020.0065-B",{"$f":"C2209&D2209&E2209&F2209&G2209&H2209","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR","IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR","ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU","NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV","E ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO",null,"M3",16.14]
["03.020.0075-1",{"$f":"C2212&D2212&E2212&F2212&G2212&H2212","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR","IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR","ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFU","NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV","E ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO",null,"M3",35.64]
["03.022.0010-0",{"$f":"C2226&D2226&E2226&F2226&G2226&H2226","v":"ESCAVACAO MECANICA DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO,SEM USO DE COMPRESSOR"},"ESCAVACAO MECANICA DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO"," OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULIC","A DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO,SEM USO DE C","OMPRESSOR",null,null,"M3",3.74]
["03.025.0025-0",{"$f":"C2238&D2238&E2238&F2238&G2238&H2238","v":"ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCARIFICADOR,COM TRANSPORTE ATE 50,00M"},"ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORN","O DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA","RIFICADOR,COM TRANSPORTE ATE 50,00M",null,null,null,"M3",4.78]
["03.025.0033-A",{"$f":"C2247&D2247&E2247&F2247&G2247&H2247","v":"ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO"},"ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO","R DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUME"," SOLTO",null,null,null,"M3",2]
["03.025.0037-A",{"$f":"C2253&D2253&E2253&F2253&G2253&H2253","v":"ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO"},"ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM"," TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO",null,null,null,null,"M3",1.65]
["03.026.0020-0",{"$f":"C2264&D2264&E2264&F2264&G2264&H2264","v":"ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRATOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3"},"ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRA","TOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV",",INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3",null,null,null,"M3",9.24]
["03.036.0205-A",{"$f":"C2275&D2275&E2275&F2275&G2275&H2275","v":"ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)"},"ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE",",ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO"," DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE E","STEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)",null,null,"M3",10.81]
["03.040.0006-A",{"$f":"C2291&D2291&E2291&F2291&G2291&H2291","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M",null,null,null,"M3",8.13]
["03.040.0011-A",{"$f":"C2301&D2301&E2301&F2301&G2301&H2301","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M",null,null,null,"M3",11.88]
["03.040.0015-0",{"$f":"C2308&D2308&E2308&F2308&G2308&H2308","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M",null,null,null,"M3",15.07]
["03.040.0019-0",{"$f":"C2316&D2316&E2316&F2316&G2316&H2316","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELA","DORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M",null,null,null,"M3",18.13]
["03.040.0027-A",{"$f":"C2333&D2333&E2333&F2333&G2333&H2333","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 250,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 250,00M",null,null,"M3",12.63]
["03.040.0031-A",{"$f":"C2341&D2341&E2341&F2341&G2341&H2341","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 450,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 450,00M",null,null,"M3",18.1]
["03.040.0035-0",{"$f":"C2348&D2348&E2348&F2348&G2348&H2348","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 650,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 650,00M",null,null,"M3",23.75]
["03.040.0042-0",{"$f":"C2362&D2362&E2362&F2362&G2362&H2362","v":"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1000,00M"},"ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTIL","IZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADO","RA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA","DE TRANSPORTE DE 1000,00M",null,null,"M3",33.33]
["04.005.0004-0",{"$f":"C2374&D2374&E2374&F2374&G2374&H2374","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T",null,"T X KM",0.8]
["04.005.0014-A",{"$f":"C2389&D2389&E2389&F2389&G2389&H2389","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,","EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE","UTIL DE 7,5T",null,"T X KM",6.22]
["04.005.0020-0",{"$f":"C2400&D2400&E2400&F2400&G2400&H2400","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H",",EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CA","PACIDADE UTIL DE 12T",null,"T X KM",1.2]
["04.005.0023-0",{"$f":"C2406&D2406&E2406&F2406&G2406&H2406","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,","EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAP","ACIDADE UTIL DE 12T",null,"T X KM",4.84]
["04.005.0101-A",{"$f":"C2411&D2411&E2411&F2411&G2411&H2411","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO"," DE 3,5T","T X KM",0.98]
["04.005.0107-A",{"$f":"C2423&D2423&E2423&F2423&G2423&H2423","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO DE 3,5T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H",",EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE"," UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO"," DE 3,5T","T X KM",3.98]
["04.005.0125-A",{"$f":"C2437&D2437&E2437&F2437&G2437&H2437","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 8T",null,"T X KM",1.54]
["04.005.0143-1",{"$f":"C2450&D2450&E2450&F2450&G2450&H2450","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 12T",null,"T X KM",0.85]
["04.005.0160-A",{"$f":"C2463&D2463&E2463&F2463&G2463&H2463","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 17T",null,"T X KM",0.36]
["04.005.0164-A",{"$f":"C2471&D2471&E2471&F2471&G2471&H2471","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H",",EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE"," 17T",null,"T X KM",0.71]
["04.005.0168-0",{"$f":"C2478&D2478&E2478&F2478&G2478&H2478","v":"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T"},"TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES","AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S","ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,","EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE","17T",null,"T X KM",3.62]
["04.005.0501-A",{"$f":"C2495&D2495&E2495&F2495&G2495&H2495","v":"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 500MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 500MM,EM CAMINHAO,","DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"UN",12.78]
["04.005.0506-0",{"$f":"C2504&D2504&E2504&F2504&G2504&H2504","v":"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1000MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1000MM,EM CAMINHAO",",DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"UN",17.39]
["04.006.0008-1",{"$f":"C2510&D2510&E2510&F2510&G2510&H2510","v":"CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA"},"CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGA","DOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDO","OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA","NTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SER","VENTES NA CARGA",null,"T",28.69]
["04.006.0014-B",{"$f":"C2521&D2521&E2521&F2521&G2521&H2521","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA"},"CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE","MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEI","RA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO"," DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CAR","GA,DESCARGA E MANOBRA",null,"T",69.08]
["04.008.0020-0",{"$f":"C2536&D2536&E2536&F2536&G2536&H2536","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMETROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA"},"CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMET","ROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL",",COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESC","ARGA E MANOBRA",null,null,"T",153.64]
["04.008.0021-0",{"$f":"C2538&D2538&E2538&F2538&G2538&H2538","v":"CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMETROS DE 20, 25 E 30CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA"},"CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMET","ROS DE 20, 25 E 30CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO D","IESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA",",DESCARGA E MANOBRA",null,null,"T",154.52]
["04.011.0055-1",{"$f":"C2558&D2558&E2558&F2558&G2558&H2558","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE8H"},"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE","CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM","CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS"," DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS"," TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE","8H","T",5]
["04.011.0058-B",{"$f":"C2565&D2565&E2565&F2565&G2565&H2565","v":"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE 8H"},"CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE","CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM","CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS"," DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS"," TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE"," 8H","T",3.32]
["04.012.0074-B",{"$f":"C2573&D2573&E2573&F2573&G2573&H2573","v":"CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H"},"CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE","SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA","CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H",null,null,null,"T",3.55]
["04.013.0015-0",{"$f":"C2582&D2582&E2582&F2582&G2582&H2582","v":"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006"},"CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0","2.006",null,null,null,null,"UN",59.02]
["04.015.0111-A",{"$f":"C2599&D2599&E2599&F2599&G2599&H2599","v":"CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 100% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0110"},"CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 100% DE U","TILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTR","E 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FI","SCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZAD","O COMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0110",null,"KM",0.95]
["04.018.0012-A",{"$f":"C2603&D2603&E2603&F2603&G2603&H2603","v":"RECEBIMENTO DE CARGA DE CARRETA DE 30T,INCLUSIVE UTILIZACAODE GUINDASTE NA DESCARGA"},"RECEBIMENTO DE CARGA DE CARRETA DE 30T,INCLUSIVE UTILIZACAO","DE GUINDASTE NA DESCARGA",null,null,null,null,"T",28.51]
["04.020.0126-0",{"$f":"C2614&D2614&E2614&F2614&G2614&H2614","v":"TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0015)"},"TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO",",EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE"," ITEM 04.021.0015)",null,null,null,"UNXKM",0.59]
["04.025.0205-0",{"$f":"C2630&D2630&E2630&F2630&G2630&H2630","v":"TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL"},"TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C","OM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPROD","UTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E"," NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%"," PARA CADA KM ADICIONAL",null,"UN",16389.77]
["05.001.0001-0",{"$f":"C2636&D2636&E2636&F2636&G2636&H2636","v":"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA","L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",null,null,null,null,"M3",203.53]
["05.001.0008-0",{"$f":"C2646&D2646&E2646&F2646&G2646&H2646","v":"DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE"},"DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM"," PAREDE",null,null,null,null,"M2",22.35]
["05.001.0016-A",{"$f":"C2663&D2663&E2663&F2663&G2663&H2663","v":"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCR","ETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SER","VICO",null,null,null,"M2",17.56]
["05.001.0021-0",{"$f":"C2672&D2672&E2672&F2672&G2672&H2672","v":"DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM"},"DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL","ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C","OM ESPESSURA ATE 4CM",null,null,null,"M2",22.35]
["05.001.0025-0",{"$f":"C2680&D2680&E2680&F2680&G2680&H2680","v":"DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV","E EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",null,null,null,null,"M3",148.29]
["05.001.0041-0",{"$f":"C2694&D2694&E2694&F2694&G2694&H2694","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA"},"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,","ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA","REAL DE COBERTURA",null,null,null,"M2",12.94]
["05.001.0042-A",{"$f":"C2697&D2697&E2697&F2697&G2697&H2697","v":"REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA"},"REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,","ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COB","ERTURA",null,null,null,"M2",7.86]
["05.001.0048-A",{"$f":"C2709&D2709&E2709&F2709&G2709&H2709","v":"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE LARGURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA"},"REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,CO","M 43 OU 49CM DE LARGURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA A","REA REAL DA COBERTURA",null,null,null,"M2",8.46]
["05.001.0055-0",{"$f":"C2718&D2718&E2718&F2718&G2718&H2718","v":"REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES"},"REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHA","NTES",null,null,null,null,"M2",10.43]
["05.001.0063-A",{"$f":"C2735&D2735&E2735&F2735&G2735&H2735","v":"REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO"},"REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO",null,null,null,null,null,"M2",16.14]
["05.001.0068-A",{"$f":"C2745&D2745&E2745&F2745&G2745&H2745","v":"REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DE ALTURA"},"REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DE"," ALTURA",null,null,null,null,"M3",25.83]
["05.001.0071-0",{"$f":"C2750&D2750&E2750&F2750&G2750&H2750","v":"REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS"},"REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS",null,null,null,null,null,"M",51.42]
["05.001.0077-0",{"$f":"C2762&D2762&E2762&F2762&G2762&H2762","v":"REMOCAO DE ESCADA DE MADEIRA"},"REMOCAO DE ESCADA DE MADEIRA",null,null,null,null,null,"M",50.37]
["05.001.0082-0",{"$f":"C2772&D2772&E2772&F2772&G2772&H2772","v":"REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO"},"REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA C","AMADA DE ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"M2",10.43]
["05.001.0090-A",{"$f":"C2789&D2789&E2789&F2789&G2789&H2789","v":"REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSIVE RETIRADA DA COLA"},"REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSI","VE RETIRADA DA COLA",null,null,null,null,"M2",5.81]
["05.001.0123-0",{"$f":"C2798&D2798&E2798&F2798&G2798&H2798","v":"REMOCAO DE LEITO FILTRANTE"},"REMOCAO DE LEITO FILTRANTE",null,null,null,null,null,"M3",18.77]
["05.001.0128-0",{"$f":"C2808&D2808&E2808&F2808&G2808&H2808","v":"REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM"},"REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM",null,null,null,null,null,"M",87.23]
["05.001.0131-0",{"$f":"C2812&D2812&E2812&F2812&G2812&H2812","v":"REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL"},"REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL",null,null,null,null,null,"M2",10.64]
["05.001.0142-0",{"$f":"C2830&D2830&E2830&F2830&G2830&H2830","v":"ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU C","URVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S","ERVICO",null,null,null,"M",16.39]
["05.001.0146-A",{"$f":"C2839&D2839&E2839&F2839&G2839&H2839","v":"ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA"},"ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT","E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA",null,null,null,null,"M",30.73]
["05.001.0149-A",{"$f":"C2845&D2845&E2845&F2845&G2845&H2845","v":"ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO"},"ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO",null,null,null,null,null,"M",5.16]
["05.001.0169-0",{"$f":"C2860&D2860&E2860&F2860&G2860&H2860","v":"RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXISTENTE"},"RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASS","A DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXIST","ENTE",null,null,null,"M2",87.44]
["05.001.0177-A",{"$f":"C2871&D2871&E2871&F2871&G2871&H2871","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA"},"TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,","EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA",null,null,null,null,"M3",37.45]
["05.001.0182-A",{"$f":"C2877&D2877&E2877&F2877&G2877&H2877","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA"},"TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SE","RVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGA","E DESCARGA",null,null,null,"TXM",0.71]
["05.001.0188-0",{"$f":"C2886&D2886&E2886&F2886&G2886&H2886","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA"},"TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVE"," CARGA E DESCARGA",null,null,null,null,"TXM",0.22]
["05.001.0305-0",{"$f":"C2904&D2904&E2904&F2904&G2904&H2904","v":"DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHODE 3ª"},"DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHO","DE 3ª",null,null,null,null,"M3",89.42]
["05.001.0315-0",{"$f":"C2908&D2908&E2908&F2908&G2908&H2908","v":"ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO"},"ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DES","DE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DO","PREDIO",null,null,null,"M3",58.92]
["05.001.0366-A",{"$f":"C2921&D2921&E2921&F2921&G2921&H2921","v":"LIMPEZA DE PISOS DE BORRACHA"},"LIMPEZA DE PISOS DE BORRACHA",null,null,null,null,null,"M2",4.21]
["05.001.0388-0",{"$f":"C2934&D2934&E2934&F2934&G2934&H2934","v":"LAVAGEM DE TAPETES EXECUTADA NO LOCAL"},"LAVAGEM DE TAPETES EXECUTADA NO LOCAL",null,null,null,null,null,"M2",11.8]
["05.001.0393-0",{"$f":"C2942&D2942&E2942&F2942&G2942&H2942","v":"LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM CHAPAS LAMINADAS,INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES"},"LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM CHAPAS LAMINADAS,INCLUSIVE O"," USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES",null,null,null,null,"M2",4.86]
["05.001.0405-A",{"$f":"C2949&D2949&E2949&F2949&G2949&H2949","v":"LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA,EM ENCOSTA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE"},"LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA,EM ENCOSTA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDA","DE",null,null,null,null,"M3",51.66]
["05.001.0602-0",{"$f":"C2966&D2966&E2966&F2966&G2966&H2966","v":"APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIES HORIZONTAIS SUPERIORES(TETOS)"},"APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIE","S HORIZONTAIS SUPERIORES(TETOS)",null,null,null,null,"M2",255.18]
["05.001.0605-A",{"$f":"C2971&D2971&E2971&F2971&G2971&H2971","v":"APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS"},"APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE C","ORRECAO DE FALHAS",null,null,null,null,"M2",73.69]
["05.001.0612-A",{"$f":"C2981&D2981&E2981&F2981&G2981&H2981","v":"FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO DE 1\""},"FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE"," DIAMETRO DE 1\"",null,null,null,null,"M",12.93]
["05.001.0621-0",{"$f":"C2992&D2992&E2992&F2992&G2992&H2992","v":"CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO"},"CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35","X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO",null,null,null,null,"UN",20.56]
["05.001.0755-A",{"$f":"C3007&D3007&E3007&F3007&G3007&H3007","v":"LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE,ANTIGO,SERVICO MANUAL COM LIXA DE CALAFATE"},"LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE,ANTIGO,SERVICO MANUAL COM LIX","A DE CALAFATE",null,null,null,null,"M2",5.83]
["05.001.0815-A",{"$f":"C3019&D3019&E3019&F3019&G3019&H3019","v":"POLIMENTO MANUAL DE RODAPE EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA"},"POLIMENTO MANUAL DE RODAPE EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA",null,null,null,null,null,"M",65.95]
["05.001.0825-0",{"$f":"C3022&D3022&E3022&F3022&G3022&H3022","v":"LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS"},"LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQ","UE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS M","ECANICOS",null,null,null,"M2",30.67]
["05.001.0955-0",{"$f":"C3036&D3036&E3036&F3036&G3036&H3036","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN=100 OU 150MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VA","LVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DE","DN=100 OU 150MM",null,null,null,"UN",17.79]
["05.002.0003-1",{"$f":"C3044&D3044&E3044&F3044&G3044&H3044","v":"DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC","RETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMEN","TO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO",null,null,null,"M3",289.4]
["05.002.0012-A",{"$f":"C3063&D3063&E3063&F3063&G3063&H3063","v":"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO D","E CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,","20M DE LARGURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANT","EIRO DE SERVICO",null,null,"M2",39.2]
["05.002.0016-0",{"$f":"C3070&D3070&E3070&F3070&G3070&H3070","v":"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO"},"DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADA","ME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTE","IRO DE SERVICO",null,null,null,"M3",83.92]
["05.002.0062-0",{"$f":"C3084&D3084&E3084&F3084&G3084&H3084","v":"DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTA FORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO"},"DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCA","VADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCL","USIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUAL","E MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSP","ORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTA"," FORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO","M3",38.45]
["05.002.0062-A",{"$f":"C3085&D3085&E3085&F3085&G3085&H3085","v":"DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTA FORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO"},"DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCA","VADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCL","USIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO DESMONTES MANUAL","E MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM PREPARO PARA O TRANSP","ORTE,EXCLUSIVE CORTE DO ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTA"," FORA),CARGA E DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO","M3",36.35]
["05.002.0084-A",{"$f":"C3101&D3101&E3101&F3101&G3101&H3101","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=350MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE","XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU","STO POR JUNTA,COM DN=350MM",null,null,null,"UN",55.41]
["05.002.0089-A",{"$f":"C3111&D3111&E3111&F3111&G3111&H3111","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=700MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE","XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU","STO POR JUNTA,COM DN=700MM",null,null,null,"UN",77.68]
["05.002.0092-A",{"$f":"C3117&D3117&E3117&F3117&G3117&H3117","v":"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=1000MM"},"DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONE","XOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CU","STO POR JUNTA,COM DN=1000MM",null,null,null,"UN",134.89]
["05.003.0015-1",{"$f":"C3134&D3134&E3134&F3134&G3134&H3134","v":"TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALERIAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA,ATE 10KM DE DISTANCIA"},"TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALER","IAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA",",ATE 10KM DE DISTANCIA",null,null,null,"M3",57.81]
["05.003.0021-A",{"$f":"C3143&D3143&E3143&F3143&G3143&H3143","v":"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA"},"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATER","IAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E","DESCARGA MECANICA",null,null,null,"M3",155.95]
["05.003.0092-A",{"$f":"C3151&D3151&E3151&F3151&G3151&H3151","v":"LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA"},"LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M",",COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,I","NCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA",null,null,null,"M3",528.65]
["05.004.0045-A",{"$f":"C3169&D3169&E3169&F3169&G3169&H3169","v":"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 5M2/H"},"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU","A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO"," MEDIO DE 5M2/H",null,null,null,"M2",26.42]
["05.004.0070-0",{"$f":"C3178&D3178&E3178&F3178&G3178&H3178","v":"LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURASMETALICAS,UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,CONSIDERANDO A AREAEFETIVAMENTE LIXADA"},"LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS","METALICAS,UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,CONSIDERANDO A AREA","EFETIVAMENTE LIXADA",null,null,null,"M2",2.93]
["05.004.0080-0",{"$f":"C3180&D3180&E3180&F3180&G3180&H3180","v":"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO"},"LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCR","ETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA O","U AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERI","AL ABRASIVO",null,null,"M2",40.78]
["05.005.0001-B",{"$f":"C3195&D3195&E3195&F3195&G3195&H3195","v":"ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3\"X3\",1\"X9\" E 1\"X12\",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA"},"ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3\"X","3\",1\"X9\" E 1\"X12\",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR","A 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN","GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA",null,null,"M3",23.81]
["05.005.0007-0",{"$f":"C3206&D3206&E3206&F3206&G3206&H3206","v":"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M"},"ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIR","A DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOV","IMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M",null,null,null,"M2",12.2]
["05.005.0018-0",{"$f":"C3216&D3216&E3216&F3216&G3216&H3216","v":"ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM"},"ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINAC","AO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE AP","ROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM",null,null,null,"M",65.82]
["05.005.0050-0",{"$f":"C3232&D3232&E3232&F3232&G3232&H3232","v":"TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM","ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",16.62]
["05.005.0050-A",{"$f":"C3233&D3233&E3233&F3233&G3233&H3233","v":"TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM","ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",15.14]
["05.006.0015-A",{"$f":"C3247&D3247&E3247&F3247&G3247&H3247","v":"ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS"},"ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PAR","A 4 RODIZIOS",null,null,null,null,"UNXMES",86.4]
["05.008.0003-0",{"$f":"C3260&D3260&E3260&F3260&G3260&H3260","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITENS 05.006.0003 E 05.006.0004"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITEN","S 05.006.0003 E 05.006.0004",null,null,null,null,"UN",2737.89]
["05.008.0008-B",{"$f":"C3269&D3269&E3269&F3269&G3269&H3269","v":"MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA"},"MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE","LA",null,null,null,null,"M2",0.42]
["05.009.0002-A",{"$f":"C3279&D3279&E3279&F3279&G3279&H3279","v":"ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR,COM 10CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8"},"ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELUL","AR,COM 10CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE","IA NO TRACO 1:8",null,null,null,"M2",52.03]
["05.010.0006-A",{"$f":"C3293&D3293&E3293&F3293&G3293&H3293","v":"ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA."},"ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE","MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,","CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.",null,null,null,"CVXH",3.02]
["05.011.0002-A",{"$f":"C3301&D3301&E3301&F3301&G3301&H3301","v":"ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2\"X9\" E 3\"X6\")"},"ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE"," 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2\"X9\" E 3\"X6\")",null,null,null,"M2",27.88]
["05.013.0002-0",{"$f":"C3310&D3310&E3310&F3310&G3310&H3310","v":"CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8\",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA"},"CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8\",PARA PASSAGEM DE VEICULOS",",SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RET","IRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVE","MOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA",null,null,"M2",61.75]
["05.014.0025-A",{"$f":"C3327&D3327&E3327&F3327&G3327&H3327","v":"ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,300KVA"},"ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8","KV-220/127V,300KVA",null,null,null,null,"UNXMES",1455.91]
["05.015.0034-A",{"$f":"C3337&D3337&E3337&F3337&G3337&H3337","v":"PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 13,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO"," POR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMB","ADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZIN","CAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM"," A ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 13,20M.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO","UN",26859.77]
["05.015.0045-0",{"$f":"C3342&D3342&E3342&F3342&G3342&H3342","v":"SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGASTRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O BALANCO DE 8,60M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACA","O VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGAS","TRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO"," POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CAD","A FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O BALANC","O DE 8,60M.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",24249.55]
["05.016.0005-0",{"$f":"C3358&D3358&E3358&F3358&G3358&H3358","v":"BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO FUNDIDO,VIDRO TEMPERADO,REFLETOR DE ALTO BRILHO,INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE DE 9W EREATOR DE 220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO FUNDIDO,VIDRO TEMPERADO,REF","LETOR DE ALTO BRILHO,INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE DE 9W E","REATOR DE 220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",131.44]
["05.020.0012-0",{"$f":"C3368&D3368&E3368&F3368&G3368&H3368","v":"SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ"},"SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA","SE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC","ADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ",null,null,null,"M2",48.91]
["05.020.0015-B",{"$f":"C3375&D3375&E3375&F3375&G3375&H3375","v":"SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ"},"SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA A","CRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2",18.06]
["05.021.0030-A",{"$f":"C3383&D3383&E3383&F3383&G3383&H3383","v":"SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESIN","A DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",23.7]
["05.021.0070-0",{"$f":"C3392&D3392&E3392&F3392&G3392&H3392","v":"TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM \"ABS\",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS REFLETORES C","ONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS E","M \"ABS\",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",24.9]
["05.022.0015-A",{"$f":"C3405&D3405&E3405&F3405&G3405&H3405","v":"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHOBASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO"},"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,E","M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESS","URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHO","BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBR","A (VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARI","O DIURNO","M2",5.44]
["05.022.0035-A",{"$f":"C3419&D3419&E3419&F3419&G3419&H3419","v":"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM ADICIONAL NOTURNO"},"CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO,","EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSI","VE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSI","VE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.","005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM ADICIONAL NOTURNO",null,"M2",6.25]
["05.025.0030-A",{"$f":"C3431&D3431&E3431&F3431&G3431&H3431","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16\" DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16\""," DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU P","ECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA",null,null,null,"M",125.57]
["05.025.0033-B",{"$f":"C3437&D3437&E3437&F3437&G3437&H3437","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2\"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2\"","DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PE","CA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL",null,null,null,"M",299.68]
["05.025.0045-1",{"$f":"C3452&D3452&E3452&F3452&G3452&H3452","v":"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE 3/8\" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75%"},"SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE"," 3/8\" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E A","DMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75%",null,null,null,"M",61.21]
["05.025.0050-A",{"$f":"C3463&D3463&E3463&F3463&G3463&H3463","v":"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 3/8\""},"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 3/8\"",null,null,null,null,null,"UN",5.69]
["05.025.0053-A",{"$f":"C3469&D3469&E3469&F3469&G3469&H3469","v":"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1\""},"SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1\"",null,null,null,null,null,"UN",8.88]
["05.027.0001-0",{"$f":"C3478&D3478&E3478&F3478&G3478&H3478","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2","\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO"," DAS EXTREMIDADES",null,null,null," UN",5.88]
["05.028.0001-0",{"$f":"C3490&D3490&E3490&F3490&G3490&H3490","v":"ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/40,COM COMPRIMENTO DE 0,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA"},"ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/40,COM CO","MPRIMENTO DE 0,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA",null,null,null,null,"H",10.62]
["05.028.0008-0",{"$f":"C3504&D3504&E3504&F3504&G3504&H3504","v":"ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/33,COM COMPRIMENTO DE 6,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA"},"ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/33,COM CO","MPRIMENTO DE 6,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA",null,null,null,null,"H",33.99]
["05.030.0001-A",{"$f":"C3507&D3507&E3507&F3507&G3507&H3507","v":"ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,DE MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO,2 LONAS,DIAMETRO DE 3/4\""},"ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,DE MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO,2"," LONAS,DIAMETRO DE 3/4\"",null,null,null,null,"HXDAM",0.08]
["05.035.0001-A",{"$f":"C3519&D3519&E3519&F3519&G3519&H3519","v":"CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3\"X3\",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE"," 3\"X3\",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADO","S DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,"M",26.95]
["05.035.0009-0",{"$f":"C3534&D3534&E3534&F3534&G3534&H3534","v":"CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE SECAO \"T\",COM ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO C/CONCRETO FCK 15MPA,ESPACADOS DE 3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALHA 8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO Nº6 E 3(TRES) FIOSDE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR,INCL.MURETA DE CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORN.E COLOC."},"CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE SECAO \"T\",CO","M ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO C/CONCRETO FC","K 15MPA,ESPACADOS DE 3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALH","A 8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO Nº6 E 3(TRES) FIOS","DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR,INCL.MURETA DE CONCRETO C","ICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORN.E COLOC.","M",179.91]
["05.035.0012-A",{"$f":"C3541&D3541&E3541&F3541&G3541&H3541","v":"CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO \"T\",C/PONTA INCLINADA,0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E COMPRIMENTO RETO DE 2,90M MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 3,00M,CRAVADOS 0,50M SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 8 MOIROES E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,C/9 FIADAS ARAME FARPADO Nº14,INCL.ESCAV.REAT.E FUND.CONCR.SIMPLES.FORN.E COLOCACAO"},"CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO \"T\",C/PONTA"," INCLINADA,0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E COMPRIME","NTO RETO DE 2,90M MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 3,","00M,CRAVADOS 0,50M SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA"," 8 MOIROES E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,C/9 FIADAS ARAME FARPAD","O Nº14,INCL.ESCAV.REAT.E FUND.CONCR.SIMPLES.FORN.E COLOCACAO","M",47.8]
["05.035.0020-A",{"$f":"C3551&D3551&E3551&F3551&G3551&H3551","v":"CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 4 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ACO DE 2.1/2\"X2.1/2\",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CADA 2,00M,COM 1,00M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERFIS E ANDAIME"},"CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 4 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRA","S DE ACO DE 2.1/2\"X2.1/2\",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CA","DA 2,00M,COM 1,00M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERF","IS E ANDAIME",null,null,"M",51.35]
["05.041.0875-A",{"$f":"C3567&D3567&E3567&F3567&G3567&H3567","v":"RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LIQUIDA A BASE DE UREIA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA"},"RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LI","QUIDA A BASE DE UREIA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA",null,null,null,null,"M2",33]
["05.042.0882-0",{"$f":"C3572&D3572&E3572&F3572&G3572&H3572","v":"ENCERAMENTO DE DEGRAU DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO"},"ENCERAMENTO DE DEGRAU DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO",null,null,null,null,null,"M",2.18]
["05.054.0001-0",{"$f":"C3582&D3582&E3582&F3582&G3582&H3582","v":"PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM",",CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,"UN",34.51]
["05.054.0050-A",{"$f":"C3599&D3599&E3599&F3599&G3599&H3599","v":"PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE(35X50)CM,INCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE C","OM AS DIMENSOES DE(35X50)CM,INCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1713.6]
["05.055.0030-A",{"$f":"C3611&D3611&E3611&F3611&G3611&H3611","v":"LETRA FUNDIDA EM ALUMINIO,POLIDA NAS LATERAIS,TIPO \"HELVETICA\",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LETRA FUNDIDA EM ALUMINIO,POLIDA NAS LATERAIS,TIPO \"HELVETIC","A\",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM,COM PINOS PARA FIXA","CAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",84.38]
["05.056.0001-0",{"$f":"C3614&D3614&E3614&F3614&G3614&H3614","v":"PLACA DE FERRO ESMALTADO DE 12X18CM COM NUMERACAO PARA IDENTIFICACAO DE IMOVEL EM LOGRADOURO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PLACA DE FERRO ESMALTADO DE 12X18CM COM NUMERACAO PARA IDENT","IFICACAO DE IMOVEL EM LOGRADOURO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",57.09]
["05.075.0005-0",{"$f":"C3632&D3632&E3632&F3632&G3632&H3632","v":"CRAVACAO DE PERFIL \"H\" DE 6\"X6\",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIMENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 6 VEZES,PARA EXECUCAO DE PRANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRAVACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM PORTICO MOVEL,TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR E LIMPEZA DO PERFIL APOS CADA UTILIZACAO"},"CRAVACAO DE PERFIL \"H\" DE 6\"X6\",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIM","ENTO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 6 VEZES,PARA EXECUCAO DE PR","ANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRA","VACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM PORTICO MOVEL,TRANSPOR","TE INTERNO COM TRATOR E LIMPEZA DO PERFIL APOS CADA UTILIZAC","AO","M",125.19]
["05.077.0001-0",{"$f":"C3640&D3640&E3640&F3640&G3640&H3640","v":"ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO \"H\" DE 6\"X6\",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA"},"ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE M","ADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO \"H\" DE 6\"X6\",REUTILIZADOS EM","5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCAC","AO E RETIRADA",null,null,"M2",195.65]
["05.080.0030-A",{"$f":"C3649&D3649&E3649&F3649&G3649&H3649","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC","AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA","CAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS","E ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SER","A PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",71.5]
["05.081.0010-0",{"$f":"C3662&D3662&E3662&F3662&G3662&H3662","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E"," RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO","DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES","TRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SE","RA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",62.03]
["05.081.0015-0",{"$f":"C3666&D3666&E3666&F3666&G3666&H3666","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E"," RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO","DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES","TRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SE","RA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",82.78]
["05.081.0027-A",{"$f":"C3677&D3677&E3677&F3677&G3677&H3677","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM"," PROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO E"," RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO","DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ES","TRONCAS DE PERFIL\"I\"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SE","RA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS","M2",98.64]
["05.082.0001-A",{"$f":"C3693&D3693&E3693&F3693&G3693&H3693","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS PRANCHAS DE ACO.MEDICAO PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS PAREDES DAS CAVAS OU VALAS"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS PRANCHAS DE ACO.MEDICAO PE","LA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS PAREDES DAS CAVAS OU VALAS",null,null,null,null,"M2",63.08]
["05.085.0014-A",{"$f":"C3703&D3703&E3703&F3703&G3703&H3703","v":"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3\"X9\",ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 3 VEZES"},"ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3\"X9\",ENCAI","XE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PARE","DE CAIXA,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,CRAVACAO EXECUTADA MANUAL","MENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO"," E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZ","ES E ESTRONCAS 3 VEZES","M2",110.04]
["05.085.0020-0",{"$f":"C3714&D3714&E3714&F3714&G3714&H3714","v":"ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3\"X9\",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M PROFUND.,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MAT.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIASE ESTRONCAS 3 VEZES"},"ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PEC","AS MADEIRA 3\"X9\",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPER","FICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M PROFUND.,CRAVACAO"," EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/\"TIRFOR\"OU MACACO.FOR","N.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MAT.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS","E ESTRONCAS 3 VEZES","M2",103.23]
["05.090.0001-0",{"$f":"C3718&D3718&E3718&F3718&G3718&H3718","v":"ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHASDE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X9\",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS ATE 3,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVACAO MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM PA CARREGADEIRA.ESTACAS,LONGARINAS E ESTRONCAS USADAS 3 VEZES"},"ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHAS","DE MADEIRA DE 3ª DE 3\"X9\",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS ATE 3",",00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVACAO"," MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM PA CARREGADEIRA.ESTACAS",",LONGARINAS E ESTRONCAS USADAS 3 VEZES",null,"M2",121.23]
["05.099.0001-B",{"$f":"C3731&D3731&E3731&F3731&G3731&H3731","v":"CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DEGUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES"},"CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DE","GUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERE","S,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO",",COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES",null,null,"UN",85.31]
["05.100.0026-0",{"$f":"C3744&D3744&E3744&F3744&G3744&H3744","v":"VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA"},"VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA",null,null,null,null,null,"UN",7.01]
["05.103.9999-0",{"$f":"C3750&D3750&E3750&F3750&G3750&H3750","v":"INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CONSTRUCAO CIVIL"},"INDICE GERAL PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA CONSTRUCAO CI","VIL",null,null,null,null,null,3401]
["05.105.0008-0",{"$f":"C3764&D3764&E3764&F3764&G3764&H3764","v":"MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",19.97]
["05.105.0014-0",{"$f":"C3776&D3776&E3776&F3776&G3776&H3776","v":"MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",19.97]
["05.105.0016-A",{"$f":"C3781&D3781&E3781&F3781&G3781&H3781","v":"MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",12.54]
["05.105.0025-0",{"$f":"C3798&D3798&E3798&F3798&G3798&H3798","v":"MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",10.02]
["05.105.0030-0",{"$f":"C3808&D3808&E3808&F3808&G3808&H3808","v":"MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA \"B\",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA \"B\",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",33.25]
["05.105.0032-A",{"$f":"C3813&D3813&E3813&F3813&G3813&H3813","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,null,"H",73.81]
["05.105.0038-A",{"$f":"C3825&D3825&E3825&F3825&G3825&H3825","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",20.48]
["05.105.0045-A",{"$f":"C3839&D3839&E3839&F3839&G3839&H3839","v":"MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCAR","GOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",104.2]
["05.105.0049-0",{"$f":"C3846&D3846&E3846&F3846&G3846&H3846","v":"MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",33.25]
["05.105.0053-0",{"$f":"C3854&D3854&E3854&F3854&G3854&H3854","v":"MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA \"A\",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE LABORATORISTA \"A\",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,null,"H",27.64]
["05.105.0063-A",{"$f":"C3873&D3873&E3873&F3873&G3873&H3873","v":"MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,null,"H",28.81]
["05.105.0069-0",{"$f":"C3876&D3876&E3876&F3876&G3876&H3876","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE EN","CARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"H",33.25]
["05.105.0080-0",{"$f":"C3890&D3890&E3890&F3890&G3890&H3890","v":"MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"H",14.47]
["05.105.0100-0",{"$f":"C3902&D3902&E3902&F3902&G3902&H3902","v":"MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",2678.72]
["05.105.0105-0",{"$f":"C3912&D3912&E3912&F3912&G3912&H3912","v":"MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3782.24]
["05.105.0110-A",{"$f":"C3923&D3923&E3923&F3923&G3923&H3923","v":"MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI","S",null,null,null,null,"MES",3044.8]
["05.105.0116-0",{"$f":"C3934&D3934&E3934&F3934&G3934&H3934","v":"MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3782.24]
["05.105.0119-0",{"$f":"C3940&D3940&E3940&F3940&G3940&H3940","v":"MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3460.16]
["05.105.0123-A",{"$f":"C3949&D3949&E3949&F3949&G3949&H3949","v":"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOC","IAIS",null,null,null,null,"MES",2321.44]
["05.105.0132-A",{"$f":"C3967&D3967&E3967&F3967&G3967&H3967","v":"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE","PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",29877.76]
["05.105.0136-A",{"$f":"C3975&D3975&E3975&F3975&G3975&H3975","v":"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3604.48]
["05.105.0143-0",{"$f":"C3988&D3988&E3988&F3988&G3988&H3988","v":"MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3514.72]
["05.105.0149-A",{"$f":"C4001&D4001&E4001&F4001&G4001&H4001","v":"MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3278.88]
["05.105.0151-A",{"$f":"C4005&D4005&E4005&F4005&G4005&H4005","v":"MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA","IS",null,null,null,null,"MES",3423.2]
["05.105.0155-0",{"$f":"C4012&D4012&E4012&F4012&G4012&H4012","v":"MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",4160.64]
["05.105.0179-0",{"$f":"C4032&D4032&E4032&F4032&G4032&H4032","v":"MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGO","S SOCIAIS",null,null,null,null,"MES",5852]
["05.105.0186-0",{"$f":"C4038&D4038&E4038&F4038&G4038&H4038","v":"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS"},"MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS",null,null,null,null,null,"MES",3219.04]
["05.105.0200-A",{"$f":"C4049&D4049&E4049&F4049&G4049&H4049","v":"SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO"},"SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO",null,null,null,null,null,"MES",10884.25]
["05.105.9999-0",{"$f":"C4064&D4064&E4064&F4064&G4064&H4064","v":"INDICE DE SALARIO DA CONSTRUCAO CIVIL"},"INDICE DE SALARIO DA CONSTRUCAO CIVIL",null,null,null,null,null,null,7877]
["05.205.0012-0",{"$f":"C4070&D4070&E4070&F4070&G4070&H4070","v":"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 3 POSTOS"},"SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OU DESARMADA 24H/DIA,PARA 3 POS","TOS",null,null,null,null,"MES",45377.19]
["05.205.9999-0",{"$f":"C4082&D4082&E4082&F4082&G4082&H4082","v":"INDICE PARA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA"},"INDICE PARA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA",null,null,null,null,null,null,4291]
["06.001.0031-0",{"$f":"C4096&D4096&E4096&F4096&G4096&H4096","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST","ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATER","RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER","ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO","DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA","M",53.55]
["06.001.0032-A",{"$f":"C4099&D4099&E4099&F4099&G4099&H4099","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST","ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATER","RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER","ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO","DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA","M",58.26]
["06.001.0038-A",{"$f":"C4111&D4111&E4111&F4111&G4111&H4111","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST","ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATE","RRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDE","RANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR","EIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA","M",217.55]
["06.001.0059-0",{"$f":"C4120&D4120&E4120&F4120&G4120&H4120","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL","DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA","RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATER","RO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER","ANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUN","DO DE VALA","M",25.38]
["06.001.0067-A",{"$f":"C4137&D4137&E4137&F4137&G4137&H4137","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANEL","DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PA","RA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERR","O E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERA","NDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUND","O DE VALA","M",171.23]
["06.001.0080-A",{"$f":"C4147&D4147&E4147&F4147&G4147&H4147","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 75MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE A","NEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTA","S) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 75MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTU","RA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA","PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA",null,"M",3.53]
["06.001.0101-A",{"$f":"C4159&D4159&E4159&F4159&G4159&H4159","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D","ESTES,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE","RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E","SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT","O COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE","FUNDO DE VALA","M",17.77]
["06.001.0105-0",{"$f":"C4164&D4164&E4164&F4164&G4164&H4164","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO D","ESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GE","RATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA E","SCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENT","O COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE","FUNDO DE VALA","M",36.55]
["06.001.0125-0",{"$f":"C4174&D4174&E4174&F4174&G4174&H4174","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATE","A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA","L DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 250","MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE F","UNDO DE VALA",null,"M",23.25]
["06.001.0152-A",{"$f":"C4181&D4181&E4181&F4181&G4181&H4181","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,CO","M JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM",null,null,null,null,"M",31.74]
["06.001.0173-0",{"$f":"C4200&D4200&E4200&F4200&G4200&H4200","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM"," JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM",null,null,null,null,"UN",49.58]
["06.001.0174-0",{"$f":"C4202&D4202&E4202&F4202&G4202&H4202","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COM"," JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM",null,null,null,null,"UN",66.97]
["06.001.0188-A",{"$f":"C4215&D4215&E4215&F4215&G4215&H4215","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P","ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU","PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,","DIAMETRO DE 800MM",null,null,"M",28.56]
["06.001.0200-A",{"$f":"C4229&D4229&E4229&F4229&G4229&H4229","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 2000MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,P","ARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SU","PERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,","DIAMETRO DE 2000MM",null,null,"M",120.64]
["06.001.0221-A",{"$f":"C4237&D4237&E4237&F4237&G4237&H4237","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 350MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST","E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO","NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 350MM",null,null,null,"M",12.37]
["06.001.0227-A",{"$f":"C4247&D4247&E4247&F4247&G4247&H4247","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DEST","E,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CO","NSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM",null,null,null,"M",30.98]
["06.001.0243-0",{"$f":"C4262&D4262&E4262&F4262&G4262&H4262","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL","ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA","ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT","ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA",null,null,"M",9.43]
["06.001.0248-A",{"$f":"C4273&D4273&E4273&F4273&G4273&H4273","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL","ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCA","ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT","ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA",null,null,"M",19.25]
["06.001.0252-A",{"$f":"C4279&D4279&E4279&F4279&G4279&H4279","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,C","OM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,","ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERR","O ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA"," PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUN","TA ELASTICA","M",4.76]
["06.001.0261-A",{"$f":"C4295&D4295&E4295&F4295&G4295&H4295","v":"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA"},"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E","LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA","S ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA",null,null,null,"UN",7.37]
["06.001.0267-0",{"$f":"C4306&D4306&E4306&F4306&G4306&H4306","v":"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA"},"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E","LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT","AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA",null,null,null,"UN",25.54]
["06.001.0269-0",{"$f":"C4310&D4310&E4310&F4310&G4310&H4310","v":"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA"},"ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA E","LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT","AS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA",null,null,null,"UN",34.05]
["06.001.0275-A",{"$f":"C4323&D4323&E4323&F4323&G4323&H4323","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 3\""},"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENT","O DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VED","ACAO,DIAMETRO DE 3\"",null,null,null,"M",2.61]
["06.001.0308-0",{"$f":"C4336&D4336&E4336&F4336&G4336&H4336","v":"MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDES COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO"},"MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDES COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EX","CLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO",null,null,null,null,"UN",132.78]
["06.001.0312-0",{"$f":"C4344&D4344&E4344&F4344&G4344&H4344","v":"MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 600MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO"},"MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 600MM,EXC","LUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO",null,null,null,null,"UN",191.34]
["06.001.0315-A",{"$f":"C4351&D4351&E4351&F4351&G4351&H4351","v":"MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO"},"MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCL","USIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO",null,null,null,null,"UN",124.5]
["06.001.0320-A",{"$f":"C4361&D4361&E4361&F4361&G4361&H4361","v":"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,COM MAIS DE 0,50 X 0,50M ATE 1,00 X 1,00M,ASSENTADO C0M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE O TAMPAO"},"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,COM MAIS DE 0,5","0 X 0,50M ATE 1,00 X 1,00M,ASSENTADO C0M ARGAMASSA DE CIMENT","O E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE O TAMPAO",null,null,null,"UN",125.47]
["06.001.0331-A",{"$f":"C4373&D4373&E4373&F4373&G4373&H4373","v":"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MINIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO"},"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MI","NIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO",null,null,null,"UN",317.49]
["06.001.0505-0",{"$f":"C4388&D4388&E4388&F4388&G4388&H4388","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP","REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO"," NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO"," CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROS","TATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM","M",28]
["06.001.0510-A",{"$f":"C4399&D4399&E4399&F4399&G4399&H4399","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP","REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO"," NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO"," CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROS","TATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 500MM","M",46.52]
["06.001.0515-A",{"$f":"C4409&D4409&E4409&F4409&G4409&H4409","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,C/DIAMETRO DE 1000MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMP","REENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO"," NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO"," CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROS","TATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,C/DIAMETRO DE 1000MM","M",149.88]
["06.001.0554-A",{"$f":"C4421&D4421&E4421&F4421&G4421&H4421","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ESLASTCA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ESLASTC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM",null,"M",13.35]
["06.001.0559-A",{"$f":"C4431&D4431&E4431&F4431&G4431&H4431","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM",null,"M",31.46]
["06.001.0563-0",{"$f":"C4438&D4438&E4438&F4438&G4438&H4438","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AG","UA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE A","POIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM",null,"M",96.16]
["06.001.0630-0",{"$f":"C4446&D4446&E4446&F4446&G4446&H4446","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTIC","A,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPR","EENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO","NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO","CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM","M",8.58]
["06.001.0651-A",{"$f":"C4459&D4459&E4459&F4459&G4459&H4459","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM","ETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR"," JUNTA",null,null,null,"UN",9.22]
["06.001.0658-0",{"$f":"C4472&D4472&E4472&F4472&G4472&H4472","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 400MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM","ETRO DE 400MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO","R JUNTA",null,null,null,"UN",35.47]
["06.001.0660-0",{"$f":"C4476&D4476&E4476&F4476&G4476&H4476","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 500MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAM","ETRO DE 500MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PO","R JUNTA",null,null,null,"UN",42.56]
["06.001.0665-A",{"$f":"C4487&D4487&E4487&F4487&G4487&H4487","v":"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 1000MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA",",COM DIAMETRO DE 1000MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICA","S.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",52.24]
["06.001.0676-A",{"$f":"C4503&D4503&E4503&F4503&G4503&H4503","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",82.67]
["06.001.0679-A",{"$f":"C4509&D4509&E4509&F4509&G4509&H4509","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",115.25]
["06.001.0685-0",{"$f":"C4520&D4520&E4520&F4520&G4520&H4520","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR JUNTA"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FER","RO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATE","RIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR JUNTA",null,null,null,"UN",214.61]
["06.001.0717-A",{"$f":"C4535&D4535&E4535&F4535&G4535&H4535","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL PARA DN ACIMA DE 250MM ATE 400MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTIL"," PARA DN ACIMA DE 250MM ATE 400MM",null,null,null,null,"UN",20.35]
["06.001.0723-A",{"$f":"C4547&D4547&E4547&F4547&G4547&H4547","v":"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET","RO DE 250MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",162.25]
["06.001.0725-0",{"$f":"C4550&D4550&E4550&F4550&G4550&H4550","v":"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET","RO DE 350MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",233.31]
["06.001.0733-A",{"$f":"C4567&D4567&E4567&F4567&G4567&H4567","v":"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMET","RO DE 1000MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",398]
["06.001.0753-0",{"$f":"C4580&D4580&E4580&F4580&G4580&H4580","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",28.7]
["06.001.0754-0",{"$f":"C4582&D4582&E4582&F4582&G4582&H4582","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",28.7]
["06.001.0763-A",{"$f":"C4601&D4601&E4601&F4601&G4601&H4601","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",129.62]
["06.001.0767-0",{"$f":"C4608&D4608&E4608&F4608&G4608&H4608","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM.CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVE"," A PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM.CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",162.89]
["06.001.0774-0",{"$f":"C4618&D4618&E4618&F4618&G4618&H4618","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 180MM A 225MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 180MM A"," 225MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT","AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES",null,null,null,"M",24.91]
["06.001.0776-A",{"$f":"C4623&D4623&E4623&F4623&G4623&H4623","v":"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 280MM A 355MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES"},"ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 280MM A"," 355MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNT","AS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES",null,null,null,"M",23.3]
["06.002.0010-A",{"$f":"C4635&D4635&E4635&F4635&G4635&H4635","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E","LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN","DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ","SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA","O,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE"," 400MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",153.47]
["06.002.0015-A",{"$f":"C4645&D4645&E4645&F4645&G4645&H4645","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA E","LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN","DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ","SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA","O,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE"," 900MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",460.9]
["06.002.0044-0",{"$f":"C4662&D4662&E4662&F4662&G4662&H4662","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E","LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN","DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ","SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA","O,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE"," 700MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",357.71]
["06.002.0049-A",{"$f":"C4671&D4671&E4671&F4671&G4671&H4671","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA E","LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN","DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ","SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA","O,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE"," 1200MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",938.92]
["06.002.0063-A",{"$f":"C4679&D4679&E4679&F4679&G4679&H4679","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E","LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUN","DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ","SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA","O,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE"," 600MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",293.53]
["06.002.0067-0",{"$f":"C4686&D4686&E4686&F4686&G4686&H4686","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA E","LASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUN","DO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ","SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACA","O,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE"," 1000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",724.14]
["06.003.0015-0",{"$f":"C4700&D4700&E4700&F4700&G4700&H4700","v":"CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 800MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO"},"CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN","O DE 800MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E","ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",289.41]
["06.003.0058-0",{"$f":"C4712&D4712&E4712&F4712&G4712&H4712","v":"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLET","OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE","A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIA","L DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PA","RA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:","4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",168.48]
["06.003.0064-0",{"$f":"C4718&D4718&E4718&F4718&G4718&H4718","v":"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLET","OR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1",":4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",107.5]
["06.004.0068-A",{"$f":"C4733&D4733&E4733&F4733&G4733&H4733","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1",":4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",252.43]
["06.004.0080-0",{"$f":"C4744&D4744&E4744&F4744&G4744&H4744","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A","TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE","RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL"," PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO"," 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",969.58]
["06.004.0090-0",{"$f":"C4750&D4750&E4750&F4750&G4750&H4750","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1",":4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",100.41]
["06.004.0110-0",{"$f":"C4770&D4770&E4770&F4770&G4770&H4770","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA A","TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE","RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL"," PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO"," 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",1034.48]
["06.004.0120-A",{"$f":"C4777&D4777&E4777&F4777&G4777&H4777","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1",":4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",111.9]
["06.004.0124-A",{"$f":"C4781&D4781&E4781&F4781&G4781&H4781","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1",":4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",171.81]
["06.004.0138-0",{"$f":"C4794&D4794&E4794&F4794&G4794&H4794","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA A","TE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATE","RIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL"," PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO"," 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",865.72]
["06.004.0154-A",{"$f":"C4807&D4807&E4807&F4807&G4807&H4807","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1",":4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",170.62]
["06.004.0162-A",{"$f":"C4815&D4815&E4815&F4815&G4815&H4815","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERI","AS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE"," A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERI","AL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL P","ARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1",":4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",536.42]
["06.004.0400-A",{"$f":"C4833&D4833&E4833&F4833&G4833&H4833","v":"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,FUNDO C/6M E 8,80T,PAREDE 6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 2,30T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 112T,C/TABULEIRO 3,05M,ALTURA 2,62M,VAZAO DE 7,13M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,EXCL.TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT."},"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMA","DO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,FUNDO C/6M E 8,80T,PAR","EDE 6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 2,30T,ESTRUTURALME","NTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 112T,C/TABULEIRO 3,05M,ALTU","RA 2,62M,VAZAO DE 7,13M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,","EXCL.TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT.","M",4454.09]
["06.004.0425-0",{"$f":"C4842&D4842&E4842&F4842&G4842&H4842","v":"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 223T,C/TABULEIRO DE 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO DE 21,45M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO"," E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2,","00M,PESO DE 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APO","IO DE 223T,C/TABULEIRO DE 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO DE 21,45M3/S",",VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCA","RGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",9107.27]
["06.004.0440-0",{"$f":"C4848&D4848&E4848&F4848&G4848&H4848","v":"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,3 FUNDOS 6,00M,8,80T,PAREDE C/6,60M,PESO 3,90T E TAMPA 2,00M,PESO 7,33T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADAC/CARGA POR APOIO DE 288T,COM TABULEIRO DE 3,05M,ALTURA 2,62M,VAZAO DE 23,85M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN. E ASSENT."},"GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMAD","O E PROTENDIDO,30MPA,3 FUNDOS 6,00M,8,80T,PAREDE C/6,60M,PES","O 3,90T E TAMPA 2,00M,PESO 7,33T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA","C/CARGA POR APOIO DE 288T,COM TABULEIRO DE 3,05M,ALTURA 2,62","M,VAZAO DE 23,85M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,EXCLUS","IVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN. E ASSENT.","M",9632.34]
["06.004.0505-A",{"$f":"C4859&D4859&E4859&F4859&G4859&H4859","v":"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 1,50X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES","INTERNAS DE 1,50X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE","ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",2837.01]
["06.004.0535-0",{"$f":"C4870&D4870&E4870&F4870&G4870&H4870","v":"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 3,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOES","INTERNAS DE 3,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVE","ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",6801.89]
["06.005.0050-0",{"$f":"C4880&D4880&E4880&F4880&G4880&H4880","v":"TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARA","ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA"," DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRO","PRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO","DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE","IA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",104.71]
["06.006.0030-0",{"$f":"C4892&D4892&E4892&F4892&G4892&H4892","v":"TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,COM DESNIVEL"," DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO","RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",120.71]
["06.006.0051-0",{"$f":"C4906&D4906&E4906&F4906&G4906&H4906","v":"ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DEESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUED","A EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE","ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENT","AMENTO",null,null,"M",175.98]
["06.006.0060-A",{"$f":"C4909&D4909&E4909&F4909&G4909&H4909","v":"TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,COM DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,COM DESNIVEL"," DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFO","RME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",817.05]
["06.007.0017-0",{"$f":"C4928&D4928&E4928&F4928&G4928&H4928","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTA","E BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA","REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM",null,null,null,"M",91.61]
["06.007.0063-0",{"$f":"C4936&D4936&E4936&F4936&G4936&H4936","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTA"," E BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MAT","ERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200","MM",null,null,"UN",132.99]
["06.007.0080-A",{"$f":"C4943&D4943&E4943&F4943&G4943&H4943","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,","PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNT","AMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM",null,null,null,"UN",73.31]
["06.007.0101-A",{"$f":"C4957&D4957&E4957&F4957&G4957&H4957","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO ESGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO E","SGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA RE","JUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM",null,null,null,"UN",95.13]
["06.007.0124-A",{"$f":"C4969&D4969&E4969&F4969&G4969&H4969","v":"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM"},"LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPO"," STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMEN","TO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM",null,null,null,"UN",440.12]
["06.008.0053-0",{"$f":"C4974&D4974&E4974&F4974&G4974&H4974","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=75MM.FORNEC./ASSENT."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P","REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432","5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC","RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.","JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV","),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=75MM.FORNEC./ASSENT.","M",146.71]
["06.008.0062-0",{"$f":"C4984&D4984&E4984&F4984&G4984&H4984","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA CV (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=250MM.FORNEC./ASSENT."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO P","REDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 021432","5-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OC","RE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.","JUNTA CV (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.)",",ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=250MM.FORNEC./ASSENT.","M",688.32]
["06.009.0033-A",{"$f":"C5001&D5001&E5001&F5001&G5001&H5001","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZUL MARINHO,DN=110MM,INCL.CARGA E DESC.,COLOC.NA VALA,MONT.EREATERR.ATE GERATRIZ SUP.TUBO E TESTE HIDROST.FORNEC./ASSENT"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANA","LIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42","012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTAN"," COR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZ","UL MARINHO,DN=110MM,INCL.CARGA E DESC.,COLOC.NA VALA,MONT.E","REATERR.ATE GERATRIZ SUP.TUBO E TESTE HIDROST.FORNEC./ASSENT","M",203.05]
["06.009.0052-0",{"$f":"C5006&D5006&E5006&F5006&G5006&H5006","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC","O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,","COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E D","ESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ"," SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",334.89]
["06.009.0058-0",{"$f":"C5018&D5018&E5018&F5018&G5018&H5018","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC","O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,","COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E D","ESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ"," SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",1252.45]
["06.009.0081-0",{"$f":"C5032&D5032&E5032&F5032&G5032&H5032","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINC","O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,","COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E D","ESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ"," SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",375.79]
["06.009.0086-0",{"$f":"C5042&D5042&E5042&F5042&G5042&H5042","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC","O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,","COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E D","ESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ"," SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",1110.89]
["06.009.0090-A",{"$f":"C5051&D5051&E5051&F5051&G5051&H5051","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINC","O METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,","COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E D","ESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ"," SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO","M",2681.84]
["06.010.0020-0",{"$f":"C5064&D5064&E5064&F5064&G5064&H5064","v":"TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M, PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM E DESNIVEL DE ATE"," 1,00M, PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PA","DRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",1082.25]
["06.010.0030-0",{"$f":"C5068&D5068&E5068&F5068&G5068&H5068","v":"TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM E DESNIVEL DE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM E DESNIVEL DE ATE"," 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PAD","RAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",1596.7]
["06.011.0102-A",{"$f":"C5079&D5079&E5079&F5079&G5079&H5079","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 75MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 75MM",null,"UN",27.19]
["06.011.0107-A",{"$f":"C5089&D5089&E5089&F5089&G5089&H5089","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 300MM",null,"UN",128.38]
["06.011.0116-A",{"$f":"C5105&D5105&E5105&F5105&G5105&H5105","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 900MM",null,"UN",744.55]
["06.011.0134-0",{"$f":"C5116&D5116&E5116&F5116&G5116&H5116","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 150MM",null,"UN",61.96]
["06.011.0136-0",{"$f":"C5120&D5120&E5120&F5120&G5120&H5120","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO"," DE 250MM",null,"UN",158.25]
["06.011.0143-A",{"$f":"C5133&D5133&E5133&F5133&G5133&H5133","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 700MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCL","USIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE B","ORRACHA PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO","DE 700MM",null,"UN",728.95]
["06.011.0191-0",{"$f":"C5142&D5142&E5142&F5142&G5142&H5142","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 50MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 5","0MM",null,null,"M",2.45]
["06.011.0195-0",{"$f":"C5150&D5150&E5150&F5150&G5150&H5150","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 200MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 2","00MM",null,null,"M",9.53]
["06.011.0205-0",{"$f":"C5168&D5168&E5168&F5168&G5168&H5168","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 800MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 8","00MM",null,null,"M",12.02]
["06.011.0206-A",{"$f":"C5171&D5171&E5171&F5171&G5171&H5171","v":"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 900MM"},"CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011",".0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRO"," DE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 9","00MM",null,null,"M",12.18]
["06.011.0224-A",{"$f":"C5183&D5183&E5183&F5183&G5183&H5183","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM",null,"UN",59.01]
["06.011.0233-0",{"$f":"C5200&D5200&E5200&F5200&G5200&H5200","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM",null,"UN",372.03]
["06.011.0251-0",{"$f":"C5210&D5210&E5210&F5210&G5210&H5210","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 50MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 50MM",null,"UN",28.31]
["06.011.0253-A",{"$f":"C5215&D5215&E5215&F5215&G5215&H5215","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM",null,"UN",48.57]
["06.011.0261-A",{"$f":"C5231&D5231&E5231&F5231&G5231&H5231","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM",null,"UN",545.64]
["06.011.0267-A",{"$f":"C5241&D5241&E5241&F5241&G5241&H5241","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASS","E PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTA","S(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO","),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM",null,"UN",1289.07]
["06.011.0313-0",{"$f":"C5248&D5248&E5248&F5248&G5248&H5248","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM",null,null,"UN",62.22]
["06.011.0317-0",{"$f":"C5256&D5256&E5256&F5256&G5256&H5256","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM",null,null,"UN",165.81]
["06.011.0328-A",{"$f":"C5275&D5275&E5275&F5275&G5275&H5275","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200M","M",null,"UN",1215.14]
["06.011.0342-0",{"$f":"C5278&D5278&E5278&F5278&G5278&H5278","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM",null,null,"UN",51.84]
["06.011.0349-0",{"$f":"C5292&D5292&E5292&F5292&G5292&H5292","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM",null,null,"UN",304.26]
["06.011.0356-0",{"$f":"C5304&D5304&E5304&F5304&G5304&H5304","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGES","CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS","JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DE","ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000M","M",null,"UN",1282.27]
["06.011.0372-A",{"$f":"C5313&D5313&E5313&F5313&G5313&H5313","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 150 OU 200MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 150 OU 200MM",null,"UN",95.3]
["06.011.0375-A",{"$f":"C5319&D5319&E5319&F5319&G5319&H5319","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 350MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 350MM",null,"UN",349.45]
["06.011.0381-0",{"$f":"C5330&D5330&E5330&F5330&G5330&H5330","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 900MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 900MM",null,"UN",1720.53]
["06.011.0394-A",{"$f":"C5345&D5345&E5345&F5345&G5345&H5345","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 250MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 250MM",null,"UN",217.84]
["06.011.0397-A",{"$f":"C5351&D5351&E5351&F5351&G5351&H5351","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 400 OU 450MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 400 OU 450MM",null,"UN",630.04]
["06.011.0403-A",{"$f":"C5363&D5363&E5363&F5363&G5363&H5363","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DE","RETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJA","CENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","PARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBON","O) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1000MM",null,"UN",3946.15]
["06.011.0416-A",{"$f":"C5377&D5377&E5377&F5377&G5377&H5377","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU","ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS","TO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM",null,"UN",282.22]
["06.011.0423-0",{"$f":"C5390&D5390&E5390&F5390&G5390&H5390","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU","ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS","TO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM",null,"UN",1923.81]
["06.011.0427-A",{"$f":"C5399&D5399&E5399&F5399&G5399&H5399","v":"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM"},"ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIME","NTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE P","N-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRU","ELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUS","TO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM",null,"UN",3931.88]
["06.011.0434-A",{"$f":"C5407&D5407&E5407&F5407&G5407&H5407","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN","CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS"," DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P","OR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM",null,"UN",168.29]
["06.011.0438-0",{"$f":"C5414&D5414&E5414&F5414&G5414&H5414","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN","CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS"," DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P","OR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM",null,"UN",386.26]
["06.011.0443-0",{"$f":"C5424&D5424&E5424&F5424&G5424&H5424","v":"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM"},"MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),V","ALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,IN","CLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS"," DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO P","OR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM",null,"UN",1937.52]
["06.012.0004-0",{"$f":"C5440&D5440&E5440&F5440&G5440&H5440","v":"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA CO","LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE","0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=","10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4","EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE"," TODOS OS MATERIAIS","UN",2989.08]
["06.012.0006-A",{"$f":"C5445&D5445&E5445&F5445&G5445&H5445","v":"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X2,30M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X2,30M,PARA CO","LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE","0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=","10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4","EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE"," TODOS OS MATERIAIS","UN",3461.12]
["06.012.0016-A",{"$f":"C5455&D5455&E5455&F5455&G5455&H5455","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X1,40M,PARA CO","LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE","0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA","E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VO","LUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO","S OS MATERIAIS","UN",1791.84]
["06.012.0041-0",{"$f":"C5472&D5472&E5472&F5472&G5472&H5472","v":"CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PARA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PA","RA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDES","DE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXC","LUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO",null,null,"UN",1386.19]
["06.012.0201-A",{"$f":"C5481&D5481&E5481&F5481&G5481&H5481","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG"," E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO","AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",3835.08]
["06.012.0205-A",{"$f":"C5489&D5489&E5489&F5489&G5489&H5489","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG"," E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO","AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",5623.83]
["06.012.0212-A",{"$f":"C5503&D5503&E5503&F5503&G5503&H5503","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG"," E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO","AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLU","SIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",7403.25]
["06.012.0217-A",{"$f":"C5513&D5513&E5513&F5513&G5513&H5513","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",4308.94]
["06.012.0222-0",{"$f":"C5522&D5522&E5522&F5522&G5522&H5522","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",7158.98]
["06.012.0228-A",{"$f":"C5535&D5535&E5535&F5535&G5535&H5535","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",8020.73]
["06.012.0235-A",{"$f":"C5549&D5549&E5549&F5549&G5549&H5549","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",5751.16]
["06.012.0236-0",{"$f":"C5550&D5550&E5550&F5550&G5550&H5550","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",6872.95]
["06.012.0244-0",{"$f":"C5566&D5566&E5566&F5566&G5566&H5566","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",9745.79]
["06.012.0249-0",{"$f":"C5576&D5576&E5576&F5576&G5576&H5576","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",6481.19]
["06.012.0254-A",{"$f":"C5587&D5587&E5587&F5587&G5587&H5587","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",8244.47]
["06.012.0262-0",{"$f":"C5602&D5602&E5602&F5602&G5602&H5602","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",11486.79]
["06.012.0263-0",{"$f":"C5604&D5604&E5604&F5604&G5604&H5604","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",11837.3]
["06.012.0269-A",{"$f":"C5617&D5617&E5617&F5617&G5617&H5617","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",9154.31]
["06.012.0276-A",{"$f":"C5631&D5631&E5631&F5631&G5631&H5631","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",10963.29]
["06.012.0312-A",{"$f":"C5639&D5639&E5639&F5639&G5639&H5639","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",8108.02]
["06.012.0322-0",{"$f":"C5648&D5648&E5648&F5648&G5648&H5648","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",11255.87]
["06.012.0340-A",{"$f":"C5665&D5665&E5665&F5665&G5665&H5665","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",12469.53]
["06.012.0348-A",{"$f":"C5671&D5671&E5671&F5671&G5671&H5671","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",9204.99]
["06.012.0357-A",{"$f":"C5681&D5681&E5681&F5681&G5681&H5681","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",11202.44]
["06.012.0372-A",{"$f":"C5697&D5697&E5697&F5697&G5697&H5697","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",11721.51]
["06.012.0375-0",{"$f":"C5698&D5698&E5698&F5698&G5698&H5698","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",14379.31]
["06.012.0389-0",{"$f":"C5712&D5712&E5712&F5712&G5712&H5712","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",19152.37]
["06.012.0395-A",{"$f":"C5719&D5719&E5719&F5719&G5719&H5719","v":"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO","CO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D","E 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O"," DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS P","AREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE"," TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","UN",18673.9]
["06.014.0057-0",{"$f":"C5738&D5738&E5738&F5738&G5738&H5738","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA"},"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E","M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAM","PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V","OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA",",SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMA","SSA","UN",1025.16]
["06.014.0064-0",{"$f":"C5746&D5746&E5746&F5746&G5746&H5746","v":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM"},"CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E","M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO AR","GAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO","EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE","S REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TA","MPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM","UN",880.92]
["06.014.0110-0",{"$f":"C5760&D5760&E5760&F5760&G5760&H5760","v":"CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM"},"CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACI","CO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS","DE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSU","RA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,","SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA",",EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM","UN",306.83]
["06.014.0112-A",{"$f":"C5763&D5763&E5763&F5763&G5763&H5763","v":"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM"},"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MAC","ICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS"," DE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESS","URA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4",",SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASS","A,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM","UN",557.28]
["06.014.0124-A",{"$f":"C5775&D5775&E5775&F5775&G5775&H5775","v":"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO ASPAREDES INTERNAMENTE REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ATE 200MM"},"CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DE","CONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PA","REDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,","COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO AS","PAREDES INTERNAMENTE REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE CAIX","A QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ATE 200MM","UN",246.54]
["06.015.0013-0",{"$f":"C5790&D5790&E5790&F5790&G5790&H5790","v":"POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM","),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DE","AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS"," E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS"," E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUS"," DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS","UN",2258.66]
["06.015.0031-A",{"$f":"C5801&D5801&E5801&F5801&G5801&H5801","v":"CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,0,90X1,20X1,50M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLESFCK=10MPA,C/4 GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 85KG APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE CONCR.ARMADO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS"},"CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)",",EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,0,90X1,20X1,50M,P/AGUAS PL","UVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C","/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES","FCK=10MPA,C/4 GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 85KG APOIADAS SOBR","E ESTRUTURA DE CONCR.ARMADO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS","UN",2141.19]
["06.016.0002-A",{"$f":"C5811&D5811&E5811&F5811&G5811&H5811","v":"TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 120 A 125KG,PARA POCO DE VISITAOU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE(C-3),CARGA MINIMA PARA TESTE25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 120 A 125KG,PARA POCO DE VISITA","OU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE(C-3),CARGA MINIMA PARA TESTE","25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUA","L MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,","NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,"UN",387.73]
["06.016.0006-0",{"$f":"C5816&D5816&E5816&F5816&G5816&H5816","v":"TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(MODULAR),CIRCULAR,PARA CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 125KN,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(MODULAR),CIRCULAR,PA","RA CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,C","OM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA",",CLASSE B125 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 125KN,ASSENTA","DO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","UN",307.88]
["06.016.0016-A",{"$f":"C5833&D5833&E5833&F5833&G5833&H5833","v":"TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPE","CIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE"," 900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,","RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIM","A DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC","O 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","UN",2000.76]
["06.016.0040-0",{"$f":"C5840&D5840&E5840&F5840&G5840&H5840","v":"TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADRAO PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADR","AO PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTE","NCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 1","7MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4","EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,"UN",182.79]
["06.016.0052-0",{"$f":"C5848&D5848&E5848&F5848&G5848&H5848","v":"GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARA"," TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RES","IDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",91.38]
["06.016.0100-A",{"$f":"C5861&D5861&E5861&F5861&G5861&H5861","v":"TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO PESADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 70KG E TOTAL DE 106KG,CONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO PESADO,DE"," 0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 70KG E TOTAL DE 106KG,C","ONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A","REIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",247.73]
["06.017.0006-0",{"$f":"C5874&D5874&E5874&F5874&G5874&H5874","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,40M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4","0M",null,null,"UN",923.47]
["06.017.0008-0",{"$f":"C5878&D5878&E5878&F5878&G5878&H5878","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,60M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6","0M",null,null,"UN",954.03]
["06.017.0017-0",{"$f":"C5896&D5896&E5896&F5896&G5896&H5896","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,10M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,1","0M",null,null,"UN",2089.32]
["06.017.0021-A",{"$f":"C5905&D5905&E5905&F5905&G5905&H5905","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,30M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,3","0M",null,null,"UN",2624.02]
["06.017.0024-A",{"$f":"C5911&D5911&E5911&F5911&G5911&H5911","v":"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,20M"},"POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO","S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA","US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,2","0M",null,null,"UN",3055.18]
["06.017.0050-0",{"$f":"C5922&D5922&E5922&F5922&G5922&H5922","v":"BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRETO ARMADO"},"BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO"," CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIV","E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE","TO ARMADO",null,null,"UN",479.66]
["06.017.0085-A",{"$f":"C5937&D5937&E5937&F5937&G5937&H5937","v":"CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL"},"CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D","E 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D","E-OBRA E MATERIAL",null,null,null,"M",469.73]
["06.018.0001-A",{"$f":"C5943&D5943&E5943&F5943&G5943&H5943","v":"CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO \"C\",PADRAO CEDAE,PARA REGISTROS ATE 200MM"},"CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO \"C\",PADRAO CEDA","E,PARA REGISTROS ATE 200MM",null,null,null,null,"UN",175.45]
["06.018.0007-0",{"$f":"C5952&D5952&E5952&F5952&G5952&H5952","v":"PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,50M"},"PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,P","ARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,50M",null,null,null,null,"M",1096.63]
["06.020.0518-0",{"$f":"C5970&D5970&E5970&F5970&G5970&H5970","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",36.81]
["06.020.0522-0",{"$f":"C5978&D5978&E5978&F5978&G5978&H5978","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",48.55]
["06.020.0527-0",{"$f":"C5984&D5984&E5984&F5984&G5984&H5984","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",36.33]
["06.020.0531-A",{"$f":"C5993&D5993&E5993&F5993&G5993&H5993","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",46.63]
["06.020.0549-0",{"$f":"C6010&D6010&E6010&F6010&G6010&H6010","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",102.32]
["06.020.0559-0",{"$f":"C6020&D6020&E6020&F6020&G6020&H6020","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",171.6]
["06.020.0569-0",{"$f":"C6032&D6032&E6032&F6032&G6032&H6032","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",129.02]
["06.020.0572-A",{"$f":"C6037&D6037&E6037&F6037&G6037&H6037","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,I","NCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",157.01]
["06.020.0582-A",{"$f":"C6047&D6047&E6047&F6047&G6047&H6047","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",287.51]
["06.020.0602-0",{"$f":"C6064&D6064&E6064&F6064&G6064&H6064","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",302.81]
["06.020.0610-A",{"$f":"C6073&D6073&E6073&F6073&G6073&H6073","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",451.79]
["06.020.0625-A",{"$f":"C6085&D6085&E6085&F6085&G6085&H6085","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",15.68]
["06.020.0627-0",{"$f":"C6088&D6088&E6088&F6088&G6088&H6088","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",19.42]
["06.020.0637-0",{"$f":"C6102&D6102&E6102&F6102&G6102&H6102","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",19.42]
["06.020.0641-0",{"$f":"C6110&D6110&E6110&F6110&G6110&H6110","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",26.68]
["06.020.0647-A",{"$f":"C6119&D6119&E6119&F6119&G6119&H6119","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",63.99]
["06.020.0665-0",{"$f":"C6136&D6136&E6136&F6136&G6136&H6136","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16","\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",81.04]
["06.020.0676-0",{"$f":"C6146&D6146&E6146&F6146&G6146&H6146","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",50.73]
["06.020.0679-0",{"$f":"C6152&D6152&E6152&F6152&G6152&H6152","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",77.64]
["06.020.0692-0",{"$f":"C6168&D6168&E6168&F6168&G6168&H6168","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",188.56]
["06.020.0704-A",{"$f":"C6179&D6179&E6179&F6179&G6179&H6179","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",110.39]
["06.020.0708-A",{"$f":"C6183&D6183&E6183&F6183&G6183&H6183","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,","INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIM","ENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",131.96]
["06.020.0718-0",{"$f":"C6196&D6196&E6196&F6196&G6196&H6196","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2\""," DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO",",INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECI","MENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"M",362.81]
["06.020.0727-A",{"$f":"C6209&D6209&E6209&F6209&G6209&H6209","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE 4\" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DASPECAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE"," 4\" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS","PECAS",null,null,null,"UN",18.45]
["06.020.0738-A",{"$f":"C6217&D6217&E6217&F6217&G6217&H6217","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",192.2]
["06.020.0742-0",{"$f":"C6224&D6224&E6224&F6224&G6224&H6224","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",326.62]
["06.020.0756-0",{"$f":"C6244&D6244&E6244&F6244&G6244&H6244","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",567.06]
["06.020.0758-0",{"$f":"C6246&D6246&E6246&F6246&G6246&H6246","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",651.95]
["06.020.0768-A",{"$f":"C6261&D6261&E6261&F6261&G6261&H6261","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16\" DE"," ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",695.53]
["06.020.0781-0",{"$f":"C6272&D6272&E6272&F6272&G6272&H6272","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",616.82]
["06.020.0784-0",{"$f":"C6278&D6278&E6278&F6278&G6278&H6278","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",861.66]
["06.020.0792-A",{"$f":"C6287&D6287&E6287&F6287&G6287&H6287","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE S","OLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REV","ESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",1411.21]
["06.020.0799-A",{"$f":"C6299&D6299&E6299&F6299&G6299&H6299","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",3805.07]
["06.020.0806-A",{"$f":"C6313&D6313&E6313&F6313&G6313&H6313","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",2563.9]
["06.020.0809-A",{"$f":"C6319&D6319&E6319&F6319&G6319&H6319","v":"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS"},"MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2\" DE","ESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE","SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE RE","VESTIMENTO DAS JUNTAS",null,null,"UN",3827.61]
["06.020.0816-0",{"$f":"C6332&D6332&E6332&F6332&G6332&H6332","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22º30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22º30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 200MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",87.83]
["06.020.0822-A",{"$f":"C6345&D6345&E6345&F6345&G6345&H6345","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16\" E DIAMETRO DE 600MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",239.98]
["06.020.0829-A",{"$f":"C6359&D6359&E6359&F6359&G6359&H6359","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4\" E DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4\" E DIAMETRO DE 400MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",185.87]
["06.020.0840-A",{"$f":"C6371&D6371&E6371&F6371&G6371&H6371","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 300MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",171.94]
["06.020.0843-0",{"$f":"C6376&D6376&E6376&F6376&G6376&H6376","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 450MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 450MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",281.81]
["06.020.0848-0",{"$f":"C6382&D6382&E6382&F6382&G6382&H6382","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16\" E DIAMETRO DE 700MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",437.98]
["06.020.0856-A",{"$f":"C6393&D6393&E6393&F6393&G6393&H6393","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 300MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",260.04]
["06.020.0868-0",{"$f":"C6408&D6408&E6408&F6408&G6408&H6408","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 900MM,","COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTO","S,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO"," REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",851.23]
["06.020.0876-0",{"$f":"C6420&D6420&E6420&F6420&G6420&H6420","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 2500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8\" E DIAMETRO DE 2500MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",2364.89]
["06.020.0891-0",{"$f":"C6434&D6434&E6434&F6434&G6434&H6434","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30`,NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30`,NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 1200MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",1447.69]
["06.020.0895-A",{"$f":"C6441&D6441&E6441&F6441&G6441&H6441","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 1800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2\" E DIAMETRO DE 1800MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",1993.23]
["06.020.0901-A",{"$f":"C6449&D6449&E6449&F6449&G6449&H6449","v":"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8\" E DIAMETRO DE 2000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL"},"EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHA","PA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8\" E DIAMETRO DE 2000MM",",COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENT","OS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOV","O REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL",null,"UN",2789.4]
["06.020.0910-0",{"$f":"C6458&D6458&E6458&F6458&G6458&H6458","v":"MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 75MM,SOLDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAODO TUBO"},"MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 75MM,SOL","DADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAO","DO TUBO",null,null,null,"UN",129.71]
["06.020.0920-A",{"$f":"C6471&D6471&E6471&F6471&G6471&H6471","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 400MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 400MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",341.27]
["06.020.0928-A",{"$f":"C6481&D6481&E6481&F6481&G6481&H6481","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 800MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 800MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",1463.72]
["06.020.0935-A",{"$f":"C6491&D6491&E6491&F6491&G6491&H6491","v":"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM. CUSTO POR PECA"},"MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVE","A PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM. CUSTO POR PECA",null,null,null,null,"UN",4458.01]
["06.021.0015-A",{"$f":"C6507&D6507&E6507&F6507&G6507&H6507","v":"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM"},"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU","TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM",null,null,null,null,"M",512.89]
["06.021.0021-0",{"$f":"C6518&D6518&E6518&F6518&G6518&H6518","v":"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM"},"MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADU","TORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM",null,null,null,null,"M",1491.88]
["06.021.0029-A",{"$f":"C6529&D6529&E6529&F6529&G6529&H6529","v":"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM"},"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS","EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM",null,null,null,null,"M",1213.56]
["06.021.0032-A",{"$f":"C6535&D6535&E6535&F6535&G6535&H6535","v":"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM"},"MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREAS","EM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM",null,null,null,null,"M",2025.24]
["06.021.0040-0",{"$f":"C6544&D6544&E6544&F6544&G6544&H6544","v":"ASSENTAMENTO DE VAOS RETOS DE TUBOS DE ACO,ATE 30,00M,NO LOCAL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZACAO DIRETA DE GUINDASTE"},"ASSENTAMENTO DE VAOS RETOS DE TUBOS DE ACO,ATE 30,00M,NO LOC","AL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZACAO DIRETA DE GUINDAST","E",null,null,null,"UN",4271.93]
["06.061.0110-0",{"$f":"C6552&D6552&E6552&F6552&G6552&H6552","v":"JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARAESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARA","ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE","RIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO","TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",36.61]
["06.061.0172-0",{"$f":"C6570&D6570&E6570&F6570&G6570&H6570","v":"SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX150MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX150MM,INCLUS","IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",57.2]
["06.061.0173-A",{"$f":"C6573&D6573&E6573&F6573&G6573&H6573","v":"SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX100MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX100MM,INCLUS","IVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",54.65]
["06.063.0012-A",{"$f":"C6585&D6585&E6585&F6585&G6585&H6585","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=400MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT","A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=400MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",210.1]
["06.063.0021-0",{"$f":"C6600&D6600&E6600&F6600&G6600&H6600","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1500MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNT","A ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1500MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1960.2]
["06.069.0006-A",{"$f":"C6607&D6607&E6607&F6607&G6607&H6607","v":"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4\",SENDO O DIAMETROINTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE PO","LIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORE","S ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4\",SENDO O DIAMETRO","INTERNO DE 31,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUG","UES (TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,I","NCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO","M",13.98]
["06.069.0020-A",{"$f":"C6617&D6617&E6617&F6617&G6617&H6617","v":"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3\",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET","ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL","ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3\",SENDO O DIAMETRO INTERNO","DE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP","OES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE C","ONEXOES E KIT VEDACAO","M",12.66]
["06.069.0100-A",{"$f":"C6633&D6633&E6633&F6633&G6633&H6633","v":"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\",SENDO O DIAMETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO\"PERIGO\"COM FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN","O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS"," EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\",SENDO O DIAM","ETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F","ITA DE AVISO\"PERIGO\"COM FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORM","A NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO","M",10.84]
["06.069.0115-A",{"$f":"C6643&D6643&E6643&F6643&G6643&H6643","v":"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2\",SENDO DIAMETRO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO \"PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET","ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR","ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2\",SENDO DIAMET","RO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FIT","A DE AVISO \"PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA","NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO","M",22.94]
["06.069.0135-0",{"$f":"C6650&D6650&E6650&F6650&G6650&H6650","v":"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4\",SENDO DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO \"PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO"},"DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIET","ILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETR","ICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4\",SENDO DIAMET","RO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA"," DE AVISO \"PERIGO\" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA N","BR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO","M",41.51]
["06.072.0001-A",{"$f":"C6665&D6665&E6665&F6665&G6665&H6665","v":"GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964, NBR 10514, EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10",")CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E","M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964, NBR 10514, EN 10223-3),I","NCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,"M3",462.62]
["06.072.0003-A",{"$f":"C6667&D6667&E6667&F6667&G6667&H6667","v":"GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA DE ACO HEXAGONAL (8X10",")CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2,7MM,GALVANIZADO E","M LIGA ZN/AL TIPO 1 OU 2 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INC","LUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,"M3",573.39]
["06.076.0025-0",{"$f":"C6680&D6680&E6680&F6680&G6680&H6680","v":"GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADOEM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR 10514,EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO HEXAGONAL (","6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO","EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA"," AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR"," 10514,EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E EQUIPAMENTO,E","XCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",196.71]
["06.077.0020-0",{"$f":"C6688&D6688&E6688&F6688&G6688&H6688","v":"GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADOEM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRAAS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR10514,EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA DE ACO HEXAGONAL (","6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM,GALVANIZADO","EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMPRA","AS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3 OU 4 (NBR 8964,NBR","10514,EN 10223-3),INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTO E PE","DRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",256.4]
["06.082.0070-0",{"$f":"C6706&D6706&E6706&F6706&G6706&H6706","v":"DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3\",PARA VIADUTOS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM"},"DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3\",PARA VIADUTOS,INCLUSIVE","FORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM",null,null,null,null,"M",13.35]
["06.085.0015-A",{"$f":"C6715&D6715&E6715&F6715&G6715&H6715","v":"VALETA DRENANTE DE 0,50M DE LARGURA E 0,70M DE PROFUNDIDADE,PREENCHIDA ATE 0,30M COM PEDRA BRITADA,INCLUINDO REATERRO"},"VALETA DRENANTE DE 0,50M DE LARGURA E 0,70M DE PROFUNDIDADE,","PREENCHIDA ATE 0,30M COM PEDRA BRITADA,INCLUINDO REATERRO",null,null,null,null,"M",63.57]
["06.085.0030-A",{"$f":"C6721&D6721&E6721&F6721&G6721&H6721","v":"CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES"},"CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZAC","AO DE LAJES",null,null,null,null,"M3",111.62]
["06.085.0058-0",{"$f":"C6732&D6732&E6732&F6732&G6732&H6732","v":"BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA"},"BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS","CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC","IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA",null,null,null,"M3",307.02]
["06.085.0074-A",{"$f":"C6743&D6743&E6743&F6743&G6743&H6743","v":"CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COMGRANULOMETRIA DE 3/4\" A 1.1/2\""},"CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM","GRANULOMETRIA DE 3/4\" A 1.1/2\"",null,null,null,null,"M3",134.78]
["06.095.0018-A",{"$f":"C6759&D6759&E6759&F6759&G6759&H6759","v":"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEA","BILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL","USIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E","DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",29.47]
["06.095.0030-A",{"$f":"C6769&D6769&E6769&F6769&G6769&H6769","v":"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS ERESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIME","NTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E","RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTE","S,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",37.13]
["06.100.0020-0",{"$f":"C6776&D6776&E6776&F6776&G6776&H6776","v":"MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANTA GEOTEXTIL,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",6.39]
["06.100.0056-0",{"$f":"C6784&D6784&E6784&F6784&G6784&H6784","v":"MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RE","SISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PU","NCIONAMENTO DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",4.17]
["06.100.0082-A",{"$f":"C6801&D6801&E6801&F6801&G6801&H6801","v":"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 55KN/M E RESISTENCIA TRANVERSAL DE30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA","LONGITUDINAL A TRACAO DE 55KN/M E RESISTENCIA TRANVERSAL DE","30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",37.83]
["06.100.0092-A",{"$f":"C6809&D6809&E6809&F6809&G6809&H6809","v":"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 110KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA","LONGITUDINAL A TRACAO DE 110KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL D","E 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",59.38]
["06.100.0110-0",{"$f":"C6816&D6816&E6816&F6816&G6816&H6816","v":"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 300KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIA","LONGITUDINAL A TRACAO DE 300KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",76.57]
["06.100.0140-0",{"$f":"C6830&D6830&E6830&F6830&G6830&H6830","v":"GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE RIGIDEZ DE 4000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DE"," RIGIDEZ DE 4000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"M2",138.94]
["06.100.0160-0",{"$f":"C6842&D6842&E6842&F6842&G6842&H6842","v":"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOSDE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TR","IDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS","DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO D","E POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",32.93]
["06.100.0170-A",{"$f":"C6847&D6847&E6847&F6847&G6847&H6847","v":"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DEPOLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRID","IMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE"," POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE","POLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",55.65]
["06.100.0190-A",{"$f":"C6857&D6857&E6857&F6857&G6857&H6857","v":"GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAIS DE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERF","ICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAIS"," DE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA",",EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,"M2",53.05]
["06.103.0040-0",{"$f":"C6874&D6874&E6874&F6874&G6874&H6874","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X9,00M.FORNECIMENTO"},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X9,00M.","FORNECIMENTO",null,null,"UN",1037.81]
["06.103.0050-A",{"$f":"C6879&D6879&E6879&F6879&G6879&H6879","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X11,00M.FORNECIMENTO"},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X11,00M.","FORNECIMENTO",null,null,"UN",1195.33]
["06.103.0100-A",{"$f":"C6891&D6891&E6891&F6891&G6891&H6891","v":"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X7,00M.FORNECIMENTO"},"MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DE"," DUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVES","TIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X7,00M.","FORNECIMENTO",null,null,"UN",1016.25]
["06.106.0011-A",{"$f":"C6905&D6905&E6905&F6905&G6905&H6905","v":"CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DEACO DE 1/2\",DIAMETRO DE 1,00M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO INTERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO"},"CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DE","ACO DE 1/2\",DIAMETRO DE 1,00M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAO"," DE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO IN","TERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTER","IOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O N","IVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO","M",1262.36]
["06.108.0006-0",{"$f":"C6912&D6912&E6912&F6912&G6912&H6912","v":"CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO"},"CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMET","RO DE 1,20M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIV","E ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DE"," ESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERI","AL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO",null,"M",1876.06]
["06.110.0001-0",{"$f":"C6920&D6920&E6920&F6920&G6920&H6920","v":"ENCHIMENTO COM ARGAMASSA,NO TRACO 1:4,ENTRE O TUBO CAMISA DE TUNEIS EM TRAVESSIAS SUBTERRANEAS E A TUBULACAO ASSENTADA DENTRO DAQUELES.CUSTO POR M3 DE ENCHIMENTO"},"ENCHIMENTO COM ARGAMASSA,NO TRACO 1:4,ENTRE O TUBO CAMISA DE"," TUNEIS EM TRAVESSIAS SUBTERRANEAS E A TUBULACAO ASSENTADA D","ENTRO DAQUELES.CUSTO POR M3 DE ENCHIMENTO",null,null,null,"M3",1143.53]
["06.200.0055-A",{"$f":"C6939&D6939&E6939&F6939&G6939&H6939","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM","ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM.","FORNECIMENTO.",null,"M",578.78]
["06.200.0059-0",{"$f":"C6946&D6946&E6946&F6946&G6946&H6946","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOBPRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE450MM. FORNECIMENTO."},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOB","PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTE","RNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAME","NTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE","450MM. FORNECIMENTO.",null,"M",1091.51]
["06.200.0064-0",{"$f":"C6952&D6952&E6952&F6952&G6952&H6952","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM","ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM.","FORNECIMENTO.",null,"M",2192.44]
["06.200.0071-0",{"$f":"C6962&D6962&E6962&F6962&G6962&H6962","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS CONFORME NORMA NBR 13747:1996,DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM","ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,BOLSA MODELO JE2GS C","ONFORME NORMA NBR 13747:1996,DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO.",null,"M",361.49]
["06.200.0080-0",{"$f":"C6978&D6978&E6978&F6978&G6978&H6978","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM","ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM.","FORNECIMENTO.",null,"M",1368.33]
["06.200.0086-A",{"$f":"C6989&D6989&E6989&F6989&G6989&H6989","v":"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO."},"TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,","CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM","ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM."," FORNECIMENTO.",null,"M",4080.69]
["06.200.0092-A",{"$f":"C6993&D6993&E6993&F6993&G6993&H6993","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,","COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE","CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO","M ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMET","RO DE 100MM. FORNECIMENTO","M",358.7]
["06.200.0099-0",{"$f":"C7006&D7006&E7006&F7006&G7006&H7006","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 450MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,","COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE","CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO","M ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMET","RO DE 450MM. FORNECIMENTO","M",1135.39]
["06.200.0105-A",{"$f":"C7015&D7015&E7015&F7015&G7015&H7015","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES","SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,","COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE","CIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE CO","M ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMET","RO DE 800MM. FORNECIMENTO","M",2768.43]
["06.201.0056-A",{"$f":"C7033&D7033&E7033&F7033&G7033&H7033","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE","DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR"," 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM","ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA","EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRI","MENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",2792.77]
["06.201.0060-A",{"$f":"C7041&D7041&E7041&F7041&G7041&H7041","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSE","DE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR"," 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIM","ENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA","EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRI","MENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",4882.64]
["06.201.0071-0",{"$f":"C7054&D7054&E7054&F7054&G7054&H7054","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE  80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE","PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75","60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI","NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC","LUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE  80MM,COMPRIMEN","TO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",1190.03]
["06.201.0072-0",{"$f":"C7056&D7056&E7056&F7056&G7056&H7056","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE","PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75","60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI","NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC","LUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMEN","TO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",1324.56]
["06.201.0079-A",{"$f":"C7071&D7071&E7071&F7071&G7071&H7071","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DE","PRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 75","60 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PI","NTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXC","LUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMEN","TO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",4858.81]
["06.201.0093-0",{"$f":"C7082&D7082&E7082&F7082&G7082&H7082","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO","NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM","ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,","COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO",null,"UN",44166.81]
["06.201.0096-0",{"$f":"C7088&D7088&E7088&F7088&G7088&H7088","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CO","NFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAM","ENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,","COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO",null,"UN",47740.23]
["06.201.0112-0",{"$f":"C7104&D7104&E7104&F7104&G7104&H7104","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME"," NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI","CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR","IOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.","FORNECIMENTO","UN",938.39]
["06.201.0117-0",{"$f":"C7114&D7114&E7114&F7114&G7114&H7114","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME"," NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI","CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR","IOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.","FORNECIMENTO","UN",2274.45]
["06.201.0120-A",{"$f":"C7121&D7121&E7121&F7121&G7121&H7121","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME"," NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI","CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSOR","IOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.","FORNECIMENTO","UN",3334.21]
["06.201.0134-0",{"$f":"C7140&D7140&E7140&F7140&G7140&H7140","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME"," NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI","CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO","RIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M."," FORNECIMENTO","UN",1386.7]
["06.201.0138-0",{"$f":"C7148&D7148&E7148&F7148&G7148&H7148","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME"," NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI","CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO","RIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M."," FORNECIMENTO","UN",2698.88]
["06.201.0139-A",{"$f":"C7151&D7151&E7151&F7151&G7151&H7151","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME"," NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALI","CO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSO","RIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M."," FORNECIMENTO","UN",3236.07]
["06.201.0164-A",{"$f":"C7165&D7165&E7165&F7165&G7165&H7165","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,","PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT","E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM"," ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DI","AMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",1450.45]
["06.201.0170-A",{"$f":"C7177&D7177&E7177&F7177&G7177&H7177","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,","PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT","E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM"," ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DI","AMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",3601.99]
["06.201.0175-0",{"$f":"C7186&D7186&E7186&F7186&G7186&H7186","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COMDIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10",",PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMEN","TE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE CO","M ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM","DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",17869]
["06.201.0187-A",{"$f":"C7203&D7203&E7203&F7203&G7203&H7203","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,","PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENT","E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM"," ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DI","AMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",2462.44]
["06.201.0192-A",{"$f":"C7213&D7213&E7213&F7213&G7213&H7213","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMETE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16",",PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMET","E COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM"," ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DI","AMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",9338.49]
["06.201.0213-0",{"$f":"C7218&D7218&E7218&F7218&G7218&H7218","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",395.17]
["06.201.0219-0",{"$f":"C7230&D7230&E7230&F7230&G7230&H7230","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",1190.71]
["06.201.0224-0",{"$f":"C7240&D7240&E7240&F7240&G7240&H7240","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA",",COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",4316.22]
["06.201.0231-A",{"$f":"C7247&D7247&E7247&F7247&G7247&H7247","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",293.37]
["06.201.0241-0",{"$f":"C7266&D7266&E7266&F7266&G7266&H7266","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,","COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",1896.28]
["06.201.0244-0",{"$f":"C7272&D7272&E7272&F7272&G7272&H7272","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,","PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",21516.72]
["06.201.0252-0",{"$f":"C7280&D7280&E7280&F7280&G7280&H7280","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,","COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",1344.29]
["06.201.0261-0",{"$f":"C7298&D7298&E7298&F7298&G7298&H7298","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,","COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",6071.6]
["06.201.0265-A",{"$f":"C7307&D7307&E7307&F7307&G7307&H7307","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE"," COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO"," METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITA","RIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA",",COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",25494.28]
["06.201.0272-A",{"$f":"C7313&D7313&E7313&F7313&G7313&H7313","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,","COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",1344.29]
["06.201.0280-0",{"$f":"C7328&D7328&E7328&F7328&G7328&H7328","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSUR","A CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE","COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO","METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITAR","IO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,","COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",5741.57]
["06.201.0293-A",{"$f":"C7339&D7339&E7339&F7339&G7339&H7339","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE  800MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN","TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG","OTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNT","A,COM DIAMETRO DE  800MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO","UN",36147.03]
["06.201.0296-A",{"$f":"C7345&D7345&E7345&F7345&G7345&H7345","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE  900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN","TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG","OTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNT","A,COM DIAMETRO DE  900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO","UN",39109.57]
["06.201.0301-0",{"$f":"C7354&D7354&E7354&F7354&G7354&H7354","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDO","S,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO IN","TERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE"," COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESG","OTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNT","A,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO","UN",47517.44]
["06.201.0313-0",{"$f":"C7362&D7362&E7362&F7362&G7362&H7362","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA J","UNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",1174.18]
["06.201.0320-0",{"$f":"C7376&D7376&E7376&F7376&G7376&H7376","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA J","UNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",3439.29]
["06.201.0326-A",{"$f":"C7389&D7389&E7389&F7389&G7389&H7389","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNA","MENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM","ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO S","ANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUN","TA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",23550.35]
["06.201.0337-0",{"$f":"C7402&D7402&E7402&F7402&G7402&H7402","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNT","A,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",2375.48]
["06.201.0341-0",{"$f":"C7410&D7410&E7410&F7410&G7410&H7410","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNT","A,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",5124.54]
["06.201.0362-A",{"$f":"C7417&D7417&E7417&F7417&G7417&H7417","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R","EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT","ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E","SGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA",",COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",989.96]
["06.201.0371-0",{"$f":"C7434&D7434&E7434&F7434&G7434&H7434","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E F","LANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,R","EVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXT","ERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,E","SGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA",",COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",4659.05]
["06.201.0373-A",{"$f":"C7439&D7439&E7439&F7439&G7439&H7439","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPE","SSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNT","A,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO","UN",11348.97]
["06.201.0382-A",{"$f":"C7449&D7449&E7449&F7449&G7449&H7449","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNT","A,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",989.96]
["06.201.0388-0",{"$f":"C7460&D7460&E7460&F7460&G7460&H7460","v":"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO"},"TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESP","ESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAM","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM Z","INCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SA","NITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNT","A,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO","UN",2985.35]
["06.201.0413-A",{"$f":"C7475&D7475&E7475&F7475&G7475&H7475","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",427.43]
["06.201.0419-A",{"$f":"C7487&D7487&E7487&F7487&G7487&H7487","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",1282.99]
["06.201.0421-0",{"$f":"C7490&D7490&E7490&F7490&G7490&H7490","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",1885.45]
["06.201.0432-0",{"$f":"C7504&D7504&E7504&F7504&G7504&H7504","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",324.81]
["06.201.0436-0",{"$f":"C7512&D7512&E7512&F7512&G7512&H7512","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",834.73]
["06.201.0440-A",{"$f":"C7521&D7521&E7521&F7521&G7521&H7521","v":"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO"},"ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRAC","AO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMEN","TO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM D","IAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO",null,null,"M",1440.82]
["06.203.0008-0",{"$f":"C7538&D7538&E7538&F7538&G7538&H7538","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",19.78]
["06.203.0010-0",{"$f":"C7542&D7542&E7542&F7542&G7542&H7542","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",37.2]
["06.203.0015-A",{"$f":"C7553&D7553&E7553&F7553&G7553&H7553","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",120]
["06.203.0023-A",{"$f":"C7569&D7569&E7569&F7569&G7569&H7569","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",745.2]
["06.203.0028-A",{"$f":"C7579&D7579&E7579&F7579&G7579&H7579","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",4320]
["06.203.0045-A",{"$f":"C7585&D7585&E7585&F7585&G7585&H7585","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=50MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=50MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",11.18]
["06.203.0054-0",{"$f":"C7602&D7602&E7602&F7602&G7602&H7602","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",222]
["06.203.0058-A",{"$f":"C7611&D7611&E7611&F7611&G7611&H7611","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",516]
["06.203.0062-A",{"$f":"C7619&D7619&E7619&F7619&G7619&H7619","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1392]
["06.203.0085-A",{"$f":"C7633&D7633&E7633&F7633&G7633&H7633","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=50MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=50MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",16.44]
["06.203.0087-0",{"$f":"C7636&D7636&E7636&F7636&G7636&H7636","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",52.8]
["06.203.0093-0",{"$f":"C7648&D7648&E7648&F7648&G7648&H7648","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",244.8]
["06.203.0100-A",{"$f":"C7663&D7663&E7663&F7663&G7663&H7663","v":"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO"},"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,","NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1320]
["06.203.0109-0",{"$f":"C7674&D7674&E7674&F7674&G7674&H7674","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",46.16]
["06.203.0114-0",{"$f":"C7684&D7684&E7684&F7684&G7684&H7684","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",138.13]
["06.203.0116-A",{"$f":"C7689&D7689&E7689&F7689&G7689&H7689","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",213.25]
["06.203.0122-A",{"$f":"C7701&D7701&E7701&F7701&G7701&H7701","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",663.56]
["06.203.0136-A",{"$f":"C7715&D7715&E7715&F7715&G7715&H7715","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=63MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-10, DE=63MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",15.14]
["06.203.0143-0",{"$f":"C7728&D7728&E7728&F7728&G7728&H7728","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",92.51]
["06.203.0147-A",{"$f":"C7737&D7737&E7737&F7737&G7737&H7737","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",277.41]
["06.203.0152-A",{"$f":"C7747&D7747&E7747&F7747&G7747&H7747","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1885]
["06.203.0169-A",{"$f":"C7761&D7761&E7761&F7761&G7761&H7761","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",35.58]
["06.203.0173-A",{"$f":"C7769&D7769&E7769&F7769&G7769&H7769","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",96.09]
["06.203.0178-0",{"$f":"C7778&D7778&E7778&F7778&G7778&H7778","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",538]
["06.203.0181-0",{"$f":"C7784&D7784&E7784&F7784&G7784&H7784","v":"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO"},"COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80","/100, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1700]
["06.203.0193-A",{"$f":"C7795&D7795&E7795&F7795&G7795&H7795","v":"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=32MM. FORNECIMENTO"},"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),","RESINA PE80/100, PARA DE=32MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",8.79]
["06.203.0201-0",{"$f":"C7810&D7810&E7810&F7810&G7810&H7810","v":"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=160MM. FORNECIMENTO"},"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),","RESINA PE80/100, PARA DE=160MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",82.51]
["06.203.0204-0",{"$f":"C7816&D7816&E7816&F7816&G7816&H7816","v":"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=225MM. FORNECIMENTO"},"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),","RESINA PE80/100, PARA DE=225MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",187.32]
["06.203.0208-A",{"$f":"C7825&D7825&E7825&F7825&G7825&H7825","v":"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=355MM. FORNECIMENTO"},"LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),","RESINA PE80/100, PARA DE=355MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",775.75]
["06.205.0057-A",{"$f":"C7843&D7843&E7843&F7843&G7843&H7843","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,","COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",263.35]
["06.205.0059-A",{"$f":"C7847&D7847&E7847&F7847&G7847&H7847","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,","COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",512.79]
["06.205.0066-0",{"$f":"C7860&D7860&E7860&F7860&G7860&H7860","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,","COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",2186.2]
["06.205.0072-A",{"$f":"C7873&D7873&E7873&F7873&G7873&H7873","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",100.28]
["06.205.0079-A",{"$f":"C7887&D7887&E7887&F7887&G7887&H7887","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",869.48]
["06.205.0080-0",{"$f":"C7888&D7888&E7888&F7888&G7888&H7888","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1094.47]
["06.205.0088-A",{"$f":"C7905&D7905&E7905&F7905&G7905&H7905","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",59.14]
["06.205.0091-0",{"$f":"C7910&D7910&E7910&F7910&G7910&H7910","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",210.46]
["06.205.0096-0",{"$f":"C7920&D7920&E7920&F7920&G7920&H7920","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",764.49]
["06.205.0105-A",{"$f":"C7937&D7937&E7937&F7937&G7937&H7937","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,","COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",15.85]
["06.205.0110-0",{"$f":"C7946&D7946&E7946&F7946&G7946&H7946","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,","COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",213.05]
["06.205.0116-0",{"$f":"C7958&D7958&E7958&F7958&G7958&H7958","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,","COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",991.99]
["06.205.0123-0",{"$f":"C7972&D7972&E7972&F7972&G7972&H7972","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",16.88]
["06.205.0124-A",{"$f":"C7975&D7975&E7975&F7975&G7975&H7975","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",39.47]
["06.205.0128-A",{"$f":"C7983&D7983&E7983&F7983&G7983&H7983","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",215.21]
["06.205.0138-0",{"$f":"C8002&D8002&E8002&F8002&G8002&H8002","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,","COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",2379.93]
["06.205.0141-A",{"$f":"C8009&D8009&E8009&F8009&G8009&H8009","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",18.27]
["06.205.0146-A",{"$f":"C8019&D8019&E8019&F8019&G8019&H8019","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",236.83]
["06.205.0154-A",{"$f":"C8035&D8035&E8035&F8035&G8035&H8035","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1681.49]
["06.205.0157-0",{"$f":"C8040&D8040&E8040&F8040&G8040&H8040","v":"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO"},"TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,","COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",3014.33]
["06.250.0015-0",{"$f":"C8050&D8050&E8050&F8050&G8050&H8050","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  700MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELAS","TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  700MM,INCLUSIVE","ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",240.9]
["06.250.0031-A",{"$f":"C8067&D8067&E8067&F8067&G8067&H8067","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  400MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS","TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  400MM,INCLUSIVE","ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",123.2]
["06.250.0032-A",{"$f":"C8069&D8069&E8069&F8069&G8069&H8069","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS","TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  500MM,INCLUSIVE","ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",182.57]
["06.250.0040-0",{"$f":"C8082&D8082&E8082&F8082&G8082&H8082","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELAS","TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE","ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",1118.7]
["06.250.0054-0",{"$f":"C8090&D8090&E8090&F8090&G8090&H8090","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  700MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELAS","TICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE  700MM,INCLUSIVE","ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",313.5]
["06.251.0033-0",{"$f":"C8108&D8108&E8108&F8108&G8108&H8108","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",108.9]
["06.251.0037-A",{"$f":"C8117&D8117&E8117&F8117&G8117&H8117","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",283.8]
["06.251.0044-0",{"$f":"C8130&D8130&E8130&F8130&G8130&H8130","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",192.5]
["06.251.0046-0",{"$f":"C8134&D8134&E8134&F8134&G8134&H8134","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",286]
["06.251.0051-A",{"$f":"C8145&D8145&E8145&F8145&G8145&H8145","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",82.5]
["06.251.0059-A",{"$f":"C8161&D8161&E8161&F8161&G8161&H8161","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIM","ENTO",null,null,null,"M",823.5]
["06.251.0064-A",{"$f":"C8171&D8171&E8171&F8171&G8171&H8171","v":"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA.FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUAS","PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA.FORNECIMEN","TO",null,null,null,"M",280.5]
["06.270.0001-0",{"$f":"C8182&D8182&E8182&F8182&G8182&H8182","v":"TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE"," AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRA","CHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",10.18]
["06.270.0003-0",{"$f":"C8186&D8186&E8186&F8186&G8186&H8186","v":"TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE"," AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRA","CHA. FORNECIMENTO",null,null,null,"M",34.26]
["06.270.0038-A",{"$f":"C8199&D8199&E8199&F8199&G8199&H8199","v":"ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMIN","AL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",48.9]
["06.270.0047-0",{"$f":"C8208&D8208&E8208&F8208&G8208&H8208","v":"CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSI","VE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",9.93]
["06.270.0054-0",{"$f":"C8218&D8218&E8218&F8218&G8218&H8218","v":"CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE","100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",103.95]
["06.270.0067-0",{"$f":"C8232&D8232&E8232&F8232&G8232&H8232","v":"CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINAL","DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",18.78]
["06.270.0076-0",{"$f":"C8244&D8244&E8244&F8244&G8244&H8244","v":"EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO"},"EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE"," 50MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",38.17]
["06.270.0078-A",{"$f":"C8249&D8249&E8249&F8249&G8249&H8249","v":"EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO"},"EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE"," 100MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",114.46]
["06.270.0093-0",{"$f":"C8266&D8266&E8266&F8266&G8266&H8266","v":"REDUCAO DE PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"REDUCAO DE PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE","100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",27.63]
["06.270.0105-0",{"$f":"C8276&D8276&E8276&F8276&G8276&H8276","v":"TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MM","X75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",56.02]
["06.270.0111-A",{"$f":"C8281&D8281&E8281&F8281&G8281&H8281","v":"COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4\",PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=50MM.FORNECIMENTO"},"COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4\",","PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",7.9]
["06.271.0014-A",{"$f":"C8293&D8293&E8293&F8293&G8293&H8293","v":"TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS",",COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.","FORNECIMENTO",null,null,null,"M",222.43]
["06.271.0025-A",{"$f":"C8307&D8307&E8307&F8307&G8307&H8307","v":"LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 300MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL","DE 300MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",299.84]
["06.271.0051-0",{"$f":"C8314&D8314&E8314&F8314&G8314&H8314","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",6.87]
["06.271.0055-0",{"$f":"C8322&D8322&E8322&F8322&G8322&H8322","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 3\".FORNECIMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 3\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",88.13]
["06.271.0062-A",{"$f":"C8331&D8331&E8331&F8331&G8331&H8331","v":"TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE32MM.FORNECIMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE","32MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",4.54]
["06.272.0002-0",{"$f":"C8344&D8344&E8344&F8344&G8344&H8344","v":"TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO"},"TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM","INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",13.95]
["06.272.0021-0",{"$f":"C8358&D8358&E8358&F8358&G8358&H8358","v":"CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COM","DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECI","MENTO",null,null,null,"UN",22.63]
["06.272.0032-0",{"$f":"C8370&D8370&E8370&F8370&G8370&H8370","v":"PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO"},"PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRO","NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",7.8]
["06.272.0035-A",{"$f":"C8375&D8375&E8375&F8375&G8375&H8375","v":"SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO"},"SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO","(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.","FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",24.14]
["06.273.0001-A",{"$f":"C8385&D8385&E8385&F8385&G8385&H8385","v":"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO"},"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI","VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",78.38]
["06.273.0010-0",{"$f":"C8402&D8402&E8402&F8402&G8402&H8402","v":"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO"},"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI","VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",627.66]
["06.273.0013-0",{"$f":"C8408&D8408&E8408&F8408&G8408&H8408","v":"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2000MM. FORNECIMENTO"},"TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSI","VE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2000MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",1575.62]
["06.275.0002-A",{"$f":"C8417&D8417&E8417&F8417&G8417&H8417","v":"CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 75MM. FORNECIMENTO"},"CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO"," NOMINAL 75MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",30.43]
["06.300.0002-A",{"$f":"C8429&D8429&E8429&F8429&G8429&H8429","v":"TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM. FORNECIMENTO"},"TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANI","TARIO,COM DIAMETRO DE 150MM. FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",14.47]
["06.400.0004-A",{"$f":"C8443&D8443&E8443&F8443&G8443&H8443","v":"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO ELIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS"},"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI","A ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE"," MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO ELIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMEN","TO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS",null,null,"UN",1507.66]
["06.400.0014-0",{"$f":"C8456&D8456&E8456&F8456&G8456&H8456","v":"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA DE 100CV, ATE 400CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO"},"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO"," ACIMA DE 100CV, ATE 400CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERI","AIS PARA FIXACAO E LIGACAO",null,null,null,"UN",680.15]
["06.400.0015-0",{"$f":"C8458&D8458&E8458&F8458&G8458&H8458","v":"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO ACIMA 400CV,ATE 1000CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO"},"MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTO"," ACIMA 400CV,ATE 1000CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS","PARA FIXACAO E LIGACAO",null,null,null,"UN",703.16]
["06.502.0040-A",{"$f":"C8473&D8473&E8473&F8473&G8473&H8473","v":"SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1/4\" A1/8\" (6,4 A 3,2)MM.FORNECIMENTO"},"SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1/4\" A","1/8\" (6,4 A 3,2)MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",549.8]
["07.001.0025-1",{"$f":"C8480&D8480&E8480&F8480&G8480&H8480","v":"PASTA DE GESSO"},"PASTA DE GESSO",null,null,null,null,null,"M3",1180.63]
["07.001.0050-1",{"$f":"C8490&D8490&E8490&F8490&G8490&H8490","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL",null,null,null,null,null,"M3",385.42]
["07.001.0090-1",{"$f":"C8506&D8506&E8506&F8506&G8506&H8506","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPARO"," MANUAL",null,null,null,null,"M3",419.99]
["07.001.0115-B",{"$f":"C8517&D8517&E8517&F8517&G8517&H8517","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL",null,null,null,null,null,"M3",277.99]
["07.001.0125-B",{"$f":"C8521&D8521&E8521&F8521&G8521&H8521","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPAROMANUAL"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPARO","MANUAL",null,null,null,null,"M3",324.18]
["07.002.0015-1",{"$f":"C8538&D8538&E8538&F8538&G8538&H8538","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5,PREPARO MECANICO",null,null,null,null,null,"M3",327.95]
["07.002.0035-B",{"$f":"C8547&D8547&E8547&F8547&G8547&H8547","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,PREPARO MECANICO",null,null,null,null,null,"M3",242.64]
["07.003.0010-B",{"$f":"C8553&D8553&E8553&F8553&G8553&H8553","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECA","NICO",null,null,null,null,"M3",241.7]
["07.006.0015-B",{"$f":"C8571&D8571&E8571&F8571&G8571&H8571","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO",null,null,null,null,null,"M3",232.09]
["07.007.0015-B",{"$f":"C8579&D8579&E8579&F8579&G8579&H8579","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPAROMECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPARO","MECANICO",null,null,null,null,"M3",242.01]
["07.009.0015-1",{"$f":"C8588&D8588&E8588&F8588&G8588&H8588","v":"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO"},"ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPA","RO MECANICO",null,null,null,null,"M3",256.8]
["07.050.0025-1",{"$f":"C8594&D8594&E8594&F8594&G8594&H8594","v":"INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR SACO DE 50KG"},"INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU","TA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO","POR SACO DE 50KG",null,null,null,"SACO",50.2]
["07.100.0020-B",{"$f":"C8605&D8605&E8605&F8605&G8605&H8605","v":"INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLUME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,50M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLU","ME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRO","DUCAO MEDIA BRUTA DE 0,50M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MAT","ERIAIS",null,null,"M3",392.1]
["07.160.0020-1",{"$f":"C8616&D8616&E8616&F8616&G8616&H8616","v":"APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTOPOR KG DE RESINA UTILIZADA"},"APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,","INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO","POR KG DE RESINA UTILIZADA",null,null,null,"KG",51.37]
["08.001.0009-0",{"$f":"C8632&D8632&E8632&F8632&G8632&H8632","v":"SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO"},"SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO",null,null,null,null,"M3",62.66]
["08.003.0010-0",{"$f":"C8642&D8642&E8642&F8642&G8642&H8642","v":"BASE DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO"},"BASE DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA),INCLUSIVE F","ORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO",null,null,null,null,"M3",74.37]
["08.003.0035-A",{"$f":"C8649&D8649&E8649&F8649&G8649&H8649","v":"SUB-BASE E REFORCO DE AGREGADOS RECICLADOS,DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO APOS A COMPACTACAO"},"SUB-BASE E REFORCO DE AGREGADOS RECICLADOS,DE RESIDUOS DA CO","NSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO A","POS A COMPACTACAO",null,null,null,"M3",34.15]
["08.004.0008-A",{"$f":"C8657&D8657&E8657&F8657&G8657&H8657","v":"BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVEESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO"},"BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVE","ESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INC","LUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO",null,null,null,"M3",326.82]
["08.006.0005-0",{"$f":"C8670&D8670&E8670&F8670&G8670&H8670","v":"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE AREIA,E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO"},"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PAR","ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE AREIA,E REJUNTAMENTO COM BETU","ME E CASCALHINHO",null,null,null,"M2",50.71]
["08.007.0002-A",{"$f":"C8683&D8683&E8683&F8683&G8683&H8683","v":"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MES","MOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMAS","SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3",null,null,null,"M2",33.63]
["08.010.0005-A",{"$f":"C8697&D8697&E8697&F8697&G8697&H8697","v":"SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDOS(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASEDE CONCRETO FCK=10MPA,INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOSA"},"SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDOS(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASE","DE CONCRETO FCK=10MPA,INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMAS","SA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOS","A",null,null,"M",22.11]
["08.012.0004-A",{"$f":"C8705&D8705&E8705&F8705&G8705&H8705","v":"REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO"},"REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO",null,null,null,null,null,"M",34.05]
["08.015.0002-A",{"$f":"C8715&D8715&E8715&F8715&G8715&H8715","v":"REVESTIMENTO DO TIPO \"TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMPLES\",DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO"},"REVESTIMENTO DO TIPO \"TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMP","LES\",DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,I","NCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO",null,null,null,"M2",3.94]
["08.015.0022-0",{"$f":"C8730&D8730&E8730&F8730&G8730&H8730","v":"SELAGEM DE TRINCA EM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL,INCLUSIVEFRESAGEM DA TRINCA,LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO E SELAGEM COM EMULSAO RR-1C"},"SELAGEM DE TRINCA EM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL,INCLUSIVE","FRESAGEM DA TRINCA,LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO E SELAG","EM COM EMULSAO RR-1C",null,null,null,"M",7.9]
["08.015.0050-A",{"$f":"C8741&D8741&E8741&F8741&G8741&H8741","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN","TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO","M AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP","ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN","A DE 2.000T/MES",null,"M2",38.36]
["08.015.0053-A",{"$f":"C8747&D8747&E8747&F8747&G8747&H8747","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN","TE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO CO","M AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSP","ORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USIN","A DE 6.000T/MES",null,"M2",32.58]
["08.015.0070-0",{"$f":"C8752&D8752&E8752&F8752&G8752&H8752","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA","MADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE","DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D","E 2.000T/MES",null,null,"M2",31.33]
["08.015.0077-0",{"$f":"C8764&D8764&E8764&F8764&G8764&H8764","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CA","MADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE","DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA D","E 2.000T/MES",null,null,"M2",23.5]
["08.015.0084-0",{"$f":"C8778&D8778&E8778&F8778&G8778&H8778","v":"PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA(\"BRITA MASTIQUEASFALTO\"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO \"INFRA-RED\""},"PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA(\"BRITA MASTIQUE","ASFALTO\"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVE","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO \"INFRA-RED\"",null,null,null,"M2",63.32]
["08.015.0087-A",{"$f":"C8785&D8785&E8785&F8785&G8785&H8785","v":"EXECUCAO DE MEMBRANA ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170°C,COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE"},"EXECUCAO DE MEMBRANA ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZANDO"," LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170°","C,COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,EXCLUSIVE FOR","NECIMENTO DO LIGANTE",null,null,"M2",2.41]
["08.015.0103-0",{"$f":"C8804&D8804&E8804&F8804&G8804&H8804","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI","NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS M","ATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A","PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHA","MENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES",null,"T",304.46]
["08.015.0121-0",{"$f":"C8812&D8812&E8812&F8812&G8812&H8812","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI","NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS","MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA"," A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES","PALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T","/MES","T",301.22]
["08.015.0124-A",{"$f":"C8819&D8819&E8819&F8819&G8819&H8819","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMI","NACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OS","MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA"," A PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ES","PALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T","/MES","T",272.55]
["08.015.0153-A",{"$f":"C8829&D8829&E8829&F8829&G8829&H8829","v":"CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE AC","ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I","NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA","PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE","ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.0","00T/MES","T",229.92]
["08.015.0203-A",{"$f":"C8841&D8841&E8841&F8841&G8841&H8841","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUEN","TE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA","CAMADA,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ",",EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO","UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES",null,"M2",39.66]
["08.015.0225-0",{"$f":"C8856&D8856&E8856&F8856&G8856&H8856","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTA","DO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EX","CLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA","PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES",null,null,"M2",30.74]
["08.015.0254-A",{"$f":"C8867&D8867&E8867&F8867&G8867&H8867","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC","ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I","NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPOR","TE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAI","S,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PROD","UCAO DE 8.000T/MES","T",366.07]
["08.015.0273-A",{"$f":"C8877&D8877&E8877&F8877&G8877&H8877","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC","ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I","NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP","ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI","AIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PR","ODUCAO DE 6.000T/MES","T",341.46]
["08.015.0274-A",{"$f":"C8879&D8879&E8879&F8879&G8879&H8879","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE AC","ORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,I","NCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSP","ORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERI","AIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PR","ODUCAO DE 8.000T/MES","T",335.24]
["08.015.0320-A",{"$f":"C8899&D8899&E8899&F8899&G8899&H8899","v":"MISTURA BETUMINOSA TIPO \"GAP GRADED\",UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE \"GRIP TEST\" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA"},"MISTURA BETUMINOSA TIPO \"GAP GRADED\",UTILIZANDO LIGANTE DE A","SFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RES","ULTADO DE \"GRIP TEST\" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNEC","IMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA",null,null,"T",57.36]
["08.015.0361-0",{"$f":"C8906&D8906&E8906&F8906&G8906&H8906","v":"PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)\"IN SITU\" TIPO \"FIELD BLEND\",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 18% DE PO-DE-BORRACHA GRANULADA E 2% DE POLIMERO EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP"},"PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)\"IN S","ITU\" TIPO \"FIELD BLEND\",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA"," COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 18% DE PO-DE-BORRACHA GRANULA","DA E 2% DE POLIMERO EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,AS","TM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP",null,"T",2843.81]
["08.016.0001-0",{"$f":"C8914&D8914&E8914&F8914&G8914&H8914","v":"AREIA-ASFALTO,A QUENTE,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO"},"AREIA-ASFALTO,A QUENTE,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXE","CUCAO\",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,F","ORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLIC","A AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO",null,null,"M3",817.25]
["08.018.0005-A",{"$f":"C8927&D8927&E8927&F8927&G8927&H8927","v":"REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO"},"REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EM"," CAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDI","DA APOS A COMPACTACAO",null,null,null,"M3",80.35]
["08.019.0003-0",{"$f":"C8940&D8940&E8940&F8940&G8940&H8940","v":"JUNTA DE CONSTRUCAO EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO,DEMACHO E FEMEA,EXCLUSIVE PASSADORES"},"JUNTA DE CONSTRUCAO EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO,DE","MACHO E FEMEA,EXCLUSIVE PASSADORES",null,null,null,null,"M",33.59]
["08.019.0009-0",{"$f":"C8944&D8944&E8944&F8944&G8944&H8944","v":"JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE"},"JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMEN","TOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE",null,null,null,null,"M",12.94]
["08.020.0018-A",{"$f":"C8955&D8955&E8955&F8955&G8955&H8955","v":"PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC."},"PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO",",C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,","RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-","-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA","MASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL",".PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.","M2",93.91]
["08.021.0002-A",{"$f":"C8971&D8971&E8971&F8971&G8971&H8971","v":"REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUC","AO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIM","ENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,"M3",4.29]
["08.024.0002-A",{"$f":"C8977&D8977&E8977&F8977&G8977&H8977","v":"ESPALHAMENTO MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO EM CAMADAS (SOMENTE MAO DE OBRA),CONSIDERADO NESTE ITEM: A)CONCRETO ASFALTICOJUNTO AO LOCAL DE APLICACAO; B)BASE JA PREPARADA; C)EXCLUIDO O FORNECIMENTO DO CONCRETO"},"ESPALHAMENTO MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO EM CAMADAS (SOMENT","E MAO DE OBRA),CONSIDERADO NESTE ITEM: A)CONCRETO ASFALTICO","JUNTO AO LOCAL DE APLICACAO; B)BASE JA PREPARADA; C)EXCLUIDO"," O FORNECIMENTO DO CONCRETO",null,null,"T",32.68]
["08.027.0036-0",{"$f":"C8988&D8988&E8988&F8988&G8988&H8988","v":"MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO"},"MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCA","L,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,RE","JUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,C","OM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO",null,null,"M",86.11]
["08.027.0051-A",{"$f":"C9003&D9003&E9003&F9003&G9003&H9003","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15","MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTU","RA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",88.05]
["08.027.0054-A",{"$f":"C9005&D9005&E9005&F9005&G9005&H9005","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=","15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM AL","TURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,","NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",96.85]
["08.027.0075-0",{"$f":"C9018&D9018&E9018&F9018&G9018&H9018","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORI","DO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E"," COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E","AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",125.19]
["08.027.0090-A",{"$f":"C9035&D9035&E9035&F9035&G9035&H9035","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30MDE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=","35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M","DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO T","RACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"M",76.21]
["08.027.0096-0",{"$f":"C9038&D9038&E9038&F9038&G9038&H9038","v":"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DEBASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLOR","IDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE","BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO"," E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIA","IS",null,"M",100.25]
["08.031.0005-0",{"$f":"C9050&D9050&E9050&F9050&G9050&H9050","v":"LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPRENDENDO:A)SUBLEITO COMPACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM);C)IMPRIMACAO;D)CAPA ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F)GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS DE RALO DE AMBOS OS LADOS A CADA 30,00M"},"LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPRENDENDO:A)SUBLEITO COMP","ACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM);C)IMPRIMACAO",";D)CAPA ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F)","GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS DE RALO DE AMBO","S OS LADOS A CADA 30,00M",null,"M",1153.43]
["08.034.0001-A",{"$f":"C9059&D9059&E9059&F9059&G9059&H9059","v":"GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRIMENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,FEITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSURA DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DEPVC RIGIDO DE 100MM"},"GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRI","MENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,F","EITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSUR","A DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DE","PVC RIGIDO DE 100MM",null,"M",38.95]
["08.036.0002-0",{"$f":"C9076&D9076&E9076&F9076&G9076&H9076","v":"CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO"},"CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO"," MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO",null,null,null,null,"M3",108.76]
["08.037.0014-0",{"$f":"C9086&D9086&E9086&F9086&G9086&H9086","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES","PALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MEC","ANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES",null,null,null,"T",2.96]
["08.037.0040-A",{"$f":"C9091&D9091&E9091&F9091&G9091&H9091","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES","PALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UM","A PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES",null,null,null,"T",5.83]
["08.037.0047-A",{"$f":"C9103&D9103&E9103&F9103&G9103&H9103","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES","PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN","ICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES",null,null,null,"T",7.42]
["08.037.0052-A",{"$f":"C9113&D9113&E9113&F9113&G9113&H9113","v":"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA, PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES"},"CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ES","PALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECAN","ICA, PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES",null,null,null,"T",3.62]
["08.040.0010-0",{"$f":"C9130&D9130&E9130&F9130&G9130&H9130","v":"MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO \"IN LOCO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA"},"MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLD","ADO \"IN LOCO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO D","E 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA D","E CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MA","TERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA",null,"M",29.79]
["08.040.0030-A",{"$f":"C9139&D9139&E9139&F9139&G9139&H9139","v":"MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO \"IN LOCO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA"},"MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO \"IN LO","CO\",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE","BASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMEN","TO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM F","ORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGR","AFIA","M",7.49]
["09.001.0004-A",{"$f":"C9151&D9151&E9151&F9151&G9151&H9151","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 09.001.0001,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 0","9.001.0001,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA",null,null,null,null,"M2",12.15]
["09.001.0025-0",{"$f":"C9154&D9154&E9154&F9154&G9154&H9154","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 09.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 0","9.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA",null,null,null,null,"M2",12.78]
["09.001.0060-0",{"$f":"C9168&D9168&E9168&F9168&G9168&H9168","v":"PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVENTIVO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,COBERTURA DE PALHA DE CAPIM DESFIBRADA E APLICACAO DE HIDRO-ASFALTO,COM FIXACAO DE MALHA DE BAMBU LASCADO"},"PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE A","NALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICA","CAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PR","EVENTIVO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIV","E TRANSPORTE,COBERTURA DE PALHA DE CAPIM DESFIBRADA E APLICA","CAO DE HIDRO-ASFALTO,COM FIXACAO DE MALHA DE BAMBU LASCADO","M2",19]
["09.001.0150-0",{"$f":"C9180&D9180&E9180&F9180&G9180&H9180","v":"CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO SINTETICO,DE PARTI","CULAS DE BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, MISTURADAS MECA","NICAMENTE E AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO MO","NOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL COM ROLO COMPACTADOR E COM ES","PESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",31.27]
["09.002.0003-0",{"$f":"C9186&D9186&E9186&F9186&G9186&H9186","v":"PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,","COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",5.55]
["09.002.0023-A",{"$f":"C9201&D9201&E9201&F9201&G9201&H9201","v":"PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA"},"PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA","S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA",null,null,null,null,"M2",17.5]
["09.003.0009-0",{"$f":"C9212&D9212&E9212&F9212&G9212&H9212","v":"ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 70 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 7","0 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",10]
["09.003.0066-0",{"$f":"C9218&D9218&E9218&F9218&G9218&H9218","v":"ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E3,00M.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA D","O PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E","3,00M.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",280]
["09.003.0076-A",{"$f":"C9227&D9227&E9227&F9227&G9227&H9227","v":"ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA\"SPINE\"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRA"," SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),AIPHANES CARYOTI","FOLIA (PALMEIRA\"SPINE\"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA","/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLE","RACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO",null,"UN",4.5]
["09.003.0188-A",{"$f":"C9245&D9245&E9245&F9245&G9245&H9245","v":"ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE GATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DEOURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEIA,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGARIDINHA RASTEIRA,MARACANA RAJADO,TRAPOERABA ROXA,MARGARIDAOOU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE"," GATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DE","OURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEI","A,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGA","RIDINHA RASTEIRA,MARACANA RAJADO,TRAPOERABA ROXA,MARGARIDAO","OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO","M2",17.5]
["09.003.0194-A",{"$f":"C9249&D9249&E9249&F9249&G9249&H9249","v":"ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPO HEMEROCALIS,LIRIO,AZEDINHA DO BREJO,CAMOMILA,VIOLETA VERMELHA,PLANTA MOSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRANCES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO"},"ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPO HEMEROCALI","S,LIRIO,AZEDINHA DO BREJO,CAMOMILA,VIOLETA VERMELHA,PLANTA M","OSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRAN","CES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P","OR M2.FORNECIMENTO",null,"M2",17.5]
["09.004.0010-0",{"$f":"C9262&D9262&E9262&F9262&G9262&H9262","v":"CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 33CM DE ALTURA,EM TELA DE CHAPA EXPANDIDA DE 3/16\",DECAPADA,FOSFATIZADA,PINTADA A \"PRIMER\" E ACABAMENTO A COR,CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE FERRO DE 1/2\" ESPACADAS DE 1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 33CM DE ALTURA,EM TELA DE CHA","PA EXPANDIDA DE 3/16\",DECAPADA,FOSFATIZADA,PINTADA A \"PRIMER","\" E ACABAMENTO A COR,CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE FERRO DE"," 1/2\" ESPACADAS DE 1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",34.84]
["09.004.0020-A",{"$f":"C9275&D9275&E9275&F9275&G9275&H9275","v":"CERCA PROTETORA DE JARDIM,FORMANDO ARCOS COM 46CM DE DIAMETRO EM ACO REDONDO LISO DE 1/2\",SUPERPOSTOS DE 10CM, SOLDADOSEM BARRA DE(1 1/2\"X3/8\"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DISTANCIADOS DE 75CM,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVEESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE.FORNECIMENTOE COLOCACAO"},"CERCA PROTETORA DE JARDIM,FORMANDO ARCOS COM 46CM DE DIAMETR","O EM ACO REDONDO LISO DE 1/2\",SUPERPOSTOS DE 10CM, SOLDADOS","EM BARRA DE(1 1/2\"X3/8\"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DIS","TANCIADOS DE 75CM,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE","ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE.FORNECIMENTO","E COLOCACAO","M",69.52]
["09.004.0050-A",{"$f":"C9283&D9283&E9283&F9283&G9283&H9283","v":"FRADE DE CONCRETO 10MPA,PARA PROTECAO DE CALCADAS,APICOADO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FRADE DE CONCRETO 10MPA,PARA PROTECAO DE CALCADAS,APICOADO,I","NCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",154.46]
["09.004.0060-0",{"$f":"C9290&D9290&E9290&F9290&G9290&H9290","v":"FRADE METALICO,EM FERRO FUNDIDO,MODELO CICLOVIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FRADE METALICO,EM FERRO FUNDIDO,MODELO CICLOVIA.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",167.73]
["09.005.0005-0",{"$f":"C9300&D9300&E9300&F9300&G9300&H9300","v":"IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 10CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 10CM DE ALTURA",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",15.52]
["09.005.0021-0",{"$f":"C9316&D9316&E9316&F9316&G9316&H9316","v":"CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS(196 VEZES PORANO)"},"CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS(196 VEZES POR","ANO)",null,null,null,null,"HA",19.74]
["09.005.0026-A",{"$f":"C9327&D9327&E9327&F9327&G9327&H9327","v":"VARREDURA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS (104 VEZES POR ANO)"},"VARREDURA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS (104 VEZES POR ANO)",null,null,null,null,null,"HA",241.51]
["09.005.0033-0",{"$f":"C9338&D9338&E9338&F9338&G9338&H9338","v":"LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES PORANO)"},"LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES POR","ANO)",null,null,null,null,"UN",11.41]
["09.005.0038-0",{"$f":"C9348&D9348&E9348&F9348&G9348&H9348","v":"IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA"},"IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIV","E O FORNECIMENTO DA AGUA",null,null,null,null,"UN",0.48]
["09.005.0059-0",{"$f":"C9360&D9360&E9360&F9360&G9360&H9360","v":"MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DE AREAS AJARDINADAS,CORTE DE FOLHAS E RAMOS SECOS,RETIRADA DE PARASITAS, LIMPEZA E REPLANTIODE ARBUSTOS (1 VEZ POR SEMANA)"},"MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DE AREAS AJARDINADAS,CORTE DE FOLH","AS E RAMOS SECOS,RETIRADA DE PARASITAS, LIMPEZA E REPLANTIO","DE ARBUSTOS (1 VEZ POR SEMANA)",null,null,null,"M2",0.74]
["09.005.0110-0",{"$f":"C9370&D9370&E9370&F9370&G9370&H9370","v":"PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA"},"PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA",null,null,null,null,null,"M2",3.08]
["09.005.0125-A",{"$f":"C9377&D9377&E9377&F9377&G9377&H9377","v":"APARO DE BORDOS EM GRAMADOS(6 VEZES POR ANO)"},"APARO DE BORDOS EM GRAMADOS(6 VEZES POR ANO)",null,null,null,null,null,"KM",222.3]
["09.005.0145-A",{"$f":"C9385&D9385&E9385&F9385&G9385&H9385","v":"CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM AREA DE BRITA"},"CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM AREA DE BRITA",null,null,null,null,null,"M2",2.67]
["09.006.0020-0",{"$f":"C9404&D9404&E9404&F9404&G9404&H9404","v":"ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO"},"ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M3",193.13]
["09.006.0035-A",{"$f":"C9411&D9411&E9411&F9411&G9411&H9411","v":"TERRA TIPO CAPA DE MORRO,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE.FORNECIMENTO"},"TERRA TIPO CAPA DE MORRO,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPOR","TE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",84.53]
["09.007.0035-A",{"$f":"C9425&D9425&E9425&F9425&G9425&H9425","v":"RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES"},"RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES",null,null,null,null,null,"UN",53.5]
["09.008.0010-0",{"$f":"C9426&D9426&E9426&F9426&G9426&H9426","v":"CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO"},"CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTA","CAO",null,null,null,null,"M3",91.34]
["09.011.0001-0",{"$f":"C9442&D9442&E9442&F9442&G9442&H9442","v":"CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAOE REATERRO"},"CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAO","E REATERRO",null,null,null,null,"M",32.93]
["09.012.0010-0",{"$f":"C9452&D9452&E9452&F9452&G9452&H9452","v":"BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO(225X50X50)CM.FORNECIMENTO"},"BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO(225X50X50)CM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",921.24]
["09.013.0002-A",{"$f":"C9459&D9459&E9459&F9459&G9459&H9459","v":"BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA"},"BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE","5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE POR","CAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO A","O CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASE","S DE CONCRETO DE 15X15X30CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA",null,"UN",1214.53]
["09.014.0015-0",{"$f":"C9474&D9474&E9474&F9474&G9474&H9474","v":"MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO",",NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO","RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO","ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",1227.53]
["09.015.0010-0",{"$f":"C9486&D9486&E9486&F9486&G9486&H9486","v":"ALAMBRADO COM ATE 2,00M DE ALTURA,COM TELA DE ARAME GALV.Nº12,DE MALHA QUADRADA 1\",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS DE CANTONEIRAS DE 3/4\"X3/4\"X1/8\",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALV.DE 2\",COM CARAPUCAS DE FECHAMENTO SUPERIOR,ESPACADOS A CADA2,50M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO COM ATE 2,00M DE ALTURA,COM TELA DE ARAME GALV.Nº1","2,DE MALHA QUADRADA 1\",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS DE CANTO","NEIRAS DE 3/4\"X3/4\"X1/8\",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALV.","DE 2\",COM CARAPUCAS DE FECHAMENTO SUPERIOR,ESPACADOS A CADA","2,50M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO","M2",139.56]
["09.015.0015-A",{"$f":"C9489&D9489&E9489&F9489&G9489&H9489","v":"ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00MDE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2\" HORIZONTAL E MONTANTESDO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00M","DE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2\" HORIZONTAL E MONTANTES","DO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO",",EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",121.37]
["09.015.0044-0",{"$f":"C9506&D9506&E9506&F9506&G9506&H9506","v":"ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2\"E ESP.DE PAREDE DE 1/8\",EM MODULOS DE(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOS","ANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO"," INTERNO DE 2.1/2\"E ESP.DE PAREDE DE 1/8\",EM MODULOS DE(3,00","X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,","REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2"," DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",185.32]
["09.015.0058-A",{"$f":"C9519&D9519&E9519&F9519&G9519&H9519","v":"ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC."},"ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA"," LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERN","A E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2\" E ESPESSURA DE PA","REDE DE 1/8\",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS","DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORT","E E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.","M2",201.49]
["09.015.0060-A",{"$f":"C9521&D9521&E9521&F9521&G9521&H9521","v":"ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE)C/DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2\" E ESPESSURA DEPAREDE DE 1/8\",EM MODULOS DE(2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DE TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC."},"ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA"," LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA"," E INTERNAMENTE)C/DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2\" E ESPESSURA DE","PAREDE DE 1/8\",EM MODULOS DE(2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS"," DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPOR","TE E PINTURA DE TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.","M2",210.14]
["09.015.0078-0",{"$f":"C9536&D9536&E9536&F9536&G9536&H9536","v":"CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO NO 2.1/2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO","(EXTERNA E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO NO 2.1/2\" E ES","PESSURA DE PAREDE DE 1/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",85.86]
["09.015.0306-A",{"$f":"C9547&D9547&E9547&F9547&G9547&H9547","v":"BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8\" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EX","TERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8\" HORIZ","ONTAIS E MONTANTES DE 4\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COM"," PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,"UN",1313.31]
["09.015.0316-A",{"$f":"C9557&D9557&E9557&F9557&G9557&H9557","v":"CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS,  ROLAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DADANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS,  RO","LAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DA","DANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",297.66]
["09.015.0332-A",{"$f":"C9573&D9573&E9573&F9573&G9573&H9573","v":"GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (E","XTERNA E INTERNAMENTE) DE 1\" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/","2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONC","RETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",4150.73]
["09.015.0334-0",{"$f":"C9574&D9574&E9574&F9574&G9574&H9574","v":"GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8\".CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COMPINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZA","DO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2\" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/","8\".CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E REC","OMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COM","PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMAL","TE E EXCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",416.55]
["09.020.0070-0",{"$f":"C9588&D9588&E9588&F9588&G9588&H9588","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº14,MALHA LOSANGO 6 X 6CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº14,MALHA LOSANGO 6 X 6CM.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",20.52]
["09.025.0100-A",{"$f":"C9601&D9601&E9601&F9601&G9601&H9601","v":"CANTONEIRA DE 3/4\"X3/4\"X1/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CANTONEIRA DE 3/4\"X3/4\"X1/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"M",7.36]
["09.026.0030-0",{"$f":"C9610&D9610&E9610&F9610&G9610&H9610","v":"VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM DIAMETRO ENTRE 30CM E 40CM E ALTURA ENTRE 30CM E 35CM,INCLUSIVE PRATO.FORNECIMENTO"},"VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM"," DIAMETRO ENTRE 30CM E 40CM E ALTURA ENTRE 30CM E 35CM,INCLU","SIVE PRATO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",11.78]
["10.001.0004-1",{"$f":"C9618&D9618&E9618&F9618&G9618&H9618","v":"CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMETRO DE 25CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMET","RO DE 25CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA",null,null,null,null,"M",110.5]
["10.002.0035-0",{"$f":"C9636&D9636&E9636&F9636&G9636&H9636","v":"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO"},"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,TRIPLO,INCLUSIVE FORNECIMENT","O,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSA","IS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO",null,null,null,"M",325.22]
["10.002.0040-A",{"$f":"C9639&D9639&E9639&F9639&G9639&H9639","v":"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO"},"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN","TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS","AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO",null,null,null,"M",106.26]
["10.002.0070-A",{"$f":"C9651&D9651&E9651&F9651&G9651&H9651","v":"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO"},"CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMEN","TO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERS","AIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO",null,null,null,"M",143.11]
["10.003.0011-0",{"$f":"C9668&D9668&E9668&F9668&G9668&H9668","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4\" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4\" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR","M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)","E PERFURACAO",null,null,"M",18.04]
["10.003.0025-0",{"$f":"C9678&D9678&E9678&F9678&G9678&H9678","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6\" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6\" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR","M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)",",EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,"M",59.57]
["10.003.0030-A",{"$f":"C9683&D9683&E9683&F9683&G9683&H9683","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8\" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8\" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE","ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR","M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)",",EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,"M",67.45]
["10.003.0050-A",{"$f":"C9699&D9699&E9699&F9699&G9699&H9699","v":"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12\" PARA CARGA DE 110T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12\" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D","E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO","R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC","O),EXCLUSIVE PERFURACAO",null,null,"M",143.02]
["10.003.0082-A",{"$f":"C9709&D9709&E9709&F9709&G9709&H9709","v":"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 500MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 81T A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO"},"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CON","TINUA,DIAMETRO DE 500MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 81T A 130T,IN","CLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRA","VADO E CONCRETADO",null,null,"M",284.01]
["10.004.0140-0",{"$f":"C9716&D9716&E9716&F9716&G9716&H9716","v":"ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN (45TF).FORNECIMENTO"},"ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DE","ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-","ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 45","0KN (45TF).FORNECIMENTO",null,null,"M",54]
["10.004.0181-A",{"$f":"C9731&D9731&E9731&F9731&G9731&H9731","v":"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 800KN(80TF).FORNECIMENTO"},"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A","PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T","RANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C","OMPRESSAO AXIAL DE ATE 800KN(80TF).FORNECIMENTO",null,null,"M",104.74]
["10.004.0182-A",{"$f":"C9733&D9733&E9733&F9733&G9733&H9733","v":"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO"},"ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA A","PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E T","RANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE C","OMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO",null,null,"M",125.09]
["10.004.0205-0",{"$f":"C9746&D9746&E9746&F9746&G9746&H9746","v":"CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF)"},"CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-","ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR","DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO","DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF)",null,null,"M",43]
["10.004.0260-0",{"$f":"C9760&D9760&E9760&F9760&G9760&H9760","v":"EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN(25TF)"},"EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL","HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN(25TF)",null,null,null,null,"UN",38]
["10.004.0290-0",{"$f":"C9772&D9772&E9772&F9772&G9772&H9772","v":"EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN(130TF)"},"EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABAL","HO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN(130TF)",null,null,null,null,"UN",80]
["10.005.0004-A",{"$f":"C9781&D9781&E9781&F9781&G9781&H9781","v":"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI STANDARD\",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO"},"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI ST","ANDARD\",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACI","DADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS","MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO",null,null,"M",241.42]
["10.005.0022-A",{"$f":"C9787&D9787&E9787&F9787&G9787&H9787","v":"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI STANDARD\",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E ATE 18,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO"},"ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI ST","ANDARD\",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M E"," ATE 18,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVE","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E C","ONCRETADO",null,"M",189.67]
["10.005.0031-0",{"$f":"C9798&D9798&E9798&F9798&G9798&H9798","v":"TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI\",COM DIAMETRO DE 400MM"},"TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE A","RRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACA","MOLDADA NO TERRENO,TIPO \"FRANKI\",COM DIAMETRO DE 400MM",null,null,null,"M",120.84]
["10.005.0057-A",{"$f":"C9813&D9813&E9813&F9813&G9813&H9813","v":"BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO \"FRANKI\",DIAMETRO DE 520MM(ATE 600L)"},"BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO \"FRANKI\",DIAMETRO DE 5","20MM(ATE 600L)",null,null,null,null,"UN",312.49]
["10.006.0021-A",{"$f":"C9819&D9819&E9819&F9819&G9819&H9819","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO","INCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE","10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª","CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL","ESCAVADO",null,"M",283.88]
["10.006.0031-A",{"$f":"C9831&D9831&E9831&F9831&G9831&H9831","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO","INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE","10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª","CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL","ESCAVADO",null,"M",405.66]
["10.006.0042-A",{"$f":"C9845&D9845&E9845&F9845&G9845&H9845","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO","INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE","10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª"," CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL"," ESCAVADO",null,"M",606.48]
["10.006.0044-0",{"$f":"C9848&D9848&E9848&F9848&G9848&H9848","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO","INCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT","RE 10,00 E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASA","MENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CAR","GA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO",null,"M",665.89]
["10.007.0031-A",{"$f":"C9867&D9867&E9867&F9867&G9867&H9867","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A","TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª","CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA D","O CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MAT","ERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",4860.06]
["10.007.0035-A",{"$f":"C9875&D9875&E9875&F9875&G9875&H9875","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCL.MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE","NDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT","RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS","AMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO",",EXCL.MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,T","RANSPORTE E DESCARGA MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",6995.02]
["10.007.0043-0",{"$f":"C9882&D9882&E9882&F9882&G9882&H9882","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE","NDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT","RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS","AMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MA","TERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSP","ORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",5609.54]
["10.007.0062-0",{"$f":"C9892&D9892&E9892&F9892&G9892&H9892","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A","TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA",",A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET","O,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESC","AVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",7868.59]
["10.007.0074-0",{"$f":"C9908&D9908&E9908&F9908&G9908&H9908","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE","NDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT","RE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS","AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE"," MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRA","NSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE","M",9886]
["10.007.0080-B",{"$f":"C9913&D9913&E9913&F9913&G9913&H9913","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A","TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA",",A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET","O,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESC","AVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",5421.44]
["10.007.0085-A",{"$f":"C9923&D9923&E9923&F9923&G9923&H9923","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE","NDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT","RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS","AMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE"," MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRA","NSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE","M",10924.21]
["10.007.0102-0",{"$f":"C9940&D9940&E9940&F9940&G9940&H9940","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A","TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA",",A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET","O,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESC","AVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",10858.66]
["10.007.0110-B",{"$f":"C9949&D9949&E9949&F9949&G9949&H9949","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE A","TE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA",",A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRET","O,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESC","AVADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",7038.36]
["10.007.0114-A",{"$f":"C9957&D9957&E9957&F9957&G9957&H9957","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TE","NDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENT","RE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRAS","AMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE"," MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRA","NSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE","M",12809.82]
["10.007.0205-A",{"$f":"C9971&D9971&E9971&F9971&G9971&H9971","v":"ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 10,00 A 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGADO MATERIAL ESCAVADO"},"ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFER","IOR DA MESMA ENTRE 10,00 A 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXC","EDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MA","TERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA","DO MATERIAL ESCAVADO",null,"M3",2159.33]
["10.008.0005-B",{"$f":"C9981&D9981&E9981&F9981&G9981&H9981","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DE"," PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLU","SIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,AR","MACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALA","RGAMENTO DA BASE","M",209.97]
["10.008.0010-1",{"$f":"C9990&D9990&E9990&F9990&G9990&H9990","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",579.52]
["10.008.0025-A",{"$f":"C10003&D10003&E10003&F10003&G10003&H10003","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",585.18]
["10.008.0027-A",{"$f":"C10007&D10007&E10007&F10007&G10007&H10007","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",740.72]
["10.008.0043-0",{"$f":"C10018&D10018&E10018&F10018&G10018&H10018","v":"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE"},"ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,","TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E"," 7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGO","RIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,","FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAV","ADO E ALARGAMENTO DA BASE","M",656.56]
["10.008.0051-1",{"$f":"C10034&D10034&E10034&F10034&G10034&H10034","v":"ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO"},"ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERI","AL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE","4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIV","E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO",null,null,"M3",234.73]
["10.009.0015-1",{"$f":"C10044&D10044&E10044&F10044&G10044&H10044","v":"MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B)"},"MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD","O COM DIAMETRO DE 1,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS"," MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC","K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B)",null,null,"M",1355.57]
["10.009.0020-A",{"$f":"C10055&D10055&E10055&F10055&G10055&H10055","v":"MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,80M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B)"},"MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD","O COM DIAMETRO DE 1,80M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS"," MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC","K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B)",null,null,"M",2375.97]
["10.009.0022-A",{"$f":"C10059&D10059&E10059&F10059&G10059&H10059","v":"MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 2,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B)"},"MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMAD","O COM DIAMETRO DE 2,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS"," MATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FC","K=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B)",null,null,"M",2903.96]
["10.010.0008-0",{"$f":"C10072&D10072&E10072&F10072&G10072&H10072","v":"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 6\" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARAESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 1/4\" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE PERFIL DE ACO \"I\",DE 6\" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARA","ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRAS"," CHATAS DE 1/4\" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE","FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS",null,null,"UN",229.45]
["10.010.0020-A",{"$f":"C10081&D10081&E10081&F10081&G10081&H10081","v":"EMENDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-25 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-25 SIMPLES,INCLUSIVE TALA","S DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TOD","OS OS MATERIAIS",null,null,null,"UN",113.13]
["10.010.0065-A",{"$f":"C10099&D10099&E10099&F10099&G10099&H10099","v":"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE T","ALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE","TODOS OS MATERIAIS",null,null,null,"UN",181.21]
["10.010.0085-A",{"$f":"C10107&D10107&E10107&F10107&G10107&H10107","v":"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS"},"EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 DUPLO,INCLUSIVE TAL","AS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TO","DOS OS MATERIAIS",null,null,null,"UN",328.46]
["10.011.0006-1",{"$f":"C10116&D10116&E10116&F10116&G10116&H10116","v":"PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2\",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10\",INCLUSIVE FORNECIMENTO"},"PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2\",SOLDADA SOBR","E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10\",INCLUSI","VE FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",76.41]
["10.011.0009-1",{"$f":"C10122&D10122&E10122&F10122&G10122&H10122","v":"PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2\",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 10\",INCLUSIVEFORNECIMENTO"},"PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2\",SOLDADA SOBR","E CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 10\",INCLUSIVE","FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",129.9]
["10.012.0050-A",{"$f":"C10139&D10139&E10139&F10139&G10139&H10139","v":"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80CM"},"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80CM",null,null,null,null,null,"UN",278.29]
["10.012.0080-A",{"$f":"C10149&D10149&E10149&F10149&G10149&H10149","v":"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 2,10 A 2,50M"},"ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 2,10 A 2,","50M",null,null,null,null,"UN",862.7]
["10.012.0105-0",{"$f":"C10154&D10154&E10154&F10154&G10154&H10154","v":"ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,DUPLO"},"ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,D","UPLO",null,null,null,null,"UN",222.23]
["10.012.0150-0",{"$f":"C10166&D10166&E10166&F10166&G10166&H10166","v":"ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4\" A 6\" DE DIAMETRO"},"ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4\" A 6\" DE DIAMETRO",null,null,null,null,null,"UN",130.58]
["10.014.0010-0",{"$f":"C10180&D10180&E10180&F10180&G10180&H10180","v":"PERFIL DUPLO \"I\" OU \"H\" ATE 8\",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO"},"PERFIL DUPLO \"I\" OU \"H\" ATE 8\",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL",".O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",14.29]
["10.014.0021-A",{"$f":"C10187&D10187&E10187&F10187&G10187&H10187","v":"CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16\",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO"},"CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16\",PARA USO GERAL.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"KG",4.62]
["10.015.0010-A",{"$f":"C10195&D10195&E10195&F10195&G10195&H10195","v":"TRILHO SEMINOVO TRIPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LONGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO"},"TRILHO SEMINOVO TRIPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LO","NGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNE","CIMENTO",null,null,null,"KG",8.34]
["10.028.0010-0",{"$f":"C10214&D10214&E10214&F10214&G10214&H10214","v":"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D","IAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCL","USIVE PERFURACAO",null,null,"M",63.25]
["10.028.0015-A",{"$f":"C10217&D10217&E10217&F10217&G10217&H10217","v":"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO"},"ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM D","IAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLU","SIVE PERFURACAO",null,null,"M",74.94]
["10.060.0004-A",{"$f":"C10231&D10231&E10231&F10231&G10231&H10231","v":"CRAVACAO DE ESTACA-PRANCHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,COM LARGURA UTIL DE 30CM E COMPRIMENTO ATE 7,00M,CONSIDERANDO-SE TODA A SUPERFICIE DA ESTACA,EXCLUSIVE ESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA-PRANCHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,COM LARGU","RA UTIL DE 30CM E COMPRIMENTO ATE 7,00M,CONSIDERANDO-SE TODA"," A SUPERFICIE DA ESTACA,EXCLUSIVE ESTACA",null,null,null,"M2",102.88]
["10.080.0001-A",{"$f":"C10243&D10243&E10243&F10243&G10243&H10243","v":"MANUSEIO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS ATE 20,00M"},"MANUSEIO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS ATE 20,00M",null,null,null,null,null,"T",64.58]
["11.001.0006-1",{"$f":"C10248&D10248&E10248&F10248&G10248&H10248","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS",null,null,null,"M3",226.45]
["11.001.0015-1",{"$f":"C10258&D10258&E10258&F10258&G10258&H10258","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE MICROSSILICA"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS E ADICAO DE 8% DE M","ICROSSILICA",null,null,"M3",244.61]
["11.001.0032-B",{"$f":"C10269&D10269&E10269&F10269&G10269&H10269","v":"CONCRETO AUTO-ADENSAVEL DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS"},"CONCRETO AUTO-ADENSAVEL DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESIST","ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, COMPREENDENDO AP","ENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS",null,null,null,"M3",307.14]
["11.002.0014-1",{"$f":"C10284&D10284&E10284&F10284&G10284&H10284","v":"PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MIS","TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA"," PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO","S MATERIAIS",null,null,"M3",85.42]
["11.002.0018-0",{"$f":"C10290&D10290&E10290&F10290&G10290&H10290","v":"DOSAGEM DE CONCRETO EM USINA DOSADORA,TIPO VERTICAL,PARA 16,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SENDO O TRABALHO INTERMITENTE,A 50%"},"DOSAGEM DE CONCRETO EM USINA DOSADORA,TIPO VERTICAL,PARA 16,","00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SENDO O TRABALH","O INTERMITENTE,A 50%",null,null,null,"M3",37.44]
["11.002.0027-1",{"$f":"C10302&D10302&E10302&F10302&G10302&H10302","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS","PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0","0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO","NSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H",null,null,"M3",73.05]
["11.002.0035-1",{"$f":"C10316&D10316&E10316&F10316&G10316&H10316","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRA","NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM","ENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,","00M3/H",null,null,"M3",65.78]
["11.002.0042-A",{"$f":"C10329&D10329&E10329&F10329&G10329&H10329","v":"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H"},"LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPOR","TE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO","E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/","H",null,null,"M3",64.95]
["11.003.0003-1",{"$f":"C10342&D10342&E10342&F10342&G10342&H10342","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P","REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO",null,null,null,"M3",401.27]
["11.003.0006-0",{"$f":"C10346&D10346&E10346&F10346&G10346&H10346","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P","REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO",null,null,null,"M3",431.93]
["11.003.0010-A",{"$f":"C10353&D10353&E10353&F10353&G10353&H10353","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL,ADICIONADO A AGUA DE AMASSAMENTO"},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI","STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE DE P","EGA NORMAL,ADICIONADO A AGUA DE AMASSAMENTO",null,null,null,"M3",404.62]
["11.003.0064-A",{"$f":"C10373&D10373&E10373&F10373&G10373&H10373","v":"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA"},"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D","E BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PE","LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA",null,null,null,"M2",43.69]
["11.003.0072-A",{"$f":"C10379&D10379&E10379&F10379&G10379&H10379","v":"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA"},"PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D","E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE","LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA",null,null,null,"M2",49.49]
["11.004.0020-1",{"$f":"C10390&D10390&E10390&F10390&G10390&H10390","v":"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO."},"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A","RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI","NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA","MENTO.",null,null,"M2",49.2]
["11.004.0027-A",{"$f":"C10405&D10405&E10405&F10405&G10405&H10405","v":"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM"},"FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS"," 1 VEZ,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXC","LUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E D","ESMOLDAGEM",null,null,"M2",107.27]
["11.004.0030-B",{"$f":"C10411&D10411&E10411&F10411&G10411&H10411","v":"ESCORAMENTO DE PONTILHOES,PONTES E VIADUTOS,DE CONCRETO ARMADO,COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 3ª COM ESCORAS DE MADEIRADE REFLORESTAMENTO,UTILIZANDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMONTAGEM,CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO,COMPREENDIDO PELA PROJECAO HORIZONTAL DO ESTRADO NO TERRENO,DEDUZIDA A PARTE ESTRUTURAL ENVOLVIDA"},"ESCORAMENTO DE PONTILHOES,PONTES E VIADUTOS,DE CONCRETO ARMA","DO,COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 3ª COM ESCORAS DE MADEIRA","DE REFLORESTAMENTO,UTILIZANDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DE","SMONTAGEM,CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO,COMPREENDIDO PELA PROJ","ECAO HORIZONTAL DO ESTRADO NO TERRENO,DEDUZIDA A PARTE ESTRU","TURAL ENVOLVIDA","M3",38.88]
["11.004.0053-1",{"$f":"C10420&D10420&E10420&F10420&G10420&H10420","v":"ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)"},"ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VI","GAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60C","M DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELA","AREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGA","VEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA)",null,"M2",63.55]
["11.004.0063-0",{"$f":"C10428&D10428&E10428&F10428&G10428&H10428","v":"REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA"},"REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS",",COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA",null,null,null,null,"M2",8.94]
["11.004.0075-0",{"$f":"C10442&D10442&E10442&F10442&G10442&H10442","v":"ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 8,00M A 12,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA"},"ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE"," 8,00M A 12,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSI","VE RETIRADA",null,null,null,"M2",60.21]
["11.005.0002-B",{"$f":"C10455&D10455&E10455&F10455&G10455&H10455","v":"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1","4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS",",SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI","VE ESCORAMENTO",null,null,"M2",83.05]
["11.005.0050-0",{"$f":"C10468&D10468&E10468&F10468&G10468&H10468","v":"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E M","ADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTO","S,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOS","AUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESC","ORAMENTO",null,"M2",221.57]
["11.006.0030-0",{"$f":"C10478&D10478&E10478&F10478&G10478&H10478","v":"CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 21CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007)"},"CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,N","AS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 21CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGE","M E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007)",null,null,null,"UNXMES",9.12]
["11.007.0020-0",{"$f":"C10488&D10488&E10488&F10488&G10488&H10488","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS,COM DIMENSOES DE 61CMX61CM,ALTURAS DE 16 A 30CM"},"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS,COM DI","MENSOES DE 61CMX61CM,ALTURAS DE 16 A 30CM",null,null,null,null,"UN",5.18]
["11.009.0012-0",{"$f":"C10500&D10500&E10500&F10500&G10500&H10500","v":"FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO"},"FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE","DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIA","METRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO"," ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO",null,null,"KG",3.84]
["11.009.0014-B",{"$f":"C10505&D10505&E10505&F10505&G10505&H10505","v":"BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO"},"BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON","FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO"," DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%","DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO",null,null,"KG",3.89]
["11.010.0030-A",{"$f":"C10515&D10515&E10515&F10515&G10515&H10515","v":"CABO DE ACO PARA 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO PARA 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE","ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO P","ELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",16.35]
["11.010.0034-0",{"$f":"C10522&D10522&E10522&F10522&G10522&H10522","v":"CABO DE ACO PARA 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO PARA 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DE"," ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO","PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",12.93]
["11.010.0083-A",{"$f":"C10541&D10541&E10541&F10541&G10541&H10541","v":"CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC","O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL","O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",13.63]
["11.010.0084-A",{"$f":"C10543&D10543&E10543&F10543&G10543&H10543","v":"CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE AC","O GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PEL","O PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",12.32]
["11.010.0091-0",{"$f":"C10556&D10556&E10556&F10556&G10556&H10556","v":"CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO"},"CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE A","CO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PE","LO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO",null,null,null,"KG",8.45]
["11.011.0011-0",{"$f":"C10570&D10570&E10570&F10570&G10570&H10570","v":"PREPARO E COLOCACAO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO"},"PREPARO E COLOCACAO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM","PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC","IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO",null,null,null,"KG",3.27]
["11.011.0015-0",{"$f":"C10578&D10578&E10578&F10578&G10578&H10578","v":"PREPARO E COLOCACAO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO"},"PREPARO E COLOCACAO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COM","PREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNEC","IMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO",null,null,null,"KG",3.77]
["11.011.0019-A",{"$f":"C10587&D10587&E10587&F10587&G10587&H10587","v":"PREPARO E COLOCACAO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO"},"PREPARO E COLOCACAO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,CO","MPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNE","CIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO",null,null,null,"KG",4.25]
["11.011.0029-0",{"$f":"C10604&D10604&E10604&F10604&G10604&H10604","v":"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM"},"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,","ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM",null,null,null,null,"KG",4.25]
["11.011.0037-0",{"$f":"C10614&D10614&E10614&F10614&G10614&H10614","v":"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM"},"CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,","INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS","(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS",",ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM",null,null,"KG",3.69]
["11.012.0015-A",{"$f":"C10619&D10619&E10619&F10619&G10619&H10619","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,CO","MPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00","M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSA","O E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",341.23]
["11.012.0035-0",{"$f":"C10636&D10636&E10636&F10636&G10636&H10636","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,","COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,","00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN","SAO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",3369.83]
["11.012.0061-A",{"$f":"C10647&D10647&E10647&F10647&G10647&H10647","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,C","OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0","0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS","AO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",594.81]
["11.012.0063-A",{"$f":"C10651&D10651&E10651&F10651&G10651&H10651","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,C","OMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,0","0M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENS","AO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",820.62]
["11.012.0095-0",{"$f":"C10668&D10668&E10668&F10668&G10668&H10668","v":"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO"},"CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,","COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,","00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTEN","SAO E INJECAO DE CIMENTO",null,null,"UN",7807.64]
["11.012.0125-A",{"$f":"C10677&D10677&E10677&F10677&G10677&H10677","v":"PROTENSAO EM FUNDACOES TIPO RADIER OU LAJES DE PISOS INDUSTRIAIS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 15,2MM,CP 190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACASDE ANCORAGEM,CUNHAS,POCKET-FORMERS,CAPS,ADAPTADORES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CORDOALHAS"},"PROTENSAO EM FUNDACOES TIPO RADIER OU LAJES DE PISOS INDUSTR","IAIS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 15,","2MM,CP 190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACAS","DE ANCORAGEM,CUNHAS,POCKET-FORMERS,CAPS,ADAPTADORES,EXCLUSIV","E FORNECIMENTO DE CORDOALHAS",null,"KG",4.42]
["11.013.0009-A",{"$f":"C10685&D10685&E10685&F10685&G10685&H10685","v":"CAMADA IMPERMEABILIZADORA EM CONCRETO ARMADO,ESPESSURA DE 5CM,ARMADURA CRUZADA COM BARRAS DE ACO CA-25 DE 3/16\",ESPACADAS DE 30CM,JUNTAS DE SARRAFO DE MADEIRA ESPACADAS DE 3,00M,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA ACOMPRESSAO DE 10MPA"},"CAMADA IMPERMEABILIZADORA EM CONCRETO ARMADO,ESPESSURA DE 5C","M,ARMADURA CRUZADA COM BARRAS DE ACO CA-25 DE 3/16\",ESPACADA","S DE 30CM,JUNTAS DE SARRAFO DE MADEIRA ESPACADAS DE 3,00M,SE","NDO O CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A","COMPRESSAO DE 10MPA",null,"M2",29.18]
["11.013.0059-0",{"$f":"C10692&D10692&E10692&F10692&G10692&H10692","v":"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO"},"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU","RA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO"," LOCAL DEFINITIVO",null,null,null,"M2",136.71]
["11.013.0064-0",{"$f":"C10702&D10702&E10702&F10702&G10702&H10702","v":"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE"},"PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSU","RA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE",null,null,null,null,"M2",214.64]
["11.013.0070-1",{"$f":"C10714&D10714&E10714&F10714&G10714&H10714","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS"},"CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE"," CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE","AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022"," E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA","CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS",null,"M3",1890.02]
["11.013.0135-A",{"$f":"C10729&D10729&E10729&F10729&G10729&H10729","v":"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE"," CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE","AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO","CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E","COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null,"M3",1484.92]
["11.015.0020-0",{"$f":"C10740&D10740&E10740&F10740&G10740&H10740","v":"GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTODOS MATERIAIS"},"GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO"," (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO","DOS MATERIAIS",null,null,null,"M3",2554.6]
["11.015.0030-0",{"$f":"C10746&D10746&E10746&F10746&G10746&H10746","v":"ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO"},"ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENT","O NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.P","OR M3 DE CONCRETO",null,null,null,"M3",52.81]
["11.016.0004-A",{"$f":"C10755&D10755&E10755&F10755&G10755&H10755","v":"ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM"},"ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DU","AS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOI","OS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O","U METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U","MA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORI","OS.FORNECIMENTO E MONTAGEM","M2",123.86]
["11.016.0030-A",{"$f":"C10767&D10767&E10767&F10767&G10767&H10767","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS \"I\" OU \"H\",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM"},"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO"," USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C","OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PER","FIS \"I\" OU \"H\",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,","INCLUSIVE PERDAS E PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MON","TAGEM","KG",14.82]
["11.016.0200-A",{"$f":"C10781&D10781&E10781&F10781&G10781&H10781","v":"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM"},"ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI","-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND","O APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM",null,null,null,"KG",3.52]
["11.018.0020-A",{"$f":"C10787&D10787&E10787&F10787&G10787&H10787","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D","E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APIC","OAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS",null,null,"M",101.01]
["11.018.0051-0",{"$f":"C10800&D10800&E10800&F10800&G10800&H10800","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -15 A +40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS",",ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -15 A +40MM",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",180.18]
["11.018.0080-A",{"$f":"C10813&D10813&E10813&F10813&G10813&H10813","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,FIXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,F","IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",23.13]
["11.018.0090-A",{"$f":"C10817&D10817&E10817&F10817&G10817&H10817","v":"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,FIXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F","IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",29.26]
["11.020.0002-0",{"$f":"C10828&D10828&E10828&F10828&G10828&H10828","v":"CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,EXCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO"},"CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50",",INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E","XCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO",null,null,null,"KG",20.14]
["11.021.0010-1",{"$f":"C10844&D10844&E10844&F10844&G10844&H10844","v":"FORMA INTERNA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO EXTERNO DE 25CM PARA ALIVIO DE PESO PROPRIO DE PECA ESTRUTURAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"FORMA INTERNA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO EXTERNO DE 25CM PARA A","LIVIO DE PESO PROPRIO DE PECA ESTRUTURAL,INCLUSIVE FORNECIME","NTO DOS MATERIAIS",null,null,null,"M",30.34]
["11.023.0003-0",{"$f":"C10850&D10850&E10850&F10850&G10850&H10850","v":"TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS RETANGULARES DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 30X15CM.FORNECIMENTO"},"TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE","ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS RETAN","GULARES DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE EL","ES DE 30X15CM.FORNECIMENTO",null,null,"KG",3.86]
["11.023.0009-A",{"$f":"C10861&D10861&E10861&F10861&G10861&H10861","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 50MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO"},"TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 50MM,SEM REVESTIM","ENTO DE PVC.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",19.54]
["11.024.0010-1",{"$f":"C10876&D10876&E10876&F10876&G10876&H10876","v":"CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO"},"CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL","A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE"," AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER","DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC","IE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CO","NCRETO APLICADO","M3",1360.74]
["11.024.0018-0",{"$f":"C10882&D10882&E10882&F10882&G10882&H10882","v":"CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INFERIOR,E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO"},"CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL","A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE"," AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PER","DAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFIC","IE HORIZONTAL INFERIOR,E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJE","CAO","M3",762.01]
["11.025.0012-A",{"$f":"C10891&D10891&E10891&F10891&G10891&H10891","v":"CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO"},"CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE","CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT","O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO",null,null,null,"M3",425.72]
["11.026.0032-A",{"$f":"C10909&D10909&E10909&F10909&G10909&H10909","v":"MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAIS,MED.(0,40X0,40X0,20)M,SEM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCAIXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGRELHA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PARA LASTRO,TERRA VEGETAL,ESCAVACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DE ATERRO,VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA COROAMENTO DO MURO"},"MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAI","S,MED.(0,40X0,40X0,20)M,SEM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCA","IXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGREL","HA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PA","RA LASTRO,TERRA VEGETAL,ESCAVACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO"," DE ATERRO,VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA COROAMENTO DO MURO","M2",463.82]
["11.030.0020-A",{"$f":"C10917&D10917&E10917&F10917&G10917&H10917","v":"LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO"},"LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO","DE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,IN","CLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPA","E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO",null,null,"M2",99.62]
["11.030.0060-0",{"$f":"C10926&D10926&E10926&F10926&G10926&H10926","v":"LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO"},"LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D","E 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC","LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA"," E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO",null,null,"M2",104.3]
["11.030.0120-A",{"$f":"C10939&D10939&E10939&F10939&G10939&H10939","v":"LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO"},"LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D","E 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC","LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA"," E ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO",null,null,"M2",130.33]
["11.031.0050-A",{"$f":"C10949&D10949&E10949&F10949&G10949&H10949","v":"PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20","M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5"," A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,"M2",96.47]
["11.035.0001-B",{"$f":"C10959&D10959&E10959&F10959&G10959&H10959","v":"FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO"},"FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA","O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN","DO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO",null,null,null,"M2",10.65]
["11.035.0010-0",{"$f":"C10964&D10964&E10964&F10964&G10964&H10964","v":"FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO \"STEEL DECK\",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL","TIPO \"STEEL DECK\",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORI","OS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,"M2",73.89]
["11.038.0001-0",{"$f":"C10976&D10976&E10976&F10976&G10976&H10976","v":"FORMA METALICA PARA TUNEIS:DESLOCAMENTOS,POSICIONAMENTO,FIXACAO E RETIRADA DE CONJUNTO DE FORMAS DE 7,00M DE EXTENSAO ERESPECTIVOS TRILHOS,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO"},"FORMA METALICA PARA TUNEIS:DESLOCAMENTOS,POSICIONAMENTO,FIXA","CAO E RETIRADA DE CONJUNTO DE FORMAS DE 7,00M DE EXTENSAO E","RESPECTIVOS TRILHOS,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO",null,null,null,"M2",10.9]
["11.040.0130-0",{"$f":"C10986&D10986&E10986&F10986&G10986&H10986","v":"SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROCHOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROC","HOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DE","ACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MAL","HA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220","KN/M,GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONT","ORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",989.09]
["11.043.0009-A",{"$f":"C11003&D11003&E11003&F11003&G11003&H11003","v":"TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO P","OR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FO","RNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORR","OSIVA",null,null,"M",119.24]
["11.043.0014-1",{"$f":"C11012&D11012&E11012&F11012&G11012&H11012","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12"," FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENT","O E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTEC","AO ANTICORROSIVA",null,null,"M",93.08]
["11.043.0020-0",{"$f":"C11024&D11024&E11024&F11024&G11024&H11024","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12"," CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E"," A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO"," ANTICORROSIVA",null,null,"M",151.14]
["11.043.0021-A",{"$f":"C11027&D11027&E11027&F11027&G11027&H11027","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6","FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO"," E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM",null,null,null,"M",105.28]
["11.043.0028-A",{"$f":"C11041&D11041&E11041&F11041&G11041&H11041","v":"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM"},"TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8","CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E","A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM",null,null,null,"M",150.96]
["11.044.0009-A",{"$f":"C11053&D11053&E11053&F11053&G11053&H11053","v":"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE"},"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE","TIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHA","S DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE",null,null,null,"UN",3833.47]
["11.045.0009-0",{"$f":"C11068&D11068&E11068&F11068&G11068&H11068","v":"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE"},"PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DE","TIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS"," DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE",null,null,null,"UN",4242.97]
["11.046.0004-A",{"$f":"C11075&D11075&E11075&F11075&G11075&H11075","v":"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA"},"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE","SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA",null,null,null,null,"M3",270]
["11.046.0015-A",{"$f":"C11085&D11085&E11085&F11085&G11085&H11085","v":"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA"},"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE","SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA",null,null,null,null,"M3",320]
["11.046.0105-0",{"$f":"C11090&D11090&E11090&F11090&G11090&H11090","v":"CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARAUMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 50MPA,PREPARO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE  EQUIPAMENTOS,INCLUINDO ADITIVOS"},"CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) DOSADO RACIONALMENTE PARA","UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 50MPA,PREPARO"," EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL E LANCAMENTO COM AUXILIO DE","  EQUIPAMENTOS,INCLUINDO ADITIVOS",null,null,"M3",448.53]
["11.048.0010-B",{"$f":"C11111&D11111&E11111&F11111&G11111&H11111","v":"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO"},"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST","ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPO","RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME","NTO",null,null,"M3",298.61]
["11.048.0030-1",{"$f":"C11118&D11118&E11118&F11118&G11118&H11118","v":"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO"},"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST","ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE TRANSPO","RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME","NTO",null,null,"M3",374.29]
["11.048.0040-1",{"$f":"C11122&D11122&E11122&F11122&G11122&H11122","v":"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO"},"CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESIST","ENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE TRANSPO","RTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAME","NTO",null,null,"M3",385.86]
["11.050.0010-A",{"$f":"C11135&D11135&E11135&F11135&G11135&H11135","v":"ESCORAMENTO METALICO(ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU TORRES DE CARGA,INCLUSIVE VIGAMENTO PRINCIPAL E SECUNDARIO,PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE CIMBRAMENTO.MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO"},"ESCORAMENTO METALICO(ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU T","ORRES DE CARGA,INCLUSIVE VIGAMENTO PRINCIPAL E SECUNDARIO,PA","RA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE CIMBR","AMENTO.MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO",null,null,"M3XMES",5.2]
["11.060.0160-0",{"$f":"C11148&D11148&E11148&F11148&G11148&H11148","v":"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-RODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA"},"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO"," PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-R","ODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO EN","TRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA",null,null,"M",13675.99]
["11.060.0180-0",{"$f":"C11156&D11156&E11156&F11156&G11156&H11156","v":"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA"},"SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO"," PROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20M","DE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-COR","POS,COM LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE"," 7,50 E 12,50M,COLOCADA",null,"M",32854.12]
["11.061.0002-0",{"$f":"C11174&D11174&E11174&F11174&G11174&H11174","v":"MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COMPREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO,EXCLUSIVE MATERIAIS E FORMAS"},"MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COM","PREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOL","O DE ENCHIMENTO,EXCLUSIVE MATERIAIS E FORMAS",null,null,null,"M3",123.27]
["11.090.0510-A",{"$f":"C11183&D11183&E11183&F11183&G11183&H11183","v":"RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZACAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO"},"RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZA","CAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCAC","AO",null,null,null,"KG",20.57]
["11.090.0530-A",{"$f":"C11189&D11189&E11189&F11189&G11189&H11189","v":"REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE 50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO"},"REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE"," 50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICI","E,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADES","IVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO",null,null,"M",138.71]
["11.091.0001-0",{"$f":"C11200&D11200&E11200&F11200&G11200&H11200","v":"MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZACAO DE MACACO PISTAO,CAPACIDADE DE 100T"},"MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZACAO"," DE MACACO PISTAO,CAPACIDADE DE 100T",null,null,null,null,"UN",934.12]
["12.001.0025-A",{"$f":"C11211&D11211&E11211&F11211&G11211&H11211","v":"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,00M"},"ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS","DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTAS"," SIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,00M",null,null,"M3",372.55]
["12.001.0040-A",{"$f":"C11217&D11217&E11217&F11217&G11217&H11217","v":"JUNTAS REENTRANTES,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020,FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5"},"JUNTAS REENTRANTES,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020",",FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1",":3:5",null,null,null,"M2",61.27]
["12.002.0011-A",{"$f":"C11237&D11237&E11237&F11237&G11237&H11237","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 1,50M DE ALTURA"},"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 1,50M DE ALTURA",null,null,null,null,"M3",974.91]
["12.002.0015-0",{"$f":"C11238&D11238&E11238&F11238&G11238&H11238","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE S","UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REA","L",null,null,"M2",197.5]
["12.002.0040-0",{"$f":"C11252&D11252&E11252&F11252&G11252&H11252","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COMVAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME","NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM","VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,null,"M2",111.22]
["12.002.0100-A",{"$f":"C11269&D11269&E11269&F11269&G11269&H11269","v":"APERTO DE ALVENARIA,SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADO COM ARGILAEXPANDIDA"},"APERTO DE ALVENARIA,SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADO COM ARGILA","EXPANDIDA",null,null,null,null,"M3",591.55]
["12.003.0065-A",{"$f":"C11277&D11277&E11277&F11277&G11277&H11277","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE","UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALT","URA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",120.76]
["12.003.0080-0",{"$f":"C11284&D11284&E11284&F11284&G11284&H11284","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE","MEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MED","IDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",54.4]
["12.003.0110-0",{"$f":"C11298&D11298&E11298&F11298&G11298&H11298","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA","DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M","),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PE","LA AREA REAL",null,"M2",117.34]
["12.003.0155-0",{"$f":"C11310&D11310&E11310&F11310&G11310&H11310","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T","RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRID","A,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",97.13]
["12.003.0165-A",{"$f":"C11315&D11315&E11315&F11315&G11315&H11315","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T","RACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,","ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",100.19]
["12.003.0190-A",{"$f":"C11325&D11325&E11325&F11325&G11325&H11325","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C","OM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T","RACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS",",ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",50.06]
["12.003.0235-0",{"$f":"C11342&D11342&E11342&F11342&G11342&H11342","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D","E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM","PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M D","E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,"M2",36.96]
["12.003.0245-A",{"$f":"C11347&D11347&E11347&F11347&G11347&H11347","v":"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT","ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D","E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM","PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4",",50 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,"M2",49.58]
["12.005.0025-A",{"$f":"C11359&D11359&E11359&F11359&G11359&H11359","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE","ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E ME","DIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",63.31]
["12.005.0090-A",{"$f":"C11373&D11373&E11373&F11373&G11373&H11373","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE","ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E","MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",81.77]
["12.005.0105-0",{"$f":"C11380&D11380&E11380&F11380&G11380&H11380","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:","1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,","DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",68.4]
["12.005.0115-0",{"$f":"C11388&D11388&E11388&F11388&G11388&H11388","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:","1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,","DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",67.09]
["12.005.0124-A",{"$f":"C11397&D11397&E11397&F11397&G11397&H11397","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA","MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:","1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,","DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",82.01]
["12.005.0185-0",{"$f":"C11414&D11414&E11414&F11414&G11414&H11414","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT","ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,","NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE"," CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",61]
["12.005.0200-0",{"$f":"C11420&D11420&E11420&F11420&G11420&H11420","v":"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL"},"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENT","ES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,","NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU A","RESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL",null,null,"M2",76.96]
["12.007.0030-0",{"$f":"C11430&D11430&E11430&F11430&G11430&H11430","v":"PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 6,2KG,39X21,5X15CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010"},"PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO"," DE 6,2KG,39X21,5X15CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010",null,null,null,null,"M2",191.2]
["12.009.0006-0",{"$f":"C11446&D11446&E11446&F11446&G11446&H11446","v":"PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5"},"PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM A","RGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5",null,null,null,null,"M2",351.93]
["12.011.0005-A",{"$f":"C11457&D11457&E11457&F11457&G11457&H11457","v":"ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 12,5X25X6,25CM,EM PAREDES DE 12,5CM DE ESPESSURA, ESTRUTURADACOM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOSVAOS,VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE"},"ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 12",",5X25X6,25CM,EM PAREDES DE 12,5CM DE ESPESSURA, ESTRUTURADA","COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS","VAOS,VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E A","LICERCE",null,"M2",201.71]
["12.012.0002-A",{"$f":"C11461&D11461&E11461&F11461&G11461&H11461","v":"PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO,DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA(NA PARTE INFERIOR) DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF,DE 15MM DE ESPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA PARTE SUPERIOR"},"PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO,DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA","(NA PARTE INFERIOR) DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF,DE 15MM DE E","SPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA PARTE SUPERIOR",null,null,null,"M2",311.31]
["12.015.0016-0",{"$f":"C11474&D11474&E11474&F11474&G11474&H11474","v":"PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM \"L\",\"T\",OU \"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS"},"PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL"," CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHA","PA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUT","OCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PE","RFIL DE ACO NA COR PRETA,EM \"L\",\"T\",OU \"X\",FAZENDO AS PORTAS"," PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS","M2",132]
["12.015.0031-A",{"$f":"C11483&D11483&E11483&F11483&G11483&H11483","v":"PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA COR PRETA,EM \"L\",\"T\",OU \"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS"},"PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL"," E VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DE"," CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO ME","LAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE A","CO NA COR PRETA,EM \"L\",\"T\",OU \"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO"," CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS","M2",191]
["12.015.0041-A",{"$f":"C11491&D11491&E11491&F11491&G11491&H11491","v":"PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL EVIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EMCOLMEIA ESTRUTURADO C/MONTANTES ACO COR PRETA,EM \"L\",\"T\" OU\"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE CONJUNTO,EXCL.SUAS FERRAGENS"},"PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL E","VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA"," FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA"," DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EM","COLMEIA ESTRUTURADO C/MONTANTES ACO COR PRETA,EM \"L\",\"T\" OU","\"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE CONJUNTO,EXCL.SUAS FERRAGENS","M2",154]
["12.015.0075-A",{"$f":"C11509&D11509&E11509&F11509&G11509&H11509","v":"PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUT.C/MONTANTES PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM \"L\",\"T\" OU \"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJ.,EXCL.SUAS FERRAGENS"},"PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CE","GO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2",",10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOS","E C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRU","T.C/MONTANTES PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM \"L\",\"T\" O","U \"X\",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJ.,EXCL.SUAS FERRAGENS","M2",187]
["12.016.0004-0",{"$f":"C11512&D11512&E11512&F11512&G11512&H11512","v":"PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPOR","TANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.","C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5","MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/","TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS"," DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",50.73]
["12.016.0016-0",{"$f":"C11524&D11524&E11524&F11524&G11524&H11524","v":"PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORT","ANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5","MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,L","ARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRAT","AMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE","GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",83.13]
["12.016.0030-A",{"$f":"C11539&D11539&E11539&F11539&G11539&H11539","v":"PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD EOUTRA RF(RESISTENTE FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COL."},"PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,","ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS"," ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD E","OUTRA RF(RESISTENTE FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.12","00MM,TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS C","HAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COL.","M2",73]
["12.035.0001-0",{"$f":"C11550&D11550&E11550&F11550&G11550&H11550","v":"PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM","3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PARED","E,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",282.42]
["12.035.0010-0",{"$f":"C11556&D11556&E11556&F11556&G11556&H11556","v":"PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ARABESCO,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ARABESCO,","COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU P","AREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,"M2",317.04]
["12.050.0010-0",{"$f":"C11572&D11572&E11572&F11572&G11572&H11572","v":"ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS \"L\" 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DELAJE PRE-MOLDADA,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJETO CEHAB"},"ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS \"L\" 14X19X29CM,APA","RENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESS","AO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO"," E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DE","LAJE PRE-MOLDADA,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJET","O CEHAB","M",18.35]
["13.001.0013-0",{"$f":"C11582&D11582&E11582&F11582&G11582&H11582","v":"REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:6"},"REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENAR","IA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO","TRACO 1:6",null,null,null,"M2",3.7]
["13.001.0020-B",{"$f":"C11589&D11589&E11589&F11589&G11589&H11589","v":"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3"},"EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5","CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA","CO 1:3",null,null,null,"M2",21.81]
["13.001.0041-0",{"$f":"C11604&D11604&E11604&F11604&G11604&H11604","v":"EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,EXCLUSIVE CHAPISCO"},"EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV","ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,EXCLUSIVE CH","APISCO",null,null,null,"M2",20.15]
["13.001.0105-0",{"$f":"C11616&D11616&E11616&F11616&G11616&H11616","v":"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA"},"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI","A,NO TRACO 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC","ROSSILICA",null,null,null,"M2",18.2]
["13.001.0106-A",{"$f":"C11619&D11619&E11619&F11619&G11619&H11619","v":"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA"},"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI","A,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MIC","ROSSILICA",null,null,null,"M2",13.65]
["13.003.0001-A",{"$f":"C11633&D11633&E11633&F11633&G11633&H11633","v":"REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO"},"REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULIS","TA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO","TRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICA","DO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO",null,null,"M2",21.11]
["13.004.0015-A",{"$f":"C11645&D11645&E11645&F11645&G11645&H11645","v":"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM"},"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA",",EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT","O E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIM","ENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM",null,null,"M2",33.82]
["13.006.0010-0",{"$f":"C11654&D11654&E11654&F11654&G11654&H11654","v":"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 5MM"},"REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA",",EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENT","O,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REB","OCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3",":5,COM ESPESSURA DE 5MM",null,"M2",43.74]
["13.008.0010-0",{"$f":"C11660&D11660&E11660&F11660&G11660&H11660","v":"REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO"},"REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRA","TADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,","APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO",null,null,null,"M2",16.77]
["13.010.0015-A",{"$f":"C11671&D11671&E11671&F11671&G11671&H11671","v":"PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM 13.003.0001"},"PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM"," 13.003.0001",null,null,null,null,"M",12.19]
["13.022.0010-0",{"$f":"C11686&D11686&E11686&F11686&G11686&H11686","v":"REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR CINZA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO"},"REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR CIN","ZA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBO","CO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,AS","SENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO",null,null,"M2",421.47]
["13.022.0035-0",{"$f":"C11698&D11698&E11698&F11698&G11698&H11698","v":"REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X5CM,NA COR VERMELHA,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRACO 1:6"},"REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X5CM,NA COR V","ERMELHA,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGA","MASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRACO 1",":6",null,null,"M2",214.63]
["13.024.0015-0",{"$f":"C11708&D11708&E11708&F11708&G11708&H11708","v":"REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DIMENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES VERMELHA,LARANJA EAMARELA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO"},"REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI","MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES VERMELHA,LARANJA E","AMARELA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,","EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3","ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO",null,"M2",195.34]
["13.024.0019-A",{"$f":"C11715&D11715&E11715&F11715&G11715&H11715","v":"REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DIMENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO EBRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO CRISTAL OU COM RESINA,DI","MENSOES DE 2 X 2CM ATE 3 X 3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E","BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO",null,null,null,"M2",122.7]
["13.025.0010-A",{"$f":"C11723&D11723&E11723&F11723&G11723&H11723","v":"ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO"},"ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,E","XCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T","RACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TR","ACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DE","CIMENTO BRANCO",null,"M2",62.18]
["13.026.0010-0",{"$f":"C11740&D11740&E11740&F11740&G11740&H11740","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE"," EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI","DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE"," CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA","DE 2,5CM","M2",82.84]
["13.030.0210-0",{"$f":"C11748&D11748&E11748&F11748&G11748&H11748","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO \"4 FACES\",DE 20X6CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS REENTRANTES DE1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMENTO COMUM OU CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBROE AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA 2,5CM"},"REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO \"4 FACES\",","DE 20X6CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS REENTRANTES DE","1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMEN","TO COMUM OU CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E","AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO","E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA 2,5CM","M2",170.48]
["13.030.0252-A",{"$f":"C11755&D11755&E11755&F11755&G11755&H11755","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECOM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,C","OM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE","COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALI","ZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO",null,null,"M2",67.99]
["13.030.0259-A",{"$f":"C11765&D11765&E11765&F11765&G11765&H11765","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,ANTIPICHACAO,PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10","X10CM,ANTIPICHACAO,PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLAN","TE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAP","ISCO E EMBOCO",null,null,"M2",68.56]
["13.030.0270-A",{"$f":"C11781&D11781&E11781&F11781&G11781&H11781","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA,7,5X7,5CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016"},"REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA,7,5X7,5CM E 8,5MM DE ESP","ESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016",null,null,null,null,"M2",124.2]
["13.030.0290-0",{"$f":"C11786&D11786&E11786&F11786&G11786&H11786","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE","SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016",null,null,null,null,"M2",90.07]
["13.035.0020-0",{"$f":"C11796&D11796&E11796&F11796&G11796&H11796","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE GRANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA"},"REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE G","RANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,","CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMAS","SA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADAS"," COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GE","RAL COM AGUA ACIDULADA","M2",383.66]
["13.036.0080-A",{"$f":"C11813&D11813&E11813&F11813&G11813&H11813","v":"MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.036.0010"},"MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GR","ANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENT","E COMO EM 13.036.0010",null,null,null,"M2",210.17]
["13.045.0045-0",{"$f":"C11818&D11818&E11818&F11818&G11818&H11818","v":"PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040"},"PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM"," 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A","PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040",null,null,null,"M",61.47]
["13.045.0066-0",{"$f":"C11830&D11830&E11830&F11830&G11830&H11830","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8\" POR PLACA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACA","S POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSUR","A DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE"," 1/8\" POR PLACA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNT","AMENTO",null,"M2",301.63]
["13.050.0055-0",{"$f":"C11844&D11844&E11844&F11844&G11844&H11844","v":"CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040"},"CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM","1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040",null,null,null,null,"M",52.09]
["13.075.0010-A",{"$f":"C11857&D11857&E11857&F11857&G11857&H11857","v":"REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PEDRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PE","DRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",94.5]
["13.080.0005-A",{"$f":"C11859&D11859&E11859&F11859&G11859&H11859","v":"PAREDE VERDE C/PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO:MODULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO,PROPORCIONANDO ALTA CAPACIDADE DRENAGEM DE AGUA SEM CARREAR O SUBSTRATO NUTRITIVO,OXIGENACAO DAS RAIZES,EVITANDO AMASSAMENTO DAS RAIZES POR COMPACTACAO,PERFIL GALVANIZADO P/FIXACAO,VEGETACAO ESPECIFICA E SIST.DE IRRIGACAO P/GOTEJAMENTO.FORN.E COLOC"},"PAREDE VERDE C/PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO:MOD","ULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO,PROPORCI","ONANDO ALTA CAPACIDADE DRENAGEM DE AGUA SEM CARREAR O SUBSTR","ATO NUTRITIVO,OXIGENACAO DAS RAIZES,EVITANDO AMASSAMENTO DAS"," RAIZES POR COMPACTACAO,PERFIL GALVANIZADO P/FIXACAO,VEGETAC","AO ESPECIFICA E SIST.DE IRRIGACAO P/GOTEJAMENTO.FORN.E COLOC","M2",1041.18]
["13.170.0016-0",{"$f":"C11878&D11878&E11878&F11878&G11878&H11878","v":"REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DEMADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVEENTARUGAMENTO"},"REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DE","MADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE","ENTARUGAMENTO",null,null,null,"M2",98.33]
["13.170.0025-A",{"$f":"C11885&D11885&E11885&F11885&G11885&H11885","v":"BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM"},"BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,","ESPACADO DE 50CM",null,null,null,null,"M2",49.57]
["13.175.0015-A",{"$f":"C11891&D11891&E11891&F11891&G11891&H11891","v":"FORRO DE PVC,TIPO COLMEIA,62X62CM,MALHA 4,15X4,15CM,INCLUSIVE PENDURAL,PERFIL \"T\" E CANTONEIRA DA MESMA COR DA PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FORRO DE PVC,TIPO COLMEIA,62X62CM,MALHA 4,15X4,15CM,INCLUSIV","E PENDURAL,PERFIL \"T\" E CANTONEIRA DA MESMA COR DA PLACA.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",45.07]
["13.195.0012-A",{"$f":"C11907&D11907&E11907&F11907&G11907&H11907","v":"FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 30X2CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 30X2CM,PREGADO EM S","ARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",96.71]
["13.196.0015-A",{"$f":"C11917&D11917&E11917&F11917&G11917&H11917","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C ADICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROST.OU CONVENCIONAL,SUSPENSAPOR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C"," ADICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA"," QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS"," TIPO TRAVESSA \"T\" ACO GALV.,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,E","SP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROST.OU CONVENCIONAL,SUSPENSA","POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC","M2",71.72]
["13.196.0045-0",{"$f":"C11928&D11928&E11928&F11928&G11928&H11928","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFIS TRAVESSA \"T\" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIXADOS ESTRUT.SUPERIOR.FORN.COLOC"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/AD","ICAO LA MINERAL,APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRAD","A 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFI","S TRAVESSA \"T\" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO",",ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SU","SPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIXADOS ESTRUT.SUPERIOR.FORN.COLOC","M2",70.73]
["13.196.0101-A",{"$f":"C11943&D11943&E11943&F11943&G11943&H11943","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAISEM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENT"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA"," QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABS","ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANI","ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,",",5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS","EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENT","M2",44.18]
["13.196.0102-A",{"$f":"C11945&D11945&E11945&F11945&G11945&H11945","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMEN"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDA"," QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM INDICE DE AB","SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVAN","IZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0",",5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS"," EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMEN","M2",44.18]
["13.196.0107-0",{"$f":"C11954&D11954&E11954&F11954&G11954&H11954","v":"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM,COM PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS,EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENTO"},"FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA"," REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM INDICE DE AB","SORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO \"T\" DE ACO GALVAN","IZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESPESSURA MINIMA DE 0,5M","M,COM PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS,E","M ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORNECIMENTO","M2",61.36]
["13.196.0116-0",{"$f":"C11972&D11972&E11972&F11972&G11972&H11972","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,PERFIS DETETO POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/","PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0",",5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR ME","IO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONAD","O,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,PERFIS DE","TETO POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC.","M2",41.89]
["13.196.0120-0",{"$f":"C11980&D11980&E11980&F11980&G11980&H11980","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE PORMEIO PERFIS ACO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MO","NTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.E","SP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR","MEIO PERFIS ACO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STAN","DARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE"," PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",38.78]
["13.196.0124-A",{"$f":"C11989&D11989&E11989&F11989&G11989&H11989","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBO","S ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/","ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTON","EIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP",".12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",39.93]
["13.196.0133-0",{"$f":"C12006&D12006&E12006&F12006&G12006&H12006","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),EST","RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMB","OS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRU","TURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEI","RA C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ADICAO LA MINERAL,E","SP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",54.08]
["13.196.0135-0",{"$f":"C12010&D12010&E12010&F12010&G12010&H12010","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMACHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUT","URADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS","ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTUR","A EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA","CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO DE LA"," MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",58.25]
["13.196.0140-A",{"$f":"C12021&D12021&E12021&F12021&G12021&H12021","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)EST","RUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GU","IAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHA","PA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,","5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEI","O DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",35.87]
["13.196.0148-A",{"$f":"C12037&D12037&E12037&F12037&G12037&H12037","v":"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)","ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A"," GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA","CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12",",5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR ME","IO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO","M2",36.49]
["13.196.0153-A",{"$f":"C12047&D12047&E12047&F12047&G12047&H12047","v":"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTESPOR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZON","TAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACAR","TONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,","ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES","POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",50.94]
["13.196.0156-A",{"$f":"C12053&D12053&E12053&F12053&G12053&H12053","v":"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)","ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A"," GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS"," CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LAR","G.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PA","RAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",43.55]
["13.196.0160-0",{"$f":"C12060&D12060&E12060&F12060&G12060&H12060","v":"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA TIPO ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COLOC"},"REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)","ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A"," GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS"," CHAPAS GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA"," TIPO ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONT","ANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COLOC","M2",50.85]
["13.196.0169-A",{"$f":"C12079&D12079&E12079&F12079&G12079&H12079","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC."},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ES","TRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A G","UIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS C","HAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ES","P.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES PO","R MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.","M2",58.62]
["13.196.0173-A",{"$f":"C12087&D12087&E12087&F12087&G12087&H12087","v":"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTNADO,SENDO UMA TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.E COLOC"},"REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTR","UTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS H","ORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACART","NADO,SENDO UMA TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINER","AL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.MON","TANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.E COLOC","M2",64.67]
["13.200.0025-A",{"$f":"C12101&D12101&E12101&F12101&G12101&H12101","v":"REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLOS, MESAS PEQUENAS E MOLDURAS"},"REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE","0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLOS, MESAS"," PEQUENAS E MOLDURAS",null,null,null,"M2",126.84]
["13.205.0010-0",{"$f":"C12104&D12104&E12104&F12104&G12104&H12104","v":"PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E BARRA RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMPOS RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE"," ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E B","ARRA RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMPOS RESISTENTES.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,"M",202.85]
["13.301.0082-0",{"$f":"C12116&D12116&E12116&F12116&G12116&H12116","v":"PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBREBASE EXISTENTE"},"PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN","TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBRE","BASE EXISTENTE",null,null,null,"M2",43.85]
["13.301.0095-A",{"$f":"C12131&D12131&E12131&F12131&G12131&H12131","v":"PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE"},"PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS","SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE","GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,","ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE",null,null,"M2",26.15]
["13.301.0118-0",{"$f":"C12142&D12142&E12142&F12142&G12142&H12142","v":"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM"},"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM",null,null,null,null,"M2",18.1]
["13.301.0131-0",{"$f":"C12152&D12152&E12152&F12152&G12152&H12152","v":"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM"},"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM",null,null,null,null,"M2",33.48]
["13.301.0133-A",{"$f":"C12157&D12157&E12157&F12157&G12157&H12157","v":"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM"},"CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM","ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM",null,null,null,null,"M2",41.33]
["13.302.0010-A",{"$f":"C12169&D12169&E12169&F12169&G12169&H12169","v":"CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL"},"CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO"," MANUAL",null,null,null,null,"M2",8.17]
["13.330.0020-A",{"$f":"C12179&D12179&E12179&F12179&G12179&H12179","v":"ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES,EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES,","EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE AR","GAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSU","RA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,null,"M2",80.01]
["13.330.0025-0",{"$f":"C12186&D12186&E12186&F12186&G12186&H12186","v":"ASSENTAMENTO DE LAJOES OU PLACAS DE GRANITO EM CALCADAS DE LOGRADOUROS OU SUPERFICIES NIVELADAS,COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS PEDRAS"},"ASSENTAMENTO DE LAJOES OU PLACAS DE GRANITO EM CALCADAS DE L","OGRADOUROS OU SUPERFICIES NIVELADAS,COM REJUNTAMENTO DE ARGA","MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O FORNECIMEN","TO DAS PEDRAS",null,null,"M2",45.43]
["13.330.0051-A",{"$f":"C12205&D12205&E12205&F12205&G12205&H12205","v":"REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO"},"REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM","MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS","A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTES"," EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSA"," DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRO","NTO","M2",66.12]
["13.330.0075-A",{"$f":"C12215&D12215&E12215&F12215&G12215&H12215","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40","X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.","-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS","SA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM"," CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,"M2",53.38]
["13.330.0078-A",{"$f":"C12219&D12219&E12219&F12219&G12219&H12219","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGENS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASEJA EXISTENTE"},"REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGE","NS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASE","JA EXISTENTE",null,null,null,"M2",44.07]
["13.331.0017-A",{"$f":"C12237&D12237&E12237&F12237&G12237&H12237","v":"REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL",",ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS","COM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFI","CIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,"M2",98.16]
["13.332.0012-0",{"$f":"C12246&D12246&E12246&F12246&G12246&H12246","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,EXCLUSI","VE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M2",78.88]
["13.333.0015-0",{"$f":"C12252&D12252&E12252&F12252&G12252&H12252","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010"},"REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HID","RAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS,ASSENTES"," SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010",null,null,null,"M2",116.53]
["13.345.0017-A",{"$f":"C12263&D12263&E12263&F12263&G12263&H12263","v":"REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2","CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS","SO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,"M2",253.62]
["13.345.0035-0",{"$f":"C12278&D12278&E12278&F12278&G12278&H12278","v":"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015"},"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTO","S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015",null,null,null,null,"M",87.13]
["13.345.0041-0",{"$f":"C12284&D12284&E12284&F12284&G12284&H12284","v":"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PARA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA EREJUNTAMENTO"},"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PA","RA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E","REJUNTAMENTO",null,null,null,"M",134.53]
["13.345.0061-A",{"$f":"C12293&D12293&E12293&F12293&G12293&H12293","v":"CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO, COM 3X28CM,COM 1POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO, COM 3X28CM,COM 1","POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M",103.87]
["13.348.0041-A",{"$f":"C12311&D12311&E12311&F12311&G12311&H12311","v":"CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAME","NTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,null,"M",62.97]
["13.348.0046-A",{"$f":"C12315&D12315&E12315&F12315&G12315&H12315","v":"ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACABAMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO"},"ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACAB","AMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNT","AMENTO",null,null,null,"M",31.4]
["13.348.0075-0",{"$f":"C12328&D12328&E12328&F12328&G12328&H12328","v":"SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE"},"SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P","LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,"," SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO","BRANCO E CORANTE",null,null,"M",49.73]
["13.365.0015-A",{"$f":"C12341&D12341&E12341&F12341&G12341&H12341","v":"REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDAS ACIMA DE 30X30CM,COM ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTODE CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDA","S ACIMA DE 30X30CM,COM ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,ASS","ENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMA","SSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO","DE CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,"M2",519.77]
["13.365.0020-A",{"$f":"C12345&D12345&E12345&F12345&G12345&H12345","v":"RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSADE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVEESTE) E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSUR","A,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA","DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,","SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE","ESTE) E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,"M",53.42]
["13.365.0035-0",{"$f":"C12356&D12356&E12356&F12356&G12356&H12356","v":"SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010"},"SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE","COMO EM 13.365.0010",null,null,null,null,"M",128.93]
["13.365.0075-A",{"$f":"C12373&D12373&E12373&F12373&G12373&H12373","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO"},"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP","ESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLAN","TE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO",null,null,null,"M2",141.82]
["13.365.0079-0",{"$f":"C12378&D12378&E12378&F12378&G12378&H12378","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO"},"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESP","ESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE E","REJUNTAMENTO",null,null,null,"M2",107.04]
["13.365.0087-0",{"$f":"C12388&D12388&E12388&F12388&G12388&H12388","v":"ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083"},"ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,","LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083",null,null,null,null,"M",30.14]
["13.365.0170-A",{"$f":"C12405&D12405&E12405&F12405&G12405&H12405","v":"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI","MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA","TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T","RACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,null,"M",19.1]
["13.365.0181-0",{"$f":"C12414&D12414&E12414&F12414&G12414&H12414","v":"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO"},"SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI","MENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSI","VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO",null,null,null,"M",48.95]
["13.368.0013-0",{"$f":"C12426&D12426&E12426&F12426&G12426&H12426","v":"REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA"},"REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONI","TO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUSIVE"," NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA",null,null,null,"M2",249.44]
["13.368.0015-A",{"$f":"C12429&D12429&E12429&F12429&G12429&H12429","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO APICOADO, ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3"},"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2C","M DE ESPESSURA, ACABAMENTO APICOADO, ASSENTADO SOBRE TERRENO"," NIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E","AREIA,NO TRACO 1:3",null,null,"M2",307.71]
["13.369.0021-A",{"$f":"C12443&D12443&E12443&F12443&G12443&H12443","v":"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FACE NATURAL,EM PLACAS,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA"},"REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FA","CE NATURAL,EM PLACAS,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SU","PERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA",null,null,null,"M2",90.54]
["13.370.0015-A",{"$f":"C12451&D12451&E12451&F12451&G12451&H12451","v":"PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO"},"PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOL","UME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRA","INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO",null,null,null,"M2",41.68]
["13.370.0050-0",{"$f":"C12460&D12460&E12460&F12460&G12460&H12460","v":"PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM,PLANTADA DE GRAMA,COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUADRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO"},"PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80","X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM,PLANTADA DE GRAMA,","COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUA","DRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PR","EPARO DO TERRENO",null,"M2",60.39]
["13.373.0020-A",{"$f":"C12477&D12477&E12477&F12477&G12477&H12477","v":"PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS"},"PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE","GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE"," LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA",",LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),","CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTE"," DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS","M2",75.98]
["13.373.0031-A",{"$f":"C12487&D12487&E12487&F12487&G12487&H12487","v":"PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 15CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO,CONCRETO USINADO,CONCRETO USINADO RESIST. A COMPRESSAO DE 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS"},"PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO CO","M REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 15CM,SOBRE TERRENO ACERTADO","E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,","INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO,CONCRETO USINADO,","CONCRETO USINADO RESIST. A COMPRESSAO DE 20MPA C/TRANSPORTE"," DO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS","M2",79.96]
["13.375.0010-0",{"$f":"C12492&D12492&E12492&F12492&G12492&H12492","v":"CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1:12"},"CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8C","M DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA","NORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1",":12",null,null,"M2",24.1]
["13.380.0020-0",{"$f":"C12508&D12508&E12508&F12508&G12508&H12508","v":"ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOSEM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO, E COM CAMADA  DE6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTALDAS DUAS PECAS DE 0,48M E COMPREENDENDO 1,00M LINEAR  DO CONJUNTO DE CAPA E ESPELHO"},"ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOS","EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANA"," Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO, E COM CAMADA  DE","6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL","DAS DUAS PECAS DE 0,48M E COMPREENDENDO 1,00M LINEAR  DO CON","JUNTO DE CAPA E ESPELHO","M",50.59]
["13.380.0101-0",{"$f":"C12518&D12518&E12518&F12518&G12518&H12518","v":"RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESSURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMSSA  COM 4CM DEESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO E LASTRO DE ARGAMASSA(VIDE FAMILIA 13.301)"},"RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESS","URA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMSSA  COM 4CM DE","ESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO E LASTRO DE ARGAMASSA(VIDE FAM","ILIA 13.301)",null,null,"M2",77.34]
["13.381.0085-0",{"$f":"C12524&D12524&E12524&F12524&G12524&H12524","v":"JUNTA METALICA EM LATAO 17X0,70MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JUNTA METALICA EM LATAO 17X0,70MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",11.72]
["13.385.0003-A",{"$f":"C12541&D12541&E12541&F12541&G12541&H12541","v":"PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR VERMELHA E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI ABASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 ESERVENTE PARA CONFECCAO, TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOSAFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381)"},"PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGA","MASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM",",NA COR VERMELHA E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI A","BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E","SERVENTE PARA CONFECCAO, TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOS","AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381)","M2",71.9]
["13.385.0009-0",{"$f":"C12550&D12550&E12550&F12550&G12550&H12550","v":"DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS"},"DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPE","LHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, NA COR PRE","TA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS",null,null,null,"M",65.61]
["13.385.0055-0",{"$f":"C12558&D12558&E12558&F12558&G12558&H12558","v":"PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADACOM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE,ASSENTADO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA).FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLD","ADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADA","COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL"," CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE,ASSENTADO COM ARGAMASSA","DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA).FORNECIMENTO E COLO","CACAO","M2",145.57]
["13.385.0101-A",{"$f":"C12565&D12565&E12565&F12565&G12565&H12565","v":"RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO,BASE SELADORA,DEMAOS DE CERA E POLIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MO","LDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONAD","A COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTUR","AL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO",",BASE SELADORA,DEMAOS DE CERA E POLIMENTO.FORNECIMENTO E COL","OCACAO","M",37.96]
["13.390.0042-A",{"$f":"C12585&D12585&E12585&F12585&G12585&H12585","v":"PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,LISO,MESCLADO OU PONTILHADO,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2M"," DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 3MM DE ESPESS","URA,LISO,MESCLADO OU PONTILHADO,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASS","ENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CON","CERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGEN","TES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",88.8]
["13.390.0045-A",{"$f":"C12587&D12587&E12587&F12587&G12587&H12587","v":"PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESPESSURA,ANTIESTATICA,DISSIPADOR DE ENERGIA,RESISTENCIA DE 5X(10)8 - 1X(10)9 OHMS,COMPOSTO FIBRAS CONDUTIVAS DE CARBONO,TIPO PAVIFLOR,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCL.ADESIVO.FORN.E COLOC."},"PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61","X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESPESSURA,ANTIESTATICA,DISSIP","ADOR DE ENERGIA,RESISTENCIA DE 5X(10)8 - 1X(10)9 OHMS,COMPOS","TO FIBRAS CONDUTIVAS DE CARBONO,TIPO PAVIFLOR,DEVENDO ATENDE","R A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DU","REZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCL.ADESIVO.FORN.E COLOC.","M2",124.78]
["13.391.0500-0",{"$f":"C12602&D12602&E12602&F12602&G12602&H12602","v":"RECOMPOSICAO DE PLACAS DE PISO DE MATERIAL VINILICO OU PLASTICO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO PISO,INCLUSIVE COLA"},"RECOMPOSICAO DE PLACAS DE PISO DE MATERIAL VINILICO OU PLAST","ICO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO PISO,INCLUSIVE COLA",null,null,null,null,"M2",30.36]
["13.395.0025-A",{"$f":"C12613&D12613&E12613&F12613&G12613&H12613","v":"FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM FILAMENTOCONTINUO,CONSTRUCAO TUFTING,5MM DE ESPESSURA,TEXTURA BOUCLE MESCLA,MODELO AUSTIN,NA COR SAND 250,SOBRE BASE EXISTENTE"},"FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM FILAMENTO","CONTINUO,CONSTRUCAO TUFTING,5MM DE ESPESSURA,TEXTURA BOUCLE"," MESCLA,MODELO AUSTIN,NA COR SAND 250,SOBRE BASE EXISTENTE",null,null,null,"M2",37.16]
["13.398.0010-B",{"$f":"C12619&D12619&E12619&F12619&G12619&H12619","v":"PISO DE TACOS DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,MEDINDO 7X21CM,PICHADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EXCLUSIVE SERVICO DE CALAFATE"},"PISO DE TACOS DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,MEDINDO 7X21CM,P","ICHADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTES COM ARGAMASSA","DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EXCLUSIVE SERVICO DE CALAFA","TE",null,null,"M2",137.11]
["13.398.0020-0",{"$f":"C12628&D12628&E12628&F12628&G12628&H12628","v":"RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 5X2CM,PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA"},"RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 5X2CM,PREGADO EM TACOS"," EMBUTIDOS NA ALVENARIA",null,null,null,null,"M",16.91]
["13.410.0015-0",{"$f":"C12640&D12640&E12640&F12640&G12640&H12640","v":"PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO","E SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",75.81]
["13.413.0012-0",{"$f":"C12654&D12654&E12654&F12654&G12654&H12654","v":"PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 57X57CM,TIPO FURNAS/LIGHT,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE"},"PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 57X57CM,TIPO FURNAS/LIGHT,ASS","ENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,","REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE",null,null,null,"M2",144.11]
["13.413.0027-A",{"$f":"C12667&D12667&E12667&F12667&G12667&H12667","v":"PISO DE PLACAS DE ARDOSIA NA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2"},"PISO DE PLACAS DE ARDOSIA NA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM"," TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO","COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2",null,null,null,"M2",58.06]
["13.413.0036-0",{"$f":"C12676&D12676&E12676&F12676&G12676&H12676","v":"RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSAE CHAPISCO"},"RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSS","O COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E C","HAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSA","E CHAPISCO",null,null,"M",22.72]
["13.415.0020-0",{"$f":"C12684&D12684&E12684&F12684&G12684&H12684","v":"DEGRAU DE ESCADA DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE 50X32CM,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DEGRAU DE ESCADA DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS D","E 50X32CM,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA"," SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",57.38]
["13.440.0015-A",{"$f":"C12691&D12691&E12691&F12691&G12691&H12691","v":"REVESTIMENTO PISO SINTETICO,PISTA ATLETISMO,MOLD.\"IN LOCO\",CAMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURETANO ESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR LIQUIDOAUTONIVELANTE RESINA POLIURETANO BICOMPONENTE C/GRANULOS FINOS EPDM APLICADOS SPRAY SUPERF.FINAL S/EMENDA,ESP.MEDIA 13MM"},"REVESTIMENTO PISO SINTETICO,PISTA ATLETISMO,MOLD.\"IN LOCO\",C","AMADA MANTA PRE-FABR.PARTICULAS BORR.SBR AGLUTINADAS POLIURE","TANO ESPECIAL MDI,FIXADA CONTRAPISO EXISTENTE,ADESIVO POLIUR","ETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO UMA CAMADA SUPERIOR LIQUIDO","AUTONIVELANTE RESINA POLIURETANO BICOMPONENTE C/GRANULOS FIN","OS EPDM APLICADOS SPRAY SUPERF.FINAL S/EMENDA,ESP.MEDIA 13MM","M2",365.2]
["13.468.0010-0",{"$f":"C12712&D12712&E12712&F12712&G12712&H12712","v":"CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM, CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4,ASSENTES COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8"},"CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X","20X40CM, CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRA","CO 1:4,ASSENTES COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1",":8",null,null,"M2",78.48]
["14.001.0001-A",{"$f":"C12717&D12717&E12717&F12717&G12717&H12717","v":"JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE 1,20X1,20M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE 1,20X1,20M,EXC","LUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1019.98]
["14.001.0011-A",{"$f":"C12723&D12723&E12723&F12723&G12723&H12723","v":"JANELA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE 3,20X2,00M ,CONTENDO NA PARTE SUPERIOR BANDEIRA DE QUATRO FOLHAS DE 0,80X0,50M CADA,SENDO DUAS FIXAS NA PARTE CENTRAL E DUAS DE PROJETAR TIPO MAXIM-AR NAS EXTREMIDADES, EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVE","IS,DE 3,20X2,00M ,CONTENDO NA PARTE SUPERIOR BANDEIRA DE QUA","TRO FOLHAS DE 0,80X0,50M CADA,SENDO DUAS FIXAS NA PARTE CENT","RAL E DUAS DE PROJETAR TIPO MAXIM-AR NAS EXTREMIDADES, EXCLU","SIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",5073.96]
["14.001.0050-0",{"$f":"C12734&D12734&E12734&F12734&G12734&H12734","v":"PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE 1,40X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTER","MEDIARIA,DE 1,40X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1455.34]
["14.001.0100-A",{"$f":"C12749&D12749&E12749&F12749&G12749&H12749","v":"VENEZIANA COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES DE ALUMINIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VENEZIANA COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES DE ALUM","INIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",232.05]
["14.001.0115-A",{"$f":"C12755&D12755&E12755&F12755&G12755&H12755","v":"VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO GALVAN","IZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",285]
["14.001.0255-A",{"$f":"C12775&D12775&E12775&F12775&G12775&H12775","v":"PORTAO PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,C/LARGURA E ALTURA VARIAVEIS,ESTRUTURADO CONCR.ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,C/ESTRUTURA EM PERFIS RETANGULARES 50X46MM,AMARRACAO HORIZONTAL C/PERFIS RETANGULARES 50X46MM E MONTANTES VERTIC.REDONDOSC/DIAM.32MM ESPACADAS 12CM APROXIMADAMENTE,INCL.ROLDANAS EMPLASTICO,FECHADURA E PONTEIRAS E/OU PONTAS.FORN.E COLOC."},"PORTAO PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,C/LARGURA E ALTURA VARIAVEIS",",ESTRUTURADO CONCR.ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,C/","ESTRUTURA EM PERFIS RETANGULARES 50X46MM,AMARRACAO HORIZONTA","L C/PERFIS RETANGULARES 50X46MM E MONTANTES VERTIC.REDONDOS","C/DIAM.32MM ESPACADAS 12CM APROXIMADAMENTE,INCL.ROLDANAS EM","PLASTICO,FECHADURA E PONTEIRAS E/OU PONTAS.FORN.E COLOC.","M2",247.2]
["14.001.0300-0",{"$f":"C12782&D12782&E12782&F12782&G12782&H12782","v":"PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",85.42]
["14.002.0014-0",{"$f":"C12790&D12790&E12790&F12790&G12790&H12790","v":"PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4\"X1/4\"A CADA 10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRADE 1.1/2\"X1/8\",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4\"X1/4\"A CADA 10","CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO","GALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRA","DE 1.1/2\"X1/8\",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE ESTE",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",899.12]
["14.002.0046-A",{"$f":"C12799&D12799&E12799&F12799&G12799&H12799","v":"PORTA DE FERRO PARA SUBESTACAO TRANSFORMADORA,COM UMA OU DUAS FOLHAS,QUADRO E MARCO DE BARRAS E CANTONEIRAS,REVESTIDA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18,COM PAINEL SUPERIOR FECHADO POR TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº10, MALHA DE 2CM, ALTURA DE 30CM, INCLUSIVE FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO, EXCLUSIVEESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE FERRO PARA SUBESTACAO TRANSFORMADORA,COM UMA OU DUA","S FOLHAS,QUADRO E MARCO DE BARRAS E CANTONEIRAS,REVESTIDA DE"," CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18,COM PAINEL SUPERIOR FECHADO"," POR TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº10, MALHA DE 2CM, ALTURA DE"," 30CM, INCLUSIVE FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO, EXCLUSIVE","ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",765.98]
["14.002.0059-0",{"$f":"C12812&D12812&E12812&F12812&G12812&H12812","v":"PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COMMOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM",",SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO,TENDO MARC","OS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM","MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",916.54]
["14.002.0076-0",{"$f":"C12826&D12826&E12826&F12826&G12826&H12826","v":"PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 2\"X3/8\",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE"," 2\"X3/8\",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR"," DO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERR","O GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLU","SIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",1625.09]
["14.002.0087-0",{"$f":"C12838&D12838&E12838&F12838&G12838&H12838","v":"PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1\" E 1.1/2\",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1\" E 1.","1/2\",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO","GALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,"M2",656.05]
["14.002.0089-A",{"$f":"C12843&D12843&E12843&F12843&G12843&H12843","v":"PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X2,20M,CADA UMA,EM BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4\",ESPACAMENTO ENTREEIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA ACO DE 2\"X1/2\",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X2,20M,CADA UMA,E","M BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4\",ESPACAMENTO ENTRE","EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA ACO DE 2\"X1/2\",INCLUSIVE FE","CHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",1583.64]
["14.002.0098-A",{"$f":"C12853&D12853&E12853&F12853&G12853&H12853","v":"PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARRAS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMOS DE CADA FOLHA,TODAS C/1.1/2\"X1.1/2\",ENTRE OS MONTANTES EXTREMOS DE CADA FOLHA ONZE BARRAS DE 3/4\" EQUIDISTANTES,NO TERCO INFERIOR DE CADA FOLHA BARRAS CHATAS 3/4\"X1/2\" DOBRADAS NO FORMATO \"S\",INCL.PINTURA E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOC."},"PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARR","AS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMO","S DE CADA FOLHA,TODAS C/1.1/2\"X1.1/2\",ENTRE OS MONTANTES EXT","REMOS DE CADA FOLHA ONZE BARRAS DE 3/4\" EQUIDISTANTES,NO TER","CO INFERIOR DE CADA FOLHA BARRAS CHATAS 3/4\"X1/2\" DOBRADAS N","O FORMATO \"S\",INCL.PINTURA E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOC.","UN",4764.32]
["14.002.0132-0",{"$f":"C12870&D12870&E12870&F12870&G12870&H12870","v":"GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE  2\"X3/8\" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE  2\"X3/8\" A","CADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 10CM, INTER","CALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2\"X3/8\" A CADA 5CM",",EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",486.16]
["14.002.0155-0",{"$f":"C12876&D12876&E12876&F12876&G12876&H12876","v":"GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8\" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, SOLDADAS EMDUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2\"X1/4\", MONTANTES ACADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2\"X3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS"," DE 5/8\" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, SOLDADAS EM","DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2\"X1/4\", MONTANTES A","CADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2\"X3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",685.47]
["14.002.0162-A",{"$f":"C12885&D12885&E12885&F12885&G12885&H12885","v":"GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1\",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4\"X3/4\"X1/8\",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EM","TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1\",FORMANDO QUADROS","CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4\"X3/4\"X1/8\",FIXAD","OS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2\".FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",418.28]
["14.002.0187-A",{"$f":"C12897&D12897&E12897&F12897&G12897&H12897","v":"GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8\" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2\"X1/4\",MONTANTES A CADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2\"X3/8\",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADA","S DE 5/8\" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SU","PERIOR E INFERIOR DE 1.1/2\"X1/4\",MONTANTES A CADA 1,50M EM B","ARRAS DE 1.1/2\"X3/8\",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,"M",344.22]
["14.002.0194-A",{"$f":"C12911&D12911&E12911&F12911&G12911&H12911","v":"GRADIL DE FERRO EM MODULOS 2,44M DE LARGURA COM ALTURA 2,32M,15 BARRAS VERTICAIS 3/4\" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO 3\" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1.1/2\"X1/2\",EM CADA BARRA VERTICAL 3/4\" SERA COLOCADA 1 LANCA E ANUETOS E SOBRE O MONTANTE UMA PINHA,ESTE MONTANTE SERA CHUMBADO EM CINTA DE CONCRETO (EXCL.ESTA),INCLUSIVE PINTURA.FORN.E COLOCACAO"},"GRADIL DE FERRO EM MODULOS 2,44M DE LARGURA COM ALTURA 2,32M",",15 BARRAS VERTICAIS 3/4\" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO"," GALVANIZADO 3\" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1.1/2\"X1/2\",EM C","ADA BARRA VERTICAL 3/4\" SERA COLOCADA 1 LANCA E ANUETOS E SO","BRE O MONTANTE UMA PINHA,ESTE MONTANTE SERA CHUMBADO EM CINT","A DE CONCRETO (EXCL.ESTA),INCLUSIVE PINTURA.FORN.E COLOCACAO","UN",1467.04]
["14.002.0196-0",{"$f":"C12914&D12914&E12914&F12914&G12914&H12914","v":"GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE 2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4\" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERRO GALVANIZADO DE 3\" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1.1/2\"X1/2\"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4\" SERA COLOCADA 1LANCA E ANUETOS E SOBRE MONTANTE UMA PINHA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE"," 2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4\" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE"," DE FERRO GALVANIZADO DE 3\" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1",".1/2\"X1/2\"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4\" SERA COLOCADA 1","LANCA E ANUETOS E SOBRE MONTANTE UMA PINHA,INCLUSIVE PINTURA",".FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",1748.18]
["14.002.0206-0",{"$f":"C12926&D12926&E12926&F12926&G12926&H12926","v":"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE 3\"X12\" E 2\"X3/8\",BARRAS VERTICAIS DE 1/2\"X1/2\" ESPACADAS DE 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2\"X1/2\",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A","LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2\"X3/4\",CHUMBADOS NO CONC","RETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE"," 3\"X12\" E 2\"X3/8\",BARRAS VERTICAIS DE 1/2\"X1/2\" ESPACADAS DE"," 6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2\"X1/2","\",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M",831.23]
["14.002.0213-A",{"$f":"C12941&D12941&E12941&F12941&G12941&H12941","v":"GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2\",FORMANDO QUADRADOS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16\",FIXADOS NO PISO OU PAREDE,DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MALHA QUADRADA(20X20)MM FIXADA EM PERFIS \"L\" (1.1/2\"X1.1/2\"),C/ACABAMENTO EM BARRAS DE ACO DE(1\"X3/16\").FORN. E COLOCACAO"},"GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2\",FORMANDO QUADRAD","OS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOS"," EM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16\",FIXADOS NO PISO OU PAREDE,","DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MA","LHA QUADRADA(20X20)MM FIXADA EM PERFIS \"L\" (1.1/2\"X1.1/2\"),","C/ACABAMENTO EM BARRAS DE ACO DE(1\"X3/16\").FORN. E COLOCACAO","UN",825.2]
["14.002.0227-0",{"$f":"C12948&D12948&E12948&F12948&G12948&H12948","v":"QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8\",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONA","DO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8\",CHUMBADAS NA ALVENARI","A.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",448.06]
["14.002.0242-0",{"$f":"C12958&D12958&E12958&F12958&G12958&H12958","v":"PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 20CM DE A","LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",15]
["14.002.0285-0",{"$f":"C12974&D12974&E12974&F12974&G12974&H12974","v":"PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA,","PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",33.9]
["14.002.0376-A",{"$f":"C12985&D12985&E12985&F12985&G12985&H12985","v":"GAIOLA DE (1,50X1,50X2)M,MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRADE FERRO DE 1.1/2\"X1.1/2\"X3/16\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GAIOLA DE (1,50X1,50X2)M,MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA","DE FERRO DE 1.1/2\"X1.1/2\"X3/16\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",355.71]
["14.002.0380-A",{"$f":"C12989&D12989&E12989&F12989&G12989&H12989","v":"PINHA DE FERRO FUNDIDO COM 35CM DE ALTURA,FIXADA EM MONTANTE DE FERRO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PINHA DE FERRO FUNDIDO COM 35CM DE ALTURA,FIXADA EM MONTANTE"," DE FERRO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",49.19]
["14.002.0410-0",{"$f":"C13006&D13006&E13006&F13006&G13006&H13006","v":"PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM DUAS FOLHAS,QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,40X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM"," DUAS FOLHAS,QUADRICULADA, PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARG","URA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,40X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA D","E CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",787.68]
["14.002.0430-A",{"$f":"C13015&D13015&E13015&F13015&G13015&H13015","v":"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 1 BASCULA,MEDINDO 0,40X0,60M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE",",DE 1 SECAO COM 1 BASCULA,MEDINDO 0,40X0,60M,PRE-PINTADA,COM","PLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCL","USIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",96.66]
["14.002.0436-A",{"$f":"C13021&D13021&E13021&F13021&G13021&H13021","v":"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE",",DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,CO","MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR","TES LATERAIS FIXAS SEM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",186.74]
["14.002.0452-A",{"$f":"C13029&D13029&E13029&F13029&G13029&H13029","v":"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PARTES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE",",DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,00M,PRE-PINTADA,CO","MPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS (1 SUPERIOR E 1 INFERIOR) E 2 PAR","TES LATERAIS FIXAS COM DIVISOES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",224.82]
["14.002.0482-A",{"$f":"C13047&D13047&E13047&F13047&G13047&H13047","v":"JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE, COM BANDEIRA BASCULANTE, MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,COMPLETA COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBER VIDRO (EXCLUSIVE ESTE),MASSA EXTERNA COM DIVISOES E GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,"," COM BANDEIRA BASCULANTE, MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,COM","PLETA COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA"," RECEBER VIDRO (EXCLUSIVE ESTE),MASSA EXTERNA COM DIVISOES E"," GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",279.68]
["14.002.0489-0",{"$f":"C13056&D13056&E13056&F13056&G13056&H13056","v":"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,40X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,M","EDINDO 0,40X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE I","NTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",100.8]
["14.002.0493-0",{"$f":"C13062&D13062&E13062&F13062&G13062&H13062","v":"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,4 FOLHAS,COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,00X2,00X0,14M,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,4 FOLHAS,C","OM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,00X2,00X0,14M,MASSA EXTERNA"," COM DIVISAO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,"UN",291.98]
["14.002.0499-A",{"$f":"C13073&D13073&E13073&F13073&G13073&H13073","v":"JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,","COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,"UN",311.11]
["14.002.0523-0",{"$f":"C13084&D13084&E13084&F13084&G13084&H13084","v":"PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,IN","CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D","E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",5062.32]
["14.002.0538-0",{"$f":"C13100&D13100&E13100&F13100&G13100&H13100","v":"PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,IN","CLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA D","E ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",5911.11]
["14.003.0016-0",{"$f":"C13110&D13110&E13110&F13110&G13110&H13110","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA","S DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCUL","ANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",361.99]
["14.003.0026-A",{"$f":"C13121&D13121&E13121&F13121&G13121&H13121","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO  EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO  EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,","COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"M2",359.67]
["14.003.0029-A",{"$f":"C13125&D13125&E13125&F13125&G13125&H13125","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE28.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,CO","M DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE","28.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",397.35]
["14.003.0076-0",{"$f":"C13138&D13138&E13138&F13138&G13138&H13138","v":"JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORD","ENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"M2",352.22]
["14.003.0145-A",{"$f":"C13151&D13151&E13151&F13151&G13151&H13151","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,","EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORME"," PROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",544.71]
["14.003.0148-A",{"$f":"C13155&D13155&E13155&F13155&G13155&H13155","v":"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1","PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM","PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",593.52]
["14.003.0159-A",{"$f":"C13173&D13173&E13173&F13173&G13173&H13173","v":"JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR PRETA,TIPO MAXIM-AR,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESP","ECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NA","COR PRETA,TIPO MAXIM-AR,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRA","QUALIDADE,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",604.1]
["14.003.0165-A",{"$f":"C13183&D13183&E13183&F13183&G13183&H13183","v":"PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVEMANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVE","MANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",19.96]
["14.003.0205-0",{"$f":"C13188&D13188&E13188&F13188&G13188&H13188","v":"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,","TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA"," VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E"," COLOCACAO",null,null,"M2",744.12]
["14.003.0221-0",{"$f":"C13198&D13198&E13198&F13198&G13198&H13198","v":"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EMPERFIS SERIE 30,COM CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EM","PERFIS SERIE 30,COM CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP",",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",1063.63]
["14.003.0245-A",{"$f":"C13215&D13215&E13215&F13215&G13215&H13215","v":"GUICHE EM ALUMINIO,TIPO GUILHOTINA,COM 1,00X1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GUICHE EM ALUMINIO,TIPO GUILHOTINA,COM 1,00X1,00M.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",534.72]
["14.003.0260-0",{"$f":"C13220&D13220&E13220&F13220&G13220&H13220","v":"PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3/4\"X1/8\", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DEPLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3","/4\"X1/8\", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DE","PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",16.91]
["14.004.0025-0",{"$f":"C13232&D13232&E13232&F13232&G13232&H13232","v":"VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",90]
["14.004.0050-0",{"$f":"C13246&D13246&E13246&F13246&G13246&H13246","v":"VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",132]
["14.004.0073-A",{"$f":"C13253&D13253&E13253&F13253&G13253&H13253","v":"VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"VIDRO LAMINADO SIMPLES,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",300]
["14.004.0150-A",{"$f":"C13261&D13261&E13261&F13261&G13261&H13261","v":"VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,20X0,30)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALAS"," RADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,20X0,30)M",".FORNECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,"UN",890.54]
["14.006.0010-0",{"$f":"C13280&D13280&E13280&F13280&G13280&H13280","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA"," NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE","FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",439.37]
["14.006.0017-A",{"$f":"C13287&D13287&E13287&F13287&G13287&H13287","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3CM,FOLHEADA"," NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",192.32]
["14.006.0030-A",{"$f":"C13297&D13297&E13297&F13297&G13297&H13297","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210","X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGEN","S.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",574.5]
["14.006.0041-A",{"$f":"C13309&D13309&E13309&F13309&G13309&H13309","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210","X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,"UN",360.15]
["14.006.0052-0",{"$f":"C13314&D13314&E13314&F13314&G13314&H13314","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3C","M,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",679.68]
["14.006.0077-0",{"$f":"C13324&D13324&E13324&F13324&G13324&H13324","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DESANITARIO,UMA FOLHA,DE ABRIR,DE 60X210X3CM E MARCO 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DE","SANITARIO,UMA FOLHA,DE ABRIR,DE 60X210X3CM E MARCO 7X3CM,EXC","LUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",546.88]
["14.006.0086-A",{"$f":"C13341&D13341&E13341&F13341&G13341&H13341","v":"PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 70X210X3,5CM,PARA ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 70X210X3,5CM,PARA"," ACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",203.9]
["14.006.0089-A",{"$f":"C13347&D13347&E13347&F13347&G13347&H13347","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3CM,FOLHEADA"," NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMEN","TO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",250.11]
["14.006.0095-0",{"$f":"C13356&D13356&E13356&F13356&G13356&H13356","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X21","0X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PR","OJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"UN",963.05]
["14.006.0120-0",{"$f":"C13374&D13374&E13374&F13374&G13374&H13374","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3","CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FER","RAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1012.84]
["14.006.0126-0",{"$f":"C13382&D13382&E13382&F13382&G13382&H13382","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDORES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDOR","ES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE","FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1434.16]
["14.006.0185-A",{"$f":"C13395&D13395&E13395&F13395&G13395&H13395","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS DE 80X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES DE 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS DE 80X210X3,5CM,MAR","CO DE 7X3CM E ALIZARES DE 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAG","ENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",870.1]
["14.006.0190-A",{"$f":"C13397&D13397&E13397&F13397&G13397&H13397","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,ADUELA D","E 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXA"," DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,"UN",595.34]
["14.006.0238-0",{"$f":"C13412&D13412&E13412&F13412&G13412&H13412","v":"PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUASFACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 60X210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUAS","FACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADRO"," EM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 60X","210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",387.33]
["14.006.0265-A",{"$f":"C13423&D13423&E13423&F13423&G13423&H13423","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 100X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 100X150X3CM,EM 2 FOLH","AS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,","EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1043.76]
["14.006.0285-A",{"$f":"C13429&D13429&E13429&F13429&G13429&H13429","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (V","ENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLU","SIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1035.51]
["14.006.0301-A",{"$f":"C13445&D13445&E13445&F13445&G13445&H13445","v":"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 160X120X3CM,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 160X120X3C","M,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",1739.78]
["14.006.0360-0",{"$f":"C13456&D13456&E13456&F13456&G13456&H13456","v":"ESTRADO DE MADEIRA DE LEI,FORMADO POR RIPAS COM INTERVALOS DE 2,5CM, E APOIADAS EM TRAVESSAS DE 4CM, ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS COM PARAFUSOS DE LATAO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ESTRADO DE MADEIRA DE LEI,FORMADO POR RIPAS COM INTERVALOS D","E 2,5CM, E APOIADAS EM TRAVESSAS DE 4CM, ESPACADAS DE 10CM,","FIXADAS COM PARAFUSOS DE LATAO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,"M2",368.74]
["14.006.0370-0",{"$f":"C13460&D13460&E13460&F13460&G13460&H13460","v":"QUADRO MURAL EM COMPENSADO DE 10MM, INCLUSIVE MOLDURA DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO MURAL EM COMPENSADO DE 10MM, INCLUSIVE MOLDURA DO MES","MO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",223.99]
["14.006.0399-A",{"$f":"C13477&D13477&E13477&F13477&G13477&H13477","v":"PROTECAO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM,APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"PROTECAO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM,APARELHA","DA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"M",46.21]
["14.006.0408-0",{"$f":"C13486&D13486&E13486&F13486&G13486&H13486","v":"MARCO EM MADEIRA DE LEI,DE 7X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MARCO EM MADEIRA DE LEI,DE 7X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"M",30.79]
["14.006.0417-0",{"$f":"C13492&D13492&E13492&F13492&G13492&H13492","v":"PORTA GIZ DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADO,DE 10X2,5CM,PARA QUADRO DE AULA,CONFORME PROJETO N°6016/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA GIZ DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADO,DE 10X2,5CM,PARA QUA","DRO DE AULA,CONFORME PROJETO N°6016/EMOP.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"M",56.84]
["14.006.0430-0",{"$f":"C13506&D13506&E13506&F13506&G13506&H13506","v":"CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESS","URA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M2",405.77]
["14.006.0624-0",{"$f":"C13518&D13518&E13518&F13518&G13518&H13518","v":"COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO"},"COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M2",15.51]
["14.006.0636-A",{"$f":"C13527&D13527&E13527&F13527&G13527&H13527","v":"COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO"},"COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M2",57.39]
["14.007.0010-0",{"$f":"C13544&D13544&E13544&F13544&G13544&H13544","v":"FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3\"X3\" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO"},"FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA","PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DE","CILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACA","BAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMA","RETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS"," 3\"X3\" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO","UN",225.14]
["14.007.0035-0",{"$f":"C13554&D13554&E13554&F13554&G13554&H13554","v":"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE;-FECHADURA DE CILINDROOVALADO,TRINCO REVERSIVEL,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAROU SEMI-ELIPTICO,LATAO FUNDIDO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3\"X2.1/2\" FERRO GALV.C/PINO E BOLAS DE LATAO"},"FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA DE SERVIC","O,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE;-FECHADURA DE CILINDRO","OVALADO,TRINCO REVERSIVEL,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACA","NETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR","OU SEMI-ELIPTICO,LATAO FUNDIDO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADI","CAS 3\"X2.1/2\" FERRO GALV.C/PINO E BOLAS DE LATAO","UN",216.14]
["14.007.0040-A",{"$f":"C13559&D13559&E13559&F13559&G13559&H13559","v":"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3\"X2.1/2\",COM PINO E BOLAS DE FERRO"},"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI","AIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA"," TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E","NTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO",";-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBR","ADICAS FERRO GALVANIZADO 3\"X2.1/2\",COM PINO E BOLAS DE FERRO","UN",300.21]
["14.007.0065-A",{"$f":"C13571&D13571&E13571&F13571&G13571&H13571","v":"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNA PARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,COM CHAPA-TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCO ACOPLADO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3\"X2.1/2\",COM PINO E BOLAS DE FERRO"},"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNA"," PARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FE","CHADURA SIMPLES,COM CHAPA-TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACA","BAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCO"," ACOPLADO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANI","ZADO DE 3\"X2.1/2\",COM PINO E BOLAS DE FERRO","UN",115.8]
["14.007.0090-A",{"$f":"C13581&D13581&E13581&F13581&G13581&H13581","v":"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO"},"FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO"," DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABA","MENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM \"U\",DE FERRO;-2 ROLDANAS D","E FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4\",SEM CANTONEIRA;-2,00M"," CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4\",2 CONCHAS COM FURO","PARA CHAVE, LATAO CROMADO","UN",250.16]
["14.007.0110-0",{"$f":"C13588&D13588&E13588&F13588&G13588&H13588","v":"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASA TIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAODE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRO RESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2\"X2.1/2\",COMPINO E BOLAS DE LATAO"},"FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASA"," TIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAO","DE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRO"," RESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2\"X2.1/2\",COM","PINO E BOLAS DE LATAO",null,"UN",24.96]
["14.007.0155-A",{"$f":"C13607&D13607&E13607&F13607&G13607&H13607","v":"FERRAGENS P/JANELA MADEIRA DE ABRIR,2 FOLHAS,DO TIPO VIDRO,VENEZIANA E POSTIGO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.DE:-6DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2\"X3\",C/PINO E BOLAS DELATAO;-4 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 1.3/4\"X2\";-2 FECHOS DE FIO REDONDO,DE FERRO,DE 2\", ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHOREDONDO DE FERRO,P/PINTAR,20CM,1 FECHO REDONDO,P/PINTAR,30CM"},"FERRAGENS P/JANELA MADEIRA DE ABRIR,2 FOLHAS,DO TIPO VIDRO,V","ENEZIANA E POSTIGO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.DE:-6","DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2\"X3\",C/PINO E BOLAS DE","LATAO;-4 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 1.3/4\"X2\";-2 FECHOS"," DE FIO REDONDO,DE FERRO,DE 2\", ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO","REDONDO DE FERRO,P/PINTAR,20CM,1 FECHO REDONDO,P/PINTAR,30CM","UN",144.38]
["14.007.0160-A",{"$f":"C13609&D13609&E13609&F13609&G13609&H13609","v":"FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)"},"FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDR","O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO","(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI","VE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)",null,null,"UN",185.94]
["14.007.0200-0",{"$f":"C13622&D13622&E13622&F13622&G13622&H13622","v":"FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4\"X5/16\" COM ROSCA"},"FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITAR","IOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO"," FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE"," ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE","3/4\"X5/16\" COM ROSCA",null,"UN",109.48]
["14.007.0263-0",{"$f":"C13636&D13636&E13636&F13636&G13636&H13636","v":"FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EMLATAO,COM ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA,ROSETA E TRANQUETA CIRCULARES,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO"},"FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FO","RNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERS","IVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM","LATAO,COM ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA,ROSETA E TRANQUETA CIR","CULARES,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO",null,"UN",286.89]
["14.007.0274-0",{"$f":"C13648&D13648&E13648&F13648&G13648&H13648","v":"FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO"},"FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESI","NADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",22.98]
["14.007.0278-0",{"$f":"C13654&D13654&E13654&F13654&G13654&H13654","v":"DOBRADICA 3\"X3.1/2\",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO"},"DOBRADICA 3\"X3.1/2\",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS","DE LATAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",24.28]
["14.007.0286-A",{"$f":"C13669&D13669&E13669&F13669&G13669&H13669","v":"DOBRADICA 4\"X3\",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO"},"DOBRADICA 4\"X3\",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS","DE LATAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",11.42]
["14.007.0294-0",{"$f":"C13680&D13680&E13680&F13680&G13680&H13680","v":"DOBRADICA PARA PORTA \"VAI-E-VEM\",DE 3\",EM LATAO NIQUELADO EPOLIDO.FORNECIMENTO"},"DOBRADICA PARA PORTA \"VAI-E-VEM\",DE 3\",EM LATAO NIQUELADO E","POLIDO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",76.98]
["14.007.0300-0",{"$f":"C13686&D13686&E13686&F13686&G13686&H13686","v":"FECHO DE EMBUTIR DE SEGURANCA,EM LATAO CROMADO,PISTAO CILINDRICO,BOTAO C/CREMALHEIRA,ESPELHO ELIPTICO CROMADO.FORNECIMENTO"},"FECHO DE EMBUTIR DE SEGURANCA,EM LATAO CROMADO,PISTAO CILIND","RICO,BOTAO C/CREMALHEIRA,ESPELHO ELIPTICO CROMADO.FORNECIMEN","TO",null,null,null,"UN",8.31]
["14.007.0314-0",{"$f":"C13702&D13702&E13702&F13702&G13702&H13702","v":"MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO"},"MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,"," COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE","MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",157.04]
["14.007.0314-A",{"$f":"C13703&D13703&E13703&F13703&G13703&H13703","v":"MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO"},"MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,"," COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DE","MADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",157.04]
["14.007.0324-A",{"$f":"C13717&D13717&E13717&F13717&G13717&H13717","v":"CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO"},"CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,","CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMEN","TO",null,null,null,"UN",35.81]
["14.007.0336-0",{"$f":"C13730&D13730&E13730&F13730&G13730&H13730","v":"SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO"},"SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"UN",15.61]
["14.007.0345-A",{"$f":"C13743&D13743&E13743&F13743&G13743&H13743","v":"ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO"},"ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORN","ECIMENTO",null,null,null,null,"UN",8.46]
["14.007.0360-A",{"$f":"C13751&D13751&E13751&F13751&G13751&H13751","v":"PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMICIRCULAR,COM 96MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI","CIRCULAR,COM 96MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",6.64]
["14.007.0400-0",{"$f":"C13758&D13758&E13758&F13758&G13758&H13758","v":"MOLA \"VAI E VEM\" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO.FORNECIMENTO"},"MOLA \"VAI E VEM\" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO.F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",115.38]
["14.008.0025-0",{"$f":"C13768&D13768&E13768&F13768&G13768&H13768","v":"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FO","LHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO"," SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PR","ENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",1283.12]
["14.008.0070-0",{"$f":"C13784&D13784&E13784&F13784&G13784&H13784","v":"PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE2CM E LARGURA DE 40CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE","2CM E LARGURA DE 40CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPO","STA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACES"," E ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,"M",137.76]
["14.008.0093-A",{"$f":"C13795&D13795&E13795&F13795&G13795&H13795","v":"QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DEESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NACOR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DE","ESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA","COR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE","10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",413.3]
["14.009.0020-0",{"$f":"C13806&D13806&E13806&F13806&G13806&H13806","v":"COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 1","0CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",41.17]
["14.009.0045-0",{"$f":"C13816&D13816&E13816&F13816&G13816&H13816","v":"COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3\"X3\" OU 3\"X2.1/2\",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3\"X3\" OU 3\"X2",".1/2\",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",13.28]
["14.009.0070-0",{"$f":"C13828&D13828&E13828&F13828&G13828&H13828","v":"COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 40CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 40CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O"," FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",49.8]
["14.009.0095-0",{"$f":"C13838&D13838&E13838&F13838&G13838&H13838","v":"COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 5 OU 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 5 OU 10CM,E","M MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",4.42]
["14.009.0125-A",{"$f":"C13845&D13845&E13845&F13845&G13845&H13845","v":"COLOCACAO DE CARRANCA,FIXADA NA PARTE EXTERNA DE JANELAS DEABRIR,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"},"COLOCACAO DE CARRANCA,FIXADA NA PARTE EXTERNA DE JANELAS DE","ABRIR,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",19.18]
["15.001.0020-B",{"$f":"C13853&D13853&E13853&F13853&G13853&H13853","v":"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO"},"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES","DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM A","RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME","NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C","ONCRETO ARMADO",null,"UN",160.84]
["15.001.0029-0",{"$f":"C13862&D13862&E13862&F13862&G13862&H13862","v":"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO"},"CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES","DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM A","RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME","NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C","ONCRETO ARMADO",null,"UN",1072.15]
["15.001.0054-A",{"$f":"C13879&D13879&E13879&F13879&G13879&H13879","v":"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP"},"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1",",00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES"," DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO"," TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS","URA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO"," DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP","UN",1673.75]
["15.001.0056-A",{"$f":"C13883&D13883&E13883&F13883&G13883&H13883","v":"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1,00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP"},"ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1",",00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES"," DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO"," TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS","URA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO"," DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP","UN",1079.97]
["15.001.0072-0",{"$f":"C13894&D13894&E13894&F13894&G13894&H13894","v":"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1.1/2\",NAS DIMENSOES DE 1,10X0,60X0,70M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDESDE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP"},"ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1.1/2\",NAS DIMENSOES DE 1,10X0,60X","0,70M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES","DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO","TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,","PORTA DE 100X60CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CON","FORME PROJETO Nº2089/EMOP","UN",706.72]
["15.001.0090-0",{"$f":"C13910&D13910&E13910&F13910&G13910&H13910","v":"REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA DE 30X30CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE6CM"},"REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIA"," DE 30X30CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE","6CM",null,null,null,"UN",50.85]
["15.002.0080-0",{"$f":"C13920&D13920&E13920&F13920&G13920&H13920","v":"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X","10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90","M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A","REIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE"," FERRO FUNDIDO",null,"UN",1155.55]
["15.002.0086-A",{"$f":"C13927&D13927&E13927&F13927&G13927&H13927","v":"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO"},"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X","10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,20X0,90","M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A","REIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DE"," FERRO FUNDIDO",null,"UN",1590.37]
["15.002.0130-0",{"$f":"C13942&D13942&E13942&F13942&G13942&H13942","v":"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R3,MEDINDO 1,30X1,20X1,30M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM"},"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R3,MEDINDO"," 1,30X1,20X1,30M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,","20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC","O 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM","PA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRE","TO SIMPLES COM 5CM","UN",1023.23]
["15.002.0400-0",{"$f":"C13954&D13954&E13954&F13954&G13954&H13954","v":"CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60C","M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,"UN",156.72]
["15.002.0401-A",{"$f":"C13957&D13957&E13957&F13957&G13957&H13957","v":"CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60C","M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,"UN",186.78]
["15.002.0596-0",{"$f":"C13974&D13974&E13974&F13974&G13974&H13974","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-","MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",7891.6]
["15.002.0598-A",{"$f":"C13977&D13977&E13977&F13977&G13977&H13977","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-","MOLDADO,MEDINDO 2000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",8631.76]
["15.002.0610-A",{"$f":"C13989&D13989&E13989&F13989&G13989&H13989","v":"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-","MOLDADO,MEDINDO 3000X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",11536.2]
["15.002.0624-0",{"$f":"C14004&D14004&E14004&F14004&G14004&H14004","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 1200X2500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1318.09]
["15.002.0629-A",{"$f":"C14015&D14015&E14015&F14015&G14015&H14015","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 1500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",2214.66]
["15.002.0634-A",{"$f":"C14025&D14025&E14025&F14025&G14025&H14025","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X7000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 1200X7000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",2917.48]
["15.002.0637-0",{"$f":"C14030&D14030&E14030&F14030&G14030&H14030","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",4474.73]
["15.002.0643-0",{"$f":"C14042&D14042&E14042&F14042&G14042&H14042","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",5288.69]
["15.002.0648-0",{"$f":"C14052&D14052&E14052&F14052&G14052&H14052","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 2500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",6504.39]
["15.002.0656-A",{"$f":"C14069&D14069&E14069&F14069&G14069&H14069","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",11928.82]
["15.002.0661-0",{"$f":"C14078&D14078&E14078&F14078&G14078&H14078","v":"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X12400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR","E-MOLDADO,MEDINDO 3000X12400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",21435.1]
["15.002.0665-0",{"$f":"C14086&D14086&E14086&F14086&G14086&H14086","v":"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 25","00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",4852.82]
["15.002.0669-A",{"$f":"C14093&D14093&E14093&F14093&G14093&H14093","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",773.26]
["15.002.0676-A",{"$f":"C14107&D14107&E14107&F14107&G14107&H14107","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2332.47]
["15.002.0682-A",{"$f":"C14119&D14119&E14119&F14119&G14119&H14119","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",3047.31]
["15.002.0685-A",{"$f":"C14125&D14125&E14125&F14125&G14125&H14125","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2875.55]
["15.002.0691-0",{"$f":"C14136&D14136&E14136&F14136&G14136&H14136","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X5200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X5200MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",4672.46]
["15.002.0698-A",{"$f":"C14151&D14151&E14151&F14151&G14151&H14151","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X4000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X4000MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",7182.08]
["15.002.0701-A",{"$f":"C14157&D14157&E14157&F14157&G14157&H14157","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X9200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X9200MM,EM A","NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",9808.26]
["15.002.0706-0",{"$f":"C14166&D14166&E14166&F14166&G14166&H14166","v":"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X11200MM,EMANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X11200MM,EM","ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",17132.17]
["15.003.0068-0",{"$f":"C14184&D14184&E14184&F14184&G14184&H14184","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1\",CONEXOES E REGISTRO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE","FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FER","RO GALVANIZADO DE 1\",CONEXOES E REGISTRO",null,null,null,"UN",1019.52]
["15.003.0073-0",{"$f":"C14188&D14188&E14188&F14188&G14188&H14188","v":"INSTALACAO COMPLETA DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO OU LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4\",CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO"},"INSTALACAO COMPLETA DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO OU LIQUEFEIT","O DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDE","NDO:8,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4\",CONEXOES E CH","AMINE DE ALUMINIO",null,null,"UN",697.33]
["15.003.0185-A",{"$f":"C14201&D14201&E14201&F14201&G14201&H14201","v":"GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 15X","15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,null,"UN",18.94]
["15.003.0202-0",{"$f":"C14214&D14214&E14214&F14214&G14214&H14214","v":"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",9.23]
["15.003.0216-0",{"$f":"C14228&D14228&E14228&F14228&G14228&H14228","v":"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4\".FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",53.18]
["15.003.0216-A",{"$f":"C14229&D14229&E14229&F14229&G14229&H14229","v":"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MANGUEIRA \"SEAL TUBE\" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4\".FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",51.29]
["15.003.0359-A",{"$f":"C14249&D14249&E14249&F14249&G14249&H14249","v":"SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 4\" E 6\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOES"," NO DIAMETRO INTERNO DE 4\" E 6\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",78.65]
["15.003.0365-A",{"$f":"C14255&D14255&E14255&F14255&G14255&H14255","v":"ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS"},"ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVE","FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS",null,null,null,null,"UN",21.85]
["15.003.0377-0",{"$f":"C14266&D14266&E14266&F14266&G14266&H14266","v":"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS"},"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NE","CESSARIOS",null,null,null,null,"UN",41.21]
["15.003.0391-A",{"$f":"C14277&D14277&E14277&F14277&G14277&H14277","v":"ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO"," ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI","AMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",5.33]
["15.003.0396-A",{"$f":"C14287&D14287&E14287&F14287&G14287&H14287","v":"ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO"," ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI","AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",6.96]
["15.003.0415-A",{"$f":"C14299&D14299&E14299&F14299&G14299&H14299","v":"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA"},"RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA",null,null,null,null,null,"UN",118.93]
["15.003.0550-A",{"$f":"C14313&D14313&E14313&F14313&G14313&H14313","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2\",COM COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES EPROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2\",COM COSTURA",",PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E","PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",61.16]
["15.003.0600-0",{"$f":"C14316&D14316&E14316&F14316&G14316&H14316","v":"RODAPES METALICOS,CALHA TRIPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TELEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RODAPES METALICOS,CALHA TRIPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TE","LEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO",",INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADAS"," DE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"M",124.02]
["15.004.0012-0",{"$f":"C14324&D14324&E14324&F14324&G14324&H14324","v":"ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB","RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ","A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXO","ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,"UN",1353.92]
["15.004.0045-A",{"$f":"C14343&D14343&E14343&F14343&G14343&H14343","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO"," DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVC","DE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE P","VC DE 40MM E CONEXOES",null,null,"UN",177.23]
["15.004.0053-0",{"$f":"C14350&D14350&E14350&F14350&G14350&H14350","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM TAMPA CEGA"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE F","ORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC","DE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50","MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,C","OM TAMPA CEGA",null,"UN",295.37]
["15.004.0061-0",{"$f":"C14360&D14360&E14360&F14360&G14360&H14360","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNE","CIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 2","5MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES",null,null,null,"UN",277.6]
["15.004.0075-0",{"$f":"C14376&D14376&E14376&F14376&G14376&H14376","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCL","USIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE","PVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM",null,null,null,"UN",153.1]
["15.004.0080-A",{"$f":"C14381&D14381&E14381&F14381&G14381&H14381","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAGEM"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EX","CLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO D","E PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAG","EM",null,null,"UN",160.59]
["15.004.0103-A",{"$f":"C14391&D14391&E14391&F14391&G14391&H14391","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX","A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:","INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT","E A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P","VC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,","EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO","UN",242.96]
["15.004.0110-0",{"$f":"C14398&D14398&E14398&F14398&G14398&H14398","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA","DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA","CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES",",ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1","00MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONE","XOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO","UN",257.61]
["15.004.0150-A",{"$f":"C14413&D14413&E14413&F14413&G14413&H14413","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INS","TALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APAR","ELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE","TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40M","M,ATE O RALO SIFONADO",null,"UN",190.44]
["15.004.0176-A",{"$f":"C14425&D14425&E14425&F14425&G14425&H14425","v":"RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEV","ADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COM","PREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TU","BO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAC","AO.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,"UN",94.73]
["15.004.0210-A",{"$f":"C14439&D14439&E14439&F14439&G14439&H14439","v":"TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN","ECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"M",20.73]
["15.004.0250-A",{"$f":"C14449&D14449&E14449&F14449&G14449&H14449","v":"APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4\",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO"},"APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE"," 3/4\",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAI","XA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO",null,null,"UN",202.55]
["15.004.0310-0",{"$f":"C14458&D14458&E14458&F14458&G14458&H14458","v":"CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM E PRESSAO NOMINAL DE 80.FORNECIMENTO"},"CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM"," E PRESSAO NOMINAL DE 80.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",7.64]
["15.004.0600-A",{"$f":"C14471&D14471&E14471&F14471&G14471&H14471","v":"GRELHA PARA CANALETA,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GRELHA PARA CANALETA,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E"," COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",38.94]
["15.004.0700-A",{"$f":"C14475&D14475&E14475&F14475&G14475&H14475","v":"ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONICOS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAMETRO DE 16MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRACADEIRA DE PVC OU NYLON,PARA AMARRACAO DE CABOS TELEFONI","COS,COM UTILIZACAO DE PREGOS OU PARAFUSOS PARA FIXACAO,DIAME","TRO DE 16MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2.82]
["15.005.0020-0",{"$f":"C14486&D14486&E14486&F14486&G14486&H14486","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DECOBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE O FORNECIMEN","TO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DE","COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",393.31]
["15.005.0120-0",{"$f":"C14502&D14502&E14502&F14502&G14502&H14502","v":"COLUNA DE COBRE DE 42MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO"},"COLUNA DE COBRE DE 42MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLA","MENTO",null,null,null,null,"M",111.15]
["15.005.0202-0",{"$f":"C14512&D14512&E14512&F14512&G14512&H14512","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1","8000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN","TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX","ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN","SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",null,"UN",856.16]
["15.005.0207-A",{"$f":"C14523&D14523&E14523&F14523&G14523&H14523","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3","6000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN","TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX","ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN","SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",null,"UN",1673.12]
["15.005.0209-A",{"$f":"C14527&D14527&E14527&F14527&G14527&H14527","v":"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)"},"INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 6","0000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN","TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX","ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN","SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)",null,"UN",2274.63]
["15.006.0010-0",{"$f":"C14540&D14540&E14540&F14540&G14540&H14540","v":"CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHAVULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2\",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X","25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA","DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA","VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2\",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP","TADOR E ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",802.56]
["15.006.0035-A",{"$f":"C14549&D14549&E14549&F14549&G14549&H14549","v":"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PECAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PE","CAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FO","RNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSE","NTAMENTO",null,null,"UN",5809.86]
["15.007.0209-A",{"$f":"C14557&D14557&E14557&F14557&G14557&H14557","v":"HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8\"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8\"(16MM),COM 2,40M DE C","OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",133.59]
["15.007.0285-A",{"$f":"C14575&D14575&E14575&F14575&G14575&H14575","v":"SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNHO DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNH","O DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",707.73]
["15.007.0340-0",{"$f":"C14584&D14584&E14584&F14584&G14584&H14584","v":"VERGALHAO DE COBRE DE 3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VERGALHAO DE COBRE DE 3/8\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"M",42.55]
["15.007.0350-0",{"$f":"C14590&D14590&E14590&F14590&G14590&H14590","v":"INTERTRAVAMENTO MECANICO (DISJUNTOR X CHAVES FACA),COM FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"INTERTRAVAMENTO MECANICO (DISJUNTOR X CHAVES FACA),COM FECHA","DURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",987.78]
["15.007.0420-A",{"$f":"C14607&D14607&E14607&F14607&G14607&H14607","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG","NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA","SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUN","TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO.",null,"UN",327.27]
["15.007.0498-A",{"$f":"C14617&D14617&E14617&F14617&G14617&H14617","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG","NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS","E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI","SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",85.77]
["15.007.0507-0",{"$f":"C14622&D14622&E14622&F14622&G14622&H14622","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG","NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS","E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNT","ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC","AO.",null,"UN",379.04]
["15.007.0524-0",{"$f":"C14638&D14638&E14638&F14638&G14638&H14638","v":"DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS",",INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA","/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",114.05]
["15.007.0529-0",{"$f":"C14648&D14648&E14648&F14648&G14648&H14648","v":"DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO","S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30","MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1552.93]
["15.007.0532-A",{"$f":"C14655&D14655&E14655&F14655&G14655&H14655","v":"FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUS","TE.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",15.71]
["15.007.0550-A",{"$f":"C14663&D14663&E14663&F14663&G14663&H14663","v":"FUSIVEL CARTUCHO,DE 15 A 30A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FUSIVEL CARTUCHO,DE 15 A 30A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,null,null,"UN",4.45]
["15.007.0560-0",{"$f":"C14672&D14672&E14672&F14672&G14672&H14672","v":"FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,null,null,"UN",180.18]
["15.007.0572-A",{"$f":"C14685&D14685&E14685&F14685&G14685&H14685","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.4]
["15.007.0611-A",{"$f":"C14699&D14699&E14699&F14699&G14699&H14699","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",750.63]
["15.007.0688-A",{"$f":"C14711&D14711&E14711&F14711&G14711&H14711","v":"CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 400A.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,null,"UN",1954.79]
["15.007.0697-0",{"$f":"C14716&D14716&E14716&F14716&G14716&H14716","v":"CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,5CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,5CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMP","REENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E"," VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",230.47]
["15.007.0712-0",{"$f":"C14726&D14726&E14726&F14726&G14726&H14726","v":"ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 4 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 4 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",158.4]
["15.008.0030-A",{"$f":"C14737&D14737&E14737&F14737&G14737&H14737","v":"FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN","DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6","MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",4.36]
["15.008.0110-0",{"$f":"C14752&D14752&E14752&F14752&G14752&H14752","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE","PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/","750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",12.36]
["15.008.0135-0",{"$f":"C14764&D14764&E14764&F14764&G14764&H14764","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE","PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,450","/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",61.99]
["15.008.0157-0",{"$f":"C14774&D14774&E14774&F14774&G14774&H14774","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND","O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,"M",3.2]
["15.008.0167-0",{"$f":"C14784&D14784&E14784&F14784&G14784&H14784","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO",":PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,"M",16.35]
["15.008.0179-A",{"$f":"C14797&D14797&E14797&F14797&G14797&H14797","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND","O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,"M",4.98]
["15.008.0181-A",{"$f":"C14799&D14799&E14799&F14799&G14799&H14799","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEND","O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,"M",6.78]
["15.008.0197-0",{"$f":"C14814&D14814&E14814&F14814&G14814&H14814","v":"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA","O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDEN","DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"M",57.87]
["15.008.0205-A",{"$f":"C14821&D14821&E14821&F14821&G14821&H14821","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE","PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600","/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",2.6]
["15.008.0230-A",{"$f":"C14831&D14831&E14831&F14831&G14831&H14831","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE","PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/","1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",12.36]
["15.008.0265-A",{"$f":"C14847&D14847&E14847&F14847&G14847&H14847","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE","PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,600","/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",100.87]
["15.008.0301-0",{"$f":"C14852&D14852&E14852&F14852&G14852&H14852","v":"FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA 2X2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA"," 2X2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",3.98]
["15.008.0392-0",{"$f":"C14862&D14862&E14862&F14862&G14862&H14862","v":"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SE","RVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM","ELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",40.54]
["15.009.0110-A",{"$f":"C14879&D14879&E14879&F14879&G14879&H14879","v":"FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE 1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE"," 1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",1.2]
["15.009.0135-0",{"$f":"C14888&D14888&E14888&F14888&G14888&H14888","v":"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,","SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",11.47]
["15.009.0155-0",{"$f":"C14896&D14896&E14896&F14896&G14896&H14896","v":"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,","SECAO CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",36.65]
["15.010.0036-0",{"$f":"C14910&D14910&E14910&F14910&G14910&H14910","v":"CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEA","S ESPECIAIS)PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",39.1]
["15.010.0046-A",{"$f":"C14923&D14923&E14923&F14923&G14923&H14923","v":"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 200 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)","PARA 200 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",98.37]
["15.010.0047-A",{"$f":"C14925&D14925&E14925&F14925&G14925&H14925","v":"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)","PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",88.12]
["15.010.0062-A",{"$f":"C14935&D14935&E14935&F14935&G14935&H14935","v":"CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",3.27]
["15.010.0070-0",{"$f":"C14946&D14946&E14946&F14946&G14946&H14946","v":"CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",1.12]
["15.010.0110-A",{"$f":"C14957&D14957&E14957&F14957&G14957&H14957","v":"CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV.","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",92.98]
["15.011.0030-A",{"$f":"C14973&D14973&E14973&F14973&G14973&H14973","v":"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA ATE 200A(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO ATE 225A(CPG-225)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA"},"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE","DE AEREA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIO","NADORA ATE 200A(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO ATE 225A(CPG-225)","INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJU","NTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA",null,"UN",2597.46]
["15.011.0074-A",{"$f":"C14983&D14983&E14983&F14983&G14983&H14983","v":"SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO"},"SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA","SICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO",null,null,null,null,"UN",20052.32]
["15.011.0081-0",{"$f":"C14994&D14994&E14994&F14994&G14994&H14994","v":"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1),INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA"},"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE","DE SUBTERRANEA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA","(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DI","SJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1),INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARI","OS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA",null,"UN",2114.45]
["15.011.0087-0",{"$f":"C14998&D14998&E14998&F14998&G14998&H14998","v":"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXASECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICO(CDJ3),E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA"},"ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE","DE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA","SECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM"," CAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIF","ASICO(CDJ3),E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNT","OR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA","UN",2424.68]
["15.011.0138-A",{"$f":"C15011&D15011&E15011&F15011&G15011&H15011","v":"SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAISELETRICOS NECESSARIOS"},"SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFA","SICO DE 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS","ELETRICOS NECESSARIOS",null,null,null,"UN",19722.42]
["15.011.0162-0",{"$f":"C15024&D15024&E15024&F15024&G15024&H15024","v":"SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMA AO TEMPO,PADRAO AMPLA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO"},"SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMA"," AO TEMPO,PADRAO AMPLA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO",null,null,null,null,"UN",18755.8]
["15.014.0030-0",{"$f":"C15038&D15038&E15038&F15038&G15038&H15038","v":"INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)"},"INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL",",INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV","E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS","TRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050)",null,null,"M",187]
["15.014.0115-0",{"$f":"C15046&D15046&E15046&F15046&G15046&H15046","v":"INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO,PARA 400L E 2 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCLUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA18.210)"},"INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO,","PARA 400L E 2 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCL","USIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA","18.210)",null,null,"UN",2657.14]
["15.014.0145-A",{"$f":"C15055&D15055&E15055&F15055&G15055&H15055","v":"INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO,PARA 1000L E 5 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INCLUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA18.210)"},"INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DE BAIXA PRESSAO,","PARA 1000L E 5 PLACAS COLETORAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS,INC","LUSIVE PLACAS COLETORAS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS (VER FAMILIA","18.210)",null,null,"UN",3145]
["15.015.0022-A",{"$f":"C15061&D15061&E15061&F15061&G15061&H15061","v":"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETA","PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIV","E ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETROD","UTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXO","ES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",null,"UN",267.85]
["15.015.0037-0",{"$f":"C15072&D15072&E15072&F15072&G15072&H15072","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CA","IXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",null,"UN",437.64]
["15.015.0055-A",{"$f":"C15087&D15087&E15087&F15087&G15087&H15087","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",","50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT","OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F","ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",435.29]
["15.015.0065-A",{"$f":"C15093&D15093&E15093&F15093&G15093&H15093","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",","50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT","OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F","ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",615.87]
["15.015.0080-A",{"$f":"C15105&D15105&E15105&F15105&G15105&H15105","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",","57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT","OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F","ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",699.19]
["15.015.0096-A",{"$f":"C15119&D15119&E15119&F15119&G15119&H15119","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",66,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO","BREPOR",null,null,"UN",572.13]
["15.015.0102-0",{"$f":"C15126&D15126&E15126&F15126&G15126&H15126","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS D","E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX","AS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR",null,"UN",864.11]
["15.015.0118-A",{"$f":"C15145&D15145&E15145&F15145&G15145&H15145","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",32,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA","NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E","XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",32,00M DE FIO 2,5MM2,CA","IXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIR","ETO NO Q.D.L","UN",449.66]
["15.015.0123-A",{"$f":"C15153&D15153&E15153&F15153&G15153&H15153","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",","30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O","CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC","HAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",395.62]
["15.015.0128-0",{"$f":"C15160&D15160&E15160&F15160&G15160&H15160","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",40,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE"," DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L",null,null,"UN",362.56]
["15.015.0135-0",{"$f":"C15170&D15170&E15170&F15170&G15170&H15170","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",","45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O","CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC","HAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",632.95]
["15.015.0150-0",{"$f":"C15182&D15182&E15182&F15182&G15182&H15182","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ","E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",","53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O","CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FEC","HAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",734.99]
["15.015.0161-A",{"$f":"C15197&D15197&E15197&F15197&G15197&H15197","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",57,00M D","E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE"," DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L",null,null,"UN",489.36]
["15.015.0179-0",{"$f":"C15208&D15208&E15208&F15208&G15208&H15208","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2\",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES"},"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2\",20,00M DE FIO 10MM2,C","AIXAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",709.27]
["15.015.0207-0",{"$f":"C15218&D15218&E15218&F15218&G15218&H15218","v":"INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4\",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOEIRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA"},"INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE","NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4\",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE","IRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA",null,null,null,"UN",322.3]
["15.015.0213-A",{"$f":"C15223&D15223&E15223&F15223&G15223&H15223","v":"INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA","RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",EMBUTIDO NA LAJE,12,","00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT","OR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALV","ENARIA",null,"UN",209.44]
["15.015.0225-A",{"$f":"C15235&D15235&E15235&F15235&G15235&H15235","v":"INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4\",EMBUTIDO NALAJE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVAL","ENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4\",EMBUTIDO NA","LAJE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE I","NTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASG","O EM ALVENARIA",null,"UN",322.34]
["15.015.0257-A",{"$f":"C15249&D15249&E15249&F15249&G15249&H15249","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DEPVC RIGIDO DE 3/4\", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO"},"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURAD","A,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),","EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE","PVC RIGIDO DE 3/4\", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E T","OMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO",null,"UN",280.76]
["15.015.0261-A",{"$f":"C15255&D15255&E15255&F15255&G15255&H15255","v":"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS"," DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA","IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,null,null,"UN",156.36]
["15.015.0275-0",{"$f":"C15268&D15268&E15268&F15268&G15268&H15268","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",2","7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",348.83]
["15.015.0285-A",{"$f":"C15281&D15281&E15281&F15281&G15281&H15281","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",2","7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",247.24]
["15.015.0287-A",{"$f":"C15285&D15285&E15285&F15285&G15285&H15285","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA"," PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI","VE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE EL","ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,","CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,"UN",329.9]
["15.015.0297-0",{"$f":"C15296&D15296&E15296&F15296&G15296&H15296","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETA"," PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSI","VE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE EL","ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,C","ONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A",null,"UN",509.46]
["15.015.0310-0",{"$f":"C15312&D15312&E15312&F15312&G15312&H15312","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",4","5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",528.81]
["15.015.0316-0",{"$f":"C15318&D15318&E15318&F15318&G15318&H15318","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE","A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4\",45,00M DE FIO","2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A",null,null,null,"UN",382.99]
["15.015.0325-A",{"$f":"C15329&D15329&E15329&F15329&G15329&H15329","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA",",EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2\",4","5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+","T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO EM ALVENARIA",null,"UN",380.44]
["15.016.0045-0",{"$f":"C15344&D15344&E15344&F15344&G15344&H15344","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",50,00 DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA EINTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD","O,DE 3/4\",50,00 DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E","INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE",null,null,"UN",582.33]
["15.016.0090-0",{"$f":"C15350&D15350&E15350&F15350&G15350&H15350","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE"},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD","O,DE 3/4\",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E"," INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE",null,null,"UN",829.24]
["15.016.0119-A",{"$f":"C15359&D15359&E15359&F15359&G15359&H15359","v":"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4\",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L."},"INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA","LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTAD","O,DE 3/4\",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSI","DERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L.",null,null,"UN",436.16]
["15.016.0170-A",{"$f":"C15367&D15367&E15367&F15367&G15367&H15367","v":"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2\",20,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES"},"INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS D","E ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2\",20,00M","DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES",null,null,null,"UN",358.29]
["15.017.0155-A",{"$f":"C15385&D15385&E15385&F15385&G15385&H15385","v":"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA","MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",11.04]
["15.017.0180-0",{"$f":"C15394&D15394&E15394&F15394&G15394&H15394","v":"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRA","MENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",30.14]
["15.017.0210-A",{"$f":"C15407&D15407&E15407&F15407&G15407&H15407","v":"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BA","RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",94.11]
["15.017.0235-A",{"$f":"C15417&D15417&E15417&F15417&G15417&H15417","v":"CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO D","E UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BI","TOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",103.39]
["15.017.0260-A",{"$f":"C15427&D15427&E15427&F15427&G15427&H15427","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",8.29]
["15.017.0275-0",{"$f":"C15432&D15432&E15432&F15432&G15432&H15432","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",12.18]
["15.017.0305-0",{"$f":"C15444&D15444&E15444&F15444&G15444&H15444","v":"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO"," DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",23.9]
["15.017.0327-0",{"$f":"C15454&D15454&E15454&F15454&G15454&H15454","v":"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA"," FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCA","CAO",null,null,null,"UN",15.37]
["15.017.0340-A",{"$f":"C15471&D15471&E15471&F15471&G15471&H15471","v":"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCA"," FABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOC","ACAO",null,null,null,"UN",48.82]
["15.018.0030-0",{"$f":"C15480&D15480&E15480&F15480&G15480&H15480","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO C,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.44]
["15.018.0065-0",{"$f":"C15492&D15492&E15492&F15492&G15492&H15492","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LB,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO LB,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",13.59]
["15.018.0070-A",{"$f":"C15495&D15495&E15495&F15495&G15495&H15495","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LB,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO LB,DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",16.65]
["15.018.0105-A",{"$f":"C15509&D15509&E15509&F15509&G15509&H15509","v":"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO T,DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORM","ATO T,DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",12.86]
["15.018.0120-A",{"$f":"C15521&D15521&E15521&F15521&G15521&H15521","v":"CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2\"X4\",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2\"X4\",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",5.65]
["15.018.0133-0",{"$f":"C15526&D15526&E15526&F15526&G15526&H15526","v":"CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",88.43]
["15.018.0170-A",{"$f":"C15543&D15543&E15543&F15543&G15543&H15543","v":"CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO TELEBRAS NAS DIMENSOES DE 200X200X22CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO TELEBRAS"," NAS DIMENSOES DE 200X200X22CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1842.03]
["15.018.0260-A",{"$f":"C15553&D15553&E15553&F15553&G15553&H15553","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE"," 20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",38.52]
["15.018.0275-0",{"$f":"C15558&D15558&E15558&F15558&G15558&H15558","v":"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE"," 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",97.01]
["15.018.0468-A",{"$f":"C15575&D15575&E15575&F15575&G15575&H15575","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",60.08]
["15.018.0474-0",{"$f":"C15586&D15586&E15586&F15586&G15586&H15586","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",200X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",73.12]
["15.018.0476-0",{"$f":"C15590&D15590&E15590&F15590&G15590&H15590","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",400X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",118.43]
["15.018.0482-A",{"$f":"C15603&D15603&E15603&F15603&G15603&H15603","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",50X50MM,TRATAMENTO","SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORI","OS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",40.1]
["15.018.0489-0",{"$f":"C15616&D15616&E15616&F15616&G15616&H15616","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",54.2]
["15.018.0493-0",{"$f":"C15624&D15624&E15624&F15624&G15624&H15624","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENT","O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO","RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",50.94]
["15.018.0496-A",{"$f":"C15631&D15631&E15631&F15631&G15631&H15631","v":"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENT","O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO","RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",59.56]
["15.018.0501-A",{"$f":"C15641&D15641&E15641&F15641&G15641&H15641","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",200X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",80.38]
["15.018.0509-A",{"$f":"C15657&D15657&E15657&F15657&G15657&H15657","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENT","O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSO","RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",68.08]
["15.018.0515-0",{"$f":"C15668&D15668&E15668&F15668&G15668&H15668","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X50MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",55.4]
["15.018.0520-A",{"$f":"C15679&D15679&E15679&F15679&G15679&H15679","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",51.25]
["15.018.0523-A",{"$f":"C15685&D15685&E15685&F15685&G15685&H15685","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X75MM,TRATAMENTO"," SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR","IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",85.55]
["15.018.0528-0",{"$f":"C15694&D15694&E15694&F15694&G15694&H15694","v":"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENT","O SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSO","RIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",84.58]
["15.018.0554-0",{"$f":"C15706&D15706&E15706&F15706&G15706&H15706","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X50MM,TRATAMENTO SUPE","RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",108.42]
["15.018.0562-0",{"$f":"C15720&D15720&E15720&F15720&G15720&H15720","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUP","ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS","E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",76.72]
["15.018.0566-0",{"$f":"C15726&D15726&E15726&F15726&G15726&H15726","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",300X100MM,TRATAMENTO SUP","ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS","E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",118.11]
["15.018.0577-A",{"$f":"C15745&D15745&E15745&F15745&G15745&H15745","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",150X75MM,TRATAMENTO SUPE","RFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E","FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",59.86]
["15.018.0582-0",{"$f":"C15752&D15752&E15752&F15752&G15752&H15752","v":"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO \"U\",100X100MM,TRATAMENTO SUP","ERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS","E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",61.64]
["15.018.0591-0",{"$f":"C15766&D15766&E15766&F15766&G15766&H15766","v":"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",27.5]
["15.018.0591-A",{"$f":"C15767&D15767&E15767&F15767&G15767&H15767","v":"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",25.13]
["15.018.0601-A",{"$f":"C15783&D15783&E15783&F15783&G15783&H15783","v":"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X","75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",46.96]
["15.018.0604-A",{"$f":"C15789&D15789&E15789&F15789&G15789&H15789","v":"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X","100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",32.5]
["15.018.0612-0",{"$f":"C15800&D15800&E15800&F15800&G15800&H15800","v":"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",38.81]
["15.018.0621-A",{"$f":"C15815&D15815&E15815&F15815&G15815&H15815","v":"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X","75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",81.85]
["15.018.0628-A",{"$f":"C15827&D15827&E15827&F15827&G15827&H15827","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",20.14]
["15.018.0631-0",{"$f":"C15830&D15830&E15830&F15830&G15830&H15830","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",25.71]
["15.018.0642-0",{"$f":"C15848&D15848&E15848&F15848&G15848&H15848","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",28.31]
["15.018.0647-0",{"$f":"C15856&D15856&E15856&F15856&G15856&H15856","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.5]
["15.018.0652-A",{"$f":"C15865&D15865&E15865&F15865&G15865&H15865","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",24.93]
["15.018.0663-0",{"$f":"C15882&D15882&E15882&F15882&G15882&H15882","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",30.09]
["15.018.0667-0",{"$f":"C15888&D15888&E15888&F15888&G15888&H15888","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.5]
["15.018.0674-0",{"$f":"C15898&D15898&E15898&F15898&G15898&H15898","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",40.15]
["15.018.0683-0",{"$f":"C15914&D15914&E15914&F15914&G15914&H15914","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.89]
["15.018.0683-A",{"$f":"C15915&D15915&E15915&F15915&G15915&H15915","v":"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",35.52]
["15.018.0690-A",{"$f":"C15925&D15925&E15925&F15925&G15925&H15925","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",27.21]
["15.018.0701-0",{"$f":"C15942&D15942&E15942&F15942&G15942&H15942","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",44.14]
["15.018.0706-A",{"$f":"C15951&D15951&E15951&F15951&G15951&H15951","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",30.68]
["15.018.0711-A",{"$f":"C15959&D15959&E15959&F15959&G15959&H15959","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",32.25]
["15.018.0722-A",{"$f":"C15977&D15977&E15977&F15977&G15977&H15977","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",38.78]
["15.018.0724-0",{"$f":"C15980&D15980&E15980&F15980&G15980&H15980","v":"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS","A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",52.1]
["15.018.0732-0",{"$f":"C15992&D15992&E15992&F15992&G15992&H15992","v":"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200","X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",39.25]
["15.018.0741-A",{"$f":"C16007&D16007&E16007&F16007&G16007&H16007","v":"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400","X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",64]
["15.018.0748-0",{"$f":"C16018&D16018&E16018&F16018&G16018&H16018","v":"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",35.8]
["15.018.0752-0",{"$f":"C16024&D16024&E16024&F16024&G16024&H16024","v":"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50M","M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",50.56]
["15.018.0762-0",{"$f":"C16040&D16040&E16040&F16040&G16040&H16040","v":"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100","MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",48.01]
["15.018.0768-0",{"$f":"C16050&D16050&E16050&F16050&G16050&H16050","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",36.06]
["15.018.0772-A",{"$f":"C16057&D16057&E16057&F16057&G16057&H16057","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",52.32]
["15.018.0782-0",{"$f":"C16072&D16072&E16072&F16072&G16072&H16072","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",43.34]
["15.018.0783-0",{"$f":"C16074&D16074&E16074&F16074&G16074&H16074","v":"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURA","DA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",55.97]
["15.018.0791-A",{"$f":"C16087&D16087&E16087&F16087&G16087&H16087","v":"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,15","0X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",52.81]
["15.018.0800-A",{"$f":"C16101&D16101&E16101&F16101&G16101&H16101","v":"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,30","0X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",88.7]
["15.018.0807-A",{"$f":"C16113&D16113&E16113&F16113&G16113&H16113","v":"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,40","0X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",113.25]
["15.018.0814-0",{"$f":"C16122&D16122&E16122&F16122&G16122&H16122","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",47.52]
["15.018.0817-0",{"$f":"C16128&D16128&E16128&F16128&G16128&H16128","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",30.54]
["15.018.0823-A",{"$f":"C16139&D16139&E16139&F16139&G16139&H16139","v":"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",31.3]
["15.018.0831-0",{"$f":"C16150&D16150&E16150&F16150&G16150&H16150","v":"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",32.71]
["15.018.0841-0",{"$f":"C16166&D16166&E16166&F16166&G16166&H16166","v":"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",66.82]
["15.018.0847-0",{"$f":"C16176&D16176&E16176&F16176&G16176&H16176","v":"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",74.48]
["15.018.0851-A",{"$f":"C16183&D16183&E16183&F16183&G16183&H16183","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",34.8]
["15.018.0856-A",{"$f":"C16191&D16191&E16191&F16191&G16191&H16191","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",33.37]
["15.018.0867-0",{"$f":"C16208&D16208&E16208&F16208&G16208&H16208","v":"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",80.16]
["15.018.0873-0",{"$f":"C16216&D16216&E16216&F16216&G16216&H16216","v":"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X150MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X1","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",37.74]
["15.018.0881-A",{"$f":"C16223&D16223&E16223&F16223&G16223&H16223","v":"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X2","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",40.33]
["15.018.0887-A",{"$f":"C16233&D16233&E16233&F16233&G16233&H16233","v":"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X2","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",63.82]
["15.018.0904-A",{"$f":"C16249&D16249&E16249&F16249&G16249&H16249","v":"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X5","0MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",51.83]
["15.018.0907-0",{"$f":"C16254&D16254&E16254&F16254&G16254&H16254","v":"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X7","5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",40.79]
["15.018.0913-0",{"$f":"C16264&D16264&E16264&F16264&G16264&H16264","v":"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X1","00MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",43.3]
["15.018.0924-A",{"$f":"C16281&D16281&E16281&F16281&G16281&H16281","v":"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X","50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",57.79]
["15.018.0927-0",{"$f":"C16286&D16286&E16286&F16286&G16286&H16286","v":"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X","75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",54.87]
["15.018.0934-0",{"$f":"C16298&D16298&E16298&F16298&G16298&H16298","v":"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X","100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",62.99]
["15.018.0944-0",{"$f":"C16312&D16312&E16312&F16312&G16312&H16312","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI","SA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.48]
["15.018.0945-A",{"$f":"C16315&D16315&E16315&F16315&G16315&H16315","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI","SA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",9.95]
["15.018.0952-A",{"$f":"C16327&D16327&E16327&F16327&G16327&H16327","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI","SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",8.78]
["15.018.0958-0",{"$f":"C16336&D16336&E16336&F16336&G16336&H16336","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50","X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",9.22]
["15.018.0968-A",{"$f":"C16353&D16353&E16353&F16353&G16353&H16353","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,20","0X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.35]
["15.018.0972-A",{"$f":"C16359&D16359&E16359&F16359&G16359&H16359","v":"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,10","0X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",9.98]
["15.018.0982-A",{"$f":"C16375&D16375&E16375&F16375&G16375&H16375","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200","X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",10.37]
["15.018.0988-A",{"$f":"C16385&D16385&E16385&F16385&G16385&H16385","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200","X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",12.42]
["15.018.0996-0",{"$f":"C16396&D16396&E16396&F16396&G16396&H16396","v":"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300","X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",17.61]
["15.018.0998-0",{"$f":"C16400&D16400&E16400&F16400&G16400&H16400","v":"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",9.22]
["15.018.1006-A",{"$f":"C16413&D16413&E16413&F16413&G16413&H16413","v":"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNEC","IMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",9.75]
["15.018.1012-0",{"$f":"C16422&D16422&E16422&F16422&G16422&H16422","v":"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",11.07]
["15.019.0030-0",{"$f":"C16440&D16440&E16440&F16440&G16440&H16440","v":"INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E"," PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",14.88]
["15.019.0050-0",{"$f":"C16448&D16448&E16448&F16448&G16448&H16448","v":"TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4\"X2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C","OM PLACA 4\"X2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,null,"UN",8.99]
["15.019.0060-A",{"$f":"C16457&D16457&E16457&F16457&G16457&H16457","v":"TOMADA DE BAQUELITE,DE SOBREPOR,REVESTIDA DE BORRACHA,TRIPOLAR 15A.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TOMADA DE BAQUELITE,DE SOBREPOR,REVESTIDA DE BORRACHA,TRIPOL","AR 15A.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",36.45]
["15.019.0069-A",{"$f":"C16463&D16463&E16463&F16463&G16463&H16463","v":"TOMADA 4 PINOS,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TOMADA 4 PINOS,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",7.23]
["15.020.0010-0",{"$f":"C16478&D16478&E16478&F16478&G16478&H16478","v":"RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",5.28]
["15.020.0032-A",{"$f":"C16489&D16489&E16489&F16489&G16489&H16489","v":"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 26W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 26W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",7.1]
["15.020.0036-A",{"$f":"C16495&D16495&E16495&F16495&G16495&H16495","v":"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",7.02]
["15.020.0050-A",{"$f":"C16511&D16511&E16511&F16511&G16511&H16511","v":"LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,null,null,"UN",25.66]
["15.020.0070-A",{"$f":"C16521&D16521&E16521&F16521&G16521&H16521","v":"LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,null,"UN",21.69]
["15.020.0080-0",{"$f":"C16528&D16528&E16528&F16528&G16528&H16528","v":"LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,null,"UN",36.14]
["15.020.0150-0",{"$f":"C16536&D16536&E16536&F16536&G16536&H16536","v":"LAMPADA LED,BULBO,A60,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA LED,BULBO,A60,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E"," COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",6.15]
["15.020.0173-A",{"$f":"C16555&D16555&E16555&F16555&G16555&H16555","v":"LAMPADA LED,TUBULAR,18W,100/240V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LAMPADA LED,TUBULAR,18W,100/240V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"UN",34.64]
["15.028.0001-0",{"$f":"C16558&D16558&E16558&F16558&G16558&H16558","v":"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 250L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO"},"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU","SEMELHANTE DE 250L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E M","ADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FOR","NECIMENTO DO RESERVATORIO",null,null,"UN",436.96]
["15.028.0020-0",{"$f":"C16572&D16572&E16572&F16572&G16572&H16572","v":"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIAE MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO RESERVATORIO"},"COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU"," SEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA","E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE","FORNECIMENTO DO RESERVATORIO",null,null,"UN",630.1]
["15.029.0014-0",{"$f":"C16584&D16584&E16584&F16584&G16584&H16584","v":"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",73.36]
["15.029.0016-A",{"$f":"C16589&D16589&E16589&F16589&G16589&H16589","v":"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",208.83]
["15.029.0021-A",{"$f":"C16599&D16599&E16599&F16599&G16599&H16599","v":"REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",53.36]
["15.029.0051-0",{"$f":"C16610&D16610&E16610&F16610&G16610&H16610","v":"VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTOE COLOCACAO"},"VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTO","E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",87.28]
["15.029.0081-A",{"$f":"C16625&D16625&E16625&F16625&G16625&H16625","v":"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1\".FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",51.67]
["15.029.0087-A",{"$f":"C16637&D16637&E16637&F16637&G16637&H16637","v":"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4\".FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",543.51]
["15.029.0104-A",{"$f":"C16647&D16647&E16647&F16647&G16647&H16647","v":"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2\".","FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",182.13]
["15.030.0030-0",{"$f":"C16654&D16654&E16654&F16654&G16654&H16654","v":"REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",25.91]
["15.030.0038-0",{"$f":"C16662&D16662&E16662&F16662&G16662&H16662","v":"REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",47.39]
["15.030.0076-A",{"$f":"C16683&D16683&E16683&F16683&G16683&H16683","v":"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE"," 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",58.72]
["15.030.0080-A",{"$f":"C16687&D16687&E16687&F16687&G16687&H16687","v":"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO","DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",34.63]
["15.030.0088-0",{"$f":"C16694&D16694&E16694&F16694&G16694&H16694","v":"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO","DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",72.22]
["15.031.0019-0",{"$f":"C16714&D16714&E16714&F16714&G16714&H16714","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONE","XOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RAS","GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",16.81]
["15.031.0022-0",{"$f":"C16720&D16720&E16720&F16720&G16720&H16720","v":"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4\",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4\",COM COSTURA,INCLUSIVE CO","NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R","ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",35.38]
["15.034.0011-A",{"$f":"C16735&D16735&E16735&F16735&G16735&H16735","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1\",EX","CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM","ENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",11.72]
["15.034.0017-0",{"$f":"C16746&D16746&E16746&F16746&G16746&H16746","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4\",EX","CLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM","ENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",62.49]
["15.034.0022-0",{"$f":"C16752&D16752&E16752&F16752&G16752&H16752","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1.1/4","\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMEN","TO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",18.1]
["15.034.0026-A",{"$f":"C16761&D16761&E16761&F16761&G16761&H16761","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3\",IN","CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D","E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",50.24]
["15.035.0012-A",{"$f":"C16769&D16769&E16769&F16769&G16769&H16769","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1\",E","XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI","MENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",22.6]
["15.035.0021-A",{"$f":"C16783&D16783&E16783&F16783&G16783&H16783","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4\"",",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT","O DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",15.65]
["15.036.0001-0",{"$f":"C16796&D16796&E16796&F16796&G16796&H16796","v":"TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 15MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 15MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUEN","TE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE"," RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",9.82]
["15.036.0013-A",{"$f":"C16809&D16809&E16809&F16809&G16809&H16809","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 1.1/2\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE","RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",30.96]
["15.036.0015-A",{"$f":"C16813&D16813&E16813&F16813&G16813&H16813","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 2.1/2\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 2.1/2\",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE","RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",65.19]
["15.036.0021-0",{"$f":"C16824&D16824&E16824&F16824&G16824&H16824","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 1.1/4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 1.1/4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FE","CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",27.95]
["15.036.0026-0",{"$f":"C16834&D16834&E16834&F16834&G16834&H16834","v":"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE"," 4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAM","ENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",129.95]
["15.036.0034-0",{"$f":"C16850&D16850&E16850&F16850&G16850&H16850","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMEND","AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT","O",null,null,null,"M",40.91]
["15.036.0037-0",{"$f":"C16856&D16856&E16856&F16856&G16856&H16856","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME","NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",7.83]
["15.036.0042-A",{"$f":"C16867&D16867&E16867&F16867&G16867&H16867","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME","NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",34.77]
["15.036.0050-0",{"$f":"C16882&D16882&E16882&F16882&G16882&H16882","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME","NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",14.03]
["15.036.0051-0",{"$f":"C16884&D16884&E16884&F16884&G16884&H16884","v":"TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME","NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E"," ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",19.66]
["15.036.0063-A",{"$f":"C16897&D16897&E16897&F16897&G16897&H16897","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4\",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4\",EXCLUSIVE LUVA","S,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSEN","TAMENTO",null,null,null,"M",7.79]
["15.036.0070-A",{"$f":"C16911&D16911&E16911&F16911&G16911&H16911","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4\",INCLUSIVE CONEXO","ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC","IMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",5.28]
["15.036.0074-A",{"$f":"C16919&D16919&E16919&F16919&G16919&H16919","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2\",INCLUSIVE CONEXOES"," E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM","ENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",11.89]
["15.036.0079-0",{"$f":"C16928&D16928&E16928&F16928&G16928&H16928","v":"ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4\",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4\",INCLUSI","VE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,null,"M",3.75]
["15.036.0092-A",{"$f":"C16945&D16945&E16945&F16945&G16945&H16945","v":"TUBO DE PVC(NBR-7362),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TUBO DE PVC(NBR-7362),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOM","INAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E COLO","CACAO",null,null,null,"M",56.87]
["15.036.0135-A",{"$f":"C16955&D16955&E16955&F16955&G16955&H16955","v":"TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(75X75)MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(75X75)MM.FORNECIM","ENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",26.19]
["15.036.0143-0",{"$f":"C16960&D16960&E16960&F16960&G16960&H16960","v":"ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO."},"ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORN","ECIMENTO E COLOCACAO.",null,null,null,null,"M",2.81]
["15.037.0017-0",{"$f":"C16976&D16976&E16976&F16976&G16976&H16976","v":"CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3\",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3\",EXCLUSIVE E","MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"M",45.22]
["15.038.0005-0",{"$f":"C16986&D16986&E16986&F16986&G16986&H16986","v":"ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2\",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2\",COM FLANGES E AN","EL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",27.93]
["15.038.0011-A",{"$f":"C16993&D16993&E16993&F16993&G16993&H16993","v":"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1X1/2\".FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1X1/2\".FORNECIMEN","TO",null,null,null,null,"UN",2.25]
["15.038.0019-0",{"$f":"C17008&D17008&E17008&F17008&G17008&H17008","v":"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\"X1.1/4\".FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\"X1.1/4\".FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",11.94]
["15.038.0033-0",{"$f":"C17018&D17018&E17018&F17018&G17018&H17018","v":"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO"},"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",7.59]
["15.038.0037-0",{"$f":"C17026&D17026&E17026&F17026&G17026&H17026","v":"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO"},"CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",52.67]
["15.038.0042-A",{"$f":"C17033&D17033&E17033&F17033&G17033&H17033","v":"CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"},"CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",3.62]
["15.038.0051-A",{"$f":"C17043&D17043&E17043&F17043&G17043&H17043","v":"FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3","/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",5.26]
["15.038.0057-A",{"$f":"C17055&D17055&E17055&F17055&G17055&H17055","v":"FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3\".FORNECIMENTO"},"FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3","\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",109.33]
["15.038.0070-0",{"$f":"C17070&D17070&E17070&F17070&G17070&H17070","v":"JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.5]
["15.038.0075-A",{"$f":"C17081&D17081&E17081&F17081&G17081&H17081","v":"JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",14.54]
["15.038.0087-A",{"$f":"C17091&D17091&E17091&F17091&G17091&H17091","v":"JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO"},"JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",7.18]
["15.038.0090-0",{"$f":"C17096&D17096&E17096&F17096&G17096&H17096","v":"JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO"},"JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",8.55]
["15.038.0105-0",{"$f":"C17108&D17108&E17108&F17108&G17108&H17108","v":"LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO"},"LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",11.58]
["15.038.0121-0",{"$f":"C17122&D17122&E17122&F17122&G17122&H17122","v":"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"UN",11.84]
["15.038.0134-A",{"$f":"C17135&D17135&E17135&F17135&G17135&H17135","v":"NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO"},"NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",5.92]
["15.038.0143-0",{"$f":"C17144&D17144&E17144&F17144&G17144&H17144","v":"PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTO"},"PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.57]
["15.038.0151-0",{"$f":"C17152&D17152&E17152&F17152&G17152&H17152","v":"TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.84]
["15.038.0154-A",{"$f":"C17159&D17159&E17159&F17159&G17159&H17159","v":"TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO"},"TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",11.89]
["15.038.0165-A",{"$f":"C17169&D17169&E17169&F17169&G17169&H17169","v":"CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",7.23]
["15.038.0176-A",{"$f":"C17185&D17185&E17185&F17185&G17185&H17185","v":"UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO"},"UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",97.93]
["15.038.0185-A",{"$f":"C17191&D17191&E17191&F17191&G17191&H17191","v":"JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2\".F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",8.18]
["15.038.0203-0",{"$f":"C17202&D17202&E17202&F17202&G17202&H17202","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM"," DIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2.29]
["15.038.0210-A",{"$f":"C17217&D17217&E17217&F17217&G17217&H17217","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM DIAMETRO DE 110MMX4\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COM"," DIAMETRO DE 110MMX4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",31.75]
["15.038.0217-A",{"$f":"C17223&D17223&E17223&F17223&G17223&H17223","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM","DIAMETRO DE 40MMX1.1/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",9.96]
["15.038.0222-0",{"$f":"C17232&D17232&E17232&F17232&G17232&H17232","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 110MMX4\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM","DIAMETRO DE 110MMX4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",203.38]
["15.038.0240-0",{"$f":"C17250&D17250&E17250&F17250&G17250&H17250","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA","D'AGUA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",6.78]
["15.038.0244-0",{"$f":"C17258&D17258&E17258&F17258&G17258&H17258","v":"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2\".FORNECIMENTO"},"ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA","D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",18.08]
["15.038.0252-A",{"$f":"C17267&D17267&E17267&F17267&G17267&H17267","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1.17]
["15.038.0261-0",{"$f":"C17280&D17280&E17280&F17280&G17280&H17280","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2.12]
["15.038.0263-0",{"$f":"C17284&D17284&E17284&F17284&G17284&H17284","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",3.27]
["15.038.0268-A",{"$f":"C17295&D17295&E17295&F17295&G17295&H17295","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX40MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX40MM.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",7.09]
["15.038.0273-A",{"$f":"C17305&D17305&E17305&F17305&G17305&H17305","v":"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX75MM.FORNECIMENTO"},"BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX75MM.F","ORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",22]
["15.038.0287-A",{"$f":"C17321&D17321&E17321&F17321&G17321&H17321","v":"CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO"},"CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",30.66]
["15.038.0291-A",{"$f":"C17327&D17327&E17327&F17327&G17327&H17327","v":"CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.55]
["15.038.0301-0",{"$f":"C17344&D17344&E17344&F17344&G17344&H17344","v":"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.55]
["15.038.0305-A",{"$f":"C17353&D17353&E17353&F17353&G17353&H17353","v":"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO"},"CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",20.45]
["15.038.0322-A",{"$f":"C17365&D17365&E17365&F17365&G17365&H17365","v":"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.62]
["15.038.0324-0",{"$f":"C17368&D17368&E17368&F17368&G17368&H17368","v":"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",4.26]
["15.038.0337-0",{"$f":"C17382&D17382&E17382&F17382&G17382&H17382","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1.24]
["15.038.0343-0",{"$f":"C17394&D17394&E17394&F17394&G17394&H17394","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",39.39]
["15.038.0359-A",{"$f":"C17409&D17409&E17409&F17409&G17409&H17409","v":"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.65]
["15.038.0363-0",{"$f":"C17416&D17416&E17416&F17416&G17416&H17416","v":"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",48.87]
["15.038.0375-0",{"$f":"C17426&D17426&E17426&F17426&G17426&H17426","v":"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO"},"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"UN",6.01]
["15.038.0377-A",{"$f":"C17431&D17431&E17431&F17431&G17431&H17431","v":"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO"},"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"UN",19.53]
["15.038.0392-A",{"$f":"C17447&D17447&E17447&F17447&G17447&H17447","v":"TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO"},"TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",58.9]
["15.038.0403-A",{"$f":"C17457&D17457&E17457&F17457&G17457&H17457","v":"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECIMENTO"},"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",6.15]
["15.038.0407-0",{"$f":"C17464&D17464&E17464&F17464&G17464&H17464","v":"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECIMENTO"},"TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",28.88]
["15.038.0424-A",{"$f":"C17483&D17483&E17483&F17483&G17483&H17483","v":"UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO"},"UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",17.42]
["15.038.0427-A",{"$f":"C17489&D17489&E17489&F17489&G17489&H17489","v":"UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO"},"UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",138.19]
["15.038.0432-A",{"$f":"C17497&D17497&E17497&F17497&G17497&H17497","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4\".FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2.3]
["15.038.0446-A",{"$f":"C17515&D17515&E17515&F17515&G17515&H17515","v":"TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX1/2\".FORNECIMENTO"},"TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE"," 25MMX25MMX1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2.9]
["15.038.0457-0",{"$f":"C17524&D17524&E17524&F17524&G17524&H17524","v":"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4\".FORNECIMENTO"},"JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25M","MX3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",4.3]
["15.038.0466-0",{"$f":"C17530&D17530&E17530&F17530&G17530&H17530","v":"LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2\".FORNECIMENTO"},"LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2\"",".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",3.18]
["15.038.0473-A",{"$f":"C17541&D17541&E17541&F17541&G17541&H17541","v":"TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 32MMX32MMX3/4\".FORNECIMENTO"},"TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DI","AMETRO DE 32MMX32MMX3/4\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",11.68]
["15.041.0006-0",{"$f":"C17552&D17552&E17552&F17552&G17552&H17552","v":"TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE CONEXO","ES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNE","CIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",102.87]
["15.041.0009-0",{"$f":"C17558&D17558&E17558&F17558&G17558&H17558","v":"TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE CONEX","OES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORN","ECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"M",242.57]
["15.045.0015-0",{"$f":"C17578&D17578&E17578&F17578&G17578&H17578","v":"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2\",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA"},"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2\",COM","PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL",",COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA",null,null,null,"UN",24.33]
["15.045.0015-A",{"$f":"C17579&D17579&E17579&F17579&G17579&H17579","v":"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2\",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA"},"EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2\",COM","PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL",",COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA",null,null,null,"UN",21.71]
["15.045.0028-A",{"$f":"C17593&D17593&E17593&F17593&G17593&H17593","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO DE 1.1/4\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCAC","AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRO"," DE 1.1/4\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",14.59]
["15.045.0051-0",{"$f":"C17606&D17606&E17606&F17606&G17606&H17606","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3/4\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI","AMETRO DE 3/4\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",14.18]
["15.045.0057-A",{"$f":"C17619&D17619&E17619&F17619&G17619&H17619","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DI","AMETRO DE 3\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",70.69]
["15.045.0065-B",{"$f":"C17623&D17623&E17623&F17623&G17623&H17623","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2","\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",3.84]
["15.045.0075-A",{"$f":"C17641&D17641&E17641&F17641&G17641&H17641","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D","E 1/2\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",2.68]
["15.045.0080-A",{"$f":"C17651&D17651&E17651&F17651&G17651&H17651","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D","E 2\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",8.6]
["15.045.0083-0",{"$f":"C17656&D17656&E17656&F17656&G17656&H17656","v":"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 4\",EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAO"," DE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO D","E 4\",EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,"UN",24.83]
["15.045.0093-A",{"$f":"C17673&D17673&E17673&F17673&G17673&H17673","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL"," PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",12.29]
["15.045.0098-A",{"$f":"C17683&D17683&E17683&F17683&G17683&H17683","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 110MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL"," PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 110MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",27.66]
["15.045.0102-0",{"$f":"C17688&D17688&E17688&F17688&G17688&H17688","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE","NTE,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",9]
["15.045.0108-0",{"$f":"C17700&D17700&E17700&F17700&G17700&H17700","v":"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA"},"CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUE","NTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA",null,null,null,null,"UN",41.71]
["15.046.0010-0",{"$f":"C17714&D17714&E17714&F17714&G17714&H17714","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1/2\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D","IAMETRO DE 1/2\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUS","IVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES",null,null,null,"UN",15.35]
["15.046.0013-A",{"$f":"C17721&D17721&E17721&F17721&G17721&H17721","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1.1/4\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D","IAMETRO DE 1.1/4\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCL","USIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES",null,null,null,"UN",21.28]
["15.046.0017-A",{"$f":"C17729&D17729&E17729&F17729&G17729&H17729","v":"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES"},"SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO D","IAMETRO DE 3\",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIV","E CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES",null,null,null,"UN",90.35]
["15.047.0013-0",{"$f":"C17738&D17738&E17738&F17738&G17738&H17738","v":"ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/4\",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURADE 1\",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2\"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DE CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/4\",COMPREENDENDO",":CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA","DE 1\",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGA","DA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO C","OM 1/2\"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DE CINTA,EXCLUSIVE A TUBUL","ACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M",40.92]
["15.058.0020-A",{"$f":"C17755&D17755&E17755&F17755&G17755&H17755","v":"ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3"},"ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN","DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3",null,null,null,null,"M3XMES",27.75]
["15.065.0011-A",{"$f":"C17765&D17765&E17765&F17765&G17765&H17765","v":"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOPESADO,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO"},"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE","DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","PESADO,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCL","UI ESCAVACAO E REATERRO",null,null,"UN",1524.93]
["15.065.0026-A",{"$f":"C17777&D17777&E17777&F17777&G17777&H17777","v":"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOPESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO"},"LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE","DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO","PESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE"," CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INC","LUI ESCAVACAO E REATERRO",null,"UN",4032.07]
["15.066.0003-1",{"$f":"C17782&D17782&E17782&F17782&G17782&H17782","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1\".FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA",",PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",154.61]
["15.066.0013-0",{"$f":"C17792&D17792&E17792&F17792&G17792&H17792","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO \"KIT CAVALETE\",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIAL"," DE AGUA,DENOMINADO \"KIT CAVALETE\",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4\".F","ORNECIMENTO",null,null,null,"UN",44.89]
["15.066.0028-A",{"$f":"C17809&D17809&E17809&F17809&G17809&H17809","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20M","M,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7","DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIME","NTO",null,null,"UN",188.49]
["15.066.0033-B",{"$f":"C17815&D17815&E17815&F17815&G17815&H17815","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1","/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-","7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",191.17]
["15.066.0038-0",{"$f":"C17824&D17824&E17824&F17824&G17824&H17824","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1","/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-","7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECI","MENTO",null,null,"UN",181.47]
["15.066.0044-1",{"$f":"C17832&D17832&E17832&F17832&G17832&H17832","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3","/4\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-","7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNEC","IMENTO",null,null,"UN",259.98]
["15.066.0055-0",{"$f":"C17850&D17850&E17850&F17850&G17850&H17850","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1","\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2","00MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",497.93]
["15.066.0056-A",{"$f":"C17853&D17853&E17853&F17853&G17853&H17853","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1","\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 2","50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",502.93]
["15.066.0065-A",{"$f":"C17865&D17865&E17865&F17865&G17865&H17865","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DNDE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",".1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN","DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",2447.66]
["15.066.0075-0",{"$f":"C17880&D17880&E17880&F17880&G17880&H17880","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2","\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 1","50MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",2713.43]
["15.067.0010-A",{"$f":"C17891&D17891&E17891&F17891&G17891&H17891","v":"CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOSCONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOS","CONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4\".FORN","ECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",158.93]
["15.067.0040-A",{"$f":"C17897&D17897&E17897&F17897&G17897&H17897","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3\").FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO","DE 1/2\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAM","ETRO DE 75MM(3\").FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",75.09]
["15.067.0120-A",{"$f":"C17913&D17913&E17913&F17913&G17913&H17913","v":"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDOK-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3\").FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRO","DE 1\",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO","K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3\").FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",530.15]
["15.068.0020-0",{"$f":"C17924&D17924&E17924&F17924&G17924&H17924","v":"PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM DIAMETRO DE 1.1/2\",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGISTROS"},"PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM D","IAMETRO DE 1.1/2\",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E RE","GISTROS",null,null,null,"UN",97.55]
["15.068.0040-0",{"$f":"C17928&D17928&E17928&F17928&G17928&H17928","v":"PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 1/2\",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL"},"PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 1/2\",EXCL","USIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL",null,null,null,null,"UN",14.18]
["15.068.0080-A",{"$f":"C17945&D17945&E17945&F17945&G17945&H17945","v":"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PVC DE 1.1/2\" OU 2\",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DE ATE 75MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA"},"ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TU","BO DE PVC DE 1.1/2\" OU 2\",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DE A","TE 75MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABE","RTURA E FECHAMENTO DE VALA",null,null,"UN",44.56]
["15.069.0010-0",{"$f":"C17954&D17954&E17954&F17954&G17954&H17954","v":"INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4\""},"INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVE"," ESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL","NECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RET","IRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4\"",null,null,"UN",227.88]
["15.070.0011-0",{"$f":"C17960&D17960&E17960&F17960&G17960&H17960","v":"LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA MAIOR QUE 14,00M"},"LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU","BLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA MAIOR QUE 1","4,00M",null,null,null,"UN",1588.32]
["15.075.0011-0",{"$f":"C17974&D17974&E17974&F17974&G17974&H17974","v":"LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M"},"LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETR","O,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO"," DE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M",null,null,null,"UN",1236.92]
["16.001.0050-0",{"$f":"C17986&D17986&E17986&F17986&G17986&H17986","v":"MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3\"X4.1/2\",CAIBROS DE 3\"X1.1/2\",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA","S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3\"X4.1/2\",CAIBROS DE 3","\"X1.1/2\",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOUR","A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,"M2",78.08]
["16.001.0060-A",{"$f":"C17995&D17995&E17995&F17995&G17995&H17995","v":"MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3\"X3\" E 3\"X4.1/2\",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO","DE PECAS DE 3\"X3\" E 3\"X4.1/2\",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA"," OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",23.24]
["16.001.0066-A",{"$f":"C18001&D18001&E18001&F18001&G18001&H18001","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 4,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 4,00M.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1136.73]
["16.001.0072-0",{"$f":"C18012&D18012&E18012&F18012&G18012&H18012","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FOR","NECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1877.99]
["16.001.0077-A",{"$f":"C18023&D18023&E18023&F18023&G18023&H18023","v":"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNE","CIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",2366.32]
["16.001.0085-A",{"$f":"C18039&D18039&E18039&F18039&G18039&H18039","v":"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3\"X3\",VERTICAIS E H","ORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR","EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",30.53]
["16.001.0090-A",{"$f":"C18049&D18049&E18049&F18049&G18049&H18049","v":"TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3\"X4.1/2\",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3\"X4.1/2\",PARA COBER","TURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",33.02]
["16.001.0094-0",{"$f":"C18056&D18056&E18056&F18056&G18056&H18056","v":"TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3\"X9\",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3\"X9\",PARA COBERTURA"," DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",66.02]
["16.001.0115-0",{"$f":"C18064&D18064&E18064&F18064&G18064&H18064","v":"CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3\"X1.1/2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3\"X1.1/2\".FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,null,null,"M",15.71]
["16.002.0010-A",{"$f":"C18077&D18077&E18077&F18077&G18077&H18077","v":"COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA","DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E"," COLOCACAO",null,null,null,"M2",106.68]
["16.003.0050-0",{"$f":"C18090&D18090&E18090&F18090&G18090&H18090","v":"RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSU","RA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO"," TRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",78.48]
["16.004.0042-0",{"$f":"C18104&D18104&E18104&F18104&G18104&H18104","v":"CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI","NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSO","RIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",36.31]
["16.004.0042-A",{"$f":"C18105&D18105&E18105&F18105&G18105&H18105","v":"CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SI","NTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSO","RIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",35.56]
["16.005.0006-0",{"$f":"C18122&D18122&E18122&F18122&G18122&H18122","v":"COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16\"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA D","E 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0",",20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16\"X250MM"," COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA ARE","A REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",45.46]
["16.005.0008-A",{"$f":"C18127&D18127&E18127&F18127&G18127&H18127","v":"CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR","A CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,null,"M",46.49]
["16.005.0027-A",{"$f":"C18137&D18137&E18137&F18137&G18137&H18137","v":"RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,null,"M",64.8]
["16.005.0060-0",{"$f":"C18154&D18154&E18154&F18154&G18154&H18154","v":"CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E"," PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0",",8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",73.21]
["16.005.0075-A",{"$f":"C18159&D18159&E18159&F18159&G18159&H18159","v":"COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 0,43MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA ABNT,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 0,43MM,P","/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LAT","ERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=","40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA ABNT,LAR","GURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/","FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO","M2",125.11]
["16.007.0015-A",{"$f":"C18171&D18171&E18171&F18171&G18171&H18171","v":"COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER,ESPESSURA DE 1,25M,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 20,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AC","O ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIE","STER,ESPESSURA DE 1,25M,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 2","0,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDI","DA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"M2",266.66]
["16.007.0027-A",{"$f":"C18185&D18185&E18185&F18185&G18185&H18185","v":"CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLV","IMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",72.5]
["16.009.0005-0",{"$f":"C18198&D18198&E18198&F18198&G18198&H18198","v":"CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIME","NTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",300.79]
["16.010.0005-0",{"$f":"C18200&D18200&E18200&F18200&G18200&H18200","v":"TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA ALVEOLAR (60 A 80KG/M2),CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DE PROTECAO ANTI-RAIZES,MEMBRANA ALVEOLAR DE PETG (COM RESERVATORIOS DE FORMATO HEXAGONAL),MEMBRANA DE RETENCAO DE NUTRIENTES COMPOSTA DE NAO TECIDO RECICLADO,PLACAS PARA DRENAGEM.FORNECIMENTO,COLOCACAO E IRRIGACAO"},"TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA ALVEOLAR (60 A 80KG/","M2),CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DE PROTECAO ANTI-RAIZES,MEMBRAN","A ALVEOLAR DE PETG (COM RESERVATORIOS DE FORMATO HEXAGONAL),","MEMBRANA DE RETENCAO DE NUTRIENTES COMPOSTA DE NAO TECIDO RE","CICLADO,PLACAS PARA DRENAGEM.FORNECIMENTO,COLOCACAO E IRRIGA","CAO","M2",128.77]
["16.013.0001-A",{"$f":"C18219&D18219&E18219&F18219&G18219&H18219","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIR","A,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA ARE","A REAL DE COBERTURA",null,null,null,"M2",42.44]
["16.013.0006-0",{"$f":"C18226&D18226&E18226&F18226&G18226&H18226","v":"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHACOM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA"},"RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHA","COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENT","O DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA",null,null,null,"M2",18.65]
["16.015.0001-0",{"$f":"C18236&D18236&E18236&F18236&G18236&H18236","v":"SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 2,5MM,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO"," E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 2,5MM,","INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",28.52]
["16.020.0004-0",{"$f":"C18248&D18248&E18248&F18248&G18248&H18248","v":"IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO A 1ª SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE"},"IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/","POLIMEROS,TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M","2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO A 1ª SOBRE PRIMER A","SFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE E","STE",null,"M2",109.02]
["16.020.0006-A",{"$f":"C18253&D18253&E18253&F18253&G18253&H18253","v":"IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO IV-A,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.CHAMA MACARICO,A 1ª MANTA SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE"},"IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/","POLIMEROS,TIPO IV-A,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2","/M2 P/CADA MANTA,APLIC.CHAMA MACARICO,A 1ª MANTA SOBRE PRIME","R ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIV","E ESTE",null,"M2",142.85]
["16.021.0003-A",{"$f":"C18263&D18263&E18263&F18263&G18263&H18263","v":"IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APLICADA SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM"},"IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,IS","ENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRI","O,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APL","ICADA SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM",null,null,"M2",126.41]
["16.024.0006-0",{"$f":"C18284&D18284&E18284&F18284&G18284&H18284","v":"IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE"},"IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TR","ANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA","C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICA","DA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU S","OLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE",null,"M2",58.38]
["16.024.0007-0",{"$f":"C18286&D18286&E18286&F18286&G18286&H18286","v":"IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 4MM,APLICADA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE"},"IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TR","ANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA","C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 4MM,APLICA","DA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU"," SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE",null,"M2",60.96]
["16.026.0001-A",{"$f":"C18295&D18295&E18295&F18295&G18295&H18295","v":"IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L/M2/DEMAO,INCLUSIVE TRAT.CONCRETO E LIXAMENTO OU HIDROJAT.PARA RETIRADA DAS REBARBAS"},"IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN","A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM","AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON","S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L","/M2/DEMAO,INCLUSIVE TRAT.CONCRETO E LIXAMENTO OU HIDROJAT.PA","RA RETIRADA DAS REBARBAS","M2",56.54]
["16.028.0023-A",{"$f":"C18313&D18313&E18313&F18313&G18313&H18313","v":"IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESEVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BI-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELAPOLIESTER,SOBRE A 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM"},"IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESE","VATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRAN","A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,B","I-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELA","POLIESTER,SOBRE A 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM",null,"M2",135.42]
["16.030.0001-A",{"$f":"C18321&D18321&E18321&F18321&G18321&H18321","v":"IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG","/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA",null,null,null,null,"M2",17.18]
["16.030.0013-0",{"$f":"C18330&D18330&E18330&F18330&G18330&H18330","v":"IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 3 DEMAOS"},"IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGO","LEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOM","ERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO",",COM 3 DEMAOS",null,null,"M2",69.01]
["16.036.0010-A",{"$f":"C18347&D18347&E18347&F18347&G18347&H18347","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MMDE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONC","RETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISE","NTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO"," COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM","DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",75.81]
["16.036.0020-A",{"$f":"C18351&D18351&E18351&F18351&G18351&H18351","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES","ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA","SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE","NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN","CEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",141.61]
["16.036.0043-0",{"$f":"C18362&D18362&E18362&F18362&G18362&H18362","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,50MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES","ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BA","SE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LE","NTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PIN","CEL,COM 2,50MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECA","NICA","M2",181.9]
["16.036.0080-0",{"$f":"C18378&D18378&E18378&F18378&G18378&H18378","v":"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA"},"IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RES","ERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA",",ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,A","PLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00","MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA",null,"M2",188.43]
["17.012.0011-0",{"$f":"C18384&D18384&E18384&F18384&G18384&H18384","v":"CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR"},"CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEM","AOS,ADICIONANDO FIXADOR",null,null,null,null,"M2",10.54]
["17.012.0040-A",{"$f":"C18395&D18395&E18395&F18395&G18395&H18395","v":"PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE"},"PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PA","RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE S","UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE",null,null,null,"M2",12.51]
["17.017.0010-0",{"$f":"C18410&D18410&E18410&F18410&G18410&H18410","v":"PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL"},"PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE"," LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D","E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO","PO RESIDUAL",null,null,"M2",19.71]
["17.017.0020-0",{"$f":"C18412&D18412&E18412&F18412&G18412&H18412","v":"PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO"},"PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B","RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS"," DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00","10,EXCLUSIVE ESTE PREPARO",null,null,"M2",6.02]
["17.017.0053-A",{"$f":"C18425&D18425&E18425&F18425&G18425&H18425","v":"PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMIC","A,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,null,null,null,"M2",10.4]
["17.017.0140-0",{"$f":"C18442&D18442&E18442&F18442&G18442&H18442","v":"PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO"},"PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SI","NTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBR","E SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORME","O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO",null,null,"M2",6.02]
["17.017.0150-A",{"$f":"C18445&D18445&E18445&F18445&G18445&H18445","v":"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM"," ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCL","USIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,null,null,"M2",10]
["17.017.0176-A",{"$f":"C18457&D18457&E18457&F18457&G18457&H18457","v":"REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE"},"REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO B","RILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO",",APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERI","AL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE",null,null,"M2",13.88]
["17.017.0301-0",{"$f":"C18472&D18472&E18472&F18472&G18472&H18472","v":"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE"},"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR","ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX","IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE",null,null,null,"M2",13.32]
["17.017.0361-A",{"$f":"C18483&D18483&E18483&F18483&G18483&H18483","v":"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA ACAO"},"REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM T","INTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESE","NGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGE","M RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE"," DE DUPLA ACAO",null,"M2",12.08]
["17.018.0015-A",{"$f":"C18493&D18493&E18493&F18493&G18493&H18493","v":"PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE"},"PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXIST","ENTE",null,null,null,null,"M2",6.74]
["17.018.0041-0",{"$f":"C18498&D18498&E18498&F18498&G18498&H18498","v":"UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS 17.018.0020 E 17.018.0031"},"UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO","S ITENS 17.018.0020 E 17.018.0031",null,null,null,null,"M2",4.94]
["17.018.0082-0",{"$f":"C18510&D18510&E18510&F18510&G18510&H18510","v":"REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOMESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO"},"REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU"," STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM","ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LI","XA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO",null,null,"M2",11.09]
["17.018.0115-0",{"$f":"C18520&D18520&E18520&F18520&G18520&H18520","v":"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLA","SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E","XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT","O SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D","E SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMA","OS DE ACABAMENTO","M2",35.11]
["17.018.0185-A",{"$f":"C18527&D18527&E18527&F18527&G18527&H18527","v":"TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO"},"TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO","R OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA","RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO",null,null,null,"M2",22.43]
["17.018.0265-0",{"$f":"C18546&D18546&E18546&F18546&G18546&H18546","v":"PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOB","RE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR","ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB","AMENTO",null,null,"M2",36.25]
["17.020.0040-0",{"$f":"C18554&D18554&E18554&F18554&G18554&H18554","v":"ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE CERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANELA"},"ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERN","IZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE C","ERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANE","LA",null,null,"M2",62.06]
["17.020.0061-A",{"$f":"C18561&D18561&E18561&F18561&G18561&H18561","v":"UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0060"},"UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO IT","EM 17.020.0060",null,null,null,null,"M",2.25]
["17.025.0007-A",{"$f":"C18575&D18575&E18575&F18575&G18575&H18575","v":"PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO APARENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE"},"PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO APA","RENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE",null,null,null,null,"M2",16.13]
["17.035.0010-A",{"$f":"C18587&D18587&E18587&F18587&G18587&H18587","v":"REMOCAO DE CAIACAO EXISTENTE OU PINTURA A GESSO E COLA"},"REMOCAO DE CAIACAO EXISTENTE OU PINTURA A GESSO E COLA",null,null,null,null,null,"M2",4.4]
["17.035.0040-A",{"$f":"C18593&D18593&E18593&F18593&G18593&H18593","v":"REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES"},"REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHA","NTES",null,null,null,null,"M2",39.19]
["18.002.0010-0",{"$f":"C18608&D18608&E18608&F18608&G18608&H18608","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1\"X1.1/4\",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2\" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA","S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG","ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1\"X1.1/4\",TORNEIRA DE PRE","SSAO 1193 DE 1/2\" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV","C.FORNECIMENTO",null,"UN",214.3]
["18.002.0016-A",{"$f":"C18619&D18619&E18619&F18619&G18619&H18619","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1\"X1.1/4\",APARELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO CROMADO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID","AS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FI","XACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1\"X1.1/4\",APA","RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAME","NTO 1603.RABICHO CROMADO DE 1/2\".FORNECIMENTO",null,"UN",788.25]
["18.002.0023-A",{"$f":"C18625&D18625&E18625&F18625&G18625&H18625","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1\"X1.1/4\",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2\" EVALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,COM LA","DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROM","ADO:SIFAO 1680 1\"X1.1/4\",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2\" E","VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO",null,null,"UN",283.49]
["18.002.0030-0",{"$f":"C18634&D18634&E18634&F18634&G18634&H18634","v":"TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2\",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4\" A 1.1/2\".FORNECIMENTO"},"TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X4","8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMA","DO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2\",VALVULA DE ESCOAMENTO 16","05 E SIFAO 1680 DE 1.1/4\" A 1.1/2\".FORNECIMENTO",null,null,"UN",399.51]
["18.003.0003-0",{"$f":"C18652&D18652&E18652&F18652&G18652&H18652","v":"VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2\",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO"},"VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2\",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID","ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA","E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",124]
["18.003.0007-0",{"$f":"C18656&D18656&E18656&F18656&G18656&H18656","v":"VALVULA DE DESCARGA EXTERNA,ACIONAMENTO POR ALAVANCA,COM REGULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZAO,BITOLA DE 1.1/4\",PARA PRESSAO DE SERVICO ENTRE 2 A 40MCA.FORNECIMENTO"},"VALVULA DE DESCARGA EXTERNA,ACIONAMENTO POR ALAVANCA,COM REG","ULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZAO,BITOLA DE 1.1/4\",PARA PR","ESSAO DE SERVICO ENTRE 2 A 40MCA.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",992.02]
["18.005.0012-A",{"$f":"C18669&D18669&E18669&F18669&G18669&H18669","v":"PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC","AO",null,null,null,null,"UN",33.75]
["18.005.0040-0",{"$f":"C18682&D18682&E18682&F18682&G18682&H18682","v":"TANQUE EM PVC PARA ESTERILIZACAO DE MAMADEIRAS,MEDINDO 1,20X0,60X0,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TANQUE EM PVC PARA ESTERILIZACAO DE MAMADEIRAS,MEDINDO 1,20X","0,60X0,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1164.66]
["18.006.0007-0",{"$f":"C18686&D18686&E18686&F18686&G18686&H18686","v":"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDID","AS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNE","CIMENTO",null,null,null,"UN",73.38]
["18.006.0023-A",{"$f":"C18697&D18697&E18697&F18697&G18697&H18697","v":"LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO"},"LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LA","DRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",132.41]
["18.006.0033-A",{"$f":"C18707&D18707&E18707&F18707&G18707&H18707","v":"TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACACAO.FORNECIMENTO"},"TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X5","6CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACACAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",314.79]
["18.007.0039-A",{"$f":"C18723&D18723&E18723&F18723&G18723&H18723","v":"CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",63.36]
["18.007.0051-0",{"$f":"C18734&D18734&E18734&F18734&G18734&H18734","v":"DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO"},"DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" CROMADO,RABICHO"," CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA","RA FIXACAO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",35.62]
["18.007.0080-A",{"$f":"C18745&D18745&E18745&F18745&G18745&H18745","v":"CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO","DE 1/2\" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E V","OLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",77.05]
["18.009.0060-A",{"$f":"C18755&D18755&E18755&F18755&G18755&H18755","v":"TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2\"X21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2\"X21CM APROXIMADAM","ENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",99.45]
["18.009.0076-A",{"$f":"C18767&D18767&E18767&F18767&G18767&H18767","v":"TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2\"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2\"X9CM APROXIMADAMENTE,MET","AL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",24.24]
["18.009.0079-0",{"$f":"C18770&D18770&E18770&F18770&G18770&H18770","v":"TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2\"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2\"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C","ROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",18.16]
["18.009.0115-0",{"$f":"C18784&D18784&E18784&F18784&G18784&H18784","v":"TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO"},"TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",372.65]
["18.012.0090-0",{"$f":"C18792&D18792&E18792&F18792&G18792&H18792","v":"TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4\".FORNECIMENTO E"," COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",39.43]
["18.012.0102-A",{"$f":"C18801&D18801&E18801&F18801&G18801&H18801","v":"TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 2\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 2\".FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,null,null,"UN",187.18]
["18.013.0117-0",{"$f":"C18818&D18818&E18818&F18818&G18818&H18818","v":"SIFAO 1680,DE 1.1/2\"X1.1/2\",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"SIFAO 1680,DE 1.1/2\"X1.1/2\",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",70.6]
["18.013.0119-0",{"$f":"C18822&D18822&E18822&F18822&G18822&H18822","v":"SIFAO 1680,DE 1\"X1.1/2\",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"SIFAO 1680,DE 1\"X1.1/2\",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",61.57]
["18.013.0128-A",{"$f":"C18833&D18833&E18833&F18833&G18833&H18833","v":"RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2\".FORNECIMENTO"},"RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2\".FORNECIME","NTO",null,null,null,null,"UN",11.12]
["18.013.0148-A",{"$f":"C18849&D18849&E18849&F18849&G18849&H18849","v":"MISTURADOR,DE 3/4\",COM FUNCIONAMENTO CONJUNTO:CHUVEIRO/BANHEIRA OU CHUVEIRO/DUCHINHA,COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"MISTURADOR,DE 3/4\",COM FUNCIONAMENTO CONJUNTO:CHUVEIRO/BANHE","IRA OU CHUVEIRO/DUCHINHA,COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FOR","NECIMENTO",null,null,null,"UN",294.27]
["18.013.0170-A",{"$f":"C18859&D18859&E18859&F18859&G18859&H18859","v":"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4\",COM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARAPESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO"},"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO AP/BP ALTA VAZAO 3/4\",C","OM ACABAMENTO MONOCOMANDO DE ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARA","PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",101.97]
["18.015.0040-0",{"$f":"C18866&D18866&E18866&F18866&G18866&H18866","v":"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE 200L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE 200L,MODELO VERTICA","L,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",3245]
["18.015.0052-A",{"$f":"C18881&D18881&E18881&F18881&G18881&H18881","v":"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO HORI","ZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",8010.2]
["18.015.0064-A",{"$f":"C18893&D18893&E18893&F18893&G18893&H18893","v":"AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,BRANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,B","RANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1100]
["18.015.0070-0",{"$f":"C18896&D18896&E18896&F18896&G18896&H18896","v":"AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 100L,EM COBRE.FORNECIMENTO"},"AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 10","0L,EM COBRE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1310.8]
["18.015.0082-0",{"$f":"C18910&D18910&E18910&F18910&G18910&H18910","v":"FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO"},"FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM E"," PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1498.1]
["18.016.0003-0",{"$f":"C18922&D18922&E18922&F18922&G18922&H18922","v":"COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,30X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,30X1,30X","0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETR","O COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(F","OGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",3385.94]
["18.016.0006-0",{"$f":"C18928&D18928&E18928&F18928&G18928&H18928","v":"DAMPER CORTA FOGO 30X30CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATESTADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DAMPER CORTA FOGO 30X30CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO D","E ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATE","STADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CU","RSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",382.19]
["18.016.0027-A",{"$f":"C18943&D18943&E18943&F18943&G18943&H18943","v":"TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 0,61X0,706X0,305M.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DE"," PANELOES,MEDINDO 0,61X0,706X0,305M.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1056.7]
["18.016.0050-0",{"$f":"C18954&D18954&E18954&F18954&G18954&H18954","v":"MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 580X300MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4\",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO"},"MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 580X300MM,E","M CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4\",REGISTRO DE PRES","SAO 1416 DE 3/4\",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORN","ECIMENTO",null,null,"M",875.21]
["18.016.0080-0",{"$f":"C18964&D18964&E18964&F18964&G18964&H18964","v":"SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL,COM SISTEMA FOTO-CELULAR BI-VOLT,EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL,COM SISTEMA FOTO-CELULAR B","I-VOLT,EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",945.41]
["18.016.0105-A",{"$f":"C18969&D18969&E18969&F18969&G18969&H18969","v":"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INC","LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,","COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,"UN",95.73]
["18.016.0120-A",{"$f":"C18981&D18981&E18981&F18981&G18981&H18981","v":"BARRA DE APOIO RETRATIL(ARTICULADA)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BARRA DE APOIO RETRATIL(ARTICULADA)EM ACO INOXIDAVEL AISI 30","4,TUBO DE 1.1/4\",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS"," E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES E","SPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",265.73]
["18.017.0022-A",{"$f":"C18995&D18995&E18995&F18995&G18995&H18995","v":"FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 2 ELEMENTOS FILTRANTES DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 720L/H,CONEXAO DE 1\" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO"},"FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILE","NO COM 2 ELEMENTOS FILTRANTES DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,P","ARA VAZAO ATE 720L/H,CONEXAO DE 1\" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",317.02]
["18.017.0055-0",{"$f":"C19008&D19008&E19008&F19008&G19008&H19008","v":"FILTRO P/APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC)AUTO-LIMPANTE P/AREAS ATE 1.500M2.ELEMENTO FILTRANTE INOX.RETENCAO E DESCARGA DE SOLIDOS SUPERIORES A 0,55MM.DUAS ENTRADAS DE AP 250MM,SAIDAS AGUA FILTRADA DE 200MM,DIMENSIONAMENTO DO DESCARTE ESTABELECIDO EM PROJETO.INSTALADO EM CAIXA CONECTORA EM ALVENARIA,BLOCO CONCRETO OU FIBRA VIDRO.VAZAO MAXIMA FILTRO 70L/S.FORN."},"FILTRO P/APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC)AUTO-LIMPANTE P/AREA","S ATE 1.500M2.ELEMENTO FILTRANTE INOX.RETENCAO E DESCARGA DE"," SOLIDOS SUPERIORES A 0,55MM.DUAS ENTRADAS DE AP 250MM,SAIDA","S AGUA FILTRADA DE 200MM,DIMENSIONAMENTO DO DESCARTE ESTABEL","ECIDO EM PROJETO.INSTALADO EM CAIXA CONECTORA EM ALVENARIA,B","LOCO CONCRETO OU FIBRA VIDRO.VAZAO MAXIMA FILTRO 70L/S.FORN.","UN",8639.72]
["18.018.0010-A",{"$f":"C19017&D19017&E19017&F19017&G19017&H19017","v":"CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESSURA 0,4MM,ANTICHAMA,ANTIFUNGO,BACTERICIDAE ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,ILHOES DE LATAO CROMADO DE 21MM COLOCADOS A CADA 0,15M,TRILHOS,PINTURA ELETROSTATICABRANCA,RODIZIOS E GANCHOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VI","NIL DE ALTA ESPESSURA 0,4MM,ANTICHAMA,ANTIFUNGO,BACTERICIDA","E ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,ILHOES DE LATAO CROMADO D","E 21MM COLOCADOS A CADA 0,15M,TRILHOS,PINTURA ELETROSTATICA","BRANCA,RODIZIOS E GANCHOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO","M",231]
["18.018.0025-A",{"$f":"C19025&D19025&E19025&F19025&G19025&H19025","v":"BIOMBO MOVEL,COM RODIZIOS,RETO,EM CHUMBO LAMINADO REVESTIDOEM EUCAPLAC,1MM DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80X1,80M,COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO.FORNECIMENTO"},"BIOMBO MOVEL,COM RODIZIOS,RETO,EM CHUMBO LAMINADO REVESTIDO","EM EUCAPLAC,1MM DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80X1,80M,COM VISOR DE"," VIDRO PLUMBIFERO.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",4558.18]
["18.018.0070-0",{"$f":"C19032&D19032&E19032&F19032&G19032&H19032","v":"PASSA-CHASSIS DE 2 PORTAS,CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TRATADO E PINTADO NA COR CINZA MARTELADO,PARA SER EMBUTIDO NA PAREDE ENTRE A CAMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X,MEDINDO H=60CM,L=30CM,C=45CM.FORNECIMENTO"},"PASSA-CHASSIS DE 2 PORTAS,CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TRATADO"," E PINTADO NA COR CINZA MARTELADO,PARA SER EMBUTIDO NA PARED","E ENTRE A CAMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X,MEDINDO H=60CM,L","=30CM,C=45CM.FORNECIMENTO",null,null,"UN",1306.91]
["18.021.0042-0",{"$f":"C19052&D19052&E19052&F19052&G19052&H19052","v":"RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE"," EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA","E FIXADORES.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",744.59]
["18.021.0060-0",{"$f":"C19058&D19058&E19058&F19058&G19058&H19058","v":"RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 10.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-790/71-ASTM D-2583.FORN."},"RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 10.000L,DIM","ENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),PARA AGUA NAO POTAVEL OU"," PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA D","E COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTE","NCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO",",FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-790/71-ASTM D-2583.FORN.","UN",6767.14]
["18.022.0012-A",{"$f":"C19073&D19073&E19073&F19073&G19073&H19073","v":"ESTRUTURA RECURVADA DE CONCRETO ARMADO,FUNDIDO NO LOCAL,PARA JOGO DE BASQUETE,REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº6018/EMOP,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO,EXCLUSIVE TABELAS"},"ESTRUTURA RECURVADA DE CONCRETO ARMADO,FUNDIDO NO LOCAL,PARA"," JOGO DE BASQUETE,REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA",",NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº6018/EMOP,INCLUSIVE ESCAVAC","AO E REATERRO,EXCLUSIVE TABELAS",null,null,"PAR",7570.59]
["18.023.0013-0",{"$f":"C19084&D19084&E19084&F19084&G19084&H19084","v":"BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO APARENTE,GUARNICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIVE PINTURA"},"BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO APARENTE,GUARN","ICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIV","E PINTURA",null,null,null,"M",297.19]
["18.024.0001-0",{"$f":"C19090&D19090&E19090&F19090&G19090&H19090","v":"BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,JANELA GUILHOTINA EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6022/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,JANELA GUILHOTINA"," EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6022/EMOP",",EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M2",823.39]
["18.024.0050-0",{"$f":"C19096&D19096&E19096&F19096&G19096&H19096","v":"CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)"},"CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M",",COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA COR","TA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PR","OVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE","INCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITENS 18.03","3.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)","UN",4359.49]
["18.025.0080-0",{"$f":"C19116&D19116&E19116&F19116&G19116&H19116","v":"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO"},"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURA"," DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR","ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON","STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,","8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA"," EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO","UN",432601.54]
["18.025.0095-A",{"$f":"C19123&D19123&E19123&F19123&G19123&H19123","v":"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 20 LUGARES,TEMPERATURA DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO"},"CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 20 LUGARES,TEMPERATURA"," DE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPOR","ACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CON","STRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,","8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTA"," EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO","UN",565003.61]
["18.026.0012-A",{"$f":"C19131&D19131&E19131&F19131&G19131&H19131","v":"APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORNECIMENTO"},"APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORN","ECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1496.65]
["18.027.0040-0",{"$f":"C19140&D19140&E19140&F19140&G19140&H19140","v":"LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM"," BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 60 LAMPADAS EM LED. FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",71.1]
["18.027.0089-A",{"$f":"C19153&D19153&E19153&F19153&G19153&H19153","v":"LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,","NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINI","O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI","STA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL","ICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPAD","A E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",258.88]
["18.027.0120-A",{"$f":"C19167&D19167&E19167&F19167&G19167&H19167","v":"LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAMGASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO,COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENTE A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTAOU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM","GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO,","COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT","E A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA","OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSI","VE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",703.06]
["18.027.0143-A",{"$f":"C19179&D19179&E19179&F19179&G19179&H19179","v":"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES,PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPORMETALICO ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES",",PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CH","APA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,P","ARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR","METALICO ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E","COLOCACAO","UN",258.24]
["18.027.0304-0",{"$f":"C19188&D19188&E19188&F19188&G19188&H19188","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR","ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU","ORESCENTE DE 1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",108.87]
["18.027.0311-0",{"$f":"C19194&D19194&E19194&F19194&G19194&H19194","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR","ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU","ORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",118.21]
["18.027.0320-A",{"$f":"C19205&D19205&E19205&F19205&G19205&H19205","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR","ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU","ORESCENTE DE 3X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",135.2]
["18.027.0332-0",{"$f":"C19220&D19220&E19220&F19220&G19220&H19220","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR","ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU","ORESCENTE DE 4X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",173.42]
["18.027.0333-0",{"$f":"C19222&D19222&E19222&F19222&G19222&H19222","v":"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA","NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR","ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU","ORESCENTE DE 4X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",211.83]
["18.027.0361-0",{"$f":"C19242&D19242&E19242&F19242&G19242&H19242","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHAN","FRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR E","LETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUO","RESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",115.26]
["18.027.0370-0",{"$f":"C19252&D19252&E19252&F19252&G19252&H19252","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHAN","FRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR E","LETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUO","RESCENTE DE 3X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",141.11]
["18.027.0371-A",{"$f":"C19255&D19255&E19255&F19255&G19255&H19255","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHAN","FRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR E","LETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUO","RESCENTE DE 3X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",147.7]
["18.027.0381-A",{"$f":"C19267&D19267&E19267&F19267&G19267&H19267","v":"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHAN","FRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR E","LETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUO","RESCENTE DE 4X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",179.65]
["18.027.0406-0",{"$f":"C19282&D19282&E19282&F19282&G19282&H19282","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W,COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURAELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W,COM VISOR A","CRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA","ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM"," REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMAN","CE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",117.45]
["18.027.0415-A",{"$f":"C19289&D19289&E19289&F19289&G19289&H19289","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W,CORPO EM CHA","PA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM"," ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCI","A(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,"UN",119.3]
["18.027.0426-A",{"$f":"C19299&D19299&E19299&F19299&G19299&H19299","v":"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM VISOR AC","RILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA E","LETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM","REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANC","E(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,"UN",132.3]
["18.027.0455-A",{"$f":"C19315&D19315&E19315&F19315&G19315&H19315","v":"GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM BASE DE VIDRO LEITOSO DE 4\"X6\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM"," BASE DE VIDRO LEITOSO DE 4\"X6\".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",35.26]
["18.028.0001-0",{"$f":"C19320&D19320&E19320&F19320&G19320&H19320","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAOSECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,","REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO","SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"UN",3378.68]
["18.028.0025-0",{"$f":"C19330&D19330&E19330&F19330&G19330&H19330","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV",",REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSA","O SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,"UN",11447.93]
["18.028.0068-A",{"$f":"C19347&D19347&E19347&F19347&G19347&H19347","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE"," 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLAN","TE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-6","0HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,"UN",49293.32]
["18.028.0110-0",{"$f":"C19356&D19356&E19356&F19356&G19356&H19356","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,","A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/12","7V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",12994.67]
["18.028.0150-0",{"$f":"C19364&D19364&E19364&F19364&G19364&H19364","v":"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV",",A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/1","27V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",23644.75]
["18.028.0302-0",{"$f":"C19378&D19378&E19378&F19378&G19378&H19378","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL","NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO",null,null,"UN",54148.5]
["18.028.0303-A",{"$f":"C19381&D19381&E19381&F19381&G19381&H19381","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P","OTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO",null,null,"UN",50641.49]
["18.028.0311-A",{"$f":"C19393&D19393&E19393&F19393&G19393&H19393","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P","OTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO",null,null,"UN",66044.99]
["18.028.0317-A",{"$f":"C19403&D19403&E19403&F19403&G19403&H19403","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL","NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT","O",null,"UN",79337.99]
["18.028.0325-0",{"$f":"C19414&D19414&E19414&F19414&G19414&H19414","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL","NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENT","O",null,"UN",197189.99]
["18.028.0331-A",{"$f":"C19425&D19425&E19425&F19425&G19425&H19425","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P","OTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO",null,null,"UN",217072.8]
["18.028.0341-A",{"$f":"C19441&D19441&E19441&F19441&G19441&H19441","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA P","OTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO",null,null,"UN",318360]
["18.028.0347-A",{"$f":"C19451&D19451&E19451&F19451&G19451&H19451","v":"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO"},"GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220V","FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTO","MATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL","NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMEN","TO",null,"UN",505750]
["18.029.0020-0",{"$f":"C19462&D19462&E19462&F19462&G19462&H19462","v":"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1",",5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1219.26]
["18.029.0030-0",{"$f":"C19466&D19466&E19466&F19466&G19466&H19466","v":"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3","CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1423.95]
["18.029.0080-A",{"$f":"C19479&D19479&E19479&F19479&G19479&H19479","v":"BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FO","RNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",2429.77]
["18.029.0125-0",{"$f":"C19492&D19492&E19492&F19492&G19492&H19492","v":"BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",1032.81]
["18.030.0001-0",{"$f":"C19496&D19496&E19496&F19496&G19496&H19496","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO","NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTE","RLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",1076.25]
["18.030.0010-0",{"$f":"C19514&D19514&E19514&F19514&G19514&H19514","v":"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO"},"CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C","ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT","ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",6500]
["18.030.0530-A",{"$f":"C19523&D19523&E19523&F19523&G19523&H19523","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"SELF CONTAINED\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"SELF CONTAINED\",CON","DENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA N","BR 16401,DE 20,1 ATE 25TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",5776.65]
["18.030.0660-A",{"$f":"C19529&D19529&E19529&F19529&G19529&H19529","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT \"BUILT IN\",COM REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,ATE 10TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT \"BUILT IN\",COM"," REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVAC","AO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,AT","E 10TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,"TR",4928.83]
["18.030.0720-0",{"$f":"C19544&D19544&E19544&F19544&G19544&H19544","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACA","O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640","1,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",10592.78]
["18.030.0746-A",{"$f":"C19555&D19555&E19555&F19555&G19555&H19555","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 350,1 ATE 400TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACA","O A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 1640","1,DE 350,1 ATE 400TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",12139.65]
["18.030.0910-A",{"$f":"C19561&D19561&E19561&F19561&G19561&H19561","v":"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO"},"SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO \"CHILLER\",CONDENSACA","O A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR","7256,DE 100,1 ATE 150TR,INCLUSIVE PROJETO",null,null,null,"TR",15242.67]
["18.031.0010-A",{"$f":"C19573&D19573&E19573&F19573&G19573&H19573","v":"GELADEIRA TIPO COMERCIAL,COM 4 PORTAS EM SERVICO E 25 PES CUBICOS UTILIZAVEIS,REVESTIDA EXTERNAMENTE EM ACO INOXIDAVEL,COM UNIDADE FRIGORIFICA ACIONADA POR MOTOR DE 0,5CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"GELADEIRA TIPO COMERCIAL,COM 4 PORTAS EM SERVICO E 25 PES CU","BICOS UTILIZAVEIS,REVESTIDA EXTERNAMENTE EM ACO INOXIDAVEL,C","OM UNIDADE FRIGORIFICA ACIONADA POR MOTOR DE 0,5CV.FORNECIME","NTO E COLOCACAO",null,null,"UN",14908]
["18.032.0015-A",{"$f":"C19587&D19587&E19587&F19587&G19587&H19587","v":"EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO",".FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",373.8]
["18.033.0010-0",{"$f":"C19594&D19594&E19594&F19594&G19594&H19594","v":"BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 13KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO"},"BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 13KG.O CUSTO"," INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",200]
["18.033.0020-0",{"$f":"C19602&D19602&E19602&F19602&G19602&H19602","v":"SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS DE 10CV/220V,INCLUSIV","E TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,","PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EX","CLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENT","O E INSTALACAO",null,"UN",14155.31]
["18.034.0060-A",{"$f":"C19621&D19621&E19621&F19621&G19621&H19621","v":"EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E A","CIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 CV/2","20V.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2248.95]
["18.034.0080-0",{"$f":"C19628&D19628&E19628&F19628&G19628&H19628","v":"EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR \"SIROCCO\" DE3000M3/H, 1/2CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR \"SIROCCO\" DE","3000M3/H, 1/2CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20","MMCA,COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",2030.47]
["18.034.0130-0",{"$f":"C19638&D19638&E19638&F19638&G19638&H19638","v":"FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA,TIPO PENNEY,MODELOFET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENTACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPO)E 20MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARCACA ACO CARBONO,PRE-FILTRO MECANICO TELAS EXECUTADO ALUMINIO E SEPARADORINERCIAL DE NEVOAS E GOTAS EM ALUMINIO.INCL.DIFUSORES.FORN."},"FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA,TIPO PENNEY,MODELO","FET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENT","ACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPO)E 2","0MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARCACA ACO CARBO","NO,PRE-FILTRO MECANICO TELAS EXECUTADO ALUMINIO E SEPARADOR","INERCIAL DE NEVOAS E GOTAS EM ALUMINIO.INCL.DIFUSORES.FORN.","UN",13340]
["18.036.0001-0",{"$f":"C19650&D19650&E19650&F19650&G19650&H19650","v":"VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24\",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO"},"VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24\",MOTOR DE 1 A 6HP",",ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E","COLOCACAO",null,null,null,"UN",205.55]
["18.037.0110-A",{"$f":"C19655&D19655&E19655&F19655&G19655&H19655","v":"MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECIMENTO"},"MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECI","MENTO",null,null,null,null,"UN",552.97]
["18.037.0160-A",{"$f":"C19665&D19665&E19665&F19665&G19665&H19665","v":"MINI CAMERA COM DOME E INFRAVERMELHO.FORNECIMENTO"},"MINI CAMERA COM DOME E INFRAVERMELHO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",83.09]
["18.038.0030-0",{"$f":"C19676&D19676&E19676&F19676&G19676&H19676","v":"SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F","ORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",224]
["18.040.0025-A",{"$f":"C19691&D19691&E19691&F19691&G19691&H19691","v":"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO"},"PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACI","DADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUA","RDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO ME","SMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUE","ADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRI","FASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO","UN",50155.6]
["18.045.0016-A",{"$f":"C19703&D19703&E19703&F19703&G19703&H19703","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT","O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCA","VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",607.51]
["18.045.0018-0",{"$f":"C19706&D19706&E19706&F19706&G19706&H19706","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENT","O E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCA","VACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",924.49]
["18.045.0032-A",{"$f":"C19723&D19723&E19723&F19723&G19723&H19723","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN","TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESC","AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",1410.4]
["18.050.0020-0",{"$f":"C19736&D19736&E19736&F19736&G19736&H19736","v":"CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 2400L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU","PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 240","0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME","RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNEC","IMENTO E ASSENTAMENTO",null,"UN",349007.16]
["18.050.0025-0",{"$f":"C19738&D19738&E19738&F19738&G19738&H19738","v":"CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 3600L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR 12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU","PLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 360","0L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME","RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR 12188 DA ABNT.FORNEC","IMENTO E ASSENTAMENTO",null,"UN",401465.16]
["18.050.0100-A",{"$f":"C19753&D19753&E19753&F19753&G19753&H19753","v":"PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)"},"PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI","DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(","PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)",null,null,null,"UN",511.44]
["18.050.0135-0",{"$f":"C19760&D19760&E19760&F19760&G19760&H19760","v":"SINALEIRO TRIPLO PORTA DE ENFERMARIA DE SOBREPOR,FIXADA SOBRE A CAIXA 4\"X4\" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SINALEIRO TRIPLO PORTA DE ENFERMARIA DE SOBREPOR,FIXADA SOBR","E A CAIXA 4\"X4\" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",96.27]
["18.050.0210-0",{"$f":"C19770&D19770&E19770&F19770&G19770&H19770","v":"PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-2002 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,45M E ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:2 SAIDAS P/OXIGENIO,2 SAIDAS P/AR COMPRIMIDO,2 SAIDAS P/VACUO,PADROES ABNT,11 TOMADAS ELETRICAS DE 110V,2 TOMADAS ELETRICAS DE 220V,2 TOMADAS DE LOGICA,1 CHAMADA DE ENFERMAGEM TIPO PERA.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200","2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,45M E"," ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:2 SAIDAS P/OXIGENIO,2 SAIDAS P/","AR COMPRIMIDO,2 SAIDAS P/VACUO,PADROES ABNT,11 TOMADAS ELETR","ICAS DE 110V,2 TOMADAS ELETRICAS DE 220V,2 TOMADAS DE LOGICA",",1 CHAMADA DE ENFERMAGEM TIPO PERA.FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",2991.42]
["18.060.0040-0",{"$f":"C19786&D19786&E19786&F19786&G19786&H19786","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 50KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D","E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 10 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE","TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",71317.73]
["18.060.0048-A",{"$f":"C19797&D19797&E19797&F19797&G19797&H19797","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 20KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D","E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE","TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",43915.36]
["18.060.0052-A",{"$f":"C19801&D19801&E19801&F19801&G19801&H19801","v":"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE 40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO DE SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINETES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO BREAK),COM CAPACIDADE DE"," 40KVA,TRIFASICO,60HZ,TENSAO DE ENTRADA DE 220/380V,TENSAO D","E SAIDA DE 220/127V,AUTONOMIA DE 30 MINUTOS,INCLUSIVE GABINE","TES E START UP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,"UN",66415.36]
["18.065.0065-0",{"$f":"C19818&D19818&E19818&F19818&G19818&H19818","v":"AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-500A.FORNECIMENTO"},"AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFAS","ICAS,ESCALA 0-500A.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",225.91]
["18.070.0010-A",{"$f":"C19827&D19827&E19827&F19827&G19827&H19827","v":"CONSOLE DE MARMORE BRANCO CLASSICO,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONSOLE DE MARMORE BRANCO CLASSICO,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X","30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACA","O",null,null,null,"UN",60.36]
["18.070.0046-A",{"$f":"C19835&D19835&E19835&F19835&G19835&H19835","v":"BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB","ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR","IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",410.45]
["18.080.0027-A",{"$f":"C19853&D19853&E19853&F19853&G19853&H19853","v":"BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PAR","A 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEI","A VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E CO","LOCACAO",null,null,"M2",507.42]
["18.080.0055-0",{"$f":"C19862&D19862&E19862&F19862&G19862&H19862","v":"FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVEREJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE","REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",48.93]
["18.081.0020-0",{"$f":"C19864&D19864&E19864&F19864&G19864&H19864","v":"BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 6","0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA","DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",242.75]
["18.082.0020-A",{"$f":"C19885&D19885&E19885&F19885&G19885&H19885","v":"BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E"," 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER","GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"M",205.49]
["18.082.0053-A",{"$f":"C19895&D19895&E19895&F19895&G19895&H19895","v":"BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB","ERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR","IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",486.38]
["18.082.0054-0",{"$f":"C19896&D19896&E19896&F19896&G19896&H19896","v":"BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB","ERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR","IA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM","ENTO E COLOCACAO",null,null,"M2",561.31]
["18.083.0052-0",{"$f":"C19912&D19912&E19912&F19912&G19912&H19912","v":"BANCA DE GRANITO CINZA CASTEL0,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO CINZA CASTEL0,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABER","TURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA","DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,"M2",475.19]
["18.083.0105-0",{"$f":"C19922&D19922&E19922&F19922&G19922&H19922","v":"FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO DE 10X2CM,IN","CLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",136.4]
["18.084.0050-A",{"$f":"C19929&D19929&E19929&F19929&G19929&H19929","v":"BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABE","RTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA","DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT","O E COLOCACAO",null,null,"M2",524.9]
["18.100.0035-0",{"$f":"C19948&D19948&E19948&F19948&G19948&H19948","v":"BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 150X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO"},"BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 150X50CM,COM CUBA DO MESM","O MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO E","ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",185.48]
["18.105.0001-0",{"$f":"C19950&D19950&E19950&F19950&G19950&H19950","v":"DOMUS ACRILICO,MEDINDO 1,50X1,50M,INCLUINDO NESTA MEDIDA A VENTILACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"DOMUS ACRILICO,MEDINDO 1,50X1,50M,INCLUINDO NESTA MEDIDA A V","ENTILACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",2338]
["18.200.0010-A",{"$f":"C19963&D19963&E19963&F19963&G19963&H19963","v":"APARELHO DE GINASTICA,EXECUTADO EM PECAS VERTICAIS DE MACARANDUBA DE 3\"X6\" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4\",HORIZONTAIS EM 3 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6025/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"APARELHO DE GINASTICA,EXECUTADO EM PECAS VERTICAIS DE MACARA","NDUBA DE 3\"X6\" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4\",HORIZO","NTAIS EM 3 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6025/EMOP.FORNECIMENTO"," E COLOCACAO",null,null,"UN",1397.16]
["18.210.0018-A",{"$f":"C19977&D19977&E19977&F19977&G19977&H19977","v":"RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 500L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECI","MENTO SOLAR,COM 500L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014",".0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",2021.29]
["18.210.0054-A",{"$f":"C19989&D19989&E19989&F19989&G19989&H19989","v":"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 300L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIM","ENTO SOLAR,COM 300L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.","0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",2485.47]
["18.210.0060-0",{"$f":"C19994&D19994&E19994&F19994&G19994&H19994","v":"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 600L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO"},"RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIM","ENTO SOLAR,COM 600L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0","100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",3871.47]
["18.250.0048-A",{"$f":"C20011&D20011&E20011&F20011&G20011&H20011","v":"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X18W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA L","AMPADA FLUORESCENTE 1X18W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",25.6]
["18.250.0053-A",{"$f":"C20021&D20021&E20021&F20021&G20021&H20021","v":"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA L","AMPADA FLUORESCENTE 2X32W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",32.39]
["18.250.0056-0",{"$f":"C20026&D20026&E20026&F20026&G20026&H20026","v":"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA L","AMPADA FLUORESCENTE 1X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COL","OCACAO",null,null,null,"UN",30.76]
["18.260.0046-A",{"$f":"C20043&D20043&E20043&F20043&G20043&H20043","v":"BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM"," DIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO"," HORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,"UN",265.86]
["18.260.0050-0",{"$f":"C20044&D20044&E20044&F20044&G20044&H20044","v":"ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4\".FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4\".FORNECI","MENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",59.71]
["18.270.0030-0",{"$f":"C20058&D20058&E20058&F20058&G20058&H20058","v":"RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO,DE 4KG"},"RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO,DE 4KG",null,null,null,null,null,"UN",40]
["19.004.0001-3",{"$f":"C20071&D20071&E20071&F20071&G20071&H20071","v":"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL","USIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",44.52]
["19.004.0006-4",{"$f":"C20084&D20084&E20084&F20084&G20084&H20084","v":"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLU","SIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",43.57]
["19.004.0010-D",{"$f":"C20092&D20092&E20092&F20092&G20092&H20092","v":"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE M","OTORISTA",null,null,null,null,"H",44.44]
["19.004.0012-E",{"$f":"C20099&D20099&E20099&F20099&G20099&H20099","v":"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE M","OTORISTA",null,null,null,null,"H",42.36]
["19.004.0014-C",{"$f":"C20109&D20109&E20109&F20109&G20109&H20109","v":"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVE","MOTORISTA",null,null,null,null,"H",150.87]
["19.004.0016-C",{"$f":"C20121&D20121&E20121&F20121&G20121&H20121","v":"CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADE","DE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",151.68]
["19.004.0022-2",{"$f":"C20136&D20136&E20136&F20136&G20136&H20136","v":"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 15.000L,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 15.000L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",139.76]
["19.004.0023-E",{"$f":"C20147&D20147&E20147&F20147&G20147&H20147","v":"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",44.06]
["19.004.0024-E",{"$f":"C20153&D20153&E20153&F20153&G20153&H20153","v":"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 30.000L,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 30.000L,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",54.53]
["19.004.0026-4",{"$f":"C20162&D20162&E20162&F20162&G20162&H20162","v":"CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",61.04]
["19.004.0031-4",{"$f":"C20174&D20174&E20174&F20174&G20174&H20174","v":"CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE"," 30T,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",70.74]
["19.004.0037-D",{"$f":"C20188&D20188&E20188&F20188&G20188&H20188","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE","L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC","AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS","TA",null,null,"H",10.26]
["19.004.0040-D",{"$f":"C20194&D20194&E20194&F20194&G20194&H20194","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE","L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC","AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORI","STA",null,null,"H",27.56]
["19.004.0045-3",{"$f":"C20203&D20203&E20203&F20203&G20203&H20203","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI","NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,"H",7.33]
["19.004.0048-2",{"$f":"C20220&D20220&E20220&F20220&G20220&H20220","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICO","MBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO","TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,"H",100.42]
["19.004.0048-D",{"$f":"C20224&D20224&E20224&F20224&G20224&H20224","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICO","MBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO","TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,"H",37.08]
["19.004.0050-E",{"$f":"C20235&D20235&E20235&F20235&G20235&H20235","v":"MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",0.45]
["19.004.0056-C",{"$f":"C20251&D20251&E20251&F20251&G20251&H20251","v":"GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),M","OMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVA","CAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",184.15]
["19.004.0057-C",{"$f":"C20257&D20257&E20257&F20257&G20257&H20257","v":"GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR"},"GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI","DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD","A,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA","CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR",null,null,"H",102.96]
["19.004.0070-3",{"$f":"C20268&D20268&E20268&F20268&G20268&H20268","v":"ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M DE COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M D","E COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",14.09]
["19.004.0081-C",{"$f":"C20283&D20283&E20283&F20283&G20283&H20283","v":"GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO"},"GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A AP","ROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APRO","XIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASS","IS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTE","S,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINH","AO","H",36.02]
["19.004.0090-4",{"$f":"C20295&D20295&E20295&F20295&G20295&H20295","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2,5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2",",5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPER","ADOR",null,null,null,"H",30.26]
["19.004.0090-E",{"$f":"C20298&D20298&E20298&F20298&G20298&H20298","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2,5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2",",5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPER","ADOR",null,null,null,"H",27.27]
["19.004.0096-E",{"$f":"C20316&D20316&E20316&F20316&G20316&H20316","v":"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR"},"EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5","T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",38.72]
["19.004.0100-4",{"$f":"C20324&D20324&E20324&F20324&G20324&H20324","v":"PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.","MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRA","DA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSO","RES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,","SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILID","ADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR","H",10.67]
["19.004.0115-2",{"$f":"C20333&D20333&E20333&F20333&G20333&H20333","v":"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE,ACIONAMENTO MANUAL E TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARAUM PERFEITO FUNCIONAMENTO,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEV","E,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EQUIPA","DA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE",",ACIONAMENTO MANUAL E TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARA","UM PERFEITO FUNCIONAMENTO,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,"H",54.1]
["19.004.0120-2",{"$f":"C20339&D20339&E20339&F20339&G20339&H20339","v":"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 2,4 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA"},"CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,MOTOR BICO","MBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 2,4 LITROS,DIRECAO HIDRAULICA",",TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA",null,null,null,"H",80.45]
["19.004.0252-A",{"$f":"C20356&D20356&E20356&F20356&G20356&H20356","v":"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI","NA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL",null,null,null,null,"MES",6528.26]
["19.004.0401-A",{"$f":"C20366&D20366&E20366&F20366&G20366&H20366","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEV","E,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCL","USIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL",null,null,null,"MES",1942.87]
["19.004.0406-0",{"$f":"C20371&D20371&E20371&F20371&G20371&H20371","v":"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,COM MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL"},"CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,","COM MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAO H","IDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL",null,null,null,"MES",3545.16]
["19.005.0006-D",{"$f":"C20383&D20383&E20383&F20383&G20383&H20383","v":"MAQUINA FRESADORA A FRIO,LARGURA DE FRESAGEM DE 1,00M,INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE"},"MAQUINA FRESADORA A FRIO,LARGURA DE FRESAGEM DE 1,00M,INCLUS","IVE OPERADOR E AJUDANTE",null,null,null,null,"H",169.72]
["19.005.0008-4",{"$f":"C20393&D20393&E20393&F20393&G20393&H20393","v":"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR"},"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM T","ORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP","ACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXI","MA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A","JUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR",null,"H",60.44]
["19.005.0014-3",{"$f":"C20410&D20410&E20410&F20410&G20410&H20410","v":"PA CARREGADEIRA DE PNEUS,COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 4,03M3, POTENCIA EMTORNO DE 270CV, INCLUSIVE OPERADOR"},"PA CARREGADEIRA DE PNEUS,COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23","T, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 4,03M3, POTENCIA EM","TORNO DE 270CV, INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",100.49]
["19.005.0016-2",{"$f":"C20419&D20419&E20419&F20419&G20419&H20419","v":"TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",71.77]
["19.005.0017-4",{"$f":"C20427&D20427&E20427&F20427&G20427&H20427","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAM","INA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",68.04]
["19.005.0019-C",{"$f":"C20434&D20434&E20434&F20434&G20434&H20434","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LA","MINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",224.34]
["19.005.0023-E",{"$f":"C20448&D20448&E20448&F20448&G20448&H20448","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LAMINA,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LA","MINA,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",190.99]
["19.005.0026-E",{"$f":"C20460&D20460&E20460&F20460&G20460&H20460","v":"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM ESCARIFICADOR DE PENETRACAO MAXIMA DE 0,66M,INCLUSIVE OPERADOR"},"TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM ES","CARIFICADOR DE PENETRACAO MAXIMA DE 0,66M,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",221.38]
["19.005.0028-D",{"$f":"C20465&D20465&E20465&F20465&G20465&H20465","v":"RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR"},"RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR","DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE","0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE","OPERADOR",null,null,"H",46.12]
["19.005.0034-C",{"$f":"C20482&D20482&E20482&F20482&G20482&H20482","v":"MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR"},"MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE","629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERA","DOR",null,null,null,"H",65.9]
["19.005.0036-E",{"$f":"C20492&D20492&E20492&F20492&G20492&H20492","v":"ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLU","SIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPA","CTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO",",EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,"H",14.63]
["19.005.0038-2",{"$f":"C20497&D20497&E20497&F20497&G20497&H20497","v":"PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DE AR 63L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 38,IMP/S,COMPRIMENTO DE71CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 70MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E MANGUEIRA"},"PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DE"," AR 63L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 38,IMP/S,COMPRIMENTO DE","71CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 70MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E M","ANGUEIRA",null,null,"H",3.3]
["19.005.0040-C",{"$f":"C20507&D20507&E20507&F20507&G20507&H20507","v":"ARADO REVERSIVEL DE DISCO ADAPTAVEL A TRATOR PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ARADO REVERSIVEL DE DISCO ADAPTAVEL A TRATOR PARA PREPARO DE"," TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",2.24]
["19.006.0001-C",{"$f":"C20525&D20525&E20525&F20525&G20525&H20525","v":"SOCADOR PNEUMATICO,10,9KG DE PESO,CONSUMO DE AR DE 10.5L/S,EXCLUSIVE OPERADOR"},"SOCADOR PNEUMATICO,10,9KG DE PESO,CONSUMO DE AR DE 10.5L/S,E","XCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",5.49]
["19.006.0002-4",{"$f":"C20529&D20529&E20529&F20529&G20529&H20529","v":"ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",48.7]
["19.006.0004-C",{"$f":"C20542&D20542&E20542&F20542&G20542&H20542","v":"ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 2,1M,VELOCIDADE DO ROLO 6KM/H,DENSIDADE 2375KG/M3,CLASSE DE PESO 13T,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO COM ESP","ESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 2,1M,VELOCIDADE D","O ROLO 6KM/H,DENSIDADE 2375KG/M3,CLASSE DE PESO 13T,INCLUSIV","E OPERADOR",null,null,"H",85.04]
["19.006.0006-D",{"$f":"C20555&D20555&E20555&F20555&G20555&H20555","v":"ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE","ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,","82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,"H",48.82]
["19.006.0009-2",{"$f":"C20569&D20569&E20569&F20569&G20569&H20569","v":"ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES 1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DO ROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESO COM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES"," 1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DO"," ROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESO"," COM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,P","RESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO D","E AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR","H",33.08]
["19.006.0009-4",{"$f":"C20570&D20570&E20570&F20570&G20570&H20570","v":"ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES 1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DO ROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESO COM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR"},"ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES"," 1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DO"," ROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESO"," COM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,P","RESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO D","E AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR","H",10.79]
["19.006.0012-E",{"$f":"C20590&D20590&E20590&F20590&G20590&H20590","v":"USINA PARA MISTURA A FRIO,COM CAPACIDADE PARA 50T/H,COMPREENDENDO:ALIMENTADOR-DOSADOR DE FRIOS,ELEVADOR,SILO-TREMONHA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 60/66KVA,INCLUSIVEEQUIPE DE OPERACAO"},"USINA PARA MISTURA A FRIO,COM CAPACIDADE PARA 50T/H,COMPREEN","DENDO:ALIMENTADOR-DOSADOR DE FRIOS,ELEVADOR,SILO-TREMONHA,AL","IMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQ","UECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 60/66KVA,INCLUSIVE","EQUIPE DE OPERACAO",null,"H",129.32]
["19.006.0014-3",{"$f":"C20596&D20596&E20596&F20596&G20596&H20596","v":"PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO POR TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES"},"PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO PO","R TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES",null,null,null,null,"H",63.29]
["19.006.0016-2",{"$f":"C20607&D20607&E20607&F20607&G20607&H20607","v":"DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA,MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA"},"DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA",",MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000","L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA",null,null,null,"H",203.48]
["19.006.0019-3",{"$f":"C20618&D20618&E20618&F20618&G20618&H20618","v":"VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA PAVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA P","AVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,null,"H",117.6]
["19.006.0021-3",{"$f":"C20624&D20624&E20624&F20624&G20624&H20624","v":"VIBRO ACABADORA ELETRONICA DE ASFALTO,CAPACIDADE DO SILO DEASFALTO 10,5T,LARGURA DE 4,55M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"VIBRO ACABADORA ELETRONICA DE ASFALTO,CAPACIDADE DO SILO DE","ASFALTO 10,5T,LARGURA DE 4,55M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,null,"H",118.42]
["19.006.0022-D",{"$f":"C20633&D20633&E20633&F20633&G20633&H20633","v":"MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATE 14\",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR"},"MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTI","DA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR S","ERRAS DE ATE 14\",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLV","IDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUS","IVE OPERADOR",null,"H",21.07]
["19.006.0027-2",{"$f":"C20651&D20651&E20651&F20651&G20651&H20651","v":"MISTURADOR DE ASLFATO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MISTURADOR DE ASLFATO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",96.01]
["19.006.0028-4",{"$f":"C20659&D20659&E20659&F20659&G20659&H20659","v":"RECUPERADOR DE ESTRADAS,INCLUSIVE OPERADOR"},"RECUPERADOR DE ESTRADAS,INCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",433.88]
["19.006.0030-C",{"$f":"C20665&D20665&E20665&F20665&G20665&H20665","v":"SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR"},"SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",6.65]
["19.006.0045-3",{"$f":"C20684&D20684&E20684&F20684&G20684&H20684","v":"EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR"},"EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",2.29]
["19.006.0050-C",{"$f":"C20691&D20691&E20691&F20691&G20691&H20691","v":"MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E OPERADOR"},"MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",3.94]
["19.007.0006-2",{"$f":"C20705&D20705&E20705&F20705&G20705&H20705","v":"BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR"},"BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICO"," E TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",15.63]
["19.007.0008-D",{"$f":"C20717&D20717&E20717&F20717&G20717&H20717","v":"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL"},"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADO","S,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10","M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPAC","IDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,","PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPL","O EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL","H",186.32]
["19.007.0009-C",{"$f":"C20722&D20722&E20722&F20722&G20722&H20722","v":"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL"},"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADO","S,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 1","0M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPA","CIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3",",PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUP","LO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL","H",253.51]
["19.007.0011-3",{"$f":"C20732&D20732&E20732&F20732&G20732&H20732","v":"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL"},"USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE C","IMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACID","ADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG,BALANCA CIME","NTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOM","INAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIV","OS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL","H",304.38]
["19.007.0013-C",{"$f":"C20739&D20739&E20739&F20739&G20739&H20739","v":"VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DE"," COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",1.1]
["19.007.0017-E",{"$f":"C20754&D20754&E20754&F20754&G20754&H20754","v":"CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",4.4]
["19.008.0002-3",{"$f":"C20766&D20766&E20766&F20766&G20766&H20766","v":"BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 10,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,OPERADOR MAQUINA E AUXILIAR DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES"},"BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1","0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN","CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/","50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV","E CHEFE DE CRAVACAO,OPERADOR MAQUINA E AUXILIAR DE OPERACAO,","EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES","H",92.09]
["19.008.0004-C",{"$f":"C20780&D20780&E20780&F20780&G20780&H20780","v":"BATE-ESTACAS PARA ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL,COM CAPACIDADE DE CARGA 160T,TORRE COM ALTURA UTIL DE 15M E INCLINACAO DE 12º,GUINCHO COM 4 TAMBORES GUINCHO-GOLPES POR MINUTO 40/60,MARTELO PESO 4T,TUBO GUIA COM COMPRIMENTO DE 20M,INCLUSIVE CHEFE DE OPERACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2 AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES"},"BATE-ESTACAS PARA ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL,COM CAPACIDADE D","E CARGA 160T,TORRE COM ALTURA UTIL DE 15M E INCLINACAO DE 12","º,GUINCHO COM 4 TAMBORES GUINCHO-GOLPES POR MINUTO 40/60,MAR","TELO PESO 4T,TUBO GUIA COM COMPRIMENTO DE 20M,INCLUSIVE CHEF","E DE OPERACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2 AUXILIARES DE OPERAC","AO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES","H",233.62]
["19.008.0010-2",{"$f":"C20783&D20783&E20783&F20783&G20783&H20783","v":"CAMPANULA PARA TUBULAO PNEUMATICO PARA PRESSAO DE SERVICO DE 2,5KG/CM2 COM GUINCHO ELETRICO COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE CARGA ENTRE 500 E 800KG,VELOCIDADE DE 10,00 A 12,00M/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR"},"CAMPANULA PARA TUBULAO PNEUMATICO PARA PRESSAO DE SERVICO DE"," 2,5KG/CM2 COM GUINCHO ELETRICO COM CAPACIDADE DE ICAMENTO D","E CARGA ENTRE 500 E 800KG,VELOCIDADE DE 10,00 A 12,00M/MIN,E","XCLUSIVE OPERADOR",null,null,"H",14.16]
["19.009.0004-2",{"$f":"C20795&D20795&E20795&F20795&G20795&H20795","v":"BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 84M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 8 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR"},"BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LI","MPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPEN","SAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAM","ENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VA","ZAO MAXIMA DE 84M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 8 METROS,","EXCLUSIVE OPERADOR","H",15.47]
["19.009.0008-4",{"$f":"C20804&D20804&E20804&F20804&G20804&H20804","v":"BOMBA SUBMERSA COM MOTOR ELETRICO,PARA POCOS PROFUNDOS,EXCLUSIVE OPERADOR"},"BOMBA SUBMERSA COM MOTOR ELETRICO,PARA POCOS PROFUNDOS,EXCLU","SIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",0.35]
["19.010.0016-2",{"$f":"C20821&D20821&E20821&F20821&G20821&H20821","v":"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM"," CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI","VE OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",193.86]
["19.010.0017-2",{"$f":"C20827&D20827&E20827&F20827&G20827&H20827","v":"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM"," CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE"," OPERADOR E AUXILIAR",null,null,null,"H",250.42]
["19.010.0018-D",{"$f":"C20837&D20837&E20837&F20837&G20837&H20837","v":"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR"},"ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE"," APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERAD","OR E AUXILIAR",null,null,null,"H",87.34]
["19.011.0003-4",{"$f":"C20853&D20853&E20853&F20853&G20853&H20853","v":"COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 295PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR"},"COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE"," 102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 295PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUS","IVE OPERADOR",null,null,null,"H",9.94]
["19.011.0005-3",{"$f":"C20864&D20864&E20864&F20864&G20864&H20864","v":"COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,70M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,7","0M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",31.76]
["19.011.0005-E",{"$f":"C20868&D20868&E20868&F20868&G20868&H20868","v":"COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,70M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,7","0M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",17.67]
["19.011.0009-2",{"$f":"C20881&D20881&E20881&F20881&G20881&H20881","v":"GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR"},"GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCL","USIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",129.1]
["19.011.0010-C",{"$f":"C20890&D20890&E20890&F20890&G20890&H20890","v":"MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE"," OPERADOR",null,null,null,null,"H",10.5]
["19.011.0011-E",{"$f":"C20898&D20898&E20898&F20898&G20898&H20898","v":"MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE O","PERADOR",null,null,null,null,"H",9.48]
["19.011.0016-E",{"$f":"C20916&D20916&E20916&F20916&G20916&H20916","v":"TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLUSIVE OPERADOR"},"TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E"," DE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO"," DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU","SIVE OPERADOR",null,null,"H",0.23]
["19.011.0018-D",{"$f":"C20925&D20925&E20925&F20925&G20925&H20925","v":"SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR"},"SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,null,"H",0.48]
["19.011.0025-2",{"$f":"C20931&D20931&E20931&F20931&G20931&H20931","v":"MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXCLUSIVE OPERADOR"},"MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXC","LUSIVE OPERADOR",null,null,null,null,"H",4.1]
["19.011.0045-4",{"$f":"C20946&D20946&E20946&F20946&G20946&H20946","v":"RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A"},"RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A",null,null,null,null,null,"H",0.11]
["20.004.0005-0",{"$f":"C20957&D20957&E20957&F20957&G20957&H20957","v":"REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA"},"REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS \"IN","STRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRA","NSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS",".O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA",null,null,"M2",0.9]
["20.004.0010-0",{"$f":"C20963&D20963&E20963&F20963&G20963&H20963","v":"ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLOS,EM CAMADAS,PARA COMPLEMENTACAO LATERAL EM ATERROS,INCLUSIVE ESCAVACAO DENTEADA DO TALUDE DE ATERRO EXISTENTE,COM TRATOR DE LAMINA DE PEQUENO PORTE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL A SER USADO NO ATERRO"},"ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLOS,EM CAMADAS,PARA COMPLEME","NTACAO LATERAL EM ATERROS,INCLUSIVE ESCAVACAO DENTEADA DO TA","LUDE DE ATERRO EXISTENTE,COM TRATOR DE LAMINA DE PEQUENO POR","TE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL A SER USA","DO NO ATERRO",null,"M3",4.54]
["20.004.0019-0",{"$f":"C20979&D20979&E20979&F20979&G20979&H20979","v":"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA"},"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME COM","PACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZI","DA",null,null,null,"M3",7.44]
["20.004.0025-A",{"$f":"C20990&D20990&E20990&F20990&G20990&H20990","v":"RECUPERACAO DE PAVIMENTO COM RECICLAGEM DE BASE,INCORPORANDO A CAPA ASFALTICA,ATE 20CM,EXCLUSIVE MATERIAIS ADICIONADOS E COMPACTACAO"},"RECUPERACAO DE PAVIMENTO COM RECICLAGEM DE BASE,INCORPORANDO"," A CAPA ASFALTICA,ATE 20CM,EXCLUSIVE MATERIAIS ADICIONADOS E"," COMPACTACAO",null,null,null,"M3",41.96]
["20.004.0028-A",{"$f":"C20994&D20994&E20994&F20994&G20994&H20994","v":"RECOMPOSICAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE)CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA"},"RECOMPOSICAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE)CBU","Q COM 5CM DE ESPESSURA",null,null,null,null,"M2",102.76]
["20.004.0038-A",{"$f":"C21004&D21004&E21004&F21004&G21004&H21004","v":"LIMPEZA DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA"},"LIMPEZA DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA",null,null,null,null,null,"M2",0.17]
["20.004.0105-0",{"$f":"C21013&D21013&E21013&F21013&G21013&H21013","v":"ESCARIFICACAO DE SOLO COM MOTONIVELADORA"},"ESCARIFICACAO DE SOLO COM MOTONIVELADORA",null,null,null,null,null,"M3",3.98]
["20.004.0132-A",{"$f":"C21026&D21026&E21026&F21026&G21026&H21026","v":"DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE PISTA PARA EMBUTIMENTO DE FIACAO"},"DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE PISTA PARA EMBUTIMENTO DE FIACAO",null,null,null,null,null,"M2",2]
["20.005.0005-A",{"$f":"C21040&D21040&E21040&F21040&G21040&H21040","v":"BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DODER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE AAASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA"},"BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MA","IS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO","DER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE A","AASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MAT","ERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA",null,"M3",11.33]
["20.006.0001-A",{"$f":"C21052&D21052&E21052&F21052&G21052&H21052","v":"BASE DE SOLO-CIMENTO,EXECUTADO \"IN SITU\",COMPREENDENDO AS OPERACOES DE EXECUCAO NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E O FORNECIMENTOE TRANSPORTE DO CIMENTO.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO"},"BASE DE SOLO-CIMENTO,EXECUTADO \"IN SITU\",COMPREENDENDO AS OP","ERACOES DE EXECUCAO NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,MA","S SEM ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E O FORNECIMENTO","E TRANSPORTE DO CIMENTO.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-","CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO",null,"M3",6.49]
["20.007.0002-0",{"$f":"C21061&D21061&E21061&F21061&G21061&H21061","v":"BASE DE SOLO ESTABILIZADO COM MISTURA(SOLO+BRITA),COMPREENDENDO A EXECUCAO EXCLUSIVAMENTE NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTEDE AGUA,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS COMPACTACAO"},"BASE DE SOLO ESTABILIZADO COM MISTURA(SOLO+BRITA),COMPREENDE","NDO A EXECUCAO EXCLUSIVAMENTE NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE","DE AGUA,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTI","LIZADOS,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.O CUSTO SE A","PLICA AO VOLUME MEDIDO APOS COMPACTACAO",null,"M3",9.38]
["20.008.0003-0",{"$f":"C21067&D21067&E21067&F21067&G21067&H21067","v":"BASE \"TELFORD\",MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"BASE \"TELFORD\",MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECI","MENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M3",6.33]
["20.009.0002-B",{"$f":"C21078&D21078&E21078&F21078&G21078&H21078","v":"PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO"},"PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCA","O\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERI","AL BETUMINOSO",null,null,null,"M2",0.22]
["20.009.0017-0",{"$f":"C21093&D21093&E21093&F21093&G21093&H21093","v":"CAPA SELANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"CAPA SELANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATER","IAIS",null,null,null,null,"M2",0.58]
["20.009.0033-0",{"$f":"C21105&D21105&E21105&F21105&G21105&H21105","v":"REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 25,00M3/H"},"REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR","DO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,COMPREENDENDO"," PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FO","RNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODU","CAO DE USINA DE 25,00M3/H",null,"M3",124.42]
["20.009.0050-0",{"$f":"C21115&D21115&E21115&F21115&G21115&H21115","v":"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM A \"INSTRUCAO PARA EXECUCAO\"DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAIS,UTILIZANDO SOQUETE VIBRATORIO,EXCLUSIVE PREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOSMATERIAIS"},"REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR","DO COM A \"INSTRUCAO PARA EXECUCAO\"DO DER-RJ,COMPREENDENDO AP","ENAS O ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAIS,UTILIZANDO SOQUETE"," VIBRATORIO,EXCLUSIVE PREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS","MATERIAIS",null,"M3",110.87]
["20.009.0065-A",{"$f":"C21122&D21122&E21122&F21122&G21122&H21122","v":"REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 20,00M3/H"},"REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACOR","DO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,COMPREENDENDO"," APENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O"," FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PR","ODUCAO DE USINA DE 20,00M3/H",null,"M3",22.59]
["20.009.0105-A",{"$f":"C21130&D21130&E21130&F21130&G21130&H21130","v":"REVESTIMENTO DO TIPO \"TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPLO\" DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS"},"REVESTIMENTO DO TIPO \"TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPL","O\" DE ACORDO COM AS \"INSTRUCOES PARA EXECUCAO\",DO DER-RJ,EXC","LUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS",null,null,null,"M2",1.93]
["20.010.0003-0",{"$f":"C21139&D21139&E21139&F21139&G21139&H21139","v":"RECOMPOSICAO DE PLACA DE CONCRETO,INCLUSIVE CORRECAO DE SUPORTE DEFICIENTE,EXCLUSIVE MATERIAIS"},"RECOMPOSICAO DE PLACA DE CONCRETO,INCLUSIVE CORRECAO DE SUPO","RTE DEFICIENTE,EXCLUSIVE MATERIAIS",null,null,null,null,"M3",497.79]
["20.012.0006-A",{"$f":"C21156&D21156&E21156&F21156&G21156&H21156","v":"RECOLOCACAO DE PLACA DE SINALIZACAO"},"RECOLOCACAO DE PLACA DE SINALIZACAO",null,null,null,null,null,"UN",13.16]
["20.012.0010-A",{"$f":"C21162&D21162&E21162&F21162&G21162&H21162","v":"REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO (1ªCATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA,INCLUSIVE TRANSPORTE A 3KM"},"REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO (1ªCATEGORIA),PROVENIENTE D","E DESLIZAMENTO DE BARREIRA,INCLUSIVE TRANSPORTE A 3KM",null,null,null,null,"M3",20.82]
["20.012.0025-A",{"$f":"C21172&D21172&E21172&F21172&G21172&H21172","v":"LIMPEZA DE CAIXA COLETORA"},"LIMPEZA DE CAIXA COLETORA",null,null,null,null,null,"UN",7.74]
["20.016.0003-A",{"$f":"C21188&D21188&E21188&F21188&G21188&H21188","v":"RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO,CONSIDERANDO SOMENTE O FORNECIMENTO E A COLOCACAO DE ARAME"},"RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO,CONS","IDERANDO SOMENTE O FORNECIMENTO E A COLOCACAO DE ARAME",null,null,null,null,"M",6.26]
["20.020.0001-0",{"$f":"C21193&D21193&E21193&F21193&G21193&H21193","v":"SARJETA DE CORTE TRIANGULAR,COM COBERTURA VEGETAL,MEDINDO 1,25M DE BASE E 0,25M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA E ACERTO MANUAL DO TERRENO"},"SARJETA DE CORTE TRIANGULAR,COM COBERTURA VEGETAL,MEDINDO 1,","25M DE BASE E 0,25M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA E"," ACERTO MANUAL DO TERRENO",null,null,null,"M",29.54]
["20.020.0009-0",{"$f":"C21203&D21203&E21203&F21203&G21203&H21203","v":"VALETA DE PROTECAO,DE CORTE OU ATERRO,SEM REVESTIMENTO(0,40M3/M).O CUSTO PARA OUTRAS VALETAS SEMELHANTES E PROPORCIONALAO VOLUME"},"VALETA DE PROTECAO,DE CORTE OU ATERRO,SEM REVESTIMENTO(0,40M","3/M).O CUSTO PARA OUTRAS VALETAS SEMELHANTES E PROPORCIONAL","AO VOLUME",null,null,null,"M",21.61]
["20.023.0007-A",{"$f":"C21220&D21220&E21220&F21220&G21220&H21220","v":"SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,20M NA BASE MAIOR,0,40MNA BASE MENOR E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO"},"SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO SIMPL","ES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,20M NA BASE MAIOR,0,40M","NA BASE MENOR E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS M","ATERIAIS E ESCAVACAO",null,null,"M",113.74]
["20.024.0007-0",{"$f":"C21229&D21229&E21229&F21229&G21229&H21229","v":"SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,60M DE LARGURA E 0,40M DEALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA"},"SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO",",COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,60M DE LARGURA E 0,40M DE","ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECA","NICA",null,null,"M",263.48]
["20.026.0002-0",{"$f":"C21237&D21237&E21237&F21237&G21237&H21237","v":"DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,80M E DE ALTURA 0,30M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA"},"DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10","M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,80M E DE ALTURA 0,30M,MEDIDA","PELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORA","GEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ES","CAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA",null,"M",274.79]
["20.026.0015-0",{"$f":"C21251&D21251&E21251&F21251&G21251&H21251","v":"DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 1,10M DE BASEE 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO"},"DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMAD","O,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 1,10M DE BASE","E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM","NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACA","O DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLET","ORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO","M",671.33]
["20.027.0006-A",{"$f":"C21264&D21264&E21264&F21264&G21264&H21264","v":"SAIDA D'AGUA,DE DOIS LADOS,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 1,10X0,50M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"SAIDA D'AGUA,DE DOIS LADOS,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UM","LADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DES","CIDA D'AGUA,DE 1,10X0,50M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS",null,null,"UN",736.92]
["20.028.0001-A",{"$f":"C21266&D21266&E21266&F21266&G21266&H21266","v":"CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 1,60M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL"},"CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0",",15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 1,60M DE ALTU","RA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO","S MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL",null,null,"UN",3631.93]
["20.028.0016-0",{"$f":"C21285&D21285&E21285&F21285&G21285&H21285","v":"DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,10X1,15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO"},"DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,10X1",",15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CON","CRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ES","CAVACAO",null,null,"UN",1438.9]
["20.030.0001-A",{"$f":"C21292&D21292&E21292&F21292&G21292&H21292","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60M","NA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO"," DO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O",null,"M",139.89]
["20.031.0003-A",{"$f":"C21302&D21302&E21302&F21302&G21302&H21302","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70M","NA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRO"," DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO",null,"M",131.28]
["20.032.0003-0",{"$f":"C21307&D21307&E21307&F21307&G21307&H21307","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50M NA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50M"," NA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,DIAMETR","O DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INC","LUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVAC","AO",null,"M",223.66]
["20.035.0002-A",{"$f":"C21324&D21324&E21324&F21324&G21324&H21324","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65MNA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EMDRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65M","NA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIV","E FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM","DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O","M",146.28]
["20.037.0002-0",{"$f":"C21335&D21335&E21335&F21335&G21335&H21335","v":"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,40M NA BASE MENOR,0,50M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EMDRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO"},"DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,40M"," NA BASE MENOR,0,50M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALTURA,EXCLUSI","VE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM","DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCL","USIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACA","O","M",159.63]
["20.038.0010-0",{"$f":"C21339&D21339&E21339&F21339&G21339&H21339","v":"DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E MANTA GEOTEXTIL,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E MANTA GEOTEXTIL,INCLUSIVE ESC","AVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,"M",59.09]
["20.041.0002-A",{"$f":"C21352&D21352&E21352&F21352&G21352&H21352","v":"DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DE APERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO"},"DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CO","NSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSO","RIOS DE APERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO",null,null,null,"M",235]
["20.067.0041-0",{"$f":"C21365&D21365&E21365&F21365&G21365&H21365","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE D","IAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAI","S E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO",null,null,null,"UN",5954.8]
["20.067.0048-0",{"$f":"C21379&D21379&E21379&F21379&G21379&H21379","v":"BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE DIA","METRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS","E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO",null,null,null,"UN",14827.23]
["20.067.0052-0",{"$f":"C21387&D21387&E21387&F21387&G21387&H21387","v":"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 1,85M DEVAO E 1,40M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 1,85M DE","VAO E 1,40M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TOD","OS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE"," REATERRO",null,null,"UN",12071.88]
["20.067.0056-A",{"$f":"C21396&D21396&E21396&F21396&G21396&H21396","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,85M DE VAO E 1,85M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,85M DE"," VAO E 1,85M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TO","DOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIV","E REATERRO",null,null,"UN",5470.07]
["20.067.0070-A",{"$f":"C21402&D21402&E21402&F21402&G21402&H21402","v":"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,4","0M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO","E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL"," DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",348.47]
["20.067.0086-0",{"$f":"C21417&D21417&E21417&F21417&G21417&H21417","v":"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M"," EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL D","E REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",915.07]
["20.067.0096-A",{"$f":"C21428&D21428&E21428&F21428&G21428&H21428","v":"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M"," EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E","FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL D","E REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",4194.89]
["20.067.0102-A",{"$f":"C21434&D21434&E21434&F21434&G21434&H21434","v":"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80","M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO E"," FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL","DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,null,"UN",1651.08]
["20.070.0009-A",{"$f":"C21454&D21454&E21454&F21454&G21454&H21454","v":"BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0",",40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE RE","ATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAI","S E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA","JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",409.25]
["20.070.0016-0",{"$f":"C21461&D21461&E21461&F21461&G21461&H21461","v":"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE","0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE R","EATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA"," JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",608.18]
["20.070.0018-0",{"$f":"C21465&D21465&E21465&F21465&G21465&H21465","v":"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE","0,40M ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE R","EATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA"," JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",1053.55]
["20.070.0037-A",{"$f":"C21486&D21486&E21486&F21486&G21486&H21486","v":"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO"},"BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE","0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE R","EATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIA","IS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA"," JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO",null,"M",969.09]
["20.085.0105-A",{"$f":"C21494&D21494&E21494&F21494&G21494&H21494","v":"PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,20M DE VAO E 2,25M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 8,90M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOX","Y,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NEC","ESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,20M DE VAO E 2,25M DE A","LTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 8,90M,SOB A I","NFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",4794]
["20.085.0125-0",{"$f":"C21501&D21501&E21501&F21501&G21501&H21501","v":"PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,70M DE VAO E 3,50M DEALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPO","XY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NE","CESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,70M DE VAO E 3,50M DE","ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,10M,SOB A"," INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",7106.4]
["20.085.0150-0",{"$f":"C21511&D21511&E21511&F21511&G21511&H21511","v":"PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,00M DE VAO E 4,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESP","ESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,","COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,00M DE VAO E 4,85M DE ALTURA,REC","OBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,60M,SOB A INFLUENCIA"," DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",11322.5]
["20.085.0180-0",{"$f":"C21523&D21523&E21523&F21523&G21523&H21523","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM ESPESSURA DE 2,00MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS C","OM ESPESSURA DE 2,00MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS E","FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIM","O DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECI","MENTO",null,"M",858.6]
["20.085.0215-A",{"$f":"C21538&D21538&E21538&F21538&G21538&H21538","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30ME MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMEN","TO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PARAFUSOS,PO","RCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M","E MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.","FORNECIMENTO",null,"M",1593.6]
["20.085.0245-0",{"$f":"C21549&D21549&E21549&F21549&G21549&H21549","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMEN","TO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,20M,PARAFUSOS",",PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,5","0M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARI","O.FORNECIMENTO",null,"M",2946.3]
["20.085.0270-0",{"$f":"C21559&D21559&E21559&F21559&G21559&H21559","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,C","OM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E","FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIM","O DE 9,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECI","MENTO",null,"M",4234]
["20.085.0280-A",{"$f":"C21564&D21564&E21564&F21564&G21564&H21564","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,C","OM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS E","FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIM","O DE 13,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECI","MENTO",null,"M",5652.5]
["20.085.0310-A",{"$f":"C21576&D21576&E21576&F21576&G21576&H21576","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,20M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,C","OM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,20M,PARAFUSOS,PORCAS E","FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIM","O DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECI","MENTO",null,"M",7770]
["20.085.0345-A",{"$f":"C21590&D21590&E21590&F21590&G21590&H21590","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,20M DE VAO E 1,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 9,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIM","ENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,20M DE VAO E 1,00","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 9,00M,S","OB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",1382.5]
["20.085.0355-0",{"$f":"C21593&D21593&E21593&F21593&G21593&H21593","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,45M DE VAO E 1,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 7,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIM","ENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,45M DE VAO E 1,10","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 7,40M,S","OB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",1645]
["20.085.0400-A",{"$f":"C21612&D21612&E21612&F21612&G21612&H21612","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05M DE VAO E 2,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIRIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,","COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECES","SARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05M DE VAO E 2,05M DE ALT","URA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INF","LUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIRIO.FORNECIMENTO",null,"M",3463.2]
["20.085.0420-A",{"$f":"C21620&D21620&E21620&F21620&G21620&H21620","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 3,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS",",COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECE","SSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 3,05M DE AL","TURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A IN","FLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",9012.5]
["20.085.0440-0",{"$f":"C21627&D21627&E21627&F21627&G21627&H21627","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M DE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS",",COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECE","SSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M DE VAO E 3,85M DE AL","TURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A IN","FLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",12040]
["20.085.0480-A",{"$f":"C21644&D21644&E21644&F21644&G21644&H21644","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,CO","M 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSA","RIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTUR","A,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLU","ENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",11564]
["20.085.0505-0",{"$f":"C21653&D21653&E21653&F21653&G21653&H21653","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,85M DE VAO E 4,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,85M DE VAO E 4,60","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,00M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",12811.2]
["20.085.0520-0",{"$f":"C21659&D21659&E21659&F21659&G21659&H21659","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE VAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,CO","M 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSA","RIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE VAO E 5,00M DE ALTUR","A,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLU","ENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",13661.2]
["20.085.0545-A",{"$f":"C21670&D21670&E21670&F21670&G21670&H21670","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,86M DE VAO E 6,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,86M DE VAO E 6,07","M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",21658]
["20.085.0585-0",{"$f":"C21685&D21685&E21685&F21685&G21685&H21685","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,78M DE VAO E 4,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENT","O EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENT","AS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,78M DE VAO E 4,8","0M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",24974.2]
["20.085.0600-0",{"$f":"C21691&D21691&E21691&F21691&G21691&H21691","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 1,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 9,60M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRO","DE 1,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIM","ENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 9,60M, SOB A INFLUENCIA DO","TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",2673]
["20.085.0620-A",{"$f":"C21700&D21700&E21700&F21700&G21700&H21700","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,90M E MAXIMO DE 6,40M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRO","DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIM","ENTO MINIMO DE 1,90M E MAXIMO DE 6,40M, SOB A INFLUENCIA DO","TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",4026]
["20.085.0640-A",{"$f":"C21708&D21708&E21708&F21708&G21708&H21708","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 3,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRO","DE 3,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIM","ENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M, SOB A INFLUENCIA DO","TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",5362.5]
["20.085.0685-A",{"$f":"C21726&D21726&E21726&F21726&G21726&H21726","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 6,30MM,DIAMETRO DE 4,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,20M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 6,30MM,","DIAMETRO DE 4,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS",",RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,20M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUE","NCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO",null,"M",17259.2]
["20.086.0140-0",{"$f":"C21735&D21735&E21735&F21735&G21735&H21735","v":"PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 4,75M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVE","STIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERR","AMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E"," 4,75M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,","50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAI","ME.ASSENTAMENTO","M",644.85]
["20.086.0200-A",{"$f":"C21748&D21748&E21748&F21748&G21748&H21748","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 12,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS O","U REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,20M,PA","RAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO"," DE 0,30M E MAXIMO DE 12,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO R","ODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO",null,"M",44.96]
["20.086.0220-A",{"$f":"C21752&D21752&E21752&F21752&G21752&H21752","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS O","U REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PA","RAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO"," DE 0,40M E MAXIMO DE 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RO","DOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO",null,"M",66.12]
["20.086.0280-0",{"$f":"C21763&D21763&E21763&F21763&G21763&H21763","v":"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPA RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS O","U REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M",",PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MIN","IMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIP","A RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO",null,"M",270.47]
["20.086.0330-0",{"$f":"C21773&D21773&E21773&F21773&G21773&H21773","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DEVAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMODE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS"," OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DE","VAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO","DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE","ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",41.63]
["20.086.0410-0",{"$f":"C21789&D21789&E21789&F21789&G21789&H21789","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,15MDE VAO E 2,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS"," OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCA","S E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,15M","DE VAO E 2,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXI","MO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSI","VE ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",425.03]
["20.086.0440-0",{"$f":"C21795&D21795&E21795&F21795&G21795&H21795","v":"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60MDE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS"," OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCA","AS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M","DE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXI","MO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSI","VE ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",902.8]
["20.086.0520-A",{"$f":"C21812&D21812&E21812&F21812&G21812&H21812","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DEVAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU"," REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE","VAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO","DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE","ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",1491.56]
["20.086.0570-0",{"$f":"C21821&D21821&E21821&F21821&G21821&H21821","v":"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DE VAO E 7,16M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO"},"BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU"," REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS E"," FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DE"," VAO E 7,16M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO"," DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE"," ANDAIME.ASSENTAMENTO","M",1880.83]
["20.086.0630-0",{"$f":"C21833&D21833&E21833&F21833&G21833&H21833","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA","DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTAS","NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E"," ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO","M",1725.73]
["20.086.0640-A",{"$f":"C21836&D21836&E21836&F21836&G21836&H21836","v":"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,20M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO"},"TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUI","DO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA","DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,20M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTAS","NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M,","SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME E"," ESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO","M",1993.5]
["20.090.0006-A",{"$f":"C21850&D21850&E21850&F21850&G21850&H21850","v":"FRAGMENTACAO,CARGA,TRANSPORTE E BRITAGEM DE ROCHA JA EXTRAIDA,EM EXPLORACAO DE PEDREIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO BRITADOR(POR M3 DE PEDRA BRITADA)"},"FRAGMENTACAO,CARGA,TRANSPORTE E BRITAGEM DE ROCHA JA EXTRAID","A,EM EXPLORACAO DE PEDREIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO BRITADOR","(POR M3 DE PEDRA BRITADA)",null,null,null,"M3",52.72]
["20.097.0002-A",{"$f":"C21862&D21862&E21862&F21862&G21862&H21862","v":"PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLI","TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",75.55]
["20.097.0005-0",{"$f":"C21867&D21867&E21867&F21867&G21867&H21867","v":"PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO"},"PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA","DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",43.68]
["20.100.0011-A",{"$f":"C21884&D21884&E21884&F21884&G21884&H21884","v":"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO,INCLU","SIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",506]
["20.100.0030-A",{"$f":"C21894&D21894&E21894&F21894&G21894&H21894","v":"CAMADA POROSA DE ATRITO EM CBUQ,MODIFICADO POR POLIMERO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"CAMADA POROSA DE ATRITO EM CBUQ,MODIFICADO POR POLIMERO,INCL","USIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",574.75]
["20.100.0070-0",{"$f":"C21899&D21899&E21899&F21899&G21899&H21899","v":"PINTURA DE LIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"PINTURA DE LIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MA","TERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M2",1.49]
["20.102.0003-0",{"$f":"C21915&D21915&E21915&F21915&G21915&H21915","v":"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO"},"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO"," SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"T",1833.6]
["20.103.0001-0",{"$f":"C21925&D21925&E21925&F21925&G21925&H21925","v":"DOPE DE ADESIVIDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO"},"DOPE DE ADESIVIDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"T",36808.1]
["20.105.0001-A",{"$f":"C21932&D21932&E21932&F21932&G21932&H21932","v":"PINTURA COM CAL,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODA E MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL(LARGURA X ALTURA)"},"PINTURA COM CAL,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODA E MURETA DE PROT","ECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL(LA","RGURA X ALTURA)",null,null,null,"M2",4.23]
["20.107.0001-A",{"$f":"C21940&D21940&E21940&F21940&G21940&H21940","v":"DEFENSAS METALICAS:RECUPERACAO E ASSENTAMENTO COM RETIRADA,PINTURA EM 2 DEMAOS E POSTERIOR RECOLOCACAO"},"DEFENSAS METALICAS:RECUPERACAO E ASSENTAMENTO COM RETIRADA,P","INTURA EM 2 DEMAOS E POSTERIOR RECOLOCACAO",null,null,null,null,"M",64.18]
["20.111.0006-0",{"$f":"C21957&D21957&E21957&F21957&G21957&H21957","v":"PEDRA BRITADA 1,2 E 3 PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA 1,2 E 3 PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANPO","RTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",49.23]
["20.111.0010-0",{"$f":"C21965&D21965&E21965&F21965&G21965&H21965","v":"AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANS","PORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",12]
["20.112.0013-A",{"$f":"C21972&D21972&E21972&F21972&G21972&H21972","v":"PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,IN","CLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",64.89]
["20.113.0012-A",{"$f":"C21982&D21982&E21982&F21982&G21982&H21982","v":"BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCL","USIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",44]
["20.114.0012-A",{"$f":"C21994&D21994&E21994&F21994&G21994&H21994","v":"BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPO","RTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",60.5]
["20.115.0014-0",{"$f":"C22009&D22009&E22009&F22009&G22009&H22009","v":"PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE",",INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",72]
["20.116.0008-A",{"$f":"C22020&D22020&E22020&F22020&G22020&H22020","v":"PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIR","O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIME","NTO",null,null,null,"M3",60.63]
["20.116.0014-A",{"$f":"C22026&D22026&E22026&F22026&G22026&H22026","v":"AREIA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO"},"AREIA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE","TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M3",30]
["20.170.0015-0",{"$f":"C22035&D22035&E22035&F22035&G22035&H22035","v":"ONDULACAO EM CONCRETO(QUEBRA-MOLA)MOLDADA NO LOCAL,MEDINDO(10,50X3,70)M, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, BARRAS DE LIGACAO, ESCAVACAO E IMPRIMACAO"},"ONDULACAO EM CONCRETO(QUEBRA-MOLA)MOLDADA NO LOCAL,MEDINDO(1","0,50X3,70)M, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, BARRAS DE LIGACAO, ESCA","VACAO E IMPRIMACAO",null,null,null,"UN",3840.74]
["20.175.0007-0",{"$f":"C22047&D22047&E22047&F22047&G22047&H22047","v":"BARREIRA DUPLA PRE-MOLDADA INTERNA(DIVISORIA DE PISTA),EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),FIXADA EM SOLO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,65M NA BASE E 1,27M DE ALTURA TOTAL(SENDO PARTE ENTERRADA),TENDO SAPATAS LATERIAIS DE CONCRETO ARMADO COM 0,50M DE LARGURA,CONCRETADA NO LOCAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE BERCOS"},"BARREIRA DUPLA PRE-MOLDADA INTERNA(DIVISORIA DE PISTA),EM CO","NCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),FIXADA EM SOLO,TIPO DER-R","J,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,65M NA BASE E 1,27M DE ALTURA TOTA","L(SENDO PARTE ENTERRADA),TENDO SAPATAS LATERIAIS DE CONCRETO"," ARMADO COM 0,50M DE LARGURA,CONCRETADA NO LOCAL,INCLUSIVE F","ORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE BERCOS","M",1087.73]
["20.181.0005-1",{"$f":"C22061&D22061&E22061&F22061&G22061&H22061","v":"PROTECAO DE ESCORAMENTO PARA \"LATERAL DE PISTA\" (NAVIO),MEDINDO 1,50M DE LARGURA,1,50M DE ALTURA,0,30M DE ESPESSURA DE PAREDE E 16,00M DE COMPRIMENTO UTILIZANDO CONCRETO E TRILHO,CONFORME DESENHO DO DER-RJ"},"PROTECAO DE ESCORAMENTO PARA \"LATERAL DE PISTA\" (NAVIO),MEDI","NDO 1,50M DE LARGURA,1,50M DE ALTURA,0,30M DE ESPESSURA DE P","AREDE E 16,00M DE COMPRIMENTO UTILIZANDO CONCRETO E TRILHO,C","ONFORME DESENHO DO DER-RJ",null,null,"UN",6035.26]
["21.001.0020-A",{"$f":"C22074&D22074&E22074&F22074&G22074&H22074","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 12,00M COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA"},"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 12,00M CO","M CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CA","BECA",null,null,null,"UN",306.38]
["21.001.0021-A",{"$f":"C22076&D22076&E22076&F22076&G22076&H22076","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 13,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA"},"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 13,00M,CO","M CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CA","BECA",null,null,null,"UN",375.94]
["21.001.0090-0",{"$f":"C22091&D22091&E22091&F22091&G22091&H22091","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 8,00 ATE 12,00M,DE 2 BRACOS,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 8,00 ATE 12,00M,DE 2 B","RACOS,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMEN","E NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE",null,null,null,"UN",321.58]
["21.001.0155-A",{"$f":"C22098&D22098&E22098&F22098&G22098&H22098","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR RETO DE 33,00M,EM FUNDACAO ESPECIAL,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR RETO DE 33,00M,EM"," FUNDACAO ESPECIAL,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POST","E",null,null,null,"UN",1322.52]
["21.001.0180-A",{"$f":"C22108&D22108&E22108&F22108&G22108&H22108","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 10,00 ATE 12,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE"},"ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 10,00 ATE 1","2,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAF","USOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIV","E FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE",null,null,"UN",176.33]
["21.002.0035-A",{"$f":"C22124&D22124&E22124&F22124&G22124&H22124","v":"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 13,00M DE COMPRIMENTO,CONICIDADE REDUZIDA,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO"},"POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 13,00M DE COMP","RIMENTO,CONICIDADE REDUZIDA,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENT","O",null,null,null,"UN",1536]
["21.003.0010-A",{"$f":"C22130&D22130&E22130&F22130&G22130&H22130","v":"POSTE DE ACO,RETO,DE 3,00M,COM SAPATA,COM FURACAO PARA FIXACAO DE SEMAFORO REPETIDOR E PARA FIXACAO DE SEMAFORO PARA PEDESTRE,E PLACA INDICATIVA DE RUA,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8\"X50CM,TIPO IV-B,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,RETO,DE 3,00M,COM SAPATA,COM FURACAO PARA FIXAC","AO DE SEMAFORO REPETIDOR E PARA FIXACAO DE SEMAFORO PARA PED","ESTRE,E PLACA INDICATIVA DE RUA,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8\"X50","CM,TIPO IV-B,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO",null,null,"UN",225.11]
["21.003.0040-0",{"$f":"C22141&D22141&E22141&F22141&G22141&H22141","v":"POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM2,ALTURA UTIL DE 9,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO DUPLO COM 1,10M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM","2,ALTURA UTIL DE 9,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDA","S E BRACO DUPLO COM 1,10M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORME"," DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMEN","TO",null,"UN",1870.21]
["21.003.0056-A",{"$f":"C22156&D22156&E22156&F22156&G22156&H22156","v":"POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,SEM SAPATA",".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",974.88]
["21.003.0072-A",{"$f":"C22168&D22168&E22168&F22168&G22168&H22168","v":"POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,(9X2,5)M,COM SAPATA.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,(9X2,5)M,COM SAPA","TA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",1901.44]
["21.003.0078-0",{"$f":"C22171&D22171&E22171&F22171&G22171&H22171","v":"POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,(9X2,5)M,DUPLO E SEM SAPATA.FORNECIMENTO"},"POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,(9X2,5)M,DUPLO E SEM SAPA","TA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",2220]
["21.003.0140-0",{"$f":"C22189&D22189&E22189&F22189&G22189&H22189","v":"POSTE DE ACO,RETO(SAE 1006-1020),S/ALETAS,DE 5600MM C/BASE CILINDRICA DE ACO SAE 1006-1020 C/DIMENSOES(400X300MM) GALVANIZADO A FOGO PINTADO CONFORME PEDIDO.BASE DEVERA TER CHUMBADORES DE ACO GALVANIZADO A FOGO C/DIMENSOES 7/8\"X500MM E PARAFUSO P/FIXACAO DO POSTE C/7/8\"X2 1/2\".BASE TERA JANELA DE INSPECAO ARTICULADA,CONFORME DESENHO A2-1918-PD RIOLUZ.FORNEC."},"POSTE DE ACO,RETO(SAE 1006-1020),S/ALETAS,DE 5600MM C/BASE C","ILINDRICA DE ACO SAE 1006-1020 C/DIMENSOES(400X300MM) GALVAN","IZADO A FOGO PINTADO CONFORME PEDIDO.BASE DEVERA TER CHUMBAD","ORES DE ACO GALVANIZADO A FOGO C/DIMENSOES 7/8\"X500MM E PARA","FUSO P/FIXACAO DO POSTE C/7/8\"X2 1/2\".BASE TERA JANELA DE IN","SPECAO ARTICULADA,CONFORME DESENHO A2-1918-PD RIOLUZ.FORNEC.","UN",1227.92]
["21.004.0095-0",{"$f":"C22197&D22197&E22197&F22197&G22197&H22197","v":"RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 3,50 A 9,00M"},"RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 3,50 A 9,00M",null,null,null,null,null,"UN",101.68]
["21.004.0105-A",{"$f":"C22206&D22206&E22206&F22206&G22206&H22206","v":"RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHA DE 13,2KV"},"RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHA"," DE 13,2KV",null,null,null,null,"UN",22.04]
["21.004.0140-0",{"$f":"C22219&D22219&E22219&F22219&G22219&H22219","v":"RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M"},"RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M",null,null,null,null,null,"UN",6.35]
["21.004.0155-0",{"$f":"C22233&D22233&E22233&F22233&G22233&H22233","v":"RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS"},"RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS",null,null,null,null,null,"UN",12.71]
["21.004.0155-A",{"$f":"C22234&D22234&E22234&F22234&G22234&H22234","v":"RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS"},"RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS",null,null,null,null,null,"UN",11.02]
["21.004.0186-A",{"$f":"C22250&D22250&E22250&F22250&G22250&H22250","v":"RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM TOPO DE POSTE,ATE 15,00M DE ALTURA"},"RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM T","OPO DE POSTE,ATE 15,00M DE ALTURA",null,null,null,null,"UN",33.06]
["21.005.0010-A",{"$f":"C22260&D22260&E22260&F22260&G22260&H22260","v":"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,SIMPLES,SEM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,SIMPLES,SEM BASE,COM JANE","LA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",1970.21]
["21.005.0016-A",{"$f":"C22266&D22266&E22266&F22266&G22266&H22266","v":"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELA"," DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,null,"UN",2510.21]
["21.008.0025-0",{"$f":"C22283&D22283&E22283&F22283&G22283&H22283","v":"TORRE EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,POLIGONAL,FLANGEADO,DE 20,00M,COM ESCADA MARINHEIRO,GUARDA CORPO E PLATAFORMA PARA 6 PROJETORES.FORNECIMENTO"},"TORRE EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,POLIGONAL,FLAN","GEADO,DE 20,00M,COM ESCADA MARINHEIRO,GUARDA CORPO E PLATAFO","RMA PARA 6 PROJETORES.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",29717.57]
["21.009.0012-A",{"$f":"C22292&D22292&E22292&F22292&G22292&H22292","v":"PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 10,00 ATE 15,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO"},"PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 10,00 ATE 15,00M,COM DUAS DE","MAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE"," SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO",null,null,null,"UN",103.59]
["21.009.0040-A",{"$f":"C22300&D22300&E22300&F22300&G22300&H22300","v":"PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 2 BRACOS,DE 7,00 A 10,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO"},"PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 2 BRACOS,DE 7,00 A 10,00M,","COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INT","EMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO",null,null,null,"UN",127.65]
["21.009.0107-A",{"$f":"C22318&D22318&E22318&F22318&G22318&H22318","v":"PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,COM 2 BRACOS COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO"},"PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,COM 2 BRACOS C","OM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E D","E ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO",null,null,null,"UN",35.98]
["21.009.0109-0",{"$f":"C22321&D22321&E22321&F22321&G22321&H22321","v":"PINTURA DE LUMINARIA LRJ-16,CONFORME PROJETO NºA4-1682-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO"},"PINTURA DE LUMINARIA LRJ-16,CONFORME PROJETO NºA4-1682-PD,RI","OLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIM","ER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO",null,null,null,"UN",9.03]
["21.009.0115-0",{"$f":"C22333&D22333&E22333&F22333&G22333&H22333","v":"PINTURA EM SUPORTE PARA LUMINARIA LRJ-11 OU LRJ-13,CONFORMEPROJETO NºA3-1812-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO"},"PINTURA EM SUPORTE PARA LUMINARIA LRJ-11 OU LRJ-13,CONFORME","PROJETO NºA3-1812-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,C","OM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE Z","ARCAO",null,null,"UN",16.25]
["21.010.0030-A",{"$f":"C22348&D22348&E22348&F22348&G22348&H22348","v":"PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 9,00M,COM 2 BRACOS,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO"},"PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 9,00M,COM 2 BRACOS,COM TINT","A DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA",",APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESM","A LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDU","RAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO",null,"UN",87.19]
["21.011.0010-0",{"$f":"C22355&D22355&E22355&F22355&G22355&H22355","v":"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES"},"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM","CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO","DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C","HUMBADORES",null,null,"UN",153.09]
["21.011.0021-0",{"$f":"C22365&D22365&E22365&F22365&G22365&H22365","v":"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 1 BRACO,DE 10,00 ATE 12,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES"},"FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM","CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO","DE POSTE CURVO DE ACO,DE 1 BRACO,DE 10,00 ATE 12,00M,EXCLUSI","VE O POSTE E CHUMBADORES",null,null,"UN",342.09]
["21.011.0070-0",{"$f":"C22381&D22381&E22381&F22381&G22381&H22381","v":"FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO,RETO OU CURVO,COM FLANGE DE 1 OU 2 BRACOS,DE 16,00 ATE 20,00M,EM TERRENOPANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE"},"FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO,RETO OU CURVO",",COM FLANGE DE 1 OU 2 BRACOS,DE 16,00 ATE 20,00M,EM TERRENO","PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,","EXCLUSIVE O POSTE",null,null,"UN",1851.69]
["21.011.0070-A",{"$f":"C22382&D22382&E22382&F22382&G22382&H22382","v":"FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO,RETO OU CURVO,COM FLANGE DE 1 OU 2 BRACOS,DE 16,00 ATE 20,00M,EM TERRENOPANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE"},"FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO,RETO OU CURVO",",COM FLANGE DE 1 OU 2 BRACOS,DE 16,00 ATE 20,00M,EM TERRENO","PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,","EXCLUSIVE O POSTE",null,null,"UN",1784.12]
["21.013.0010-A",{"$f":"C22396&D22396&E22396&F22396&G22396&H22396","v":"CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE AC","O,DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"UN",842.56]
["21.015.0184-0",{"$f":"C22403&D22403&E22403&F22403&G22403&H22403","v":"CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS ISOLADORES E FERRAGENS.INSTALACAO"},"CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,EXCLUSIVE FOR","NECIMENTO DOS ISOLADORES E FERRAGENS.INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",101.68]
["21.015.0205-A",{"$f":"C22422&D22422&E22422&F22422&G22422&H22422","v":"SUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM POSTE.FORNECIMENTO"},"SUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM POSTE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",87.28]
["21.015.0209-A",{"$f":"C22428&D22428&E22428&F22428&G22428&H22428","v":"ATERRAMENTO DE TAMPAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS"},"ATERRAMENTO DE TAMPAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS",null,null,null,null,null,"UN",58.96]
["21.018.0015-A",{"$f":"C22442&D22442&E22442&F22442&G22442&H22442","v":"REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 2 CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO"},"REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 2 CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVE","FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",88.16]
["21.018.0025-A",{"$f":"C22454&D22454&E22454&F22454&G22454&H22454","v":"REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO"},"REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSI","VE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",71.63]
["21.018.0040-0",{"$f":"C22463&D22463&E22463&F22463&G22463&H22463","v":"ISOLADOR DE BAIXA TENSAO(BT),TIPO CARRETEL,NA COR MARROM,MEDINDO(72X72)MM.FORNECIMENTO"},"ISOLADOR DE BAIXA TENSAO(BT),TIPO CARRETEL,NA COR MARROM,MED","INDO(72X72)MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",3.53]
["21.019.0040-0",{"$f":"C22469&D22469&E22469&F22469&G22469&H22469","v":"BRACO CURVO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 1,77MDE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 25,5MM,CONFORME DESENHO A4-1688-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENTO"},"BRACO CURVO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GA","LVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA E","M BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 1,77M","DE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 25,5MM,CONFORME D","ESENHO A4-1688-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENT","O","UN",22.42]
["21.019.0075-A",{"$f":"C22480&D22480&E22480&F22480&G22480&H22480","v":"BRACO DE ACO GALVANIZADO,CURVO,COM 2,50M DE PROJECAO HORIZONTAL E DIAMETRO EXTERNO DE 48MM.FORNECIMENTO"},"BRACO DE ACO GALVANIZADO,CURVO,COM 2,50M DE PROJECAO HORIZON","TAL E DIAMETRO EXTERNO DE 48MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",126.4]
["21.019.0105-0",{"$f":"C22491&D22491&E22491&F22491&G22491&H22491","v":"LUMINARIA LRJ-37 PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 250W TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220/250V (EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 60,3MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40 COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº68.FORNECIMENTO"},"LUMINARIA LRJ-37 PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR"," METALICO DE 250W TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO"," 220/250V (EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 6","0,3MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM P","OLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40 COM ISOLAMENTO PARA 5","KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº68.FORNECIMENTO","UN",609.94]
["21.020.0080-0",{"$f":"C22507&D22507&E22507&F22507&G22507&H22507","v":"LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO"},"LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRA","DO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE ALT","URA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO",null,null,null,"UN",19.06]
["21.020.0107-0",{"$f":"C22517&D22517&E22517&F22517&G22517&H22517","v":"CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 63MM(2.1/2\"),PARA ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 63MM(2.1/2\"),P","ARA ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,null,"M",23.27]
["21.022.0010-A",{"$f":"C22524&D22524&E22524&F22524&G22524&H22524","v":"NUCLEO DE FIXACAO PARA 01(UMA)LUMINARIA ABERTA OU FECHADA,TIPO TREVO,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)DE 15,00M,EXCLUSIVE LUMINARIA E NUCLEO.COLOCACAO"},"NUCLEO DE FIXACAO PARA 01(UMA)LUMINARIA ABERTA OU FECHADA,TI","PO TREVO,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)DE 15,00M,EXCLUSIVE L","UMINARIA E NUCLEO.COLOCACAO",null,null,null,"UN",66.12]
["21.023.0035-A",{"$f":"C22532&D22532&E22532&F22532&G22532&H22532","v":"NUCLEO SIMPLES PARA LUMINARIAS LRJ-09/16/25,EM ACO DE BAIXOTEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA EEXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO"},"NUCLEO SIMPLES PARA LUMINARIAS LRJ-09/16/25,EM ACO DE BAIXO","TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E","EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NB","R-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS CO","M DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A","2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO","UN",123.73]
["21.023.0070-0",{"$f":"C22545&D22545&E22545&F22545&G22545&H22545","v":"NUCLEO TRIPLO P/LUMINARIAS LRJ-09/16/25,ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO"},"NUCLEO TRIPLO P/LUMINARIAS LRJ-09/16/25,ACO DE BAIXO TEOR DE"," CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNA","MENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398","E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAME","TRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-","PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO","UN",180.73]
["21.024.0015-A",{"$f":"C22558&D22558&E22558&F22558&G22558&H22558","v":"2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO"},"2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNE","CIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO",null,null,null,null,"M",2.75]
["21.024.0025-A",{"$f":"C22562&D22562&E22562&F22562&G22562&H22562","v":"4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO"},"4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FOR","NECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO",null,null,null,null,"M",4.4]
["21.026.0020-A",{"$f":"C22580&D22580&E22580&F22580&G22580&H22580","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"M",4.74]
["21.026.0055-A",{"$f":"C22590&D22590&E22590&F22590&G22590&H22590","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X6,0MM2,PVC/70°C.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"M",9.89]
["21.026.0070-0",{"$f":"C22595&D22595&E22595&F22595&G22595&H22595","v":"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"M",19.95]
["21.026.0110-0",{"$f":"C22605&D22605&E22605&F22605&G22605&H22605","v":"CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 25MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 25MM2,PVC/70ºC.FORNECIM","ENTO",null,null,null,null,"M",8.27]
["21.026.0450-A",{"$f":"C22622&D22622&E22622&F22622&G22622&H22622","v":"CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 70MM2,FORMADOS POR CONDUTORESEM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO"},"CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 70MM2,FORMADOS POR CONDUTORES","EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1","KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),","COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287","E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO",null,"M",23.47]
["21.027.0020-0",{"$f":"C22627&D22627&E22627&F22627&G22627&H22627","v":"CABO DE ALUMINIO NU,1/0AWG,COM ALMA DE ACO(CAA).FORNECIMENTO(1M=0,216KG)"},"CABO DE ALUMINIO NU,1/0AWG,COM ALMA DE ACO(CAA).FORNECIMENTO","(1M=0,216KG)",null,null,null,null,"M",8.67]
["21.028.0002-0",{"$f":"C22639&D22639&E22639&F22639&G22639&H22639","v":"ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINIO,PARA CABO DE ALUMINIO NU,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINI","O,PARA CABO DE ALUMINIO NU,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A","4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO",null,null,null,"UN",5.44]
["21.028.0030-0",{"$f":"C22653&D22653&E22653&F22653&G22653&H22653","v":"CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO"},"CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",4.04]
["21.028.0035-A",{"$f":"C22656&D22656&E22656&F22656&G22656&H22656","v":"CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 35X70MM2,KS-26.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 35X70MM2,KS-26.FOR","NECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,null,"UN",6.12]
["21.028.0080-A",{"$f":"C22668&D22668&E22668&F22668&G22668&H22668","v":"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA","O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE","LO Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,"UN",5.12]
["21.028.0105-0",{"$f":"C22677&D22677&E22677&F22677&G22677&H22677","v":"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº10,PADAO RIOLUZ,TIPO F.FORNECIMENTO E INSTALACAO"},"CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACA","O DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODE","LO Nº10,PADAO RIOLUZ,TIPO F.FORNECIMENTO E INSTALACAO",null,null,null,"UN",6.39]
["21.028.0145-A",{"$f":"C22694&D22694&E22694&F22694&G22694&H22694","v":"CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO"},"CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0",",6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS C","ORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO E","STANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE EL","ETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS",":PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO","UN",243.24]
["21.030.0050-A",{"$f":"C22704&D22704&E22704&F22704&G22704&H22704","v":"CHAVE BLINDADA,BIPOLAR,60A.FORNECIMENTO"},"CHAVE BLINDADA,BIPOLAR,60A.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",251.95]
["21.030.0080-A",{"$f":"C22716&D22716&E22716&F22716&G22716&H22716","v":"FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 125A.FORNECIMENTO"},"FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 125A.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",7.87]
["21.030.0100-0",{"$f":"C22721&D22721&E22721&F22721&G22721&H22721","v":"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO"},"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",40.84]
["21.031.0025-0",{"$f":"C22731&D22731&E22731&F22731&G22731&H22731","v":"RELE TEMPORIZADO,TIPO FLT 01/NF.FORNECIMENTO"},"RELE TEMPORIZADO,TIPO FLT 01/NF.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",35]
["21.035.0008-0",{"$f":"C22741&D22741&E22741&F22741&G22741&H22741","v":"CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,90M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM",",PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,90M,EXCLUSIVE ES","CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",269.58]
["21.035.0100-A",{"$f":"C22754&D22754&E22754&F22754&G22754&H22754","v":"CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA DE (5X5)CM E CADEADO NAS DIMENSOES (80X80X80)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO"},"CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJ","ETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA DE (5X5)CM E CADEADO NAS DIM","ENSOES (80X80X80)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO",null,null,null,"UN",330.45]
["21.035.0200-0",{"$f":"C22763&D22763&E22763&F22763&G22763&H22763","v":"TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO"},"TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",125]
["21.036.0025-0",{"$f":"C22781&D22781&E22781&F22781&G22781&H22781","v":"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 75MM(3\").FORNECIMENTO"},"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 75MM","(3\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,"M",58.53]
["21.036.0065-0",{"$f":"C22789&D22789&E22789&F22789&G22789&H22789","v":"LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 25MM(1\").FORNECIMENTO"},"LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 25MM(1\").FORNECIM","ENTO",null,null,null,null,"UN",0.98]
["21.037.0010-A",{"$f":"C22798&D22798&E22798&F22798&G22798&H22798","v":"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4\").FORNECIMENTO"},"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4\").FORNECIMEN","TO",null,null,null,null,"M",1.36]
["21.037.0050-A",{"$f":"C22804&D22804&E22804&F22804&G22804&H22804","v":"CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1\").FORNECIMENTO"},"CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,","DE 25MM(1\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.93]
["21.038.0010-0",{"$f":"C22819&D22819&E22819&F22819&G22819&H22819","v":"CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,DE 19MM(3/4\").FORNECIMENTO E COLOCACAO"},"CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,DE 19MM(3/4\").FORNECIMENTO E C","OLOCACAO",null,null,null,null,"M",9.69]
["21.040.0015-A",{"$f":"C22830&D22830&E22830&F22830&G22830&H22830","v":"COMANDO EM GRUPO CRJ-04 OU SIMILAR,85A.FORNECIMENTO"},"COMANDO EM GRUPO CRJ-04 OU SIMILAR,85A.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",1647.44]
["21.040.0100-A",{"$f":"C22836&D22836&E22836&F22836&G22836&H22836","v":"EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVEO FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTAMENTO"},"EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE","O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTA","MENTO",null,null,null,"UN",77.14]
["21.042.0035-A",{"$f":"C22852&D22852&E22852&F22852&G22852&H22852","v":"LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06 P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 70W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220/250V(EM-RIOLUZ-30),ENCAIXE EM BASE DE SECAO RETANGULAR(A4-1819-PD EM-RIOLUZ-40),CORPO EM CHAPA ZINCADA C/PINTURA EXTERNADE ACABAMENTO EM PRETO SEMI-FOSCO,DIFUSOR EM VIDRO PLANO,CONFORME DESENHO A4-1817-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN"},"LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06 P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU M","ULTIVAPOR METALICO 70W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220/","250V(EM-RIOLUZ-30),ENCAIXE EM BASE DE SECAO RETANGULAR(A4-18","19-PD EM-RIOLUZ-40),CORPO EM CHAPA ZINCADA C/PINTURA EXTERNA","DE ACABAMENTO EM PRETO SEMI-FOSCO,DIFUSOR EM VIDRO PLANO,CON","FORME DESENHO A4-1817-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN","UN",572.96]
["21.042.0070-0",{"$f":"C22863&D22863&E22863&F22863&G22863&H22863","v":"LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-11 PARA LAMPADA MVM 150W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,PROJETOR PARA VAPOR DE METALICO BILATERAL 150W,REBATEDOR E SUPORTE(CONJUNTO COMPLETO).CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-23,DESENHO A4-1863-PD(ULTIMA REVISAO).FORNECIMENTO"},"LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-11 PARA LAMPADA MVM 150W,COM EQUIP","AMENTO AUXILIAR INTEGRADO,PROJETOR PARA VAPOR DE METALICO BI","LATERAL 150W,REBATEDOR E SUPORTE(CONJUNTO COMPLETO).CONFORME"," ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-23,DESENHO A4-1863-PD(ULTIMA REVISA","O).FORNECIMENTO",null,"UN",3700.65]
["21.042.0085-0",{"$f":"C22867&D22867&E22867&F22867&G22867&H22867","v":"PROJETOR,TIPO PRJ-19/1.2,PARA 1 LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO(MVM)TD DE 150W,CONTATO BILATERAL,COM EQUIPAMENTO AUXILIARINTEGRADO E LAMPADA.FORNECIMENTO"},"PROJETOR,TIPO PRJ-19/1.2,PARA 1 LAMPADA DE MULTIVAPOR METALI","CO(MVM)TD DE 150W,CONTATO BILATERAL,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR","INTEGRADO E LAMPADA.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",81.14]
["21.042.0135-A",{"$f":"C22880&D22880&E22880&F22880&G22880&H22880","v":"PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO"},"PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR","METALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,E","M LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EM","CHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADO","E ABRILHANTADO QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ","-72.FORNECIMENTO","UN",982.12]
["21.045.0055-0",{"$f":"C22893&D22893&E22893&F22893&G22893&H22893","v":"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 70W/220V/E-27,CLARA4000°K,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO"},"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 70W/220V/E-27,CLARA","4000°K,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",87.93]
["21.045.0070-0",{"$f":"C22899&D22899&E22899&F22899&G22899&H22899","v":"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W/220V/E-27.FORNECIMENTO"},"LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W/220V/E-27.FORNE","CIMENTO",null,null,null,null,"UN",47.06]
["21.045.0110-0",{"$f":"C22913&D22913&E22913&F22913&G22913&H22913","v":"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASEE-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-IEC-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO"},"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASE","E-27,BULBO OVOIDE,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-I","EC-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",20.43]
["21.045.0160-0",{"$f":"C22925&D22925&E22925&F22925&G22925&H22925","v":"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 400W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-IEC-662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO"},"LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 400W,BASE","E-40,BULBO TUBULAR,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-","IEC-662 E EM-RIOLUZ Nº 57.FORNECIMENTO",null,null,null,"UN",32.03]
["21.046.0035-A",{"$f":"C22934&D22934&E22934&F22934&G22934&H22934","v":"REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM DE 250W,IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA DE 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 3A,TENSAO NA LAMPADA 100V,PERDA MAXIMA DE 10%(EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662).FORNECIMENTO"},"REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM DE 250W,IGNITOR COM PICO TE","NSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA DE 0,92,TENSAO DE ALIMENTAC","AO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 3A,TENSAO NA LAMPADA 100V,PE","RDA MAXIMA DE 10%(EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662).FORN","ECIMENTO",null,"UN",49.02]
["21.046.0050-A",{"$f":"C22940&D22940&E22940&F22940&G22940&H22940","v":"REATOR INTEGRADO PARA LAMPADA VS/MVM 150W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 1,8A,TENSAO NA LAMPADA 100V,EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662.FORNECIMENTO"},"REATOR INTEGRADO PARA LAMPADA VS/MVM 150W,IGNITOR COM PICO D","E TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE A","LIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 1,8A,TENSAO NA LAMPA","DA 100V,EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662.FORNECIMENTO",null,null,"UN",30.89]
["21.048.0015-0",{"$f":"C22951&D22951&E22951&F22951&G22951&H22951","v":"LUMINARIA EQUIPADA COM LAMPADA DE DESCARGA E ACESSORIOS,EM CORDOALHA,EXCLUSIVE LUMINARIA E O FORNECIMENTO DA CORDOALHA.COLOCACAO"},"LUMINARIA EQUIPADA COM LAMPADA DE DESCARGA E ACESSORIOS,EM C","ORDOALHA,EXCLUSIVE LUMINARIA E O FORNECIMENTO DA CORDOALHA.C","OLOCACAO",null,null,null,"UN",101.68]
["21.048.0050-A",{"$f":"C22966&D22966&E22966&F22966&G22966&H22966","v":"REATOR,PADRAO RIOLUZ,PARA LAMPADA DE DESCARGA,EM POSTE DE ACO,CONCRETO OU MADEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR E FERRAGENS DE FIXACAO.COLOCACAO"},"REATOR,PADRAO RIOLUZ,PARA LAMPADA DE DESCARGA,EM POSTE DE AC","O,CONCRETO OU MADEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR E FER","RAGENS DE FIXACAO.COLOCACAO",null,null,null,"UN",22.04]
["21.050.0020-A",{"$f":"C22978&D22978&E22978&F22978&G22978&H22978","v":"ARRUELA EM ALUMINIO DE(13X2)MM.FORNECIMENTO"},"ARRUELA EM ALUMINIO DE(13X2)MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",0.17]
["21.050.0050-A",{"$f":"C22988&D22988&E22988&F22988&G22988&H22988","v":"CHUMBADOR DE EXPANSAO DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2\" E COMPRIMENTO DO PARAFUSO DE 3\".FORNECIMENTO"},"CHUMBADOR DE EXPANSAO DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2\" E COMPRIME","NTO DO PARAFUSO DE 3\".FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",5]
["21.050.0070-0",{"$f":"C22995&D22995&E22995&F22995&G22995&H22995","v":"CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO"},"CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",109.96]
["21.050.0090-0",{"$f":"C23003&D23003&E23003&F23003&G23003&H23003","v":"PARAFUSO FRANCES DE (5/8\"X2.1/2\").FORNECIMENTO"},"PARAFUSO FRANCES DE (5/8\"X2.1/2\").FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"UN",2.55]
["21.051.0040-A",{"$f":"C23022&D23022&E23022&F23022&G23022&H23022","v":"CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA,PARA INSTALACAO SUBTERRANEA,TENSAO DE 600V,COM ISOLAMENTO DE SILICONE ESTABILIZADO PARA USO NOS MODELOS DE CONECTORES DE 1 A 14,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO"},"CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA,PARA INSTALACAO SUBTE","RRANEA,TENSAO DE 600V,COM ISOLAMENTO DE SILICONE ESTABILIZAD","O PARA USO NOS MODELOS DE CONECTORES DE 1 A 14,PADRAO RIOLUZ",".FORNECIMENTO",null,null,"UN",2.3]
["21.100.0040-0",{"$f":"C23029&D23029&E23029&F23029&G23029&H23029","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 2 MONTADORES ELETROMECANICOS.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 2 MONTADORES ELETROMECANICOS.HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",41.22]
["21.100.0120-0",{"$f":"C23043&D23043&E23043&F23043&G23043&H23043","v":"SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM AL","TURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TU","NEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",72.37]
["21.100.0130-0",{"$f":"C23055&D23055&E23055&F23055&G23055&H23055","v":"SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM DE 12,00M(INCLUSIVE)ATE 30,00M(INCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.SENDO HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM AL","TURA DE MONTAGEM DE 12,00M(INCLUSIVE)ATE 30,00M(INCLUSIVE),P","OSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.SENDO HORARI","O DIURNO",null,null,"H",97.79]
["21.100.0145-0",{"$f":"C23061&D23061&E23061&F23061&G23061&H23061","v":"SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE DO FLAMENGO EM SUBESTACOES E EM POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE45,00M(INCLUSIVE),SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 9 AJUDANTES,COM UTILIZACAO DE ANDAIME,EXCLUSIVE O ANDAIME"},"SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE DO FLA","MENGO EM SUBESTACOES E EM POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE","45,00M(INCLUSIVE),SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MON","TADOR E 9 AJUDANTES,COM UTILIZACAO DE ANDAIME,EXCLUSIVE O AN","DAIME",null,"H",135]
["21.100.0190-0",{"$f":"C23067&D23067&E23067&F23067&G23067&H23067","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ALMOXARIFE E 3 AJUDANTES DE MONTADOR, HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 ALMOXARIFE E 3 AJUDANTES DE MONTADOR, HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",60.66]
["21.100.0190-A",{"$f":"C23068&D23068&E23068&F23068&G23068&H23068","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ALMOXARIFE E 3 AJUDANTES DE MONTADOR, HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 ALMOXARIFE E 3 AJUDANTES DE MONTADOR, HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",52.58]
["21.100.0250-0",{"$f":"C23069&D23069&E23069&F23069&G23069&H23069","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA, HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA, HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",19.97]
["21.100.0250-A",{"$f":"C23070&D23070&E23070&F23070&G23070&H23070","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA, HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA, HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",17.3]
["21.100.0251-0",{"$f":"C23071&D23071&E23071&F23071&G23071&H23071","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA, HORARIO NOTURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA, HORARIO NOTURNO",null,null,null,null,"H",23.96]
["21.100.0251-A",{"$f":"C23072&D23072&E23072&F23072&G23072&H23072","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA, HORARIO NOTURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA, HORARIO NOTURNO",null,null,null,null,"H",20.76]
["21.100.0300-0",{"$f":"C23073&D23073&E23073&F23073&G23073&H23073","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",21.49]
["21.100.0300-A",{"$f":"C23074&D23074&E23074&F23074&G23074&H23074","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO DIURNO",null,null,null,null,"H",18.63]
["21.100.0301-0",{"$f":"C23075&D23075&E23075&F23075&G23075&H23075","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO NOTURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO NOTURNO",null,null,null,null,"H",25.78]
["21.100.0301-A",{"$f":"C23076&D23076&E23076&F23076&G23076&H23076","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO NOTURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO NOTURNO",null,null,null,null,"H",22.35]
["21.101.0010-0",{"$f":"C23077&D23077&E23077&F23077&G23077&H23077","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SEN","DO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIEN","CIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",170.36]
["21.101.0010-A",{"$f":"C23078&D23078&E23078&F23078&G23078&H23078","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SEN","DO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIEN","CIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",147.62]
["21.102.0010-0",{"$f":"C23079&D23079&E23079&F23079&G23079&H23079","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ASSISTENTE TECNICO PARA CADA 3(TRES)TURMAS NO MINIMO,OUPARA 4(QUATRO)TURMAS NO MAXIMO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 ASSISTENTE TECNICO PARA CADA 3(TRES)TURMAS NO MINIMO,OU","PARA 4(QUATRO)TURMAS NO MAXIMO.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",33.25]
["21.102.0010-A",{"$f":"C23080&D23080&E23080&F23080&G23080&H23080","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ASSISTENTE TECNICO PARA CADA 3(TRES)TURMAS NO MINIMO,OUPARA 4(QUATRO)TURMAS NO MAXIMO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SEN","DO 1 ASSISTENTE TECNICO PARA CADA 3(TRES)TURMAS NO MINIMO,OU","PARA 4(QUATRO)TURMAS NO MAXIMO.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",28.81]
["21.103.0010-0",{"$f":"C23081&D23081&E23081&F23081&G23081&H23081","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ELETROTECNICO,COM NO MINIMO 4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SEN","DO 1 ELETROTECNICO,COM NO MINIMO 4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SE","RVICO.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",23.64]
["21.103.0010-A",{"$f":"C23082&D23082&E23082&F23082&G23082&H23082","v":"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ELETROTECNICO,COM NO MINIMO 4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO"},"SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SEN","DO 1 ELETROTECNICO,COM NO MINIMO 4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SE","RVICO.HORARIO DIURNO",null,null,null,"H",20.48]
["22.005.0005-0",{"$f":"C23083&D23083&E23083&F23083&G23083&H23083","v":"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENT","O DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORES","TAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",7.01]
["22.005.0005-A",{"$f":"C23084&D23084&E23084&F23084&G23084&H23084","v":"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENT","O DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORES","TAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",7.01]
["22.005.0015-0",{"$f":"C23085&D23085&E23085&F23085&G23085&H23085","v":"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLA","STICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VAL","IDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",10.51]
["22.005.0015-A",{"$f":"C23086&D23086&E23086&F23086&G23086&H23086","v":"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLA","STICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VAL","IDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",10.51]
["22.005.0020-0",{"$f":"C23087&D23087&E23087&F23087&G23087&H23087","v":"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO"," DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLOREST","AIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",3.5]
["22.005.0020-A",{"$f":"C23088&D23088&E23088&F23088&G23088&H23088","v":"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO"," DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLOREST","AIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",3.5]
["22.005.0025-0",{"$f":"C23089&D23089&E23089&F23089&G23089&H23089","v":"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESS","ENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",11.68]
["22.005.0025-A",{"$f":"C23090&D23090&E23090&F23090&G23090&H23090","v":"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESS","ENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",11.68]
["22.005.0030-0",{"$f":"C23091&D23091&E23091&F23091&G23091&H23091","v":"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FL","ORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",3.5]
["22.005.0030-A",{"$f":"C23092&D23092&E23092&F23092&G23092&H23092","v":"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FL","ORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",3.5]
["22.005.0035-0",{"$f":"C23093&D23093&E23093&F23093&G23093&H23093","v":"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS N","ATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UN","IDADES",null,null,null,"UN",13.14]
["22.005.0035-A",{"$f":"C23094&D23094&E23094&F23094&G23094&H23094","v":"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS N","ATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UN","IDADES",null,null,null,"UN",13.14]
["22.005.0040-0",{"$f":"C23095&D23095&E23095&F23095&G23095&H23095","v":"SEMEADURA EM SACOS PLASTICOS ATRAVES DE SERINGA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"SEMEADURA EM SACOS PLASTICOS ATRAVES DE SERINGA.CUSTO VALIDO"," PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",0.58]
["22.005.0040-A",{"$f":"C23096&D23096&E23096&F23096&G23096&H23096","v":"SEMEADURA EM SACOS PLASTICOS ATRAVES DE SERINGA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"SEMEADURA EM SACOS PLASTICOS ATRAVES DE SERINGA.CUSTO VALIDO"," PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",0.58]
["22.005.0045-0",{"$f":"C23097&D23097&E23097&F23097&G23097&H23097","v":"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",106.02]
["22.005.0045-A",{"$f":"C23098&D23098&E23098&F23098&G23098&H23098","v":"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",106.02]
["22.005.0050-0",{"$f":"C23099&D23099&E23099&F23099&G23099&H23099","v":"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGUEIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGU","EIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",35.05]
["22.005.0050-A",{"$f":"C23100&D23100&E23100&F23100&G23100&H23100","v":"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGUEIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGU","EIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",35.05]
["22.005.0055-0",{"$f":"C23101&D23101&E23101&F23101&G23101&H23101","v":"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",17.52]
["22.005.0055-A",{"$f":"C23102&D23102&E23102&F23102&G23102&H23102","v":"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",17.52]
["22.005.0060-0",{"$f":"C23103&D23103&E23103&F23103&G23103&H23103","v":"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIA","S FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",52.92]
["22.005.0060-A",{"$f":"C23104&D23104&E23104&F23104&G23104&H23104","v":"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIA","S FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",52.92]
["22.005.0070-0",{"$f":"C23105&D23105&E23105&F23105&G23105&H23105","v":"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",16.06]
["22.005.0070-A",{"$f":"C23106&D23106&E23106&F23106&G23106&H23106","v":"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORE","STAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",16.06]
["22.005.0075-0",{"$f":"C23107&D23107&E23107&F23107&G23107&H23107","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X 0,15MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X"," 0,15MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",13.9]
["22.005.0075-A",{"$f":"C23108&D23108&E23108&F23108&G23108&H23108","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X 0,15MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X"," 0,15MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",13.9]
["22.005.0080-0",{"$f":"C23109&D23109&E23109&F23109&G23109&H23109","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X 0,20MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X"," 0,20MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",13.9]
["22.005.0080-A",{"$f":"C23110&D23110&E23110&F23110&G23110&H23110","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X 0,20MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X"," 0,20MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",13.9]
["22.005.0085-0",{"$f":"C23111&D23111&E23111&F23111&G23111&H23111","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X 0,22MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X"," 0,22MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",13.9]
["22.005.0085-A",{"$f":"C23112&D23112&E23112&F23112&G23112&H23112","v":"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X 0,22MM.FORNECIMENTO"},"SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X"," 0,22MM.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"KG",13.9]
["22.010.0010-0",{"$f":"C23113&D23113&E23113&F23113&G23113&H23113","v":"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.45]
["22.010.0010-A",{"$f":"C23114&D23114&E23114&F23114&G23114&H23114","v":"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FO","RNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.45]
["22.010.0015-0",{"$f":"C23115&D23115&E23115&F23115&G23115&H23115","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM"," DE ALTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.3]
["22.010.0015-A",{"$f":"C23116&D23116&E23116&F23116&G23116&H23116","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CM"," DE ALTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.3]
["22.010.0020-0",{"$f":"C23117&D23117&E23117&F23117&G23117&H23117","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE A","LTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.4]
["22.010.0020-A",{"$f":"C23118&D23118&E23118&F23118&G23118&H23118","v":"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO"},"MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE A","LTURA.FORNECIMENTO",null,null,null,null,"UN",0.4]
["22.010.0030-0",{"$f":"C23119&D23119&E23119&F23119&G23119&H23119","v":"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPOSABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-CIMENTO"},"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO","SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-","CIMENTO",null,null,null,"UN",4]
["22.010.0030-A",{"$f":"C23120&D23120&E23120&F23120&G23120&H23120","v":"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPOSABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-CIMENTO"},"MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO","SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-","CIMENTO",null,null,null,"UN",4]
["22.013.0005-0",{"$f":"C23121&D23121&E23121&F23121&G23121&H23121","v":"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS"},"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS",null,null,null,null,null,"M2",1.16]
["22.013.0005-A",{"$f":"C23122&D23122&E23122&F23122&G23122&H23122","v":"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS"},"CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS",null,null,null,null,null,"M2",1.16]
["22.013.0010-0",{"$f":"C23123&D23123&E23123&F23123&G23123&H23123","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",1911.7]
["22.013.0010-A",{"$f":"C23124&D23124&E23124&F23124&G23124&H23124","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",1911.7]
["22.013.0015-0",{"$f":"C23125&D23125&E23125&F23125&G23125&H23125","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",1910.24]
["22.013.0015-A",{"$f":"C23126&D23126&E23126&F23126&G23126&H23126","v":"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE"},"ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE",null,null,null,null,null,"HA",1910.24]
["22.013.0020-0",{"$f":"C23127&D23127&E23127&F23127&G23127&H23127","v":"DESTOCA COM ENXADAO"},"DESTOCA COM ENXADAO",null,null,null,null,null,"HA",2124.05]
["22.013.0020-A",{"$f":"C23128&D23128&E23128&F23128&G23128&H23128","v":"DESTOCA COM ENXADAO"},"DESTOCA COM ENXADAO",null,null,null,null,null,"HA",2124.05]
["22.013.0025-0",{"$f":"C23129&D23129&E23129&F23129&G23129&H23129","v":"ENLEIRAMENTO MANUAL DE VEGETACAO"},"ENLEIRAMENTO MANUAL DE VEGETACAO",null,null,null,null,null,"HA",1591.87]
["22.013.0025-A",{"$f":"C23130&D23130&E23130&F23130&G23130&H23130","v":"ENLEIRAMENTO MANUAL DE VEGETACAO"},"ENLEIRAMENTO MANUAL DE VEGETACAO",null,null,null,null,null,"HA",1591.87]
["22.016.0005-0",{"$f":"C23131&D23131&E23131&F23131&G23131&H23131","v":"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",409.3]
["22.016.0005-A",{"$f":"C23132&D23132&E23132&F23132&G23132&H23132","v":"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",401.83]
["22.016.0010-0",{"$f":"C23133&D23133&E23133&F23133&G23133&H23133","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA"},"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA",null,null,null,null,null,"HA",371.71]
["22.016.0010-A",{"$f":"C23134&D23134&E23134&F23134&G23134&H23134","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA"},"ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA",null,null,null,null,null,"HA",371.71]
["22.016.0015-0",{"$f":"C23135&D23135&E23135&F23135&G23135&H23135","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA"},"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA",null,null,null,null,null,"HA",147.66]
["22.016.0015-A",{"$f":"C23136&D23136&E23136&F23136&G23136&H23136","v":"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA"},"ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA",null,null,null,null,null,"HA",141.68]
["22.016.0020-0",{"$f":"C23137&D23137&E23137&F23137&G23137&H23137","v":"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",327.44]
["22.016.0020-A",{"$f":"C23138&D23138&E23138&F23138&G23138&H23138","v":"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS"},"ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS",null,null,null,null,null,"HA",321.46]
["22.016.0025-0",{"$f":"C23139&D23139&E23139&F23139&G23139&H23139","v":"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS EARADO DE DISCO"},"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS E","ARADO DE DISCO",null,null,null,null,"HA",222.04]
["22.016.0025-A",{"$f":"C23140&D23140&E23140&F23140&G23140&H23140","v":"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS EARADO DE DISCO"},"ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS E","ARADO DE DISCO",null,null,null,null,"HA",213.07]
["22.016.0030-0",{"$f":"C23141&D23141&E23141&F23141&G23141&H23141","v":"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS"},"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS",null,null,null,null,null,"HA",114.07]
["22.016.0030-A",{"$f":"C23142&D23142&E23142&F23142&G23142&H23142","v":"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS"},"GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS",null,null,null,null,null,"HA",109.58]
["22.020.0005-0",{"$f":"C23143&D23143&E23143&F23143&G23143&H23143","v":"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAM","ENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",8.47]
["22.020.0005-A",{"$f":"C23144&D23144&E23144&F23144&G23144&H23144","v":"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAM","ENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",8.47]
["22.020.0010-0",{"$f":"C23145&D23145&E23145&F23145&G23145&H23145","v":"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS"},"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS",null,null,null,null,null,"HA",318.08]
["22.020.0010-A",{"$f":"C23146&D23146&E23146&F23146&G23146&H23146","v":"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS"},"ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS",null,null,null,null,null,"HA",318.08]
["22.020.0015-0",{"$f":"C23147&D23147&E23147&F23147&G23147&H23147","v":"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA"},"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA",null,null,null,null,null,"M2",0.58]
["22.020.0015-A",{"$f":"C23148&D23148&E23148&F23148&G23148&H23148","v":"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA"},"ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA",null,null,null,null,null,"M2",0.58]
["22.020.0030-0",{"$f":"C23149&D23149&E23149&F23149&G23149&H23149","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",14.02]
["22.020.0030-A",{"$f":"C23150&D23150&E23150&F23150&G23150&H23150","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO"," VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",14.02]
["22.020.0035-0",{"$f":"C23151&D23151&E23151&F23151&G23151&H23151","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO","VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",14.02]
["22.020.0035-A",{"$f":"C23152&D23152&E23152&F23152&G23152&H23152","v":"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO","VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",14.02]
["22.020.0040-0",{"$f":"C23153&D23153&E23153&F23153&G23153&H23153","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",14.6]
["22.020.0040-A",{"$f":"C23154&D23154&E23154&F23154&G23154&H23154","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",14.6]
["22.020.0045-0",{"$f":"C23155&D23155&E23155&F23155&G23155&H23155","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO"," PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",34.46]
["22.020.0045-A",{"$f":"C23156&D23156&E23156&F23156&G23156&H23156","v":"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30M","DE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO"," PARA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,"UN",34.46]
["22.020.0050-0",{"$f":"C23157&D23157&E23157&F23157&G23157&H23157","v":"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M D","E ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDA","DES",null,null,null,"UN",140.2]
["22.020.0050-A",{"$f":"C23158&D23158&E23158&F23158&G23158&H23158","v":"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M D","E ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDA","DES",null,null,null,"UN",140.2]
["22.020.0055-0",{"$f":"C23159&D23159&E23159&F23159&G23159&H23159","v":"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS"},"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS",null,null,null,null,null,"HA",212.05]
["22.020.0055-A",{"$f":"C23160&D23160&E23160&F23160&G23160&H23160","v":"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS"},"COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS",null,null,null,null,null,"HA",212.05]
["22.020.0070-0",{"$f":"C23161&D23161&E23161&F23161&G23161&H23161","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUSIVE MARCACAO"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUS","IVE MARCACAO",null,null,null,null,"UN",2.92]
["22.020.0070-A",{"$f":"C23162&D23162&E23162&F23162&G23162&H23162","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUSIVE MARCACAO"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUS","IVE MARCACAO",null,null,null,null,"UN",2.92]
["22.020.0075-0",{"$f":"C23163&D23163&E23163&F23163&G23163&H23163","v":"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.87]
["22.020.0075-A",{"$f":"C23164&D23164&E23164&F23164&G23164&H23164","v":"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",0.87]
["22.020.0080-0",{"$f":"C23165&D23165&E23165&F23165&G23165&H23165","v":"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",2.33]
["22.020.0080-A",{"$f":"C23166&D23166&E23166&F23166&G23166&H23166","v":"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",2.33]
["22.020.0085-0",{"$f":"C23167&D23167&E23167&F23167&G23167&H23167","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",1.16]
["22.020.0085-A",{"$f":"C23168&D23168&E23168&F23168&G23168&H23168","v":"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",1.16]
["22.020.0090-0",{"$f":"C23169&D23169&E23169&F23169&G23169&H23169","v":"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",1.46]
["22.020.0090-A",{"$f":"C23170&D23170&E23170&F23170&G23170&H23170","v":"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA"},"ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE EST","ERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DE","RESTINGA PLANA",null,null,null,"UN",1.46]
["22.020.0095-0",{"$f":"C23171&D23171&E23171&F23171&G23171&H23171","v":"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS"},"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PL","ANTADAS EM ENCOSTAS",null,null,null,null,"UN",1.21]
["22.020.0095-A",{"$f":"C23172&D23172&E23172&F23172&G23172&H23172","v":"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS"},"ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PL","ANTADAS EM ENCOSTAS",null,null,null,null,"UN",1.21]
["22.020.0100-0",{"$f":"C23173&D23173&E23173&F23173&G23173&H23173","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE IMPLANTACAO",null,null,null,null,"M2",1.16]
["22.020.0100-A",{"$f":"C23174&D23174&E23174&F23174&G23174&H23174","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE IMPLANTACAO",null,null,null,null,"M2",1.16]
["22.020.0105-0",{"$f":"C23175&D23175&E23175&F23175&G23175&H23175","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.87]
["22.020.0105-A",{"$f":"C23176&D23176&E23176&F23176&G23176&H23176","v":"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FA","SE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.87]
["22.020.0110-0",{"$f":"C23177&D23177&E23177&F23177&G23177&H23177","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASEDE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASE","DE IMPLANTACAO",null,null,null,"M2",0.87]
["22.020.0110-A",{"$f":"C23178&D23178&E23178&F23178&G23178&H23178","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASEDE IMPLANTACAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASE","DE IMPLANTACAO",null,null,null,"M2",0.87]
["22.020.0115-0",{"$f":"C23179&D23179&E23179&F23179&G23179&H23179","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.58]
["22.020.0115-A",{"$f":"C23180&D23180&E23180&F23180&G23180&H23180","v":"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO"},"CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE","NIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO",null,null,null,null,"M2",0.58]
["22.020.0120-0",{"$f":"C23181&D23181&E23181&F23181&G23181&H23181","v":"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LIXO)"},"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LI","XO)",null,null,null,null,"M2",0.2]
["22.020.0120-A",{"$f":"C23182&D23182&E23182&F23182&G23182&H23182","v":"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LIXO)"},"LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LI","XO)",null,null,null,null,"M2",0.2]
["22.020.0125-0",{"$f":"C23183&D23183&E23183&F23183&G23183&H23183","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATA","IS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIG","EM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARO","DO TERRENO",null,null,"M2",24.76]
["22.020.0125-A",{"$f":"C23184&D23184&E23184&F23184&G23184&H23184","v":"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO"},"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATA","IS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIG","EM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARO","DO TERRENO",null,null,"M2",24.76]
["22.020.0130-0",{"$f":"C23185&D23185&E23185&F23185&G23185&H23185","v":"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO"},"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALT","URA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILAR","ES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO",null,null,null,"UN",5.41]
["22.020.0130-A",{"$f":"C23186&D23186&E23186&F23186&G23186&H23186","v":"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO"},"PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALT","URA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILAR","ES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO",null,null,null,"UN",5.4]
["22.020.0135-0",{"$f":"C23187&D23187&E23187&F23187&G23187&H23187","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",1.91]
["22.020.0135-A",{"$f":"C23188&D23188&E23188&F23188&G23188&H23188","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",1.91]
["22.020.0140-0",{"$f":"C23189&D23189&E23189&F23189&G23189&H23189","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.87]
["22.020.0140-A",{"$f":"C23190&D23190&E23190&F23190&G23190&H23190","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIM","ENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.87]
["22.020.0145-0",{"$f":"C23191&D23191&E23191&F23191&G23191&H23191","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIME","NTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.2]
["22.020.0145-A",{"$f":"C23192&D23192&E23192&F23192&G23192&H23192","v":"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA"},"PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIME","NTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA",null,null,null,null,"UN",0.2]
["22.020.0150-0",{"$f":"C23193&D23193&E23193&F23193&G23193&H23193","v":"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTURA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA"},"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTU","RA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"," DA MUDA",null,null,null,"UN",4.38]
["22.020.0150-A",{"$f":"C23194&D23194&E23194&F23194&G23194&H23194","v":"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTURA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA"},"PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTU","RA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO"," DA MUDA",null,null,null,"UN",4.38]
["22.025.0005-0",{"$f":"C23195&D23195&E23195&F23195&G23195&H23195","v":"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",247.82]
["22.025.0005-A",{"$f":"C23196&D23196&E23196&F23196&G23196&H23196","v":"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",247.82]
["22.025.0010-0",{"$f":"C23197&D23197&E23197&F23197&G23197&H23197","v":"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",402.37]
["22.025.0010-A",{"$f":"C23198&D23198&E23198&F23198&G23198&H23198","v":"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,null,"HA",402.37]
["22.025.0015-0",{"$f":"C23199&D23199&E23199&F23199&G23199&H23199","v":"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICA","CAO",null,null,null,null,"HA",402.37]
["22.025.0015-A",{"$f":"C23200&D23200&E23200&F23200&G23200&H23200","v":"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICA","CAO",null,null,null,null,"HA",402.37]
["22.026.0010-0",{"$f":"C23201&D23201&E23201&F23201&G23201&H23201","v":"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMEN","TO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.18]
["22.026.0010-A",{"$f":"C23202&D23202&E23202&F23202&G23202&H23202","v":"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMEN","TO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.18]
["22.028.0005-0",{"$f":"C23203&D23203&E23203&F23203&G23203&H23203","v":"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIASFLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS","FLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",1.16]
["22.028.0005-A",{"$f":"C23204&D23204&E23204&F23204&G23204&H23204","v":"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIASFLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS","FLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",1.16]
["22.028.0010-0",{"$f":"C23205&D23205&E23205&F23205&G23205&H23205","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS NATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS N","ATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.64]
["22.028.0010-A",{"$f":"C23206&D23206&E23206&F23206&G23206&H23206","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS NATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS N","ATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.64]
["22.028.0015-0",{"$f":"C23207&D23207&E23207&F23207&G23207&H23207","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,","POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.5]
["22.028.0015-A",{"$f":"C23208&D23208&E23208&F23208&G23208&H23208","v":"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,","POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",0.5]
["22.028.0025-0",{"$f":"C23209&D23209&E23209&F23209&G23209&H23209","v":"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PARA 100 COVAS"},"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PAR","A 100 COVAS",null,null,null,null,"UN",17.52]
["22.028.0025-A",{"$f":"C23210&D23210&E23210&F23210&G23210&H23210","v":"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PARA 100 COVAS"},"APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PAR","A 100 COVAS",null,null,null,null,"UN",17.52]
["22.028.0035-0",{"$f":"C23211&D23211&E23211&F23211&G23211&H23211","v":"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",75.68]
["22.028.0035-A",{"$f":"C23212&D23212&E23212&F23212&G23212&H23212","v":"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA.FORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",66.52]
["22.028.0040-0",{"$f":"C23213&D23213&E23213&F23213&G23213&H23213","v":"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS"," DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIM","ENTO E APLICACAO",null,null,null,"UN",2.13]
["22.028.0040-A",{"$f":"C23214&D23214&E23214&F23214&G23214&H23214","v":"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLAS"," DE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIM","ENTO E APLICACAO",null,null,null,"UN",1.86]
["22.028.0045-0",{"$f":"C23215&D23215&E23215&F23215&G23215&H23215","v":"COMBATE A COLONIA DE CUPINS EM ARVORES ATRAVES DO METODO POR ISCAGEM (CUSTO VALIDO PARA UM MINIMO DE 30 ARVORES)"},"COMBATE A COLONIA DE CUPINS EM ARVORES ATRAVES DO METODO POR"," ISCAGEM (CUSTO VALIDO PARA UM MINIMO DE 30 ARVORES)",null,null,null,null,"MES",143.9]
["22.028.0045-A",{"$f":"C23216&D23216&E23216&F23216&G23216&H23216","v":"COMBATE A COLONIA DE CUPINS EM ARVORES ATRAVES DO METODO POR ISCAGEM (CUSTO VALIDO PARA UM MINIMO DE 30 ARVORES)"},"COMBATE A COLONIA DE CUPINS EM ARVORES ATRAVES DO METODO POR"," ISCAGEM (CUSTO VALIDO PARA UM MINIMO DE 30 ARVORES)",null,null,null,null,"MES",143.9]
["22.028.0050-0",{"$f":"C23217&D23217&E23217&F23217&G23217&H23217","v":"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.F","ORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",274.21]
["22.028.0050-A",{"$f":"C23218&D23218&E23218&F23218&G23218&H23218","v":"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO"},"CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.F","ORNECIMENTO E APLICACAO",null,null,null,null,"UN",243.77]
["22.030.0010-0",{"$f":"C23219&D23219&E23219&F23219&G23219&H23219","v":"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PA","RA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",210.3]
["22.030.0010-A",{"$f":"C23220&D23220&E23220&F23220&G23220&H23220","v":"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PA","RA CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",210.3]
["22.030.0015-0",{"$f":"C23221&D23221&E23221&F23221&G23221&H23221","v":"MANUTENCAO DE ACEIROS"},"MANUTENCAO DE ACEIROS",null,null,null,null,null,"M2",0.58]
["22.030.0015-A",{"$f":"C23222&D23222&E23222&F23222&G23222&H23222","v":"MANUTENCAO DE ACEIROS"},"MANUTENCAO DE ACEIROS",null,null,null,null,null,"M2",0.58]
["22.030.0030-0",{"$f":"C23223&D23223&E23223&F23223&G23223&H23223","v":"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA"},"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA",null,null,null,null,null,"UN",29.2]
["22.030.0030-A",{"$f":"C23224&D23224&E23224&F23224&G23224&H23224","v":"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA"},"ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA",null,null,null,null,null,"UN",29.2]
["22.030.0035-0",{"$f":"C23225&D23225&E23225&F23225&G23225&H23225","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",90.77]
["22.030.0035-A",{"$f":"C23226&D23226&E23226&F23226&G23226&H23226","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",83.32]
["22.030.0040-0",{"$f":"C23227&D23227&E23227&F23227&G23227&H23227","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",193.46]
["22.030.0040-A",{"$f":"C23228&D23228&E23228&F23228&G23228&H23228","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCL","USIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",177.07]
["22.030.0045-0",{"$f":"C23229&D23229&E23229&F23229&G23229&H23229","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLU","SIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",357.06]
["22.030.0045-A",{"$f":"C23230&D23230&E23230&F23230&G23230&H23230","v":"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE"},"PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLU","SIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE",null,null,null,null,"UN",325.1]
["22.030.0050-0",{"$f":"C23231&D23231&E23231&F23231&G23231&H23231","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),","INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM",null,null,null,null,"UN",22.73]
["22.030.0050-A",{"$f":"C23232&D23232&E23232&F23232&G23232&H23232","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),","INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM",null,null,null,null,"UN",21.47]
["22.030.0055-0",{"$f":"C23233&D23233&E23233&F23233&G23233&H23233","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE"," ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",85.72]
["22.030.0055-A",{"$f":"C23234&D23234&E23234&F23234&G23234&H23234","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE"," ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",80.59]
["22.030.0060-0",{"$f":"C23235&D23235&E23235&F23235&G23235&H23235","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",221.51]
["22.030.0060-A",{"$f":"C23236&D23236&E23236&F23236&G23236&H23236","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",207.89]
["22.030.0065-0",{"$f":"C23237&D23237&E23237&F23237&G23237&H23237","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE AL","TURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE","30KM",null,null,null,"UN",456.01]
["22.030.0065-A",{"$f":"C23238&D23238&E23238&F23238&G23238&H23238","v":"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM"},"REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE AL","TURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE","30KM",null,null,null,"UN",427.82]
["22.030.0070-0",{"$f":"C23239&D23239&E23239&F23239&G23239&H23239","v":"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",178.28]
["22.030.0070-A",{"$f":"C23240&D23240&E23240&F23240&G23240&H23240","v":"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM"},"TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE","ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL","ATE 30KM",null,null,null,"UN",166.16]
["22.030.0075-0",{"$f":"C23241&D23241&E23241&F23241&G23241&H23241","v":"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",768.64]
["22.030.0075-A",{"$f":"C23242&D23242&E23242&F23242&G23242&H23242","v":"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",698.93]
["22.030.0080-0",{"$f":"C23243&D23243&E23243&F23243&G23243&H23243","v":"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA",null,null,null,null,"UN",50.6]
["22.030.0080-A",{"$f":"C23244&D23244&E23244&F23244&G23244&H23244","v":"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUR","EZA",null,null,null,null,"UN",47.54]
["22.030.0085-0",{"$f":"C23245&D23245&E23245&F23245&G23245&H23245","v":"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",45.17]
["22.030.0085-A",{"$f":"C23246&D23246&E23246&F23246&G23246&H23246","v":"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA"},"RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA",null,null,null,null,null,"UN",43.82]
["22.030.0090-0",{"$f":"C23247&D23247&E23247&F23247&G23247&H23247","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTOE INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDEN","DO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,IN","SETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVI","DADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO","E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCL","USIVE MAO-DE-OBRA","UN",93.7]
["22.030.0090-A",{"$f":"C23248&D23248&E23248&F23248&G23248&H23248","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTOE INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDEN","DO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,IN","SETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVI","DADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO","E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCL","USIVE MAO-DE-OBRA","UN",93.7]
["22.030.0095-0",{"$f":"C23249&D23249&E23249&F23249&G23249&H23249","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RA","SPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETIC","IDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES"," COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INC","ORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE"," MAO-DE-OBRA","UN",74.27]
["22.030.0095-A",{"$f":"C23250&D23250&E23250&F23250&G23250&H23250","v":"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RA","SPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETIC","IDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES"," COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INC","ORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE"," MAO-DE-OBRA","UN",74.27]
["22.030.0100-0",{"$f":"C23251&D23251&E23251&F23251&G23251&H23251","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAODE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DEMATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS,REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOMPOSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAO","DE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DE","MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMO","NIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS",",REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOM","POSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS","UN",1213.4]
["22.030.0100-A",{"$f":"C23252&D23252&E23252&F23252&G23252&H23252","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAODE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DEMATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS,REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOMPOSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAO","DE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DE","MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMO","NIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS",",REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOM","POSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS","UN",1112.77]
["22.030.0105-0",{"$f":"C23253&D23253&E23253&F23253&G23253&H23253","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,COMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,C","OMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORAC","AO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE","-OBRA",null,null,"UN",45.13]
["22.030.0105-A",{"$f":"C23254&D23254&E23254&F23254&G23254&H23254","v":"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,COMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA"},"TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,C","OMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORAC","AO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE","-OBRA",null,null,"UN",45.13]
["22.040.0005-0",{"$f":"C23255&D23255&E23255&F23255&G23255&H23255","v":"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",84.7]
["22.040.0005-A",{"$f":"C23256&D23256&E23256&F23256&G23256&H23256","v":"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",84.7]
["22.040.0010-0",{"$f":"C23257&D23257&E23257&F23257&G23257&H23257","v":"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADE","S",null,null,null,null,"UN",84.7]
["22.040.0010-A",{"$f":"C23258&D23258&E23258&F23258&G23258&H23258","v":"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADE","S",null,null,null,null,"UN",84.7]
["22.040.0015-0",{"$f":"C23259&D23259&E23259&F23259&G23259&H23259","v":"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA"," 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",37.67]
["22.040.0015-A",{"$f":"C23260&D23260&E23260&F23260&G23260&H23260","v":"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA"," 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",37.67]
["22.040.0020-0",{"$f":"C23261&D23261&E23261&F23261&G23261&H23261","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,null,"ST",21.03]
["22.040.0020-A",{"$f":"C23262&D23262&E23262&F23262&G23262&H23262","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,null,"ST",21.03]
["22.040.0025-0",{"$f":"C23263&D23263&E23263&F23263&G23263&H23263","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,null,"ST",26.28]
["22.040.0025-A",{"$f":"C23264&D23264&E23264&F23264&G23264&H23264","v":"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,null,"ST",26.28]
["22.040.0030-0",{"$f":"C23265&D23265&E23265&F23265&G23265&H23265","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CA","DA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",132.6]
["22.040.0030-A",{"$f":"C23266&D23266&E23266&F23266&G23266&H23266","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CA","DA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",132.6]
["22.040.0035-0",{"$f":"C23267&D23267&E23267&F23267&G23267&H23267","v":"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO"},"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO",null,null,null,null,null,"ST",30.08]
["22.040.0035-A",{"$f":"C23268&D23268&E23268&F23268&G23268&H23268","v":"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO"},"DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO",null,null,null,null,null,"ST",30.08]
["22.040.0040-0",{"$f":"C23269&D23269&E23269&F23269&G23269&H23269","v":"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,","00M",null,null,null,null,"ST",21.03]
["22.040.0040-A",{"$f":"C23270&D23270&E23270&F23270&G23270&H23270","v":"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,","00M",null,null,null,null,"ST",21.03]
["22.040.0045-0",{"$f":"C23271&D23271&E23271&F23271&G23271&H23271","v":"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETEDE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETE","DE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,"ST",35.05]
["22.040.0045-A",{"$f":"C23272&D23272&E23272&F23272&G23272&H23272","v":"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETEDE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M"},"EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETE","DE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,"ST",35.05]
["22.040.0050-0",{"$f":"C23273&D23273&E23273&F23273&G23273&H23273","v":"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M"},"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,null,"UN",4.08]
["22.040.0050-A",{"$f":"C23274&D23274&E23274&F23274&G23274&H23274","v":"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M"},"ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M",null,null,null,null,null,"UN",4.08]
["22.040.0055-0",{"$f":"C23275&D23275&E23275&F23275&G23275&H23275","v":"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES"},"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES",null,null,null,null,null,"ST",2.33]
["22.040.0055-A",{"$f":"C23276&D23276&E23276&F23276&G23276&H23276","v":"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES"},"EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES",null,null,null,null,null,"ST",2.33]
["22.050.0005-0",{"$f":"C23277&D23277&E23277&F23277&G23277&H23277","v":"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 U","NIDADES",null,null,null,null,"UN",55.48]
["22.050.0005-A",{"$f":"C23278&D23278&E23278&F23278&G23278&H23278","v":"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATE DE ARVORES COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 U","NIDADES",null,null,null,null,"UN",55.48]
["22.050.0010-0",{"$f":"C23279&D23279&E23279&F23279&G23279&H23279","v":"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",92.56]
["22.050.0010-A",{"$f":"C23280&D23280&E23280&F23280&G23280&H23280","v":"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"DESGALHAMENTO COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNID","ADES",null,null,null,null,"UN",92.56]
["22.050.0015-0",{"$f":"C23281&D23281&E23281&F23281&G23281&H23281","v":"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",23.77]
["22.050.0015-A",{"$f":"C23282&D23282&E23282&F23282&G23282&H23282","v":"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"TORAGEM COM MOTOSSERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA C","ADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",23.77]
["22.050.0020-0",{"$f":"C23283&D23283&E23283&F23283&G23283&H23283","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,SEM EMPILHAR"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,"ST",7.64]
["22.050.0020-A",{"$f":"C23284&D23284&E23284&F23284&G23284&H23284","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,SEM EMPILHAR"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,SEM EMPILHAR",null,null,null,null,"ST",7.64]
["22.050.0025-0",{"$f":"C23285&D23285&E23285&F23285&G23285&H23285","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"ST",9.18]
["22.050.0025-A",{"$f":"C23286&D23286&E23286&F23286&G23286&H23286","v":"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTOSSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL"},"ABATER COM MOTOSSERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO","SSERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"ST",9.18]
["22.050.0030-0",{"$f":"C23287&D23287&E23287&F23287&G23287&H23287","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA"," CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",114.67]
["22.050.0030-A",{"$f":"C23288&D23288&E23288&F23288&G23288&H23288","v":"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES"},"ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTOSSERRA.CUSTO VALIDO PARA"," CADA 100 UNIDADES",null,null,null,null,"UN",114.67]
["22.050.0035-0",{"$f":"C23289&D23289&E23289&F23289&G23289&H23289","v":"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO CARREGADOR"},"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO"," CARREGADOR",null,null,null,null,"ST",8.07]
["22.050.0035-A",{"$f":"C23290&D23290&E23290&F23290&G23290&H23290","v":"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO CARREGADOR"},"TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHO"," CARREGADOR",null,null,null,null,"ST",7.74]
["54.001.0007-1",{"$f":"C23291&D23291&E23291&F23291&G23291&H23291","v":"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM"},"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM",null,null,null,null,null,"UN",0.55]
["54.001.0007-B",{"$f":"C23292&D23292&E23292&F23292&G23292&H23292","v":"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM"},"TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM",null,null,null,null,null,"UN",0.55]
["54.001.0010-1",{"$f":"C23293&D23293&E23293&F23293&G23293&H23293","v":"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)"},"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",4.58]
["54.001.0010-B",{"$f":"C23294&D23294&E23294&F23294&G23294&H23294","v":"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)"},"ACO CA-50,DIAM. DE 5/8\" A 1\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",4.58]
["54.001.0011-1",{"$f":"C23295&D23295&E23295&F23295&G23295&H23295","v":"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA"},"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA",null,null,null,null,null,"KG",4.58]
["54.001.0011-B",{"$f":"C23296&D23296&E23296&F23296&G23296&H23296","v":"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA"},"ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4\"),MEDIA",null,null,null,null,null,"KG",4.58]
["54.001.0013-1",{"$f":"C23297&D23297&E23297&F23297&G23297&H23297","v":"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)"},"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",4.85]
["54.001.0013-B",{"$f":"C23298&D23298&E23298&F23298&G23298&H23298","v":"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)"},"ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4\" E 1/2\" (MEDIA)",null,null,null,null,null,"KG",4.85]
["54.001.0069-1",{"$f":"C23299&D23299&E23299&F23299&G23299&H23299","v":"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTETRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA."},"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTE","TRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA.",null,null,null,null,"M2",79.55]
["54.001.0069-B",{"$f":"C23300&D23300&E23300&F23300&G23300&H23300","v":"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTETRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA."},"PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTE","TRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA.",null,null,null,null,"M2",78.73]
["54.001.0070-1",{"$f":"C23301&D23301&E23301&F23301&G23301&H23301","v":"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB."},"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.","ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB.",null,null,null,null,"M2",13.45]
["54.001.0070-B",{"$f":"C23302&D23302&E23302&F23302&G23302&H23302","v":"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB."},"PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.","ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB.",null,null,null,null,"M2",13.26]
["54.001.0071-1",{"$f":"C23303&D23303&E23303&F23303&G23303&H23303","v":"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC"},"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELIC","ULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC",null,null,null,null,"M2",196.76]
["54.001.0071-B",{"$f":"C23304&D23304&E23304&F23304&G23304&H23304","v":"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC"},"REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELIC","ULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC",null,null,null,null,"M2",191.04]
["54.001.0073-1",{"$f":"C23305&D23305&E23305&F23305&G23305&H23305","v":"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COLOC."},"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO"," INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COL","OC.",null,null,null,"M2",23.16]
["54.001.0073-B",{"$f":"C23306&D23306&E23306&F23306&G23306&H23306","v":"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COLOC."},"MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADO"," INCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COL","OC.",null,null,null,"M2",22.66]
["54.001.0074-1",{"$f":"C23307&D23307&E23307&F23307&G23307&H23307","v":"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)"},"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZA","CAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)",null,null,null,null,"M2",66.61]
["54.001.0074-B",{"$f":"C23308&D23308&E23308&F23308&G23308&H23308","v":"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)"},"PECA DE MACARAMDUBA DE 3\"X3\" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZA","CAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA)",null,null,null,null,"M2",66.4]
["54.001.0077-1",{"$f":"C23309&D23309&E23309&F23309&G23309&H23309","v":"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC."},"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16","\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC.",null,null,null,null,"M2",32.26]
["54.001.0077-B",{"$f":"C23310&D23310&E23310&F23310&G23310&H23310","v":"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC."},"FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16","\"X4\",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC.",null,null,null,null,"M2",30.49]
["54.001.0081-1",{"$f":"C23311&D23311&E23311&F23311&G23311&H23311","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU"," TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APL","IC.",null,null,null,"M2",209.39]
["54.001.0081-B",{"$f":"C23312&D23312&E23312&F23312&G23312&H23312","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAU"," TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APL","IC.",null,null,null,"M2",203.68]
["54.001.0082-1",{"$f":"C23313&D23313&E23313&F23313&G23313&H23313","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.","GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC.",null,null,null,null,"M2",215.06]
["54.001.0082-B",{"$f":"C23314&D23314&E23314&F23314&G23314&H23314","v":"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC."},"REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.","GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC.",null,null,null,null,"M2",209.35]
["54.001.0100-1",{"$f":"C23315&D23315&E23315&F23315&G23315&H23315","v":"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM"},"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM",null,null,null,null,null,"M2",73.3]
["54.001.0100-B",{"$f":"C23316&D23316&E23316&F23316&G23316&H23316","v":"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM"},"FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM",null,null,null,null,null,"M2",66.58]
["54.001.0104-1",{"$f":"C23317&D23317&E23317&F23317&G23317&H23317","v":"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3."},"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3.",null,null,null,null,null,"UN",955539.57]
["54.001.0104-B",{"$f":"C23318&D23318&E23318&F23318&G23318&H23318","v":"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3."},"VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3.",null,null,null,null,null,"UN",955539.57]
["54.001.0117-1",{"$f":"C23319&D23319&E23319&F23319&G23319&H23319","v":"WAGON DRILL."},"WAGON DRILL.",null,null,null,null,null,"UN",31450.99]
["54.001.0117-B",{"$f":"C23320&D23320&E23320&F23320&G23320&H23320","v":"WAGON DRILL."},"WAGON DRILL.",null,null,null,null,null,"UN",31450.99]
["54.001.0126-1",{"$f":"C23321&D23321&E23321&F23321&G23321&H23321","v":"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV."},"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV.",null,null,null,null,null,"UN",847005.47]
["54.001.0126-B",{"$f":"C23322&D23322&E23322&F23322&G23322&H23322","v":"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV."},"USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV.",null,null,null,null,null,"UN",847005.47]
["54.001.0127-1",{"$f":"C23323&D23323&E23323&F23323&G23323&H23323","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3.",null,null,null,null,null,"UN",728999.26]
["54.001.0127-B",{"$f":"C23324&D23324&E23324&F23324&G23324&H23324","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3.",null,null,null,null,null,"UN",728999.26]
["54.001.0128-1",{"$f":"C23325&D23325&E23325&F23325&G23325&H23325","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3.",null,null,null,null,null,"UN",728999.26]
["54.001.0128-B",{"$f":"C23326&D23326&E23326&F23326&G23326&H23326","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3.",null,null,null,null,null,"UN",728999.26]
["54.001.0129-1",{"$f":"C23327&D23327&E23327&F23327&G23327&H23327","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3.",null,null,null,null,null,"UN",923398.67]
["54.001.0129-B",{"$f":"C23328&D23328&E23328&F23328&G23328&H23328","v":"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3."},"ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3.",null,null,null,null,null,"UN",923398.67]
["54.001.0132-1",{"$f":"C23329&D23329&E23329&F23329&G23329&H23329","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM.",null,null,null,null,null,"UN",24.53]
["54.001.0132-B",{"$f":"C23330&D23330&E23330&F23330&G23330&H23330","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM.",null,null,null,null,null,"UN",24.53]
["54.001.0133-1",{"$f":"C23331&D23331&E23331&F23331&G23331&H23331","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM.",null,null,null,null,null,"UN",26.95]
["54.001.0133-B",{"$f":"C23332&D23332&E23332&F23332&G23332&H23332","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM.",null,null,null,null,null,"UN",26.95]
["54.001.0134-1",{"$f":"C23333&D23333&E23333&F23333&G23333&H23333","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM.",null,null,null,null,null,"UN",28.09]
["54.001.0134-B",{"$f":"C23334&D23334&E23334&F23334&G23334&H23334","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM.",null,null,null,null,null,"UN",28.09]
["54.001.0135-1",{"$f":"C23335&D23335&E23335&F23335&G23335&H23335","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM.",null,null,null,null,null,"UN",32.2]
["54.001.0135-B",{"$f":"C23336&D23336&E23336&F23336&G23336&H23336","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM.",null,null,null,null,null,"UN",32.2]
["54.001.0136-1",{"$f":"C23337&D23337&E23337&F23337&G23337&H23337","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM.",null,null,null,null,null,"UN",32.87]
["54.001.0136-B",{"$f":"C23338&D23338&E23338&F23338&G23338&H23338","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM.",null,null,null,null,null,"UN",32.87]
["54.001.0137-1",{"$f":"C23339&D23339&E23339&F23339&G23339&H23339","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM.",null,null,null,null,null,"UN",39.52]
["54.001.0137-B",{"$f":"C23340&D23340&E23340&F23340&G23340&H23340","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM.",null,null,null,null,null,"UN",39.52]
["54.001.0138-1",{"$f":"C23341&D23341&E23341&F23341&G23341&H23341","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM.",null,null,null,null,null,"UN",43.06]
["54.001.0138-B",{"$f":"C23342&D23342&E23342&F23342&G23342&H23342","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM.",null,null,null,null,null,"UN",43.06]
["54.001.0139-1",{"$f":"C23343&D23343&E23343&F23343&G23343&H23343","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM.",null,null,null,null,null,"UN",50.76]
["54.001.0139-B",{"$f":"C23344&D23344&E23344&F23344&G23344&H23344","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM.",null,null,null,null,null,"UN",50.76]
["54.001.0140-1",{"$f":"C23345&D23345&E23345&F23345&G23345&H23345","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM.",null,null,null,null,null,"UN",56.38]
["54.001.0140-B",{"$f":"C23346&D23346&E23346&F23346&G23346&H23346","v":"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM."},"ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM.",null,null,null,null,null,"UN",56.38]
["54.001.0141-1",{"$f":"C23347&D23347&E23347&F23347&G23347&H23347","v":"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM.",null,null,null,null,null,"UN",6.92]
["54.001.0141-B",{"$f":"C23348&D23348&E23348&F23348&G23348&H23348","v":"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM.",null,null,null,null,null,"UN",6.92]
["54.001.0142-1",{"$f":"C23349&D23349&E23349&F23349&G23349&H23349","v":"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM.",null,null,null,null,null,"UN",9.4]
["54.001.0142-B",{"$f":"C23350&D23350&E23350&F23350&G23350&H23350","v":"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM.",null,null,null,null,null,"UN",9.4]
["54.001.0143-1",{"$f":"C23351&D23351&E23351&F23351&G23351&H23351","v":"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",21.29]
["54.001.0143-B",{"$f":"C23352&D23352&E23352&F23352&G23352&H23352","v":"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",21.29]
["54.001.0144-1",{"$f":"C23353&D23353&E23353&F23353&G23353&H23353","v":"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",24.81]
["54.001.0144-B",{"$f":"C23354&D23354&E23354&F23354&G23354&H23354","v":"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM.",null,null,null,null,null,"UN",24.81]
["54.001.0145-1",{"$f":"C23355&D23355&E23355&F23355&G23355&H23355","v":"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM.",null,null,null,null,null,"UN",31.85]
["54.001.0145-B",{"$f":"C23356&D23356&E23356&F23356&G23356&H23356","v":"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM.",null,null,null,null,null,"UN",31.85]
["54.001.0146-1",{"$f":"C23357&D23357&E23357&F23357&G23357&H23357","v":"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM.",null,null,null,null,null,"UN",38.89]
["54.001.0146-B",{"$f":"C23358&D23358&E23358&F23358&G23358&H23358","v":"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM.",null,null,null,null,null,"UN",38.89]
["54.001.0147-1",{"$f":"C23359&D23359&E23359&F23359&G23359&H23359","v":"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM.",null,null,null,null,null,"UN",67.16]
["54.001.0147-B",{"$f":"C23360&D23360&E23360&F23360&G23360&H23360","v":"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM."},"PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM.",null,null,null,null,null,"UN",67.16]
["54.001.0150-1",{"$f":"C23361&D23361&E23361&F23361&G23361&H23361","v":"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM"},"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM",null,null,null,null,null,"UN",27.51]
["54.001.0150-B",{"$f":"C23362&D23362&E23362&F23362&G23362&H23362","v":"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM"},"ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM",null,null,null,null,null,"UN",27.51]
["54.001.0151-1",{"$f":"C23363&D23363&E23363&F23363&G23363&H23363","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM",null,null,null,null,null,"UN",62.58]
["54.001.0151-B",{"$f":"C23364&D23364&E23364&F23364&G23364&H23364","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM",null,null,null,null,null,"UN",62.58]
["54.001.0152-1",{"$f":"C23365&D23365&E23365&F23365&G23365&H23365","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM",null,null,null,null,null,"UN",69.46]
["54.001.0152-B",{"$f":"C23366&D23366&E23366&F23366&G23366&H23366","v":"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM"},"ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM",null,null,null,null,null,"UN",69.46]
["54.001.0154-1",{"$f":"C23367&D23367&E23367&F23367&G23367&H23367","v":"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES"},"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES",null,null,null,null,null,"UN",3.77]
["54.001.0154-B",{"$f":"C23368&D23368&E23368&F23368&G23368&H23368","v":"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES"},"DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES",null,null,null,null,null,"UN",3.77]
["54.001.0160-1",{"$f":"C23369&D23369&E23369&F23369&G23369&H23369","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM"},"TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM",null,null,null,null,null,"M2",20.85]
["54.001.0160-B",{"$f":"C23370&D23370&E23370&F23370&G23370&H23370","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM"},"TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM",null,null,null,null,null,"M2",20.85]
["54.001.0170-1",{"$f":"C23371&D23371&E23371&F23371&G23371&H23371","v":"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",7.03]
["54.001.0170-B",{"$f":"C23372&D23372&E23372&F23372&G23372&H23372","v":"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 3,75 X 22,50CM (1.1/2\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",7.03]
["54.001.0172-1",{"$f":"C23373&D23373&E23373&F23373&G23373&H23373","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")",null,null,null,null,null,"M",5.13]
["54.001.0172-B",{"$f":"C23374&D23374&E23374&F23374&G23374&H23374","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 11,25CM (3\"X4.1/2\")",null,null,null,null,null,"M",5.13]
["54.001.0174-1",{"$f":"C23375&D23375&E23375&F23375&G23375&H23375","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")",null,null,null,null,null,"M",8.55]
["54.001.0174-B",{"$f":"C23376&D23376&E23376&F23376&G23376&H23376","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 15,00CM (3\"X6\")",null,null,null,null,null,"M",8.55]
["54.001.0176-1",{"$f":"C23377&D23377&E23377&F23377&G23377&H23377","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",10.83]
["54.001.0176-B",{"$f":"C23378&D23378&E23378&F23378&G23378&H23378","v":"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 7,50 X 22,50CM (3\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",10.83]
["54.001.0178-1",{"$f":"C23379&D23379&E23379&F23379&G23379&H23379","v":"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",3.7]
["54.001.0178-B",{"$f":"C23380&D23380&E23380&F23380&G23380&H23380","v":"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")"},"PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1\"X9\")",null,null,null,null,null,"M",3.7]
["55.001.0010-1",{"$f":"C23381&D23381&E23381&F23381&G23381&H23381","v":"PINUS,PECA 1 X 7CM"},"PINUS,PECA 1 X 7CM",null,null,null,null,null,"M",0.62]
["55.001.0010-B",{"$f":"C23382&D23382&E23382&F23382&G23382&H23382","v":"PINUS,PECA 1 X 7CM"},"PINUS,PECA 1 X 7CM",null,null,null,null,null,"M",0.62]
["55.001.0011-1",{"$f":"C23383&D23383&E23383&F23383&G23383&H23383","v":"PINUS,PECA 2,5 X 5CM"},"PINUS,PECA 2,5 X 5CM",null,null,null,null,null,"M",0.87]
["55.001.0011-B",{"$f":"C23384&D23384&E23384&F23384&G23384&H23384","v":"PINUS,PECA 2,5 X 5CM"},"PINUS,PECA 2,5 X 5CM",null,null,null,null,null,"M",0.87]
["55.001.0012-1",{"$f":"C23385&D23385&E23385&F23385&G23385&H23385","v":"PINUS,PECA 2,5 X 10CM."},"PINUS,PECA 2,5 X 10CM.",null,null,null,null,null,"M",1.79]
["55.001.0012-B",{"$f":"C23386&D23386&E23386&F23386&G23386&H23386","v":"PINUS,PECA 2,5 X 10CM."},"PINUS,PECA 2,5 X 10CM.",null,null,null,null,null,"M",1.79]
["55.001.0013-1",{"$f":"C23387&D23387&E23387&F23387&G23387&H23387","v":"PECA DE PINUS,P/M3"},"PECA DE PINUS,P/M3",null,null,null,null,null,"M3",620.94]
["55.001.0013-B",{"$f":"C23388&D23388&E23388&F23388&G23388&H23388","v":"PECA DE PINUS,P/M3"},"PECA DE PINUS,P/M3",null,null,null,null,null,"M3",620.94]
["55.010.0001-1",{"$f":"C23389&D23389&E23389&F23389&G23389&H23389","v":"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIOLA DE PAREDE DIAFRAGMA"},"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIO","LA DE PAREDE DIAFRAGMA",null,null,null,null,"H",1465.19]
["55.010.0001-B",{"$f":"C23390&D23390&E23390&F23390&G23390&H23390","v":"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIOLA DE PAREDE DIAFRAGMA"},"CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIO","LA DE PAREDE DIAFRAGMA",null,null,null,null,"H",1356.03]
["55.010.0003-1",{"$f":"C23391&D23391&E23391&F23391&G23391&H23391","v":"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M.",131.57]
["55.010.0003-B",{"$f":"C23392&D23392&E23392&F23392&G23392&H23392","v":"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO"},"TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO",null,null,null,null,null,"M.",123.92]
["55.019.0010-1",{"$f":"C23393&D23393&E23393&F23393&G23393&H23393","v":"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR"},"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR",null,null,null,null,null,"UN",89.42]
["55.019.0010-B",{"$f":"C23394&D23394&E23394&F23394&G23394&H23394","v":"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR"},"LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR",null,null,null,null,null,"UN",77.49]
["55.100.0002-1",{"$f":"C23395&D23395&E23395&F23395&G23395&H23395","v":"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO"},"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",116.27]
["55.100.0002-B",{"$f":"C23396&D23396&E23396&F23396&G23396&H23396","v":"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO"},"COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO",null,null,null,null,null,"UN",106.17]
["55.100.0003-1",{"$f":"C23397&D23397&E23397&F23397&G23397&H23397","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,null,null,"H.",65.48]
["55.100.0003-B",{"$f":"C23398&D23398&E23398&F23398&G23398&H23398","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H",null,null,null,null,null,"H.",62.73]
["55.100.0004-1",{"$f":"C23399&D23399&E23399&F23399&G23399&H23399","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,null,null,"H.",66.36]
["55.100.0004-B",{"$f":"C23400&D23400&E23400&F23400&G23400&H23400","v":"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H"},"PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H",null,null,null,null,null,"H.",63.61]
["55.100.0005-1",{"$f":"C23401&D23401&E23401&F23401&G23401&H23401","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE",null,null,null,null,null,"H",382.98]
["55.100.0005-B",{"$f":"C23402&D23402&E23402&F23402&G23402&H23402","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE",null,null,null,null,null,"H",339.07]
["55.100.0017-1",{"$f":"C23403&D23403&E23403&F23403&G23403&H23403","v":"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",8426.1]
["55.100.0017-B",{"$f":"C23404&D23404&E23404&F23404&G23404&H23404","v":"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",7554.06]
["55.100.0019-1",{"$f":"C23405&D23405&E23405&F23405&G23405&H23405","v":"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEG. DENSA"},"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEG. DENSA",null,null,null,null,"KM",339.78]
["55.100.0019-B",{"$f":"C23406&D23406&E23406&F23406&G23406&H23406","v":"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEG. DENSA"},"NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEG. DENSA",null,null,null,null,"KM",314.11]
["55.100.0023-1",{"$f":"C23407&D23407&E23407&F23407&G23407&H23407","v":"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGE","TACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",816.5]
["55.100.0023-B",{"$f":"C23408&D23408&E23408&F23408&G23408&H23408","v":"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGE","TACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",748.34]
["55.100.0027-1",{"$f":"C23409&D23409&E23409&F23409&G23409&H23409","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO"," ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",732.61]
["55.100.0027-B",{"$f":"C23410&D23410&E23410&F23410&G23410&H23410","v":"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE"},"LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO"," ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE",null,null,null,null,"KM",668.27]
["55.100.0029-1",{"$f":"C23411&D23411&E23411&F23411&G23411&H23411","v":"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,"KM",401.19]
["55.100.0029-B",{"$f":"C23412&D23412&E23412&F23412&G23412&H23412","v":"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEGETACAO DENSA"},"LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E","VEGETACAO DENSA",null,null,null,null,"KM",372.64]
["55.100.0031-1",{"$f":"C23413&D23413&E23413&F23413&G23413&H23413","v":"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACIDENTADA"},"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA",null,null,null,null,"KM",1365.75]
["55.100.0031-B",{"$f":"C23414&D23414&E23414&F23414&G23414&H23414","v":"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACIDENTADA"},"FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACI","DENTADA",null,null,null,null,"KM",1203.53]
["55.100.0032-1",{"$f":"C23415&D23415&E23415&F23415&G23415&H23415","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO",null,null,null,null,null,"H",206.64]
["55.100.0032-B",{"$f":"C23416&D23416&E23416&F23416&G23416&H23416","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO",null,null,null,null,null,"H",187.32]
["55.100.0033-1",{"$f":"C23417&D23417&E23417&F23417&G23417&H23417","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT.",null,null,null,null,null,"H",214.96]
["55.100.0033-B",{"$f":"C23418&D23418&E23418&F23418&G23418&H23418","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT.",null,null,null,null,null,"H",194.8]
["55.100.0034-1",{"$f":"C23419&D23419&E23419&F23419&G23419&H23419","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA",null,null,null,null,null,"H",190]
["55.100.0034-B",{"$f":"C23420&D23420&E23420&F23420&G23420&H23420","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA",null,null,null,null,null,"H",173.98]
["55.100.0035-1",{"$f":"C23421&D23421&E23421&F23421&G23421&H23421","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO",null,null,null,null,null,"H",118.2]
["55.100.0035-B",{"$f":"C23422&D23422&E23422&F23422&G23422&H23422","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO"},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO",null,null,null,null,null,"H",102.71]
["55.100.0036-1",{"$f":"C23423&D23423&E23423&F23423&G23423&H23423","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, I","NCL. EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",219.42]
["55.100.0036-B",{"$f":"C23424&D23424&E23424&F23424&G23424&H23424","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, I","NCL. EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",204.71]
["55.100.0037-1",{"$f":"C23425&D23425&E23425&F23425&G23425&H23425","v":"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",117.34]
["55.100.0037-B",{"$f":"C23426&D23426&E23426&F23426&G23426&H23426","v":"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",103.98]
["55.100.0038-1",{"$f":"C23427&D23427&E23427&F23427&G23427&H23427","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL."," EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",397.58]
["55.100.0038-B",{"$f":"C23428&D23428&E23428&F23428&G23428&H23428","v":"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL. EQUIPE E MAT."},"CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL."," EQUIPE E MAT.",null,null,null,null,"H",381.75]
["55.100.0039-1",{"$f":"C23429&D23429&E23429&F23429&G23429&H23429","v":"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",142.54]
["55.100.0039-B",{"$f":"C23430&D23430&E23430&F23430&G23430&H23430","v":"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL"},"CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL",null,null,null,null,null,"H",129.18]
["55.100.0046-1",{"$f":"C23431&D23431&E23431&F23431&G23431&H23431","v":"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM"},"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",1344.24]
["55.100.0046-B",{"$f":"C23432&D23432&E23432&F23432&G23432&H23432","v":"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM"},"JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",1344.24]
["55.100.0047-1",{"$f":"C23433&D23433&E23433&F23433&G23433&H23433","v":"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM"},"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",1775.55]
["55.100.0047-B",{"$f":"C23434&D23434&E23434&F23434&G23434&H23434","v":"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM"},"JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",1775.55]
["55.100.0048-1",{"$f":"C23435&D23435&E23435&F23435&G23435&H23435","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",819.48]
["55.100.0048-B",{"$f":"C23436&D23436&E23436&F23436&G23436&H23436","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",819.48]
["55.100.0049-1",{"$f":"C23437&D23437&E23437&F23437&G23437&H23437","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",984.82]
["55.100.0049-B",{"$f":"C23438&D23438&E23438&F23438&G23438&H23438","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",984.82]
["55.100.0050-1",{"$f":"C23439&D23439&E23439&F23439&G23439&H23439","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1243.61]
["55.100.0050-B",{"$f":"C23440&D23440&E23440&F23440&G23440&H23440","v":"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM"},"JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM",null,null,null,null,null,"UN",1243.61]
["55.100.0051-1",{"$f":"C23441&D23441&E23441&F23441&G23441&H23441","v":"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM"},"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",559.45]
["55.100.0051-B",{"$f":"C23442&D23442&E23442&F23442&G23442&H23442","v":"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM"},"PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM",null,null,null,null,null,"UN",559.45]
["55.100.0056-1",{"$f":"C23443&D23443&E23443&F23443&G23443&H23443","v":"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH"},"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCR","ETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH",null,null,null,null,"M",306.17]
["55.100.0056-B",{"$f":"C23444&D23444&E23444&F23444&G23444&H23444","v":"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH"},"CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCR","ETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH",null,null,null,null,"M",291.76]
["55.100.0058-1",{"$f":"C23445&D23445&E23445&F23445&G23445&H23445","v":"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL"},"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL",null,null,null,null,null,"UN",527.19]
["55.100.0058-B",{"$f":"C23446&D23446&E23446&F23446&G23446&H23446","v":"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL"},"VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL",null,null,null,null,null,"UN",527.19]
["55.100.0059-1",{"$f":"C23447&D23447&E23447&F23447&G23447&H23447","v":"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",125.88]
["55.100.0059-B",{"$f":"C23448&D23448&E23448&F23448&G23448&H23448","v":"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,null,"H",123.21]
["55.100.0060-1",{"$f":"C23449&D23449&E23449&F23449&G23449&H23449","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMI","NHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",58.94]
["55.100.0060-B",{"$f":"C23450&D23450&E23450&F23450&G23450&H23450","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMI","NHAO 7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",56.27]
["55.100.0061-1",{"$f":"C23451&D23451&E23451&F23451&G23451&H23451","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO","7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",50.49]
["55.100.0061-B",{"$f":"C23452&D23452&E23452&F23452&G23452&H23452","v":"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO7,5T, C/MOTORISTA"},"HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO","7,5T, C/MOTORISTA",null,null,null,null,"H",47.82]
["55.100.0063-1",{"$f":"C23453&D23453&E23453&F23453&G23453&H23453","v":"TELA GALVANIZADA 7,5"},"TELA GALVANIZADA 7,5",null,null,null,null,null,"M2",17.49]
["55.100.0063-B",{"$f":"C23454&D23454&E23454&F23454&G23454&H23454","v":"TELA GALVANIZADA 7,5"},"TELA GALVANIZADA 7,5",null,null,null,null,null,"M2",17.49]
["55.100.0064-1",{"$f":"C23455&D23455&E23455&F23455&G23455&H23455","v":"ARAME GALVANIZADO Nº 10"},"ARAME GALVANIZADO Nº 10",null,null,null,null,null,"KG",5.95]
["55.100.0064-B",{"$f":"C23456&D23456&E23456&F23456&G23456&H23456","v":"ARAME GALVANIZADO Nº 10"},"ARAME GALVANIZADO Nº 10",null,null,null,null,null,"KG",5.95]
["55.100.0065-1",{"$f":"C23457&D23457&E23457&F23457&G23457&H23457","v":"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CONTROLE DE GASES"},"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CON","TROLE DE GASES",null,null,null,null,"UN",2.39]
["55.100.0065-B",{"$f":"C23458&D23458&E23458&F23458&G23458&H23458","v":"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CONTROLE DE GASES"},"SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CON","TROLE DE GASES",null,null,null,null,"UN",2.39]
["55.100.0067-1",{"$f":"C23459&D23459&E23459&F23459&G23459&H23459","v":"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB, SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC."},"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB,"," SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC.",null,null,null,null,"UN",1890.02]
["55.100.0067-B",{"$f":"C23460&D23460&E23460&F23460&G23460&H23460","v":"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB, SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC."},"SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB,"," SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC.",null,null,null,null,"UN",1758.05]
["55.100.0068-1",{"$f":"C23461&D23461&E23461&F23461&G23461&H23461","v":"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN."},"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN.",null,null,null,null,"KG",2.38]
["55.100.0068-B",{"$f":"C23462&D23462&E23462&F23462&G23462&H23462","v":"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN."},"PERFIL \"H\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 6\". FORN.",null,null,null,null,"KG",2.38]
["55.100.0069-1",{"$f":"C23463&D23463&E23463&F23463&G23463&H23463","v":"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN."},"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",2.32]
["55.100.0069-B",{"$f":"C23464&D23464&E23464&F23464&G23464&H23464","v":"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN."},"PERFIL \"U\" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,","COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6\" X 2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",2.32]
["55.100.0070-1",{"$f":"C23465&D23465&E23465&F23465&G23465&H23465","v":"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO, FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN."},"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,"," FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",2.15]
["55.100.0070-B",{"$f":"C23466&D23466&E23466&F23466&G23466&H23466","v":"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO, FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN."},"BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,"," FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5\" X 1/2\". FORN.",null,null,null,null,"KG",2.15]
["55.100.0071-1",{"$f":"C23467&D23467&E23467&F23467&G23467&H23467","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS.",null,null,null,null,"M2",33.7]
["55.100.0071-B",{"$f":"C23468&D23468&E23468&F23468&G23468&H23468","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS.",null,null,null,null,"M2",31.55]
["55.100.0072-1",{"$f":"C23469&D23469&E23469&F23469&G23469&H23469","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI.",null,null,null,null,"M2",47.79]
["55.100.0072-B",{"$f":"C23470&D23470&E23470&F23470&G23470&H23470","v":"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI."},"IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,IN","CL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI.",null,null,null,null,"M2",44.73]
["58.002.0138-1",{"$f":"C23471&D23471&E23471&F23471&G23471&H23471","v":"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PRECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA"},"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PR","ECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA",null,null,null,null,"M3",3.57]
["58.002.0138-B",{"$f":"C23472&D23472&E23472&F23472&G23472&H23472","v":"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PRECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA"},"USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PR","ECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA",null,null,null,null,"M3",3.46]
["58.002.0150-1",{"$f":"C23473&D23473&E23473&F23473&G23473&H23473","v":"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEME DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO."},"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM","E DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO.",null,null,null,null,"M2",30.35]
["58.002.0150-B",{"$f":"C23474&D23474&E23474&F23474&G23474&H23474","v":"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEME DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO."},"FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM","E DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO.",null,null,null,null,"M2",28.99]
["58.002.0155-1",{"$f":"C23475&D23475&E23475&F23475&G23475&H23475","v":"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER"},"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIP","O DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER",null,null,null,null,"M",53.51]
["58.002.0155-B",{"$f":"C23476&D23476&E23476&F23476&G23476&H23476","v":"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER"},"MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIP","O DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER",null,null,null,null,"M",48.78]
["58.002.0304-1",{"$f":"C23477&D23477&E23477&F23477&G23477&H23477","v":"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)"},"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-","PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)",null,null,null,null,"H",114.68]
["58.002.0304-B",{"$f":"C23478&D23478&E23478&F23478&G23478&H23478","v":"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)"},"ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-","PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO)",null,null,null,null,"H",114.68]
["58.002.0306-1",{"$f":"C23479&D23479&E23479&F23479&G23479&H23479","v":"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO."},"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO.",null,null,null,null,null,"H",7.65]
["58.002.0306-B",{"$f":"C23480&D23480&E23480&F23480&G23480&H23480","v":"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO."},"DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO.",null,null,null,null,null,"H",7.65]
["58.002.0307-1",{"$f":"C23481&D23481&E23481&F23481&G23481&H23481","v":"NIVEL WILD-NA-Z"},"NIVEL WILD-NA-Z",null,null,null,null,null,"H",0.84]
["58.002.0307-B",{"$f":"C23482&D23482&E23482&F23482&G23482&H23482","v":"NIVEL WILD-NA-Z"},"NIVEL WILD-NA-Z",null,null,null,null,null,"H",0.84]
["58.002.0313-1",{"$f":"C23483&D23483&E23483&F23483&G23483&H23483","v":"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETOCOM PINO DE REFERENCIA DE LATAO."},"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO","COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO.",null,null,null,null,"UN",64.01]
["58.002.0313-B",{"$f":"C23484&D23484&E23484&F23484&G23484&H23484","v":"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETOCOM PINO DE REFERENCIA DE LATAO."},"FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO","COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO.",null,null,null,null,"UN",56.75]
["58.002.0315-1",{"$f":"C23485&D23485&E23485&F23485&G23485&H23485","v":"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO."},"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","MEDIDA APOS A COMPACTACAO.",null,null,null,null,"M3.",62.69]
["58.002.0315-B",{"$f":"C23486&D23486&E23486&F23486&G23486&H23486","v":"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO."},"BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS","MEDIDA APOS A COMPACTACAO.",null,null,null,null,"M3.",62.3]
["58.002.0316-1",{"$f":"C23487&D23487&E23487&F23487&G23487&H23487","v":"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CMDE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA."},"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CM","DE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA.",null,null,null,null,"M2.",37.17]
["58.002.0316-B",{"$f":"C23488&D23488&E23488&F23488&G23488&H23488","v":"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CMDE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA."},"REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CM","DE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA.",null,null,null,null,"M2.",36.81]
["58.002.0318-1",{"$f":"C23489&D23489&E23489&F23489&G23489&H23489","v":"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS."},"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE","TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.",null,null,null,null,"M2.",1.24]
["58.002.0318-B",{"$f":"C23490&D23490&E23490&F23490&G23490&H23490","v":"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS."},"REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE","TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.",null,null,null,null,"M2.",1.2]
["58.002.0319-1",{"$f":"C23491&D23491&E23491&F23491&G23491&H23491","v":"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCO","ES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",7.4]
["58.002.0319-B",{"$f":"C23492&D23492&E23492&F23492&G23492&H23492","v":"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCO","ES PARA EXECUCAO DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",7.39]
["58.002.0322-1",{"$f":"C23493&D23493&E23493&F23493&G23493&H23493","v":"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALINHO"},"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETU","ME E CASCALINHO",null,null,null,null,"M2.",92.24]
["58.002.0322-B",{"$f":"C23494&D23494&E23494&F23494&G23494&H23494","v":"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALINHO"},"PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETU","ME E CASCALINHO",null,null,null,null,"M2.",88.26]
["58.002.0325-1",{"$f":"C23495&D23495&E23495&F23495&G23495&H23495","v":"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO."},"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO","/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO.",null,null,null,null,"M2.",4.71]
["58.002.0325-B",{"$f":"C23496&D23496&E23496&F23496&G23496&H23496","v":"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO."},"CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO","/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO.",null,null,null,null,"M2.",4.69]
["58.002.0326-1",{"$f":"C23497&D23497&E23497&F23497&G23497&H23497","v":"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO"," DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",1.24]
["58.002.0326-B",{"$f":"C23498&D23498&E23498&F23498&G23498&H23498","v":"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ"},"PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO"," DO DER-RJ",null,null,null,null,"M2.",1.23]
["58.002.0327-1",{"$f":"C23499&D23499&E23499&F23499&G23499&H23499","v":"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASEE 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5."},"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASE","E 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5.",null,null,null,null,"M.",78.41]
["58.002.0327-B",{"$f":"C23500&D23500&E23500&F23500&G23500&H23500","v":"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASEE 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5."},"MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASE","E 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5.",null,null,null,null,"M.",71.5]
["58.002.0328-1",{"$f":"C23501&D23501&E23501&F23501&G23501&H23501","v":"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5"},"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE"," 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5",null,null,null,null,"M.",53.61]
["58.002.0328-B",{"$f":"C23502&D23502&E23502&F23502&G23502&H23502","v":"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5"},"MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE"," 0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5",null,null,null,null,"M.",48.87]
["58.002.0329-1",{"$f":"C23503&D23503&E23503&F23503&G23503&H23503","v":"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP."},"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO"," DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP.",null,null,null,null,"H",97.37]
["58.002.0329-B",{"$f":"C23504&D23504&E23504&F23504&G23504&H23504","v":"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP."},"CUSTO PRUDUTIVO DE PARALISACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTO"," DE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP.",null,null,null,null,"H",84.46]
["58.002.0330-1",{"$f":"C23505&D23505&E23505&F23505&G23505&H23505","v":"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO."},"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE","EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO.",null,null,null,null,"H.",104.51]
["58.002.0330-B",{"$f":"C23506&D23506&E23506&F23506&G23506&H23506","v":"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO."},"CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DE","EQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO.",null,null,null,null,"H.",91.12]
["58.002.0331-1",{"$f":"C23507&D23507&E23507&F23507&G23507&H23507","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR",null,null,null,null,null,"UN",44.07]
["58.002.0331-B",{"$f":"C23508&D23508&E23508&F23508&G23508&H23508","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR",null,null,null,null,null,"UN",40.93]
["58.002.0332-1",{"$f":"C23509&D23509&E23509&F23509&G23509&H23509","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORT","E PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM",null,null,null,null,"UN",69.3]
["58.002.0332-B",{"$f":"C23510&D23510&E23510&F23510&G23510&H23510","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM"},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORT","E PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM",null,null,null,null,"UN",65.23]
["58.002.0333-1",{"$f":"C23511&D23511&E23511&F23511&G23511&H23511","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADOPOR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM."},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADO","POR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM.",null,null,null,null,"UN",145.88]
["58.002.0333-B",{"$f":"C23512&D23512&E23512&F23512&G23512&H23512","v":"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADOPOR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM."},"MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADO","POR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM.",null,null,null,null,"UN",138.97]
["58.002.0336-1",{"$f":"C23513&D23513&E23513&F23513&G23513&H23513","v":"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAMENTO PESADO EM CARRETA"},"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAM","ENTO PESADO EM CARRETA",null,null,null,null,"UN/T",36.47]
["58.002.0336-B",{"$f":"C23514&D23514&E23514&F23514&G23514&H23514","v":"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAMENTO PESADO EM CARRETA"},"CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAM","ENTO PESADO EM CARRETA",null,null,null,null,"UN/T",32.09]
["58.002.0337-1",{"$f":"C23515&D23515&E23515&F23515&G23515&H23515","v":"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS"},"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER","-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS",null,null,null,null,"M2",2.55]
["58.002.0337-B",{"$f":"C23516&D23516&E23516&F23516&G23516&H23516","v":"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS"},"REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER","-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS",null,null,null,null,"M2",2.44]
["58.002.0339-1",{"$f":"C23517&D23517&E23517&F23517&G23517&H23517","v":"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16)."},"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE","6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).",null,null,null,null,"KG.",4.58]
["58.002.0339-B",{"$f":"C23518&D23518&E23518&F23518&G23518&H23518","v":"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16)."},"BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE","6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16).",null,null,null,null,"KG.",4.58]
["58.002.0343-1",{"$f":"C23519&D23519&E23519&F23519&G23519&H23519","v":"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURASEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M."},"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURA","SEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M.",null,null,null,null,"M2",33.28]
["58.002.0343-B",{"$f":"C23520&D23520&E23520&F23520&G23520&H23520","v":"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURASEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M."},"LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURA","SEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M.",null,null,null,null,"M2",28.84]
["58.002.0350-1",{"$f":"C23521&D23521&E23521&F23521&G23521&H23521","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURACOM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURA","COM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS",null,null,null,null,"M",70.8]
["58.002.0350-B",{"$f":"C23522&D23522&E23522&F23522&G23522&H23522","v":"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURACOM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS"},"ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4\" ESPESSURA","COM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS",null,null,null,null,"M",64.69]
["58.002.0352-1",{"$f":"C23523&D23523&E23523&F23523&G23523&H23523","v":"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.","FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",482.79]
["58.002.0352-B",{"$f":"C23524&D23524&E23524&F23524&G23524&H23524","v":"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.","FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",464.49]
["58.002.0355-1",{"$f":"C23525&D23525&E23525&F23525&G23525&H23525","v":"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\""},"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\"",null,null,null,null,null,"M",76.34]
["58.002.0355-B",{"$f":"C23526&D23526&E23526&F23526&G23526&H23526","v":"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\""},"CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10\" E 12\"",null,null,null,null,null,"M",69.96]
["58.002.0357-1",{"$f":"C23527&D23527&E23527&F23527&G23527&H23527","v":"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVEESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVE","ESTACA",null,null,null,null,"M",67.37]
["58.002.0357-B",{"$f":"C23528&D23528&E23528&F23528&G23528&H23528","v":"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVEESTACA"},"CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM,EXCLUSIVE","ESTACA",null,null,null,null,"M",61.03]
["58.002.0376-1",{"$f":"C23529&D23529&E23529&F23529&G23529&H23529","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,","HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES",null,null,null,null,"M",130.37]
["58.002.0376-B",{"$f":"C23530&D23530&E23530&F23530&G23530&H23530","v":"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES"},"PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,","HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES",null,null,null,null,"M",117.37]
["58.002.0400-1",{"$f":"C23531&D23531&E23531&F23531&G23531&H23531","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE","0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN.",null,null,null,null,"M.",99.41]
["58.002.0400-B",{"$f":"C23532&D23532&E23532&F23532&G23532&H23532","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE","0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN.",null,null,null,null,"M.",92.99]
["58.002.0401-1",{"$f":"C23533&D23533&E23533&F23533&G23533&H23533","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60MDIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M","DIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",169.72]
["58.002.0401-B",{"$f":"C23534&D23534&E23534&F23534&G23534&H23534","v":"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60MDIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM."},"TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M","DIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",160.25]
["58.002.0402-1",{"$f":"C23535&D23535&E23535&F23535&G23535&H23535","v":"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM. FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM",". FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",284.06]
["58.002.0402-B",{"$f":"C23536&D23536&E23536&F23536&G23536&H23536","v":"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM. FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM."},"TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM",". FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM.",null,null,null,null,"M.",271.63]
["58.002.0407-1",{"$f":"C23537&D23537&E23537&F23537&G23537&H23537","v":"CAIBRO 2\"X3\""},"CAIBRO 2\"X3\"",null,null,null,null,null,"M",8.24]
["58.002.0407-B",{"$f":"C23538&D23538&E23538&F23538&G23538&H23538","v":"CAIBRO 2\"X3\""},"CAIBRO 2\"X3\"",null,null,null,null,null,"M",8.24]
["58.002.0412-1",{"$f":"C23539&D23539&E23539&F23539&G23539&H23539","v":"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM."},"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM.",null,null,null,null,null,"UN",1.1]
["58.002.0412-B",{"$f":"C23540&D23540&E23540&F23540&G23540&H23540","v":"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM."},"TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM.",null,null,null,null,null,"UN",1.1]
["58.002.0425-1",{"$f":"C23541&D23541&E23541&F23541&G23541&H23541","v":"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS"},"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.","BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS",null,null,null,null,"M2",21.91]
["58.002.0425-B",{"$f":"C23542&D23542&E23542&F23542&G23542&H23542","v":"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS"},"PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.","BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS",null,null,null,null,"M2",20]
["58.002.0428-1",{"$f":"C23543&D23543&E23543&F23543&G23543&H23543","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\"",null,null,null,null,null,"M",46.44]
["58.002.0428-B",{"$f":"C23544&D23544&E23544&F23544&G23544&H23544","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 9\"",null,null,null,null,null,"M",46.44]
["58.002.0429-1",{"$f":"C23545&D23545&E23545&F23545&G23545&H23545","v":"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM",null,null,null,null,null,"M",2.31]
["58.002.0429-B",{"$f":"C23546&D23546&E23546&F23546&G23546&H23546","v":"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM",null,null,null,null,null,"M",2.31]
["58.002.0430-1",{"$f":"C23547&D23547&E23547&F23547&G23547&H23547","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM",null,null,null,null,null,"M",13.08]
["58.002.0430-B",{"$f":"C23548&D23548&E23548&F23548&G23548&H23548","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM"},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM",null,null,null,null,null,"M",13.08]
["58.002.0431-1",{"$f":"C23549&D23549&E23549&F23549&G23549&H23549","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\"",null,null,null,null,null,"M",7.44]
["58.002.0431-B",{"$f":"C23550&D23550&E23550&F23550&G23550&H23550","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2\" x 3\"",null,null,null,null,null,"M",7.44]
["58.002.0432-1",{"$f":"C23551&D23551&E23551&F23551&G23551&H23551","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\"",null,null,null,null,null,"M",60.37]
["58.002.0432-B",{"$f":"C23552&D23552&E23552&F23552&G23552&H23552","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 12\"",null,null,null,null,null,"M",60.37]
["58.002.0433-1",{"$f":"C23553&D23553&E23553&F23553&G23553&H23553","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",13.88]
["58.002.0433-B",{"$f":"C23554&D23554&E23554&F23554&G23554&H23554","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",13.88]
["58.002.0434-1",{"$f":"C23555&D23555&E23555&F23555&G23555&H23555","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\"",null,null,null,null,null,"M",21.6]
["58.002.0434-B",{"$f":"C23556&D23556&E23556&F23556&G23556&H23556","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 4 1/2\"",null,null,null,null,null,"M",21.6]
["58.002.0435-1",{"$f":"C23557&D23557&E23557&F23557&G23557&H23557","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\"",null,null,null,null,null,"M",28.8]
["58.002.0435-B",{"$f":"C23558&D23558&E23558&F23558&G23558&H23558","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 3\" X 6\"",null,null,null,null,null,"M",28.8]
["58.002.0436-1",{"$f":"C23559&D23559&E23559&F23559&G23559&H23559","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",9.89]
["58.002.0436-B",{"$f":"C23560&D23560&E23560&F23560&G23560&H23560","v":"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\""},"MACARANDUBA APARELHADA DE 2\" X 3\"",null,null,null,null,null,"M",9.89]
["59.003.0010-1",{"$f":"C23561&D23561&E23561&F23561&G23561&H23561","v":"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\"."},"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\".",null,null,null,null,null,"M2",17.5]
["59.003.0010-B",{"$f":"C23562&D23562&E23562&F23562&G23562&H23562","v":"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\"."},"PINUS,PECA 1\" X 12\" E 1\" X 9\".",null,null,null,null,null,"M2",17.5]
["59.003.0050-1",{"$f":"C23563&D23563&E23563&F23563&G23563&H23563","v":"ESTACA MANGUE"},"ESTACA MANGUE",null,null,null,null,null,"UN",0.7]
["59.003.0050-B",{"$f":"C23564&D23564&E23564&F23564&G23564&H23564","v":"ESTACA MANGUE"},"ESTACA MANGUE",null,null,null,null,null,"UN",0.7]
["59.003.0060-1",{"$f":"C23565&D23565&E23565&F23565&G23565&H23565","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDOAPENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS."},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRES","SAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDO","APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS.",null,null,null,"M³",181.11]
["59.003.0060-B",{"$f":"C23566&D23566&E23566&F23566&G23566&H23566","v":"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDOAPENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS."},"CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRES","SAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDO","APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS.",null,null,null,"M³",181.11]

{"sheet":"RETRABALHO","index":12,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,14],[1,2,1,7],[1,12,1,14],[2,2,2,7],[2,12,2,14],[18,2,18,7],[18,12,18,14],[19,2,19,7],[19,12,19,14],[34,2,34,7],[34,12,34,14],[35,2,35,7],[35,12,35,14],[38,2,38,7],[38,12,38,14],[39,2,39,7],[39,12,39,14],[40,2,40,7],[40,12,40,14]]}
["RETRABALHO"]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["7.1","87465","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P",null,null,null,null,null,"M2",{"$f":"G17","v":91.62},59.99,{"$f":"ROUND(J3*K3,2)","v":5496.28},"Alvenaria executada pela 1º empresa e que está prevista demolição no novo projeto."]
[null,null,null,null,"Subsolo"]
[null,"Local","Extensão","Altura","Desconto",null,"Total Área"]
[]
[null,"Deposito",0.8,2.1,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C7*D7)-E7),2)","v":1.68}]
[null,null,null,null,"Térreo"]
[null,"WC Fem.",2.35,3.4,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C9*D9)-E9),2)","v":7.99}]
[null,"WC Masc.",0.8,2.1,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C10*D10)-E10),2)","v":1.68}]
[null,"Cafeteria",4.75,3.4,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C11*D11)-E11),2)","v":16.15}]
[null,null,null,null,"1º Pavimento"]
[null,"Mezanino",{"$f":"3+3+3.1","v":9.1},3.32,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C13*D13)-E13),2)","v":30.21}]
[null,"Mezanino",12.34,3.32,{"$f":"(3.2*1.2*3)","v":11.52},"=",{"$f":"TRUNC(((C14*D14)-E14),2)","v":29.44}]
[null,"Sala de apoio",0.7,2.1,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C15*D15)-E15),2)","v":1.47}]
[null,"Sala projeção",2.5,1.2,0,"=",{"$f":"TRUNC(((C16*D16)-E16),2)","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G16)","v":91.62}]
[]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["5.1",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017",null,null,null,null,null,"M3",{"$f":"SUM(H24,H26:H28,H30:H33)","v":13.72},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H43","v":64.71},{"$f":"TRUNC(J20*K20,2)","v":887.82},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a demolição da alvenaria executada pela 1º empresa."]
[null,null,null,null,"Subsolo"]
[null,"Local","Extensão","Altura","Desconto","Espessura",null,"Total volume"]
[]
[null,"Deposito",0.8,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C24*D24)-E24)*F24,2)","v":0.25}]
[null,null,null,null,"Térreo"]
[null,"WC Fem.",2.35,3.4,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C26*D26)-E26)*F26,2)","v":1.19}]
[null,"WC Masc.",0.8,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C27*D27)-E27)*F27,2)","v":0.25}]
[null,"Cafeteria",4.75,3.4,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C28*D28)-E28)*F28,2)","v":2.42}]
[null,null,null,null,"1º Pavimento"]
[null,"Mezanino",{"$f":"3+3+3.1","v":9.1},3.32,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C30*D30)-E30)*F30,2)","v":4.53}]
[null,"Mezanino",12.34,3.32,{"$f":"(3.2*1.2*3)","v":11.52},0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C31*D31)-E31)*F31,2)","v":4.41}]
[null,"Sala de apoio",0.7,2.1,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C32*D32)-E32)*F32,2)","v":0.22}]
[null,"Sala projeção",2.5,1.2,0,0.15,"=",{"$f":"TRUNC(((C33*D33)-E33)*F33,2)","v":0.45}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H24:H33)","v":13.72}]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["2.2","AD19.05.0450","Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3\"x3\", duas vezes.(desonerado)",null,null,null,null,null,"M2",{"$f":"G38","v":116.6},{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H23","v":37.07},{"$f":"TRUNC(J36*K36,2)","v":4322.36},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a execução do novo tapume. "]
[null,null,"Perimetro",null,"Altura",null,"Total"]
[null,null,53,"x",2.2,"=",{"$f":"C38*E38","v":116.6}]
["ITEM","CODIGO","DESCRIÇÃO",null,null,null,null,null,"UNIDADE","QUANTIDADE","PREÇO","PREÇO TOTAL","OBSERVAÇÃO"]
["2.3",41598,"ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA",null,null,null,null,null,"UN",1,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H24","v":1844.28},{"$f":"TRUNC(J40*K40,2)","v":1844.28},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a execução da nova instalação. "]
["2.4","AD19.20.0100","Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)",null,null,null,null,null,"UN",1,{"$f":"'ORÇAMENTO ANALÍTICO'!H25","v":1448.54},{"$f":"TRUNC(J41*K41,2)","v":1448.54},"Valor previsto (no novo orçamento) referente a execução da nova instalação. "]